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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO DE OBRA

ESTUDIOS PREVIOS
La Empresa Social del Estado Hospital Marco A Cardona de Maceo Antioquia, mediante el presente documento define la necesidad y analiza la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación que a continuación se define.


1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

La prestación del servicio de salud en la actualidad de los Puestos de Salud de los correg8jientos de  la Floresta y la Susana de la ESE Hospital Marco A. Cardona, en el primer nivel de atención presentan limitaciones para el cubrimiento de las necesidades en salud de la población de ambos corregimientos y sus veredas aledañas. 

Además ambos corregimientos presentan tendencias de crecimiento, en ese sentido se presentan conflictos, congestión, e inoportunidad en la atención, restringiendo así, el acceso de los usuarios a los servicios de salud y se ven en la necesidad de desplazarse a la zona urbana del municipio, para consultas médicas, situación que genera costos adicionales, afectando la economía familiar. 

A la fecha de hoy los Centros de Salud La Floresta y La Susana de la ESE Marco A. Cardona presentan deterioro en su infraestructura física del 60% , lo que genera problemas de demanda insatisfecha en consulta externa, urgencias, observación y hospitalización. 

Además, se presentan dificultades en la atención cuando se realizan las brigadas de salud y el médico atiende consultas en los Centros de Salud de acuerdo a las fechas programadas. Esto debido al estado de deterioro que presentan sus infraestructuras físicas lo que impide una atención eficiente, eficaz, adecuada y de calidad para los usuarios. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

La contratación del proyecto de obra para LA ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA, así como la consultoría técnica especializada para la Interventoría del proyecto de adecuación, encuentra sustento técnico y legal en un conjunto articulado de disposiciones normativas, planes estratégicos sectoriales y requerimientos institucionales que respaldan su pertinencia, urgencia y obligatoriedad.
Desde el punto de vista normativo, la necesidad se enmarca en los siguientes pilares fundamentales:

•	Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud, por la cual se definen los estándares de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, establece criterios técnicos para la infraestructura, dotación, condiciones sanitarias, y procesos logísticos del servicio farmacéutico, exigiendo ambientes específicos, controlados y adecuados para el almacenamiento y despacho de medicamentos.

•	Ley 1751 de 2015 – Ley Estatutaria de Salud, que reconoce el acceso a los medicamentos como un componente esencial del derecho fundamental a la salud, el cual debe garantizarse bajo condiciones de disponibilidad, calidad y oportunidad, elementos que se ven comprometidos en ausencia de una infraestructura idónea de almacenamiento.

•	Resolución 485 de 2025, que actualiza los criterios para la viabilidad de proyectos de inversión en salud, exige que toda iniciativa de infraestructura esté precedida de estudios técnicos, jurídicos y financieros coherentes con los principios de eficiencia, pertinencia, sostenibilidad y alineación con los modelos de prestación vigentes.

•	Proyecto de Decreto del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo (2025), el cual pone énfasis en redes integradas de servicios, flujos eficientes de recursos y capacidades institucionales para garantizar continuidad en el tratamiento y disponibilidad permanente de medicamentos, incluyendo aquellos requeridos en territorios rurales o CAPS descentralizados.

· Resolución 1440 de 2024, Por medio de la cual se modifica la Resolución 5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual.

· Resolución 2732 del 29 de diciembre de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social se asignaron, recursos del Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Salud y Protección Social, proyecto de inversión "Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud a nivel Nacional


En consecuencia, se requiere contratar el proyecto de ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA, así como la consultoría técnica especializada para la Interventoría del proyecto de construcción.

Esta justificación, por tanto, no solo descansa en el marco legal vigente, sino que responde a una necesidad técnica crítica, validada institucionalmente y alineada con los enfoques modernos de gestión hospitalaria, eficiencia logística y fortalecimiento del sistema de salud en los territorios.


3. OBJETO A CONTRATAR:
 
ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA
4. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio por las partes, previa aprobación de las garantías y debiendo tener registro presupuestal.

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

El desarrollo del presente contrato tendrá un alcance integral a la medida de las necesidades especificadas en el proyecto que se adjunta, cuyos archivos hacen parte integral de este estudio previo. El desarrollo de la construcción en cualquiera de sus etapas deberá dar cumplimiento técnico y normativo, orientado a desarrollar de manera completa y viable el proyecto de infraestructura física para ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA. 
El enfoque del desarrollo de la construcción será interdisciplinario y se regirá por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, conforme a los estándares exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y las mejores prácticas en infraestructura hospitalaria. La construcción deberá desarrollarse en fases lógicas conforme a la programación de obra suministrada y la presentación particular del plan de obra entregado por el contratista el cual deberá ser avalado por la Interventoría del Proyecto.

El presente proyecto contempla la ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA. El alcance de las obras incluye la ejecución integral de las siguientes actividades y capítulos técnicos:
	ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LA SUSANA, DE LA ESE HOSPITAL MARCO A. CARDONA, DEL MUNICIPIO DE
MACEO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

	Nombre Entidad :
	 
	 

	Sede:
	 
	 

	ÍTEM
	ACTIVIDADES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VR UNITARIO
	 VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS.
	 
	 
	 
	 

	1,1
	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.
	DIA 
	1,82
	 $                929.989,00 
	 $              1.689.252,05 

	1,2
	Muro provisional aislante proteccion areas en uso en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 1 cara incluye pintura.
	M2
	62,45
	 $                128.182,00 
	 $              8.004.965,90 

	1,3
	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material.
	Ml
	18,00
	 $                  32.787,55 
	 $                590.175,95 

	1,4
	Logistica y traslado y reubicacion de elementos antes de la ejecucion y finalizacion de obras.
	Und
	28,00
	 $                  32.787,55 
	 $                918.051,47 

	1,5
	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO  EXISTENTES, incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo.
	M3
	1,54
	 $                359.536,00 
	 $                552.247,30 

	1,6
	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CARGA  EXISTENTES EN CONCRETO, incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo.
	M3
	0,96
	 $                425.973,00 
	 $                408.934,08 

	1,7
	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m, en concreto y Mortero. Incluye retiro de cordones,  madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, ademas recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
	m2
	126,73
	 $                  68.779,00 
	 $              8.716.183,84 

	1,8
	Demolicion de enchape piso existente 
	M2
	118,07
	 $                  35.917,00 
	 $              4.240.626,81 

	1,9
	Retiro de estuco  y de su enfoscado base, aplicado sobre muro interior de hasta 3 m de altura
	M2
	324,84
	 $                    2.983,91 
	 $                969.284,48 

	1,10
	Demolición de revoque y su enfoscado base, aplicado sobre muro interior de hasta 3 m de altura
	M2
	120,18
	 $                    9.966,00 
	 $              1.197.713,88 

	1,11
	Corte con disco de muros para construccion de estructura de reforzamiento 
	Ml
	80,00
	 $                    8.436,00 
	 $                674.880,00 

	1,12
	Demolicion de muro ladrillo 
	M2
	15,75
	 $                  64.373,00 
	 $              1.013.874,75 

	1,13
	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS,incluye, el cargue con máquina, transporte interno y externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida sera en el sitio.
	M3
	96,35
	 $                  46.800,00 
	 $              4.509.017,88 

	1,14
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.
	M3
	74,11
	 $                  72.280,00 
	 $              5.356.867,40 

	1,15
	Lleno compactado con material del sitio 
	M3
	26,00
	 $                  63.149,00 
	 $              1.641.874,00 

	2
	MEJORAMIENTO OBRAS EN CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Desmonte  y  retiro de cubierta de asbesto cemento a una altura no superor a 8m  incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de la teja . Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoria 
	M2
	132,80
	 $                  39.866,17 
	 $              5.294.227,40 

	2,2
	Mejoramiento, suministro transporte e instalación de Teja UPVC Termoacustica”, debidamente instalada (incluye elementos de fijación y sellantes)  2mm Cresta Alta
	M2
	105,30
	 $                233.037,75 
	 $            24.538.874,69 

	2,3
	Teja traslucida en policarbonato 
	M2
	27,50
	 $                128.821,40 
	 $              3.542.588,49 

	2,4
	Mejoramiento,suministro transporte e instalación de caballete  en UPVC.  todo lo necesario para su  correcto funcionamiento 
	ML
	9,18
	 $                104.149,20 
	 $                956.089,66 

	2,5
	Mejoramiento, Suministro y Construcción de estructura metálica para soporte principal de cubierta. Incluye columnas, cerchas, correas, viga perimetral amarre, platinas de apoyo, pernos de anclaje, arrostramientos principal y secundario, pintura anticorrosiva cromato de zinc y esmalte de primera calidad para intemperie y todo lo necesario para su correcta construcción.
	KG
	4.590,24
	 $                  27.617,30 
	 $          126.770.147,80 

	2,6
	Mantenimiento, Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC-Sanitaria, Colgada o en bajantes con un Diámetro de 4", agua lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	31,50
	 $                  66.487,30 
	 $              2.094.349,95 

	2,7
	Mejoramiento, suministro e instalacion de canal tipo amazon en pvc blanca, Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm,incluye accesorios, empaques, elementos de fijacion y tolos los elementos relacionados para su correcta instalacion. Segu diseño d cubierta. No incluye bajantes el cual se comprendera en su item correspondiente
	ML
	18,36
	 $                143.477,59 
	 $              2.634.248,51 

	2,8
	Cielo falso en PVC 
	M2
	70,52
	 $                  76.428,01 
	 $              5.389.748,89 

	 
	 
	 
	 
	 $                              -   
	 

	3
	MEJORAMIENTO MUROS
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Mejoramiento,Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	M2
	390,11
	 $                  12.609,69 
	 $              4.919.204,94 

	3,2
	Mejoramiento,Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	M2
	390,11
	 $                  14.379,79 
	 $              5.609.741,26 

	4
	CONCRETOS 
	 
	 
	 $                              -   
	 $                              -   

	4,1
	Columneta de amarre 0,15 mts x 0,20 mts incluye acero de Refuerzo
	ML
	49,00
	 $                126.632,53 
	 $              6.204.994,20 

	4,2
	Viga de amarre de 0,15 mts x 0,20 mts incluye acero de Refuerzo
	ML
	73,80
	 $                122.849,15 
	 $              9.066.267,30 

	4
	 MEJORAMIENTO REVOQUE Y PINTURA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
	M2
	228,27
	 $                  47.452,93 
	 $            10.832.222,96 

	4,2
	Aplicación de PINTURA EPOXICA DE ALTA CALIDAD  de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. 
	M2
	390,11
	 $                  60.367,92 
	 $            23.550.310,37 

	4,3
	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 2 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. 
	M2
	88,45
	 $                  36.548,67 
	 $              3.232.729,86 

	4,4
	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoria.
	M2
	84,45
	 $                  41.046,21 
	 $              3.466.352,73 

	5
	MEJORAMIENTO PISOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Mejoramiento de piso con Construcción de concreto y mortero para acabados en piso de espesor  de 0.08 m., . Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación  del terreno y adecuación de la superficie, malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.
	M2
	135,39
	 $                126.382,21 
	 $            17.110.558,78 

	5,2
	SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA D-188 INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN. 
	M2
	135,39
	 $                  22.971,24 
	 $              3.110.015,94 

	5,3
	Mejoramiento de piso con Construcción de PISO EN BALDOSA BLANCA DE GRANO BLANCO No.1-2  DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de  2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimerica,  protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. ademas de acabado de proteccion 
	M2
	135,39
	 $                244.916,39 
	 $            33.158.593,33 

	5,4
	Mejoramiento de piso con Colocación de ZÓCALO  EN MEDIA CAÑA EN MORTERO AFINADO. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes,  varilla de dilatación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	95,83
	 $                  39.842,05 
	 $              3.818.247,36 

	5,5
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13,5 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
	Ml
	27,47
	 $                  17.782,00 
	 $                488.471,54 

	5,6
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13,5, 500 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
	Ml
	5,00
	 $                  19.506,00 
	 $                  97.530,00 

	5,7
	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería  DE 13,5, 500 PSI,  incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	11,00
	 $                  94.005,00 
	 $              1.034.055,00 

	5,8
	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 3/4"con tubería  DE 13,5, 500 PSI,  incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	2,00
	 $                100.316,00 
	 $                200.632,00 

	5,9
	Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de diámetro 3/4" . Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Las uniones, tuberia de Bypass y accesorios mayores se pagaran en su respectivo item
	UND
	2,00
	 $                142.954,00 
	 $                285.908,00 

	5,10
	Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de diámetro 1/2" . Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Las uniones, tuberia de Bypass y accesorios mayores se pagaran en su respectivo item
	UND
	8,00
	 $                118.978,00 
	 $                951.824,00 

	5,11
	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	11,00
	 $                134.215,00 
	 $              1.476.365,00 

	5,12
	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	6,00
	 $                214.812,00 
	 $              1.288.872,00 

	5,13
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	Ml
	6,00
	 $                  40.612,00 
	 $                243.672,00 

	5,14
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales  ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	Ml
	22,00
	 $                  79.025,00 
	 $              1.738.550,00 

	5,15
	Sistema de tratamiento de aguas residuales 
	Und
	1,00
	 $              7.150.054,00 
	 $              7.150.054,00 

	5,16
	Filtro tipo frances campo de infiltracion 
	M3
	58,80
	 $                172.388,00 
	 $            10.136.414,40 

	5,17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario AQUAJET con tapa y tanque, Brida- sifón botella y desagüe sencillo, Grapas, llave de 1/2 metálica de control, abasto accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	3,00
	 $              1.261.043,00 
	 $              3.783.129,00 

	5,18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMAMOS MANANTIAL   Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye lavamanos de Colgar manantial con pedestal, sifón botella y desagüe sencillo, Grapas, accesorios de conexión e instalación.) que cumpla con la NORMA NTC 6047
	UND
	5,00
	 $                648.133,00 
	 $              3.240.665,00 

	5,19
	Suministro e instalación de barra de soporte abatible en acero inoxidable que cumpla con la NORMA NTC 6047
	UND
	2,00
	 $                332.916,75 
	 $                665.833,50 

	5,20
	Suministro e instalación de brazos de soporte de lavamanos que cumpla con la NORMA NTC 6047
	UND
	5,00
	 $                529.050,50 
	 $              2.645.252,50 

	5,21
	Caja de inspección de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa
	UND
	5,00
	 $                689.296,00 
	 $              3.446.480,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	MEJORAMIENTO ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑO Y COCINA
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Mejoramiento de cocina con Colocación ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo Macedonia de Corona o equivalente ., color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate  color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. PARA PARED COCINA Y UNIDADES SANITARIAS 
	M2
	129,07
	 $                109.884,19 
	 $            14.182.202,98 

	6,2
	Mejoramiento,Suministro, transporte y colocación de  lavaplatos mezclador 8 pulgadas nogal o equivalente. en acero inoxidable satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye grifería galaxia de Grival o equivalente, abasto metálico, sifón botella, silicona antihongos para el borde del lavamanos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	2,00
	 $                237.493,34 
	 $                474.986,68 

	6,3
	Mejoramiento, Suministro, transporte y colocación de Grifería galaxia, abasto plastico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	2
	 $                265.113,68 
	 $                530.227,36 

	6,4
	Cubierta en acero inoxidable para mesón cocineta, incluye poceta y grifería completa a = 0.60 m, 3 puestos gas y 1 eléctrico
	ML
	4,40
	 $                859.902,82 
	 $              3.783.572,41 

	6,5
	Mueble inferior y superior en madera aglomerada laminada  para mesón cocineta h = 0,90 m
	ML
	4,40
	 $              1.081.186,63 
	 $              4.757.221,15 

	7
	MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA
	 
	 
	 
	 

	7,1
	RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO ANTIGUO, MEJORAMIENTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE MARCO DE ALUMINIO NUEVO
	UND
	1
	 $                369.403,33 
	 $                369.403,33 

	8
	MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
	 
	 
	 
	 

	8,1
	MEJORAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	UND
	1
	 $                801.741,40 
	 $                801.741,40 

	9
	ILUMINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO
	 
	 
	 
	 

	9,1
	Mejoramiento, suministro, transporte e intalacion de Luminaria circular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación en superficie.
	UND
	24
	 $                150.272,61 
	 $              3.606.542,59 

	9,2
	Suministro, transporte e Instalación de salida electrica de alimentador en tuberia EMT Φ3/4" para circuitos electricos de toma corriente doble. Incluye , curvas EMT Φ3/4", caja de 12x12x5 EMT,Cable de Cobre Aislado No 12 AWG LIBRE DE HALOGENOSx3,terminal EMT Φ3/4" , cinta rotuladora de Vinilo  naranja,  y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. recorrido por salida 3.0m
	UND
	10
	 $                267.864,33 
	 $              2.678.643,30 

	9,3
	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.
	UND
	1
	 $                570.294,96 
	 $                570.294,96 

	9,4
	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar  enchufable (Breaker) de 15 - 50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.
	UND
	14,00
	 $                  34.825,42 
	 $                487.555,85 

	9,5
	Suministro e instalacion de cable 3N°12 libre de halógenos para la distribución de la red eléctrica interna, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	M
	8,4
	 $                  13.910,42 
	 $                116.847,51 

	9,6
	Suministro, transporte e Instalación de tuberia EMT Φ3/4" para circuitos electricos . Incluye , curvas EMT Φ3/4", ,terminal EMT Φ3/4" , cinta rotuladora de Vinilo  naranja,  y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. 
	M
	9,50
	 $                139.213,33 
	 $              1.322.526,63 

	9,7
	Suministro, transporte e instalación de minisplit tipo pared completo (condensadora, manejadora y control remoto)  de 12000BTU  . Refrigerante Ecologico 410
	UND
	6
	 $              3.516.214,65 
	 $            21.097.287,90 

	9,8
	Suministro, transporte e instalación de tubería de cobre 1/2 y 1/4, rubeltex  de  1/2 y 1/4  , incluye accesorios, soportes necesarios /para la fijación de la tubería y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
	M
	22,50
	 $                  56.265,57 
	 $              1.265.975,28 

	9,10
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas tipo IMC pesada con capacete aterrizado de 2 " rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RA8-020 de EE.PP.M.
	Ml
	6,00
	 $                308.255,00 
	 $              1.849.530,00 

	9,11
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas de policloruro de vinilo (PVC) de 2" rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RS1-003 de EE.PP.M.
	Ml
	11,00
	 $                241.108,00 
	 $              2.652.188,00 

	9,12
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas de policloruro de vinilo (PVC) de 1 1/4" rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RS1-003 de EE.PP.M.
	Ml
	28,00
	 $                108.276,00 
	 $              3.031.728,00 

	9,13
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas de policloruro de vinilo (PVC) de 3/4" rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RS1-003 de EE.PP.M.
	Ml
	32,00
	 $                  98.942,00 
	 $              3.166.144,00 

	9,14
	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monoPolar enchufable (Breaker) de 20 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.
	ML
	9,00
	 $                102.383,00 
	 $                921.447,00 

	9,15
	Suministro e instalacion de cable 3N°12 libre de halógenos para la distribución de la red eléctrica interna, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	20,00
	 $                  13.910,42 
	 $                278.208,35 

	9,16
	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro 1" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	Ml
	4,00
	 $                293.443,00 
	 $              1.173.772,00 

	9,17
	Suministro, transporte e instalación de varilla cobre-cobre de 5/8" y longitud de 2.4 metros, construido en acero con recubrimiento de cobre electrolítico de por lo menos 200um de espesor, Norma ASTM B - 187 sin sulfatación ni oxidación por efecto catódico. Incluye las varillas y demas elementos necesarios para su correcta instalación.
	Ml
	5,00
	 $                529.003,00 
	 $              2.645.015,00 

	9,18
	Proceso de certificación RETIE plena- Revisión de las instalaciones internas y acometida del centro con un área menor a 100 m2 y una carga instalada menor a 10 kVA, Incluye transporte de personal.
	UND
	1
	 $            12.595.420,00 
	 $            12.595.420,00 

	10
	CERRAMIENTO Y OTROS 
	 
	 
	 $                              -   
	 $                              -   

	10,1
	Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 3.0m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hilas de mamposteria en bloque de 20x20x40, , viga de fundación en concreto ciclópeo 40% piedra y concreto de 21Mpa al 60% de 40cm x 30cm, incluye acero de refuerzo  y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño.
	Ml
	12,47
	 $                497.933,98 
	 $              6.208.138,10 

	10,2
	KIT STARLINK :  Starlink Antena Matriz electronica en fase, Orientacion automatica motorizada, Calsificacion ambiental IP54, Capacidad para derretir nieve hasta 40 mm / hora (1,5 pulg. / hora), Temperatura de funcionamiento - 30 ° C a  50°C (-22 ° F a 122 ° F), campo de vision 110, consumo de energia promedio 50 a 75 W.                                                                                                                    Enrutador wifi de Starlink, Tecnologia Wifi, Estandares IEEE 802,11 a/bg/h/ac, Generacion Wifi 5, Radio Banda dual; 3 x3 MIMO, Seguridad WPA2, Clasificacion ambiental IP54, configurado para usos en interiores, cobertura hasta 185 M2 (2000 pies 2), Temperatura de funcionamiento - 30  ° C a 50  ° C  (-22 ° F a 122 ° F), Compactibilidad de malla compatible con hasta 3 nodos en malla Starlink.                                                                                                      El adaptador Ethernet Starlink esta diseñado para conectar un dispositivo directamente al router Starlink para una conexion a internet por cable. Admite velocidadades 1 Gbps, Compactibilidad : router Starlink Gne 2, dimensiones del paquete: 6,5"  x 4,5" x 1,5 " / 16,5  x 11,4  x 3,6 cm, peso del pquete : 0,33 lb / 0,15 Kg.
	UND
	1,00
	 $              3.052.591,05 
	 $              3.052.591,05 

	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	 $          468.276.383,00 

	
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	
	ADMINISTRACION  
	25,00%
	
	
	 $          117.069.095,75 

	
	IMPREVISTOS 
	0,0%
	
	
	 

	
	UTILIDAD
	5,0%
	 
	 
	 $            23.413.819,15 

	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
	30,00%
	 
	 
	 $          140.482.914,90 

	
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)
	 
	 
	 
	 $          608.759.297,89 



	ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD LA FLORESTA DE LA ESE HOSPITAL MARCO A. CARDONA DEL MUNICIPIO DE MACEO

	Nombre Entidad :  E.S.E Hospital Marco A. Cardona (Puesto de salud La Floresta).
	 
	 

	Sede:
	Puesto de Salud La Floresta.
	 

	ÍTEM
	ACTIVIDADES
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VR UNITARIO 
	  VALOR TOTAL 

	1
	PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y LLENOS.
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material.
	Ml
	                25 
	 $                  32.787,55 
	 $                               819.689,00 

	1,2
	Muro provisional aislante proteccion areas en uso en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 1 cara incluye pintura.
	M2
	                49 
	 $                128.182,00 
	 $                            6.229.645,00 

	1,3
	Logistica y traslado y reubicacion de elementos antes de la ejecucion y finalizacion de obras.
	UND
	                26 
	 $                  32.787,55 
	 $                               852.476,00 

	1,4
	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CARGA  EXISTENTES EN CONCRETO, incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo.
	M3
	              0,43 
	 $                436.990,00 
	 $                               188.780,00 

	1,5
	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones,  madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, ademas recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
	M2
	                92 
	 $                  68.779,00 
	 $                            6.306.869,00 

	1,6
	Demolicion de enchape piso y muros  existentes
	M2
	               132 
	 $                  35.917,00 
	 $                            4.753.960,00 

	1,7
	Demolición de revoque y su enfoscado base, aplicado sobre muro interior de hasta 3 m de altura
	M2
	               315 
	 $                  10.317,00 
	 $                            3.249.690,00 

	1,8
	Corte con disco de muros para construccion de estructura de reforzamiento 
	Ml
	               168 
	 $                    8.436,00 
	 $                            1.417.248,00 

	1,9
	Demolicion de muro ladrillo 
	M2
	                28 
	 $                  64.373,00 
	 $                            1.824.975,00 

	1,10
	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.
	DIA 
	                  2 
	 $                929.989,00 
	 $                            1.859.978,00 

	            1,11 
	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS,incluye, el cargue con máquina, transporte interno y externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida sera en el sitio.
	M3
	                68 
	 $                  46.800,00 
	 $                            3.175.439,00 

	1,12
	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.
	M3
	                56 
	 $                  72.280,00 
	 $                            4.074.509,00 

	1,13
	Lleno con material del sitio 
	M3
	                38 
	 $                  62.486,00 
	 $                            2.374.468,00 

	1,14
	Lleno compactado con afirmado 
	M2
	                72 
	 $                  18.194,00 
	 $                            1.308.534,00 

	1,15
	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.
	UND
	                  6 
	 $                  61.360,00 
	 $                               368.160,00 

	1,16
	RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.
	UND
	                10 
	 $                  92.040,00 
	 $                               920.400,00 

	2
	MEJORAMIENTO OBRAS EN CUBIERTA
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	2,1
	Desmonte  y  retiro de cubierta de asbesto cemento a una altura no superor a 8m  incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de la teja . Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoria 
	M2
	               110 
	 $                  36.319,77 
	 $                            3.995.175,00 

	2,2
	Mejoramiento, suministro transporte e instalación de Teja UPVC Termoacustica”, debidamente instalada (incluye elementos de fijación y sellantes)
	M2
	               138 
	 $                328.766,79 
	 $                         45.205.434,00 

	2,3
	Mejoramiento,suministro transporte e instalación de caballete  en UPVC.  todo lo necesario para su  correcto funcionamiento 
	ML
	                13 
	 $                104.608,05 
	 $                            1.307.601,00 

	2,4
	Mejoramiento, Suministro y Construcción de estructura metálica para soporte principal de cubierta. Incluye columnas, cerchas, correas, viga perimetral amarre, platinas de apoyo, pernos de anclaje, arrostramientos principal y secundario, pintura anticorrosiva cromato de zinc y esmalte de primera calidad para intemperie y todo lo necesario para su correcta construcción.
	KG
	            4.435 
	 $                  27.617,30 
	 $                       122.484.880,00 

	2,5
	Mejoramiento, suministro e instalacion de canal tipo amazon en pvc blanca, Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm,incluye accesorios, empaques, elementos de fijacion y tolos los elementos relacionados para su correcta instalacion. Segu diseño d cubierta. No incluye bajantes el cual se comprendera en su item correspondiente
	ML
	                25 
	 $                143.793,05 
	 $                            3.594.826,00 

	2,6
	Mantenimiento, Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC-Sanitaria, Colgada o en bajantes con un Diámetro de 4", agua lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	                44 
	 $                  67.244,40 
	 $                            2.958.754,00 

	2,7
	Cielo falso en laminas de PVC
	M2
	               126 
	 $                  77.562,09 
	 $                            9.772.824,00 

	3
	MEJORAMIENTO MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	3,1
	Mejoramiento,Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	M2
	               304 
	 $                  12.902,44 
	 $                            3.926.109,00 

	3,2
	Mejoramiento,Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	M2
	               304 
	 $                  14.632,15 
	 $                            4.452.447,00 

	3,3
	Mejoramiento en Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,15 x 0,2m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,8m medidos desde el nivel del piso hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super T de 19 mm o equivalente, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos.  En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran.
	ML
	                65 
	 $                118.943,76 
	 $                            7.687.335,00 

	3,4
	Mejoramiento en Construcción de Columnas de concreto  de 0,15 x 0,2m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,8m medidos desde el nivel del piso hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super T de 19 mm o equivalente, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos.  En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran.
	ML
	                80 
	 $                126.632,53 
	 $                         10.079.950,00 

	3,5
	Construcción de Mampostería en ladrillo liso , de 10 x 20 x 40 cm. Espesor de 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.
	M2
	                10 
	 $                  85.732,79 
	 $                               823.035,00 

	3,6
	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.
	KG
	                97 
	 $                    8.478,63 
	 $                               822.427,00 

	4
	 MEJORAMIENTO REVOQUE Y PINTURA
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	4,1
	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
	M2
	               205 
	 $                  48.218,41 
	 $                            9.907.341,00 

	4,2
	Aplicación de PINTURA EPOXICA DE ALTA CALIDAD  de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. 
	M2
	               217 
	 $                  61.377,39 
	 $                         13.311.897,00 

	4,3
	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoria.
	M2
	                91 
	 $                  41.386,44 
	 $                            3.785.576,00 

	5
	MEJORAMIENTO PISOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	5,1
	Mejoramiento de piso con Construcción de mortero para acabados en piso de espesor  de 0.08 m., . Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación  del terreno y adecuación de la superficie, malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.
	M2
	                72 
	 $                128.094,55 
	 $                            9.212.714,00 

	5,2
	SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA D-188 INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN. 
	 
	               130 
	 $                  23.129,86 
	 $                            3.009.139,00 

	5,3
	Mejoramiento de piso con Construcción de PISO EN BALDOSA BLANCA DE GRANO BLANCO No.1-2  DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de  2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimerica,  protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra.
	M2
	               111 
	 $                249.045,04 
	 $                         27.762.047,00 

	5,4
	Mejoramiento de piso con Colocación de ZÓCALO  EN MEDIA CAÑA EN MORTERO AFINADO. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes,  varilla de dilatación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	M2
	                81 
	 $                  40.750,58 
	 $                            3.293.054,00 

	5,5
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13,5 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
	Ml
	                30 
	 $                  17.782,00 
	 $                               533.460,00 

	5,6
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13,5, 500 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
	Ml
	                32 
	 $                  19.506,00 
	 $                               624.192,00 

	5,7
	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería  DE 13,5, 500 PSI,  incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	                11 
	 $                  89.078,00 
	 $                               979.858,00 

	5,8
	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 3/4"con tubería  DE 13,5, 500 PSI,  incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	                  2 
	 $                  95.389,00 
	 $                               190.778,00 

	5,9
	Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de diámetro 3/4" . Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Las uniones, tuberia de Bypass y accesorios mayores se pagaran en su respectivo item
	UND
	                  2 
	 $                142.954,00 
	 $                               285.908,00 

	5,10
	Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de diámetro 1/2" . Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Las uniones, tuberia de Bypass y accesorios mayores se pagaran en su respectivo item
	UND
	                  8 
	 $                118.978,00 
	 $                               951.824,00 

	5,11
	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	                  7 
	 $                134.215,00 
	 $                               939.505,00 

	5,12
	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.
	UND
	                  4 
	 $                202.494,00 
	 $                               809.976,00 

	5,13
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	Ml
	                  8 
	 $                  32.400,00 
	 $                               259.200,00 

	5,14
	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales  ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	Ml
	                27 
	 $                  66.707,00 
	 $                            1.801.089,00 

	5,15
	Sistema de tratamiento de aguas residuales 
	UND
	                  1 
	 $              7.171.675,00 
	 $                            7.171.675,00 

	5,16
	Filtro tipo frances campo de infiltracion 
	M3
	                66 
	 $                173.955,00 
	 $                         11.481.030,00 

	5,17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario AQUAJET con tapa y tanque, Brida- sifón botella y desagüe sencillo, Grapas, llave de 1/2 metálica de control, abasto accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	                  3 
	 $              1.261.043,00 
	 $                            3.783.129,00 

	5,18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMAMOS MANANTIAL   Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye lavamanos de Colgar manantial con pedestal, sifón botella y desagüe sencillo, Grapas, accesorios de conexión e instalación.) que cumpla con la NORMA NTC 6047
	UND
	                  3 
	 $                648.133,00 
	 $                            1.944.399,00 

	5,19
	Suministro e instalación de barra de soporte abatible en acero inoxidable que cumpla con la NORMA NTC 6047
	UND
	                  2 
	 $                332.916,75 
	 $                               665.834,00 

	5,20
	Suministro e instalación de brazos de soporte de lavamanos que cumpla con la NORMA NTC 6047
	UND
	                  2 
	 $                529.050,50 
	 $                            1.058.101,00 

	5,21
	Colocación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada EN ALUMINIO  CUADRADA  3x2". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	UND
	                  6 
	 $                  53.845,32 
	 $                               323.072,00 

	5,22
	Colocación de duchas tipo Piscis sencilla de Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera cromada, llave con escudo cromados, tubería agua fría, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	                  2 
	 $                103.989,69 
	 $                               207.979,00 

	6
	MEJORAMIENTO ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑO Y COCINA
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	6,1
	Mejoramiento de cocina con Colocación ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo Macedonia de Corona o equivalente ., color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate  color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. PARA PARED COCINA Y UNIDADES SANITARIAS 
	M2
	                64 
	 $                111.146,03 
	 $                            7.114.235,00 

	6,2
	Mejoramiento,Suministro, transporte y colocación de  lavaplatos mezclador 8 pulgadas nogal o equivalente. en acero inoxidable satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye grifería galaxia de Grival o equivalente, abasto metálico, sifón botella, silicona antihongos para el borde del lavamanos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	                  2 
	 $                240.125,48 
	 $                               480.251,00 

	6,3
	Mejoramiento, Suministro, transporte y colocación de Grifería galaxia, abasto plastico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	                  2 
	 $                270.377,96 
	 $                               540.756,00 

	7
	MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	7,1
	Suministro, transporte y colocación de Puerta en aluminio (marco y ala), ala entre ,90 con altura de 2.10 m. Incluye , bisagras, y todo los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación, según diseño.
	UND
	                10 
	 $              1.970.273,09 
	 $                         19.702.731,00 

	8
	MEJORAMIENTO SUMINISTRO ALMACENAMIENTO DE AGUA 
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	8,1
	MEJORAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	UND
	                  1 
	 $                806.788,75 
	 $                               806.789,00 

	9
	ILUMINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO
	 
	 
	 
	 $                                                -   

	9,1
	Mejoramiento, suministro, transporte e intalacion de Luminaria circular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación en superficie.
	UND
	                13 
	 $                164.712,88 
	 $                            2.141.267,00 

	9,2
	Suministro, transporte e Instalación de salida electrica de alimentador en tuberia EMT Φ3/4" para circuitos electricos de toma corriente doble. Incluye , curvas EMT Φ3/4", caja de 12x12x5 EMT,Cable de Cobre Aislado No 12 AWG LIBRE DE HALOGENOSx3,terminal EMT Φ3/4" , cinta rotuladora de Vinilo  naranja,  y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. recorrido por salida 3.0m
	UND
	                  6 
	 $                270.493,61 
	 $                            1.622.962,00 

	9,3
	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.
	UND
	                  1 
	 $                398.379,79 
	 $                               398.380,00 

	9,4
	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar  enchufable (Breaker) de 15 - 50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.
	UND
	                  6 
	 $                  35.154,44 
	 $                               210.927,00 

	9,5
	Suministro e instalacion de cable 3N°12 libre de halógenos para la distribución de la red eléctrica interna, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	                  8 
	 $                  14.103,04 
	 $                               118.466,00 

	9,6
	Suministro, transporte e Instalación de tuberia EMT Φ3/4" para circuitos electricos . Incluye , curvas EMT Φ3/4", ,terminal EMT Φ3/4" , cinta rotuladora de Vinilo  naranja,  y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. 
	ML
	                  8 
	 $                141.842,61 
	 $                            1.063.820,00 

	9,7
	Suministro, transporte e instalación de minisplit tipo pared completo (condensadora, manejadora y control remoto)  de 12000BTU  . Refrigerante Ecologico 410
	UND
	                  6 
	 $              3.535.461,15 
	 $                         21.212.767,00 

	9,8
	Suministro, transporte e instalación de tubería de cobre 1/2 y 1/4, rubeltex  de  1/2 y 1/4  , incluye accesorios, soportes necesarios /para la fijación de la tubería y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
	ML
	                26 
	 $                  56.697,66 
	 $                            1.470.170,00 

	9,90
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas tipo IMC pesada con capacete aterrizado de 2 " rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RA8-020 de EE.PP.M.
	Ml
	                  6 
	 $                308.255,00 
	 $                            1.849.530,00 

	9,10
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas de policloruro de vinilo (PVC) de 2" rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RS1-003 de EE.PP.M.
	Ml
	                14 
	 $                241.108,00 
	 $                            3.375.512,00 

	9,11
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas de policloruro de vinilo (PVC) de 1 1/4" rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RS1-003 de EE.PP.M.
	Ml
	                32 
	 $                108.276,00 
	 $                            3.464.832,00 

	9,12
	Suministro, transporte e instalación de Tubos y curvas de policloruro de vinilo (PVC) de 3/4" rígido para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos.según norma RS1-003 de EE.PP.M.
	Ml
	                38 
	 $                  98.942,00 
	 $                            3.759.796,00 

	9,13
	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro 1" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.
	Ml
	                  4 
	 $                293.443,00 
	 $                            1.173.772,00 

	9,14
	Suministro, transporte e instalación de varilla cobre-cobre de 5/8" y longitud de 2.4 metros, construido en acero con recubrimiento de cobre electrolítico de por lo menos 200um de espesor, Norma ASTM B - 187 sin sulfatación ni oxidación por efecto catódico. Incluye las varillas y demas elementos necesarios para su correcta instalación.
	Ml
	                  5 
	 $                529.003,00 
	 $                            2.645.015,00 

	9,15
	Suministro, transporte e instalación de minisplit tipo pared completo (condensadora, manejadora y control remoto)  de 12000BTU  . Refrigerante Ecologico 410
	UND
	                  5 
	 $              3.714.537,00 
	 $                         18.572.685,00 

	9,16
	Suministro, transporte e instalación de tubería de cobre 1/2 y 1/4, rubeltex  de  1/2 y 1/4  , incluye accesorios, soportes necesarios /para la fijación de la tubería y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
	ML
	                26 
	 $                141.842,61 
	 $                            3.687.908,00 

	9,17
	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar  enchufable (Breaker) de 15 - 50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.
	UND
	                  9 
	 $                  47.546,85 
	 $                               427.922,00 

	9,18
	Suministro e instalacion de cable 3N°12 libre de halógenos para la distribución de la red eléctrica interna, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	                20 
	 $                  14.103,04 
	 $                               282.061,00 

	9,19
	Proceso de certificación RETIE plena
	UND
	                  1 
	 $            12.595.420,00 
	 $                         12.595.420,00 

	10
	ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	10,10
	KIT STARLINK :  Starlink Antena Matriz electronica en fase, Orientacion automatica motorizada, Calsificacion ambiental IP54, Capacidad para derretir nieve hasta 40 mm / hora (1,5 pulg. / hora), Temperatura de funcionamiento - 30 ° C a  50°C (-22 ° F a 122 ° F), campo de vision 110, consumo de energia promedio 50 a 75 W.                                                                                                                    Enrutador wifi de Starlink, Tecnologia Wifi, Estandares IEEE 802,11 a/bg/h/ac, Generacion Wifi 5, Radio Banda dual; 3 x3 MIMO, Seguridad WPA2, Clasificacion ambiental IP54, configurado para usos en interiores, cobertura hasta 185 M2 (2000 pies 2), Temperatura de funcionamiento - 30  ° C a 50  ° C  (-22 ° F a 122 ° F), Compactibilidad de malla compatible con hasta 3 nodos en malla Starlink.                                                                                                      El adaptador Ethernet Starlink esta diseñado para conectar un dispositivo directamente al router Starlink para una conexion a internet por cable. Admite velocidadades 1 Gbps, Compactibilidad : router Starlink Gne 2, dimensiones del paquete: 6,5"  x 4,5" x 1,5 " / 16,5  x 11,4  x 3,6 cm, peso del pquete : 0,33 lb / 0,15 Kg.
	UND
	1
	 $              3.052.591,05 
	 $                            3.052.591,00 

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	 $          472.898.959,00 

	 
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION  
	25,00%
	
	
	 $          118.224.739,75 

	 
	IMPREVISTOS 
	0,0%
	
	
	 

	 
	UTILIDAD
	5,0%
	 
	 
	 $            23.644.947,95 

	 
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
	30,00%
	 
	 
	 $          141.869.687,70 

	 
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)
	 
	 
	 
	           614.768.647,00 



Se publican en formato los archivos intitulados Presupuesto oficial y Análisis de precios Unitarios (APU’s), los que definen la forma en la que la entidad concibió su presupuesto oficial de obra y que hacen parte integral del presente estudio previo, sin que los APUS puedan ser tomados de manera integral por los proponentes ya que cada proponente deberá realizar su APU de manera individual y particular para presentar su propuesta; siendo los APUS publicados criterios indicativos no obligatorios.

El Contratista y La Interventoría deben ceñirse en la ejecución y desarrollo del proyecto a los estudios y diseños proporcionados por LA E.S.E. tales como diseños, estudios, así como las especificaciones técnicas detalladas en cada uno de los Planos, informes, notas y APU´s que hacen parte integral del proyecto. 

Cualquier modificación en la que se deba incurrir en el desarrollo del contrato deberá ser avalada y aprobada por la Interventoría del mismo, y deberá siempre estar encaminada en conservar los principios de oportunidad, transparencia y economía.

El proyecto consiste en la contratación de obra pública a todo costo (incluye material, transporte y mano de obra) bajo la modalidad de contratación de precios unitarios no reajustables, y se pagarán únicamente las actividades realmente ejecutadas y avaladas por la Interventoría, las cuales deben presentar su sustento en las respectivas memorias de cálculo.

6. DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS:

Forman parte de los estudios previos los documentos técnicos que se mencionan a continuación. Dichos documentos forman parte integral del proceso, son los documentos de consulta, y son además la base para dirimir las controversias técnicas que puedan presentarse.

•	Estudios Previos
•	Términos de referencia
•	Presupuesto Oficial
•	Análisis de Precios Unitarios
•	Discriminación del AU
•	Estudio del sector
•	Estudios del proyecto
· Matriz de Riesgos
• Diseños del proyecto	
· Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Estos anexos técnicos podrán consultarse en las oficinas de la Subgerencia Administrativa, la oficina de contratación de LA ESE HOSPITAL MARCO A CARDONA DE MACEO ó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II
7. PRODUCTOS A CONTRATAR:

Acorde con los planteamientos descritos, LA ESE requiere contratar la ejecución de las respectivas actividades para la ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA.  Ver presupuesto oficial publicado como anexo.
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por LA E.S.E. en el proyecto de estudios y diseños Anexo, especificaciones y presupuesto presentado, así como por las indicaciones planteadas en los estudios previos y todas las contenidas en la presente convocatoria.

El Contratista además asumirá con la firma del contrato las siguientes obligaciones:

•	Todas las asumidas con la firma del contrato de ejecución, las contempladas en las especificaciones técnicas del proyecto, y en los términos que finalmente se definan para la contratación, en la calidad, cantidad y disposiciones de tiempo estipuladas.
•	 Garantizar la calidad de los materiales utilizados en el proceso, los cuales deben ser previamente autorizados por la Interventoría o por quien realice las labores de supervisión del contrato.
•	La revisión al inicio de las actividades de los diseños, planos y memorias técnicas, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cotas, cantidades y especificaciones de materiales.
•	Dar cumplimiento a la normatividad existente en cuanto a normas de higiene y de seguridad establecidas para el sector de la construcción.
•	El Contratista no podrá realizar ningún cambio a las especificaciones técnicas establecidas en los diseños sin previo visto bueno de la Interventoría o de quien realice las labores de supervisión técnica del contrato.
•	La contratación del personal idóneo para la realización de los trabajos, el cubrimiento de todas las obligaciones laborales y prestacionales a las que hubiere lugar del personal a su cargo.
•	El Contratista deberá garantizar que los trabajos que realice cumplan con las condiciones de calidad y cantidad aceptadas con la presentación y aprobación por parte del Contratante de su propuesta económica.

8.1.) CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS: 8.1.1) Entrega dentro de los plazos establecidos: El Contratista se compromete a entregar el producto final en el plazo acordado en el contrato. El incumplimiento de estos plazos podrá generar penalizaciones según lo estipulado en las cláusulas contractuales. 8.1.2) Revisión y ajustes de plazos si es necesario: En caso de que se presenten imprevistos que dificulten el cumplimiento de los plazos establecidos, El Contratista deberá informar con anticipación y de manera justificada, proponiendo un nuevo cronograma que deberá ser aprobado por la Interventoría y El Contratante.

8.2) CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 8.2.1) Conformidad técnica y normativa: Todos los productos suministrados deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones del los estudios y diseños, los cuales van en concordancia con la Guía para Proyectos de Adecuaciones Menores en Infraestructura en Salud – Versión 2, la Resolución 3100 de 2019 y demás normas aplicables. 8.2.2) Idoneidad profesional y trazabilidad técnica: Cada entregable de la obra deberá contar con el respaldo de profesionales idóneos, registrados y con matrícula profesional vigente, quienes asumirán responsabilidad sobre la calidad de los trabajos; asimismo, las obras deberán contar con sus respectivas memorias de cálculo de cantidades, fichas técnicas y certificados de calidad para su respectiva trazabilidad, permitiendo su control y validación externa por parte de los entes de control.

8.3) EQUIPO TÉCNICO: El oferente deberá contar con el siguiente personal profesional mínimo en obra como requisito habilitante y como obligación durante la ejecución:

	[bookmark: _Hlk228117130]CARGO /
COMPONENTE
	PROFESIÓN
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	Director de Obra:
	Arquitecto, Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor

Dedicación: 10%
	Experiencia mínima de diez (10) años a partir de la expedición de la matrícula profesional.

	
	
	Especialización o Maestría en alguna de las áreas de la ingeniería, diseño, gestión, dirección o gerencia de proyectos.

	
	
	Acreditar segundo post grado en áreas de la salud o ambientales
Puntuar esto  

	Ingeniero residente
	Arquitecto, Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor

Dedicación: 100%
	Experiencia mínima de diez (10) años a partir de la expedición de la matrícula profesional.

	
	
	Certificación de haber participado en al menos tres (3) contratos como ingeniero residente de proyecto cuyo objeto haya sido construcción o montaje o adecuación o mantenimiento de edificaciones públicas o privadas.

	Profesional seguridad en el trabajo
	Profesional en salud ocupacional 
Dedicación: 20%
	Experiencia mínima de tres(3) años a partir de la expedición de la matrícula profesional.

	
	
	

	
Maestro de obra

	Maestro de obra
Dedicación: 100%
	

	
	
	



Para sustentar los perfiles de los anteriores profesionales requeridos por la entidad contratante, se deben anexar los siguientes documentos con la propuesta:

• Certificados que demuestren la experiencia solicitada para cada profesional.
• Hoja de vida.
• Copia de la cédula de ciudadanía.
• Copia del diploma o acta de grado.
• Copia de la tarjeta profesional.
• Certificado de vigencia y/o antecedentes disciplinarios de la profesión (COPNIA o el que aplique).
• Carta de manifestación de interés para participar de la mano del proponente dentro de su equipo de trabajo en el presente proceso. Dicha carta debe contar con el nombre y código de la convocatoria pública, lugar de ejecución y porcentaje de dedicación.

El Oferente tendrá que acreditar todos y cada uno de los componentes de este ítem al momento del cierre y presentación de su oferta a fin de permitir a la entidad la comparación técnica de las mismas y proceder con la verificación de los requisitos que permiten su participación en la invitación, no se aceptarán documentos de este ítem aportados con posterioridad a la fecha de cierre de la invitación bajo los principios de igualdad, celeridad, imparcialidad y trasparencia contenidos en el Manual de Contratación  de la ESE

8.4) COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL CONTRATANTE: 8.4.1) Reuniones periódicas de seguimiento: El Contratista deberá participar en reuniones periódicas de seguimiento con La Interventoría, El Contratante o a quien este designe, para presentar avances y discutir cualquier aspecto relacionado con el proyecto. Estas reuniones permitirán mantener una comunicación fluida y resolver posibles inconvenientes en tiempo oportuno, las cuales serán solicitadas por La Interventoría, El Contratante o La Supervisión interna designada por LA E.S.E. según necesidad. 8.4.2) Atención a observaciones: El Contratista se compromete a revisar y ajustar el producto final de acuerdo con las observaciones realizadas por La Interventoría y El Contratante, garantizando la calidad y la viabilidad del producto final. Cualquier cambio o ajuste solicitado será tratado conforme al acuerdo alcanzado en el contrato.

8.5) CONFIDENCIALIDAD: 8.5.1) Protección de la información: El Contratista se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre la información proporcionada por el Contratante y cualquier dato relacionado con el proyecto, incluyendo los estudios, diseños, y cualquier documento que forme parte del desarrollo del proyecto. 8.5.2) Prohibición de divulgación sin autorización: El Contratista no podrá divulgar, ceder ni compartir la información del proyecto con terceros sin la autorización previa y por escrito del Contratante.

8.6) RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: 8.6.1) Responsabilidad por errores y omisiones: El Contratista asume la responsabilidad de cualquier error u omisión que pueda ocurrir en el desarrollo del proyecto debido a su negligencia. En caso de que se detecten fallos o inconsistencias que alteren la viabilidad financiera del proyecto, el Contratista deberá corregir dichos errores sin costo adicional para El Contratante. 8.6.2) Asesoramiento y sugerencias: El Contratista deberá ofrecer asesoramiento continuo sobre cualquier aspecto del proyecto que requiera ajuste debido a cambios en el mercado, disponibilidad de recursos o condiciones del proyecto.

8.7) ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA: 8.7.1) Documentación de soporte: El Contratista deberá entregar toda la documentación de soporte de los productos que designe La Interventoría para la ejecución del proyecto, incluyendo reportes de los ensayos normativos, fichas técnicas, garantías, cronogramas detallado, y cualquier otro documento que a defina La Interventoría.

8.8) CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y REGULACIONES: 8.8.1) Cumplimiento con la normativa vigente: El proyecto final deberá ajustarse conforme a las normativas legales, técnicas y financieras vigentes en Colombia, país donde se llevará a cabo el proyecto, así como a las especificaciones propias del proyecto de estudios y diseños proporcionado por La E.S.E. Hospital Marco A Cardona. 8.8.2) Revisión de licencias y permisos: El Contratista se compromete a considerar y acatar todos los requisitos legales para el efectivo desarrollo del Proyecto.

8.9) GARANTÍA  DE  ACTUALIZACIÓN  DEL  PROYECTO:  ACTUALIZACIÓN  ANTE  CAMBIOS SIGNIFICATIVOS: En caso de que surjan cambios significativos en los diseños, el mercado de materiales, o cualquier otro factor que afecte el proyecto, El Contratista se compromete a actualizar la información correspondiente al proyecto de obra y a comunicar oportunamente cualquier ajuste necesario en cuanto a la necesidad de ajuste en el valor o plazo contemplados inicialmente en el contrato.

8.10) PENALIZACIONES Y BONIFICACIONES: 8.10.1) Penalización por incumplimiento de plazos o calidad: En caso de incumplimiento en la entrega del producto final o de los plazos establecidos, el Contratista estará sujeto a penalizaciones conforme a lo estipulado en el Contrato. 8.10.2) El Contratista se compromete al cumplimiento del contrato en cualquiera de sus partes.

8.11) ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS ADICIONALES: 8.11.1) Requerimientos de la supervisión de la ESE o La Interventoría: En caso de que se soliciten ajustes o realicen requerimientos adicionales relacionados con el proyecto, El Contratista deberá atender dichos requerimientos y ajustar el mismo en función de las directrices y modificaciones solicitadas dentro del plazo del contrato. 8.11.2) Costos adicionales derivados de modificaciones: En caso de que los ajustes derivados de los requerimientos adicionales mencionados en la cláusula anterior generen un incremento en los costos, el Contratista deberá informar a La Interventoría y a la entidad contratante, y, en caso de ser necesario, se procederá a la negociación y aprobación de un Otrosí, nuevo proyecto y/o extensión de los plazos establecidos.

8.12) REUNIONES PROGRAMADAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL MARCO A CARDONA, LA INTERVENTORÍA O LA SUPERVISIÓN INTERNA DEL CONTRATO: 8.12.1) Obligación de asistencia a reuniones: El Contratista se compromete a asistir, en la fecha y lugar establecidos, a todas las reuniones programadas por LA E.S.E. HOSPITAL MARCO A CARDONA, La Interventoría o la Supervisión Interna del contrato, que sean necesarias para el desarrollo, seguimiento y ajustes del proyecto. 8.12.2) Documentación y preparación: El Contratista se compromete a preparar y presentar, con antelación a la reunión, cualquier documentación técnica o financiera que sea requerida para la evaluación o toma de decisiones durante las reuniones. Esto incluye, pero no se limita a, informes de avances, presupuestos ajustados, justificaciones de costos, o cualquier otro documento relevante para el desarrollo del proyecto. 8.12.3) Actas de reunión: El Contratista deberá colaborar en la elaboración y firma de las actas de cada reunión, en las cuales se dejará constancia de los acuerdos, compromisos y plazos establecidos. El Contratista deberá cumplir con los acuerdos estipulados en las actas de las reuniones en los plazos y términos establecidos. 8.12.4) Seguimiento de acuerdos: El Contratista se compromete a realizar un seguimiento de los acuerdos y acciones derivadas de las reuniones programadas. En caso de que surjan modificaciones o nuevos requerimientos de las entidades competentes, El Contratista deberá implementarlos y ajustarse a los plazos establecidos, entregando los informes correspondientes conforme a lo pactado.

8.13) MODIFICACIONES DEL CONTRATO: 8.13.1) Modificación del proyecto: Cualquier modificación al proyecto inicial, como consecuencia de ajustes a los diseños o requerimientos de las entidades competentes, deberá ser acordada y firmada por ambas partes mediante una adenda al contrato 8.13.2) Modificación de plazos: Si los ajustes o modificaciones al proyecto, requeridos por las entidades, implican una modificación en los plazos de entrega del proyecto, ambas partes deberán negociar y acordar una extensión razonable de los plazos, la cual deberá formalizarse mediante una adenda al contrato.

9. OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:

1) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 2) Atender y acatar las recomendaciones e indicaciones que le haga LA E.S.E. 3) Garantizar que se encuentra a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos. 4) En general, se debe cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato.


10. OBLIGACIONES DE LA E.S.E.:

En virtud del contrato a celebrar, LA E.S.E. se obliga a: 1) Suministrar por medio de los directivos y funcionarios que designe, la información que posee y que sea de importancia para la debida ejecución del objeto contractual. 2) Cancelar al CONTRATISTA el valor acordado en el presente contrato, en los plazos y términos allí previstos. 3) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato. 4) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 5) Realizar las retenciones de ley a que haya lugar. 6) Las demás inherentes a la naturaleza del presente contrato.

11. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

1) Perfeccionar el contrato. 2) Legalizar el contrato. 3) Suscribir acta de inicio del contrato. 4) Analizar y perfeccionar las modificaciones contractuales a que haya lugar (adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones, OTROSÍ. 5) Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato. 6) Apoyar técnicamente la ejecución contractual. 7) Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera. 8) Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto (de ser necesario). 9) Propender por el logro de los productos pactados. 10) Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la etapa de ejecución y la etapa de liquidación del contrato.


12. MATRIZ DE RIESGOS:

Corresponde al análisis integral de los riesgos previsibles asociados al proyecto, estructurada conforme a los lineamientos de la contratación pública en Colombia. En ella se identifican los eventos que pueden incidir en las fases de planeación, ejecución y cierre del contrato, detallando sus causas, consecuencias, probabilidad de ocurrencia e impacto. Asimismo, se establece la asignación de riesgos entre la entidad Contratante y el Contratista, junto con las medidas de mitigación, control y seguimiento definidas para su adecuada gestión. Este instrumento tiene como finalidad promover el equilibrio económico del contrato, la transparencia en la distribución de responsabilidades y la toma oportuna de decisiones.

La matriz se presenta como documento anexo en excel al presente proceso, haciendo parte integral de los términos.

13. ASPECTOS TRIBUTARIOS:

Descripción de la carga impositiva asociada a la ejecución del proyecto:

	DESCRIPCIÓN
	PORCENTAJE RETENCIÓN

	Estampilla Pro-Hospital
	1%

	Estampilla Pro-Deporte
	2%

	Estampilla Pro-Cultura
	2%

	Contribución Obra Pública
	5%

	retenfuente
	2%

	Rete Ica
	1%



En el precio de la propuesta deben encontrarse comprendidos todos los costos directos e indirectos, de orden municipal y de Ley.

14. [bookmark: _Hlk227511498]ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL OBJETO A CONTRATAR:

La Empresa Social del Estado Hospital Marco A Cardona de Maceo, para efectos de obtener el valor estimado de la obra pública a desarrollar, contrató una consultoría técnica especializada para el desarrollo integral del proyecto de estudios y diseños, así como para la elaboración del presupuesto detallado basado en ítems con su respectiva especificación técnica, valores unitarios discriminados a detalle y asociados cada uno su análisis de precios unitarios (APU), además se tuvo en cuenta el valor asignado para este servicio en el sector, la ubicación geográfica del municipio, la carga impositiva a la que se verá afectado el valor del contrato, la especificidad de la obra, así como las obligaciones a las que deberá responder EL CONTRATISTA.
15. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:
El valor total estimado del proyecto corresponde a la suma de:
MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 0,89 CVS MCTE ($ 1.223.527.944,89) incluidos todos los impuestos directos e indirectos ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, de conformidad con el presupuesto oficial publicado, discriminados así: 

· VALOR ADECUACIONES EN CENTRO DE SALUD LA FLORESTA: $ 614.768.647,oo
· VALOR ADECUACIONES EN CENTRO DE SALUD LA SUSANA:     $ 608.749.297,89
El valor del contrato se encuentra sustentado en los estudios y diseños técnicos, análisis de precios unitarios, cantidades de obra, especificaciones técnicas, costos directos e indirectos, así como en las necesidades funcionales y operativas requeridas para garantizar la adecuada ejecución del proyecto.
La estructuración presupuestal contempla las actividades necesarias para la adecuación y ampliación de la infraestructura física hospitalaria, incluyendo obras civiles, instalaciones técnicas, sistemas especiales hospitalarios, urbanismo, interventoría, dotación asociada y demás componentes requeridos para el cumplimiento integral del objeto contractual.
La inversión proyectada responde a la necesidad de fortalecer la prestación de servicios de salud en la zona rural del municipio de Maceo permitiendo ampliar la cobertura, mejorar la capacidad instalada y optimizar la calidad de la atención prestada a la población beneficiaria.
Asimismo, el valor del proyecto guarda coherencia con el alcance técnico de la intervención, la magnitud de la infraestructura requerida, las condiciones normativas aplicables al sector salud y los estándares exigidos para edificaciones hospitalarias.
En consecuencia, se concluye que la alternativa planteada es técnica, financiera y socialmente viable, constituyéndose en una solución adecuada y proporcional frente a la problemática identificada de insuficiente capacidad resolutiva en salud para la población objeto de atención.
16. PRESUPUESTO OFICIAL:

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 0,89 CVS MCTE ($ 1.223.527.944,89) incluidos todos los impuestos directos e indirectos ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, de conformidad con el presupuesto oficial publicado, discriminados así: 

17. VALOR ADECUACIONES EN CENTRO DE SALUD LA FLORESTA: $ 614.768.647,oo
18. VALOR ADECUACIONES EN CENTRO DE SALUD LA SUSANA:     $ 608.749.297,89
19. FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

El posterior desarrollo legal en la ley 10 de 1990, la ley 100 de 1993 y numerosos decretos reglamentarios permiten la contratación de servicios de salud, el artículo 194 de la ley 100 establece que:

“La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”.

El numeral 6° del artículo 195 de la citada ley permite que “En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública” es decir, todas las actuaciones de la E.S.E se rigen por el Derecho Privado, pero han dicho las Altas Cortes que en todo momento deben atenderse los principios de la función pública.

Luego de revisado el objeto de este contrato y conforme lo establece el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Marco A Cardona, la modalidad de selección en este proceso será convocatoria pública en mayor cuantía, esto en razón a que el proyecto en financiad con recursos del ministerio de salud, conforme a resolución 1440 de 2024. 

20. [bookmark: _Hlk227511653]IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

La ESE atenderá el pago de los valores de los presentes Contrato con cargo al presupuesto aprobado para la vigencia dos mil veintiséis (2026) y cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo a la apertura. 

21. [bookmark: _Hlk227511676]ANÁLISIS DE EXIGENCIA DE GARANTÍAS:

EL CONTRATISTA se obliga a allegar a LA E.S.E. y a constituir a favor de la misma dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, que amparen los siguientes riesgos:
	RIESGO
	AMPARO
	COBERTURA
	VIGENCIA

	Precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista (incumplimiento, fraude, infidelidad, retrasos.)
	De cumplimiento general del contrato.

	
10% del valor del contrato
	
Plazo del contrato más 6 meses

	Correcta inversión del anticipo
	Para garantizar que el anticipo dado, sea invertido de manera eficiente y eficaz en la ejecución del objeto contractual
	
100% del valor del anticipo
	
Plazo del contrato más 6 meses

	Precaver que EL CONTRATISTA no cumpla con las obligaciones contraídas con el personal que utilice para la ejecución del contrato.
	De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

	5% sobre el valor total del contrato y adiciones
	
Plazo + 3 años

	Garantizar la calidad y estabilidad de la obra ejecutada por el contratista.
	De estabilidad y calidad de la obra.
	
30% del valor del contrato
	
 5 años a partir del recibo de las obras 

	Por las actividades en la realización de la obra se precave el daño a terceros y el pago por daños a éste
	De responsabilidad civil extracontractual.


	200 SMLMV
	
Plazo del contrato



Será a cargo de EL CONTRATISTA el pago oportuno de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, tal como lo establece la ley. En caso de demora en pagar oportunamente, LA ESE podrá descontar su valor de la primera factura o facturas que debe pagar a EL CONTRATISTA. Igualmente deberán reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros.

Las garantías deberán tener como beneficiario al Ministerio de Salud 

22. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

[bookmark: _Hlk228104009]LA E.S.E. le cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

· Un anticipo de hasta el 15%, una vez sea constituida la fiducia y acreditada la constitución de garantías y aprobación del ministerio. 
· Actas de avance por obras. 
· Un ultimo pago del 10% una vez se terminen y reciban las obras a satisfacción. 


Los pagos deberán encontrarse debidamente soportados mediante informe técnico avalado por la Interventoría, el cual certifique el cumplimiento efectivo de las actividades previas y preparatorias necesarias para la correcta ejecución del contrato.

ACTAS PARCIALES DE OBRA: La cancelación del valor total del contrato se hará mediante pagos parciales, de acuerdo al avance de obra certificado por LA INTERVENTORÍA mediante la firma de las actas parciales de las obras recibidas y la presentación de la factura o documento equivalente con todos los soportes que aseguren que el bien fue recibido a entera satisfacción por LA INTERVENTORÍA.

El Hospital Marco A Cardona realizará los pagos a través de la Tesorería
23. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El lugar de la ejecución del contrato será en las instalaciones de los centros de salud, área rural, corregimientos La Floresta y La Susana de Maceo. 

24. [bookmark: _Hlk227511808]JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN, VERIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD Y EXPERIENCIA:

[bookmark: _Hlk227511818]EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA GENERAL
Los proponentes deben acreditar experiencia mínima de ocho (8) contratos en la construcción o montaje o adecuación o mantenimiento de edificaciones públicas o privadas.
Para acreditar esta característica se debe aportar el acta final de recibo obra, liquidación, o contrato que acredite dicho requisito.
2.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Al menos 1 de los contratos aportados como experiencia general debe corresponder a proyectos que contemplen actividades de: construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o  montaje  y/o adecuación y/o mantenimiento de edificaciones en  mejoramientos de cubiertas de mínimo de 1000 m2  Para acreditar esta característica se debe aportar el acta final de recibo obra, liquidación, o contrato que acredite dicho requisito.

2.1.2 EXPERIENCIA POR ANTIGUEDAD PERSONAS NATURAL Y JURÍDICA

Si la fecha de aprobación de la matricula profesional o del documento que le acredite poder ejercer legalmente la profesión o la adquisición de la personería jurídica de conformidad con la normatividad vigente es Mayor a 10 Años contados a partir de la fecha de cierre de la presente contratación obtendrá una calificación de ADMISIBLE. En caso contrario se calificará NO ADMISIBLE. Por lo menos uno de los integrantes del Consorcio, Uniones Temporales u otras formas de asociación deberá cumplir con este requisito de experiencia.

2.1.3 EXPERIENCIA GENERAL IMPORTANDO SU VALOR

Los proponentes deben acreditar en máximo un (1) contrato de obra registrados en el RUP que tengan como objeto la construcción o montaje o adecuación o mantenimiento de edificios u obras en general que sea igual o mayor al 100% del Presupuesto Oficial PO (Expresado en salarios mínimos, igual o mayor a 698,80 SMLMV). Se tomará el número de salarios mínimos para la época de ejecución actualizado por el valor del salario mínimo para la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Los proponentes deberán resaltar en su RUP los contratos con los que pretenden acreditar la experiencia y adjuntar certificaciones de la entidad contratante con números de contacto para verificación en caso de estimarse pertinente.

Para acreditar esta característica se debe aportar el acta final de recibo obra, liquidación, o contrato que acredite dicho requisito.

Así mismo deberá contar con los siguientes índices financieros mínimos:
Indicadores de capacidad financiera
	INDICE
	INDICE REQUERIDO

	Índice de Liquidez
	Mayor o igual a 2,50

	Índice de Endeudamiento
	Menor o igual a 0,50

	Razón de cobertura de intereses
	Mayor o igual a 10

	Capital de Trabajo 
	Igual o mayor a 10% del PO

	Patrimonio
	Igual o mayor a 10% del PO 



Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del indicador. Las fórmulas para calcular los indicadores en el caso de proponentes plurales, serán las establecidas por la Entidad Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación (Versión M-DVRHPC-04), Capitulo VII PROPONENTE PLURALES.
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce/manualrequisitoshabilitantesweb.pdf. Es responsabilidad de cada proponente realizar la consulta y calcular los indicadores.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el certificado del RUP.
Indicadores de capacidad organizacional
	Indicador
	Índice requerido

	Rentabilidad sobre patrimonio
	Mayor o igual a 0,20

	Rentabilidad sobre activos
	Mayor o igual a 0,10






Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o está organizado en cualquier forma de asociación, debe acreditar su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. Las fórmulas para calcular los indicadores en el caso de proponentes plurales, serán las establecidas por la Entidad Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación (Versión M- DVRHPC-04), Capitulo VII PROPONENTE PLURALES.
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce/manualrequisitoshabilitantesweb.pdf.

25. INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA E.S.E. de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones de éste durante el término de duración del contrato.

26. [bookmark: _Hlk227511832]SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:

[bookmark: _Hlk228128855]La Supervisión del contrato, su control administrativo, legal y financiera, orientada al desarrollo oportuno e idóneo del proyecto estará a cargo de LA INTERVENTORÍA contratada por LA E.S.E., así como por la SUPERVISIÓN INTERNA designada por LA E.S.E. la cual estará en cabeza de la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.

Las funciones y atribuciones tanto de la supervisión interna designada por LA E.S.E., así como de LA INTERVENTORÍA serán las siguientes:

a) Coordinar con EL CONTRATISTA el buen éxito de la ejecución contractual.
b) Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas sus partes.
c) Atender y resolver toda consulta.
d) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes y presentarlos a la consideración de LA E.S.E.

e) Decidir sobre los cambios sustanciales en las especificaciones.

f) Verificar los productos suministrados por EL CONTRATISTA, sus valores y aprobar la factura de cobro.

g) Analizar, aprobar y/o rechazar los análisis de precios extra que presente EL CONTRATISTA.
h) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad requeridas, uso de implementos de protección, control de protocolos y procesos de ejecución y todo aquello que minimice la posibilidad de accidentalidad o deterioro de la salud ocupacional.

i) Expedir las certificaciones correspondientes sobre el cumplimiento parcial y/o total de EL CONTRATISTA y producir informes sobre el adelanto y sobre las incidencias en el desarrollo del contrato para información y consideración de LA E.S.E., de manera que se vigilen los posibles riesgos de transgresión de normas administrativas y legales.

j) Verificar los informes detallados que entregue EL CONTRATISTA, relacionado con las actividades efectivamente realizadas.

k) En general, todas las demás atribuciones que la ley, este contrato y las especificaciones del mismo consideren como potestativas del supervisor contractual y las adicionales que a bien tenga delegarle la Gerencia de LA E.S.E.
Todas las instrucciones, órdenes, autorizaciones y sugerencias que LA INTERVENTORÍA imparta deberán constar por escrito, en cuyo caso serán consideradas directamente por LA E.S.E.

EL CONTRATISTA deberá proceder al acatamiento de las instrucciones, tal como se estipula en este documento. El control a que se refiere esta cláusula, no aminora en ningún grado la responsabilidad de EL CONTRATISTA ni su autoridad en la dirección de los procesos.

LA E.S.E. se reserva el derecho de realizar eventuales cambios en la supervisión contractual si lo considera necesario para sus intereses, sin que por esto EL CONTRATISTA pueda ejercer ningún reclamo al respecto.

27. FACTORES DE EVALUACION

VALOR DE LA PROPUESTA (50/100)
Este criterio se evaluará a partir de la información suministrada en el Formato 2 – Resumen económico, previas las correcciones aritméticas a que haya lugar.
Para la asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera:
Se calcula el Precio base con la siguiente formula.
[image: ]
	Donde;
PB= Precio Base
Pi= Valor de las propuestas
PO= Presupuesto Oficial.
N= Número de propuestas
Los puntos se asignarán así:
· Propuestas cuyo valor se encuentren del 95% al 100% del PB se le asignará 50 PUNTOS

· Propuestas entre el 90% y el 95% del PB se evaluarán así:

P = 0.95* Pi * 50
		PB
Donde;
P= Puntaje por precio
Pi= Valor de las propuestas en estudio
PB= Precio Base
· Propuestas entre el 100% y el 105% del PB se evaluarán así:
P =       PB *50
    		Pi
Donde;
P= Puntaje por precio
Pi= Valor de las propuestas en estudio
PB= Precio Base

PROPUESTAS FUERA DEL RANGO 90%-105% DEL PRECIO BASE: Las propuestas con valor inferior al 90% del PB serán tratadas como ofertas artificialmente bajas (Art. 41 Manual GH-129); el Hospital requerirá explicación escrita. Si las razones no son objetivamente válidas, la propuesta será RECHAZADA. Las propuestas con valor superior al 105% del PB obtendrán CERO (0) puntos en el Factor 1, pero no serán rechazadas si el valor ofertado no supera el Presupuesto Oficial.
Previa a la evaluación de este factor la ESE deberá corregir aritméticamente las propuestas que presenten errores de sumas o multiplicaciones y si la corrección es mayor al 0,5% del valor ofertado, excluirá la propuesta. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL (50/100) 
GERENTE (20/100)
Con el propósito de garantizar la adecuada ejecución técnica, administrativa, ambiental y operativa del proyecto, la entidad otorgará hasta veinte (20) puntos al proponente que junto con su propuesta oferte y presente un PROGRAMA DE GERENCIA y que acredite dentro de su equipo de trabajo un GERENTE DE PROYECTO, conforme a los siguientes requisitos y condiciones:
El GERENTE DE PROYECTO OFERTADO para obtener la puntuación del factor de calidad deberá asistir a la socialización y visita en obra no obligatoria y anexar el certificado de asistencia del mismo profesional, la no presentación del certificado es causal de pérdida del puntaje, aunque la visita no es habilitante.
REQUISITO DE FORMACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO

El profesional ofertado deberá acreditar:

a) Formación Académica

Título profesional en alguna de las siguientes áreas:

· Ingeniería Civil 
· Ingeniería Ambiental 
· Arquitecto


Adicionalmente, deberá acreditar título de posgrado en alguna de las siguientes áreas:

· Gerencia de Proyectos 
· Gestión de Proyectos 
· Administración de Proyectos 
· Gerencia de Obras 
· Gerencia de Construcción\
· Gerencia de la industria
· Sostenibilidad o medio ambiente
· O programas de posgrado afines relacionados con la dirección y gestión de proyectos civiles, industriales, petroleros entro otros afines a la infraestructura.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA GERENTE DE PROYECTOS

El profesional deberá acreditar experiencia específica como:

· Gerente de Proyecto, 
· Director de Proyecto, 
· Coordinador General de Proyecto, 
· o cargos equivalentes de dirección en proyectos de construcción, adecuación, intervención o infraestructura.

La experiencia mínima exigida será de:

Treinta y seis (36) meses de experiencia 


PLAN DE GERENCIA (10/100)

El oferente deberá presentar plan de gerencia y hoja de vida del gerente en las siguientes condiciones:

PLAN DE GERENCIA DEBERA SER PRESENTADO Y TENER POR LO MENOS EL SIGUEINTE CONTENIDO, DE MANERA COHERENTE Y EN CONFORMIDAD CON EL PROYECTO

· 1.	INTRODUCCIÓN	
· 2.	OBJETIVOS	
· 2.1.	Objetivo General	
· 2.2.	Objetivos Específicos	
· 2.3   GENERALIDADES	
· 3.	PROCESO DE INICIACIÓN	
· 3.1.	Gestión de la Integración. Iniciación	
· 3.1.1. Acta de Constitución	
· 3.1.2. Identificación de los interesados	
· 4.	PROCESO DE PLANIFICACIÓN	
· 4.1.	Gestión de la Integración. Planificación	
· 4.1.1.	Plan de Proyecto	
· 4.2.	Gestión del Alcance	
· 4.2.1.Recopilar Requisitos	
· 4.2.2.Definir Alcance	
· 4.2.3.Crear EDT	
· 4.3.	Gestión del Tiempo	
· 4.3.1.Definir Actividades	
· 4.3.2.Secuenciar actividades	
· 4.3.3.Estimar recursos	
· 4.3.4.Desarrollar Cronograma
· 4.4.	Gestión del Costo	
· 4.4.1.Estimar Costos	
· 4.4.2.Determinar Presupuesto	
· 4.5.	Gestión de Calidad	
· 4.5.1.Planificar Calidad	
· 4.6.	Gestión de RRHH	
· 4.6.1.Desarrollar plan de RRHH	
· 4.7.	Gestión de Comunicación	
· 4.7.1.Planificar comunicaciones	
· 4.8.	Gestión del Riesgo	
· 4.8.1.Planificar Riesgos	
· 4.8.2.Identificar Riesgos	
· 4.8.3.Análisis Cuantitativo de Riesgos	
· 4.8.4.Análisis Cualitativo Riesgos	
· 4.8.5.Análisis respuesta al Riesgo	
· 4.9.	Gestión de la Adquisición	
· 4.9.1.Planificar Adquisiciones	
· 4.10.Gestión de los Interesados	
· 4.10.1.Planificar la participación de los interesados	
· 5.	PROCESO DE EJECUCIÓN	
· 5.1.	Gestión de la Integración. Ejecución	
· 5.1.1.Dirigir el Proyecto	
· 5.2.	Gestión de Calidad	
· 5.2.1.Asegurar la Calidad	
· 5.3.	Gestión de RRHH	
· 5.3.1.Adquirir el Equipo	
· 5.3.2.Desarrollar el Equipo	
· 5.3.3.Dirigir el Equipo	
· 5.4.	Gestión de Comunicación	
· 5.4.1.Distribuir Información	
· 5.4.2.Gestionar Interesados	
· 5.5.	Gestión de la Adquisición	
· 5.5.1.Ejecutar Adquisiciones	
· 6.	PROCESO DE CONTROL	
· 6.1.	Gestión de la Integración. Control	
· 6.1.1.Controlar el Trabajo	
· 6.1.2.Controlar Cambios	
· 6.2.	Gestión de Alcance	
· 6.2.1.Verificar Alcance	
· 6.2.2.Controlar Alcance	
· 6.3.	Gestión de Tiempo	
· 6.3.1.Controlar Cronograma	
· 6.4.	Gestión de Costo	
· 6.4.1.Controlar Costos	
· 6.5.	Gestión de Calidad	
· 6.5.1.Controlar Calidad	
· 6.6.	Gestión de Comunicación 
· 6.6.1.Informar Desempeño	
· 6.7.	Gestión del Riesgo	
· 6.7.1.Controlar Riesgos	
· 6.8.	Gestión de la Adquisición	
· 6.8.1.Administrar Adquisiciones	
· 6.9.	Gestión de los Interesados	
· 6.9.1.Controlar Participación de los Interesados	
· 7.	PROCESO DE CIERRE	
· 7.1.	Gestión de la Integración. Cierre	
· 7.1.1.Cerrar Proyecto	
· 7.2.	Gestión de Adquisición	
· 7.2.1.Cerrar Adquisiciones	
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE
Adicionalmente se le asignara 10 puntos quien con la misma certificación de un contrato exigida en el numeral 2.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA acredite experiencia que cumpla las siguientes condiciones:

Que el valor presupuesto ejecutado acreditado sea igual o superior a 40 smlmv y clasificado en código 95 12 23 00 edificios  y estructuras de salud y deportivas 
 
Para efectos de validación, únicamente se tendrán en cuenta la certificación terminadas y liquidadas o certificadas como ejecutadas satisfactoriamente
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE
Se otorgarán 10 puntos al proponente que acredite que el director del proyecto ofertado con su propuesta tiene un segundo post grado (adicional al habilitante) en áreas de la salud o ambientales


28. INTERVINIENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU RESPONSABILIDAD DEL PROCESO. 
De conformidad con el objeto del contrato la modalidad de selección que se utilizará es la señalada en la resolución 1440 de 2024 del Ministerio de Salud y el manual de contratación de la entidad. 
En el presente proceso participarán para la entidad territorial contratante los siguientes funcionarios y contratistas, con sus roles y responsabilidades definidas seguidamente:
	ITEM
	ACTUACIÓN
	RESPONSABLE

	1
	Estudios previos, Estudios de Mercado, Análisis de Precios
	Gerencia- Subgerente administrativa 

	2
	Proyecto de términos de referencia, incluyendo requisitos habilitantes y forma de evaluación
	Gerencia- Subgerente administrativa 

	3
	Fijación de cronograma del proceso
	Asesor Jurídico 

	4
	Proyección de Acto Administrativo de Apertura del proceso
	Asesor Jurídico 

	5
	Atención de observaciones y su respuesta
	Gerencia- Subgerente administrativa 

	6
	Evaluación de propuestas
	Comité 

	7
	Orden de elegibilidad
	Gerencia- Subgerente administrativa 

	8
	Adjudicación del contrato
	Gerente 

	9
	Proyección del acto administrativo de adjudicación y del contrato
	Auxiliar de contratación

	10
	Publicación de actos y decisiones en el SECOP hasta la celebración del contrato
	Auxiliar de contratación

	11
	Supervisión de todo el proceso incluida la ejecución del contrato
	Gerencia- Subgerente administrativa 

	12
	Interventoría
	Externa contratada



29. FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2026


JEISON PINTO MEJÍA			MARÍA ISABEL HERRERA
Gerente					Subgerente Administrativa
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