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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 


El proyecto se ejecutará en las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares, Área de Medios Audiovisuales del Departamento de Comunicaciones Estratégicas (COMES), ubicadas en la Escuela Superior de Guerra, Carrera 11 No. 102-50, Bogotá D.C.
La ejecución de las actividades se desarrollará dentro de una instalación militar en funcionamiento y bajo protocolos de seguridad institucional, por lo que el ingreso de personal, materiales, equipos, herramientas y vehículos deberá coordinarse previamente con el supervisor del contrato y las dependencias competentes del Comando General de las Fuerzas Militares.
El contratista será responsable del suministro, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, protección e instalación de todos los materiales, equipos y elementos requeridos para la ejecución de las actividades contratadas. Así mismo, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones a la infraestructura existente, al personal que labora en las instalaciones y a las actividades institucionales que se desarrollan de manera simultánea en el lugar de ejecución.
La obra comprende actividades de adecuación remodelación del estudio de grabación área de medios audiovisuales comes  incluyendo suministro, instalación, adecuación, remodelación y puesta en funcionamiento integral de la infraestructura física y tecnológica  del  sistemas de insonorización y acondicionamiento acústico en paredes y techo, ventana de visualización técnica, acometidas eléctricas y sistemas de alimentación, estructura metálica en techo y pared del estudio de grabación del área de medios audiovisuales del comando general de las fuerzas militares (comes).
Dada la naturaleza técnica y especializada del proyecto, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a instalaciones eléctricas, sistemas audiovisuales, acondicionamiento acústico, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y demás disposiciones legales vigentes que resulten aplicables durante la ejecución del contrato.




Descripción del proyecto


CONTRATAR LA REMODELACION DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN ÁREA DE MEDIOS AUDIOVISUALES COMES  INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA  DEL  SISTEMAS DE INSONORIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN PAREDES Y TECHO, VENTANA DE VISUALIZACIÓN TÉCNICA, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHO Y PARED DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS AUDIOVISUALES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (COMES), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.)



Descripción de las condiciones actuales a intervenir 
El estudio de grabación del Área de Medios Audiovisuales del Departamento de Comunicaciones Estratégicas (COMES), ubicado en las instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, corresponde a una infraestructura destinada a la producción de contenidos audiovisuales institucionales y estratégicos, la cual presenta condiciones de deterioro y obsolescencia derivadas de su prolongado tiempo de servicio.
Actualmente, el espacio cuenta con, sistemas de insonorización, infraestructura eléctrica y elementos de soporte que presentan desgaste físico, deterioro funcional y limitaciones técnicas frente a las necesidades operativas actuales de producción audiovisual.
Existencia de piso laminado con desgaste por uso continuo, el cual presenta características que limitan su funcionalidad para el desarrollo de actividades audiovisuales.
Presencia de sistemas de acondicionamiento acústico e insonorización conformados por elementos en madera, tela, fibra de vidrio y materiales absorbentes instalados sobre los muros y el techo, los cuales presentan deterioro físico y disminución de sus propiedades acústicas.
Existencia de cielo raso en fibra mineral y elementos complementarios de fibra de vidrio instalados como parte del acondicionamiento acústico, los cuales evidencian envejecimiento y requieren renovación.
Presencia de luminarias fluorescentes convencionales que no cumplen con los requerimientos actuales de eficiencia energética y calidad de iluminación para entornos audiovisuales.
Existencia de canalizaciones eléctricas superficiales en canaleta plástica, cableado y salidas eléctricas instaladas bajo placa, cuya configuración actual limita la distribución eficiente de cargas y la flexibilidad operativa requerida para la producción audiovisual.
Existencia de estructuras metálicas instaladas bajo placa que presentan limitaciones para soportar adecuadamente los sistemas modernos requeridos para la operación del estudio.
Ausencia de una ventana técnica especializada para visualización y monitoreo entre áreas funcionales del estudio, condición que dificulta la supervisión y coordinación de las actividades de grabación.
Acabados en muros, cielorrasos y superficies de trabajo que requieren intervención para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, estética y mantenimiento.
Infraestructura eléctrica existente
La infraestructura eléctrica actual del estudio requiere actualización para responder a las necesidades técnicas de una operación audiovisual moderna. Se evidencian circuitos de iluminación, canalizaciones y puntos eléctricos instalados bajo criterios operativos de etapas anteriores del estudio, presentando limitaciones para la distribución de cargas, crecimiento tecnológico y operación segura de equipos especializados.
Asimismo, se requiere optimizar los sistemas de alimentación eléctrica, protección, control y distribución para garantizar condiciones seguras y confiables durante la operación del estudio.

Condiciones acústicas existentes
El sistema de insonorización y acondicionamiento acústico actualmente instalado presenta desgaste natural por antigüedad, pérdida de eficiencia en algunos componentes y limitaciones frente a los estándares actuales de producción audiovisual. Estas condiciones afectan el comportamiento acústico del recinto, reduciendo el nivel de aislamiento y control sonoro requerido para procesos de grabación profesional.

 Áreas a intervenir
La intervención comprenderá el área total del estudio de grabación y sus elementos asociados, incluyendo:
· Piso del estudio.
· Muros perimetrales.
· Sistema de insonorización y acondicionamiento acústico.
· Cielo raso y elementos de soporte de fuentes de iluminación.
· Infraestructura eléctrica y canalizaciones.
· Área destinada a la instalación de la ventana de visualización técnica.
· Estructuras metálicas de soporte y demás componentes asociados al funcionamiento del estudio.
Localización 

Los bienes y servicios a adquirir deberán ser prestados en su totalidad por el Contratista en las instalaciones del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES –en el área de Medios Audiovisuales ubicado en la Escuela Superior de Guerra carrera 11 No.102 – 50, Bogotá DC; previa coordinación con el supervisor del contrato y con el Almacenista General del COGFM, este último cuando aplique.  



Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 


Las actividades objeto del presente proceso comprenden la ejecución integral de las obras necesarias para la remodelación del estudio de grabación del Área de Medios Audiovisuales del Departamento de Comunicaciones Estratégicas (COMES), incluyendo el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte, instalación, mano de obra especializada, pruebas, ajustes y puesta en funcionamiento de la infraestructura física y tecnológica requerida para el mejoramiento del recinto audiovisual.

Actividades preliminares y adecuación del área
Comprende el aislamiento y protección de las áreas de trabajo, el desmonte de los elementos existentes que interfieran con la ejecución del proyecto, incluyendo pisos, sistemas de insonorización, elementos acústicos instalados en muros y techo, cielorrasos, luminarias, estructuras metálicas, canalizaciones eléctricas y demás componentes existentes.
Igualmente, incluye el cargue, transporte y disposición final de materiales retirados y residuos de construcción y demolición en sitios debidamente autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.


Obras civiles
Comprende la ejecución de actividades de demolición controlada, adecuación, reparación y mejoramiento de las condiciones físicas del estudio de grabación, incluyendo la apertura del vano requerido para la instalación de la ventana técnica de visualización, resanes, acabados arquitectónicos, estuco, pintura y demás obras complementarias necesarias para garantizar la correcta integración de los nuevos elementos constructivos. 
La apertura del vano deberá ejecutarse mediante procedimientos constructivos controlados, evitando técnicas de demolición que puedan generar afectaciones a los elementos existentes o a la estabilidad de la infraestructura. De igual forma, el contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad durante la ejecución de la intervención.
Sistema de visualización técnica
Comprende el suministro e instalación de un sistema de acristalamiento acústico especializado para estudios de grabación, incluyendo vidrio acústico de seguridad, elementos de soporte, perfiles estructurales, sellos acústicos y demás accesorios requeridos para garantizar el aislamiento sonoro y la adecuada visualización entre los espacios de grabación y control técnico.
La solución implementada deberá garantizar condiciones adecuadas de aislamiento acústico mediante sistemas de sellado hermético y materiales especializados para minimizar la transmisión sonora entre ambientes.

Sistema de insonorización y acondicionamiento acústico
Comprende la adecuación integral de los sistemas de aislamiento y acondicionamiento acústico del estudio mediante la instalación de estructuras en drywall, materiales absorbentes, elementos aislantes, paneles acústicos especializados y demás componentes requeridos para mejorar el comportamiento acústico del estudio de grabación.
Las soluciones implementadas deberán estar orientadas a optimizar las condiciones de grabación, edición y producción audiovisual mediante el control de la reflexión sonora, reducción del ruido y mejoramiento de la inteligibilidad del sonido.

Infraestructura eléctrica y sistemas de alimentación
Comprende el desmontaje de las instalaciones eléctricas existentes y la implementación de nuevas acometidas eléctricas, sistemas de distribución, bandejas portacables, canalizaciones, tableros eléctricos, protecciones, circuitos, puntos de conexión y demás elementos requeridos para garantizar la operación segura y eficiente del estudio.
Las instalaciones deberán ejecutarse de conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y la Norma Técnica Colombiana y demás normas técnicas aplicables.

Estructura metálica de soporte
Comprende el suministro e instalación de estructura metálica especializada para soporte de los sistemas técnicos requeridos para la operación del estudio, incluyendo elementos de fijación, anclajes, soportes y accesorios necesarios para garantizar su estabilidad, capacidad de carga y correcto funcionamiento.

Control técnico y seguridad estructural
De conformidad con el concepto técnico emitido por el Comando de Ingenieros, las actividades relacionadas con la ampliación del vano para la instalación de la ventana técnica deberán ejecutarse bajo estricto control técnico, garantizando que la intervención no comprometa la estabilidad local o global de la edificación. 

Durante la ejecución deberán implementarse mecanismos de seguimiento y verificación para identificar oportunamente fisuras, deformaciones o comportamientos no previstos. En caso de evidenciarse elementos estructurales ocultos o condiciones diferentes a las observadas durante la inspección técnica, se deberá suspender la intervención y realizar la respectiva evaluación técnica especializada.

Pruebas, puesta en funcionamiento y entrega
Comprende la ejecución de pruebas, verificaciones operativas, ajustes finales, limpieza general de las áreas intervenidas, corrección de observaciones y entrega formal de las obras ejecutadas, garantizando el correcto funcionamiento de todos los sistemas instalados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Alcance del proyecto
El alcance del presente proceso comprende la ejecución integral de las actividades de desmonte, adecuación, remodelación, acondicionamiento acústico, instalación de ventana técnica de visualización, modernización de la infraestructura eléctrica y sistemas de alimentación, instalación de estructuras metálicas de soporte, ejecución de pruebas y puesta en funcionamiento del estudio de grabación del Área de Medios Audiovisuales del Comando General de las Fuerzas Militares (COMES), garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, las recomendaciones del concepto técnico emitido por el Comando de Ingenieros, la normativa vigente aplicable y las condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad requeridas por la Entidad.



a. Ítems de pago: 
Se realizará un primer pago parcial del 25%, correspondiente al avance de obra del 25%
Se realizará un segundo pago parcial del 25%, correspondiente al avance de obra del 50%
Se realizará un tercer pago parcial del 25%, correspondiente al avance de obra del 75%.
Se realizará un último pago del 25% restante, al recibo a satisfacción total de la obra debidamente firmado por el CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el Contrato estará dividido en etapas e inicio de las mismas]

Forma de pago

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, así:

Se realizará un primer pago parcial del 25%, correspondiente al avance de obra del 25%
Se realizará un segundo pago parcial del 25%, correspondiente al avance de obra del 50%
Se realizará un tercer pago parcial del 25%, correspondiente al avance de obra del 75%.
Se realizará un último pago del 25% restante, al recibo a satisfacción total de la obra debidamente firmado por el CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

Una vez recibidos los bienes/servicios a entera satisfacción por parte de la firma interventora del contrato, se cancelara al contratista dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 “por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”, siguientes a:

1. Al recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato previa acta de recibo parcial y/o final de obra según cronograma y corte de obra correspondiente, suscrita por la Interventoría del contrato y el contratista o su delegado. 
2.Presentación de la respectiva factura o documento equivalente donde se registre: - fecha, valor de los servicios prestados, incluido IVA, según aplique. 
3.Certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago. 
4.Cupo de PAC asignado, situación de los recursos por parte del Tesoro Nacional y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.


En caso de PERSONA JURÍDICA, deberá acreditar el pago de los aportes a seguridad social, ARL y parafiscales mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o en su defecto por el representante legal.

En caso de ser PERSONA NATURAL deberá allegar, adicional a lo exigido para persona jurídica, copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor bruto mensual facturado, conforme a la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social. 

PARAGRAFO 1°: El futuro proveedor o contratista deberá tener en cuenta que en caso de estar obligado a facturar electrónicamente deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: 

Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, DC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:
 
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:
 
Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #$15-01-02-000; Contrato No XXX; facturaciondiadf@COGFM.mil.co #$
 
Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (DC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: 

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-000; Contrato No XXX; facturaciondiadf@COGFM.mil.co 
 
Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.

Si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.

Condiciones particulares del proyecto

El presente proyecto corresponde a la remodelación integral del estudio de grabación del Área de Medios Audiovisuales del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Comando General de las Fuerzas Militares (COMES), ubicado en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, e incluye la adecuación, mejoramiento de los sistemas de insonorización y acondicionamiento acústico, construcción de una ventana de visualización técnica, modernización de la infraestructura eléctrica, instalación de sistemas de alimentación y estructuras metálicas de soporte, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.
Por tratarse de una intervención que se ejecutará dentro de una instalación militar en operación permanente, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones, la protección de los equipos audiovisuales existentes y la continuidad de las actividades institucionales desarrolladas en áreas adyacentes. Igualmente, será responsable de implementar los controles necesarios para evitar la dispersión de polvo, residuos y material particulado durante las actividades de demolición, desmonte y adecuación. 
Las obras deberán ejecutarse bajo estricto cumplimiento de la normatividad técnica vigente, incluyendo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, la Norma Técnica Colombiana, las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normatividad ambiental aplicable al manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición.
Respecto a la apertura del vano para la instalación de la ventana de visualización técnica, de acuerdo con el concepto emitido por el Comando de Ingenieros, la intervención es técnicamente viable siempre que se realice mediante procedimientos constructivos controlados, sin comprometer la estabilidad local o global de la estructura existente, implementando seguimiento técnico permanente durante la ejecución de los trabajos y adoptando las medidas preventivas necesarias ante cualquier condición no prevista. Asimismo, la solución de acristalamiento deberá garantizar condiciones adecuadas de aislamiento acústico mediante el empleo de materiales especializados y sellos herméticos que permitan conservar el desempeño acústico requerido para un estudio profesional de grabación.
El contratista será responsable del suministro de materiales, equipos, transporte, mano de obra especializada, herramientas, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento y entrega final de las obras ejecutadas, garantizando la calidad de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y la correcta operación de todos los sistemas instalados.


ESPECIFICACIONES TECNICAS 


 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD

	Requiere adquirir  RENOVACION ESTUDIO DE GRABACIÓN

	CARACTERÍSTICAS 

	
	
	
	

	


1
	DESMONTE  DE PISOS LAMINADO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	Consiste en el desmonte de piso laminado que se encuentra instalados en el estudio de grabación. Incluye cargue y retiro de material desmontado, el cual debe ser llevado cumpliendo las normas ambientales vigentes (botadero certificado), volqueta, mano de obra, herramientas menores y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta actividad.
	M2

	66

	






2
	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y TELA, FIBRA DE VIDRIO SECCION VARIABLE DE INSONORIZACION INSTALADOS SOBRE MUROS. (Incluye cargue y retiro de material desmontado).

	Consiste en el desmonte de los elementos fabricados en madera y tela, fibra de vidrio instalados sobre los muros en el estudio de grabación como elementos de insonorización. Incluye cargue y retiro de material desmontado al sitio autorizado por la autoridad ambiental, volqueta, mano de obra, herramientas menores y todos los elementos necesarios para su correcta desinstalación y disposición final. Además de lo anterior se deben implementar todas las medidas y acciones necesarias para aislar el área de trabajo (cerramiento en plástico) de las demás áreas de la edificación para evitar que los escombros y el polvo causen afectaciones a los equipos que se encuentran instalados y funcionando en estas dependencias.
	M2

	66

	


3
	DESMONTE CIELO RASO EN FIBRA DE VIDRIO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).

	Desmonte de cielo raso en fibra de vidrio instalado en el estudio de grabación de audiovisuales. Incluye cargue y retiro de material desmontado al sitio autorizado por la autoridad ambiental, volqueta, andamios metálicos, mano de obra, herramientas menores y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta desmonte y disposición final.
	M2

	66

	


4
	DESMONTE GENERAL LAMPARA ELECTRICOS A LA VISTA DE 2X40W (Incluye cargue y retiro de material desmontado).


	Consiste en el desmonte de lámpara fluorescente de 2x40W en el área de grabación de audiovisuales. Incluye andamios metálicos, mano de obra, herramientas menores, cinta aislante y todos los elementos y accesorios necesarios para la correcta ejecución de esta actividad. 
	UND.

	6

	


5
	DESMONTE GENERAL DE CANALETA PLASTICA UBICADA BAJO PLACA A LA VISTA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).


	Consiste en el desmonte de canaleta plástica de 0,8X03X3,9 ubicada bajo placa en el área de grabación de audiovisuales. Incluye andamios metálicos, mano de obra, herramientas menores, cinta aislante y todos los elementos y accesorios necesarios para la correcta ejecución de esta actividad. Y retiro del material demolido al sitio de disposición final autorizado.
	UND.

	6

	






6
	DESMONTE GENERAL DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION BAJO PLACA INSTALADOS SOBRE LAS CANALETAS PLASTICAS Y CABLEADO ELECTRICO QUE ALIMENTA LAS SALIDAS DE ILUMINACION Y QUE ESTAN ALIMENTADAS DESDE EL TABLERO EN APROXIMADAMENTE 21 METROS, INCLUYE tomas, cable instalados en canaleta y tubo a la vista, (Incluye cargue y retiro de material desmontado).

	Consiste en el desmonte general de salidas eléctricas que se encuentran instaladas para la iluminación bajo placa y que actualmente están alimentadas por canaletas plásticas además se debe desmonte del cableado electico que alimenta las salidas de iluminación  alimentadas desde el tablero  en aproximadamente en 21 metros al tablero, incluye tomas, cable instalados en canaleta, tubo a la vista, andamios metálicos, mano de obra, herramientas menores, cinta aislante y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. retiro del material demolido al sitio de disposición final autorizado. 

	GBL.

	1

	

7
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA CIELO RASO. (Incluye cargue y retiro de material desmontado).

	Consiste en el desmonte de estructura metálica en tubo metálico de Ø 2" instalados bajo placa en el área de grabación de audiovisuales. Incluye cargue y retiro del material desmontado al sitio autorizado para su disposición final, andamios metálicos, mano de obra, herramientas menores
	KG

	153,7


	

8
	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).

	Consiste en la demolición de una sección de muro para la instalación de una ventana en el área de grabación de audiovisuales el área a demoler es de 2,8X1,9. Incluye mano de obra, herramientas menores, volqueta y el cargue y retiro del material demolido al sitio de disposición final autorizado.
	M2

	5,32


	

9
	RESANE PAÑETE LISO MUROS   1:3 INTERIOR  ( Incluye filos y dilataciones ). Ancho < 0.50 m.

	Consiste en el resane del área en la que se realizó la demolición para la instalación de la ventana de 2,8X1,9. Incluye mortero 1:3, filos, dilataciones, mano de obra, herramientas menores y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad. 
	M
	9,4

	


10
	MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 

	Consiste en el mantenimiento del muro en el que realizo la demolición para la instalación de vidrio. Se debe de estucar el área en la que se realizó el resane en mortero y posterior a esto se debe pintar esta área junto con la totalidad del muro para evitar parches y dar un buen acabado final. Incluye resane en estuco, filos y dilataciones, 1 mano en pintura tipo 2 y dos (02) manos en pintura tipo 1, lija, pintura color blanco, andamios metálicos, rodillos, cinta y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta actividad.
	M2

	17,11


	


11
	DESMONTE CIELO RASO EN FIBRA DE VIDRIO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).

	Consiste en el desmonte del material instalado en fibra de vidrio en cielo raso utilizado como elemento de insonorización. Incluye retiro del material desmontado al sitio autorizado por la autoridad ambiental para su disposición final, andamios metálicos, volqueta, mano de obra, herramientas menores y todos los elementos y accesorios necesarios para la correcta ejecución de esta actividad.
	M2

	66


	        



12
	DESMONTE CIELO RASO EN PLACA DE FIBRA MINERAL DECOACUSTIC DUNE. Incluye perfilaría auto ensamble, ángulo perimetral, cargue y retiro del material desmontado.

	Consiste en el desmonte de cielo raso en placa de fibra mineral junto con su estructura de soporte que se encuentra instalado en el estudio de grabación de audiovisuales. Incluye cargue, retiro del material desmontado al sitio autorizado por la autoridad ambiental, volqueta, mano de obra, andamios metálicos, herramientas menores y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de esta actividad.

	M2

	66


	        



13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO PARA EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN DE 2,8X1,9M

	Consiste en el suministro e instalación de un Sistema de acristalamiento: Vidrio templado con dimensiones así: 2,8 mts de ancho y 1,9mts de alto, con aislamiento pvb acústico intercalado de alta densidad con espesor de 15mm (1.5cm) con alta resistencia al impacto y cumplimiento de normas de seguridad. Además, debe cumplir con Propiedades acústicas de reducción sonora estimada (rw): 45–50 db. Incluye Marco y sellado: caucho epdm o similar, de alta resistencia con propiedades acústicas con doble sellado (interior y exterior). evitando transmisión estructural del sonido. Fijación: perfil metálico o aluminio estructural con inserción de caucho, diseñado para estudios de grabación  broadcast

[image: ]
	UND.
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14
	MURO EN DRYWALL UNA CARA (perfileria cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura

	Suministro e instalación de muro en drywall una cara sobre los muros del estudio de grabación, incluye mano de obra drywall   andamio metálico tubular (sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m. con 2 crucetas de 2.30 m.), cinta papel ( 75 m.) 50mm, placa yeso estándar 1/2" (12.7 mm) de 1.22 x 2.44 mm. o equivalente, tornillo auto perforante  est.  7/16 ", tornillo auto perforante yeso 6 x1, tornillo para broca extrapl. est 8 x 1/2" ( 13mm ), masilla, perfil canal cal.24 ( 90 mm ) - 2.44 m., perfil omega cal 24 - 2.44 m, viniltex - tipo pintuco ref color negro mate. según color diseño o equivalente tipo 1., intervinilo - tipo pintuco ref. según color negro mate o equivalente tipo 2.

[image: ]
	M2

	135


	







15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LANA FRESCASA O LANA DE ROCA en muros. 

	Consiste en el suministro e instalación de lana frescasa o lana de roca de 2,5 a 5 cm. De espesor la cual se instalará dentro del muro en drywall para insonorización en el área del estudio de grabación. Incluye lana frescasa o lana de roca de 2,5 a 5 cm., mano de obra, herramientas menores y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
[image: ]
	M2

	135


	








16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS BLACK TEATHER DE 2,5 CM. COMO MINIMO

	Consiste en el suministro e instalación de placas black teather de un espesor de 2,5 a 5 cm como sistema de insonorización dentro del muro de drywall con las siguientes especificaciones técnicas: desempeño acústico (coeficientes de reducción de ruido) norma: astm 423 montaje a  unidad: nrc: 0.7 (1 in) nrc: 1.00 (2 in), Resistencia a la compresión Norma: ASTM C165    Unidad: (3 lb./ft3) 25 lbf/ft2 min (10% deformación) (1197.01 Pa) y 90 lbf/ft2 min (25% deformación) (4309.22 Pa),  Características de combustión de la superficie Norma: ASTM E84 / UL723    Unidad: Índice de propagación de llama < 25 Índice de generación de humo < 50,• Desempeño térmico (Conductividad térmica)Norma: ASTM C518   
Unidad: 0.034 W/m.°C a 24°C Temperatura Media. Valor típico (0.23 BTU.in/hr.ft².°F a 75°F Temp. Media). Incluye mano de obra, herramientas menores y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.

[image: ]
	M2

	135


	








17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES ACÚSTICOS 

	Consiste en el suministro e instalación de paneles acústicos profesionales de aislamiento sonoro con estilos y diseños hexagonales, rectangulares y con diseños modernos y combinación de colores neutros, garantizando el vacío de las ondas sonoras sobre muros. Incluye paneles acústicos profesionales hexagonales fabricados en materiales de alta calidad con un espesor de 5cms, mano de obra, herramientas menores, andamios metálicos, sistema de anclaje a muro y todos los elementos y accesorios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento

[image: ] [image: ]
	M2

	78


	












18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA BAJO PLACA EN TUBO DE ACERO COLL ROLLED DE Ø2" CALIBRE 16 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ANCLAR LAS FUENTES DE ILUMINACION.

	Consiste el suministro e instalación de estructura metálica bajo placa fabricada en tubo de acero coll rolle Ø2" calibre 16 para sert utilizada como soporte para iluminación. La Instalación de tubo coll rolled de 2” pulgadas con acabado de pintura electrostática negra, distribuidos en 4 tubos de 8 mts a lo largo del estudio y 6 tubos de 5 mts a lo ancho del estudio diseño a coordinación con el supervisor además debe contar con errajes de sujeción al techo, soportes y estar en la capacidad de sostener el peso de las luces de iluminación que hacen parte de la presente ficha técnica. Incluye tubo colle rolle Ø2" calibre 16, anclajes a placa, chazos, soportes, pintura electrostática negra, andamios metálicos, mano de obra, herramientas menores y todos los accesorios y elementos necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento.

[image: ]
	M

	62


	











19
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA CABLOFIL ELECTROZINCADA 5,4 X 20 X 300 CM LEGRAND

	Suministro e instalación de bandeja portacable cablofil electrzincada de 5,4x20x300 cm. Instalada bajo placa la cual debera ir en contorno del área del estudio de grabación audiovisuales y conectada con el tablero de distribución principal que se encuentra ubicado continuo al estudio. Incluye bandeja portacable, platina unión malla mecano o similar de características técnicas superiores, forma en c 5,4x20 electrozincado, platina unión malla mecano reforzada electrozincada, soporte techo malla mecano, separa cables alt5 preg 3,0m, espaciador galv 1/2" x 100 cm galvanizado, tuerca hex zin ø3/8, arandela cir zin ø3/8, anclajes a placa, curvas, yee, chazos, andamios metálicos, mano de obra, herramientas menores y todos los accesorios y elementos necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento.

[image: ]

	M

	32


	










20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES METALICOS PARA INSTALACION DE TABLERO

	Suministro e instalación de soportes metálicos, fabricado en tubo cuadrado de 1"x1" X20cm de largo calibre 18 el cual irá soldado a una platina de 10cmX10cm calibre 14 con cuatro orificios cada soporte para anclaje, los soportes metálicos irán anclados a la pared alienados a borde del PANELES ACÚSTICOS para instalación de tablero en madera de 4.88 mts x 2.15mts   en el lateral derecho centrado color negro mate instalación a coordinación con el supervisor. Incluye soportes metálicos, chazos para anclaje a pares, mano de obra, andamios metálicos, herramientas menores y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.

[image: ]
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21
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA LAMINADA . Piso alemán, tráfico AC4-32. Espesor 8mm. Color gris claro mate. (Incluye suministro e instalación).

	Suministro e instalación de piso en madera laminado tráfico pesado de 8mm de espeso de tráfico pesado, diseñado con alta resistencia a rayones, impactos y abrasión, color gris claro mate, el cual será instalado en el estudio de audiovisuales. Incluye piso en madera laminada línea dinamic. piso alemán, tráfico AC4-32. espesor 8mm. color gris claro mate, lámina de yumbolón, e=2mm., equipo básico (herramienta menor), Uniones invisibles para que no se note desniveles al movimiento de trípodes, Acabado estético de grado profesional exigido en los pisos de estudios profesionales para televisión, mano de obra y todos los elementos necesarios para la correcta instalación del piso

[image: ]
	M2

	66
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	SUMINISTRO COFRE PARA USO INTEMPERIE TRIFASICO  FABRICADO EN LAMINA COLLE ROLLE CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTATICA DIMENSIONES D=50X50X20cm; INCLUYE BARRAJE TRIFASICO DE  200 AMPERIOS INTERNO PARA UBICACIÓN DE 30 BREAKERS TIPO ATORNILLABLES, 30 BREAKER DE 20 AMPERIOS ATORNILLABLE PARA RIEL TIPO OMEGA, BARRAJE PARA NEUTROS Y BARRAJE PARAS TIERRA, PUERTA CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES, 30 PILOTOS LUMINOSOS DE COLOR VERDE, 30 PILOTOS DE COLOR ROJO

	Suministro e instalación de cofre metálico trifásico fabricado en lámina colle rolle calibre 18 con pintura electrostática de 50X50X20 cm. Debe contar con un barraje trifásico en cobre DE 200 amperios para alimentar 30 breaker atornillables cada uno de 20 Amperios, además debe contar con barraje en cobre para neutros y barraje en cobre para tierras. debe contar con 30 Pilotos luminosos de color verde, indicando que las luces se encuentran activas, debe estar en la tapa frontal del gabinete y 30 Pilotos luminosos de color rojo, indicando que las luces no se encuentran activas, debe estar en la tapa frontal del gabinete los cuales deben de corresponder a breaker o una salida. Incluye cofre metálico fabricado en lámina colle rolle calibre 18 con pintura electrostática de 50X50X20 cm, 30 breaker atornillables para riel tipo omega de 20amperios, barraje en cobre para neutros y barraje en cobre para tierras, 30 Pilotos luminosos de color verde, 30 Pilotos luminosos de color rojo, chapa para puerta, chazos para anclaje a muro, mano de obra, herramientas menores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento 

[image: ]
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23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG + TIERRA.  INCLUYE TERMINALES Y CONDULADO.

	Suministro e instalación de acometida eléctrica de 4 hilos en cobre en cable THHN/THWN en cable 3X4 AWG + 4AWG + 1 tierra, para alimentar el cofre trifásico con el tablero de distribución general que se encuentra ubicado en la sala master aproximadamente 4m. Incluye cable THHN/THWN 4AWG, 10 terminales, tubo o canaleta como condulineado, mano de obra, herramientas menores y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento

[image: ]
	M

	6


	









24
	SALIDA ILUMINACION POR BANDEJA PORTACABLES Y TUBO EMT Ø3/4",  EN CABLE THHN No 12 AWG, 1X12AWG COLOR NEGRO 1X12AWG COLOR BLANCO 1X12AWG COLOR VERDE Prom 23 m incluye caja  Rawelt Aluminio Ref 5800 4 Salidas

	Suministro e instalación de salida para iluminación en cable THHN No.12AWG 1X12AWG COLOR NEGRO 1X12AWG COLOR BLANCO 1X12AWG COLOR VERDE en aproximadamente 23 metros desde el tablero principal por bandeja portacable al estudio de grabación y en tubo EMT 3/4" de bandeja porta cables a las diferentes posiciones así: 
1- 3 en cada pared lateral 110 AC para un total de 6.
2- 2 en la pared frontal 110 AC.
3- 3 en la pared trasera (1de 110 AC y 2 de 220 AC).
4- • 19 en el techo distribuido en 3 líneas de 5 (esto para distribución de cargas de 30 luces led de 140w,280w y 300w profesionales de estudio.). Incluye cable THHN No. 12AWG, amarres plásticos para sujetar cable a bandeja portacable, Caja Rawelt Aluminio Ref 5800 4 Salidas, mano de obra, herramientas menores, chazos para anclaje de caja, tubo EMT 3/4", abrazaderas para tubo EMT 3/4", terminales EMT 3/4" y todos los accesorios y elementos necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento.

[image: ]
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25
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V 

	Suministro e instalación de TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V  para alimentar salidas de iluminación de acuerdo a distribución ya descrita, incluye Toma corriente doble polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra GFCI 250A , 127V, herramientas menores, mano de obra, andamios metálicos y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.
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26
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO (5000-6500K) , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3209 lm,  ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
	suministro, instalación y puesta en funcionamiento de panel de iluminación en led 48 w , dimensiones 1200 x 300 x 9 mm, color blanco frio (5000-6500k) , smd2835, flujo luminoso 3209 lm,  ángulo de apertura 110°, voltaje 100-240 v, factor de potencia >0.95, horas de vida útil igual o superior a 35.000 horas , garantía 5 años, distribuidas en techo en 3 líneas de dos y uno en cada frontal con sus respectivas acometidas y con interruptores dobles para control de cada línea instaladas en la entrada del estudio, con aproximadamente 15 metros de cableado desde el panel de distribución. incluye accesorios de fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento
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27
	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EMT 3/4" SCHEDULE 40 COLOR NEGRO MATE, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR CT. INCLUYE APARATO Prom 15 m

	Suministro e instalación de salida interruptor doble en tubería EMT de 3/4 sobrepuesta en estudio de grabación audiovisuales en aproximadamente 15 metros. Incluye tubo EMT 3/4", caja octogonal, terminales EMT, chazos, abrazaderas para tubo EMT 3/4", Caja Rawelt Aluminio Ref 5800 4 Salidas 3/4,cable THHN 12AWG, mano de obra, herramientas menores y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento

[image: ]
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28
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  BREAKER INDUSTRIAL 125 AMP CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA FIJO 3VJ10123DA320AA0 100903025
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de breaker industrial 125 amp capacidad de ruptura 25 ka fijo 3vj10123da320aa0 100903025

tensión de servicio / con CA / valor nominal 415 V
Perdida de potencia [W] / máxima 28
5 W
Perdida de potencia [W] / para valor nominal de la corriente / con CA / en estado de servicio caliente / por polo 9
Vida útil mecanica (ciclos de funcionamiento) / típica 15 000
Durabilidad electrica (ciclos de funcionamiento) / con CA1 / con 380/415 V 5 000
Peso neto 082 kg

[image: ]	
	UND
	1


ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	1
	Se deberá contar con una garantía mínima de 3 años de las actividades realizadas en adecuación del estudio de grabación que comprenda mano de obra civil y para equipos instalados 2 años objeto del presente contrato sin que este genere algún costo adicional al Comando General.

	2
	Adoptar las medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual dotando a sus operarios de los elementos de seguridad industrial y protección personal necesarios para la ejecución del objeto contractual, y será su responsabilidad el salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas a la prestación del servicio.

	3
	El personal debe estar uniformado, identificado, carnetizado y al día en la seguridad social y ARL  y contar con los elementos del  Equipo de Protección Personal (EPP) en el momento que ingrese a las instalaciones del COGFM.

	4
	Acorde a la resolución 1348 de 2009 por la cual se adopta el reglamento de salud ocupacional, el Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994). Cada contratista deberá ajustar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos conforme a las observaciones que haga el Supervisor asignado.

	5
	La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su cargo dentro de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar con la respectiva tarjeta profesional (en los casos que aplique) o certificación.

	6
	Los trabajos podrán desarrollar de lunes a viernes desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas días avilés 

	7
	El Contratista deberá contar con las herramientas y equipos idóneos para garantizar las mejores prácticas durante la ejecución del contrato.

	8
	La visita de obra será de suma importancia para verificar el diseño y necesidad, con los cuales se calculará su incidencia en el presupuesto para los ítems que lo ameriten, igualmente los tipos de trabajos a realizar en los frentes de trabajo

	9
	El Proyecto deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar.
NSR-10 (Norma Sismo Resistente): Regula las reformas estructurales necesarias para soportar el peso de materiales de aislamiento pesados (como muros dobles o visores de vidrio grueso).
NTC-2050 conocida como el Código Eléctrico Colombiano
RETIE: (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas): Crucial para estudios debido a la alta sensibilidad de los equipos de audio. Exige sistemas de puesta a tierra adecuados para evitar ruidos eléctricos e interferencias.
NTC 6047: Norma técnica colombiana sobre accesibilidad a espacios físicos, que puede ser requerida si el estudio es de uso público. 

	10
	Al finalizar el proyecto el contratista entregara un certificado de inspección donde se indique que las instalaciones eléctricas cumplen con la norma NTC-2050 y el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, cumpliendo con la resolución no.18 -1294 de agosto 06 de 2008 expedido por el Ministerio de Minas y energía. La verificación e inspección se hará en planos eléctricos del edificio, diagramas unifilares, tableros eléctricos, sistema a tierra y todas las tomas eléctricas normales y reguladas. La empresa que expida la certificación deberá poseer certificación vigente por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, para realizar labores de inspección y diagnostico frente al Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE.

	11
	Los materiales y equipos suministrados para ser instalados en el proyecto, deben ser nuevos y cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC), Norma RETIE y las señaladas aquí o en su defecto, deben cumplir con normas internacionales de amplio reconocimiento solo se admiten los materiales o equipos que estén acreditados. 

	12
	Para inicio de labores del proyecto se deberá realizar un acta de inicio

	13
	Los trabajos de instalación eléctrica deben ser ejecutados por un ingeniero, tecnólogo o técnico en eléctrico(a), el cual debe ser parte del equipo de trabajo del contratista presentado para este proyecto.

	14
	El Sistema eléctrico comprende la instalación de todos los elementos requeridos para entregar salidas no reguladas incluye: acometidas eléctricas desde el tablero de distribución, ductería o canaletas , bandejas metálicas ,cableado, breaker y tomas eléctricas  las cuales deberán estar identificadas  mediante etiquetas o rótulos de tipo aislante.

	15
	Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 3%. 
· Las conexiones de entrada y salida de los circuitos a los barrajes debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables; en cada entrada a Breaker de Protección se debe instalar un solo cable. 
· Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre, Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca. 
· Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente. 
· La totalidad de la conducción se debe hacer en tubería EMT en caso de que esté a la vista. 
· .Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el número y calibre de los conductores.

	16
	El contratista seleccionado mantendrá en perfecto orden y aseo el sitio de trabajo. Para tal efecto, deberá coordinar el retiro de escombros y basura de manera adecuada en coordinación con el supervisor del contrato.

	17
	El contratista se obliga a ejecutar los servicios cumpliendo al 100% con el traslado de herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del proyecto a su cargo. en cualquier caso, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento, cargue, descargue y seguros. 

	18
	El transporte para suministrar los materiales donde se adelantarán el proyecto deberá ser asumido por el Contratista, sin que afecte el costo directo o indirecto de cada una de las actividades al suministrar los recursos. De igual forma, las actividades que vinculen el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción deberán cumplir con el Decreto 357 de 1997. final de escombros y materiales de construcción deberán cumplir con el Decreto 357 de 1997. 

	19
	El acta de recibo a satisfacción deberá ser suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, al momento de la entrega, previa verificación de los trabajos realizados que estén acordes a lo requerido en la ficha técnica .

	20
	El contratista seleccionado deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos o escombros, cuando estos se generen, teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.

	21
	Los elementos adquiridos deben ser presentados en su empaque de fábrica con sus componentes de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada referencia cuando este corresponda.

	22
	El contratista se obliga a que los elementos a adquirir son de acuerdo a la ficha técnica que los mismos son originales y no remanufacturados que cuentan con garantía y no genéricos.

	23
	Cuando se presente el caso de que, los elementos entregados por el contratista no corresponden a la referencia requerida o presente defectos de funcionamiento este procederá al cambio de manera oportuna en un periodo no mayor a 24 horas dará solución sin que este genere costos adicionales para el COGFM.

	24
	El contratista deberá garantizar el personal suficiente, idóneo con profesionales o técnicos calificados y maestro de obra de mano calificada necesarios para la completar ejecución y cumplimiento del contrato, sin que esto genere costo adicional para el Comando General de las Fuerzas Militares, de igual manera disponga de instalaciones y equipos propios para la ejecución del proyecto.

	25
	El Contratista deberá efectuar el respectivo análisis del Pliego de Condiciones definitivo del presente proceso y demás documentos que lo componen, y basado en su experiencia deberá determinar el equipo y personal necesario con sus respectivas dedicaciones y cantidades para cada una de las actividades, con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato derivado del presente proceso. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta la información y el alcance del contrato contenido en los documentos mencionados anteriormente, lo que no dará lugar a reclamaciones por parte del contratista durante el desarrollo y ejecución del contrato por tiempos adicionales del personal o equipos.

	26
	Durante la ejecución del contrato se deberá contar con la permanencia de los perfiles propuestos para garantizar la correcta instalación de cableado, paneles de sonido, equipos y demás. Su supervisión asegura que el diseño acústico, el aislamiento y el flujo de señal cumplan con estándares profesionales desde la obra civil.

	27
	Se deberá presentar por parte del contratista un informe quincenal  referente a las actividades y avances del contrato, y un informe final de obra adjuntando fotografías de todas las etapas de la obra.

	28
	Una vez terminados los trabajos y antes de efectuar el acta de recibo final el Contratista deberá entregar los planos del proyecto. 

	29
	El contratista deberá atender cualquier solicitud o requerimiento de acuerdo con el objeto contractual en coordinación con el supervisor y en un periodo no mayor a 24 horas dará la solución.

	30
	De los ítems anteriormente relacionados ofertados equivalentes funciónales verificables o de superiores prestaciones.   

	CRONOGRAMA

	Dentro de los tres (5) primeros días calendario del plazo de ejecución, el oferente seleccionado deberá presentar un cronograma con las actividades relacionadas con la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato.

	CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES

	El contratista seleccionado se compromete a tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los posibles efectos e impactos negativos sobre el medioambiente que se causen durante la ejecución y desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo establecido en las normas ambientales vigentes.
Los desechos de material provenientes del resultado final de las actividades a ejecutar deberán ser transportados por el contratista seleccionado a lugares autorizados y darle su disposición final.   

	CONFIDENCIALIDAD

	Una vez firmado el contrato y dentro de los dos (05) días calendario siguientes, el contratista entregará al supervisor del contrato los formatos de Estudio de Seguridad Personal, debidamente diligenciados junto con los soportes requeridos, para realizar los respectivos estudios de seguridad del personal propuesto por contratista que va a realizar los trabajos.
. En el evento en que el resultado del Estudio de Seguridad sea negativo el contratista se obliga a reemplazar al personal allegando todos los documentos exigidos en el proceso del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad.
Velar por la confidencialidad de los lugares que conozca y garantizará reserva de la información del comando general; en igual sentido se compromete a que el personal asignado no será cambiado durante la vigencia del contrato, salvo por expresa solicitud o autorización del Comando General de las FFMM. 
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[Adaptar de acuerdo con el proyecto] 

[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: especificaciones vigentes según el tipo de infraestructura, (p.ej. la NTC 4595) y demás directrices asociadas con este tipo de infraestructura.]  

[Incluir y desarrollar] 

[Incluir y desarrollar] 

[Incluir y desarrollar] 





Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

La metodología constructiva que emplee el contratista para la ejecución del proyecto deberá garantizar la correcta remodelación del estudio de grabación del Área de Medios Audiovisuales del Departamento de Comunicaciones Estratégicas (COMES), mediante procedimientos técnicos controlados que aseguren la calidad, estabilidad, funcionalidad y seguridad de las obras ejecutadas. 
Las actividades de desmonte, demolición, adecuación, instalación de sistemas de insonorización y acondicionamiento acústico, montaje de la ventana de visualización técnica, adecuación de redes eléctricas e instalación de estructuras metálicas deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la protección de la infraestructura existente y la continuidad operativa de las áreas adyacentes.
La apertura del vano para la instalación de la ventana de visualización deberá realizarse mediante corte controlado, evitando procedimientos de demolición por impacto que puedan afectar los elementos constructivos existentes. Asimismo, se deberán implementar las medidas de apuntalamiento, protección y seguimiento técnico necesarias para preservar la estabilidad de la edificación durante la ejecución de los trabajos. 
El contratista deberá dar cumplimiento a las correspondientes de construcción y normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones técnicas aplicables, garantizando la correcta instalación y puesta en funcionamiento de todos los sistemas objeto del contrato. Finalmente, deberá mantener condiciones permanentes de orden, aseo, señalización y control ambiental durante toda la ejecución del proyecto.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 
La ejecución del proyecto de remodelación del estudio de grabación del Área de Medios Audiovisuales del Departamento de Comunicaciones Estratégicas (COMES) deberá desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad técnico-ambiental orientados a la prevención, mitigación y control de los impactos que puedan generarse sobre el medio ambiente durante las actividades de desmonte, demolición, adecuación, instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura objeto del contrato. 
El contratista deberá implementar las medidas necesarias para garantizar el manejo adecuado de los Residuos de Construcción y Demolición, residuos aprovechables y residuos especiales generados durante la ejecución de la obra, asegurando su recolección, almacenamiento temporal, transporte y disposición final en sitios debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente. Para tal fin, deberá presentar los certificados de disposición final y los soportes que acrediten el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
Asimismo, deberá adoptar medidas que permitan el uso eficiente de la energía y de los materiales empleados en el proyecto, promoviendo la utilización de equipos y sistemas con criterios de eficiencia energética, especialmente en los componentes eléctricos y de iluminación instalados dentro del estudio de grabación. 
Durante la ejecución contractual se deberán implementar acciones de control de emisiones de polvo, ruido, material particulado y demás impactos asociados a las actividades constructivas, garantizando la protección de las áreas adyacentes, del personal que labora en las instalaciones y de los equipos tecnológicos existentes.
El contratista será responsable de cumplir con la normatividad ambiental aplicable, así como con los lineamientos institucionales establecidos por el Comando General de las Fuerzas Militares en materia de gestión ambiental, seguridad industrial y manejo adecuado de residuos, dejando evidencia documental de las actividades realizadas y de las medidas implementadas durante la ejecución del proyecto.


Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

[En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un apéndice o anexo independiente, podrá hacerlo relacionando en esta sección el nombre del documento.]

[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación]

· Un (1) [Título profesional]
· Un (1) [Título profesional]
· Etc]

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relación en una tabla de los profesionales o listado con viñetas]

[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un profesional por perfil clave, teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud física de las labores de obra a realizar.]

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra del sector social conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Ingeniero Civi o Arquitecto; con estudios de postgrado en gerencia de proyectos y/o en ingeniería de la construcción. 
	Experiencia mínima cinco (5) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.

	Debe demostrar experiencia especifica contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional, como Director de Obra en mínimo Dos (02) proyectos de mantenimientos o adecuación o ampliación de edificaciones que tengan relación con la MODERNIZACION DE ESTUDIOS DE GRABACION DE AUDIO O VIDEO, Y/O  CONSTRUCCIÓN ACÚSTICA, Y/O INSTALACIÓN TÉCNICA, DONDE SE INCLUYENDO INSONORIZACIÓN, MONTAJE DE PANELES ABSORBENTES/ DIFUSORES, SELLADO DE UNIONES, Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS

	Ingeniero eléctrico y/o electricista y/o ingeniero electromecánico.
	Experiencia mínima cinco (05) años de experiencia a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Deberá presentar mínimo dos (02) certificaciones de desempeño como RESIDENTE Y/O ASESOR, INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRICISTA Y/O INGENIERO ELECTROMECÁNICO, EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION O MODERNIZACION ESTUDIOS DE GRABACION DE AUDIO O VIDEO Y/O INSTALACION DE SET DE GRABACION Y/O INSTACION DE LUCES DE ESTUDIO Y/O INSTLACION DE SISTEMAS O REDES ELECTRICAS.

	Profesional, técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta su clasificación en cuanto a números de empleado y riesgos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por medio del cual establece los estándares Mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
	Experiencia mínima dos (02) años de experiencia a partir de la de la fecha de grado o fecha de grado de especialista.
	Debe demostrar experiencia especifica contada a partir de la obtención de la licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo, como coordinador SISO de Mínimo UN (01) años en cargos o contratos relacionados con el objeto contractual en mantenimiento o adecuación o ampliación de edificaciones



POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

De acuerdo con el objeto contractual y el alcance de las actividades previstas para la remodelación del estudio de grabación del Área de Medios Audiovisuales del Departamento de Comunicaciones Estratégicas (COMES), las obras corresponden a actividades de adecuación, mejoramiento locativo, acondicionamiento acústico, instalación de infraestructura eléctrica, montaje de estructuras metálicas de soporte e instalación de una ventana técnica de visualización al interior de una edificación existente. 
No obstante, el contratista será responsable de obtener, tramitar y mantener vigentes, por su cuenta y riesgo, todos los permisos, autorizaciones, certificados y documentos que resulten necesarios para la ejecución de las actividades contratadas, incluyendo aquellos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, trabajo en alturas, disposición final de residuos de construcción y demolición, transporte de materiales, manejo ambiental y demás requisitos exigidos por la normatividad vigente. 
Igualmente, el contratista deberá dar cumplimiento a las recomendaciones y condiciones técnicas establecidas en el Oficio No. 2026441000901061 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10 del 27 de marzo de 2026 emitido por el Comando de Ingenieros, especialmente en lo relacionado con la apertura controlada del vano para la instalación de la ventana de visualización técnica, garantizando la estabilidad de la infraestructura existente y la correcta ejecución de la intervención.

Documentos técnicos adicionales 

[La Entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.

En estos documentos técnicos adicionales no se podrá incluir por ningún motivo requisitos habilitantes, de ponderación o de participación para el proceso de selección.]  


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]


______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]



[Objeto del proceso de contratación] 
[Nombre de la Entidad Estatal] 
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Bogots, D.C, 27 de marzo de 2026
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ANALISIS DE VIABILIDAD

De acuerdo con lo anterior,la intervencion se considera técnicamente viable de manera
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Se deja expresa constancia de que el presente concepto se basa en una inspeccion
ocular y, por tanto, no sustituye un estudio estructural detaliado, e cual serd requerido en
caso de identficarse condiciones no previstas.

Respetuosamente,

—

Coronel EDWARD VICENTE MARTINEZ ANTELIZ
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante COING.





