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Lugar y Fecha____________________________

Señores

CORPONARIÑO
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. 010 de 2026. 
OBJETO: Suministro de elementos e insumos para el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos en la atención y control de incendios forestales y de cobertura vegetal, en el marco de las funciones misionales de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO.

El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información: 
	ELEMENTOS Y/O INSUMOS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	Valor unitario ofertado incluido impuestos

	Ítem
	DESCRIPCIÓN 
	
	
	

	1
	Guantes para extinción de incendios forestales certificados bajo la norma NFPA 1977 (edición 2022 o equivalente vigente). Elaborados en piel/cuero de vacuno o materiales retardantes de alta resistencia a la llama, calor, radiación y abrasión. Con forro o capa interior térmica y confortable, costuras elaboradas en hilo de fibra aramida (tipo Kevlar o equivalente) de alta resistencia al calor y al corte. Diseñados para mantener flexibilidad y ergonomía en condiciones de humedad o exposición térmica


	18
	PAR
	

	2
	Batefuegos: Básico forestal de 1,5 m con cabo herramienta complementaria en el combate contraincendios es utilizado para controlar y/o apagar incendios por medio de sofocación (Desplazamiento y eliminación de oxigeno) por medio de golpes al material que produce el fuego o alrededor de este como la hierba, paja y maleza baja, principalmente en incendios forestales, caucho: niopreno, con lona reforzada de 43 *28 cm cabo: madera tipo bolillo redondo de 4cm de diámetro con acabado en laca. 


	22
	UNIDAD
	

	3
	Bomba de espalda: Capacidad de 20 litros. Fabricado en lona de poliéster de alta tenacidad recubierta de PVC de doble cara (flexible y colapsable) o en polietileno de alta densidad (rígido), resistente a los rayos UV y a la corrosión de aditivos retardantes
	15
	UNIDAD
	

	4
	Motosierra: Motor a gasolina de 2 tiempos con cilindraje mínima de 55 cc a 60 cc, potencia de 3,2 kW, relacion de peso portencia de 1,8 Kg/kW

Longitud de la espada de 50 a 63cm, cadena de paso de 3/8pulpgadas y ranura de 1,6mm garantizando cortes eficientes y precisos


	6
	UNIDAD
	

	VALOR TOTAL OFERTADO UNITARIO 

	


NOTA 1: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

NOTA 2: Los valores unitarios ofertados, no podrá superar el valor unitario promedio establecido por la entidad en su estudio de mercado, so pena de rechazo. 
En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]
Atentamente,

_________________________

(Nombre y firma del proponente o del representante legal)

C.C. Nº.
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