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ANEXO 4

OFERTA ECONÓMICA

	OBJETO:

	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ADECUACIÓN PARA ESPACIOS INSTITUCIONALES Y EXPOSITIVOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS"




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VLR. UN. TECHO IVA INCLUIDO
	VLR. TOTAL TECHO 
IVA INCLUIDO
	VLR. UN.  PROPONENTE IVA INCLUIDO
	VLR. TOTAL PROPONENTE IVA INCLUIDO

	1. SUMINISTRO

	Mueble de Descanso Modular con rodachines
	1.1
	Estructura Interna: Madera inmunizada o bastidor metálico reforzado para soporte de carga.
Espumas: Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) con capa de guata para confort ergonómico.
Tapizado: Tela tipo Polipiel o Microfibra de alto tráfico (Color Azul y Amarillo, referencia Hex:  #176E78 y #D7A931) 
Base: Incluir deslizadores - rodachines de nivelación ocultos.
Costuras: Costura de seguridad reforzada en todas las uniones para evitar desgarros por uso constante.
Medidas: según imagen de referencia H: 0.463 mm x W: 0.497 mm
	 Unidad 
	43
	$ 116.058,00
	$ 4.990.494,00
	
	

	Mueble de Descanso Modular sin rodachines
	1.2
	Estructura Interna: Madera inmunizada o bastidor metálico reforzado para soporte de carga.
Espumas: Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) con capa de guata para confort ergonómico.
Tapizado: Tela tipo Polipiel o Microfibra de alto tráfico (Color Azul y Amarillo, referencia Hex:  #176E78 y #D7A931) 
Base: Incluir deslizadores con de nivelación ocultos (sin rodachines).
Costuras: Costura de seguridad reforzada en todas las uniones para evitar desgarros por uso constante.
Medidas: según imagen de referencia H: 0.463 mm x W: 0.497 mm
	 Unidad 
	4
	$ 116.058,00
	$ 464.232,00
	
	

	Sofá Modular Curvo
	1.3
	1. Estructura Interna
• Material: Madera inmunizada o bastidor metálico reforzado.
• Función: Alta resistencia estructural diseñada para soportar carga continua en espacios públicos o de alto tráfico.
2. Sistema de Espumas y Confort
• Densidad: Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) en asiento y espaldar.
• Acabado: Capa superior de guata (fibra de poliéster) para garantizar suavidad superficial y mejorar la ergonomía.
3. Tapizado y Acabados
• Material: Tela tipo Polipiel o Microfibra de alto tráfico (certificada para uso comercial).
• Paleta de Color:
o Azul: Hex #176E78.
o Amarillo: Hex #D7A931.
• Costuras: Costura de seguridad reforzada (doble pespunte) en todas las uniones.
4. Base y Estabilidad
• Componentes: Incluir deslizadores de nivelación ocultos en la parte inferior para ajuste en suelos irregulares y protección del piso.
5. Medidas Técnicas (Referencia: 4m de largo total)
• Longitud Total: 4.00 m.
• Módulos: 4 módulos independientes de 1.00 m c/u.
• Altura de Asiento: 0.43 m.
• Altura de Espaldar: 0.32 m (sobre el nivel del asiento).
• Profundidad de Asiento: 0.55 m.
	 Unidad 
	3
	$ 4.977.718,00
	$ 14.933.154,00
	
	

	Mueble de Descanso Modular
	1.4
	1. Estructura:
•Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico, garantizando alta resistencia, ligereza superior y total inmunidad a la corrosión.
•Acabado en Chapilla: Recubrimiento exterior en chapilla de madera natural (pre-compuesta o roble), protegida contra el desgaste y de fácil mantenimiento.
•Uniones: Ensamblaje mediante pernos de alta resistencia y pegante industrial para evitar oscilaciones.
2. Acojinamiento (Espumas):
•Núcleo: Espuma flexible de poliuretano de alta densidad (mínimo 30 kg/m³) para garantizar indeformabilidad a largo plazo.
•Acabado: Capa de guata (fibra de poliéster) de 100-150g para suavizar bordes y mejorar el confort ergonómico.
3. Tapizado:
•Material: Vinilo (Polipiel) de grado institucional o Microfibra de alto tráfico (mínimo 50,000 ciclos de prueba Wyzenbeek).
•Especificación de Color: Según referencia de la imagen.
4. Base y Estabilidad:
•Niveladores: Incluir deslizadores de polipropileno de alta resistencia con tornillo de nivelación oculto en la base.
•Nota: Prohibido el uso de rodachines.
5. Costuras:
•Tipo: Costura de seguridad con hilo de nailon de alta resistencia (calibre 20 o superior).
•Refuerzo: Doble pespunte en todas las uniones de carga para prevenir desgarros por uso público constante.
6. Dimensiones:
•Altura Total: 0.56 m (considerando la base y el cuerpo principal).
•Ancho/Largo Total: 3.31 m.
•Profundidad/Ancho Lateral: 1.49 m.
	 Unidad 
	1
	$ 14.520.582,00
	$ 14.520.582,00
	
	

	Mesa de madera
	1.5
	Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico para máxima resistencia y ligereza.

Acabado: Recubrimiento exterior en chapilla de madera natural con sellado en poliuretano mate para alta durabilidad y estética.

Base: Incluir deslizadores con nivelación oculta (sin rodachines) para estabilidad.

Costuras: No aplica para este elemento de mobiliario (mesa).

Medidas: Según imagen de referencia, las dimensiones finales son: Altura (H) 0.75 m x Ancho (W) 0.90 m x Profundidad 0.60 m.
	 Unidad 
	4
	$ 739.223,00
	$ 2.956.892,00
	
	

	Silla Trineo
	1.6
	1. Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural en diseño de trineo continuo con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico para máxima resistencia y ligereza.
2. Asiento y Respaldo: Monocasco fabricado en polipropileno inyectado de alta densidad, con protección UV y acabado texturizado mate.
3. Colores: Amarillo, azul y blanco (Hex: #D7A931, Hex: #176E78 y Hex: #F4F4F4)
4. Base: Incluir deslizadores con nivelación oculta (sin rodachines y con regatones en caucho) para estabilidad.
5. Medidas: Según imagen de referencia, las dimensiones finales son: Altura total (H) 85 cm, altura asiento 46 cm, ancho total 48 cm, y profundidad total 55 cm.
	 Unidad 
	81
	$ 289.353,00
	$ 23.437.593,00
	
	

	Mesas Modulares Trapezoidales 
	1.7
	1. Estructura Interna: Bastidor de aluminio estructural con conectores de alta precisión y adhesivo epóxico para máxima resistencia y ligereza.
2. Acabado: Recubrimiento exterior en chapilla de madera natural con sellado en poliuretano mate para alta durabilidad y estética, acabado en color madera natural, amarillo (Hex: #D7A931)  y azul (Hex: #529AA3). 
3. Base: Incluir deslizadores con nivelación oculta (sin rodachines y con regatones en caucho) para estabilidad.
4. Medidas: Según imagen y las dimensiones de planta, la mesa presenta una forma trapezoidal con las siguientes cotas: base mayor 0.85 m, base menor 0.42 m y profundidad 0.60 m. La altura (H) estándar para este elemento es 0.75 m.
	 Unidad 
	35
	$ 517.456,00
	$ 18.110.960,00
	
	

	Biblioteca 
	1.8
	1. Estructura Interna: Fabricada en MDF de 18 mm de espesor con refuerzos internos estructurales en MDF de 18 mm, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto. 
2. Acabado: Recubrimiento exterior en MDF con acabado laminado de alta presión (HPL) o pintura poliuretánica de alta resistencia. Acabado en color madera natural, y azul (Hex: #A2D4DD), con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario. 
3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares. 
4. Medidas: Mueble fabricado en MDF con dimensiones generales de 1.52 m de altura, 0.76 m de profundidad y 0.91 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.
	 Unidad 
	6
	$ 1.056.033,00
	$ 6.336.198,00
	
	

	Poltrona Bicolor 
	1.9
	1. Estructura Interna: Fabricada en madera maciza de alta densidad y refuerzos estructurales en MDF de 18 mm. Ensamblaje mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia a la carga y durabilidad del conjunto bajo uso continuo.
2. Acabado (Tapicería): Revestimiento exterior en tela de alta resistencia para uso institucional (apta para alto tráfico). Acolchado compuesto por espuma de poliuretano de alta densidad (30 kg/m³ o superior) para asegurar confort y recuperación de forma. Acabado en tono crema (Hex: #ECECE6) para la sección superior y terracota oscuro (Hex: #4E1012) para la base inferior, con costuras reforzadas de alta precisión.
3. Base: Estructura de base con deslizadores niveladores ocultos y regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad absoluta, protección del piso y correcta nivelación en superficies irregulares.
4. Medidas: Mueble tipo sofá modular con dimensiones generales de 0.84 m de altura, 0.89 m de profundidad y 0.89 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones, incluyendo la altura de asiento y profundidades libres, deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, ergonomía e instalación.
	 Unidad 
	1
	$ 1.056.033,00
	$ 1.056.033,00
	
	

	Poltrona dos niveles 
	1.10
	1. Estructura Interna: Fabricada en madera maciza de alta densidad y refuerzos estructurales en MDF de 18 mm. Ensamblaje mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia a la carga y durabilidad del conjunto bajo uso continuo.
2. Acabado (Tapicería): Revestimiento exterior en tela de alta resistencia para uso institucional (apta para alto tráfico). Acolchado compuesto por espuma de poliuretano de alta densidad (30 kg/m³ o superior) para asegurar confort y recuperación de forma. Acabado en tono crema (Hex: #ECECE6) para la sección superior y terracota oscuro (Hex: #4E1012) para la base inferior, con costuras reforzadas de alta precisión.
3. Base: Estructura de base con deslizadores niveladores ocultos y regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad absoluta, protección del piso y correcta nivelación en superficies irregulares.
4. Medidas: Mueble tipo sofá modular con dimensiones generales de 0.84 m de altura, 1.02 m de profundidad y 1.02 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones, incluyendo la altura de asiento y profundidades libres, deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, ergonomía e instalación.
	 Unidad 
	1
	$ 1.056.033,00
	$ 1.056.033,00
	
	

	Biblioteca sencilla 
	1.11
	1. Estructura Interna: Fabricada en MDF de 18 mm de espesor con refuerzos internos estructurales en MDF de 18 mm, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto.
2. Acabado: Recubrimiento exterior en MDF con acabado laminado de alta presión (HPL) o pintura poliuretánica de alta resistencia. Acabado en color madera natural (para estantes) y azul (para estructura externa, Hex: #A2D4DD), con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario.
3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares.
4. Medidas: Mueble fabricado en MDF con dimensiones generales de 1.17 m de altura total (compuesta por 1.10 m de cuerpo y 0.07 m de base), 0.28 m de profundidad y 0.41 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (ver imagen de referencia). Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.
	 Unidad 
	56
	$ 528.017,00
	$ 29.568.952,00
	
	

	Mesa Modular Redonda 
	1.12
	Mesa Modular Redonda: Mobiliario modular compuesto por dos piezas semicirculares independientes de superficie plana, diseñadas de forma complementaria para configurarse de manera conjunta como una mesa circular o utilizarse por separado como estaciones de apoyo periféricas.
Estructura: Superficie superior en tablero de alta densidad con dos tipologías de acabado superficial: un módulo con textura texturizada tipo veta de madera clara y un módulo con acabado liso brillante. Estructura portante compuesta por un sistema perimetral de patas verticales de sección cuadrada independientes para cada módulo.
Colores: Acabado superficial superior en tono blanco texturizado madera y blanco alpino brillante. Patas de soporte metálicas con recubrimiento de pintura electrostática en tono verde oliva pastel texturizado.
Soporte: Sistema de apoyo directo a piso mediante seis patas metálicas (tres por cada módulo semicircular) dispuestas de forma estratégica para garantizar la total estabilidad e inalterabilidad de los módulos tanto de forma unida como independiente.
Medidas: * Altura Total: 0.70 m
• Diámetro (Mesa Unida): 1.20 m
• Radio (Profundidad por Módulo): 0.60 m
• Sección de Patas: Ajustada a proporción estructural estándar de soporte.
	 Unidad 
	6
	$ 844.827,00
	$ 5.068.962,00
	
	

	Tablero Móvil 
	1.13
	Descripción: Tablero vertical móvil, diseñado para comunicación visual, señalética o presentación de material gráfico en eventos y exposiciones.
 
Estructura: Marco perimetral reforzado con panel central liso de doble cara, diseñado para una visualización frontal despejada.
 
Colores: Acabado en aluminio anodizado o lacado gris metálico para el marco y soportes; panel central en blanco mate.
 
Soporte: Estructura de doble pedestal tubular equipada con cuatro rodachines industriales de alta resistencia con sistema de freno para garantizar movilidad y estabilidad.

Medidas:
Altura Total: 2.04 m
Altura del Panel: 1.60 m
Ancho del Panel: 1.20 m
Altura de la base (Suelo a panel): 0.44 m
	 Unidad 
	17
	$ 1.356.686,00
	$ 23.063.662,00
	
	

	Mesa de Trabajo Sencilla 
	1.14
	Estructura Interna: Fabricada con un tablero superior en madera contrachapada con acabado natural y estructura de soporte inferior en perfilería metálica tubular, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto.

Acabado: Tablero superior con acabado en madera natural visible, estructura metálica inferior con pintura poliuretánica de alta resistencia en color blanco, con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario.

Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares.

Medidas: Mueble con dimensiones generales de 0.80 m de longitud total de la superficie, 0.40 m de ancho (viento) y 0,75 m de altura, con un sistema de soporte central con una separación de 0.48 m y 0.46 m entre apoyos, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (ver imagen). Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.
	 Unidad 
	20
	$ 369.612,00
	$ 7.392.240,00
	
	

	Silla Sencilla 
	1.15
	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida tratada y refuerzos estructurales de alta densidad, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto.
2. Acabado: Recubrimiento exterior de la base en madera con pintura poliuretánica de alta resistencia en color azul (Hex: #A2D4DD), y asiento ergonómico tapizado en material textil de alta durabilidad en color azul profundo (#1F7D82), según imagen de referencia. Con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario.
3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares.
4. Medidas: Silla con dimensiones generales de 0.82 m de altura total, con una base de 0.633 m de profundidad y 0.637 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (ver imagen). Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.
	 Unidad 
	18
	$ 633.620,00
	$ 11.405.160,00
	
	

	Sofá Crema 
	1.16
	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida tratada y refuerzos estructurales de alta densidad, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto.
2. Acabado: Recubrimiento exterior de la base en madera con pintura poliuretánica de alta resistencia en color azul (Hex: #A2D4DD), y asiento ergonómico tapizado en material textil de alta durabilidad en color blanco crema (Hex: #EBE7E2), según imagen de referencia. Con sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario.
3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares.
4. Medidas: Sofá con dimensiones generales de 0.85 m de altura total (ergonómica), con 0.65 m de profundidad y 1.40 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.
	 Unidad 
	9
	$ 1.584.050,00
	$ 14.256.450,00
	
	

	Silla de oficina 
	1.17
	
Descripción: Silla de oficina ergonómica operativa con respaldo de malla y base móvil.
 
Estructura: Respaldo en malla (mesh) transpirable con soporte lumbar integrado y asiento acolchado de alta densidad.
 
Colores: Acabado integral en color negro (estructura, malla y tapicería).
 
Soporte: Base de estrella de 5 puntas con rodachines de nylon de alta movilidad y sistema de elevación neumática.

Medidas:
Alturas
Altura Total: 0.94 m (aprox)
Altura del Respaldo: 0.49 m (aprox)
Altura del Asiento al Suelo: 0.45 m (aprox)
Dimensiones del Asiento (Superficie)Altura: 0.76 m (incluyendo rodachines).
	 Unidad 
	17
	$ 258.623,00
	$ 4.396.591,00
	
	

	Mesa central de madera 
	1.18
	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida tratada y refuerzos estructurales de alta densidad, ensamblados mediante tornillería oculta, adhesivo de alto desempeño y uniones mecanizadas para garantizar estabilidad, resistencia y durabilidad del conjunto.
2. Acabado: Recubrimiento exterior en chapa de madera natural con acabado en poliuretano de alta resistencia, sellado protector para facilitar la limpieza y aumentar la vida útil del mobiliario, siguiendo la estética orgánica de la pieza.
3. Base: Incluir deslizadores niveladores ocultos con regatones en caucho antideslizante, sin rodachines, para asegurar estabilidad, protección del piso y ajuste de nivelación en superficies irregulares.
4. Medidas: Mesa con dimensiones generales de 0.391 m de altura total, 1.423 m de longitud máxima y 1.243 m de ancho máximo, de acuerdo con los planos y diseño suministrados. Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste e instalación.
	 Unidad 
	4
	$ 1.361.227,00
	$ 5.444.908,00
	
	

	Planta de interior
	1.19
	1. Estructura Interna: Maceta fabricada en material plástico de alta resistencia (pasta) con refuerzos estructurales en la base para soportar el peso del sustrato y la planta, garantizando estabilidad y durabilidad ante el uso cotidiano.
2. Acabado: Maceta con acabado en color blanco mate y protección UV para prevenir la decoloración por exposición a la luz, facilitando la limpieza y manteniendo la estética del mobiliario. La planta de interior seleccionada (especie por definir según requerimientos de iluminación) cuenta con follaje verde de alta densidad, ideal para ambientación en espacios interiores.
3. Base: Diseño de fondo estable con orificios de drenaje integrados para asegurar el control de humedad, diseñado para ser colocado sobre superficies planas de forma segura, con una altura total del conjunto (planta + maceta) que deberá ser verificada según el espécimen vegetal elegido.
4. Medidas: Maceta para planta de interior con dimensiones generales de 0.20 m de altura y 0.20 m de diámetro, de acuerdo con las especificaciones suministradas. Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la selección definitiva de la planta para garantizar el correcto ajuste, desarrollo y relación proporcional con el resto del mobiliario.
	 Unidad 
	2
	$ 48.048,00
	$ 96.096,00
	
	

	Planta de interior 2
	1.20
	1. Estructura Interna: Maceta fabricada en material plástico de alta resistencia (pasta) con refuerzos estructurales en la base para soportar el peso del sustrato y la planta, garantizando estabilidad y durabilidad ante el uso cotidiano.
2. Acabado: Maceta con acabado en color blanco mate y protección UV para prevenir la decoloración por exposición a la luz, facilitando la limpieza y manteniendo la estética del mobiliario. La planta de interior seleccionada (especie por definir según requerimientos de iluminación) cuenta con follaje verde de alta densidad, ideal para ambientación en espacios interiores.
3. Base: Diseño de fondo estable con orificios de drenaje integrados para asegurar el control de humedad, diseñado para ser colocado sobre superficies planas de forma segura, con una altura total del conjunto (planta + maceta) que deberá ser verificada según el espécimen vegetal elegido.
4. Medidas: Maceta para planta de interior con dimensiones generales de 0.40 m de altura y 0.30 m de diámetro, de acuerdo con las especificaciones suministradas. Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la selección definitiva de la planta para garantizar el correcto ajuste, desarrollo y relación proporcional con el resto del mobiliario.
	 Unidad 
	24
	$ 158.405,00
	$ 3.801.720,00
	
	

	Mesa institucional cuadrada de 1.40 m x 1.40 m.
	1.21
	1. Descripción del Producto: Mesa institucional cuadrada de 1.40 m x 1.40 m.
2. Dimensiones Finales: 1.40 m de ancho x 1.40 m de largo x 0.75 m de altura.
3. Material de Superficie: Tablero de MDF de alta densidad con espesor mínimo de 25 mm, garantizando estabilidad y resistencia para uso en áreas administrativas.
4. Acabado: Aplicación de acabado en poliuretano de alto tráfico, mate o semimate (según requerimiento estético), con propiedades de resistencia a la abrasión y fácil limpieza.
5. Estructura y Ensamble: Sistema de unión mediante pernos ocultos o herrajes de alta calidad que permitan la rigidez estructural, evitando el uso de adhesivos invasivos en caso de instalación en zonas patrimoniales.
6. Estabilidad: Apoyos o niveladores regulables en los extremos inferiores para corregir irregularidades del piso y garantizar la estabilidad total.
7. Consideraciones de Calidad:
Cantos rígidos sellados con el mismo material o bordes protegidos para evitar desprendimientos.
Ausencia de elementos cortantes o esquinas vivas peligrosas.
Cumplimiento de estándares ergonómicos para mesas de trabajo o consulta.
	 Unidad 
	10
	$ 950.430,00
	$ 9.504.300,00
	
	

	Set de mesas con parasoles 4 puestos 
	1.22
	Mesa Exterior Hexagonal
Descripción: Mesa de exterior para 4 comensales con perforación central para parasol.
Estructura: Superficie hexagonal en listones metálicos y bastidor inferior reforzado con patas fijas en los vértices. Incluye orificio guía central para el mástil de la sombrilla.
Colores: Acabado integral en pintura electrostática liso color gris perla texturizado mate (superficie y estructura).
Soporte: Patas tubulares fijas de sección cuadrada con niveladores de piso regulables y tapones de polímero.
Medidas:
Largo (Vértice a vértice): 1.98 m.
Ancho (Lado a lado): 1.84 m.
Altura: 0.75 m.

Silla Auxiliar con Brazos:
Descripción: Silla de exterior ergonómica con brazos para alto tráfico.
Estructura: Perfilería tubular continua con listones horizontales en asiento y espaldar para drenaje. Brazos integrados a la estructura lateral.
Colores: Acabado integral en pintura electrostática liso color gris perla texturizado mate.
Soporte: Cuatro patas tubulares de sección redonda con inclinación geométrica y terminales antideslizantes.
Medidas:
Ancho (Con brazos): 0.62 m.
Alto asiento: 0.45 m.
Alto total: 0.82 m.

Sombrilla Central
Descripción: Parasol central para protección solar y adecuación térmica del conjunto.
Estructura: Mástil central cilíndrico, corona superior articulada para apertura mecánica y cubierta textil octogonal con dosel de ventilación.
 
Colores: Estructura metálica en gris perla. Lona técnica impermeable en color crema o beige claro.
 
Soporte: Mástil insertado en la mesa; requiere base pesada de contrapeso inferior (oculta).
Medidas: 
Diámetro: 1,83 m.
Altura libre: 1.95 m.
Altura total: 2.45 m.
	 Unidad 
	2
	$ 9.385.605,00
	$ 18.771.210,00
	
	 

	

	Lamina Expositoria 
	2,10
	1. Estructura Interna: Lámina de soporte fabricada en estructura de aluminio anodizado ligero o madera técnica de alta densidad, con refuerzos estructurales en la base para garantizar estabilidad y durabilidad ante el uso en eventos, evitando cualquier daño a las superficies existentes del edificio.
2. Acabado: Superficie de exhibición con acabado en color blanco mate, material idóneo para la visualización de láminas informativas, facilitando la limpieza y manteniendo la sobriedad estética requerida. El material es resistente y no requiere adhesivos permanentes para la colocación de la información, respetando los protocolos de conservación del inmueble.
3. Base: Sistema de base autoportante de bajo perfil con apoyos niveladores y protección en caucho antideslizante para asegurar el agarre y la estabilidad sobre superficies planas, garantizando la protección integral de los pisos originales del edificio patrimonial sin necesidad de perforaciones ni anclajes invasivos.
4. Medidas: Soporte de exposición con dimensiones generales de 2.10 m de altura y 0.58 m de ancho (base), de acuerdo con las especificaciones suministradas y el diseño mostrado en la imagen de referencia. Todas las dimensiones deberán verificarse en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, aplome y la relación proporcional con el espacio de exhibición.
	 Unidad 
	43
	$ 158.405,00
	$ 6.811.415,00
	
	

	Lamina expositoria curva 
	2,20
	1. Estructura Interna: Lámina de soporte fabricada con un bastidor en perfiles metálicos ligeros de acero galvanizado o aluminio anodizado, ensamblados mecánicamente para proporcionar un núcleo rígido. Esta configuración incluye refuerzos estructurales en la base para garantizar estabilidad y durabilidad ante el uso en eventos académicos, evitando cualquier daño a las superficies existentes del edificio.

2. Acabado: Superficie de exhibición revestida en lámina de yeso (drywall) con acabado en pintura blanca mate de alta calidad. Respetando estrictamente los protocolos de conservación del inmueble.

3. Base: Sistema de base autoportante con mecanismo de ajuste a presión mecánica de alta precisión, diseñado exclusivamente para el anclaje mediante rozamiento controlado. Incluye apoyos niveladores con protección de caucho antideslizante de alta fricción para asegurar el agarre y la estabilidad sobre superficies planas, garantizando la protección integral de los pisos originales y cielo raso del edificio patrimonial sin necesidad de perforaciones ni anclajes invasivos.

4. Medidas: Soporte de exposición curvo con dimensiones generales de 2.10 m de altura y 0.58 m de ancho (base), de acuerdo con las especificaciones suministradas y el diseño mostrado en la imagen de referencia. Todas las dimensiones, deberán verificarse rigurosamente en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, aplome y la relación proporcional con el espacio de exhibición.
	 Unidad 
	20
	$ 158.405,00
	$ 3.168.100,00
	
	

	Lamina divisoria curva
	2,30
	1. Estructura Interna: Lámina de soporte fabricada con una estructura autoportante de madera técnica de alta densidad o aluminio anodizado ligero, ensamblada mecánicamente para proporcionar un núcleo rígido. Incluye refuerzos estructurales en la base y el remate superior, diseñados específicamente para ejercer presión mecánica controlada contra el piso y el cielo raso, garantizando estabilidad y durabilidad ante el uso intensivo en eventos académicos, sin generar ningún daño a las superficies originales.

3. Base y Fijación: Sistema de base y remate superior autoportante de bajo perfil con mecanismo de expansión a presión y apoyos con protección de caucho antideslizante de alta fricción. El diseño garantiza la estabilidad mediante el anclaje mecánico por rozamiento y presión vertical entre piso y cielo raso, asegurando la protección integral de las superficies originales del edificio patrimonial; no se permite bajo ninguna circunstancia realizar perforaciones, anclajes invasivos ni el uso de adhesivos en la estructura del inmueble.

4. Medidas: Soporte de exposición con dimensiones generales de 3.82 m de altura total y 0.68 m de ancho curvo (longitud de arco), de acuerdo con las especificaciones y el diseño detallado. La geometría curva se define mediante un radio de curvatura de 0.48 m, una cuerda de 0.63 m y una flecha de 0.08 m. Todas las dimensiones, secciones de listones y tolerancias de ajuste deberán verificarse rigurosamente en sitio antes de la fabricación para asegurar que el sistema de presión actúe correctamente sin comprometer la integridad del espacio de exhibición.
	 Unidad 
	5
	$ 158.405,00
	$ 792.025,00
	
	

	Lamina divisoria 
	2,40
	1. Estructura Interna: Fabricada con una base de soporte en madera sólida de alta densidad, ensamblada mediante sistema de listones verticales con refuerzos estructurales en los extremos. El conjunto integra un mecanismo de ajuste a presión mecánica de alta precisión diseñado exclusivamente para el anclaje mediante rozamiento controlado contra el cielo raso y el piso. Este sistema garantiza la máxima estabilidad estructural sin requerir perforaciones, fijaciones invasivas ni el uso de adhesivos, cumpliendo estrictamente con los protocolos de conservación para edificios patrimoniales.

2. Acabado: Revestimiento exterior en madera con acabado en poliuretano de alta resistencia y sellado protector para facilitar la limpieza, aumentar la vida útil y resaltar la estética natural del material, optimizando su integración respetuosa en el entorno histórico.

3. Base: Incluye base de apoyo reforzada con regatones antideslizantes de alta fricción y acolchado de protección en los puntos de contacto (superior e inferior), asegurando el agarre mecánico y la protección integral de los acabados originales (pisos y cielo raso) del edificio sin alterarlos.

4. Medidas: Panel con dimensiones generales de 3.82 m de altura total y 0.58 m de ancho, de acuerdo con los planos y diseño suministrados (según imagen). Todas las dimensiones, incluyendo las tolerancias del mecanismo de presión, deberán verificarse rigurosamente en sitio antes de la fabricación para garantizar el correcto ajuste, aplome y la estabilidad del sistema sin afectar la integridad del inmueble.
	 Unidad 
	17
	$ 158.405,00
	$ 2.692.885,00
	
	

	

	Piso
	3,10
	1. Estructura Interna: Tabletas fabricadas en etilvinilacetato (EVA) de celda cerrada de alta densidad, diseñadas específicamente para resistir el tráfico alto. 
2. Acabado y Color: Superficie con textura antideslizante. El suministro se realizará exclusivamente en la gama de colores institucionales: #006375, #AFB9BA, #669AA4, #738E98. Se prohíbe el uso de cualquier otro color y la inclusión de logotipos.
3. Sistema de Unión y Fijación: Sistema modular de encaje a presión (tipo rompecabezas) con bordes de alta precisión.
4. Prohibición de Adhesivos: Queda estrictamente prohibido el uso de colas, siliconas, cintas de doble cara, adhesivos de contacto o cualquier agente fijador químico sobre el piso existente.
5. Prohibición de Anclajes: Se prohíbe bajo cualquier circunstancia realizar perforaciones, fijaciones mecánicas, tornillería o cualquier otro tipo de anclaje invasivo que dañe la estructura o acabado original del inmueble.
6. Método de Instalación: La fijación será exclusivamente por peso propio y rozamiento (sistema autoportante), garantizando que las piezas permanezcan estables mediante su propio peso y ajuste geométrico, asegurando la reversibilidad total de la intervención.
7. Medidas: Tabletas modulares cuadradas de 0.30 m x 0.30 m con un espesor de 12 mm a 15 mm.
8. Instalación: La disposición de los colores deberá seguir el plano anexo. Es responsabilidad del contratista verificar las dimensiones en sitio; la instalación no debe requerir en ningún punto la alteración física de las superficies del edificio patrimonial.
	 M2 
	132
	$ 84.483,00
	$ 11.151.756,00
	
	

	SUBTOTAL (A)
	$ 245.248.603,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE:
CEDULA:

NOTA 1: El proponente en ningún caso podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, ni los techos presupuestales especificados, so pena de rechazo de la propuesta.
NOTA 2: El proponente deberá tener en cuenta que los valores de la propuesta económica se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato, debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar, y debe contemplar la totalidad de los costos directos e indirectos fijos y variables que con lleve la ejecución del contrato.
NOTA 3. En caso de que los servicios prestados no causen IVA, el proponente establecerá la debida justificación legal.
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