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Santa Marta D.T.C.H, junio-026

Señores
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Ref: Proceso de Selección Abreviada No.	de 2026.

Objeto: " SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS TECNOLOGÍCOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA, VIGENCIA 2026”

Apreciados señores,

De manera atenta me permito presentar la oferta económica para el proceso SA-___-2026 cuyo objeto es: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS TECNOLOGÍCOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA, VIGENCIA 2026” en el evento de que este resultare adjudicatario al proponente:


GRUPO 1
	PRODUCTO
	ESPECIFICACIONES
	CANT
	VALOR UNITARIO
	TOTAL

	COMPUTADOR DE ESCRITORIO
	Memoria RAM: 16 GB DDR5-5200MT/s o superior, con posibilidad de ampliación 
Procesador: Intel® Core™ i5-13420H, AMD Ryzen™ 5 220 ó superior
Sistema Operativo: Windows 11 Pro.
Almacenamiento: 512 GB SSD M.2 PCIe o superior
Tarjeta gráfica: Integrada proporcionada por el procesador
Pantalla: 21,5 pulgadas de resolución 1920x1080 o superior con conexión HDMI
Salida de video: HDMI
Conectividad inalámbrica: WiFi 6 + Bluetooth 5.1 o superior
Conectividad Ethernet: RJ45
Teclado: conexión USB por cable con distribución español latinoamericano
Ratón: conexión USB por cable
Conexiones USB: Mínimo 2 USB Tipo A 2.0, mínimo 2 USB Tipo A 3.x y 1 USB tipo C.
Factor de forma: All In One
Que incluya Licencia Office 365 por un año
	64
	
	

	PORTÁTIL
	Procesador: Intel® Core™ i5-13420H o AMD Ryzen™ 5 7520U o superiores
Sistema Operativo: Windows 11 Pro 64 bits en español.
Pantalla: 15,6" FHD (1920 x 1080), TN, antirreflectante, sin capacidad táctil, 45 % NTSC, 300 nits o superior
Memoria: 16 GB LPDDR5-5500MT/s o superior.
Almacenamiento: 512 GB M.2, PCIe NVMe, SSD
Cámara: 720p HD con micrófono doble y obturador para privacidad.
Teclado: en distribución español Latinoamérica.
Conectividad: Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 o superior 
Puertos: 1x USB-A 3.2 o más
1x USB-C 3.2 o más
	7
	
	

	ESCÁNERES
	Tipo de escáner: Escáner dúplex para grupo de trabajo Alimentador automático de documentos (ADF) / alimentación manual
Capacidad: 50 páginas
Profundidad del Bit de Color:
RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida
Resolución óptica: 600 dpi
Velocidad de escaneo: Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex)
Máxima Superficie de Digitalización:
Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2")
Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi
Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi
Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 4.000 páginas²
Kit para rodillo: 200.000 ciclos
Puerto USB: USB 3.0 de alta velocidad (conector tipo B)
Conectividad de red: Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) y Wi-Fi Direct.
	10
	
	

	VIDEO BEAN
	Resolución WXGA (1.280 x 800 pixeles), Especificaciones del Proyector: Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo Pantalla. LCD: 0.59-pulgadas. Método de visualización: Poly-silicon TFT active matrix. Número de Pixeles: 1,024,000 pixeles (1280 x 800) x 3. Luminosidad en Color: 4,000 Lúmenes. Luminosidad en Blanco: 4,000 Lúmenes. Relación de Aspecto: 16:10. Vida Útil de la Lámpara: 6,000 horas (Normal); 12,000 horas (ECO). Tamaño - distancia projectada: 33" to 375" (0,89m a 10,34m). USB Plug 'n Play: SI. Relación de Contraste: Hasta 16,000:1. Reproducción del color: Hasta 16.77 millones de colores
	1
	
	

	Impresora Blanco y Negro (sólo función impresora)
	Tecnología de impresión: Láser
Velocidad de impresión: 41-50
Funciones: Sólo Impresión 
Capacidades de red: Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; Autenticación mediante 802.1X
Capacidad de impresión móvil: PrinterOn Print.
Protocolos de Red admitidos:  
IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, LPD, LPR, IPP, 802.1X
Capacidad de salida: Hasta 150 hojas
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: Hojas: 50; Sobres: 5
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2: Hojas: 250
Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6)
Calidad de impresión en negro: Hasta 1200 x 1200 dpi
Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 100.000 páginas
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento: Impresión USB
Impresión a doble cara: Automática (estándar)
Memoria: 256 MB o superior
Monitor: Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas o superior
Velocidad del procesador: 600 MHz o superior
	7
	
	

	Impresora Blanco y Negro (multifuncional)
	Tecnología de impresión: Láser
Velocidad de impresión: hasta 42 ppm
Funciones: Impresión, escaneo, copia
Conectividad, estándar: 1 puerto USB frontal; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.3az; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz).
Capacidades de red: Sí, a través de Gigabit Ethernet 10/100Base-TX integrada; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X
Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint™: con Certificación™ Mopria; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct
Protocolos de Red admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP
Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres
Capacidad de salida: Hasta 150 hojas
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2: Hojas: 250
Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 80.000 páginas
Impresión a doble cara: Automático (por defecto)
Tamaños de soportes de impresión admitidos:  Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216x340mm); 16.000 (195x270mm); 16.000 (184x260 mm); 16.000 (197x273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4x6"; 5x8"; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216x340mm); 16.000 (195x270mm); 16.000 (184x260 mm); 16.000 (197x273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4x6"; B6 (JIS)

Escaner: 
Velocidad de escaneo (normal, carta): hasta 31 ppm/49 ipm (b&n), hasta 21 ppm/36 ipm (color)
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta): hasta 49 ipm (b&n), hasta to 36 ipm (color)
Velocidad de copiado en negro (normal, carta): hasta 42 cpm
Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm
Formato del archivo de digitalización: PDF, JPG, TIFF
Escaneado color: Sí
Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas
Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 297 mm
Niveles de escala de grises: 256
Modos de entrada de digitalización: Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA
Profundidad en bits: 24 bits
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual: 750 a 4000
Tecnología de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto
Resolución de escaneo, hardware: Superficie plana (hasta 1200 x 1200 dpi); AAD (Hasta 300 x 300 dpi)

Memoria: 512 MB o superior
Monitor: Pantalla intuitiva touchscreen
Velocidad del procesador: 1200 MHz o superior
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	Escaner de documentos y libros tipo cámara (Escáner de escritorio/overhead)
	Modo de escaneo: Color, color (retoque), escala de grises, B/N (documento)
Sensor de imagen: CMOS 5696 x 4272 píxeles (24 MP)
Resolución interpolada (SW): 10680 x 8010 (85 MP) - 600 ppp o superior
Resolución óptica (HW): 5696 x 4272 píxeles (24 MP)
Profundidad de color en entrada/salida: 24 bits
Ancho de escaneo: 44 cm /17,3 pulgadas (con salida de 5696 x 4272)
Zoom Digital: Zoom por software de hasta x300
Imágenes y escaneo por segundo: 1s
Estructura del brazo: Brazo corto fijable
Iluminación: Lámpara LED blanca
Enfoque: Enfoque fijo
Tamaño de escaneo: ≤A3: 420 × 297 mm / 16,5 × 11,7 pulgadas
	2
	
	

	Bateria Recargable CP 1250
	Capacidad: 5Ah
Voltaje nominal: 12V
	8
	
	

	
	
	
	Total Grupo 1
	$ 










GRUPO 2
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	VALOR UNITARIO
	TOTAL

	1
	Computador Todo en Uno. Características mínimas: Pantalla de 23.8 pulgadas, Disco de Estado Solido SSD de 512 Gigas, procesador de 6 núcleos, Intel Core i5 o AMD Ryzen 5, Memoria RAM DDR4/DDR5 de 16 Gigas, 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive, 2 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, tarjeta inalámbrica integrada 802.11, Puerto Ethernet RJ45, 1 año de garantía, licencia Windows 11 Pro, Licencia de Office 365 versión de escritorio por 1 año
	4
	
	

	2
	Memoria RAM de 8 Gigas adicional: Capacidad: 8 GB
Tipo de memoria: DDR4 (o DDR5 según arquitectura del equipo receptor)
Factor de forma: SODIMM 260 pines (portátil) o UDIMM/DIMM 288 pines (escritorio), según el equipo a intervenir
Velocidad: 2666 – 3200 MHz (PC4-21300/PC4-25600) o superior; voltaje de operación 1.2 V
Latencia CAS: CL19 – CL22
Compatibilidad: estándar JEDEC; compatible con procesadores Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 y controladores de memoria dual channel
	1
	
	

	3
	Computador Portátil Características mínimas: Pantalla de 14 pulgadas, Disco de Estado Solido SSD de 512g - 1tb, procesador de 6 núcleos, Intel Core i5 o AMD Ryzen 5, Memoria RAM DDR4/DDR5 de 16 Gigas, 2 puertos USB 3.0, tarjeta inalámbrica integrada 802.11, 1 año de garantía, licencia Windows 11 Pro, Licencia de Office 365 versión de escritorio por 1 año
	2
	
	

	4
	Adaptador Multipuertos USB Tipo C 9 en 1: Puerto de entrada: USB tipo C, estándar USB 3.1/3.2 Gen 2
Salida de video: HDMI hasta resolución 4K a 30/60 Hz
Puerto de red: Ethernet Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbps
Puertos de datos: mínimo 3 puertos USB-A 3.0 (hasta 5 Gbps)
Carga: 1 puerto USB-C con función Power Delivery (PD) hasta 100 W
Lectores de tarjeta: ranuras SD y microSD/TF (UHS-I)
Material: carcasa de aluminio; compatible con equipos portátiles con puerto USB-C estándar
	1
	
	

	5
	Unidad de Estado Sólido (SSD) Interna 480 GB: 
Capacidad: 480 GB
Interfaz: SATA III (6 Gb/s), retrocompatible con SATA II
Factor de forma: 2.5 pulgadas, espesor 7 mm
Tecnología de memoria: NAND Flash 3D TLC
Velocidad de lectura secuencial: hasta 500 – 560 MB/s; velocidad de escritura secuencial: hasta 450 – 530 MB/s
Confiabilidad: MTBF mínimo 1.000.000 de horas; soporte TRIM y S.M.A.R.T.
	1
	
	

	6
	Generador de tonos para identificar cable UTP mediante sonido, con alcance de +100 metros
	1
	
	

	7
	Docking Station SATA Dual 2.5/3.5: Dispositivo que permite conectar discos duros y SSDs por USB a otro PC para copias de seguridad. 
	1
	
	

	8
	Adaptador/Carcasa (Enclosure) USB para Unidad SSD M.2: Interfaz de conexión externa: USB tipo C 3.1/3.2 Gen 2, hasta 10 Gbps
Compatibilidad de unidad: SSD M.2 NVMe (PCIe, llave M) y SATA (llave B+M)
Tamaños de módulo soportados: 2230 / 2242 / 2260 / 2280
Material de carcasa: aluminio, con función de disipación de calor y montaje sin herramientas (tool-free)
Protocolos soportados: UASP y TRIM
	1
	
	

	9
	Multímetro Digital de Uso General: Pantalla: LCD de 3 5/6 dígitos, hasta 6.000 cuentas, con retroiluminación
Rango de voltaje: DC 200 mV – 600 V; AC 200 V – 600 V
Rango de corriente: DC/AC hasta 10 A, con protección x fusible
Rango de resistencia: 200 Ω hasta 20-40 MΩ
Funciones adicionales: prueba de continuidad (buzzer), prueba de diodos y medición de capacitancia
Categoría de seguridad: CAT III 600V; apagado automático por inactividad
	1
	
	

	10
	Un juego de destornilladores grandes 
	2
	
	

	11
	Conectores plásticos RJ 45
	3
	
	

	12
	Una brocha grande 4” y dos brochas pequeñas 2”
	1
	
	

	13
	Un pelacables, un corta frío, pinzas

	1
	
	

	14
	Computador De Escritorio, INTEL / AMD
Intel Core i5 de generación trece
Phenom II X4 3,1 Ghz de 6 megas en cache 3.0 Ghz 2 MB L2 cache 8 GB (2x2GB) DDR3 con velocidad de 1333 Mhz 1024 x 768 x 256, 16 millones de colores Flat de Panel Plano 21" LCD. De la miama marca de la CPU
500 GB o superior, de 7.200 rpm (un solo disco)
Optico de 2 botones con scroll de la misma marca del equipo
Diez (10). Los cuales deberán ser internos y originales de la máquina. 
10/100/1000 Mbps, RJ45, Chip de seguridad TPM
DVD +/- RW Original de la máquina, última tecnología en el mercado

Incluir todos los cables de conexión
Para cada uno de los computadores, licencias OEM de Windows 11 
Adicionalmente la CPU debe tener adherido el respectivo COAQ  ( El computador debe tener instalado el software Adobe Reader 
El computador debe entregarse debidamente instalado y configurado, Mínimo un (1) año de garantía y/o Un (1) mantenimiento preventivo por año de garantía
El proveedor se compromete garantizar el cumplimiento del servicio En el evento que el computador, requiere cambio de algún repuesto, Cada computador deberá traer su respectivo Pad mouse.

	1
	
	

	15
	Cámara Fotográfica Digital Tipo Réflex (DSLR), Sensor APS-C, Sensor: CMOS APS-C, aprox. 22.3 x 14.9 mm; 
resolución mínima de 18 megapíxeles efectivos
Enfoque automático: mínimo 9 puntos de enfoque (al menos 1 tipo cruz)
Sensibilidad ISO: rango 100-6400, ampliable a 12800
Disparo continuo: mínimo 3 imágenes por segundo; video Full HD 1080p
Pantalla: LCD fija de 3.0 pulgadas, mínimo 920.000 puntos
Lente: montura intercambiable, incluye lente de kit (ej. 18-55 mm)
Conectividad: puerto USB, salida de video, ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC; peso aproximado 450-500 g (cuerpo)
Batería recargable incluida: tipo Litio-Ion, 7.4V, mínimo 1020 mAh, hasta 500 disparos por carga (norma CIPA)
Cargador de batería incluido: entrada 100-240V AC, salida aprox. 8.4V / 650 mA, tiempo de carga 3-4 horas
Cable USB incluido: para transferencia de imágenes y conexión a PC, longitud aprox. 1.5 m
Cable de video incluido: salida AV/RCA o HDMI, longitud aprox. 1.5 m
Memoria incluida: tarjeta SD de 2 GB, velocidad mínima Class 4
Adaptador de corriente incluido: entrada 110V-220V AC 50/60 Hz (bivoltaje)
	2
	
	

	16
	Tripode de 1,50m. Para cámara digital 
	1
	
	

	17
	Escáner Biométrico de Huella Dactilar (Lector Óptico), Certificado FIPS 201/PIV 
Sensor: óptico, tecnología CMOS de alta precisión
Certificación: FIPS 201 (Federal Information Processing Standard) y PIV (Personal Identity Verification); compatible con especificación de calidad de imagen PIV-071006
Resolución de captura: 500 DPI; área de imagen 320 x 480 píxeles
Interfaz de conexión: USB 2.0
Seguridad: detección de huella viva (Live Finger Detection), previene fraude con huellas falsas
Iluminación: 4 LEDs infrarrojos con ajuste automático de intensidad
Superficie del sensor: cristal templado de alta resistencia (aprox. 14 mm de espesor)
Velocidad de captura: imagen en aproximadamente 100 ms
Incluye: todos los cables, conectores, accesorios y software necesarios para su instalación y funcionamiento
	1
	
	

	18
	Tableta Electrónica de Captura de Firma Digital (Pad de Firma), LCD Retroiluminado 
Pantalla: LCD transflectivo retroiluminado, muestra el trazo bajo la punta del lápiz al firmar
Área de firma: 4 x 3 pulgadas (aprox. 4.4" x 2.5" de área activa); resolución de captura aprox. 410 ppi
Sensibilidad: pad sensible a presión
Interfaz de conexión: dual, Serial y USB; incluye lápiz/stylus de captura
Certificación: cumplimiento RoHS; garantía de fábrica mínimo 1 año
Incluye: todos los cables, conectores, accesorios y software necesarios para su instalación y funcionamiento
	1
	
	

	19
	Escáner Portátil de Documentos Tipo Alimentador (Oficina Móvil), Tipo: escáner de documentos portátil, alimentador automático (ADF) integrado
Velocidad de escaneo: mínimo 20-30 páginas por minuto (ppm), escaneo dúplex simultáneo
Resolución óptica: 600 dpi; profundidad de color 24 bits
Capacidad del alimentador: mínimo 20 hojas
Tamaño de documento admitido: desde tarjetas (aprox. 2" x 2.8") hasta hojas de hasta 8.5" x 39"
Función adicional: escaneo de tarjetas plásticas (cédula, licencias, tarjetas de identificación)
Conectividad: USB 2.0, alimentado por bus USB; peso liviano, apto para transporte (aprox. 1 kg o menos)
Software: captura y gestión documental incluido; capacidad recomendada hasta 700 documentos/día
Incluye: todos los cables, conectores, accesorios y software necesarios para su instalación y funcionamiento
	1
	
	

	20
	Impresora Multifuncional de Inyección de Tinta (Sistema de Tanque Recargable) con sistema de tanque recargable que permite imprimir, copiar y escanear, con resolución máxima de hasta 5760 × 1440 dpi y velocidad aproximada de hasta 33 páginas por minuto en negro y 15 páginas por minuto a color. Cuenta con conectividad USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct, permitiendo la impresión desde computadores y dispositivos móviles mediante aplicaciones compatibles. Incorpora escáner de cama plana con resolución óptica de hasta 1200 dpi, bandeja de entrada con capacidad aproximada para 100 hojas y compatibilidad con diferentes tamaños de papel como A4, carta, legal, A5, A6, sobres y papel fotográfico. El sistema de tinta ofrece un rendimiento aproximado de hasta 4500 páginas en negro y 7500 páginas a color por juego de botellas. El equipo deberá suministrarse con todos los cables, conectores, accesorios y software necesarios para su correcta instalación, configuración y funcionamiento.

Este equipo debe incluir todos los cables, conectores y accesorios y software necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	1
	
	

	21
	Impresora multifuncional monocromático con funciones de impresión, copiado, escaneo y fax. Velocidad de impresión de hasta 42 páginas por minuto (ppm) en tamaño A4, con un tiempo de primera impresión de 6.4 segundos. Resolución de impresión de 600 x 600 dpi, mejorada a 1200 dpi equivalente.

Ciclo de trabajo mensual de hasta 80,000 páginas. Procesador Cortex-A9 de 800 MHz y memoria RAM de 512 MB, expandible hasta 1.5 GB. Capacidad estándar de papel de 250 hojas en bandeja principal más 100 hojas en bandeja multipropósito, con capacidad máxima de 850 hojas. Admite tamaños de papel desde 5.5" x 8.5" hasta 8.5" x 14" (A4, Oficio y Legal). Incluye impresión dúplex automática. Escáner con velocidad de hasta 40 ipm (simplex) y 32 ipm (dúplex), con resolución óptica de hasta 600 x 600 dpi y mejorada a 1200 dpi. Soporta escaneo a correo electrónico, carpeta compartida (SMB), FTP, USB y TWAIN/WIA, con formatos de salida PDF, JPEG, TIFF, XPS y PDF/A. Fax compatible con estándar G3, con velocidad de módem de 33.6 kbps, memoria de fax de hasta 3.5 MB y funciones como reenvío, transmisión en dúplex y sondeo.

Conectividad a través de USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Wi-Fi estándar y Wi-Fi Direct. Compatible con impresión móvil mediante Apple AirPrint®, Mobile Print. Soporta plataforma HyPAS para soluciones de software empresarial. Dimensiones físicas de 474 mm (ancho) x 411 mm (profundidad) x 437 mm (alto), con un peso aproximado de 19 kg. Consumo energético de 661 W en funcionamiento, 1 W en modo reposo y 0.1 W en apagado
	1
	
	

	22
	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) Tecnología: alimentador automático de documentos (ADF), escaneo dúplex en una sola pasada, sensor CIS con iluminación LED RGB
Resolución: óptica 600 ppp, máxima 1200 ppp; profundidad de color 30 bits interna / 24 bits externa
Alimentador: capacidad 50 hojas (80 g/m²); documentos desde 50,8x50,8 mm hasta 215,9x6096 mm; gramaje de papel 27-413 g/m²; ciclo diario hasta 4.000 páginas
Controles: botones físicos para escanear, detener, omitir doble alimentación y modo de escaneo lento
Velocidad: hasta 35 ppm / 70 ipm a 300 ppp, color y blanco y negro
Conectividad: USB 3.0 de alta velocidad, opción de red Ethernet mediante accesorio; compatible con sistemas operativos de escritorio estándar
Consumo energético: 17 W en operación, 9.2 W en espera, 1.2 W en suspensión, 0.1 W apagado
Software incluido: captura y gestión documental, reconocimiento óptico de tarjetas (OCR), controladores TWAIN e ISIS
Dimensiones y peso: aprox. 296x169x176 mm, 3.7 kg; incluye escáner, hoja de configuración, tarjeta de garantía, cable USB, adaptador de corriente y software de instalación
Uso recomendado: digitalización de grandes volúmenes de documentos, con integración a servicios de almacenamiento en la nube estándar
	1
	
	

	23
	Estabilizador Automático de Voltaje (AVR) con Salidas Múltiples y Puertos USB Capacidad: 1200 VA / 600 W; voltaje nominal de entrada/salida 120V AC ± 10%, 60 Hz
Tomas de salida: 8 tomas tipo NEMA 5-15R + 2 puertos USB de carga (5V, hasta 2.4A) — total 10 puntos de salida
Toma de entrada: NEMA 5-15P
Función principal: corrección automática de fluctuaciones de voltaje (sobretensión y baja tensión) y filtrado de ruido eléctrico
Rango de regulación: aproximadamente 99-132 VCA (tramos bajo, normal, alto)
Protecciones: sobretensión, sobrecarga, cortocircuito, picos de voltaje (con fusible térmico)
Otros: indicadores LED de estado (encendido, aumento/boost, reducción/buck); dimensiones aprox. 273 x 98 x 90 mm; peso aprox. 1.3 kg
	3
	
	

	24
	Lector de Código de Barras Portátil Tipo Pistola Sensor: CCD o láser (lectura de códigos 1D)
Códigos soportados: Code39, Code128, EAN/UPC, Interleaved 2 of 5, entre otros estándares 1D
Distancia de lectura: mínimo 3-8 cm (CCD) hasta mayor alcance según tecnología láser
Interfaz de conexión: USB (cable integrado o desmontable); alimentación vía USB, 5V DC ±5%
Indicadores: señal sonora (beep) y luz LED de confirmación de lectura; diseño ergonómico tipo pistola
	1
	
	

	25
	Computador portátil ultradelgado de Alto Rendimiento con pantalla de 13 pulgadas tipo IPS o tecnología equivalente, con resolución mínima de 2560 × 1600 píxeles o superior, relación de aspecto 16:10 y alto nivel de brillo y fidelidad de color. Debe contar con procesador basado en arquitectura ARM de última generación, integrado en un sistema en chip (SoC) con CPU de mínimo 10 núcleos y GPU integrada de mínimo 10 núcleos, con motor dedicado para procesamiento de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Memoria unificada integrada de alto rendimiento y unidad de almacenamiento de estado sólido (SSD) con capacidad mínima de 512 GB. El equipo debe incluir cámara frontal de alta definición para videoconferencias, sistema de micrófonos con procesamiento de voz y altavoces estéreo de alta fidelidad. Debe contar con conectividad inalámbrica Wi-Fi de última generación y Bluetooth, mínimo dos puertos multipropósito de alta velocidad compatibles con transferencia de datos, carga y salida de video (tipo Thunderbolt/USB-C o equivalente), y salida para pantalla externa de alta resolución. Debe incluir teclado retroiluminado, panel táctil multitáctil de gran formato con soporte para gestos, batería de larga duración optimizada para el sistema, chasis de aluminio o material metálico equivalente, y sistema operativo de escritorio basado en Unix optimizado para procesadores ARM. El equipo deberá suministrarse con adaptador de corriente, cables, accesorios y software necesarios para su correcta instalación, configuración y funcionamiento.
	2
	
	

	Total Grupo 2
	$



GRUPO 3
	TIPO
	ESPECIFICACIONES
	CANT
	VALOR UNITARIO
	TOTAL

	Sistema de Micrófono Inalámbrico Tipo Diadema (Headset) con Receptor UHF
	Tecnología: Inalámbrica UHF (Ultra Alta Frecuencia)
Patrón polar: Cardioide, direccional
Frecuencia de respuesta: 30 Hz – 20.000 Hz (±2 dB)
Rango dinámico: 96 dB; Relación señal/ruido: -95 dBm; Sensibilidad de entrada: 95 dBm
Transmisor: Bodypack UHF alimentado por batería, conexión de 3 pines al micrófono de diadema
Receptor: sincronización automática de frecuencia, pantalla indicadora de canal/nivel
Diadema ajustable, con filtro anti-pop (espuma) en la cápsula
	2
	
	

	Sistema de Monitoreo Personal Inalámbrico In-Ear (Petaca + Transmisor de Rack)
	Procesamiento de audio: Digital de 24 bits; Relación señal/ruido: hasta 90 dB
Rango de RF: hasta 90 m en línea de vista; Potencia de salida RF: hasta 30 mW (según normativa regional)
Rango de sintonía: hasta 24 MHz de ancho de banda (dependiente de región)
Transmisor: formato media unidad de rack, un canal, kit de montaje en rack; entradas/salidas TRS balanceadas de 1/4"; pantalla LCD con medidores de nivel L/R
Receptor (bodypack): modo estéreo o mezcla personalizable de dos canales; alimentado por 2 baterías AA con hasta 6 horas de autonomía
Escaneo y sincronización automática de frecuencia limpia (un toque)
	1
	
	

	Audífono Intraauricular (In-Ear) Monitor de Alta Sensibilidad
	Driver: dinámico magnético de 10 mm
Sensibilidad: 112 dB; Impedancia: 23 ohmios
Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 20.000 Hz
Diseño: carcasa transparente, ergonómica, con estuche semirrígido incluido
Conector de salida: compatible con jack 3.5 mm estéreo (para receptor de sistema in-ear)
	2
	
	

	Audífono Profesional de Estudio/Monitoreo, Circumaural Cerrado
	Driver: dinámico de 40 mm, imanes de neodimio, bobina de cobre-aluminio
Respuesta de frecuencia: 15 Hz – 20.000 Hz; Sensibilidad: 96 dB/mW; Impedancia: 47 ohmios
Potencia máxima admisible: 700 mW a 1 kHz
Diseño: circumaural cerrado (over-ear) con aislamiento acústico; copas giratorias 15°
Cable: recto, 3.0 m, conector mini-plug 3.5 mm con adaptador roscado 1/4" incluido
Peso aproximado: 190 g (sin cable)
	2
	
	

	Receptor Inalámbrico Petaca (Bodypack) para Sistema de Monitoreo In-Ear
	Tecnología inalámbrica: UHF
Pantalla LED de fácil lectura para canal/frecuencia/volumen
Sincronización infrarroja con escaneo automático de frecuencia
Alimentación: 2 baterías AA
Salida de audio: jack 3.5 mm estéreo, compatible con la mayoría de auriculares in-ear del mercado
Alcance estimado: hasta 100 metros; diseño compacto, liviano, con clip de cinturón
	2
	
	

	Micrófono Vocal Dinámico de Mano, Patrón Supercardioide, Alta Gama
	Tipo de cápsula: dinámica, imán de neodimio
Patrón polar: supercardioide uniforme en todo el rango de frecuencia
Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 16.000 Hz, con realce suave sobre 3 kHz
Conector de salida: XLR macho de 3 pines; no requiere alimentación (pasivo)
Diseño: cápsula con suspensión interna (shock-mount) para reducir ruido de manejo; carcasa metálica resistente
Curva de respuesta moldeada para voz, con atenuación de graves (control de efecto de proximidad)
Accesorios incluidos: pinza de micrófono, adaptador roscado, bolsa de almacenamiento
	1
	
	

	Sistema de Parlante Amplificado Tipo Columna (Line Array Portátil) con Mezclador y DSP Integrado
	Potencia: amplificador clase D, hasta 2.000 W pico; Nivel máximo de presión sonora (SPL): 130 dB
Configuración de transductores: 1 driver de graves (LF) de 12" + arreglo vertical de 12 drivers de agudos (HF) de 2.5"
Cobertura/dispersión: 130° (horizontal) x 30° (vertical), con tecnología de conformación de arreglo
Mezclador integrado: 7 canales digitales con DSP profesional
Efectos y procesamiento: reverberación, delay, compresión y supresión automática de retroalimentación
Conectividad: 4 entradas combo XLR/TRS, 2 entradas Hi-Z (instrumento), 1 entrada auxiliar 1/8", 1 salida XLR pass-thru; alimentación phantom +48V en dos canales
Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 para control remoto multi-unidad (hasta 10 equipos vía app)
Peso: aprox. 25.2 kg; incluye bolsa de transporte y asa ergonómica
	3
	
	

	Mezclador de Audio Portátil de 4 Canales con Efectos Digitales, Interfaz USB y Bluetooth
	Canales: 4 híbridos monofónicos; entradas de micrófono: 4, con alimentación phantom (+48V)
Rango dinámico: consola +10 dB a +60 dB / línea +10 dB a +40 dB
Efectos digitales integrados: 16 (1 efecto asignable por canal)
Ecualización: 3 bandas paramétricas por canal (agudos, medios, graves)
Ganancia máxima de entrada de línea: +22 dBu; procesamiento interno: 24 bits / 44.1 kHz
Interfaz de audio USB estéreo integrada (grabación/reproducción directa); conectividad Bluetooth para reproducción de audio
Salidas Main (Plug) y Room estéreo; alimentación AC 110–127V, 60 Hz
	1
	
	

	Cable de Audio Balanceado para Aplicaciones de Sonido en Vivo (XLR / Instrumentos)
	Tipo de conductor: cobre, calibre 16–24 AWG según aplicación (señal de micrófono vs. señal de línea)
Blindaje: trenzado o espiral OFC, índice de apantallamiento 95%–97% (protección contra interferencia electromagnética/RF)
Conectores: XLR de 3 pines macho-hembra, niquelados, tipo canon; también disponibles con conectores 1/4" TRS según el punto de conexión
Diámetro de cable: aprox. 6 mm; recubrimiento exterior: PVC resistente a la abrasión
Aplicación: transmisión balanceada de señal de audio, alta inmunidad al ruido en instalaciones de sonido en vivo
	5
	
	

	Sistema de Video Wall Profesional de 6 Pantallas de Empalme con Bisel Ultra Delgado y Procesador de Señal
	Tamaño de panel: 55" por unidad (6 unidades para configuración 2x3 o 3x2)
Resolución: Full HD 1920x1080 (existen versiones 4K UHD)
Bisel ultra delgado: entre 1.7 mm y 2.3 mm borde a borde (mínima interferencia visual entre pantallas)
Brillo: 500 cd/m² (rango profesional 500–700 nits); relación de contraste: 4500:1 a 140000:1 (dinámico) según modelo
Operación continua 24/7, panel IPS o VA de uso profesional
Conectividad de entrada: HDMI, DVI-D, DisplayPort; compatibilidad de montaje VESA estándar
Controlador/procesador de video wall: entrada HDMI/DVI/VGA/USB, hasta 6 salidas HDMI, modos de empalme configurables (2x3, 3x2, 1x6, 6x1), control RS232/IR, resolución de salida hasta 1080p@60Hz por segmento
	1
	
	

	Extensor de Señal HDMI (Emisor/Receptor) sobre Cable UTP
	Alcance: hasta 50–60 metros utilizando cable UTP Cat.6/Cat.6e (60 m con Cat.6e; 40 m con Cat.5e/Cat.6 estándar)
Resolución soportada: Full HD 1080p @60Hz (formatos de entrada 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
Transmisión mediante par de dispositivos emisor + receptor, con un único cable UTP entre ambos
Funciones adicionales: paso de señal infrarroja (IR) para control remoto a distancia
Alimentación: adaptadores externos de 5V incluidos
	2
	
	

	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) Online de Doble Conversión, 3000VA, para Montaje en Rack
	Potencia nominal: 3000 VA / 2400 W
Tecnología: online de doble conversión, onda senoidal pura; voltaje nominal de entrada/salida: 220-230V (según región)
Factor de forma: rack 2U; conector de entrada IEC-320 C14
Conectores de salida: múltiples IEC 60320 C13 + al menos 1 IEC 60320 C19 (todos con respaldo de batería)
Panel de control: LCD multifunción para monitoreo y configuración; conectividad de gestión USB y serial
Batería: plomo-ácido sellada, tiempo de recarga aprox. 4 horas, vida útil hasta 5 años
Autonomía: superior a 6 minutos al 70% de carga (variable según carga); garantía típica 2 años
	1
	
	

	Extensión Eléctrica Industrial de Alto Amperaje (20A)
	Capacidad eléctrica: 20 A / 125V / hasta 2500W
Calibre del conductor: 12 AWG (versiones de uso pesado en 10 AWG)
Configuración de conector: tipo NEMA 5-20 o equivalente industrial de alto amperaje según punto de uso
Protección: interruptor de sobrecarga/circuito integrado en versiones tipo regleta
Construcción: cable de uso rudo/resistente para aplicaciones industriales, exteriores y de alto consumo
	5
	
	

	Caja de Transporte Rígida (Flight Case) para Equipo de Audio
	Material: contrachapado (plywood) multicapa fenólico de abedul (5–12 mm) reforzado con perfilería de aluminio, o construcción en ABS/aluminio
Herrajes metálicos, esquineras reforzadas, bisagras y cierres tipo mariposa
Interior: espuma acolchada troquelada o divisores internos móviles según el equipo a transportar
Opciones de rodaje: ruedas industriales y asas reforzadas para transporte
Fabricación a medida según dimensiones del equipo a proteger (racks 19", parlantes, mezcladores, micrófonos, cables)
Función: protección contra golpes, caídas, polvo y humedad durante transporte y almacenamiento
	4
	
	

	Cámara Mirrorless Profesional Full Frame de Alta Resolución
	Sensor: full frame BSI-CMOS de 61 megapíxeles (retroiluminado); procesador doble con unidad de procesamiento IA dedicada
Rango dinámico: hasta 15 pasos (stops); sensibilidad ISO nativa 100–32000, ampliable a 50–102400
Autoenfoque híbrido de 693 puntos de detección de fase, con reconocimiento de sujeto (personas, animales, aves, vehículos)
Ráfaga: hasta 10 fps con obturador mecánico (hasta 583 RAW comprimido con AF/AE continuo)
Video: 8K a 24p, 4K a 60p, Full HD a 120p, 10 bits, salida RAW de 16 bits
Estabilización de 5 ejes integrada en el cuerpo, hasta 8 pasos de compensación
Visor electrónico de 9.44 millones de puntos, actualización de hasta 120 fps; pantalla táctil 3.2" abatible multi-ángulo
Almacenamiento: doble ranura CFexpress Tipo A / SD; sellado contra polvo y humedad; peso aprox. 723 g (solo cuerpo)
	2
	
	

	Cámara Réflex Digital (DSLR) Compacta, Nivel Intermedio
	Sensor: APS-C CMOS de 24 megapíxeles; procesador de imagen de gama compatible con procesamiento avanzado
Autoenfoque híbrido de detección de fase en Live View con hasta 3.975 puntos seleccionables (cobertura 88% ancho / 100% alto); 9 puntos de AF en visor óptico
Video: 4K a 24/25 fps (con recorte de sensor); Full HD hasta 60 fps; ráfaga hasta 5 fps
Pantalla táctil de 3" abatible (vari-ángulo)
Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrados para transferencia inalámbrica
Formato compacto y liviano, tipo réflex de entrada/intermedio
	2
	
	

	Cámara Mirrorless Profesional Full Frame Híbrida (Foto/Video)
	Sensor: full frame BSI-CMOS de 33 megapíxeles (retroiluminado)
Autoenfoque híbrido de 759 puntos de detección de fase + 425 puntos de detección de contraste, con seguimiento de ojo continuo (personas, animales, aves)
Video: 4K hasta 60 fps en color 10 bits 4:2:2, grabación UHD 4K 24p/60p con sobremuestreo 7K (sensor completo)
Estabilización óptica de 5 ejes integrada en el cuerpo, hasta 5.5 pasos de compensación
Ráfaga: hasta 10 fps con RAW comprimido, 6 fps con RAW sin comprimir
Visor electrónico de 3.68 millones de puntos, actualización hasta 120 fps; pantalla táctil 3" abatible multi-ángulo, 1.03 millones de puntos
	2
	
	

	Lente Fijo Profesional 50 mm, Apertura Máxima f/1.2, Montura Compatible con Cámaras Mirrorless Full Frame
	Distancia focal: 50 mm fija; apertura máxima f/1.2, mínima f/16 (incrementos de 1/3 de paso)
Construcción óptica: elementos asféricos extremos (XA), diseño de alta resolución; diafragma de 11 láminas circulares
Distancia mínima de enfoque: 40 cm; magnificación máxima 0.17x
Motor de enfoque: 4 motores lineales de alta velocidad para AF rápido y silencioso
Recubrimientos antirreflejo de nanotecnología; elemento frontal con recubrimiento de flúor (resistente a polvo/agua/huellas)
Rosca de filtro: 72 mm; peso aprox. 778 g; dimensiones 87 x 108 mm; sellado contra polvo y humedad
	2
	
	

	Lente Zoom Profesional 24-70 mm, Apertura Constante f/2.8, Montura Compatible con Cámaras Mirrorless Full Frame
	Distancia focal: 24-70 mm; apertura constante f/2.8 en todo el rango de zoom, mínima f/22
Construcción óptica: 20 elementos en 15 grupos, incluye elementos Super ED, ED y asféricos extremos (XA); diafragma de 11 láminas
Ángulo de visión: 84°-35°; distancia mínima de enfoque 21 cm (a 24 mm) / 30 cm (a 70 mm); magnificación máxima 0.32x
Motor de enfoque: 4 motores lineales de alta velocidad, diseño de enfoque interno
Rosca de filtro: 82 mm; peso aprox. 695 g; sellado contra polvo y humedad
No incluye estabilización óptica (depende de la estabilización del cuerpo de la cámara)
	2
	
	

	Lente Zoom Telefoto Profesional 70-200 mm, Apertura Constante f/2.8, con Estabilización Óptica
	Distancia focal: 70-200 mm; apertura constante f/2.8, mínima f/22
Construcción óptica: 17 elementos en 14 grupos, incluye elemento XA, elementos ED y Super ED; diafragma de 11 láminas
Distancia mínima de enfoque: 0.4 m (a 70 mm) / 0.82 m (a 200 mm); magnificación máxima 0.3x
Motor de enfoque: 4 motores lineales de alta velocidad
Estabilización óptica integrada, con 3 modos (normal, paneo, movimiento errático)
Rosca de filtro: 77 mm; peso aprox. 1045 g; compatible con teleconversores 1.4x y 2.0x manteniendo autoenfoque completo
	2
	
	

	Flash Portátil Tipo Speedlite, Cabeza Redonda, TTL y Alta Velocidad de Sincronización
	Potencia: 76 Ws (número guía equivalente aprox. 60m ISO100 a 200mm)
Batería: litio-ión recargable 2600 mAh, hasta 480 disparos a máxima potencia; tiempo de reciclaje 1.5 segundos a máxima potencia
Diseño de cabeza redonda, giro 330°, inclinación de -7° a 120°, superficie magnética para accesorios/modificadores de luz
Zoom de flash motorizado 28-105mm (14mm con panel gran angular); duración de destello 1/300 a 1/20000 seg
Sincronización de alta velocidad (HSS) hasta 1/8000 seg; sincronización a cortina delantera/trasera
Control inalámbrico: receptor 2.4 GHz integrado, control de hasta 4 grupos en configuración maestro/esclavo
Adicionales: luz de modelado LED 3200K, asistente de enfoque AF, puerto de disparo por cable 2.5mm
	2
	
	

	Dron Profesional con Sistema de Cámara Triple (Gran Angular/Tele/Super-Tele) y Gimbal de Rotación Completa
	Cámara principal: sensor CMOS 4/3" de 100 megapíxeles, apertura ajustable f/2.0-f/11, focal equivalente 28mm
Cámara telefoto media: sensor 1/1.3" de 48 megapíxeles, focal equivalente 70mm, apertura fija f/2.8
Cámara súper telefoto: sensor 1/1.5" de 50 megapíxeles, focal equivalente 168mm, apertura fija f/2.8
Video: hasta 6K a 60p (cámara principal), 4K a 120p en modo cámara lenta; hasta 16 pasos de rango dinámico
Perfiles de color: D-Log, D-Log M, HLG (10 bits) en las tres cámaras
Gimbal: mecanismo de rotación esférica de 360°, inclinación superior de 70°
Autonomía de vuelo: hasta 51 minutos por batería
	1
	
	

	Estabilizador Gimbal Motorizado de 3 Ejes para Cámara, Capacidad de Carga Profesional
	Capacidad de carga (payload): hasta 4.5 kg; peso del gimbal aprox. 1.24 kg (sin batería/accesorios)
Brazos de fibra de carbono, recubrimiento de baja fricción en los ejes
Batería: grip con autonomía de hasta 13 horas; carga rápida PD 18W (carga completa en aprox. 1.5 horas)
Modo de disparo vertical nativo (rotación de placa para redes sociales)
Control Bluetooth de doble modo para control remoto de obturador
Accesorio opcional: unidad LiDAR para enfoque automático asistido, hasta 76.800 puntos de medición en área de 20 metros
	2
	
	

	Base Rodante (Dolly) para Trípode de Cámara y Video, Capacidad de Carga hasta 10 kg
	Tipo: base de 3 ruedas con frenos individuales
Ruedas de goma, diámetro aproximado 7.5–8 cm, diseño de bloqueo/freno
Capacidad de carga: mínimo 10 kg
Patas/soportes ajustables para adaptarse a distintos diámetros de trípode
Función: permite desplazamiento suave del trípode con cámara montada (movimientos de dolly, paneo circular)
Material: estructura metálica reforzada
	2
	
	

	Trípode de Video Profesional Heavy Duty, Altura Máxima 180 cm, Capacidad de Carga hasta 10 kg
	Altura máxima de trabajo: 180 cm; altura mínima aprox. 82 cm; plegado aprox. 86 cm
Capacidad de carga: hasta 10 kg; material aleación de aluminio, construcción de 3 secciones
Cabezal tipo bowl/hidráulico con rótula panorámica de 360° y rango de inclinación -75° a +90°
Placa de liberación rápida (quick release) para montaje/desmontaje del equipo
Nivel de burbuja integrado para nivelación precisa
Roscas de montaje: doble rosca 1/4" y 3/8" compatible con cámaras y equipos de iluminación
Base ancha con pies antideslizantes para terrenos irregulares; peso propio aprox. 3.6 kg; incluye bolsa de transporte
	2
	
	

	Sistema de Micrófono Inalámbrico Ultra Compacto (Transmisor + Receptor) con Grabación Interna
	Configuración: transmisores inalámbricos ultra compactos + receptor con salida a cámara/celular
Peso del transmisor: aprox. 16 g
Grabación interna: doble archivo 24 bits/32 bits float, almacenamiento interno de hasta 32 GB (no expandible)
Autonomía: hasta 28 horas totales (transmisor ~8h, receptor ~10h, con estuche de carga ~28h)
Alcance de transmisión: hasta 400 metros con alta resistencia a interferencias; salto automático de frecuencia entre bandas 2.4 GHz y 5 GHz
Control de ganancia automático/adaptativo; reducción de ruido de 2 niveles, presets de tono de voz
Conexiones: salida TRS 3.5mm con bloqueo, entrada de monitoreo TRRS 3.5mm, puerto USB-C; función de timecode integrado para sincronización en edición
	2
	
	

	Interfaz de Audio Digital Portátil USB con Preamplificador y Alimentación Phantom
	Calidad de grabación: 24 bits / 48 kHz
Entrada combo XLR–1/4" para micrófono, instrumento o línea
Preamplificador discreto tipo JFET clase A (para instrumentos), diseño de alta claridad
Alimentación phantom: 12V (conexión iOS) / 48V (conexión USB)
Modos de procesamiento DSP integrados: 5 presets (voz hablada, canto, plano/flat, instrumento acústico, alto volumen)
Controles táctiles frontales para ganancia de micrófono, volumen de audífonos, selección de modo DSP y silencio (mute)
Monitoreo: salida de audífonos 3.5 mm en tiempo real; cuerpo metálico de uso profesional
Conectividad: puerto USB (Tipo-A/Tipo-C incluidos); compatible con computador y dispositivos móviles
	2
	
	

	Micrófono Dinámico Vocal Supercardioide Profesional
	Tipo de transductor: dinámico; patrón polar supercardioide
Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 16.000 Hz, curva ecualizada para voz (realce en medios, atenuación de graves para control del efecto de proximidad)
Sensibilidad: -51,5 dBV/Pa (2,7 mV) a 1 kHz; impedancia nominal 150 ohmios
Imán de neodimio, para mayor sensibilidad y salida
Sistema antichoque: montura neumática (shock mount) interna que minimiza ruido mecánico de manejo
Conector de salida: XLR macho de 3 pines, compatible con preamplificadores, consolas y sistemas PA portátiles
Uso recomendado: refuerzo sonoro en vivo y grabación de voz en estudio
	2
	
	

	Sistema de Intercomunicación (Intercom) Inalámbrico Full-Duplex con Diadema Integrada
	Tecnología: DECT inalámbrica full-duplex, banda 1,9 GHz
Cancelación de ruido: doble micrófono con cancelación activa de ruido ambiental (ENC) y de eco acústico (AEC)
Rango de audio: 150 Hz – 7 kHz (banda ancha); alcance hasta 350 m en línea de vista
Diseño: diadema todo-en-uno sin bodypack ni hub obligatorio; resistente a polvo y salpicaduras; brazo de micrófono giratorio 360°
Peso por unidad: aprox. 170 g (con batería); capacidad de expansión hasta 7-8 unidades remotas emparejadas a un maestro
Batería recargable, con batería de repuesto incluida por unidad, autonomía de jornada completa
	2
	
	

	Kit de Iluminación LED Bicolor Regulable para Video/Fotografía
	Cantidad de LEDs por panel: 660 (330 cálidos + 330 fríos); potencia 40 W por panel
Temperatura de color: 3.200K – 5.600K ajustable; iluminancia aprox. 3.300 lux a 1 m
Índice de reproducción cromática (CRI): 96+; brillo regulable 0–100%
Alimentación: adaptador AC 100-240V / entrada DC 12V; compatible con baterías tipo NP-F para uso sin cable
Accesorios incluidos por kit: 2 paneles LED, 2 fuentes de poder, 2 trípodes de luz (extensibles 66-190 cm), soporte tipo U con giro 360°, bolsas de transporte
	2
	
	

	Sistema de Transmisión Inalámbrica de Video HDMI/SDI 4K
	Resolución de transmisión: hasta 4K30 vía HDMI; hasta 1080p60 vía SDI
Entradas: 1x HDMI, 1x SDI (transmisor); salidas: 1x HDMI, 1x SDI (receptor)
Alcance: hasta 400 m en línea de vista; latencia mínima, aprox. 50 ms
Multi-recepción: un transmisor puede enlazar hasta 4 receptores simultáneos
Salto de frecuencia dual banda automático (2,4 GHz / 5 GHz) para evitar interferencias
Funciones adicionales: salida UVC (USB Video Class, plug-and-play sin capturadora), streaming directo vía RTMP a plataformas de video en vivo
Carcasa de aleación de magnesio, liviana y resistente
	3
	
	

	Switcher de Video en Vivo Multicámara con Streaming Integrado
	Entradas de video: 4x HDMI (hasta 1080p HD)
Salidas: 1x HDMI (multivista/proyección), 1x USB-C (grabación directa a computador), 1x Ethernet RJ45 10/100/1000
Entradas de audio: 2x mini-jack estéreo 3,5 mm (audio embebido)
Estándares de video soportados: 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Funciones de producción: procesador de efectos digitales (DVE) para picture-in-picture, transiciones de calidad broadcast, keyers para chroma key y superposición de gráficos (downstream keyer)
Mezclador de audio integrado con ecualización y dinámica
Streaming: codificador de hardware integrado con transmisión directa a plataformas en vivo, grabación simultánea a unidad USB, generador de timecode, indicadores tally
	1
	
	

	Teleprompter Universal Portátil con Control por Aplicación
	Compatibilidad de dispositivo: tablets y smartphones hasta 10,5"
Construcción: base de aluminio sólido, diseño compacto para cámaras pequeñas/medianas
Montaje: rosca 1/4"-20 y 3/8"-16 en la base, compatible con trípodes estándar
Óptica: vidrio divisor de haz (beamsplitter) incoloro con recubrimiento dieléctrico multicapa, con visera anti-reflejo
Control por aplicación móvil (iOS/Android) para edición de texto, tamaño de fuente, velocidad de desplazamiento y color de fondo; control remoto inalámbrico Bluetooth
Dimensiones aproximadas: 50 x 26 x 25 cm
Accesorios incluidos: base, pantalla espejo, soporte de cámara, clips para tablet y teléfono, visera, tornillos de montaje, control remoto Bluetooth
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	Monitor de Piso para Talento (Talent Monitor) de Alto Brillo
	Tamaño de pantalla: 17"-19"
Resolución nativa: hasta 1920x1080 Full HD (modelos 19") / 1280x1024 (modelos 17")
Brillo: hasta 1000 nits (alto brillo, para exteriores/estudios con luz intensa)
Entradas de video: 3G-SDI, HDMI, VGA
Función: monitor colocado bajo el teleprompter para que el presentador visualice su propia imagen en vivo
Montaje compatible con soportes/rod-based de teleprompter y trípode
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	Extensor de Video HDMI Inalámbrico (Transmisor/Receptor)
	Resolución soportada: hasta 1080p @60Hz, color profundo 24-bit (8 bits por canal)
Alcance: hasta 100 m (según entorno, variable por obstáculos); frecuencia 5 GHz (o doble banda 2,4/5,8 GHz según modelo)
Audio: soporte de audio embebido hasta 48 kHz
Seguridad de señal: encriptación AES de 128 bits, cumplimiento HDCP 1.2
Funciones adicionales: extensor de infrarrojo (IR) para control remoto del equipo fuente desde el punto de despliegue
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	Computador Portátil Ultradelgado de Alto Rendimiento (chip ARM de 10 núcleos)
	Procesador: chip de arquitectura ARM de última generación, 10 núcleos (4 de rendimiento + 6 de eficiencia), GPU de 8 núcleos, motor neuronal de 16 núcleos
Memoria RAM: 16 GB unificada (mínimo); almacenamiento: 256 GB SSD (mínimo)
Pantalla: 13,6" retroiluminada LED, tecnología IPS, resolución 2560x1664, 224 ppp
Cámara: 12 MP con función de encuadre automático, 1080p
Conectividad: 2 puertos Thunderbolt/USB-C de alta velocidad, puerto de carga magnética, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Autonomía de batería: hasta 18 horas; seguridad con sensor biométrico de huella integrado en teclado
Audio: sistema de altavoces de 4 vías
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	Computador de Escritorio Todo-en-Uno de Alto Rendimiento (chip ARM)
	Procesador: chip ARM última generación, 8 o 10 núcleos CPU / 8-10 núcleos GPU, motor neuronal 16 núcleos, ancho de banda de memoria 120 GB/s
Memoria RAM: 16 GB unificada (mínimo, ampliable a 24 GB); almacenamiento 256 GB SSD (mínimo, ampliable a 512 GB)
Pantalla: 23,5" Retina 4,5K, resolución 4480x2520, 218 ppp, retroiluminada LED, con True Tone
Cámara: 12 MP con encuadre automático, grabación 1080p
Audio: micrófono de estudio (arreglo de 3 mics) y sistema de altavoces de 6 vías de alta fidelidad
Diseño: chasis de aluminio ultradelgado integrado con base/soporte
Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puertos Thunderbolt/USB-C
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	Computador Portátil de Alto Rendimiento para Edición y Gaming
	Procesador: 8 núcleos (4P+4E, 12 hilos), hasta 4,6 GHz, caché inteligente 12 MB, generación 13
Pantalla: 15,6" Full HD (1920x1080), tasa de refresco 144 Hz, antirreflejo
Tarjeta gráfica dedicada de gama RTX (4-6 GB GDDR6, según configuración)
Memoria RAM: 16 GB DDR4 (mínimo); almacenamiento SSD NVMe 512 GB (mínimo)
Conectividad: Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.2, HDMI, USB-C, RJ45
Sistema de enfriamiento reforzado con doble ventilador
Peso: aprox. 1,9 kg; grosor aprox. 2,2 cm; teclado retroiluminado
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	Tablet de Alto Rendimiento con Procesador de Última Generación (chip ARM 8 núcleos)
	Procesador: chip ARM, 8 núcleos (4 rendimiento + 4 eficiencia), GPU 9 núcleos, motor neuronal 16 núcleos, hasta 4,05 GHz
Memoria RAM: 8 GB; almacenamiento 128 GB (configurable hasta 1 TB)
Pantalla: 11" o 13" Liquid Retina LED, resolución 2360x1640 / 2732x2048, 264 ppp, 500-600 nits
Cámara trasera: 12 MP gran angular, video 4K, HDR inteligente; cámara frontal 12 MP con encuadre automático
Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3; autonomía hasta 10 horas de uso continuo
Accesorios compatibles: teclado tipo folio con panel táctil ampliado, lápiz óptico de segunda generación
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	Tarjeta de Memoria SD Profesional UHS-II de Alta Velocidad — 256GB
	Capacidad: 256 GB; interfaz UHS-II
Clase de velocidad: V60 (mínimo garantizado 60 MB/s de escritura sostenida), U3, Clase 10
Velocidad de lectura: hasta 250 MB/s; velocidad de escritura: hasta 120 MB/s
Uso recomendado: grabación de video Full HD y 4K, fotografía en ráfaga de alta resolución
Compatibilidad: cámaras DSLR/mirrorless y camcorders profesionales con ranura UHS-II
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	Tarjeta de Memoria SD Profesional UHS-I de Alta Velocidad — 128GB
	Capacidad: 128 GB; interfaz UHS-I
Clase de velocidad: V30, U3, Clase 10 (mínimo garantizado 30 MB/s de escritura sostenida)
Velocidad de lectura: hasta 200 MB/s; velocidad de escritura: hasta 140 MB/s
Resistencia: certificación de resistencia a temperatura extrema, agua, impactos y rayos X
Uso recomendado: fotografía de alta resolución y grabación de video 4K
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	Disco de Estado Sólido (SSD) Externo Portátil de Alta Velocidad — 1TB
	Capacidad: 1 TB; interfaz USB 3.2 Gen 2
Velocidad de lectura: hasta 1.050 MB/s; velocidad de escritura: hasta 1.000 MB/s
Conectores: cable dual USB-C/USB-A incluido
Resistencia: protección contra caídas (hasta 2 m), diseño compacto y liviano
Seguridad: soporte de cifrado AES de 256 bits (software de encriptación incluido)
Compatibilidad: Windows, macOS, dispositivos con puerto USB-C
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	Mochila Profesional Impermeable para Equipo Fotográfico/Audiovisual — Capacidad 32L
	Capacidad: 32 litros; dimensiones aprox. 34 x 22 x 54 cm; peso aprox. 2,9 kg
Material: nylon 900D resistente al agua, con cubierta de lluvia incluida
Interior: divisiones acolchadas tipo velcro/EVA, removibles y reconfigurables según equipo
Compartimento para portátil hasta 15,6"
Ergonomía: correas de hombro y pecho acolchadas y ajustables, panel trasero transpirable tipo panal
Accesorio incluido: bolso de hombro adicional para cámara (aprox. 27x12,5x17 cm)
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	Maleta Rígida de Protección con Ruedas tipo Hard Case Profesional
	Dimensiones externas aprox. 56 x 35,5 x 23 cm; dimensiones internas aprox. 51,5 x 30 x 18 cm (volumen interior 30L)
Peso vacío aprox. 5,16 kg; capacidad de carga hasta 40 kg
Material: polipropileno modificado de alta resistencia
Certificación de protección IP67 (hermética a polvo y agua), resistente a impactos y temperaturas extremas (-50°C a +80°C), retardante de llama
Sellado: junta de goma perimetral completa; transporte con asa telescópica retráctil y ruedas de alta resistencia
Interior: espuma de tapa contorneada, divisores acolchados removibles, espuma inferior
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	Maleta Rígida Profesional con Ruedas para Equipo de Estudio, Espuma Personalizable
	Material: copolímero estructural de ultra-alto impacto
Dimensiones externas aprox. 63 x 50 x 30 cm; internas aprox. 55,4 x 42,4 x 27 cm; peso aprox. 10,7 kg (vacía)
Sellado: o-ring de neopreno de 6,4 mm, 4 seguros de doble acción; válvula automática de igualación de presión
Transporte: 3 asas ergonómicas sobremoldeadas en caucho, asa telescópica y ruedas integradas
Certificación IP67 (inmersión 1 m / 30 min), cumple normas MIL-STD-810F / STANAG 4280
Interior: set de espuma configurable (pick-and-pluck) de 5 piezas para adaptación a equipos
Herrajes de acero inoxidable, protectores para candado
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	Estuche Acolchado de Protección para Lentes Fotográficos
	Material exterior: poliéster resistente al agua
Interior acolchado en espuma con revestimiento suave anti-rayaduras
Dimensiones variables entre 15 y 30 cm de longitud según tamaño de lente; peso entre 100 g y 300 g
Cierre de cremallera bidireccional con orificios para candado
Sujeción: correas tejidas laterales para transporte al hombro y presilla trasera para cinturón
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	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) Interactiva
	Capacidad: 600 VA / 360 W; topología línea interactiva con regulación automática de voltaje (AVR)
Entrada: 120V, 50/60Hz (detección automática), tomacorriente NEMA 5-15P
Salida: 120V ±10%, 8 tomas totales NEMA 5-15R (6 con respaldo de batería + protección contra picos, 2 solo con protección contra picos)
Batería: 12V / 4,5Ah; tiempo de autonomía aprox. 11 minutos (a carga típica); recarga hasta 90% en 6-8 horas
Tiempo de transferencia típico 2-6 ms, máximo 10 ms; nivel de ruido <40 dB
Garantía de referencia: 3 años
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	Extensión Eléctrica Industrial de Alto Amperaje (uso rudo)
	Voltaje soportado: 110V-220V; corriente 13A-25A según calibre
Calibre de cable recomendado: AWG 12 para cargas superiores a 15A
Construcción: cable de uso rudo, resistente a la abrasión y agentes químicos
Longitud recomendada superior a 5 m para aplicaciones industriales/exteriores
Protección: disyuntor/breaker integrado contra sobrecarga y cortocircuito
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	Cable HDMI de Alta Velocidad 4K (Plug & Plug)
	Versión HDMI 2.0 (Premium High Speed); ancho de banda hasta 18 Gbps
Resolución soportada: hasta 4K (3840x2160) a 60Hz, profundidad de color 48 bit
Compatibilidad: HDR, canal de retorno de audio (ARC), Ethernet
Conectores tipo A macho-macho, contactos chapados en oro 24K
Construcción: conductores de cobre libre de oxígeno (OFC 99,99%), blindaje múltiple contra interferencias
Longitud recomendada máxima para calidad óptima 4K: hasta 3 m
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	Cable Coaxial Profesional SDI para Sistemas de Video en Vivo
	Estándar: 3G-SDI (SMPTE 424M); tasa de datos hasta 2,97 Gbps (video 1080p a 60 fps sin compresión)
Impedancia: 75 ohmios; conectores BNC macho-macho, alta retención de señal
Distancia máxima de transmisión: hasta 100 m (según calibre de cable y tasa de bits)
Uso: interconexión de cámaras, switchers y monitores en producción de video en vivo
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	Soporte de Piso Tipo Trípode para Computador Portátil
	Altura ajustable: aprox. 47-124 cm; material aleación de aluminio
Bandeja giratoria 180°, dimensiones aprox. 40 x 28 cm
Estabilidad: base triple/trípode con almohadilla antideslizante y correas de sujeción
Diseño plegable con estuche de transporte tipo maletín
Compatibilidad: computadores portátiles, mezcladores DJ, proyectores y equipos similares
	2
	
	

	Soporte de Piso Tipo Trípode para Tablet
	Altura ajustable: hasta aprox. 165 cm; material aleación de aluminio de alta gama
Compatibilidad: tablets y smartphones de 4,7" a 15,6" de pantalla
Cabezal: rótula giratoria 360° horizontal, inclinación -90° a 90°
Montaje: rosca estándar de 1/4", compatible con soportes adicionales de luz o micrófono
Control remoto opcional Bluetooth 4.0, alcance aprox. 10 m
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	Generador Eléctrico Portátil (Estación de Energía Portátil) 700W
	Potencia de salida CA: 700 W (pico/sobretensión hasta 1.400 W)
Batería química LFP (litio-ferrofosfato), capacidad aprox. 551 Wh; ciclos de vida aprox. 3.000 ciclos al 80%+ de capacidad
Tiempo de carga completa (fuente AC): aprox. 1,5 horas; carga solar MPPT 12-30V, 7,5A, hasta 180W máx.
Puertos de salida: múltiples tomas AC, salidas DC 5,5x2,1mm, USB-A carga rápida, USB-C (uno hasta 100W PD), salida tipo automotriz 12V/10A — 9 puertos en total
Pantalla LCD con indicador de estado de batería y consumo en tiempo real
Dimensiones aprox. 23,8 x 19,6 x 28,5 cm; peso aprox. 7,5 kg
Funciones adicionales: lámpara LED multifunción integrada de 6W, bajo nivel de ruido comparado con generadores de combustión
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