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ANEXO TECNICO 

[bookmark: _Hlk130282495][bookmark: _Hlk130280640]Con la suscripción del presente documento el contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato con las siguientes especificaciones técnicas: 

1. Mantenimiento a mínimo las siguientes puertas y portones: 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	   1
	REPARACIÓN DE PUERTAS SEGUNDO PISO TORRE C PALACIO DE JUSTICIA CÚCUTA

	1,1
	Desmonte y mantenimiento de puerta, Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	7

	1,2
	Mantenimiento de marco
	UNIDAD
	7

	1,3
	Instalación de puerta existente
	UNIDAD
	7

	2
	REPARACIÓN PUERTAS TERCER PISO TORRE C PALACIO JUSTICIA CÚCUTA


	2,1
	Desmonte y mantenimiento de puerta, Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	16

	2,2
	Mantenimiento de marco
	UNIDAD
	16

	2,3
	Instalación de puerta existente
	UNIDAD
	16

	3
	REPARACIÓN CUARTO PISO TORRE C PALACIO JUSTICIA CÚCUTA

	3,1
	Desmonte y mantenimiento de puerta, Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	16

	3,2
	Mantenimiento de marco
	UNIDAD
	16

	3,7
	Instalación de puerta existente
	UNIDAD
	16

	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES TIPO AMERICANOS DE ENTRADA Y SALIDA OFICINA DE MAGISTRADOS - EDIFICIO TEMIS

	4,1
	Suministro e instalación de Portón tipo americano de 3.00 m de ancho x 2.40 m de alto, fabricado en estructura de acero galvanizado con marco en tubería estructural de alta resistencia y refuerzos internos para mayor estabilidad/Diseño en lámina metálica tipo americano que proporciona privacidad, seguridad y un acabado moderno.   Sistema de apertura corredizo automatizado con motor eléctrico (tipo cremallera) mediante control remoto.                                    INCLUYE (Motor eléctrico de alto rendimiento (marca Erreka) 2 años de garantía, Sistema de riel y cremallera, Guías superiores y rodachinas reforzadas, Herrajes en galvanizado e Instalación eléctrica básica para funcionamiento automático.
	UNIDAD
	1

	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON DE 8M X 3M ABATIBLE DE DOS HOJAS- 1 PUERTA Y UN FIJO - ACCESO VEHICULOS PALACIO DE JUSTICIA CÚCUTA

	5,1
	Anclaje de columnas: INCLUYE Zapatas de 0.50 x 0.50 x 1.00m, Platina de 4mm, Pernos y Tubo de 200 x 70 calibre 3.5mm para columnas
	UNIDAD
	1

	5,2
	Suministro e instalación de portón de 8m x 3m abatible de dos hojas- una puerta y un fijo: INCLUYE Tubo de 4 x 1 ½ calibre 16, Tubo de 2 x 1 calibre 16, Chapa yale (1 puerta), Sistema de cantora eléctrica, Fondo wash primer y pintura negro esmalte mate.
	UNIDAD
	1

	5,3
	Suministro e instalación de 2 set motores batientes hidráulicos, para hojas de hasta 4 metros cada uno, incluye bloqueo, peso máximo por hoja de 400kg, voltaje a 110v, uso continuo / INCLUYE: Puntos eléctricos para 2 motores, 2 brazos VUA33RLBM, 4 controles iris de dos canales IR02, 2 tarjeta electrónica vivo-M201M, 2 Receptora IRRE-250.
	UNIDAD
	2

	6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE 6M X 3M ABATIBLE DE DOS HOJAS- 1 PUERTA Y UN FIJO - ACCESO VEHICULOS PALACIO DE JUSTICIA CÚCUTA

	6,1
	Anclaje de columnas: INCLUYE Zapatas de 0.50 x 0.50 x 1.00m, Platina de 4mm, Pernos y Tubo de 200 x 70 calibre 3.5mm para columnas
	UNIDAD
	1

	6,2
	Suministro e instalación de portón de 6m x 3m abatible de dos hojas- una puerta y un fijo: INCLUYE Tubo de 4 x 1 ½ calibre 16, Tubo de 2 x 1 calibre 16, Chapa yale (1 puerta), Sistema de cantora eléctrica, Fondo wash primer y pintura negro esmalte mate.
	UNIDAD
	1

	6,3
	Suministro e instalación de 2 set motores batientes hidráulicos, para hojas de hasta 4 metros cada uno, incluye bloqueo, peso máximo por hoja de 400kg, voltaje a 110v, uso continuo / INCLUYE: Puntos eléctricos para 2 motores, 2 brazos VUA33RLBM, 4 controles iris de dos canales IR02, 2 tarjeta electrónica vivo-M201M, 2 Receptora IRRE-250.
	UNIDAD
	2

	7
	PALACIO DE JUSTICIA CALLE 21 -ARAUCA

	7,1
	Mantenimiento de puerta de ingreso TERRAZA IZ - LADO DERECHO SALIDA. 1,77 cm de ancho * 2,05 de alto. LADO IZQUIERDO ENTRADA.  1,77 cm de ancho * 2,05 de alto / Bisagra Hidráulica y pasadores.
	UNIDAD
	2

	7,2
	Mantenimiento de puerta vidrio - Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	2

	7,3
	Mantenimiento de puerta vidrio - Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	1

	7,4
	Suministró e Instalación puertas en madera 74 cm de ancho * 1,99 cm de alto
	UNIDAD
	4

	7,5
	Suministró e Instalación puertas en madera 94 cm de ancho * 1,98 cm de alto
	UNIDAD
	12

	7,6
	Suministró e Instalación portón 4,80 cm de ancho * 2,40cm de alto
	UNIDAD
	1

	8
	SISTEMA PENAL ACUSATORIO - ARAUCA

	8,1
	Mantenimiento de puerta de ingreso Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	1

	8,2
	Mantenimiento de puerta vidrio - Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	2

	8,3
	Suministro e instalación de puerta Metálica 84 cm de ancho * 2,00 mtrs de alto
	UNIDAD
	1

	8,4
	Suministro e instalación de puerta Metálica 64 cms de ancho * 2,00 cms de largo
	UNIDAD
	6

	9
	DESPACHO JUDICIALES PTO RONDON

	9,1
	Mantenimiento de puerta vidrio - Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	3

	10
	DESPACHO JUDICIALES CRAVO NORTE

	10,1
	Mantenimiento de puerta vidrio - Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	2

	11
	DESPACHO JUDICIALES TAME

	11,1
	Mantenimiento de puerta vidrio - Cambio de bisagras, Cambio de chapas y mantenimiento de Gato Hidráulico
	UNIDAD
	2




1. Diagnóstico previo a las intervenciones: la contratista previa a la intervención de cualquier elemento puerta o portón deberá realizar el diagnóstico de la situación de estos y las intervenciones que estos ameriten, evidenciando la situación en un informe los requerimientos reales del servicio para que sean validados y autorizados por el correspondiente supervisor.
El mencionado diagnostico se hará incluso a elementos no estimados en las necesidades iniciales, para los arreglos, repuestos e intervenciones que surjan de este ejercicio y que no se hallen estipulados u ofertados, el contratista deberá aportar una cotización a compararse con una o dos más buscadas por parte de la entidad, para efecto de sustentar de forma suficiente las adiciones o modificaciones a que haya lugar. 
2. Alcance General del Servicio: El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de puertas y portones fabricados en metal, madera y vidrio, así como de todos sus componentes, accesorios y sistemas de funcionamiento, garantizando condiciones óptimas de seguridad, operación, estabilidad estructural, durabilidad y presentación. Las actividades deberán ejecutarse en las sedes administrativas y judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, de conformidad con las necesidades identificadas por la entidad y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
3. El mantenimiento preventivo: Comprenderá la inspección, revisión técnica, limpieza, lubricación, ajuste, calibración y puesta a punto de todos los elementos que conforman las puertas y portones, con el propósito de prevenir fallas, prolongar su vida útil y garantizar su correcto funcionamiento. Dentro de estas actividades se incluye la verificación del estado de hojas, marcos, estructuras, anclajes, guías, rieles, bisagras, cerraduras, chapas, cilindros, manijas, brazos hidráulicos, topes, sellos, empaques, ruedas, rodamientos, sistemas de cierre y demás accesorios asociados al sistema de apertura y cierre. Asimismo, se deberán efectuar labores de limpieza de superficies, eliminación de suciedad acumulada, aplicación de productos lubricantes especializados y ajustes mecánicos que permitan mantener un funcionamiento seguro y eficiente de los elementos intervenidos. 
4. Para las puertas y portones metálicos: El mantenimiento incluirá la inspección de la estructura portante, revisión de soldaduras, control de deformaciones, verificación de puntos de anclaje y detección temprana de procesos de oxidación, corrosión o fatiga del material. Cuando sea necesario, se realizarán tratamientos de limpieza mecánica, aplicación de convertidores de óxido, imprimantes anticorrosivos y acabados protectores que contribuyan a preservar la integridad de la estructura metálica. Igualmente, se verificará el funcionamiento de los mecanismos de apertura manual o automática, así como la estabilidad, nivelación y alineación de las hojas y marcos. 
5. Las puertas en vidrio: Se deberá verificar el estado general de los paneles de vidrio templado o laminado, identificando posibles fisuras, fracturas, desprendimientos, deterioro de sellos o desajustes estructurales. Se revisarán y ajustarán los herrajes, brazos hidráulicos, bisagras, cierres automáticos y demás accesorios utilizados para el soporte y funcionamiento de estos sistemas. Asimismo, se realizará la limpieza especializada de los vidrios y perfiles, procurando conservar las condiciones estéticas y funcionales de los elementos instalados.
6. Respecto de las puertas de madera: El contratista deberá efectuar la revisión integral de hojas, marcos, tapajuntas y elementos de fijación, verificando el estado de conservación de la madera, posibles deformaciones por humedad, presencia de fisuras, desgaste superficial o deterioro ocasionado por agentes externos. De igual manera, deberá realizar ajustes de cerraduras y bisagras, corrección de desniveles, reparación de superficies deterioradas y aplicación de selladores, barnices o acabados protectores cuando la intervención así lo requiera, garantizando la conservación y funcionalidad del elemento instalado.
7. El mantenimiento correctivo: Comprenderá todas las actividades necesarias para restablecer el funcionamiento adecuado de las puertas y portones que presenten daños, averías o deterioro. Para tal efecto, el contratista deberá realizar el diagnóstico técnico correspondiente y ejecutar las reparaciones necesarias, incluyendo el desmontaje, reparación o sustitución de componentes defectuosos. Entre otras actividades, podrá contemplarse el reemplazo de cerraduras, manijas, chapas, cilindros, bisagras, brazos hidráulicos, ruedas, rodamientos, guías, rieles, empaques, perfiles metálicos, láminas, paneles de madera, vidrios, marcos y demás accesorios o elementos estructurales requeridos para recuperar las condiciones normales de funcionamiento 
8. Repuestos o accesorios: El contratista deberá suministrar e instalar todos los repuestos, y accesorios que resulten necesarios para las reparaciones, garantizando que sean nuevos, de primera calidad y compatibles con las características técnicas de los elementos existentes. Los productos suministrados deberán cumplir con estándares de calidad reconocidos en el mercado y ofrecer condiciones adecuadas de resistencia mecánica, durabilidad y seguridad para el uso institucional al que estarán destinados.
9. Suministros: Dentro del alcance contractual también se contempla el suministro, fabricación e instalación de portones tipo americano, portones abatibles y puertas de madera, de acuerdo con las dimensiones, diseños y especificaciones que determine la Entidad. Para el caso de los portones metálicos, estos deberán fabricarse con perfiles estructurales y materiales de alta resistencia, contar con refuerzos internos adecuados, protección anticorrosiva y acabados de pintura industrial que garanticen durabilidad frente a las condiciones de uso y exposición ambiental. Igualmente, deberán incluir todos los accesorios necesarios para su correcta operación, tales como bisagras reforzadas, cerraduras de seguridad, pasadores, topes, anclajes y demás elementos que requiera el sistema instalado.
10. Los portones abatibles por suministrar e instalar: Deberán garantizar estabilidad estructural, facilidad de operación y adecuada capacidad de soporte, permitiendo una apertura y cierre seguros. Su diseño deberá ajustarse a las dimensiones y condiciones físicas existentes en cada lugar de instalación, incorporando elementos de fijación y seguridad que aseguren su correcto desempeño durante la vida útil del producto.
11. Puertas de madera: Por su parte, las puertas de madera deberán ser fabricadas con materiales de calidad comercial e industrial, debidamente inmunizados, tratados contra humedad y agentes biológicos cuando corresponda, incorporando marcos, bisagras, cerraduras, manijas y demás accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Los acabados deberán ser uniformes y acordes con las condiciones arquitectónicas de los espacios donde serán instaladas.
12. Trasporte incluido: Todas las actividades de mantenimiento, reparación, suministro e instalación deberán incluir el transporte de materiales, herramientas, equipos, mano de obra calificada, retiro y disposición final de residuos, protección y señalización de áreas intervenidas, pruebas de funcionamiento y entrega de los elementos totalmente operativos. De igual manera, el contratista deberá garantizar la correcta ejecución de los trabajos realizados, suministrando los soportes técnicos, registros fotográficos e informes de intervención que sean requeridos por la supervisión del contrato.
13. Seguridad Industrial: Se deberá adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato y deberá dotar a sus operarios, de los elementos de seguridad industrial y protección personal necesarios para la ejecución de los servicios. 


Yo, __________________________________, en mi calidad de representante legal de la empresa, unión temporal o consorcio, _____________________________, o en mi condición de persona natural, me comprometo con la Dirección seccional de Administración Judicial, a cumplir con las especificaciones, características y condiciones antes descritas.


FIRMA DEL PROPONENTE
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