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NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-0061-2026

[bookmark: _Toc33728371]ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

FICHA TÉCNICA No.1: Casco para trabajo en alturas y rescate, con pantalla de protección de ojos.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	46151600
	Equipo de Seguridad y Control

	46181701
	Casco de Seguridad




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Casco para trabajo en alturas y rescate, con pantalla de protección de ojos.

	Calidad
	El casco debe cumplir las normas o certificaciones:

· ANSI Z89.1 Tipo I Clase C
· EN 397
· EN 12492
· GB 2811-2019
· CE
· EAC

La pantalla debe cumplir las normas o certificaciones:

· GB 32166.1
· ANSI Z87.1
· CE EN/ISO 16321-1

	Generalidades 
	
El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


Las funciones operativas que desempeña el personal de los Grupos de Explosivos, especialmente en actividades post-explosión e investigación de incendios, los exponen de manera directa y constante a múltiples factores de riesgo capaces de generar lesiones graves o incluso comprometer la vida. Debido a ello, el uso de un casco de protección certificado para trabajo en alturas y rescate, con visor de protección, se constituye en un elemento esencial dentro del equipo de un Técnico en Explosivos. 
El uso de un casco de protección para trabajo en alturas y rescate, con visor, no es solo una recomendación, sino una necesidad técnica y operativa, fundamentada en:
· La naturaleza de alto riesgo del trabajo post-explosión e investigación de incendios.
· La exposición a caídas de objetos, colapsos estructurales, proyecciones y actividades en alturas.
· El cumplimiento de normas nacionales e internacionales de seguridad industrial.
Este garantiza la protección integral de la cabeza y los ojos, preserva la vida y permite que los Técnicos en Explosivos desarrollen sus funciones con los niveles exigidos de seguridad.

	Requisitos generales
	Características:

· Fabricación carcasa de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno.
· Sistema de ventilación de orificios con persianas deslizantes.
· Suspensión textil de seis puntos.

Características de la pantalla:

· Fabricación en policarbonato de alta resistencia.

	Requisitos específicos
	Características del casco:

· Peso max. 490 g.
· Contorno de cabeza ajustable de 53 a 63 cm.
· Barboquejo dual
· Color Negro. 

Características de la pantalla:

· Peso max. 80 g.
· Protección antirrayadas y antiempañamiento.
· Transparente

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Casco para trabajo en alturas y rescate, con pantalla de protección de ojos, deberá ser mínimo de un (1) a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad




FICHA TÉCNICA No.2: Chaleco multipropósito táctico molle.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	46181507
	Chalecos de Seguridad




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Chaleco multipropósito táctico molle

	Calidad
	Debe cumplir las normas o certificaciones:
· ISO 140001 

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Un chaleco multipropósito táctico es una pieza de equipo diseñada para maximizar la capacidad de carga, organización y accesibilidad de herramientas críticas en entornos operativos. A diferencia de los chalecos antibalas tradicionales, su enfoque principal es la modularidad y la ergonomía.

	Requisitos generales
	Características:
· El chaleco debe contar con 24 puntos de anclaje molle, lo que permite al usuario personalizar el equipo con una amplia gama de bolsillos y accesorios compatibles con molle según las necesidades de la misión.

	Requisitos específicos
	Características:
· Ajustable en longitud y circunferencia (hasta 15 cm de largo y 81 cm de circunferencia).
· Cremallera YKK de alta resistencia y hebillas de liberación lateral para poner y quitar rápidamente.
· Las trabillas del cinturón sujetan el chaleco al cinturón de tela.
· Asa de arrastre reforzada para la evacuación del operador en caso de lesión.
· Correas molle para sujetar bolsillos o accesorios.
· Fabricado con malla de poliéster resistente para una máxima transpirabilidad.
· Chaleco con hombreras acolchadas antideslizantes para una total adaptabilidad al uso de ambas manos.
· Hebilla de liberación lateral y ajuste de cincha tipo correa
· Anillas en D en los hombros para la fijación de accesorios
· Dos amplios bolsillos interiores con cremallera para accesorios en ambos paneles frontales (21,5 cm de alto x 25,4 cm de ancho).
· Distintivos institucionales bordados y con velcro.
Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Chaleco multipropósito táctico molle, deberá ser mínimo de un (1) año a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad







FICHA TÉCNICA No.3: Cordino.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	31151504
	Cuerda de Nylon 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Cordino

	Calidad
	Debe cumplir con las certificación y estándares:
· EN 564

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Para las labores técnicas de explosivos, un cordino no es una simple cuerda; es una herramienta de precisión que forma parte del equipo de "ganchos y líneas" utilizada para la manipulación a distancia de objetos sospechosos.

	Requisitos generales
	Características del cordino:
· Material poliamida
· Diámetro 6 mm
· Rollo x 50 m

	Requisitos específicos
	· Tipo estática
· Resistencia mínima 7,2 kN
· Estiramiento inferior al 2% bajo carga
· Peso por metro 27 g
· Color negro

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Cordino, deberá ser mínimo de un (1) a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad






FICHA TÉCNICA No.4: Cuchillo de punta o Bayoneta de punta.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	46151600
	Equipo de Seguridad y Control

	27111503
	Cuchillo de diversas aplicaciones 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Cuchillo de punta o Bayoneta de punta.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· OSHA
· ANSI

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

El cuchillo o bayoneta ofrece un equilibrio perfecto para una maniobrabilidad y control óptimos, toda vez que se adapta naturalmente a la mano, reduciendo la fatiga y proporcionando un agarre firme y seguro, incluso durante un uso prolongado en condiciones adversas durante verificación o despeje de amenazas EOD.

	Requisitos generales
	Características:
· Cuchillo o bayoneta de grado profesional de construcción robusta de hoja fija y versátil para ser usada como cuchillo de búsqueda, despeje o de combate.

	Requisitos específicos
	· Hoja fabricada en acero AUS-8
· Longitud max. de la hoja 18 cm
· Longitud total max. del cuchillo 31 cm
· Peso max.540 gramos.
· Color negro
· Con funda protectora rígida

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Cuchillo de punta o Bayoneta de punta, de mínimo un (1) año.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad






FICHA TÉCNICA No.5: Detector de metales o puntero de seguridad.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	41111903
	Detectores de Metales 

	4615160О
	Equipo de Seguridad y Control 

	46151605
	Detectores de Armas o Explosivos y Suministros




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Detector de metales o puntero de seguridad

	Calidad
	Debe cumplir las normas o certificaciones:
· MIL-STD-810
· FCC
· CE
· RoHS
· ICNIRP
· IEC 529 – IP 68

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Es un detector de metales manual de alta precisión diseñado para la inspección secundaria en entornos de seguridad, permitiendo localizar objetos metálicos pequeños con exactitud sin necesidad de contacto físico directo.

	Requisitos generales
	Características:
· Detección de 360°: Escaneo lateral que cubre todo el contorno del sensor y una punta de localización de alta sensibilidad para objetivos difíciles de encontrar.
· Alertas Duales: Señales audibles y vibraciones que aumentan en intensidad a medida que se acerca al metal (audio/vibración proporcional).
· Resistencia y Visibilidad:
· Diseño Robusto: Carcasa resistente al agua y polvo, sumergible hasta 6 m (IP 68)
· Luz LED: Linterna integrada para facilitar la búsqueda en condiciones de poca luz.
· Operación Simplificada: Funciona con un único botón para encendido, apagado y ajustes rápidos.

	Requisitos específicos
	Características:
· Sensibilidad: Tres (3) niveles ajustables para detectar desde armas grandes hasta objetos pequeños como componentes electrónicos.
· Alimentación: Utiliza una batería de 9V recargable por USB  que ofrece una larga duración operativa.
· Sintonización Rápida: Que permita ignorar instantáneamente interferencias del entorno o reducir el campo de detección para precisar el tamaño de un objeto grande.
· Alarmas de Seguridad: Alarma de pérdida que emite chirridos tras 5 minutos de inactividad y una función de apagado automático para conservar la batería. 
· Temperatura Operacional: desde -10 ° C a 40 ° C
· Frecuencia de operación: 11.5 kHz
· Peso max: 0.2 kg con la batería instalada
· Medidas: Longitud max. 23 cm, Espesor max. 3.8 cm
· Funda: En lona.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Detector de metales o puntero de seguridad, de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





FICHA TÉCNICA No.6: Distanciómetro laser.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	41111615
	Sistema laser de medición

	41111600
	Instrumento de medida de longitud, espesor o distancia




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Distanciómetro laser

	Calidad
	Debe cumplir las normas o certificaciones:
· ISO 16331-1
· IP 65
· SCS

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.
Es un dispositivo electrónico diseñado para medir distancias de forma rápida y precisa sin contacto físico con el objeto de destino. Es una herramienta fundamental en la elaboración de bosquejos o planos topográficos dentro de diligencias judiciales.

	Requisitos generales
	Características:
· Pantalla táctil 3.2”
· Cámara integrada
· Puntero zoom con 4 aumentos
· Medición con imagen
· Captura de pantalla
· Brújula

	Requisitos específicos
	Características:

· Alcance: Distancias desde 0.05 m hasta 200 metros (con un máximo de 250 m en condiciones ideales).
· Precisión: Exactitud de ±1.0 mm con una resolución de 0.1 mm.
· Alimentación: Batería de iones de litio recargable mediante USB.
· Protección: Certificación IP65 contra polvo y salpicaduras.
· Sensor de Inclinación: Inclinómetro de 360° para mediciones de ángulos y alturas indirectas.
· Cálculos Automáticos: Funciones para áreas, volúmenes, Pitágoras y medición de perfiles.
· Conectividad: Bluetooth® Smart para transferir datos de forma inalámbrica a dispositivos iOS, Android o Windows.
· Transferencia USB: Para que Las imágenes y capturas de pantalla se pueden descargar directamente a un ordenador mediante su puerto USB.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Distanciómetro laser, de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad






FICHA TÉCNICA No.7: Explosor.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	46151600
	Equipos de seguridad y control




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Explosor 

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y registro:
· IP68
· IPC-A-610
· ITAR

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Dispositivo portátil diseñado para generar la descarga eléctrica necesaria para iniciar detonadores eléctricos de forma segura y controlada. A diferencia de una batería común, un explosor acumula energía para liberarla en un pulso de alto voltaje

	Requisitos generales
	Características:
· Dispositivo compacto y portátil, fabricado en carcasa robusta y ligera, con mando de doble acción y resistente a trabajo bajo condiciones adversas.

	Requisitos específicos
	· Fabricado en Latón, nylon y caucho.
· Energía de disparo 225V CC a 4,0 Julios
· Capacidad de disparo circuitos de 135 ohmios
· Indicador de armado LED verde de alta visibilidad
· Disparo requiere operación secuencial de 2 interruptores.
· Tiempo de carga 2 segundos
· Fuente de alimentación batería remplazable de 9v
· Bornes de conexión con derivación interna
· Temperatura de funcionamiento entre -29 °C y 60 °C
· Estanquidad (sumergible hasta 3 m)
· Dimensiones 7,6 cm de ancho x 3,8 cm de grosor x 10,1 cm de alto.
· Peso max. 425 g (con batería)
· Color negro.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Explosor, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad






FICHA TÉCNICA No.8: Base Magnética de Neodimio con Gancho.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	31381248
	Ensamble de imán isotrópico sinterizado de neodimio




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Base Magnética de Neodimio con Gancho.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· RoHS

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

En las labores Antiexplosivos y en la Investigación de la Escena de acciones terroristas, los imanes de neodimio son herramientas críticas debido a su extrema densidad de flujo magnético en tamaños reducidos, por lo que uso permite realizar tareas de precisión que otros imanes.

	Requisitos generales
	Características:
· Compacto
· Con gancho giratorio.

	Requisitos específicos
	· Medidas D 80 x H 55
· Peso 485 g
· Fuerza N 600
· Gancho M6

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Base Magnética de Neodimio con Gancho, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





FICHA TÉCNICA No.9: Juego de Herramientas EOD.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	27111500
	Herramientas de corte y engarzado y punzones 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Juego de Herramientas EOD

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· ANSI

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

El kit de herramientas individual proporciona un práctico kit pequeño para operaciones generales de campo donde se requieren herramientas manuales. 

	Requisitos generales
	Características:

· Juego completo de herramientas que debe priorizar la versatilidad, la seguridad y la organización. Debe incluir herramientas manuales esenciales y elementos de medición, todo almacenado en un estuche portátil y resistente para facilitar su transporte y uso.

	Requisitos específicos
	El juego debe contar con:

· Alicate o pinza de presión (hombre solo) con aro de sujeción.
· Tijeras corta ropa con asa de plástico de 25 cm de largo.
· Espejo de boca plano.
· Cinta métrica.
· Guaya metálica.
· Multi herramienta (pinza)
· Tijera metálica pequeña
· Set de amarres plásticos de 3 colores.
· Bisturí
· Tijera para corte de lámina.
· Cinta aislante (color negra)
· Juego de llaves brístol de 8 y 9 piezas
· Linterna manos libres 
· Destornillador de puntas intercambiables.
· Bolsa de transporte tipo riñonera de color negro fabricada en tejidos resistentes a prueba de abrasión, con cierre de cremallera de doble cursor y correas elásticas molle.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Kit de Herramientas Individual EOD, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad







FICHA TÉCNICA No.10: Linterna frontal recargable de haz luminoso múltiple con rendimientos programables.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	39111610
	Linternas 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Linterna frontal recargable de haz luminoso múltiple con rendimientos programables.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones:

· ATEX: Zona 2/22
· ANSI/NEMA FL1

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Linterna compacta y recargable.

	Requisitos generales
	Características:
· Es la solución de iluminación «manos libres» adaptada a una utilización frecuente y exigente. La batería recargable integrada ofrece una buena alternativa a las pilas: más práctica, más económica y más ecológica. 3 programas para optimizar los rendimientos de iluminación favoreciendo la potencia o la autonomía.

	Requisitos específicos
	· Linterna que permite tener las manos libres para trabajar: se puede llevar en la cabeza con la cinta, fijarla a un casco mediante la pletina incluida o colocarla en el suelo.
· Batería recargable de polímero de litio con una base de carga rápida (3 horas) para una utilización frecuente.
· Tres niveles programados para adaptar los rendimientos de iluminación a sus necesidades:
· 'STANDARD': equilibrio potencia/autonomía.
· 'MAX AUTONOMY': se prioriza la autonomía (12 horas).
· 'MAX POWER': se prioriza la potencia (55 lúmenes).
· Tres modos de iluminación:
· Modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y homogéneo.
· Modo para los desplazamientos: haz luminoso mixto que ofrece un componente focalizado que permite desplazarse cómodamente. 
· Modo para la visión de lejos: haz luminoso muy focalizado.
· Iluminación constante
· Iluminación de reserva: cuando las pilas están casi descargadas, ilumina a 5 metros como mínimo durante 2 horas.
· Estanqueidad: IP 67, estanca a -1 m durante 30 minutos; no requiere mantenimiento después de la inmersión.
· Batería de polímero de litio 930 mAh (garantía 1 año).
· Base de carga para recargar directamente la linterna, sin tener que retirar la batería.
· Carga rápida: 3 horas
· Peso: 145 gramos

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de la Linterna frontal recargable de haz luminoso múltiple con rendimientos programables, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





FICHA TÉCNICA No.11: Linterna recargable con LED ATEX.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	39111610
	Linternas 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Linterna recargable con LED ATEX.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· ATEX
· IECEx
· UL
· CE
· RoHS

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Linterna LED recargable intrínsecamente segura para usar en zonas peligrosas 1, 2, 21, 22. 

	Requisitos generales
	Características:
· Linterna de LED fabricada con una carcasa de aluminio de alta resistencia y sujeción segura, luz de linterna frontal y un proyector trasero.

	Requisitos específicos
	· Linterna recta.
· Tipo de lámpara LED.
· Luminosidad 157lm.
· Color de luz blanco.
· Batería recargable de polímero de litio de 2.2 ah.
· Dos niveles programados para adaptar los rendimientos de iluminación a sus necesidades:
· 'ALTO’: se prioriza potencia (157lm).
· 'BAJO’: se prioriza la autonomía (18 horas).
· Estanqueidad: IP 68, estanca a +1 m durante 30 minutos.
· Peso: 190 gramos (con batería).
· Color Negro

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de la Linterna recargable con LED ATEX, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





FICHA TÉCNICA No.12: Machete táctico con vaina.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	27111503
	Cuchillos de diversas aplicaciones 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Machete táctico con vaina.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· OSHA
· ANSI

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Machete táctico de supervivencia es una herramienta versátil de hoja larga, para desbrozar, cortar maleza o leña; su mango ergonómico antideslizante ofrece seguridad, mientras que la vaina, a menudo compatible con sistemas MOLLE, asegura un transporte táctico seguro y accesible.

	Requisitos generales
	Características:
· Machete de construcción robusta de hoja fija, versátil para ser usado en desbroce y despeje de maleza.

	Requisitos específicos
	· Hoja fabricada en acero 3Cr13
· Longitud max. de la hoja 46 cm
· Longitud total max. del machete 61 cm
· Grosor de la hoja 0,08”
· Peso max. 522 gramos.
· Color negro
· Con funda o vaina protectora en nylon.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Machete táctico con vaina, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





FICHA TÉCNICA No.13: Medidor de continuidad.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	41113600
	Equipo de medición y comprobación eléctrica 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Medidor de continuidad.

	Calidad
	Debe cumplir con la certificación:
· IP67

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Indicador de continuidad de circuito ultracompacto, que al presionar los cables contra los contactos, un LED brillante y fácilmente visible indica al usuario que se ha detectado un circuito completo.

	Requisitos generales
	Características:
· Dispositivo ultracompacto, liviano y portátil, que utiliza una fuente de alimentación encapsulada y mide el circuito con una señal segura y a prueba de explosiones para determinar la continuidad.

	Requisitos específicos
	· Fabricado en latón niquelado.
· Rango de 0 -1.999 ohmios
· Prueba de corriente 0,1 mA
· Indicador LED verde de alta visibilidad
· Fuente de alimentación 1 batería sellada internamente, 3V no reemplazable.
· Temperatura de funcionamiento entre -29 °C a 60 °C
· Estanquidad (sumergible hasta 1 m)
· Dimensiones 3,5 cm de diámetro x 1,8 cm de grosor.
· Peso max. 0,05 g
· Con cordón retráctil y mosquetón
· Color negro.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del medidor de continuidad, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad






FICHA TÉCNICA No.14: Mochila de hidratación con bolsa o vejiga.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	53121603
	Mochilas




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Mochila de hidratación con bolsa o vejiga.

	Calidad
	
· Norma ISO 14001:2015 para tejidos y componentes.

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Para operaciones antiexplosivos en campo, bajo condiciones adversas (calor extremo, humedad o frío intenso) y en zonas remotas, el equipo de hidratación deja de ser un accesorio para convertirse en un componente crítico de seguridad de vida.

	Requisitos generales
	Características mochila:
· Fabricación en nylon.
· Con correas al hombro de liberación rápida
· Capacidad de 3 litros o 100 onzas.

Características bolsa o vejiga:
 Fabricación en Poliuretano Termoplástico (TPU)
· Capacidad: 3 litros o 100 onzas.
· Adaptador de válvula de mordida.

	Requisitos específicos
	Características mochila:
· Puerto de llenado con apertura y cierre de ¼ de vuelta.
· Con puntos de sujeción de anillo en D para adaptar con sistema Molle.
· Capacidad: 3 litros o 100 onzas.
· Peso máximo 700 gr.
· Color Negro. 

Características bolsa o vejiga:
· Tamaño máximo 22 cm Largo x 6 cm Ancho x 6 cm Alto.
· Peso máximo 300 gramos.
· Capacidad: 100 onzas.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de la mochila de hidratación con bolsa o vejiga, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad




FICHA TÉCNICA No.15: Mochila Táctica.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	53121603
	Morrales




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Mochila Táctica

	Calidad
	· Norma ISO 14001:2015 para tejidos y componentes.

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

Los Técnicos en Explosivos requieren un medio de transporte especializado para portar, de forma segura y organizada, el conjunto de herramientas, equipos técnicos, elementos de protección y dispositivos electrónicos indispensables para el desarrollo de sus actividades operativas.

Las condiciones propias de esta labor implican desplazamientos en terrenos irregulares, intervenciones prolongadas y la manipulación constante de elementos sensibles, lo que demanda un morral táctico de alta capacidad, resistencia superior y distribución funcional de compartimentos.

	Requisitos generales
	Características:

· Fabricación en nylon de alta resistencia.
· Múltiples compartimentos para organización de elementos (conjunto de herramientas, equipos técnicos, elementos de protección y dispositivos electrónicos)
· Diseño ergonómico.
· Sistema molle personalizable. 

	Requisitos específicos
	Características:

· Nylon 1050D de alta resistencia e hidrófugo.
· Tamaño compartimento principal max. 59 cm A x 35 cm L x 22 cm de Profundidad.
· Tamaño compartimento auxiliar (delantero) max. 40 cm A x 30 cm L x 6 cm de Profundidad.
· Panel trasero con barra de soporte y correa en la cintura.
· Bolsillo para bolsa de hidratación mínimo de 3 litros.
· Capacidad: 55 litros
· Peso máximo 2,5 kg.
· Color Negro. 

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de la mochila táctica, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





FICHA TÉCNICA No.16: Navaja de una sola hoja.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	27111504
	Navajas de bolsillo




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Navaja de una sola hoja.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· OSHA
· ANSI

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

La navaja plegable dentada de uso profesional, versátil y útil, para ser usada en condiciones de trabajo adversas y resistir a las mismas.

	Requisitos generales
	Características:
· Apertura asistida rápida con sistema de bloqueo ambidiestro, con lazo para cordón, cortador de cuerda y rompecristales integrado.

	Requisitos específicos
	· Hoja fabricada en acero D2
· Grosor max. de la hoja 0.12”
· Longitud max. de la hoja 9.4 cm
· Longitud max. de la navaja abierta 23 cm
· Longitud max. de la navaja cerrada 14 cm
· Peso max.150 gramos.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de una navaja de una sola hoja, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad








FICHA TÉCNICA No.17: Pala Plegable con funda.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	27112004
	Palas




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Pala Plegable con funda.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· OSHA
· ANSI

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

La pala plegable es una herramienta para actividades en campo tales como despejar áreas de trabajo cuando se está haciendo búsqueda de amenazas explosivas o de EMP, cavar pozos de sondeo o incluso para cortar ramas o cuerdas ya que una de sus caras está aserrada.

	Requisitos generales
	Características:
· Pala plegable
· 3 en uno pala, sierra y pico.
· Ligera y portable.

	Requisitos específicos
	· Fabricada en acero.
· Con sistema de bloqueo.
· Longitud total max. 46 cm.
· Peso max. 690 gramos.
· Color negro
· Con funda o vaina en nylon.

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de la Pala Plegable con funda, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad





FICHA TÉCNICA No.18: Herramienta Multifuncional Pinza EOD.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	27112103
	Pinza de mano




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Herramienta Multifuncional Pinza EOD

	Calidad
	Debe cumplir con las certificaciones y estándares:
· OSHA
· ANSI
· Aprobación militar NSN

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.


Multiherramienta de acero inoxidable para uso EOD con Funda de Nylon.

	Requisitos generales
	Características:
· Multiherramienta que incluye pinzas, destornillador, cortador en V, punzón, engarzador EOD, cuchillo,  crimpador de alambre y apalancamiento compuesto.

	Requisitos específicos
	· Juego completo de 18 herramientas.
· Fabricado en acero inoxidable 420.
· Medidas máximas 18 cm L x 6 cm A x 2 cm D
· Peso: 273 gramos máximo.
· Color Negro
· Funda Protectora en Nylon color negro

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de la Herramienta Multifuncional Pinza EOD, deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad






FICHA TÉCNICA No.19: Portadetonadores.

	Clasificación del bien o servicio 
		Tabla 1. Codificación del bien, obra o servicio en el sistema UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	12131702
	Detonadores




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Portadetonadores.

	Calidad
	Debe cumplir con las certificación y estándares:
· EN 61340
· IP67

	Generalidades 
	El proponente debe indicar la marca y la referencia ofertada:

	MARCA Y/O REFERENCIA OFERTADA

	MARCA
	

	REFERENCIA
	




NOTA: El proponente deberá remitir el link del catálogo de consulta de la marca y referencia ofertada, o en su defecto, adjuntar el catálogo con el registro fotográfico del elemento y sus componentes. 

Lo anterior, para efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la Entidad.

En las labores técnicas de explosivos, el portadetonadores no es una simple caja de almacenamiento; es un dispositivo de seguridad crítica diseñado para aislar y proteger el componente más sensible de la cadena explosiva: el detonador.
Estas son las generalidades y características funcionales que debe cumplir para ser apto en operaciones tácticas:
· Aislamiento
· Propiedades antiestáticas
· Mitigación de la detonación por simpatía
· Resistencia ambiental y mecánica

	Requisitos generales
	Características del portadetonador:
· Material polipropileno de alto impacto.
· Capacidad para 10 detonadores

	Requisitos específicos
	· Impermeable al agua y al polvo
· Medidas 5 cm Largo x 2 cm Ancho x 6.5 cm Alto
· Color negro

Garantía de calidad y correcto funcionamiento del Porta detonadores., deberá ser de mínimo un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción.

	Empaque  y rotulado
	Empacado individual de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	
Unidad
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