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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-01-004-004
	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	EL CONTRATISTA DEBERÁ JUNTO CON SU OFERTA COMPROMETERSE A DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO RELACIONADAS ASÍ: 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TORNIQUETES ELECTRÓNICOS  BIDIRECCIONALES CON SENSORES INFRARROJOS Y LECTOR RFID AX-TWISTER
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imagen de referencia
	UNIDAD
	2

	
	
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	torniquete electrónico peatonal tipo Speed Gate o Flap Gate, de operación bidireccional para control de acceso de personas, fabricado en acero inoxidable SUS 304 o superior con acabado anticorrosivo, apto para instalación en interiores o exteriores bajo cubierta, equipado con barreras en acero inoxidable; deberá operar con alimentación eléctrica entre 110 y 240 VAC, 50/60 Hz, contar con indicadores luminosos de estado, sistema antiatrapamiento y antipánico, tiempo máximo de apertura de 0,2 segundos, capacidad mínima de tránsito de 35 personas por minuto, operación continua 24/7, vida útil mecánica mínima de 5.000.000 de ciclos y restablecimiento automático configurable. El equipo deberá incorporar mínimo seis (6) pares de sensores infrarrojos para detección de paso, intrusión, circulación en sentido contrario, acompañamiento no autorizado (tailgating) y permanencia indebida en el carril. Asimismo, deberá soportar protocolos y puertos de comunicación TCP/IP, RS-485, Wiegand 26/34, entradas y salidas digitales y puerto USB para configuración y actualización. El sistema deberá incluir desbloqueo automático ante emergencias, integración con sistemas de detección y alarma contra incendios, apertura automática ante fallas en el suministro eléctrico, protección contra manipulación indebida, registro y almacenamiento de eventos, autodiagnóstico del sistema, software de administración para enrolamiento biométrico, gestión de usuarios, control de horarios, administración de permisos, consulta y exportación de registros, generación de reportes y configuración remota. El equipo deberá operar en rangos de temperatura entre -20 °C y +70 °C, soportar humedades relativas de hasta el 95 % sin condensación, contar con grado de protección IP54 o superior y resistencia a la corrosión. El suministro deberá incluir transporte, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, pruebas operativas, integración con la infraestructura existente, capacitación al personal designado por la Entidad y entrega de manuales técnicos y de usuario en idioma español.

	GARANTÍA TÉCNICA

	El contratista deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, contra defectos de fabricación, funcionamiento, materiales, configuración y calidad de los equipos suministrados.

Durante el término de la garantía, el contratista estará obligado a realizar, sin costo adicional para la Entidad, la reparación, sustitución de partes, actualización de firmware y/o reemplazo total del equipo cuando los daños no puedan ser corregidos mediante mantenimiento correctivo.

La garantía deberá incluir mano de obra, repuestos originales, soporte técnico remoto y presencial cuando sea requerido, así como la reposición de cualquier componente defectuoso que afecte la operación normal del sistema de reconocimiento facial.

El tiempo máximo de atención de las fallas no deberá superar las cuarenta y ocho (48) horas hábiles contadas a partir del reporte realizado por la Entidad.


	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-01-004-006
	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	EL CONTRATISTA DEBERÁ JUNTO CON SU OFERTA COMPROMETERSE A DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO RELACIONADAS ASÍ:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	2
	ADQUISICIÓN DE TALANQUERAS VEHÍCULOS, BARRERAS AUTOMÁTICAS DE ALTA DURABILIDAD CON SISTEMAS ANTI-COLISIÓN  
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	UNIDAD
	2

	
	
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	Talanquera vehicular automática de alto desempeño para control de acceso vehicular, diseñada para operación continua y uso intensivo, equipada con brazo de barrera de 4 metros de longitud fabricado en materiales de alta resistencia mecánica y protección anticorrosiva, apta para instalación en exteriores. El equipo deberá operar con alimentación eléctrica de 110 a 240 VAC, 50/60 Hz, contar con tiempo máximo de apertura y cierre de 3 segundos, torque mínimo de 150 Nm y capacidad de operación de hasta 2.400 ciclos diarios. Deberá incluir botonera manual triple para apertura, pare y cierre, así como interfaz para control remoto e integración con sistemas de control de acceso, lectores de proximidad, biometría u otros sistemas de seguridad. El mástil deberá incorporar iluminación LED de alta visibilidad con señalización luminosa en colores verde y rojo para indicar el estado de operación del carril. Asimismo, deberá disponer de sistema de seguridad anti-colisión, detección de obstáculos, protección contra sobrecarga del motor y liberación manual para operación en caso de falla eléctrica. El equipo deberá contar con grado de protección adecuado para intemperie, resistencia a las variaciones climáticas y funcionamiento continuo 24/7. El suministro deberá incluir gabinete de control, accesorios de montaje, estructura de fijación, cableado requerido, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, pruebas operativas, integración con la infraestructura existente, capacitación al personal designado por la Entidad y entrega de manuales técnicos y de usuario en idioma español.

	GARANTÍA TÉCNICA

	El contratista deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, contra defectos de fabricación, funcionamiento, materiales, configuración y calidad de los equipos suministrados.

Durante el término de la garantía, el contratista estará obligado a realizar, sin costo adicional para la Entidad, la reparación, sustitución de partes, actualización de firmware y/o reemplazo total del equipo cuando los daños no puedan ser corregidos mediante mantenimiento correctivo.

La garantía deberá incluir mano de obra, repuestos originales, soporte técnico remoto y presencial cuando sea requerido, así como la reposición de cualquier componente defectuoso que afecte la operación normal del sistema de reconocimiento facial.

El tiempo máximo de atención de las fallas no deberá superar las cuarenta y ocho (48) horas hábiles contadas a partir del reporte realizado por la Entidad.


	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-01-004-007
	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	EL CONTRATISTA DEBERÁ JUNTO CON SU OFERTA COMPROMETERSE A DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO RELACIONADAS ASÍ:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	3
	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA REFORZAR LA SEGURIDAD Y  CONTROL DE ACCESOS EN ÁREAS
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	Sistema de reconocimiento facial para control de acceso y fortalecimiento de la seguridad física, compuesto por terminal biométrica inteligente de instalación en interiores, capaz de gestionar mínimo 1.500 rostros, 3.000 huellas dactilares y 3.000 tarjetas de proximidad tipo MIFARE o equivalente, equipada con pantalla táctil a color de mínimo 4,3 pulgadas, cámara de alta definición de 2 MP con lente doble de gran angular, tecnología de detección de rostro en tiempo real y reconocimiento facial avanzado. El equipo deberá permitir una distancia de detección y validación facial entre 0,3 y 1,5 metros, contar con alimentación mediante PoE IEEE 802.3af/at y/o 12 VDC, 2 A, e incorporar interfaces de comunicación TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand y RS-485 para integración con sistemas de control de acceso existentes. Asimismo, deberá disponer como mínimo de una salida para control de cerradura eléctrica, un botón de salida No Touch, entradas y salidas de alarma, registros de eventos y almacenamiento local de transacciones. El sistema deberá permitir autenticación mediante reconocimiento facial, huella dactilar, tarjeta de proximidad o combinaciones de estos métodos, contar con detección de rostro vivo (anti-spoofing) para prevenir suplantaciones mediante fotografías o videos, administración centralizada de usuarios, control de horarios y niveles de acceso, generación de reportes y consulta de registros. El equipo deberá operar de manera continua 24/7, soportar actualizaciones de firmware, disponer de indicadores visuales y sonoros de estado, y garantizar compatibilidad con cerraduras electromagnéticas, electroimanes y sistemas de control de acceso institucionales. El suministro deberá incluir equipo terminal, licenciamiento requerido, soportes de instalación, fuente de alimentación en caso de no utilizar PoE, botón no touch(en caso de requerirse), brazo hidráulico y electroimán de 600lbrs con accesorios para instalación en puerta (en caso de requerirse), configuración, puesta en funcionamiento, pruebas operativas, integración con la infraestructura existente, capacitación al personal designado por la Entidad y entrega de manuales técnicos y de usuario en idioma español.

	GARANTÍA TÉCNICA

	El contratista deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, contra defectos de fabricación, funcionamiento, materiales, configuración y calidad de los equipos suministrados.

Durante el término de la garantía, el contratista estará obligado a realizar, sin costo adicional para la Entidad, la reparación, sustitución de partes, actualización de firmware y/o reemplazo total del equipo cuando los daños no puedan ser corregidos mediante mantenimiento correctivo.

La garantía deberá incluir mano de obra, repuestos originales, soporte técnico remoto y presencial cuando sea requerido, así como la reposición de cualquier componente defectuoso que afecte la operación normal del sistema de reconocimiento facial.

El tiempo máximo de atención de las fallas no deberá superar las cuarenta y ocho (48) horas hábiles contadas a partir del reporte realizado por la Entidad.


	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-01-004-006
	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	EL CONTRATISTA DEBERÁ JUNTO CON SU OFERTA COMPROMETERSE A DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO RELACIONADAS ASÍ:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	4
	INSTALACION DEL SISTEMA, CONFIGURACION  Y PUESTA EN MARCHA DE LOS DISPOSITIVOS
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	ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	La instalación, configuración y puesta en marcha deberá contemplar el suministro, integración y operación de una solución unificada de control de acceso peatonal y vehicular compuesta por torniquetes electrónicos bidireccionales, talanqueras vehiculares automáticas y terminales de reconocimiento facial biométrico, incluyendo la totalidad de los equipos, licencias, accesorios, materiales, dispositivos de comunicación, cableado estructurado y elementos complementarios necesarios para su funcionamiento. El contratista deberá suministrar e instalar un servidor de enrolamiento y administración con software centralizado para la gestión de usuarios, perfiles, horarios, eventos, alarmas, reportes y monitoreo en tiempo real, con capacidad de administrar como mínimo 50 lectores faciales y 40 puntos de acceso entre torniquetes y/o talanqueras, este servidor deberá tener como mínimo un procesador de 10 núcleos i5, memoria RAM 16GB DDR4, pantalla full HD de 60 CM diagonales, almacenamiento en estado sólido de 1TB NVMeM.2. Asimismo, deberá suministrar e instalar switches PoE administrables de 24 puertos con capacidad Gigabit, puertos SFP para enlaces de comunicación, protección contra sobretensiones y respaldo energético adecuado para la operación del sistema. La infraestructura de comunicaciones deberá incluir en caso de requerirse puntos de red certificados en categoría 6A para exteriores, canalizaciones, gabinetes, patch cords, conectores, etiquetado y certificación de cableado. El sistema deberá integrar electroimanes, cerraduras eléctricas, brazos hidráulicos de cierre lento para puertas peatonales, botones de salida, estaciones de emergencia tipo Break Glass o Bopper Stopper, dispositivos de apertura de emergencia y demás elementos requeridos para garantizar una operación segura y conforme a las normas de evacuación. La configuración deberá contemplar el enrolamiento inicial de usuarios autorizados, parametrización de perfiles de acceso, niveles de seguridad, autenticación biométrica, control de horarios, integración entre dispositivos peatonales y vehiculares, almacenamiento de eventos y sincronización con la plataforma de administración. El contratista deberá realizar pruebas funcionales, de comunicaciones, integración, seguridad y desempeño de todos los componentes instalados, verificando la correcta operación de lectores faciales, torniquetes, talanqueras, cerraduras, sensores, sistemas de apertura y mecanismos de emergencia. El suministro incluirá instalación física, configuración de software, actualización de firmware, respaldo de configuraciones, puesta en servicio, documentación técnica, planos y diagramas de conexión, capacitación al personal designado por la Entidad, acompañamiento durante la puesta en operación y entrega del sistema completamente instalado, integrado, probado y en correcto funcionamiento.

	GARANTÍA TÉCNICA

	El contratista deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, contra defectos de fabricación, funcionamiento, materiales, configuración y calidad de los equipos suministrados.

Durante el término de la garantía, el contratista estará obligado a realizar, sin costo adicional para la Entidad, la reparación, sustitución de partes, actualización de firmware y/o reemplazo total del equipo cuando los daños no puedan ser corregidos mediante mantenimiento correctivo.

La garantía deberá incluir mano de obra, repuestos originales, soporte técnico remoto y presencial cuando sea requerido, así como la reposición de cualquier componente defectuoso que afecte la operación normal del sistema de reconocimiento facial.

El tiempo máximo de atención de las fallas no deberá superar las cuarenta y ocho (48) horas hábiles contadas a partir del reporte realizado por la Entidad.


Yo_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en

_________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, sin condición alguna.
Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.
[image: image6.emf][image: image7.png]


_1288685943

