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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.


	Especificaciones Técnicas

	
Tabla 2. Ficha Técnica

Ficha técnica 1. 

	Clasificación del bien o servicio 
	
	CLASIFICADOR
	DESCRIPCION

	4112 24 00
	Instrumentos de laboratorio

	81101706
	Mantenimiento de equipos de laboratorio




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN METROLÓGICA Y CERTIFICACIÓN DE ESTACIONES TOTALES MARCA PENTAX W-825NX, TOPCON (REFERENCIAS IS, 7000 I, IS 205, ES.105, GTS 102N, GTS 2010) NIKÓN REF. NIVO 5C, SOKKIA, H.P

	Calidad
	
· Norma base para calibración y certificación:
ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025
· Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación:
ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020)

	Generalidades 
	
Mantenimiento Preventivo: Consta de limpieza general del equipo. Con este mantenimiento se garantiza que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega del informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos. 
Verificación: Informe que indique las mediciones y los parámetros evaluados, las desviaciones con respecto a las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de uso. 
Reporte: Informe que indique estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil de los mismos y así reducir el riesgo de daños. 

Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.

	Requisitos generales
	
Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.


	Requisitos específicos
	
Para que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, el futuro contratista deberá:

· Realizar un procedimiento de limpieza exterior tanto en chasis como en elementos ópticos (internos y externos) para eliminar hongos y elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento.
· Cambiar el lubricante (grasa) en los tornillos de la base nivelante, tornillos de movimientos lentos, sistema de enfoques oculares, enfoque de plomada y retícula.
· Realizar el mantenimiento preventivo del display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos.
· Realizar la actualización del software para los equipos que aplique de acuerdo con su funcionamiento.
· Realizar el mantenimiento preventivo de lentes ópticos de enfoque.
· Verificar los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar los niveles utilizando patrones trazables de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar la ocular y externa utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar el cierre horizontal y vertical utilizando patrones trazables



	Empaque y rotulado


	N/A.

	
Presentación y Unidad de Medida


	N/A



Ficha técnica 2.

	Clasificación del bien o servicio 
	
	CLASIFICADOR
	DESCRIPCION

	4112 24 00
	Instrumentos de laboratorio

	81101706
	Mantenimiento de equipos de laboratorio 





	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RECEPTORES DE PRECISIÓN GNSS TOPCON (GRS1 Y HIPER II) Y TRIMBLE R12I



	Calidad
	
· Norma base para calibración y certificación:
ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025
· Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación:
ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020)



	Generalidades 
	
Consta de mantenimiento y limpieza general del equipo.

Con este mantenimiento se garantiza que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega del informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos.

Mantenimiento: limpieza general del equipo como se describe en los requerimientos específicos de la presente ficha técnica.

Verificación metrológica: certificado que indique los parámetros evaluados, las mediciones en el rango del equipo, los errores de medición, la incertidumbre de medición, con respecto a las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de uso.

Reporte: Informe que indique estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil del equipo y así reducir el riesgo de daños.

Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.



	Requisitos generales
	
Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.



	Requisitos específicos
	
Para que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, el futuro contratista deberá:

· Realizar un procedimiento de limpieza exterior tanto en el chasis como en los elementos ópticos (internos y externos) para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento.
· Cambiar el lubricante (grasa) en los tornillos de la base nivelante, tornillos de movimientos lentos, sistema de enfoques oculares, enfoque de plomada y la retícula.
· Realizar el mantenimiento preventivo del display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos.
· Realizar la actualización del software para los equipos que aplique de acuerdo con su funcionamiento.
· Realizar el mantenimiento preventivo de los lentes ópticos de enfoque.
· Verificar los valores de medida utilizando el patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar los niveles utilizando patrones trazables de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar ocular y externa utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar el cierre horizontal y vertical utilizando patrones trazables.
· Realizar el mantenimiento preventivo del radio externo del equipo.



	
Empaque y rotulado


	N/A.

	
Presentación y Unidad de Medida


	N/A



Ficha técnica 3.

	Clasificación del bien o servicio 
	
	CLASIFICADOR
	DESCRIPCION

	4112 24 00
	Instrumentos de laboratorio

	81101706
	Mantenimiento de equipos de laboratorio d





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RECEPTORES O NAVEGADORES (GPS GARMIN, MAGELLAN, ARCHER, OSHTECH, MONTANA, TRIMBLE, GENEQ, MAP, OREGON)

	Calidad
	
· Norma base para calibración y certificación:
ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025
· Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación:
ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020)


	Generalidades 
	
Mantenimiento Preventivo: Consta de mantenimiento y limpieza general del equipo. Con este mantenimiento se garantizar que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega de informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos.

Verificación: Informe que indique las mediciones y los parámetros evaluados, las desviaciones con respecto a las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de uso.

Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.

Reporte: Informe que indique el estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final.



	
Requisitos generales


	Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.

	Requisitos específicos
	
Para que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, el futuro contratista deberá:

· Realizar un procedimiento de limpieza exterior en los equipos como en las antenas y demás accesorios, para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento.
· Realizar el mantenimiento preventivo del display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos.
· Realizar la actualización del software y la cartografía de Colombia.
· Verificación de los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.



	
Empaque y rotulado


	N/A.

	
Presentación y Unidad de Medida


	N/A



Ficha técnica 4. 

	Clasificación del bien o servicio 
	
	CLASIFICADOR
	DESCRIPCION

	4112 24 00
	Instrumentos de laboratorio

	81101706
	Mantenimiento de equipos de laboratorio d





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DISTANCIOMETROS (LEICA, HILTI, BOSCH, CCHT-T-03, HUNGRÍA, STANLEY, REDLINE)



	Calidad
	
· Norma base para calibración y certificación:
ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025
· Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación:
ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020)

	Generalidades 
	
Mantenimiento Preventivo: Consta del mantenimiento y limpieza general de los equipos. Con este mantenimiento se garantiza que los mismos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega de informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos.

Verificación: Informe que indique mediciones y parámetros evaluados, desviaciones con respecto a las especificaciones del fabricante y recomendaciones de uso.

Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.

Reporte: Informe que indique el estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil los mismos y así reducir el riesgo de daños.


	Requisitos generales
	
Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.


	Requisitos específicos
	
· Realizar un procedimiento de limpieza exterior en los equipos como en las antenas y demás accesorios, para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento.
· Realizar el mantenimiento preventivo al display (pantalla de lectura) y los componentes electrónicos.
· Realizar la actualización del software para los equipos que aplique de acuerdo con su funcionamiento.
· Verificar los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo en su rango



	
Empaque y rotulado


	N/A.

	
Presentación y Unidad de Medida


	N/A



Ficha técnica 5.

	Clasificación del bien o servicio 
	
	CLASIFICADOR
	DESCRIPCION

	4112 24 00
	Instrumentos de laboratorio

	81101706
	Mantenimiento de equipos de laboratorio d





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NIVELES DE PRECISIÓN MARCA SOKKIA C-32, TOPCON

	Calidad
	
· Norma base para calibración y certificación:
ISO/IEC 17025:2017 (NTC-ISO/IEC 17025
· Norma base para Inspección, Concepto técnico, Evaluación aceptación:
[bookmark: _GoBack]ISO/IEC 17020:2012 (NTC-ISO/IEC 17020)

	Generalidades 
	
Mantenimiento Preventivo: Consta de   mantenimiento y limpieza general del equipo, con este mantenimiento se garantizar que los equipos queden en óptimas condiciones de funcionalidad, incluye realizar el mantenimiento, verificación, elaboración y entrega de informe de cada uno de los equipos; teniendo en cuenta los requerimientos específicos aquí descritos.

Verificación: Informe que indique mediciones y parámetros evaluados, desviaciones con respecto a especificaciones del fabricante y recomendaciones de uso.

Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.

Reporte: Informe que indique el estado inicial del equipo, los parámetros evaluados, el resultado y estado final. Además, debe incluir las recomendaciones sobre uso y cuidado de los equipos con el fin de alargar la vida útil de los mismos y así reducir el riesgo de daños.



	Requisitos generales
	
Certificación: Informe que indique el estado final del instrumento, una vez realizadas las actividades objeto del contrato.



	Requisitos específicos
	
· Realizar un procedimiento de limpieza exterior tanto en el chasis como en los elementos ópticos (internos y externos) para eliminar los hongos y los elementos o agentes que puedan influir en el normal funcionamiento.
· Cambiar el lubricante (grasa) en los tornillos de la base nivelante, tornillos de movimientos lentos, sistema de enfoques oculares, enfoque de plomada y retícula.
· Realizar el mantenimiento preventivo a los lentes ópticos de enfoque.
· Verificar los valores de medida utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar los niveles utilizando patrones trazables de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar ocular y externa utilizando patrón trazable de acuerdo con el tipo de equipo.
· Verificar el cierre vertical utilizando patrones trazables



	Empaque y rotulado
	N/A.

	Presentación y Unidad de Medida
	N/A







Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.








_______________________________
Nombre y firma del representante legal
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FISCALIA

En la calle y en los territorios




