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	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN
	




	Clasificación del bien o servicio 
		30191501
	Escaleras




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ESCALERA METÁLICA TRES PELDAÑOS

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.

	Requisitos generales
	Características:

· Resistente a la luz solar, la humedad, la corrosión, y ácidos o agentes químicos suaves. 
· Resistente al agua.
· Garantía mínima de un año.
· Por estabilidad, la forma general de la escalera debe ser piramidal.
· Debe contar con un separador con sistema de bloqueo que la mantenga firme en posición abierta y ubicada a una altura segura que evite su cierre accidental.


	Requisitos Específicos
	Escalera tres peldaños: 
Ancho de la escalera en la base: 40 a 54 cms
            Ancho de la escalera en la cima: Mínimo 30.5 cms
            Ángulo de abertura en escalera: 30 a 50 cms
            Peso para transporte por una persona: 25 Kg Máximo.

TIPO:
 Tipo 1A: límite de carga 300lbs 

[image: Una silla blanca
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Imagen de Referencia

	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, fabricante o marca registrada.

Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad y sus partes durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	[bookmark: _GoBack]Unidad – Cantidad: NO APLICA EN ESTE ALMACÉN



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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Clasificación del  bien o servicio   

30191501  Escaleras  

 

Nombre Comercial  del Bien o Servicio   ESCALERA METÁLICA TRES PELDAÑOS  

Calidad  Debe cumplir con todos los requisitos  establecidos en la presente  ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.  

Requisitos generales  Características:     -   Resistente a la luz solar, la humedad, la corrosión, y ácidos  o agentes químicos suaves.    -   Resistente al agua.   -   Garantía mínima   de un año.   -   Por estabilidad, la forma general de la escalera debe ser  piramidal.   -   Debe contar con un separador con sistema de bloqueo que  la mantenga firme en posición abierta y ubicada a una altura  segura que evite su cierre accidental.    

Requisitos  Específicos  Escalera tres peldaños:    Ancho de la escalera en la base: 40 a 54 cms                 Ancho de la escalera en la cima: Mínimo 30.5 cms                Ángulo de abertura en escalera: 30 a 50 cms                Peso para transporte por una persona: 25 Kg M áximo.     TIPO:     T ipo 1 A : límite de carga  300 lbs          Imagen de Referencia  

Empaque y rotulado  El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, fabricante  o marca registrada.     Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la  calidad y sus  partes durante su almacenamiento y transporte.  

Presentación y  Unidad de Medida  Unidad   –   Cantidad:   NO APLICA EN ESTE ALMACÉN  

 

