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ANEXO 1

LINEAMIENTOS ORIENTADORES DE GESTIÓN COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS AMBIENTALES DE OBRA

El presente Anexo hace parte integral del contrato y desarrolla los lineamientos técnicos, normativos y operativos para la implementación del Componente de Gestión Ambiental de Obra, en concordancia principalmente con:

· Las obligaciones contractuales asociadas a la gestión integral de residuos.
· La formulación y ejecución del Plan de Acción para la Implementación del Componente de Gestión Ambiental de Obra (PA-CGAO).
· Los criterios ambientales de obligatorio cumplimiento.
· Los lineamientos orientadores de buenas prácticas ambientales.

Este Anexo no sustituye obligaciones contractuales existentes, sino que las complementa, desarrolla y/o articula de manera estructurada, estableciendo el alcance mínimo exigible, la trazabilidad documental y los mecanismos de seguimiento ambiental durante la ejecución del contrato.

1. NATURALEZA Y ALCANCE

El presente documento tiene carácter:

· Obligatorio, en lo relacionado con cumplimiento normativo, gestión de residuos, permisos, ejecución del PA-CGAO y reportes ambientales.

· Orientador y complementario, en lo relacionado con buenas prácticas ambientales, sin que ello exima del cumplimiento de la normativa vigente.

El alcance comprende:

· Todas las actividades constructivas.
· Manejo de materiales.
· Gestión de residuos.
· Uso de maquinaria y equipos.
· Protección de recursos naturales.
· Control de emisiones.
· Seguimiento y reporte ambiental mensual y final.
· Y demás que den alcance a la naturaleza del proyecto.

2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL VIGENTE

El contratista deberá cumplir integralmente con la normatividad ambiental nacional, regional y municipal aplicable, incluyendo sin limitarse a:
· Ley 99 de 1993.
· Decreto 2811 de 1974.
· Decreto 1076 de 2015 (Título 6).
· Ley 1252 de 2008.
· Ley 1259 de 2008.
· Decreto 2981 de 2013.
· Resolución 0472 de 2017.
· Resolución 1257 de 2021.
· Resolución 2184 de 2019.
· Demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
El contratista será responsable por las actuaciones propias, de su personal y subcontratistas, asumiendo las consecuencias administrativas, civiles, penales y contractuales derivadas de incumplimientos ambientales.

3. LICENCIAS, PERMISOS, CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES

El CONTRATISTA deberá gestionar y mantener vigentes las licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que resulten necesarias según la naturaleza del proyecto.

Deberá garantizar que:

· Las fuentes de materiales cuenten con instrumentos ambientales vigentes.
· Las escombreras y plantas de aprovechamiento estén autorizadas. Es decir, cumplir con la Resolución 1257 de 2021, artículo 15 numeral 2 en donde se indica que, se debe “entregar los RCD únicamente a gestores autorizados para recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final”. Deberá entonces: Coordinar con gestor autorizado en la zona; verificar licencia, permiso o autorización vigente; y presentar certificados de disposición final indicando: Cantidad en kg; Tipo de material y Sitio autorizado.
· Los gestores de residuos peligrosos estén debidamente habilitados.
· La acreditación documental deberá incluirse en los informes ambientales mensuales y en el informe final.
· Permisos ambientales cuando aplique: Concesión de aguas; permisos de vertimiento; ocupación de cauce; aprovechamiento forestal, certificados ambientales de proveedores; compatibilidad de uso del suelo para sitios de acopio, y los demás que confirme a la norma sean necesarios. 

La acreditación deberá anexarse en informes mensuales y final.


4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA (PA-CGAO)


El contratista deberá formular y presentar antes del inicio de actividades físicas el PA-CGAO, el cual hará parte integral del contrato.

CONTENIDO MÍNIMO DEL PA-CGAO. Deberá incluir como mínimo:
· Descripción del proyecto.
· Marco normativo aplicable.
· Identificación y evaluación de impactos.
· Medidas de prevención, control, corrección y/o mitigación. 
· Plan de monitoreo y seguimiento.
· Plan de contingencias.
· Cronograma.
· Indicadores de gestión.
· Gestión integral de residuos. 

PROGRAMAS DEL PA-CGAO. A continuación, se relacionan los programas que como mínimo deberá contener el plan: 
Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental.
1.1. Conformación del grupo de gestión ambiental 

El profesional ambiental a cargo es el encargado de ejecutar los componentes y programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Sus objetivos específicos durante este periodo y todo el proceso del proyecto son los siguientes:

· Implementar las acciones establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental 
· Garantizar la aplicación de la normatividad ambiental vigente 
· Identificar impactos o situaciones ambientales no previstas y proponer medidas correctivas.

Con el propósito de dar un adecuado manejo al componente ambiental se cuenta con el personal descrito a continuación:

	Nombre y Apellidos
	Cargo

	
	

	
	

	
	





Se implementa las actividades contempladas en los programas del plan de manejo ambiental y se realiza seguimiento a través del diligenciamiento diario de los formatos y la presentación del presente informe. 

Verificación y cumplimiento:

· Acta de conformación grupo ambiental (ANEXO 1)

1.2.  Capacitación ambiental al personal de obra

Realizar descripción de actividad refiriendo el periodo cantidad y temáticas 
Las imágenes deben tener las fechas

	Registro fotográfico

	















	

	Imagen 1 a 4: Jornadas de capacitación

	Verificación y cumplimiento:
· Registros lista de asistencia de capacitación (ANEXO 3)



1.2. Cumplimiento de requerimientos legales

Describir los materiales que se van a usar en las actividades de construcción, donde son comprados y si cuentan con licencia ambiental soportar en (ANEXOS 4 Y 5)

Verificación y cumplimiento:
· Documentación ambiental 

Programa 2. Actividades constructivas
2.1 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.
El adecuado almacenamiento de los materiales permite mayor agilidad en el desarrollo de los trabajos cotidianos. Además, evita desperdicios y deterioro de estos.
	Manejo de materiales

	Materiales utilizados
	Volumen de material
	Documentación ambiental

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	



Los materiales están debidamente confinados, demarcados y protegidos con polietileno de las acciones del agua y aire.

	Registro fotográfico

	






	

	






	

	Imagen 6 a 9: material carpado

	Verificación y cumplimiento:
· Documentación ambiental materiales (ANEXO 4 Y 5)



2.2. Proyecto de señalización de obra 

Este programa consiste en la implementación de las medidas requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales reglamentaria, informativas y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores administrativos.

Describir las actividades del periodo 
	Registro fotográfico

	







	

	Imagen 10 a 13: Señalizaciones fijas y móviles

	
	






	

	
	






	

	Imagen 14: Señalización área intervenida
	Imagen 15 a 18: Señalización general 

	Verificación y cumplimiento:
· Registro fotográfico de señalización 



2.3. Proyecto de manejo y disposición final de escombros

Describir la actividad 

Certificado de escombros (anexo) 

Lo anterior teniendo en cuenta:

· RCD pétreos: escombros y materiales pétreos procedentes de demoliciones, alistados, pañetes, concretos, morteros, cerámicas, gres y elementos similares.

· RCD no pétreos reciclables: residuos metálicos (marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, acero, perfiles, cobre, aluminio y demás materiales similares), plásticos, vidrios, madera, drywall, entre otros materiales no pétreos con potencial de aprovechamiento.

· RCD no aprovechables: residuos que, por su estado o contaminación, no sean susceptibles de aprovechamiento, incluyendo mezclas de RCD con residuos peligrosos, restos de manto impermeabilizante y elementos que no cumplan condiciones técnicas para su valorización.

· RCD ordinarios: residuos asimilables a residuos sólidos no peligrosos generados en las actividades de construcción y demolición (empaques no reciclables, mezclas de estuco o pintura endurecida, barrido y limpieza de obra, entre otros).

La gestión de los RCD deberá realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados y en sitios formalmente habilitados para tal fin, garantizando el cumplimiento de todos los instrumentos de control ambiental aplicables.

El contratista deberá coordinar la recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de los RCD con un gestor de RCD que cuente con licencia, permiso, concesión y/o autorización ambiental vigente para desarrollar dichas actividades en el lugar donde se ejecuta la obra. El contratista será responsable de verificar y conservar la documentación que acredite al gestor como autorizado ante la autoridad ambiental competente en la jurisdicción de la zona de influencia del proyecto (acto administrativo, registro y/o certificación correspondiente).

El contratista deberá entregar a la Entidad, como soporte de la adecuada gestión de los residuos generados, los certificados de aprovechamiento y/o disposición final de los RCD emitidos por el gestor autorizado, en los que se indique de manera clara y verificable, como mínimo:

· Cantidad gestionada (en kg o toneladas) discriminada por tipo de material (RCD pétreos, RCD no pétreos reciclables, RCD no aprovechables, RCD ordinarios).

· Tipo de operación realizada (aprovechamiento, tratamiento, disposición final).

· Identificación del sitio de aprovechamiento y/o disposición final (nombre, localización).

· Datos del gestor (razón social, NIT) y número de la licencia, permiso, concesión y/o autorización ambiental que lo habilita para adelantar la actividad, con su vigencia.

Estos certificados y soportes documentales constituirán requisito para la aprobación de los informes de avance y del informe final, así como para la liquidación del contrato, y servirán de evidencia del cumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista en materia de gestión de RCD.
 

2.4. Proyecto de manejo y disposición final de residuos y aseo en obra 

Teniendo en cuenta la resolución 2184 de 2019 donde se establece el código de colores para el manejo de residuos que contiene la siguiente clasificación: verde (orgánicos), blanco (aprovechables) y negro (no aprovechables). 

Describir las actividades ejemplo: Se realiza   la   ubicación   temporal   de   canecas   debidamente   marcadas   para   la recolección y almacenamiento de los residuos que se generan en la obra con la finalidad de obtener una clasificación y disminución en la fuente. En   cuanto   a   la   disposición   final   de   los   residuos   no   aprovechables   serán entregados al carro recolector perteneciente a la entidad XXXXXXXX quien   es   la   encargada   del   servicio   de   aseo   del   municipio   de   XXXXXXXX; se recalca que el carro recolector transita por el sector de XXXXXXX cada quince X días. Al finalizar la jornada de trabajo se hace una limpieza general, como también se recogen los desperdicios o residuos presentes en el sitio de obra que sean generados de las actividades de construcción

	Registro fotográfico

	





	

	Imagen 19: almacenamiento de residuos
	Imagen 20: aseo de instalaciones

	Verificación y cumplimiento:
· Registro control de residuos (ANEXO 7)



Programa 3. Gestión hídrica
3.1. Proyecto de manejo de aguas superficiales

Describir la actividad, tener en cuenta que no existan descargas directas a alcantarillado o suelos sin tratamiento, controlar consumo de agua (mangueras cerradas. Reutilización si aplica). Verificar estado de barreras y sedimentadores en cuerpos de agua cercanos.

	Registro fotográfico

	







	

	Imagen 21:
	Imagen 22:

	Verificación y cumplimiento:
· Registro fotográfico



3.2. Proyecto de manejo de residuos líquidos y domésticos e industriales.

Describir la actividad ejemplo: Para la ejecución del proyecto no es necesario   tramitar el permiso de vertimientos, debido a que no se van a generar descargas de aguas residuales a fuentes hídricas porque se van a contratar dos (2) baños en alquiler en una casa cercana al proyecto.

	Registro fotográfico

	








	

	Imagen 23 y 24:
	Imagen 25 a 28:

	Verificación y cumplimiento:
· Registro de la limpieza de los baños (ANEXO 8)



Programa 4. Manejo de maquinaria y equipo
4.1 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos y disponibilidad y accesibilidad de kits antiderrames y extintores.

Describir las actividades 

	Registro fotográfico

	










	Imagen 35, 36:

	Verificación y cumplimiento:
· Documentación vehículos (ANEXO 9)




ANEXOS. Relacionar los anexos correspondientes que soporten la información suministrada. 

5. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN OBRA 

Las buenas prácticas ambientales se integran como instrumento de fortalecimiento del desempeño ambiental y deberán considerarse dentro del PA-CGAO. A continuación, se da contexto de algunas de estas: 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

· El contratista deberá implementar un sistema de gestión integral de RCD conforme a la Resolución 0472 de 2017, que incluya separación en la fuente, almacenamiento temporal, aprovechamiento, transporte y disposición final en sitios autorizados.
· El contratista deberá implementar la separación en la fuente de los RCD como mínimo, los siguientes flujos:

A) RCD pétreos: escombros de demolición de pisos existentes, pañetes, alistados de piso, morteros, estuco, residuos de cerámica y gres (piso y guardaescoba).

B) RCD no pétreos reciclables: fragmentos de cielorraso de fibra mineral (cuando tengan potencial de reciclaje), perfiles metálicos de cielorraso, retales de tejas plásticas, empaques limpios de materiales, chatarra metálica (barandas viejas, estanterías, estructuras metálicas desmontadas).

C) RCD no aprovechables: residuos de tejas plásticas contaminadas, cielorrasos deteriorados sin potencial de reciclaje, cerámicas rotas en exceso, residuos de manto impermeabilizante y otros que técnicamente no puedan ser valorizados.

D) Residuos ordinarios: empaques contaminados no reciclables, residuos de estuco y pintura no aprovechables, polvo de lijado de estuco y pinturas, residuos de limpieza y aseo general.

E) Residuos peligrosos y especiales: filtros y aceites usados durante el mantenimiento de aires acondicionados, trapos y absorbentes contaminados con aceites o solventes, envases de pinturas, esmaltes, disolventes, adhesivos, aerosoles, luminarias desmontadas que contengan mercurio (si aplica), residuos de equipos eléctricos y electrónicos (luminarias, cableado, equipos de aire en desuso).

· El contratista deberá retirar del frente de obra los RCD no reutilizables en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas, conduciéndolos a escombreras o sitios de disposición/valorización formalmente autorizados en jurisdicción o en municipios vecinos, de acuerdo con la planificación regional que haya definido la Autoridad Ambiental y/o las entidades territoriales. Para permanencias mayores a tres días, deberá destinar y señalizar zonas de almacenamiento temporal debidamente aisladas y sin afectar el tráfico peatonal o vehicular.
· El contratista deberá garantizar que los vehículos que transporten RCD:

A) No superen su capacidad volumétrica ni de peso.

B) Mantengan la carga totalmente cubierta para evitar dispersión de material particulado.

C) Cuenten con revisión técnico–mecánica y certificación de emisiones vigentes.

D) Cumplan las rutas y horarios autorizados por la autoridad de tránsito y por los POT/PBOT/EOT.

· El contratista deberá conservar y anexar a sus informes mensuales y al informe final los certificados de entrega de RCD en escombreras, estaciones de transferencia o plantas de aprovechamiento autorizadas, consolidando los volúmenes generados, aprovechados y dispuestos, por sitio y por mes.


Manejo de residuos ordinarios, reciclables, vegetales y peligrosos
· El contratista antes de iniciar obra deberá definir y señalizar los puntos de almacenamiento temporal de residuos, implementando la separación en la fuente en todos los frentes de obra, utilizando el código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019 para recipientes y señalización, e incluyendo contenedores específicos para residuos peligrosos (aceites, solventes, envases contaminados, etc.)
· El contratista deberá promover y documentar el aprovechamiento de residuos reciclables, estableciendo acuerdos con recicladores o empresas autorizadas para su recolección, transporte y transformación, manteniendo el material limpio, seco y alejado de fuentes de ignición.​
· El contratista deberá entregar los residuos peligrosos generados (aceites usados, trapos contaminados, envases, lámparas y demás residuos peligrosos que se puedan generar) exclusivamente a gestores autorizados por la autoridad ambiental competente, conservando los respectivos manifiestos de transporte y certificados de disposición o aprovechamiento.

· El contratista deberá prohibir y controlar, las quemas a cielo abierto de cualquier tipo de residuos, así como los vertimientos de sustancias peligrosas a suelos, sumideros, alcantarillados o cuerpos de agua, so pena de aplicación del régimen sancionatorio ambiental y del comparendo ambiental en los municipios del departamento.

Manejo de materiales de construcción y proveedores
· El contratista deberá limitar el acopio de materiales en el frente de obra a lo estrictamente necesario para máximo una (1) a dos (2) jornadas de trabajo, ubicando el resto en zonas de acopio definidas, señalizadas y aprobadas por la interventoría, las cuales deberán ser restauradas al finalizar la obra.

· El contratista deberá exigir a sus proveedores la entrega de copias de licencias ambientales, permisos de emisiones y demás instrumentos de control ambiental de sus plantas, anexándolos a los informes ambientales del contrato

Protección de agua, suelo, flora y fauna
· El contratista deberá adoptar medidas estrictas para prevenir la contaminación de cuerpos de agua superficiales (ríos, quebradas, humedales) de alta sensibilidad ecológica en la zona, evitando toda descarga de mezclas de concreto, sedimentos, aceites, combustibles o sustancias químicas en cauces, riberas, rondas hídricas o redes de drenaje.
· Los sumideros dentro del área de obra deberán protegerse con malla sintética o tapas temporales, realizando limpieza al menos mensual y gestionando los sedimentos como RCD.​

Control de emisiones, polvo y ruido
· El contratista deberá mantener un adecuado orden y aseo en la obra, realizando aseo general diario, retirando residuos de las zonas de tránsito, de las escaleras, de las áreas de trabajo y de las salidas de emergencia, evitando su acumulación y dispersión.
· El contratista deberá realizar las actividades de demolición de pisos y pañetes, el resane y lijado de muros, y el corte de materiales de forma controlada, utilizando métodos que minimicen la emisión de polvo y garantizar el uso de elementos de protección respiratoria por parte de los trabajadores.
· Todos los vehículos y maquinaria deberán contar con revisión técnico–mecánica y de emisiones; se prohíbe el uso de cornetas y pitos innecesarios en obra.​

Selección de materiales de menor impacto

Promover el uso preferente de materiales de construcción provenientes de fuentes con menor impacto ambiental, tales como:

· Madera proveniente de bosques con aprovechamiento sostenible y con certificación ambiental o en su defecto con documentos de aprovechamiento forestal legal.
· Agregados pétreos y prefabricados de plantas que cuenten con licencia ambiental y medidas de control de emisiones implementadas.
· Productos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (pinturas, sellantes, solventes) que minimicen emisiones tóxicas y riesgos para la salud.

El contratista deberá, cuando sea técnica y económicamente viable priorizar el uso de materiales reciclados o reutilizados especialmente en:

· Aprovechamiento de RCD pétreos para conformación de subbases, rellenos o mejoramientos si cumplen especificaciones técnicas.
· En la medida de lo posible se evitará el uso de productos con altas emisiones tóxicas (disolventes, pinturas con alto contenido de VOC, etc.), priorizando productos con bajo contenido de compuestos volátiles y fichas de seguridad que acrediten menor riesgo para la salud y el ambiente.
​
Buenas prácticas en almacenamiento y manejo de materiales

Procurar que los materiales se almacenarán sobre superficies firmes y cuando sea posible sobre estibas evitando el contacto directo con el suelo para reducir desperdicios y contaminación; acatando las recomendaciones de la Tabla “Sugerencias para el almacenamiento de materiales de construcción” para arena, grava, cemento, ladrillo, maderas, prefabricados, tuberías, pinturas, aceites y combustibles.
​
Esto con el fin de minimizar pérdidas por mala manipulación mediante:

· Protección con lonas y plásticos.
· Uso de elementos de sujeción para evitar rodamiento de tuberías.

· Se evitará el almacenamiento en espacio público, salvo casos estrictamente necesarios y formalmente autorizados; en tal caso, se registrará el estado inicial y se restituirán las condiciones al finalizar.
​ 
	Material
	Almacenar Cubierto
	Almacenar en área segura
	Almacenar sobre estibas
	Almacenar ligados
	Requerimientos especiales

	Arena y grava

	X
	
	
	
	Almacenar en una base dura para reducir desperdicios. Cubrir con lona o plástico. Separar contaminantes potenciales.

	Cemento
	X
	
	X
	
	Evitar que se humedezca

	Ladrillos, adobes tejas
	
	
	X
	X
	Almacenar en los embalajes originales hasta el momento de uso, lejos del tráfico de vehículos.

	Metales
	X
	X
	
	
	

	Prefabricados
	
	
	
	X
	

	Baldosas
	X
	X
	
	
	Envolver con plástico para prevenir que se rayen.

	Tuberías
	
	
	X
	X
	Usar separadores para evitar que rueden.
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento de uso.

	Madera
	X
	X
	
	X
	Proteger de la lluvia

	Vidrios
	
	X
	X
	
	Proteger de roturas causadas por mal manejo.

	Pinturas
	
	X
	
	
	Proteger del robo

	Aceites y Combustibles
	
	X
	X
	
	Almacenar en tanques o toneles cerrados según la cantidad. Proteger el contenedor de daños para reducir el riesgo de derrame.




 Orden, aseo y paisaje
Garantizará el orden y aseo en frentes de obra, manteniendo las áreas libres de residuos dispersos y de materiales fuera de las zonas definidas, realizar limpieza general diaria al finalizar la jornada.
​
· Implementar medidas de mejora paisajística: cerramientos limpios, señalización clara, orden en acopios y rápida remoción de escombros.
· Priorizar la restauración temprana de zonas verdes y taludes en caso de que aplique.
​​
Participación, capacitación y mejora continua

· El contratista deberá capacitar periódicamente a su personal en gestión ambiental de la obra, manejo de residuos, protección de recursos naturales y procedimientos del PA‑CGAO, dejando registros de asistencia y contenido.
· Se utilizará el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) como base de mejora continua:

Planear: definición de objetivos ambientales, medidas y responsabilidades.

Hacer: implementación en obra.

Verificar: indicadores, inspecciones y auditorías internas.

Actuar: acciones correctivas y de mejora frente a desviaciones.
​
Se dejará abierta la posibilidad de incorporar prácticas ambientales que proponga el contratista, siempre que sean consistentes con la normativa y cuenten con visto bueno de la interventoría.

El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los lineamientos técnicos de la entidad, incluyendo la adecuada separación , almacenamiento y manejo de residuos. Se procurará que los materiales se almacenen sobre superficies firmes y, cuando sea posible, sobre estibas, evitando el contacto directo con el suelo y reduciendo desperdicios y riesgos de contaminación. Se deberán acatar las recomendaciones específicas para cada tipo de insumo (arena, grava, cemento, madera, tuberías, pinturas, combustibles, etc.), empleando cubiertas, zonas seguras y protección frente a la lluvia.



Se priorizará el uso de materiales con menor impacto ambiental, tales como productos certificados, insumos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y materiales reciclados o reutilizados, siempre que sean técnica y económicamente viables.

El contratista deberá mantener condiciones óptimas de orden y aseo en la obra, realizando limpieza diaria en los frentes de trabajo y evitando la acumulación de escombros y materiales fuera de las zonas autorizadas. Así mismo, deberá preservar la imagen del entorno mediante cerramientos adecuados, señalización visible y la remoción oportuna de materiales sobrantes.

El personal del contratista deberá ser capacitado de manera periódica en buenas prácticas ambientales, gestión de residuos y cumplimiento del PA‑CGAO, dejando evidencia documental de las jornadas realizadas. Se aplicará el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) como base de la mejora continua del desempeño ambiental.
El contratista podrá proponer prácticas adicionales que contribuyan al mejoramiento del desempeño ambiental de la obra, siempre que sean consistentes con la normativa vigente y cuenten con aprobación de la interventoría o supervisión del contrato.
​


Este Anexo deberá leerse de manera integral y sistemática con las cláusulas contractuales relacionadas con gestión ambiental y no podrá interpretarse de manera aislada.
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