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FORMATO No. 7

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

INDICACIONES: 
CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:
Como requisito para participar en el proceso que se adelante posteriormente en SECOP II, los proponentes deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos y calidades establecidas a continuación, los cuales serán considerados como habilitantes de las propuestas y son de obligatorio cumplimiento su incumplimiento conlleva al rechazo de la oferta:
➢ Nota 1: La propuesta técnica entregada debe estar acompañada de la Ficha técnica, para los ítems que aplique de acuerdo con lo consignado en el acápite 2.1 de los estudios previos, en el campo descripción de los elementos. Adicionalmente, en la propuesta técnica se debe estipular la totalidad de los productos solicitados junto con sus requerimientos. LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE PRESENTE EL OFERENTE DEBE CONTENER TODOS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD Y CONTENIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO, DE MANERA CLARA Y LEGIBLE. Ver Numeral Especificaciones Técnicas del objeto a contratar.
➢ Nota 2: El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems señalados conforme a las características técnicas estipuladas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.
➢ Nota 3: En cuanto a la presentación de la oferta técnica y económica, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA tomará como el valor de la oferta, el valor registrado en el cuestionario SECOP II, el cual debe coincidir con el valor total de la propuesta adjunta presentada en PDF (formato de oferta técnica y económica), de presentarse inconsistencias entre la propuesta adjunta en PDF y la propuesta diligenciada en SECOP II, esta Entidad tendrá en cuenta la diligenciada en la Plataforma SECOP II, siempre y cuando la propuesta económica no sea objeto de corrección aritmética, tal como lo establece la Guía de Colombia Compra Eficiente, página 12, publicada en el link: https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi04provpcpresentaroferta07-09-2020.pdf. Asimismo, lo fijado en el numeral 5 del concepto – Presentación de ofertas en el SECOP II, publicado por Colombia Compra eficiente en el link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_presentacion_de_oferta_0.pdf y solo se procederá con la corrección aritmética cuando esta no supere el 2% del valor total de la oferta lo cual se determinará en el informe presentado por el evaluador económico, en concordancia con la causal de rechazo señalada en el anexo la invitación. En este sentido, al existir una diferencia entre la propuesta adjunta en PDF, el informe de evaluación económica y la propuesta diligenciada en SECOP II mayor al 2% del valor total de la oferta, será causal de rechazo toda vez que para la entidad no es posible evaluar económicamente al existir esta inconsistencia. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las OFERTAS de los proponentes serán de forzosa aceptación para éstos.
➢ Nota 4. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su OFERTA ECONÓMICA máximo hasta el 2% como se indica en el párrafo anterior, serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las ofertas económicas.
➢ Nota 5: En el valor de la oferta económica se deberán contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de contratación. El valor de la oferta económica no estará sujeta a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de vigencia.
➢ Nota 6: El oferente debe diligenciar y manifestar de manera clara sin omitir ninguna especificación el formato dispuesto por la entidad para la presentación de la OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL FORMATO DISPUESTO POR LA ENTIDAD). Por lo tanto, el oferente deberá diligenciar este formato incluyendo la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas. Este formato es la propuesta técnica del proponente y permitirá a la Entidad verificar objetivamente si la misma CUMPLE con la totalidad de las especificaciones técnicas y documentos requeridos. TENER EN CUENTA LA SOLICITUD DE ANEXAR FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS ÍTEMS QUE ASÍ SE SEÑALE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


ESPACIO EN BLANCO











Ciudad y fecha
Señores
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 


El suscrito, obrando en representación de _______________________, ofrezco al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, la _oferta técnica y económica por la suma de XXXX_____________de conformidad con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD, condiciones y plazo estipulado en la invitación pública No. MC-AMVL-028-2026, cuyo objeto es: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA”.

Para el cumplimiento del objeto a ejecutar el contratista seleccionado deberá desarrollar los servicios y entregar los productos y elementos que se deriven de la ejecución contractual con las normas técnicas exigidas, con calidad y cumpliendo con las normas Nacionales y las especificaciones exigidas en el presente proceso contractual con el fin de dar cumplimiento al objeto “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA”

Conforme a la necesidad planteada por el Municipio de Villa de Leyva las condiciones Técnicas objeto del contrato, son las siguientes:

	1.  PERSONAL

	1
	PERSONAL MINIMO NECESARIO PARA EJECUCIÓN Y REVISIÓN
	UNIDAD
	TIEMPO
(MESES)
	DEDICACION 
	VR. UNITARIO
	FM
	VR. PARCIAL

	1,1
	DIRECTOR DE CONSULTORIA (SALARIO BASE)
	1
	2
	16,67%
	 $      
	2,2
	 $

	1,2
	DISEÑADOR ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO (SALARIO BASE)
	1
	2
	16,67%
	 $ 
	2,2
	 $ 

	TOTAL, COSTOS DE PERSONAL
	$



	Diseños de vías rurales Placa Huellas (2 Km) 11 Tramos

	2.  ENTREGABLES

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UND
	CANT
	-----------------
	---------------
	VALOR TOTAL

	2,1
	LOCALIZACIÓN EXACTA DE LA OBRA
	UND
	11
	--------------------
	-----------------
	$ 

	2,2
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
	KM
	2
	---------------------
	------------------
	$ 

	2,3
	ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
	UND
	1
	----------------------
	------------------
	$ 

	2,4
	ESTUDIO DE SUELOS
	UND
	11
	---------------------
	------------------
	$ 

	2,5
	ESTUDIO DE TRÁNSITO
	UND
	11
	----------------------
	------------------
	$ 

	2,6
	DISEÑO DE PAVIMENTOS
	UND
	1
	----------------------
	------------------
	$

	2,7
	DISEÑO GEOMÉTRICO 
	KM
	2
	----------------------
	------------------
	$

	2,8
	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
	UND
	1
	----------------------
	------------------
	$

	2,9
	DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE
	UND
	1
	----------------------
	------------------
	$

	2,10
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
	UND
	1
	----------------------
	------------------
	$

	2,11
	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL
	UND
	1
	----------------------
	------------------
	$

	2,12
	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN O CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE MATERIALES
	UND
	1
	----------------------
	------------------
	$

	2,13
	ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO
	UND
	1
	---------------------
	-----------------
	$ 

	TOTAL, COSTOS ENTREGABLES
	$

	TOTAL, COSTOS CONSULTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS ENTREGABLES) =
	$




	VALOR TOTAL EN LETRAS Y NUMEROS: $(_______________________________________________________________)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES 

Para el cumplimiento del objeto a ejecutar el contratista seleccionado deberá desarrollar los servicios y entregar los productos y elementos que se deriven de la ejecución contractual con las normas técnicas exigidas, con calidad y cumpliendo con las normas Nacionales y las especificaciones exigidas en el presente proceso contractual con el fin de dar cumplimiento al objeto “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA”

Conforme a la necesidad planteada por el Municipio de Villa de Leyva las condiciones Técnicas objeto del contrato, son las siguientes:

Estudio Topográfico: 
Levantamiento topográfico donde se proyectan realizar los tramos de placa huellas, con un alcance de 800 ml aproximadamente, que contenga como mínimo los requisitos establecidos en la resolución 643 de 2018, emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que incluya la identificación y localización de la infraestructura existente (si es el caso), canales, cunetas, redes de servicios públicos, árboles y viviendas o construcciones existentes en el sector y los elementos que se nombran a continuación: 

· Informe topográfico mínimo que incluya cartas topográficas, de localización y nivelación del eje, con puntos GPS para ubicación del proyecto debidamente georreferenciados en campo; así como garantizar que la información tomada en campo proporcione datos claros y precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones reales del terreno. 
· Planos topográficos a escala adecuada, mostrando curvas de nivel cada metro, junto con al menos dos perfiles del terreno (transversales y longitudinales) y su respectivo registro topográfico, que contengan norte, escala, cuadrícula de coordenadas, abscisados con detalle de puntos de inicio, puntos de referencia y amarre utilizados, cuadro de convenciones, rótulos, hitos especiales, perfiles de terreno, ubicación de obras existentes, y demás elementos necesarios. 
· Los planos deben estar debidamente firmados por el profesional encargado de su elaboración, se ha de entregar el correspondiente informe y anexos (formato de archivo editable .DWG o software que se trabajó) junto con copia de las carteras topográficas. También, se debe certificar calibración de los equipos utilizados para el levantamiento topográfico.  
· Certificación de responsabilidad del encargado del levantamiento topográfico y elaborador de los planos, con firmas originales acompañadas de número de cédula y matrícula profesional, así como copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía y antecedentes profesionales vigentes.
· Identificación y localización de la infraestructura existente (si es el caso), canales, cunetas, redes de servicios públicos, árboles y viviendas o construcciones existentes en el sector, entre otros.

Estudio geológico y geotécnico 
Debe contener como mínimo lo siguiente:

· Estudio geológico de los tramos viales a intervenir, con un alcance aproximado de 800 m. 
· Realizar el estudio geológico y su caracterización en el área en estudio, el cual comprende la descripción de las formaciones presentes, en cuanto a la geología regional, y geomorfología local.  
· Detallar las condiciones geológicas del área de estudio, perfil geológico, así como las propiedades físico-mecánicas del suelo y sus características.  
· Caracterización litológica de las formaciones geológicas infra y suprayacentes, presentes en la zona de estudio.

Estudio de suelos 
El diseño de suelos debe contener como mínimo lo siguiente:

· Estudio de suelos y geotécnico de los tramos viales a intervenir, con un alcance aproximado de 800 m.  
· Realizar estudio mediante ejecución de métodos directos (sondeos, CBR, y/o el de pertinencia para el caso), de tal modo que se determine la caracterización detallada de los suelos que servirán como fundación de las obras proyectadas, definiendo las características físicas y químicas de la composición de los suelos, mediante ensayos en sitio y en laboratorio.
· Realizar ensayos de clasificación y resistencia según normatividad vigente. Determinar la capacidad de soporte de la subrasante (CBR) en los diferentes tramos de estudio. Adelantar la evaluación geotécnica a lo largo del eje de la vía, definiendo con exactitud el perfil estratigráfico y las características de los materiales. Reconocer las condiciones geotécnicas presentes de los tramos viales a intervenir. “Anexar registro fotográfico”

Estudio de tránsito  
Debe contener como mínimo lo siguiente:

· Estudio de tránsito de los tramos viales a intervenir, con un alcance aproximado de 800 m. A partir de la información primaria y secundaria se obtienen datos de viajes y se transforman a tránsito para poder definir el alcance del proyecto y los parámetros de diseño geométrico. 
· Determinar el volumen y el tipo de tránsito que se movilizará por la vía.
· Se deberá allegar conteos históricos de tráfico por tipo de vehículo o aforo vehicular.
· Metodologías, criterios o modelos empleados para el cálculo del tráfico generado y/o desviado. 
· Elaborar planos y formatos de localización de aforos vehiculares.

Diseño de pavimentos
El diseño de pavimentos debe contener como mínimo lo siguiente: 

· Incluye el diseño de pavimento de los tramos viales a intervenir, con un alcance de 800 m.  
· Determinación del CBR.   
· Determinación de la permeabilidad de los suelos.   
· Análisis de los criterios básicos de diseño del pavimento con Placa huella; así mismo debe contemplar parámetros de diseño, periodo de diseño, vehículo de diseño, elementos que integran el pavimento (Subrasante, Subbase), tipo de pavimento, sistema constructivo, características especiales, calculo estructural de los elementos que conforman el pavimento propuesto, esquema en planta, perfil, secciones en tangente, secciones en curvas, secciones en zonas de cruce, peraltes, sobreanchos y detalles.


Diseño Geométrico y señalización
El diseño geométrico debe contener como mínimo lo siguiente: 

· Incluye estudio de trazado y diseño geométrico de los tramos viales a intervenir, con un alcance de 800 m.  
· Trazado en planta: Ejes de vía claramente definidos (alineamientos horizontales), Radios mínimos de curvatura adecuados según velocidad de diseño.
· Perfil longitudinal: Pendientes máximas y mínimas permitidas para tramos de placa huella, Transiciones entre rasantes existentes y propuestas.
· Sección transversal tipo: Ancho de calzada, Ancho y diseño de huellas (longitudinales) y espacio entre ellas, Espacio para cunetas, drenajes laterales o zonas de berma si aplica, Tratamientos para sobreancho en curvas.
· Velocidad de diseño: Determinada según el entorno (topografía, tipo de tráfico, uso agrícola o residencial), Normalmente entre 20 y 40 km/h para vías terciarias rurales con placa huella.
· Cumplimiento de normas técnicas: Manual de diseño geométrico del INVÍAS (última edición), Guía de construcción de placa huella de INVIAS (si aplica), Normas de accesibilidad y tránsito seguro.
· Planos del diseño geométrico: Planta general del eje vial, Perfil longitudinal con cotas y pendientes, Secciones tipo y especiales (curvas, intersecciones, zonas críticas).

Estudio hidrológico e hidráulico 
Debe contener como mínimo lo siguiente:

· Estudio hidrológico e hidráulico de los tramos viales a intervenir, con un alcance aproximado de 800 m.  
· Evaluación pluviométrica y de caudales en al área de estudio para las obras de drenaje requeridas en los tramos y diseño hidráulico, con sus respectivas memorias y planos.  
· Verificación de las estructuras de drenaje existentes (alcantarillas, cunetas) y su funcionalidad.  
· Proyección de las obras nuevas requeridas para un adecuado drenaje del corredor vial.

Diseño Estructuras de drenaje
Realizar el diseño de cada una de las estructuras de drenaje con sus correspondientes memorias y despieces estructurales.

Estructuración del proyecto y presupuesto 
Deberá contener como mínimo lo siguiente:

· Proceso constructivo: especificaciones técnicas de construcción, El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y número de matrícula y ser coherente con cada una de los ítems reportados en el esquema del presupuesto (Materiales Proceso constructivo -Unidad de pago y numeración). Lo anterior deberá cumplir con las especificaciones técnicas de construcción vigentes del (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y TRANSPORTES), con las normas técnicas colombianas (NTC), y con las especificaciones técnicas particulares y todas aquellas definidas por la entidad contratante. 
· Desglose de las actividades de obra.
· Elaboración de análisis de precios unitarios (APU) para cada uno de las actividades del proyecto con su respectivo estudio de mercado, soportes de los precios con el cual se establecieron los precios unitarios y teniendo en cuenta precios de la Resolución 0050 de 05 de mayo de 2025 por medio de la cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el departamento de Boyacá para el año 2025.
· Especificaciones técnicas de construcción.
· Modelo desglose del AIU (Administración, imprevistos, utilidad). 
· Memorias de cantidades de obra. 
· Estudio de mercado para los ítems que conforman el presupuesto final y que no se encuentren dentro del listado proporcionado por la Gobernación de Boyacá.
· Presupuesto general de obra: listado de actividades de obra con sus respectivas cantidades, unidades, valores unitarios, valores totales, costos directos, costos indirectos y costo total. 
· Presupuesto de interventoría: listado de actividades de interventoría con sus respectivas cantidades, unidades, valores unitarios, valores totales, IVA y costo total. 
· Desglose de presupuesto de interventoría y factor multiplicador. 
· Cronograma y programación de obra, con el fin de validar el cronograma de ejecución y presupuesto general.

2.1.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

El contratista deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por la Entidad para la correcta ejecución del objeto contractual, relacionados con la elaboración de los estudios y diseños requeridos para la construcción de placas huella en la zona rural del municipio de Villa de Leyva.

Los estudios y diseños deberán desarrollarse de manera integral para once (11) tramos de vías rurales, con una longitud total aproximada de DOS MIL (2.000) metros lineales, distribuidos en las veredas priorizadas por la Administración Municipal.

El contratista deberá garantizar que los estudios, diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto y demás productos requeridos sean elaborados por profesionales competentes, debidamente suscritos y cumplan con la normativa técnica vigente aplicable.

Los productos deberán guardar coherencia, compatibilidad y correspondencia entre sí, de manera que permitan la adecuada estructuración técnica, económica y documental de las futuras obras de construcción de placa huella.

Como mínimo, el contratista deberá desarrollar los siguientes componentes:

1. Localización y georreferenciación.
2. Levantamiento topográfico.
3. Estudio geológico y geotécnico.
4. Estudio de suelos.
5. Estudio de tránsito.
6. Diseño de pavimento tipo placa huella.
7. Diseño geométrico.
8. Diseño de señalización.
9. Estudio hidrológico e hidráulico.
10. Diseño de obras de drenaje y demás estructuras requeridas.
11. Componente ambiental y PAGA, cuando resulte aplicable.
12. Plan de Manejo de Tránsito, cuando resulte aplicable.
13. Presupuesto, APU, cantidades de obra y demás documentos de estructuración.
14. Cronograma y flujo de fondos.

Todos los estudios y diseños deberán considerar las condiciones particulares de cada uno de los tramos objeto de intervención y deberán cumplir con las normas, manuales, especificaciones y demás disposiciones técnicas vigentes que resulten aplicables.

2.1.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO

El contratista deberá entregar como resultado de la consultoría la totalidad de los documentos técnicos, estudios, diseños, memorias, planos, presupuestos y demás productos requeridos para la adecuada estructuración de las futuras obras de construcción de placa huella en los once (11) tramos de vías rurales, con una longitud total aproximada de DOS MIL (2.000 M) metros lineales.

Los documentos deberán presentarse debidamente organizados, identificados y suscritos por los profesionales responsables de cada componente, de acuerdo con las exigencias establecidas por la Entidad y la normativa técnica vigente.

Como mínimo, el contratista deberá entregar los siguientes documentos:

1. Documento de localización y georreferenciación de los once (11) tramos.

2. Informe de levantamiento topográfico, incluyendo carteras de campo, puntos de control, coordenadas, abscisados, perfiles, secciones transversales, planos y archivos digitales editables.

3. Estudio geológico y geotécnico, con sus respectivos informes, resultados, conclusiones y recomendaciones.

4. Estudio de suelos, incluyendo exploración de campo, ensayos de laboratorio, clasificación de materiales, resultados de CBR y demás parámetros requeridos para el diseño.

5. Estudio de tránsito, con la caracterización de la demanda y determinación de los parámetros de tránsito utilizados para el diseño.

6. Diseño de pavimento tipo placa huella, incluyendo memoria de cálculo, criterios y parámetros de diseño, estructura propuesta, detalles constructivos, planos y especificaciones técnicas.

7. Diseño geométrico, incluyendo planos en planta y perfil, secciones transversales, detalles de curvas, empalmes, pendientes, sobreanchos cuando sean requeridos, coordenadas y abscisados.

8. Diseño de señalización, incluyendo planos y detalles correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

9. Estudio hidrológico e hidráulico, incluyendo memorias de cálculo, análisis de caudales, evaluación de las condiciones existentes y recomendaciones de manejo de aguas.

10. Diseños estructurales de las obras de drenaje y demás estructuras requeridas, incluyendo memorias de cálculo, planos, detalles y despieces cuando corresponda.

11. Plan de Manejo de Tránsito (PMT), cuando resulte aplicable, incluyendo planos y esquemas correspondientes.

12. Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), cuando resulte aplicable, y demás documentos ambientales requeridos para la ejecución de las futuras obras.

13. Presupuesto detallado de obra, incluyendo cantidades de obra, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios (APU), AIU, estudio de mercado, presupuesto de interventoría y demás costos asociados que resulten aplicables.

14. Especificaciones técnicas de construcción correspondientes a las actividades contempladas en el presupuesto.

15. Cronograma de ejecución y flujo de fondos de las futuras obras.

16. Informe final de consultoría, que consolide los resultados, conclusiones y recomendaciones de los estudios y diseños desarrollados.

17. Archivos digitales editables de la totalidad de los productos elaborados, incluyendo planos en formato DWG o equivalente, hojas de cálculo, presupuestos, memorias de cálculo y demás archivos fuente.

Todos los documentos deberán guardar coherencia y correspondencia entre sí, de manera que las cantidades de obra, diseños, especificaciones técnicas y presupuesto correspondan a las soluciones efectivamente diseñadas para cada uno de los once (11) tramos.

● Estudio de mercado para los ítems que conforman el presupuesto final y que no se encuentren dentro del listado proporcionado por la Gobernación de Boyacá.

● La lista precios de personal se estable a través de la tabla de precios de la Gobernación de Boyacá, vigente a la fecha (RESOLUCIÓN 033 DEL 27 DE ABRIL DE 2026)

NOTA 1: La adjudicación del presente proceso y contrato que se derive, se aplicará a la oferta que cumpla con el precio de referencia establecido por la entidad al menor valor total ofertado IVA Incluido;

NOTA 2: El valor del bien y/o servicio ofrecido no podrá superar el precio de referencia por ítem y total establecido por la entidad.

NOTA 3: Los valores unitarios con IVA (cuando aplique) que el oferente relacione, son fijos y firmes y deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 4: El valor total ofertado servirá para la comparación y evaluación de las propuestas.

NOTA 5: La propuesta económica deberá ser presentada a través del Portal Único de Contratación SECOP II totalizada, sin decimales y el valor total aproximado al entero.

NOTA 6: La oferta presentada debe cumplir con cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas por el comité técnico estructurador señalado en los estudios previos del presente proceso.

NOTA 7: La adjudicación se aplicará a un solo oferente al menor valor total ofertado.

La oferta contempla todos los costos directos, indirectos, imprevistos, utilidades impuestas, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del Contrato.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________________
NIT: ___________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________________________________
C. C. Nº ______________________ de _________________
FIRMA: _______________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA


__________________________________________________
NOTA NO OBLIGATORIA: 
SE SOLICITA SE VERIFIQUE QUE LA OFERTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA ENTIDAD Y EL VALOR COINCIDA CON LO INDICADO EN LA PLATAFORMA SECOP. SÉGUN LAS INDICACIONES ARRIBA SEÑALADAS.
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