                                                                

[bookmark: _Hlk80898671]ANEXO No.1
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES



OBJETO: “ADQUIRIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE CINEMÁTICA, DINÁMICA, ELECTROSTÁTICA, ELECTRODINÁMICA, MOVIMIENTOS ONDULATORIOS, ÓPTICA, FENÓMENOS TÉRMICOS Y ESTADO SÓLIDO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, SEDE YUMBO”

	ITEM
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	UM
	CANTIDAD
	TIPO ACT

	 
	
	 
	 
	 

	1
	EQUIPO COMPLETO PARA ADQUISICIÓN DE DATOS
	Unidad
	4
	ACTIVO FIJO

	 
	Debe incluir como mínimo: 
- 2 Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi, en combinación con guías interactivas en html5 permite visualizar en hasta 4 dispositivos en simultáneo la información. Pantalla gráfica: 9 cm (3,5"), QVGA a color (ajustable hasta 400 cd/m²) Entradas: Conectores de seguridad de 4 mm para U , I , P y E , conector tipo K para sonda de temperatura NiCr-Ni integrada, sensores S y sensores M. Rango de medición U : ±0,1/±0,3/±1/±3/±10/±30 V. Rango de medición I : ±0,03/±0,1/±0,3/±1/±3 A. Rango de medición ϑ : -200 ... +200 °C / -200 ... +1200 °C. Conexiones de sensores: 2 para cada uno de los sensores S y sensores M. Frecuencia de muestreo: máximo 500.000 valores/segundo. Funcionamiento: rueda táctil capacitiva grande (42 mm). Resolución: 12 bits. Resolución temporal de las entradas del temporizador: 20 ns. Altavoz: integrado para tonos clave y tubo contador GM (se puede desactivar según sea necesario). Dispositivo de almacenamiento de datos: tarjeta micro SD integrada para más de mil archivos de medición y capturas de pantalla. WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz) como punto de acceso o cliente (WPA/WPA2). Servidor VNC: integrado. Capacidad de la batería: 14 vatios-hora (tamaño AA, reemplazable). Duración de la batería: 8 horas en funcionamiento, varios años en modo de espera. Candado Kensington: como protección antirrobo. incluye: Cargador de batería y Sensor de temperatura NiCr-Ni.
- 4 Sensor de ultrasonido S. Para medir distancias y tiempos de propagación del sonido con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. La distancia se determina a partir del tiempo de vuelo de un impulso de ultrasonido. Las derivaciones permiten medir la velocidad y la aceleración. Medición de distancia: Distancia medible: 0,25 ... 10 m. Rangos de medición: 1/2/5/10 m (Δt = 20/40/100/200 ms). Resolución: 0,1 mm en los rangos de medición pequeños. Tiempo de propagación del sonido: Rango de medición: 10/20/50 ms. Resolución: 1 µs en los rangos de medición pequeños. Dimensiones: 65 mm x 51 mm x 27 mm. Peso: 0,1 kg
- 2 Barrera de luz M. Barrera fotoeléctrica en cascada para medir duraciones de período, tiempo de viaje, trayectorias y velocidades en la pista de estudiantes o durante la caída libre con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Resolución temporal: 100 ns. Resolución de trayectoria: 5 mm al utilizar las ruedas con radios. Conexión en cascada: hasta 5 barreras fotoeléctricas (por ejemplo, para medir el tiempo de viaje o hasta 5 mediciones de reubicación secuenciales en una misma vía). Fijación: bloqueo en su lugar debajo de la guía del estudiante o mediante roscas M6. Longitud del cable de conexión: 1 m. Conexión: Mini-DIN. Tensión de alimentación: 5 V CC a través de Mini-DIN. Dimensiones: 120 mm x 115 mm x 30 mm. Peso: 180 g
- 2 Sonda B multiuso S. Para medir la densidad de flujo magnético tangencial o axial con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi). Incluye varilla de soporte con rosca. Rangos de medición: ±10/±30/±100/±300/±1000 mT. Dirección de medición: conmutable. Error de medición: ±2 % más 0,5 % del valor límite del rango. Compensación: hasta 1000 mT en cada rango de medición. Dimensiones: 50 mm x 25 mm x 190 mm. Peso: 0,15 kg
- 2 Sensor de fuerza M, ± 50 N. Para medir componentes de fuerza de hasta ±50 N con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Su diseño rígido permite medir componentes de fuerza en cualquier posición del sensor de fuerza. Rangos de medición: ±5/±50 N. Resolución: 0,1 % del rango de medición. Compensación (tara): ±50 N en cada rango de medición. Fijación: con pernos de fijación en el soporte. Conexión: Mini-DIN Longitud del cable de conexión: 0,3 m
- 2 Sensor de giro S. Para la medición sin fricción de movimientos rotacionales, desplazamientos lineales, amplitudes, períodos y frecuencias rotacionales con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Magnitudes medidas: ángulo, trayectoria, amplitud y período de oscilación, frecuencia rotacional. Magnitudes derivadas: velocidad, aceleración (con licencias vitalicia). Rango de medición: sin tope mecánico (codificador incremental). Resolución angular: 0,18°. Resolución de trayectoria: 0,08 mm. Resolución temporal: 0,001 s. Resolución de frecuencia: 0,001 Hz.  Eje: doble rodamiento de bolas.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2
	SOLUCIÓN INTEGRAL VITALICIA PARA GESTIÓN DE EXPERIMENTOS Y DISPOSITIVOS, EDITOR Y CREADOR DE INSTRUCCIONES INTERACTIVAS DE EXPERIMENTOS EN FORMATO HTML, CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA DISPOSITIVO DE MEDICIÓN MULTICANAL DE ADQUISICIÓN DE DATOS MOVIL WIFI
	Licencia
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo: 
- 1 Portal en línea para la gestión de experimentos y dispositivos. Licencia para cualquier número de usuarios que permite gestionar, estructurar e inventariar una colección completa de recursos didácticos científicos o técnicos. El portal en línea es multiplataforma, adaptable a diferentes dispositivos y funciona en todos los dispositivos actuales con conexión a Internet. Resumen del inventario total de la colección de recursos educativos. Descripción general de todos los experimentos posibles con la colección de materiales educativos o un dispositivo especial. Instalación y gestión de la estructura de almacenamiento individual, como locales, armarios, estantes y bandejas, incluso con imágenes depositadas. Inventario de la colección completa de material didáctico con indicación del lugar de almacenamiento. Inventario de conjuntos de dispositivos, que a su vez constan de varios dispositivos individuales. El inventario también se realiza utilizando números de inventario internos o con códigos de barras individuales. Generación de códigos de barras individuales para la impresión de etiquetas. Compatibilidad con escáneres de códigos de barras estándar, tabletas y teléfonos inteligentes para el acceso automatizado a los dispositivos. También se gestionan artículos propios o de fabricantes extranjeros. Importación de listas de inventario existentes. Acceso a hojas de instrucciones, fichas de datos de seguridad y otros materiales, ampliables con sus propios documentos. Creación y documentación de experimentos propios. Creación y exportación de listas de inventario con indicación del número, nombre del artículo, ubicación de almacenamiento, estado, números de inventario y comentarios. Creación y exportación de listas de experimentos. Creación de las listas de dispositivos de un experimento con indicación del número, la descripción del artículo y la ubicación de almacenamiento, por ejemplo, en formato PDF para imprimir. Creación de una lista actualizada de sustancias peligrosas con su designación, símbolos de peligro y lugar de almacenamiento.
- 1 Lab Docs Editor Pro. Editor para editar y crear instrucciones interactivas para experimentos en formato HTML. Estos documentos de laboratorio se pueden usar directamente en un navegador web. Esto crea un protocolo digital sin necesidad de ninguna aplicación, ya sea en una tableta, un teléfono inteligente o una computadora. Los documentos de laboratorio se desarrollaron para instruir, registrar y evaluar experimentos, pero también pueden ser hojas de trabajo digitales o cuestionarios sobre temas completamente diferentes. Personaliza y adapta todos los documentos de laboratorio: desde la creación de un curso hasta la edición de todo el contenido. Enfoque en el contenido: El diseño se crea de forma completamente automática. Versión para el profesor con solución de ejemplo y versión para el alumno en un solo documento. Distribúyalo a estudiantes y colegas con un solo clic a través de la plataforma en línea LeyLab. Vista previa en directo durante la edición. Licencia para su uso en cualquier número de ordenadores en una escuela o instituto. Se pueden crear los siguientes contenidos: Imágenes, gráficos vectoriales y tablas, Figuras con leyendas numeradas automáticamente, Fórmulas que incluyen LaTeX, Enlaces y archivos adjuntos para descargar, Listas de materiales con autocompletado para dispositivos LD, Cuadros de texto, cuadros de opción múltiple y cuadros de selección. Para experimentos: Multímetros interactivos, tablas, diagramas y osciloscopios. Evaluaciones y marcadores. Reciba valores medidos en tiempo real desde un Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi y contrólelo. Los ajustes y los valores medidos se pueden transferir desde el Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. La conexión en directo es fácil de configurar y admite hasta cuatro dispositivos terminales por Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Verificación automática de respuestas, configuraciones y resultados de medición con puntuación. Cursos con múltiples documentos de laboratorio, navegación libre dentro del curso e indicador de progreso. Glosario con explicaciones de los términos, enlazado en el texto. Resumen tras completar un capítulo. Para insertar cualquier contenido (Lab Docs Editor Pro): Vídeos (archivos y plataformas en línea), Integre contenido web como GeoGebra, H5P, simulaciones interactivas, mapas y más. Compatibilidad con código HTML personalizado.
- 10 Control Center. es el centro neurálgico para que los profesores acompañen y apoyen los experimentos de los estudiantes con el Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi: Resumen en directo de los Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi de todos los grupos experimentales. Visualice los ajustes de medición de cada Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi y corríjalos si es necesario. Envíe de forma inalámbrica los ajustes de medición a todos los Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Presentar y guardar los resultados de las mediciones desde el dispositivo del profesor. Visualice y compare las mediciones de varios grupos experimentales juntos. Funciona en cualquier dispositivo con un navegador web actualizado y acceso a Internet. No requiere instalación. La conexión con los Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi se establece mediante Wi-Fi. El Centro de Control  puede ser utilizado por cualquier número de usuarios en la institución. Solo se muestran simultáneamente tantos Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi como copias activas de la licencia existan. La licencia es válida para 1 Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Se requiere una copia de la licencia por cada Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi que se utilice simultáneamente.
- 1 Software para el registro y la evaluación de datos de medición adquiridos con el Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi, con una completa funcionalidad de ayuda integrada y numerosos ejemplos de experimentos prácticos. Incluye un servidor de medición para la distribución de mediciones en tiempo real, tablas, diagramas y archivos de medición en tabletas o teléfonos inteligentes. Licencia para su uso en cualquier número de ordenadores en un instituto. Admite Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi en diferentes puertos USB. Compatible con todas las cajas de sensores S o M. Funcionamiento "plug and play" para una mayor facilidad de uso: el software detecta automáticamente los  Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi y las cajas de sensores conectados y los muestra gráficamente; las entradas y salidas se activan simplemente apuntando y haciendo clic, y los parámetros típicos del experimento se cargan automáticamente (según la caja de sensores conectada). Los datos de medición se pueden mostrar en forma de instrumentos analógicos/digitales, tablas y/o gráficos (también simultáneamente, con asignación de ejes definible por el usuario). Los valores medidos se pueden registrar manualmente (pulsando una tecla) o automáticamente (eligiendo el intervalo de tiempo, el tiempo de medición, el tiempo de anticipación, el disparador o una condición de medición adicional). Potentes funciones de evaluación que incluyen varios ajustes (línea recta, parábola, hipérbola, función exponencial, ajuste libre), integrales, etiquetado de diagramas, cálculo de fórmulas definibles por el usuario, diferenciación, integración y transformadas de Fourier. Conexión al servidor de medición integrado en la red local mediante código QR. Archivos de experimentos en formato de datos XML. Exportación sencilla de datos de medición y diagramas a través del portapapeles. Incluye más de 150 ejemplos de experimentos de física, química y biología con descripciones detalladas. Visualización gráfica de la asignación de  Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi, caja de sensores y conectores cuando se carga el archivo del experimento. Actualizaciones gratuitas y versión de demostración disponibles en nuestra página web.
- 1 LIT-digital: LP Science Lab Física. Instrucciones completas para experimentos de física en el laboratorio de ciencias. Contiene aproximadamente 460 experimentos en los campos de la mecánica, la energía, la electricidad y la electrónica, la óptica, la física atómica y nuclear y Arduino. Incluye todas las instrucciones interactivas para los experimentos (documentación de laboratorio) en formato HTML. Documentos de laboratorio… Puede visualizarse y completarse en su propia tableta/teléfono inteligente/computadora portátil. Son independientes de la plataforma: basta con un navegador actual. Se puede distribuir a los estudiantes mediante códigos QR. Las instrucciones del experimento son interactivas: los valores medidos por los Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi se ponen automáticamente a disposición para su evaluación en tablas y diagramas, y los valores medidos introducidos manualmente se añaden automáticamente a los diagramas. Permite el análisis y la documentación del experimento en el dispositivo del estudiante, ya sea en la institución o en casa. Puede editarse y, por lo tanto, adaptarse a su propio plan de lección. Con sección para el profesor y para el alumno. Sección del profesor: Información completa sobre la preparación y ejecución del experimento, así como ejemplos de soluciones para la sección del alumno. Sección del estudiante: Hoja de trabajo interactiva con tablas, diagramas y análisis, para responder preguntas en tableta/teléfono inteligente/computadora portátil, guardar y compartir valores medidos y respuestas de los estudiantes.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	EQUIPO PARA MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo: 
- 1 Carril 1,5 m.  consta de un perfil de aluminio con dos rieles de rodadura en su superficie superior (ancho de vía de 45 mm). Está equipado con patas de montaje ajustables en altura y de libre movimiento, una escala de medición empotrada en un lateral y rieles ranurados en ambos lados para la fijación de accesorios. Los insertos roscados M6 en las patas de montaje permiten elevar el riel. En los extremos se incluyen tomas de 4 mm para accesorios. Perfil de aluminio con tapas de plástico moldeadas por inyección. Dimensiones: 1,5 m x 90 mm x 50 mm, Peso: 4,6 kg
- 2 Carro. El carro está montado sobre rodamientos de bolas. Sus ejes están suspendidos por resortes y pueden empotrarse completamente para evitar sobrecargas. Está diseñado para su uso con el carril 1,5 m, pero también puede utilizarse en vías LGB (ancho de vía de 45 mm). Las ruedas están diseñadas para que el carro se autocentre, lo que reduce la fricción en los laterales. La pestaña de la rueda permite que el carro se utilice sobre una superficie lisa sin dañar la superficie de rodadura de la vía. En ambos extremos del carro se incluye un soporte para cuerdas para la fijación de resortes, casquillos para el montaje de la barrera fotoeléctrica combinada y resortes de impacto, así como cierres de velcro para colisiones inelásticas. La parte superior del carro dispone de roscas de montaje M5 que también admiten tapones de 4 mm. Material: Perfil de aluminio. Masa equivalente del rodillo: 5 g (4 ruedas). Masa dinámica: 500 g. Dimensiones: 15,5 cm x 9 cm x 5,5 cm. Peso: 495 g
- 1 Masas adicionales, par. Para duplicar y triplicar la masa de los carros. Los pesos se pueden asegurar para evitar que se deslicen en el carro mediante un tapón de acoplamiento (incluido). Dimensiones: 11,3 cm x 4,4 cm x 1,2 cm. Peso: 496 g (= 500 g con el conector incluido)
- 1 Muelle de choque grande. Con conector de 4 mm para montaje en un carro. para experimentos en carril 1,5 m (ancho de vía de 45 mm). Para investigar el proceso de impacto. 
- 2 Cable de extensión, 15 polos. Para conectar sensores de la serie S con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Longitud: 2 m
- 2 Bloque de soporte MF. Para fijar accesorios con orificios de 4 mm o tapones de 4 mm a varillas o tubos de soporte. Orificios de inserción: 8, de 4 mm de diámetro cada uno. Ancho de la extensión para varillas y tubos: máximo 13 mm o ½ pulgada. Dimensiones: 5 cm x 6 cm x 3 cm
- 4 Enchufe de acoplamiento 4 mm. Para conectar dos aparatos con un enchufe de 4 mm. Diámetro del tapón: 4 mm. Longitud: 4,2 cm
- 1 Portapesas 10 g. Soportes de masa ranurados para experimentos de mecánica. Para aumentar la masa. Peso: 10 g. Altura: 110 mm. Diámetro de las perchas: 16 mm. Diámetro de entrada: 3 mm. 
- 4 Pesa ranurada 10 g. Peso ranurado adecuado para colgador de masa ranurado. Masa: 10 g. Altura: 2,3 mm. Diámetro: 28 mm. Diámetro del orificio: 3,1 mm
- 1 Sedal. Material: línea Trevira retorcida. Color: blanco y negro. Longitud: 10 m. Diámetro: 0,5 mm aprox. Carga máxima: 6 kg
- 1 Barrera luminosa multiuso. puede utilizarse con banderas de interrupción estándar o con la rueda de radios combinada como transductor de movimiento. Es ideal para su uso con el carril 1,5 m (ancho de vía de 45 mm) y se adapta al riel ranurado del lado del riel. También puede utilizarse en instalaciones independientes montadas sobre una varilla. Conexión mediante caja de temporizador o temporizador S. Conexiones mecánicas: clavijas de 4 mm, separación de 19 mm y Rosca: M6. Conexiones: Enchufe de 6 polos. Banderas de interrupción, ancho: 5 mm. Dimensiones: 4 cm x 3 cm x 7,5 cm. Peso: 150 g
- 1 Rueda de radios multiuso. La rueda de radios combinada montada sobre rodamientos de bolas se utiliza con la barrera de luz combinada como polea de deflexión y transductor de movimiento. Resolución de trayectoria: Caja del temporizador: 1 cm y Temporizador S: 1 cm o ±1 mm con detección de la dirección de rotación. Diámetro: 52 mm. División interna: 16 ranuras. División externa: 40 ranuras. Capacidad de carga máxima: 20 N (≈2 kg)
- 1 Imán de retención por carril. Electroimán para activar el movimiento en momentos precisos con fuente o mediante un imán de sujeción con disparador. El núcleo de hierro es ajustable mediante un tornillo axial para reducir los efectos de magnetización no deseados. Se puede fijar a un carril 1,5 m (ancho de vía de 45 mm) e incluye una abrazadera de montaje para carro. Conexión: mediante dos tomas de 4 mm. Voltaje: 5 ... 16 V CC. Corriente máxima: 0,25 A
- 1 Timer S. Permite la conexión de dos barreras de luz o de una barrera de luz combinada con una rueda de radios combinada a  Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi.
- 1 Cable de unión, de 6 polos, 1,5 m. Con conectores de 6 pines en ambos extremos. Corriente: máx. 1 A por cable
- 1 Cable de experimentación, 19 A, 100 cm rojo
- 1 Cable de experimentación, 19 A, 100 cm azul
- 1 Fuente de Alimentación de Laboratorio Lineal ~ 0 - 15 V / 0 - 3 A ~ con Display-LCD. Canales: 1 CH. Corriente de salida: 0 - 3 A. Enfriamiento: pasivo. Tensión de salida: 0 - 15 V CC. Tipo de pantalla: Segmento. Voltaje de entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz. Protección contra cortocircuito y sobrecarga. Display digital de 4 dígitos para corriente y voltaje. Refrigeración pasiva/diseño de carcasa sin ventilador. Seguridad: EN 61010-1. Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6. Accesorios: cable de alimentación, manual
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	EQUIPO PARA REPRESENTACIÓN VECTORIAL
	Unidad
	9
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo: 
- 1 Mesa de fuerzas. Equipo para el estudio cuantitativo de la composición y descomposición de fuerzas; consta de una plataforma de trabajo circular, sobre base estable, con división angular de doble escala. En tres cordones con gancho se cuelgan masas que forman parte del juego de masas de ranura con soporte por medio de roldanas de desviación sobre cojinetes de bolas. Dimensiones: aprox. 300 mm x 390 mm Ø. Peso: 3,1 kg
- 1 Polea adicional. Kit de repuestos para mesa de fuerzas. incluye: 1 Polea de inversión con abrazadera de sujeción, 1 Cuerda  con ojales de sujeción y 1 Juego de pesas ranuradas y soporte. Material: latón. Masa de pesos: 2 x 5g, 2 x 10g, 2 x 20g, 2 x 50g. Masa del soporte: 50g
	 
	 
	 
	

	5
	EQUIPO PARA CAÍDA LIBRE
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Science Lab de Mecánica ME3 (Kit). Kit de experimentos para estudiantes del sistema de laboratorio de ciencias en el campo de la física. El kit incluye material para un grupo de trabajo en una bandeja preformada. Con el kit ME3, junto con el Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi, se pueden realizar 20 experimentos, compatibles con planes de estudio internacionales. Los estudiantes abordan temas de dinámica y movimiento. Al trabajar con los temas requeridos por el plan de estudios, también desarrollan habilidades de comunicación y evaluación. La combinación con el Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi facilita el aprendizaje digital. Temas experimentales: Movimiento uniforme, Movimiento uniformemente acelerado, Leyes de Newton, Caída libre, Experimentos de colisión elástica
Experimentos de colisión inelástica, Conservación del momento lineal. Incluye:  1 Sedal, 1 Arcilla de moldear, 1 Carretilla, 1 Muelle y amortiguador, 1 Pesos de conducción, conjunto, 1 Peso adicional 100 g, 1 Peso adicional 50 g, 1 Bola de acero de 20 mm, 2 Pinza de montar, 2 Barrera de luz M, 1 Vivienda con barrera de luz, 1 rueda de radios, 1 Iniciar la plantilla, el carro, 1 Comienza el jig, bola, 1 Bandeja, baja, 1 Pin de extensión.
- 1 Riel de metal de precisión, 100 cm. Longitud: 100 cm. Escala lateral: divisiones en cm y dm. Escala adicional en milímetros en el interior
	 
	 
	 
	

	6
	EQUIPO PARA LANZAMIENTO PARABÓLICO
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Máquina lanzadora rande. Para experimentos cuantitativos y demostración de la ley de la balística, así como experimentos sobre la conservación de la energía. Mecanismo de resorte de tres etapas para diferentes velocidades de proyección; montaje giratorio en el punto de proyección, con ángulo de proyección ajustable continuamente. Microinterruptor integrado para el arranque sincronizado de un cronómetro eléctrico o una bola de caída libre para demostrar el principio de superposición. El dispositivo de proyección se sujeta a una mesa. Incluye diez bolas proyectil y dos bolas de caída libre. Ángulo de elevación: 0° ... 90°, divisiones de 5°. Inexactitud: ±3 cm en la dirección horizontal y ±2 cm en la dirección vertical. Bola proyectil: 10 mm de diámetro. Bola de caída libre: 30 mm de diámetro. Dimensiones: 55 cm x 12 cm x 11 cm. Peso: 2,6 kg. Velocidad de proyección: 2, 3 y 4 m/s. Alcance máximo de lanzamiento: 0.4, 0.9 y 1.6 m.
- 2 Mordaza de mesa. Para fijar varillas, paneles y bancos ópticos a las superficies de los bancos en posición vertical. Con dos orificios roscados, a través de los cuales se puede insertar el tornillo de sujeción según sea necesario. Ancho de las mordazas para las varillas de soporte: 27 mm. Ancho de mordaza para paneles: 20 mm. Grosor de la encimera: 47 mm
- 1 Cinta métrica. 
- 1 Soporte elevador, 16 x 13 cm. Soportes regulables en altura para colocar equipos de demostración en una posición elevada y ajustar continuamente la altura de los equipos individuales que forman parte de un montaje experimental. Incluye cuatro tornillos Tommy para fijar los equipos. Dimensiones: 16 cm x 13 cm. Carga máxima: 30 kg máx. (dependiendo de la altura). Altura: 60mm ... 250 mm. Peso: 1,8 kg
- 1 Regla vertical, l = 1 m. Para medir distancias verticales, por ejemplo, en experimentos con objetos en caída libre y oscilación de péndulos de resorte.  con dos indicadores móviles y una varilla de soporte para su fijación. Longitud: 1 m. Graduación: dm, cm y mm. Ancho: 25 mm
- 1 Zócalo. Base cilíndrica con tornillo de sujeción para fijar varillas y paneles. La ranura rectangular en la parte inferior permite desplazar el equipo a lo largo de una escala lineal o una regla. La ranura central sirve como soporte para sujetar una escala lineal. Ancho de mordaza para varillas: hasta 14 mm. Ancho de mordaza para paneles de hasta 9,5 mm. Dimensiones: 5,5 cm x 6 cm de diámetro. Peso: 0,75 kg
- 1 Bandeja 6 x 2 RE. Tamaño: 6 x 2 RE. Dimensiones exteriores: 552 mm x 197 mm x 48 mm
- 1 Arena de cuarzo, 1 kg.
- 2 Mordaza de mesa, sencilla. Para la sujeción vertical de varillas a mesas de trabajo. Montaje en dos orificios mediante tornillos de sujeción. Ancho de la mordaza: 14 mm. Grosor de la encimera: 60 mm
- 2 Mordaza múltiple. Ancho de la mordaza para varillas: 14 mm. Ancho de mordaza para paneles 12 mm
- 2 Varilla de sop. 450 x 10mm. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	7
	EQUIPO PARA LEY DE HOOKE
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Resorte helicoidal 25 N/m. Muelle helicoidal para experimentos de extensión y oscilación. Constante elástica: 25 Nm - 1. Carga máxima: 5 N. Longitud: 12 cm. Diámetro: 1,5 cm 
- 1 Resorte helicoidal 32 N/m. Resorte helicoidal para experimentos de extensión y oscilación. Constante elástica: 32 Nm -1. Carga máxima: 10 N. Longitud: 35 cm. Diámetro: 3,5 cm
- 2 Pesa ranurada 10 g. Altura: 2,3 mm. Diámetro: 28 mm. Diámetro del orificio: 3,1 mm
- 1 Pesa ranurada 50 g. Altura: 12 mm. Diámetro: 28 mm. Diámetro del orificio: 3,1 mm
- 2 Base de soporte MF. Para configurar un sistema flexible de bases de soporte, que permite atornillar varillas verticales y unir varillas horizontales entre ellas. Incluye toma para tacos de 4 mm. Ancho de la extensión para varillas verticales: máximo 13 mm o ½ pulgada. Diámetro del orificio para las varillas base: 10 mm cada una. Orificios de inserción: cada uno de 4 mm de diámetro. Dimensiones: 18,5 cm x 4 cm x 3,5 cm
- 1 Par de manecillas. Para usar con varillas de soporte con un diámetro de 10 mm y 12 mm.
- 1 Eje enchufable. Diámetro del eje: 4 mm. Diámetro del pin del enchufe: 4 mm. Longitud total: 5,5 cm
	 
	 
	 
	

	8
	EQUIPO PARA LÍNEAS EQUIPOTENCIALES
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Cubeta electrolítica. Para registrar líneas equipotenciales. Dimensiones: 26,5 cm x 26,5 cm x 2 cm. incluye: Tanque de plástico. Electrodos de barra, par. Electrodos circulares, par. Electrodo anular
- 1 Pinzas de cocodrilo en cables banana de 4 mm (sin aislamiento). Aislamiento doble. Conector de entrada: Pinza. Conector de salida: Conector de 4 mm. Corriente nominal (A): 5 A. Incluye: Cable de conexión directa. Longitud del cable: 110cm. Protección de contacto.
- 1 Fuente de alimentación de CA/CC 0...24 V/0...10 A. Fuente de alimentación versátil, práctica y potente para laboratorio y demostraciones. Potente unidad de alimentación de bajo voltaje con salidas de CC y CA independientes y de variación continua; puede utilizarse como fuente de voltaje constante o de corriente constante CC. Incluye cuatro pantallas digitales de tres dígitos para corriente y voltaje CC/CA; protección electrónica permanente contra cortocircuitos. Indicador LED para funcionamiento a corriente constante o limitación de potencia. Las partes de CC y CA están aisladas galvánicamente y pueden utilizarse simultáneamente. Todas las salidas están aisladas galvánicamente de la red eléctrica y son flotantes.  Salida CC: 0 ... 24 V/0 ... 10 A, estabilizada, corriente máxima ajustable, máx. 144 W, protección permanente contra cortocircuitos mediante tomas de seguridad de 4 mm.  Ondulación residual a plena carga: < 25 mV pp. Salida CA: 0 ... 24 V/0 ... 6 A, con protección permanente contra cortocircuitos mediante tomas de seguridad de 4 mm.  Dos pantallas digitales para CC: corriente y voltaje. Dos pantallas digitales para corriente alterna: corriente y voltaje. Dimensiones: 312 mm x 225 mm x 117 mm. Peso: 3,4 kg
- 1 Multímetro Digital ~ 2.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ 10A AC/DC ~ Rango Manual. 
- 1 Aguja de acero. Aguja de acero para analizar líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico en electrostática. Longitud: 20 cm. Diámetro: 2 mm 
- 1 Enchufe de sujeción. Enchufe con clavija de 4 mm, un conector axial y un conector lateral. Conectores metálicos con resorte en fundas aislantes para conexiones eléctricas y sujeción mecánica de cables. Diámetro del pasador: 4 mm. Diámetro del casquillo: 4 mm. Rango de sujeción para toma lateral: hasta 4 mm
- 1 Varilla de soporte taladrada, 25 cm. Material: plástico. Diámetro: 12 mm. Longitud: 25 cm. Número de orificios: 1 axial, 6 laterales. Diámetro del orificio: 4 mm. Distancias entre orificios: 19 mm y 50 mm respectivamente
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	OSCILOSCOPIO DIGITAL 70MHZ, 1.25GSA/S, 2 CANALES
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Canales analógicos: 2, Resolución vertical: 12 bits, Ancho de banda: 70 MHz, Frecuencia de muestreo en tiempo real: 1,25 GSa/s, Profundidad máxima de memoria: 25 Mpts, Tasa de captura de forma de onda: 1 Mwfms/s, Admite alimentación tipo C, admite el uso de soportes de monitor estándar, Pantalla táctil HD de 7 pulgadas, con interfaces de salida USB, LAN y HDMI
	 
	 
	 
	

	10
	EQUIPO PARA CAMPO MAGNÉTICO
	Unidad
	9
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Conductores de corriente, juego de 4. Para medir la densidad de flujo magnético de conductores rectos y circulares que transportan corriente (ley de Biot-Savart). Conductor recto: Longitud: 40 cm y Conectores: enchufes de 4 mm. Bucles conductores: Radio: 2/4/6 cm y Con adaptador: enchufes de 4 mm con separación de 19 mm. Carga de corriente sostenida: 20 A 
- 1 Fuente de alimentación de gran amperaje de CC 1...30 V/0...20 A. Fuente de alimentación de voltaje extrabaja de altísima potencia. Puede utilizarse como fuente de voltaje o corriente constante, por lo que también es adecuada como sustituto de baterías. Se puede usar, por ejemplo, como fuente de corriente para el efecto Hall en metales, para generar campos magnéticos intensos o en el campo de la electrónica de potencia. Voltaje CC estabilizado y regulado, ajustable. Incluye dos pantallas digitales de tres dígitos para corriente y voltaje; con protección electrónica permanente contra cortocircuitos y sobretensiones externas. Indicador LED para funcionamiento con corriente constante. Salida: 1...32 V / 0...20 A, máx. 640 W a través de tomas de seguridad de 4 mm (máx. 5 A en la parte frontal, 20 A en la parte posterior). Ondulación residual a plena carga: 5 mV. Dos pantallas digitales de 3 dígitos para corriente y voltaje eléctricos. Dimensiones: 200 mm x 90 mm x 225 mm. Peso: 2,6 kg
- 1 Soporte para elemento enchufable. Con varilla de soporte para fijación a un banco óptico o soporte. Adecuado para componentes enchufables 2/19 o 2/50 u otros componentes con una separación entre conectores de 19 mm o 50 mm. Conexiones: seis tomas de 4 mm (en dos grupos de tres). Corriente máxima: 10 A. Diámetro de la varilla: 10 mm
- 1 Banco óptico, perfil S1, 1 m. Para experimentos de demostración, diseñado para alojar soportes de sujeción. Carril de perfil de aluminio con escala de medición empotrada en un lado. Longitud: 1 m. Escala: divisiones en cm y mm
- 1 Jinetillo óptico con mordaza 45/65. Para la fijación de lámparas ópticas y pantalla al banco óptico con perfil S1. Ancho de la base: 65 mm. Altura de la abrazadera: 45 mm. Ancho de sujeción para varillas: 12 mm
- 1 Jinetillo óptico con mordaza 45/35. Para la fijación de componentes ópticos a un banco óptico con perfil S1. Ancho de la base: 35 mm. Altura de la abrazadera: 45 mm. Ancho de sujeción para varillas: 12 mm
- 1 Juego de 6 acopladores, negros. Adaptadores de enchufe bidireccionales. Para conexiones seguras entre dos enchufes de 4 mm. Solo para uso en circuitos de muy baja tensión.
- 1 Cable de experimentación, 100 cm, rojo
- 1 Cable de experimentación, 100 cm, azul
	 
	 
	 
	

	11
	EQUIPO PARA PÉNDULO FÍSICO
	Unidad
	9
	CONSUMO
	

	 
	Varilla con 2 pesos móviles para investigar las oscilaciones de un péndulo físico o péndulo reversible utilizando el sensor rotacional S. Longitud: 30 cm. Orificios: 5 orificios para la fijación o acoplamiento universal de varios péndulos. Incluye: 1 varilla, 2 pesas de 50 g, 1 tornillo moleteado.
	 
	 
	 
	

	12
	EQUIPO PARA ONDAS ESTACIONARIAS
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Generador de funciones/ondas arbitrarias. Frecuencia de salida máxima: 25 MHz, Frecuencia de muestreo: 625 MSa/s, Resolución vertical: 16 bits, Longitud de forma de onda arbitraria: 2 MPTS, Canales: 2. Pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Equipado con conector tipo C. permite el uso de un soporte de monitor estándar. tecnología SIFI II.
- 1 Hilo para demostraciones, l = 20 m. Cordón de poliamida trenzado. Diámetro: 1 mm. Carga máxima: 10 kg
- 1 Excitador de vibraciones. Para sonido de baja frecuencia y para excitar ondas en cuerdas (experimento de Melde) y muelles helicoidales. Incluye placa para generar frentes de onda planos y tornillos roscados para fijar elementos como ganchos. También incluye un soporte con rosca para varillas de soporte. Frecuencia: hasta 5 kHz. Impedancia: 8 Ω. Capacidad: 100 W. Conexión: dos tomas de 4 mm. Dimensiones: 19 cm x 19 cm x 8 cm. Peso: 1,7 kg
- 1 Polea 100 mm Ø, enchufable. Con ranura para cable, cojinete de fricción, clavija y conector axial. Fabricado en plástico. Diámetro del enchufe y la toma: 4 mm cada uno. Diámetro efectivo de la polea: 100 mm. Casquillos en el disco de la polea: 2 de 25 mm, 6 de 50 mm
	 
	 
	 
	

	13
	EQUIPO PARA CUBETA DE ONDAS
	Unidad
	5
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Cubeta de ondas con motor estroboscópico D. Se utilizan ondas en el agua para demostrar la propagación, reflexión, refracción, interferencia, difracción y el efecto Doppler. Las oscilaciones de un diafragma en el equipo de suministro se transmiten, en forma de fluctuaciones de presión de aire, a la superficie del agua mediante generadores de ondas de diversas formas. Generación de ondas individuales, es decir, generación de un paquete de ondas mediante botones. Al iluminar el tanque de ondas, se proyecta una imagen de las mismas sobre una pantalla vertical mediante un espejo plano (también se puede colocar el tanque sobre un proyector de transparencias). Se puede obtener una imagen estática de las ondas sincronizando una luz estroboscópica con el generador de ondas. Tanque de ondas con espejo y pantalla: Área proyectable del tanque de ondas: 30 cm x 19 cm, Tamaño de la pantalla: 50 cm x 32,5 cm y Dimensiones: 50 cm x 32,5 cm x 32 cm. Estroboscopio: Datos de la lámpara: 12 V, 55 W y Dimensiones: 18 cm x 10 cm x 25 cm. Distancia entre el tanque y el estroboscopio: 43 cm. Generador de frecuencia: Rango de frecuencia: 8 a 80 Hz (ajustable continuamente), Alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz mediante cable de alimentación, Fusibles: para 230 V: T 0,63 B; para 115 V: T 1,25 B, Dimensiones: 30 cm x 14 cm x 23 cm, Peso total: 12 kg. incluye: 1 Tanque de ondas con espejo, pantalla de proyección y estroboscopio. 1 Unidad de alimentación para generadores de olas y estroboscopio. 2 Generadores de ondas circulares. 1 Generador de ondas planas. 1 Conjunto de obstáculos (pared reflectante, ranura ancha, ranura múltiple de 4 vías, rejilla, tobogán de cubierta). 1 Conjunto de objetos refractantes (bloque grande, transparente y plano-paralelo, lente biconvexa, lente bicóncava, prisma). 1 Abrazadera para manguera. 1 Botella de plástico. 1 Botella con gotero para detergente líquido. 1 Nivel de la diana, 1 Tubería
- 1 Cronómetro digital. Con función de inicio y parada, tiempos intermedios, función de alarma y señal acústica horaria. División: de 1/100 de segundo a 30 minutos, de 1 segundo a 24 horas. Tipo de batería UCC392, Renata 2 o Toshiba LR 41
	 
	 
	 
	

	14
	EQUIPO PARA REFLEXIÓN DE ONDAS ULTRASÓNICAS
	Unidad
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Transmisor ultrasónico
- 1 Receptor ultrasónico
- 1 Generador 40 kHz
- 1 Amplificador de CA
- 1 Espejo cóncavo acústico
- 1 Soporte sensor para espejo cóncavo
- 1 Osciloscopio Digital, Canales analógicos: 2, Resolución vertical: 12 bits, Ancho de banda: 70 MHz, Frecuencia de muestreo en tiempo real: 1,25 GSa/s, Profundidad máxima de memoria: 25 Mpts, Tasa de captura de forma de onda: 1 Mwfms/s, Admite alimentación tipo C, admite el uso de soportes de monitor estándar, Pantalla táctil HD de 7 pulgadas, con interfaces de salida USB, LAN y HDMI
- 1 Cable de medición BNC/enchufe de 4 mm
- 2 Banco óptico, perfil S1, 1 m
- 1 Junta giratoria con escala angular y mordaza
- 2 Jinetillo óptico con mordaza 105/65
- 1 Placa de reflexión
- 1 Varilla de soporte, 10 cm
- 1 Varilla de soporte, 25 cm
- 1 Varilla de soporte 50 cm, 10 mm Ø
- 1 Nuez universal
- 1 Nivel de burbuja, 14 mm Ø
- 1 Cinta métrica
- 2 Adaptador de alimentación 115 V/12 V CA
	 
	 
	 
	

	15
	EQUIPO PARA FIBRA ÓPTICA
	Unidad
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Óptica de enfoque, f = 60 mm
- 1 Filtro de paso de banda de 1.5 µm en C25
- 1 WDM Acoplador de fusión 980/1550 nm
- 1 Fibra colimadora con conector ST, zurdo
- 1 Fibra colimadora con conector ST, diestro
- 1 Acoplador ST en C25 montado
- 1 Módulo de fibra dopada con erbio de 8 m
- 1 Módulo de acoplamiento de salida
- 3 Cable de conexión de fibra ST / ST de 0.25 m de longitud
- 1 Cable de conexión de fibra ST / ST de 1 m de longitud
- 1 Pantalla de convertidor de infrarrojos de 800 a 1400  nm
- 1 Caja de acondicionamiento de señal fotodetector
- 1 Fotodetector PIN de silicio
- 1 Fotodetector InGaAs
- 1 Osciloscopio Digital, Canales analógicos: 2, Resolución vertical: 12 bits, Ancho de banda: 70 MHz, Frecuencia de muestreo en tiempo real: 1,25 GSa/s, Profundidad máxima de memoria: 25 Mpts, Tasa de captura de forma de onda: 1 Mwfms/s, Admite alimentación tipo C, admite el uso de soportes de monitor estándar, Pantalla táctil HD de 7 pulgadas, con interfaces de salida USB, LAN y HDMI
- 2 Cable de alta frecuencia, BNC-BNC, 1,5 m
- 1 Controlador para diodo láser
- 1 Adaptador de alimentación 115 V/12 V CA
- 1 Módulo láser de diodo, conector de fibra ST
- 1 Riel perfilado de 500 mm
- 1 Riel perfilado de 1000 mm
- 1 Placa de montaje C25 con soporte 20 mm
- 2 Caja de transporte y almacenamiento # 01
- 1 LIT-print: Fibra Láser, inglés
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	EQUIPO PARA CAPACIDADES CALORÍFICAS
	Unidad
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Tapa para vaso Dewar
- 1 Vaso de Dewar
- 1 Calentador de Noak
- 1 Granalla de cobre, 200 g
- 1 Perlas de vidrio, 100 g
- 1 Granalla plomo, 200 g, Ø 3 mm
- 1 Balanza de laboratorio escolar 610 Tara
- 1 Generador de vapor, 115 V
- 1 Vaso, 400 ml, forma baja
- 1 Tubo de silicona 7 mm Ø, 1 m
- 1 Trípode en forma de V, 20 cm
- 1 Varilla de soporte, 47 cm
- 1 Mordaza múltiple
- 1 Pinza universal 0...80 mm
- 1 Guantes protectivas contra el calor
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	EQUIPO PARA RAYOS X
	Unidad
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	
Debe incluir como mínimo:
- 1 Aparato de Rayos X con tubo de Mo, completo, Aparato completo controlado por microprocesador con tubo de rayos X de molibdeno y goniómetro, diseñado para realizar una amplia variedad de experimentos en física de rayos X. El sistema de alto voltaje, el tubo de rayos X y la cámara de experimentación están contenidos dentro de una carcasa a prueba de radiación. Diseñado como un aparato de rayos X escolar y un equipo totalmente protegido. La homologación también es válida para tubos de rayos X adicionales (Fe, Cu, Ag, W, Au). Los tubos de rayos X se suministran ya ajustados para facilitar su intercambio. La máxima seguridad y comodidad operativa están garantizadas por el bloqueo automático de las puertas, que las desbloquea automáticamente cuando no se genera radiación de rayos X. Dos grandes pantallas muestran toda la información relevante sobre el experimento en curso. El voltaje y la corriente del tubo se pueden ajustar en los rangos de 0 a 35 kV y de 0 a 1 mA, respectivamente. El medidor de tasa incorporado permite la medición directa en conjunto con un tubo contador Geiger-Müller. El aparato de rayos X también se puede conectar a un PC mediante el puerto USB (software incluido) para registrar espectros de Bragg. Alternativamente, las dos salidas analógicas (tasa de conteo y posición angular) permiten la adquisición de datos mediante un registrador gráfico. El goniómetro permite el ajuste preciso de cualquier posición angular del sensor y el objetivo, así como el movimiento acoplado 2:1 del sensor y el objetivo; son posibles tanto los escaneos angulares manuales como automáticos. Dos conductos coaxiales apantallados y un conducto de acceso libre proporcionan acceso a la cámara experimental, por ejemplo, para conectar un detector de energía de rayos X. El dispositivo se entrega completamente ensamblado y ajustado, listo para su funcionamiento. Aparato de rayos X escolar y equipo totalmente protegido con homologación alemana para uso escolar (homologación n.º BFS 05/07 V/SchRöV) (apto para su uso con tubos intercambiables: Fe, Cu, Mo, Ag, W, Au). Tasa de dosis a una distancia de 10 cm: <1 µS/h. Dos circuitos de seguridad independientes para puertas, alta tensión y corriente de emisión (homologación de seguridad por TÜV Rheinland y conforme a la normativa de homologación PTB 2005). Cierre automático de puertas: las puertas solo se pueden abrir cuando no hay alta tensión, es decir, cuando no se genera radiación de rayos X (homologación de seguridad por TÜV Rheinland y conforme a la normativa de homologación PTB 2005). Alta tensión: 0 ... 35,0 kV (tensión CC regulada). Corriente del tubo: 0 ... 1,00 mA (CC regulada independiente). Tubo de rayos X visible con ánodo de molibdeno para radiación de onda corta característica: K α = 17,4 keV (71,0 pm), K β = 19,6 keV (63,1 pm). Pantalla fluorescente para experimentos de transiluminación: d = 15 cm. Medidor de tasa incorporado que incluye fuente de alimentación de voltaje para el tubo contador GM. Altavoz: para medidor de frecuencia audible. Dos pantallas de 4 dígitos (25 mm de altura) para mostrar, según se desee, lo siguiente: alto voltaje, corriente del ánodo, tasa de conteo, ángulo del objetivo/sensor, rango de escaneo, ancho de paso, tiempo de puerta. Goniómetro, controlado por motor paso a paso, con Modos de funcionamiento: control manual y escaneo automático solo para sensor, solo para objetivo, acoplamiento 2:1, Rango angular: Objetivo ilimitado (0° ... 360°) y Sensor: -10° ... +170°. Ancho de paso: 0,1°. Temporizador de exposición, tiempo de puerta: 0,5 s ... 9999 s. Casquillos en la cámara experimental: cable coaxial de alta tensión, cable coaxial BNC, canal vacío para, por ejemplo, tubos, cables, etc. Salidas analógicas: cada una proporcional al ángulo objetivo y a la frecuencia de conteo para la conexión del registrador gráfico.Puerto USB para conectar un PC y controlar el aparato de rayos X, así como para registrar y evaluar los datos mediante el software Windows suministrado. Controladores de LabVIEW y MATLAB para Windows disponibles gratuitamente en página web del fabricante para control y medición definidos por el usuario. Consumo de energía: 120 VA. Dimensiones: 67 cm x 48 cm x 35 cm. Peso: 41 kg. incluye: Aparato de rayos X con tubo de molibdeno Goniómetro, Cristal de NaCl, espaciado de la red: 282 pm, Lámina de circonio, Cubierta para pantalla fluorescente, Guardapolvo, cable USB, Software para aparatos de rayos X, Clave de producto para la descripción del experimento para uso en línea y para uso fuera de línea en el Centro de documentación
- 1 Tubo de rayos X de Cu
- 1 Tubo de rayos X de Fe
- 1 Tubo de rayos X de W
- 1 Tubo de rayos X de Ag
- 1 Tubo de rayos X de Au
- 1 Accesorio Compton II para rayos X
- 1 Soporte de película para Rayos X
- 1 Modelo de vaso sanguíneo para sustancia de contraste
- 1 Modelo de implante
- 1 Película para rayos X
- 1 Condensador de placas para rayos X
- 1 Juego de muestras para la fluorescencia de las líneas K
- 1 Juego de muestras para la fluorescencia de las líneas L
- 1 Fuente de alimentación 450 V
- 1 Amplificador de electrómetro
- 1 Resistencia 1 GOhmio, 0,5 W, 5 %
- 2 Multímetro LDanalog 20
- 1 Cable de medición BNC/enchufe de 4 mm
- 2 Cable de experimentación, 19 A, 50 cm rojo
- 2 Cable de experimentación, 19 A, 50 cm azul
- 2 Cable de experimentación, 19 A, 50 cm negro
- 1 Cable de experimentación, 19 A, 100 cm rojo
- 1 Cable de experimentación, 19 A, 100 cm azul
- 1 Vaso de precipitado de cristal al borosilicato 3.3, 150 ml
- 1 Frasco de gollete ancho, vidrio marrón, 250 ml
- 1 Varilla de vidrio, 200 mm, Ø 6 mm
- 1 Yoduro potásico, 100 g
- 1 Tubo contador con ventanilla con cable para rayos α, β, γ y X
- 1 Absorbentes de rayos X
- 1 Juego de láminas absorbedoras
- 1 Detector de energía de rayos X
- 1 Accesorio Compton para rayos X
- 1 Accesorio “High Definition” para Rayos X
- 1 Cristal de LiF para reflexión de Bragg
- 1 Soporte de cristal
- 1 Cristal de KBr para reflexión de Bragg
- 1 Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos USB
- 1 Unidad MCA
- 1 Cable BNC, 1 m
- 1 Experimento virtual: Reflexión de Bragg
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	EQUIPO PARA MEDICIONES EN EL TÚNEL AERODINÁMICO
	Unidad
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 1 Túnel aerodinámico: Sección de trabajo cerrada con paredes laterales transparentes y fondo intercambiable, para experimentos cuantitativos relacionados con la aerodinámica y la física del vuelo, en combinación con el ventilador de succión y presión ( 373 041 ). Incluye una boquilla de succión para la entrada de aire sin turbulencias y una boquilla de salida, que se acopla al ventilador. Incorpora además un inserto en forma de cuña para la superficie inferior ("rampa de Bernoulli"), para investigaciones cualitativas de la caída de presión a lo largo de secciones transversales estrechas. Dimensiones de la sección de trabajo cerrada: 15 cm x 15 cm x 50 cm. Dimensiones (totales): 36 cm x 42 cm x 113 cm. Peso: 6 kg. incluye: 1 boquilla de succión, 1 Difusor para insertar el ventilador de succión y presión, Nivel inferior para experimentos relacionados con la física del vuelo y la resistencia del aire. 1 Filtro estabilizador, para protección contra cuerpos extraños aspirados y para laminar la corriente de aire. 1 Rampa de Bernoulli (a escala), 1 Tira de sellado (escalada), 1 Cubierta de plástico (transparente), 1 Pared trasera (negra) con líneas de orientación, 1 varilla de soporte, Ø 12 mm, 75 cm de largo con rosca, 1 Estuche de protección contra el polvo, 1 Clave de producto para la descripción del experimento para uso en línea  y para uso fuera de línea en el Centro de documentación.
- 1 Ventilador aspirador y soplador. Ventilador con velocidad variable continua y regulada electrónicamente. Funciona como ventilador de presión para flujo de aire libre en combinación con la sección de trabajo aerodinámica o como ventilador de succión en combinación con el túnel de viento. Consta de un bloque de ventilación, una base para montaje horizontal o vertical, una boquilla estrecha, una bola de poliestireno y una unidad de suministro. Dimensiones de la unidad de ventilador: 20,5 cm x 25,5 cm de diámetro. Nivel sonoro a una distancia de 1 m: máx. 70 dB. Consumo de energía: 300 VA. Apertura de la boquilla: 100 mm. Diámetro de la bola: 7,5 cm. 
- 1 Carro de medición para el túnel aerodinámico
- 1 Accesorios de medición 2
- 1 Dinamómetro sectorial 0,65 N
- 1 Sonda manométrica de Prandtl
- 1 Manómetro de precisión
- 1 Liquido coloreado para manometros 100 ml
- 1 Sensor de presión S, ± 70 hPa. Para medir diferencias de presión muy pequeñas con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Conexión al experimento mediante dos boquillas de manguera (4 mm de diámetro). Incluye tubo de PVC y dos conectores con boquilla. Rangos de medición: ±0,7/±2,1/±7/±21/±70 hPa. Resolución: 0,05 % del rango de medición. Dimensiones: 70 mm x 50 mm x 25 mm. Peso: 75 g
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	ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS LABORATORIOS DE FÍSICA 1
	Unidad
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Debe incluir como mínimo:
- 2 Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi, en combinación con guías interactivas en html5 permite visualizar en hasta 4 dispositivos en simultáneo la información. Pantalla gráfica: 9 cm (3,5"), QVGA a color (ajustable hasta 400 cd/m²) Entradas: Conectores de seguridad de 4 mm para U , I , P y E , conector tipo K para sonda de temperatura NiCr-Ni integrada, sensores S y sensores M. Rango de medición U : ±0,1/±0,3/±1/±3/±10/±30 V. Rango de medición I : ±0,03/±0,1/±0,3/±1/±3 A. Rango de medición ϑ : -200 ... +200 °C / -200 ... +1200 °C. Conexiones de sensores: 2 para cada uno de los sensores S y sensores M. Frecuencia de muestreo: máximo 500.000 valores/segundo. Funcionamiento: rueda táctil capacitiva grande (42 mm). Resolución: 12 bits. Resolución temporal de las entradas del temporizador: 20 ns. Altavoz: integrado para tonos clave y tubo contador GM (se puede desactivar según sea necesario). Dispositivo de almacenamiento de datos: tarjeta micro SD integrada para más de mil archivos de medición y capturas de pantalla. WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz) como punto de acceso o cliente (WPA/WPA2). Servidor VNC: integrado. Capacidad de la batería: 14 vatios-hora (tamaño AA, reemplazable). Duración de la batería: 8 horas en funcionamiento, varios años en modo de espera. Candado Kensington: como protección antirrobo. incluye: Cargador de batería y Sensor de temperatura NiCr-Ni.
- 2 Sensor de ultrasonido S. Para medir distancias y tiempos de propagación del sonido con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. La distancia se determina a partir del tiempo de vuelo de un impulso de ultrasonido. Las derivaciones permiten medir la velocidad y la aceleración. Medición de distancia: Distancia medible: 0,25 ... 10 m. Rangos de medición: 1/2/5/10 m (Δt = 20/40/100/200 ms). Resolución: 0,1 mm en los rangos de medición pequeños. Tiempo de propagación del sonido: Rango de medición: 10/20/50 ms. Resolución: 1 µs en los rangos de medición pequeños. Dimensiones: 65 mm x 51 mm x 27 mm. Peso: 0,1 kg
- 1 Sonda B multiuso S. Para medir la densidad de flujo magnético tangencial o axial con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi). Incluye varilla de soporte con rosca. Rangos de medición: ±10/±30/±100/±300/±1000 mT. Dirección de medición: conmutable. Error de medición: ±2 % más 0,5 % del valor límite del rango. Compensación: hasta 1000 mT en cada rango de medición. Dimensiones: 50 mm x 25 mm x 190 mm. Peso: 0,15 kg
- 1 Sensor de fuerza M, ± 50 N. Para medir componentes de fuerza de hasta ±50 N con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Su diseño rígido permite medir componentes de fuerza en cualquier posición del sensor de fuerza. Rangos de medición: ±5/±50 N. Resolución: 0,1 % del rango de medición. Compensación (tara): ±50 N en cada rango de medición. Fijación: con pernos de fijación en el soporte. Conexión: Mini-DIN Longitud del cable de conexión: 0,3 m
- 1 Sensor de giro S. Para la medición sin fricción de movimientos rotacionales, desplazamientos lineales, amplitudes, períodos y frecuencias rotacionales con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Magnitudes medidas: ángulo, trayectoria, amplitud y período de oscilación, frecuencia rotacional. Magnitudes derivadas: velocidad, aceleración (con licencias vitalicia). Rango de medición: sin tope mecánico (codificador incremental). Resolución angular: 0,18°. Resolución de trayectoria: 0,08 mm. Resolución temporal: 0,001 s. Resolución de frecuencia: 0,001 Hz.  Eje: doble rodamiento de bolas.
- 4 Masas adicionales, par. Para duplicar y triplicar la masa de los carros. Los pesos se pueden asegurar para evitar que se deslicen en el carro mediante un tapón de acoplamiento (incluido). Dimensiones: 11,3 cm x 4,4 cm x 1,2 cm. Peso: 496 g (= 500 g con el conector incluido)
- 4 Muelle de choque grande. Con conector de 4 mm para montaje en un carro. para experimentos en carril 1,5 m (ancho de vía de 45 mm). Para investigar el proceso de impacto. 
- 8 Cable de extensión, 15 polos. Para conectar sensores de la serie S con Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi. Longitud: 2 m
- 8 Bloque de soporte MF. Para fijar accesorios con orificios de 4 mm o tapones de 4 mm a varillas o tubos de soporte. Orificios de inserción: 8, de 4 mm de diámetro cada uno. Ancho de la extensión para varillas y tubos: máximo 13 mm o ½ pulgada. Dimensiones: 5 cm x 6 cm x 3 cm
- 16 Enchufe de acoplamiento 4 mm. Para conectar dos aparatos con un enchufe de 4 mm. Diámetro del tapón: 4 mm. Longitud: 4,2 cm
- 4 Barrera luminosa multiuso. puede utilizarse con banderas de interrupción estándar o con la rueda de radios combinada como transductor de movimiento. Es ideal para su uso con el carril 1,5 m (ancho de vía de 45 mm) y se adapta al riel ranurado del lado del riel. También puede utilizarse en instalaciones independientes montadas sobre una varilla. Conexión mediante caja de temporizador o temporizador S. Conexiones mecánicas: clavijas de 4 mm, separación de 19 mm y Rosca: M6. Conexiones: Enchufe de 6 polos. Banderas de interrupción, ancho: 5 mm. Dimensiones: 4 cm x 3 cm x 7,5 cm. Peso: 150 g
- 4 Rueda de radios multiuso. La rueda de radios combinada montada sobre rodamientos de bolas se utiliza con la barrera de luz combinada como polea de deflexión y transductor de movimiento. Resolución de trayectoria: Caja del temporizador: 1 cm y Temporizador S: 1 cm o ±1 mm con detección de la dirección de rotación. Diámetro: 52 mm. División interna: 16 ranuras. División externa: 40 ranuras. Capacidad de carga máxima: 20 N (≈2 kg)
- 4 Timer S. Permite la conexión de dos barreras de luz o de una barrera de luz combinada con una rueda de radios combinada a  Dispositivo de medición multicanal de adquisición de datos Movil wifi.
- 4 Cable de unión, de 6 polos, 1,5 m. Con conectores de 6 pines en ambos extremos. Corriente: máx. 1 A por cable
- 4 Imán de retención con manguito
- 4 Adaptador para imán de retención con disparador
- 20 Varilla de soporte 245 mm, 10 mm Ø, con rosca M6
- 1 Varilla de sop. 450 x 10mm
- 4 Regla con manecillas
- 4 Cable de experimentación, 50 cm, rojo
- 4 Cable de experimentación, 50 cm, azul
- 4 Cable de experimentación, 200 cm, rojo
- 4 Cable de experimentación, 200 cm, azul
- 4 Soporte elevador, 16 x 13 cm. Soportes regulables en altura para colocar equipos de demostración en una posición elevada y ajustar continuamente la altura de los equipos individuales que forman parte de un montaje experimental. Incluye cuatro tornillos Tommy para fijar los equipos. Dimensiones: 16 cm x 13 cm. Carga máxima: 30 kg máx. (dependiendo de la altura). Altura: 60mm ... 250 mm. Peso: 1,8 kg
- 4 Regla vertical, l = 1 m. Para medir distancias verticales, por ejemplo, en experimentos con objetos en caída libre y oscilación de péndulos de resorte.  con dos indicadores móviles y una varilla de soporte para su fijación. Longitud: 1 m. Graduación: dm, cm y mm. Ancho: 25 mm
- 4 Zócalo. Base cilíndrica con tornillo de sujeción para fijar varillas y paneles. La ranura rectangular en la parte inferior permite desplazar el equipo a lo largo de una escala lineal o una regla. La ranura central sirve como soporte para sujetar una escala lineal. Ancho de mordaza para varillas: hasta 14 mm. Ancho de mordaza para paneles de hasta 9,5 mm. Dimensiones: 5,5 cm x 6 cm de diámetro. Peso: 0,75 kg
- 4 Bandeja 6 x 2 RE. Tamaño: 6 x 2 RE. Dimensiones exteriores: 552 mm x 197 mm x 48 mm
- 4 Arena de cuarzo, 1 kg.
- 5 Bloque de fricción, dependiente del área y del material
- 5 Pesa ranurada, 100 g
- 5 Pesa ranurada, 200 g
- 9 Pesa ranurada, 500 g
- 4 Resorte helicoidal 25 N/m. Muelle helicoidal para experimentos de extensión y oscilación. Constante elástica: 25 Nm - 1. Carga máxima: 5 N. Longitud: 12 cm. Diámetro: 1,5 cm 
- 4 Resorte helicoidal 32 N/m. Resorte helicoidal para experimentos de extensión y oscilación. Constante elástica: 32 Nm -1. Carga máxima: 10 N. Longitud: 35 cm. Diámetro: 3,5 cm
- 8 Pesa ranurada 10 g. Altura: 2,3 mm. Diámetro: 28 mm. Diámetro del orificio: 3,1 mm
- 4 Pesa ranurada 50 g. Altura: 12 mm. Diámetro: 28 mm. Diámetro del orificio: 3,1 mm
- 4 Cubeta electrolítica. Para registrar líneas equipotenciales. Dimensiones: 26,5 cm x 26,5 cm x 2 cm. incluye: Tanque de plástico. Electrodos de barra, par. Electrodos circulares, par. Electrodo anular
- 4 Pinzas de cocodrilo en cables banana de 4 mm (sin aislamiento). Aislamiento doble. Conector de entrada: Pinza. Conector de salida: Conector de 4 mm. Corriente nominal (A): 5 A. Incluye: Cable de conexión directa. Longitud del cable: 110cm. Protección de contacto.
- 4 Multímetro Digital ~ 2.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ 10A AC/DC ~ Rango Manual. 
- 4 Aguja de acero. Aguja de acero para analizar líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico en electrostática. Longitud: 20 cm. Diámetro: 2 mm 
- 4 Enchufe de sujeción. Enchufe con clavija de 4 mm, un conector axial y un conector lateral. Conectores metálicos con resorte en fundas aislantes para conexiones eléctricas y sujeción mecánica de cables. Diámetro del pasador: 4 mm. Diámetro del casquillo: 4 mm. Rango de sujeción para toma lateral: hasta 4 mm
- 1 Cubeta de ondas con motor estroboscópico D. Se utilizan ondas en el agua para demostrar la propagación, reflexión, refracción, interferencia, difracción y el efecto Doppler. Las oscilaciones de un diafragma en el equipo de suministro se transmiten, en forma de fluctuaciones de presión de aire, a la superficie del agua mediante generadores de ondas de diversas formas. Generación de ondas individuales, es decir, generación de un paquete de ondas mediante botones. Al iluminar el tanque de ondas, se proyecta una imagen de las mismas sobre una pantalla vertical mediante un espejo plano (también se puede colocar el tanque sobre un proyector de transparencias). Se puede obtener una imagen estática de las ondas sincronizando una luz estroboscópica con el generador de ondas. Tanque de ondas con espejo y pantalla: Área proyectable del tanque de ondas: 30 cm x 19 cm, Tamaño de la pantalla: 50 cm x 32,5 cm y Dimensiones: 50 cm x 32,5 cm x 32 cm. Estroboscopio: Datos de la lámpara: 12 V, 55 W y Dimensiones: 18 cm x 10 cm x 25 cm. Distancia entre el tanque y el estroboscopio: 43 cm. Generador de frecuencia: Rango de frecuencia: 8 a 80 Hz (ajustable continuamente), Alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz mediante cable de alimentación, Fusibles: para 230 V: T 0,63 B; para 115 V: T 1,25 B, Dimensiones: 30 cm x 14 cm x 23 cm, Peso total: 12 kg. incluye: 1 Tanque de ondas con espejo, pantalla de proyección y estroboscopio. 1 Unidad de alimentación para generadores de olas y estroboscopio. 2 Generadores de ondas circulares. 1 Generador de ondas planas. 1 Conjunto de obstáculos (pared reflectante, ranura ancha, ranura múltiple de 4 vías, rejilla, tobogán de cubierta). 1 Conjunto de objetos refractantes (bloque grande, transparente y plano-paralelo, lente biconvexa, lente bicóncava, prisma). 1 Abrazadera para manguera. 1 Botella de plástico. 1 Botella con gotero para detergente líquido. 1 Nivel de la diana, 1 Tubería
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	BANCO DE TRABAJO EN FORMA DE L
	UNIDAD
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	con Dimensiones:
Ancho: 1800/1200 mm
Profundidad: 600 mm
Alto: 750 mm

Banco de trabajo para laboratorio certificado conforme a las normas PPP 53235C:2020, DIN EN 13150:2020 y AFPS GS 2019:01 PAK, cumpliendo con los requisitos de seguridad, estabilidad, resistencia mecánica, funcionalidad y control de sustancias potencialmente nocivas aplicables a el equipamiento de laboratorio y estaciones de trabajo educativas.

Superficie de trabajo en melamina, espesor: 30 mm, compuesta por:
• 1,20 m, Superficie de trabajo en melamina, profundidad: 600 mm
• 1,20 m, Superficie de trabajo en melamina, profundidad: 600 mm
Estructura tipo C altura 750 mm:
• 2,00 unidades, Estructura tipo C tamaño 1200, altura 750 mm
• Estructura fabricada en láminas de acero, en tubos rectangulares soldados
Serie CF para altura de 750 mm, cajoneras móviles bajo mesa con 4 ruedas dobles de rodamiento, 2 ruedas giratorias con freno:
• 1,00 unidad, Cajonera bajo mesa tamaño 450, móvil, con 4 cajones extraíbles
• 1,00 unidad, Sistema de cierre centralizado para los elementos de cajones
• Las muebles móviles cuentan con certificación conforme a la norma PPP 53294D:2024 e incorporar un sistema de bloqueo interdependiente de cajones (interlock system), mediante el cual únicamente un cajón pueda permanecer abierto simultáneamente, garantizando la estabilidad estructural y la seguridad del usuario durante la operación. Asimismo, deberán estar equipados con ruedas dobles de rodamiento, incluyendo dos ruedas giratorias y dos ruedas giratorias con sistema de bloqueo/freno, que permitan una movilidad segura y estable del gabinete.
El fabricante del equipamiento de laboratorio deberá contar con certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que garantice la implementación de un sistema de gestión ambiental orientado al control, seguimiento y mejora continua del desempeño ambiental en sus procesos de producción. Asimismo, deberá contar con certificación EN ISO 14006:2020, relacionada con la incorporación de criterios de ecodiseño en el desarrollo y fabricación del equipamiento de laboratorio, promoviendo la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto, el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad en los procesos de manufactura.
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	BANCO DE TRABAJO PARA LABORATORIO 1
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	6
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Con Dimensiones:
Ancho: 1200 mm
Profundidad: 600 mm
Alto: 900 mm

Banco de trabajo para laboratorio certificado conforme a las normas PPP 53235C:2020, DIN EN 13150:2020 y AFPS GS 2019:01 PAK, cumpliendo con los requisitos de seguridad, estabilidad, resistencia mecánica, funcionalidad y control de sustancias potencialmente nocivas aplicables a el equipamiento de laboratorio y estaciones de trabajo educativas.

Superficie de trabajo en resina fenólica, espesor: 25 mm, compuesta por:
• 1,20 m, Superficie de trabajo en resina fenólica, profundidad: 600 mm
Estructura tipo C altura 900 mm:
• 1,00 unidades, Estructura tipo C tamaño 1200, altura 900 mm
• Estructura fabricada en láminas de acero, en tubos rectangulares soldados
El fabricante del equipamiento de laboratorio deberá contar con certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que garantice la implementación de un sistema de gestión ambiental orientado al control, seguimiento y mejora continua del desempeño ambiental en sus procesos de producción. Asimismo, deberá contar con certificación EN ISO 14006:2020, relacionada con la incorporación de criterios de ecodiseño en el desarrollo y fabricación del equipamiento de laboratorio, promoviendo la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto, el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad en los procesos de manufactura.
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	con Dimensiones:
Ancho: 1500 mm
Profundidad: 1800 mm
Alto: 900 mm

Banco de trabajo para laboratorio certificado conforme a las normas PPP 53235C:2020, DIN EN 13150:2020 y AFPS GS 2019:01 PAK, cumpliendo con los requisitos de seguridad, estabilidad, resistencia mecánica, funcionalidad y control de sustancias potencialmente nocivas aplicables a el equipamiento de laboratorio y estaciones de trabajo educativas.

Superficie de trabajo en resina fenólica, espesor: 25 mm, compuesta por:
• 1,50 m, Superficie de trabajo en resina fenólica, profundidad: 900 mm
• 1,50 m, Superficie de trabajo en resina fenólica, profundidad: 900 mm
Estructura tipo C altura 900 mm:
• 2,00 unidades, Estructura tipo C tamaño 1500, altura 900 mm
• Estructura fabricada en láminas de acero, en tubos rectangulares soldados
El fabricante del equipamiento de laboratorio deberá contar con certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que garantice la implementación de un sistema de gestión ambiental orientado al control, seguimiento y mejora continua del desempeño ambiental en sus procesos de producción. Asimismo, deberá contar con certificación EN ISO 14006:2020, relacionada con la incorporación de criterios de ecodiseño en el desarrollo y fabricación del equipamiento de laboratorio, promoviendo la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto, el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad en los procesos de manufactura.
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	con Dimensiones:
Ancho: 3900 mm
Profundidad: 1800 mm
Alto: 900 mm

Banco de trabajo para laboratorio certificado conforme a las normas PPP 53235C:2020, DIN EN 13150:2020 y AFPS GS 2019:01 PAK, cumpliendo con los requisitos de seguridad, estabilidad, resistencia mecánica, funcionalidad y control de sustancias potencialmente nocivas aplicables a el equipamiento de laboratorio y estaciones de trabajo educativas.

Superficie de trabajo en resina fenólica, espesor: 25 mm, compuesta por:
• 3,90 m, Superficie de trabajo en resina fenólica, profundidad: 900 mm
• 3,90 m, Superficie de trabajo en resina fenólica, profundidad: 900 mm
Estructura tipo C altura 900 mm:
• 4,00 unidades, Estructura tipo C tamaño 1200, altura 900 mm
• 2,00 unidades, Estructura tipo C tamaño 1500, altura 900 mm
• Estructura fabricada en láminas de acero, en tubos rectangulares soldados
El fabricante del equipamiento de laboratorio deberá contar con certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que garantice la implementación de un sistema de gestión ambiental orientado al control, seguimiento y mejora continua del desempeño ambiental en sus procesos de producción. Asimismo, deberá contar con certificación EN ISO 14006:2020, relacionada con la incorporación de criterios de ecodiseño en el desarrollo y fabricación del equipamiento de laboratorio, promoviendo la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto, el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad en los procesos de manufactura.
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	TERMINAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
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	Terminal de servicios certificado conforme a las especificaciones PPP 51065A:2022 y AfPS GS 2019:01 PAK, garantizando el cumplimiento de requisitos de seguridad, estabilidad, resistencia mecánica y seguridad química aplicables a sistemas de distribución de servicios. El sistema permite la integración y suministro de servicios eléctricos, comunicación/datos, gas combustible, aire comprimido y suministro/retorno de agua de refrigeración hacia las estaciones de trabajo
Concepto del equipamiento para salas multifuncionales compuesto por:
Terminal de servicios LABOdacta suspendido desde el techo para el suministro de todos los servicios requeridos al banco de trabajo.
Versión del módulo terminal de servicios, compuesta por una unidad compacta telescópica de elevación, longitud 675 mm, ajustable eléctricamente de forma cómoda. El motor y el accionamiento están integrados en una sola columna. Completo con cadena portacables (longitud aproximada de cadena: 1000 mm). Canal de servicios con recubrimiento en pintura electrostática para instalaciones eléctricas y de servicios.
• 1 unidad, Estructura inferior de techo para terminal de servicios. 
• 1 unidad, Espiral portacables para agrupación de líneas de alimentación eléctrica. 
Equipamiento eléctrico:
• 4 unidades, Cable flexible de alimentación eléctrica 5x6 mm² que permite conexión eléctrica dinámica. 
• 4 unidades, Cable patch para transmisión de datos de 1 m de longitud. Diseño altamente flexible para sistemas móviles de suministro desde techo. 
• 2 unidades, Tomacorriente doble tipo NEMA 5-15, 125V/15A, marca Legrand 885TRW, color blanco, identificado en color naranja. 
• 2 unidades, Tomacorriente doble tipo NEMA 5-15, 125V/15A, 6mA-FI, GFCI con función de auto prueba y botones de prueba y reinicio. Marca Legrand 1597TRW, color blanco. 
• 2 unidades, Tomacorriente doble tipo NEMA 5-15, 125V/15A, marca Legrand 885TRW, color blanco. 
• 2 unidades, Doble toma de datos RJ45 categoría 6 sin cableado. 
• 2 unidades Módulo doble de carga USB compuesto por: 
o 1 puerto USB-C 
o 1 puerto USB-A 
o Fuente de alimentación conmutada. 
Servicios mecánicos compuestos por:
• 1 unidad, Tubería flexible para conexión de gas. 
• 2 unidades, Válvula recta para aire comprimido (CA) con salida tipo columna. 
Incluye:
La tubería y el cableado desde la unidad de control hasta los terminales de servicios
El fabricante del equipamiento de laboratorio deberá contar con certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que garantice la implementación de un sistema de gestión ambiental orientado al control, seguimiento y mejora continua del desempeño ambiental en sus procesos de producción. Asimismo, deberá contar con certificación EN ISO 14006:2020, relacionada con la incorporación de criterios de ecodiseño en el desarrollo y fabricación del equipamiento de laboratorio, promoviendo la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto, el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad en los procesos de manufactura.
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	UNIDAD DE CONTROL 600 CON COMPRESOR
	UNIDAD
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	• 1 unidad, Gabinete de servicios modelo 600, altura de rejilla: 2000 mm, revestimiento hasta 3000 mm. Compartimiento superior con distribución de servicios y puertas abatibles. Panel de control con módulos intercambiables flexibles. Compartimiento inferior de instalación con puertas abatibles. Zócalo de 100 mm. 
• 1 unidad, Combinación de interruptor y pulsador con alarma sonora para unidad de distribución experimental y puntos de conexión flexibles, compuesto por: 
o 1 interruptor/llave 
o Posición de llave 1: punto de conexión principal activado (movimiento del péndulo), unidades de distribución experimental desactivadas, alarma sonora activada (movimiento del péndulo). 
o Posición de llave 2: unidades de distribución experimental activadas, punto de conexión principal desactivado (movimiento del péndulo). 
• 1 unidad, Pulsador doble con luz indicadora para alimentación eléctrica de estudiantes. 
• 1 unidad, Pulsador doble con luz indicadora para aire comprimido. 
• 1 unidad, Botón de parada de emergencia con iluminación LED. 
• 1 unidad, Contactor principal 4S 400V 40A – electricidad profesor. 
• 1 unidad, Contactor principal 2SD 230V 40A – electricidad estudiantes. 
• 1 unidad, Relé contactor 2SD 230V 20A para aire comprimido. 
• 1 unidad, Interruptor automático monopolar, 230V, curva B 6A – control. 
• 20 unidades, Interruptor automático monopolar 230V curva B 16A – tomacorrientes de seguridad para estudiantes. 
• 1 unidad, Interruptor automático monopolar 230V 16A – tomacorrientes de seguridad. 
• 1 unidad, Interruptor automático monopolar 230V 16A – motor. 
• 1 unidad, Interruptor automático monopolar 230V 16A para compresor. 
• 2 unidades; Interruptor automático monopolar 230V 16A – reserva. 
Con espacio para compresor.
• 1 unidad, Compresor, Especificaciones técnicas del compresor silencioso:
o Capacidad de admisión de aire: 50 l/min 
o Caudal efectivo de aire: 37 l/min 
o Ciclo de trabajo permitido (aprox.): 50–70 % 
o Presión máxima: 8 bar 
o Velocidad del compresor: 1400 rpm.
El fabricante del equipamiento de laboratorio deberá contar con certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que garantice la implementación de un sistema de gestión ambiental orientado al control, seguimiento y mejora continua del desempeño ambiental en sus procesos de producción. Asimismo, deberá contar con certificación EN ISO 14006:2020, relacionada con la incorporación de criterios de ecodiseño en el desarrollo y fabricación del equipamiento de laboratorio, promoviendo la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto, el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad en los procesos de manufactura.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	26
	MODULO DE ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	1
	ACTIVO FIJO
	

	 
	Gabinete alto certificado conforme a la especificación PPP 53294D:2024, garantizando el cumplimiento de requisitos de estabilidad, resistencia estructural, seguridad antivolcamiento, capacidad de carga, durabilidad de puertas, bisagras, entrepaños y herrajes, así como condiciones de seguridad y desempeño para uso en laboratorios y entornos educativos/técnicos.
Consiste en:
• 4 unidad, Gabinete de altura completa tamaño 1200 mm, altura 2000 mm, con 2 puertas abatibles completamente acristaladas, vidrio de seguridad laminado y 4 entrepaños interiores. 
• 4 unidad, Gabinete superior tamaño 1200 mm, altura 730 mm, con 2 puertas abatibles, 1 entrepaño interior y 1 riel para escalera.
• 1 unidad, Escalera de 8 peldaños para gabinetes superiores.
• 1 unidad, Riel de estacionamiento para escalera, diseñado para sujetar la escalera al panel lateral del gabinete o a la pared, longitud 520 mm, color gris claro.
El fabricante del equipamiento de laboratorio deberá contar con certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que garantice la implementación de un sistema de gestión ambiental orientado al control, seguimiento y mejora continua del desempeño ambiental en sus procesos de producción. Asimismo, deberá contar con certificación EN ISO 14006:2020, relacionada con la incorporación de criterios de ecodiseño en el desarrollo y fabricación del equipamiento de laboratorio, promoviendo la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto, el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad en los procesos de manufactura.
	 
	 
	 
	


REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES:

	ITEM
	CRITERIO
	ACREDITACION

	1
	CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN
	Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta las certificaciones de cadena de distribución y/o la autorización correspondiente que acredite su autorización para la comercialización y el servicio posventa de los equipos ofertados. Cada certificación debe cubrir explícitamente tanto la distribución como el servicio posventa, asegurando la trazabilidad completa desde el fabricante de los equipos hasta el proponente de la oferta. En caso de ofertar elementos de diferentes marcas, el proponente deberá proporcionar el número necesario de certificaciones que garanticen la autorización en la distribución y el servicio posventa de cada una de ellas. 

La ausencia del componente de servicio posventa en cualquiera de las certificaciones de la cadena será causal de desestimación de la oferta.

	2
	CATÁLOGOS Y/O FICHAS TECNICAS
	Los oferentes deberán anexar los catálogos y/o fichas técnicas originales de los equipos propuestos, Lo anterior con el fin de poder efectuar la evaluación técnica en forma adecuada. Se aceptará catálogos originales ó copias de páginas WEB del fabricante, aclarando que estas últimas deben incluir en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados y deben corresponder a la marca y referencia exacta del equipo ofrecidos.

	3
	CERTIFICADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS
	Para los ítems del 20 al 26, deberán estar certificados de acuerdo con las normas:

· DIN EN 13150:2020: establece los requisitos de seguridad, dimensiones y características de los bancos de trabajo de laboratorio destinadas a laboratorios educativos y de investigación.
· DIN VDE 0100-723:2005: Establece requisitos de seguridad para las instalaciones eléctricas de baja tensión en aulas y espacios destinados a la realización de experimentos, especialmente para la protección de las personas frente a riesgos eléctricos.
· DIN 30666:2022: establece requisitos y métodos de ensayo para sistemas de tuberías de gas prefabricados y listos para conectar, destinados a laboratorios y aulas de ciencias.

El cumplimiento de estas normas deberá acreditarse mediante certificación vigente expedida por un organismo competente.

Se aceptarán normas, certificaciones o estándares equivalentes, nacionales o internacionales, siempre que acrediten el cumplimiento de requisitos técnicos, de seguridad y de desempeño equivalentes o superiores a los establecidos en las normas anteriormente indicadas.





El proponente se compromete a cumplir en su totalidad con todos los requerimientos técnicos establecidos en el “Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”.

Nombre 
Firma
Representante Legal
C.C. No.



























ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Santiago de Cali, _______ (  ) de 2026.

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – UNIAJC 
Avenida 6 Norte No. 28 N 102
Oficina Jurídica - Piso 2do 
Ciudad.

Referencia.: Presentación de propuesta para participar en el proceso de LICITACION PUBLICA No. DJC-LP-08.01-060-2026.

OBJETO: “ADQUIRIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE CINEMÁTICA, DINÁMICA, ELECTROSTÁTICA, ELECTRODINÁMICA, MOVIMIENTOS ONDULATORIOS, ÓPTICA, FENÓMENOS TÉRMICOS Y ESTADO SÓLIDO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, SEDE YUMBO”

El suscrito _________________, actuando en nombre propio o en mi calidad de (representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, o apoderado), identificado con cédula de ciudadanía número ____________ expedida en ____________, me permito con la presente, presentar la propuesta relacionada en la referencia, por lo cual solicito ser evaluado en los requisitos habilitantes, para la adjudicación del contrato derivado de la licitación pública.

MANIFIESTO QUE:

Conozco las Condiciones Generales, información general del proceso de Selección, el Cuadro de la Propuesta, las Especificaciones Técnicas mínimas, y acepto todos los requisitos contenidos en ellos. 

Soy (somos) el (los) único (s) interesado(s) en la propuesta que presento (amos); que ninguna otra persona fuera de los aquí nombrados o por mi (nosotros) representados tiene interés en esta propuesta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexión alguna con otra persona o Entidad proponente en esta misma Convocatoria Pública.

Bajo la gravedad del juramento, como persona natural (o jurídica) no me (nos) encuentro (encontramos) incurso (s) dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar contempladas en las normas legales vigentes.

Para la determinación de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e impuestos legales vigentes necesarios para cumplir el objeto contractual.

Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la propuesta suministrado por la entidad como único documento de referencia para la elaboración y calificación de la mía.
Manifiesto o (manifestamos) que estoy (estamos) al día con las obligaciones legales tributarias y no me encuentro como deudor moroso del Estado por ningún concepto de acuerdo con lo señalado en la Ley 716 de diciembre 24 de 2001 Artículo 4º. Parágrafo 3º.

Sobre mi o alguno de nosotros no cursa ningún tipo de demandas o procesos civiles por embargos a favor de terceros de cualquier índole, que afecten de manera grave la ejecución del contrato. 

Valor de la Propuesta: __________________________ ($______________)
No de Folios de la propuesta: ________.

Adjunto igualmente como parte de esta propuesta, los siguientes documentos:
(Relacione aquí los documentos que presenta, iniciando con aquellos que obliga su presentación y adjúntelos a hoja seguida.)

Atentamente,


--------------------------------------			---------------------------------
Firma							Firma

El proponente señala como dirección para recibir comunicaciones relacionadas con esta propuesta, la siguiente:

	Nombre del proponente:
	

	C.C. o NIT.
	

	Nombre del representante legal:
	

	Dirección:
	

	Teléfono:
	Fax:

	Celular:
	E-mail:

	
	Ciudad:










ANEXO No. 3
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: “ADQUIRIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE CINEMÁTICA, DINÁMICA, ELECTROSTÁTICA, ELECTRODINÁMICA, MOVIMIENTOS ONDULATORIOS, ÓPTICA, FENÓMENOS TÉRMICOS Y ESTADO SÓLIDO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, SEDE YUMBO”.

El suscrito ________________________, actuando en nombre propio o en mi calidad de (representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, o apoderado, o persona natural), identificado con cédula de ciudadanía número ______________ expedida en _____________, me permito presentar propuesta económica, con el fin de participar en la LICITACION PUBLICA No. DJC-LP-08.01-060-2026, habiendo contabilizado todos los costos y gastos que se deriven de la participación en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA precitado, incluyendo tasas, impuestos, publicaciones y demás gravámenes. 
	No.
	
CANT
	Descripción 
	U.M- SI APLICA
	Valor Unitario  
	Valor IVA Unitario
	Valor Total Sin IVA
	Valor Total IVA Incluido

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL:

	IVA:

	TOTAL:




El valor correspondiente a la presente propuesta económica no estará sujeto a aumentos de ningún tipo.

El valor total de la propuesta es de:

________________________________________________________________________

($ ___________________) este valor incluye IVA y demás gastos.

_________________________
FIRMA DEL OFERENTE (representante legal o persona natural)

IMPORTANTE: El valor total de la propuesta se entenderá como la sumatoria de la resultante del precio unitario por el número de unidades requeridas, el cual debe incluir todos los costos en que incurra el proveedor, incluido el IVA, impuestos, timbres y similares.

	El proponente debe haber diligenciado el anexo. No. 2 para ser tenido en cuenta.

	Proponente recuerde que adjunto a este formato deberá presentar relación detallada de todos los elementos que cotiza con valores unitarios, valores totales y especificaciones técnicas.













































ANEXO No. 4
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Propuesta presentada a la UNIAJC para el proceso de LICITACION PUBLICA No. DJC-LP-08.01-060-2026.

PROPONENTE: _____________________________________________________

El suscrito _____________, actuando en nombre propio o en mi calidad de (representante legal de la empresa, consorcio o unión temporal, o apoderado), identificado con cédula de ciudadanía número ______________, expedida en ________________me permito con la presente, en cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones, presentar la siguiente relación de contratos:

	No. 
CONTRATO
	N° CONTRATO
EN EL RUP
	ENTIDAD CONTRATANTE
	OBJETO CONTRACTUAL
	VALOR (SMLMV) contratado
	FECHA DE INICIO 
	FECHA TERMINACION

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Proponente:  Recuerde que sólo se tendrá en cuenta la experiencia del proponente de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.4 del presente proceso de selección. 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información aquí aportada es veraz. Según el nuevo Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015.



Nombre 
Firma
Representante Legal
C.C. N°















ANEXO No 5
MODELO CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
LICITACION PUBLICA No. DJC-LP-08.01-060-2026

Los suscritos (NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL CONSORCIO), obrando en nombre propio (personas naturales) o en nombre y representación de ____________________________ (personas jurídicas), debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el Artículo 7, Numeral 1. De la Ley 80 de 1.993, conjuntamente formulamos PROPUESTA para el proceso de la LICITACION PUBLICA No. DJC-LP-08.01-060-2026, cuyo Objeto es: “ADQUIRIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE CINEMÁTICA, DINÁMICA, ELECTROSTÁTICA, ELECTRODINÁMICA, MOVIMIENTOS ONDULATORIOS, ÓPTICA, FENÓMENOS TÉRMICOS Y ESTADO SÓLIDO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, SEDE YUMBO”, de conformidad con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.

NOMBRE DEL CONSORCIO: (nombre completo del consorcio) El CONSORCIO ESTÁ INTEGRADO POR:

	NOMBRE
	PARTICIPACIÓN %

	
	

	
	



LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ES SOLIDARIA E ILIMITADA.

El Representante legal del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con cédula de ciudadanía Nº. ___de __, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la información, en caso de ser preseleccionados presentar la propuesta y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades.

La duración del consorcio es por _____________________________
La sede del consorcio es: ___________________________________
Dirección: ________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________
Ciudad: __________________________________________________

De igual forma, manifestamos que, en el evento de ser beneficiados con la adjudicación del Contrato, no revocaremos nuestra modalidad de asociación durante el plazo del contrato y hasta su liquidación.

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de ______de _______.
Atentamente,
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES)
                                                                












































ANEXO No 6
MODELO DEL DOCUMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL
LICITACION PUBLICA No. DJC-LP-08.01-060-2026.	

Los suscritos (NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE LA U-T-), obrando en nombre propio (personas naturales) o en nombre y representación de ____________________________ (personas jurídicas), debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el Artículo 7, Numeral 1. De la Ley 80 de 1.993, conjuntamente formulamos PROPUESTA para el proceso de la LICITACION PUBLICA No. DJC-LP-08.01-060-2026, cuyo Objeto es: “ADQUIRIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE CINEMÁTICA, DINÁMICA, ELECTROSTÁTICA, ELECTRODINÁMICA, MOVIMIENTOS ONDULATORIOS, ÓPTICA, FENÓMENOS TÉRMICOS Y ESTADO SÓLIDO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, SEDE YUMBO”, de conformidad con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.

En caso de que nos sea adjudicado el Contrato, responderemos SOLIDARIAMENTE por el cumplimiento de la propuesta y la ejecución del Contrato. Igualmente, manifestamos que designamos como representante de la Unión Temporal para todos los efectos legales a _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. __________________________ de _____________.

El porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros para la presente Unión Temporal es:

	INTEGRANTE
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)

	
	

	
	



De igual forma, manifestamos que, en el evento de ser beneficiados con la adjudicación del Contrato, no revocaremos nuestra modalidad de asociación durante el plazo del contrato y hasta su liquidación.

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de ______de _______.

Atentamente,

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL y DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES)
ANEXO No. 7
MINUTA CONTRATO
CONTRATO No.  LP-08.01- ___-2026

NOTA: LA PRESENTE MINUTA CORRESPONDE A UN MODELO DE CONTRATO QUE ESTARÁ SUJETA A LOS AJUSTES Y MODIFICACIONES DERIVADOS DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

	CONTRATANTE.

	Xxxxxxxxxxxx

	CONTRATISTA.
	XXXXXXXX

	NIT
	XXXXXXXXXX

	VALOR.
	$ XXXXXXXXX



Entre los suscritos a saber: Por una parte HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ, mayor de edad vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.428.445 de Cali (V),  quien obra en nombre y representación legal de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC por ostentar la calidad de Rector de la misma, según acuerdo 005 del 06 de mayo de 2022, debidamente facultado para la celebración del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará, EL CONTRATANTE y por la otra XXXXXXXXXX, identificada con NIT N° XXXXXXXXXXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con la cedula de ciudadanía N° XXXX de XXXX (XX), con domicilio en la ciudad de XXXXXXX, según consta en el certificado de Existencia y Representación legal de la Cámara de Comercio de Cali, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refieren las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, hemos convenido en celebrar el presente contrato de XXXXXX, previa las siguientes consideraciones: a) Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC conforme con los estudios previos y de conveniencia, requiere contratar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. b) Que acatando lo dispuesto por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se procedió a la escogencia del proponente a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA. c) Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC cuenta con los recursos para la celebración del presente contrato tal como consta en el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. XXXXX de XXXXX XX de 2024. d) Que, una vez efectuada la adjudicación, mediante Resolución No. XX del (XX) de XXXX de 2026 se adjudicó el contrato a XXXXXX, identificada con NIT N° XXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXXXXX. e) Este contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y demás disposiciones legales que la complementen, las civiles y comerciales pertinentes y en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUIRIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS DE CINEMÁTICA, DINÁMICA, ELECTROSTÁTICA, ELECTRODINÁMICA, MOVIMIENTOS ONDULATORIOS, ÓPTICA, FENÓMENOS TÉRMICOS Y ESTADO SÓLIDO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, SEDE YUMBO. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son documentos contractuales y por lo tanto forman parte del presente contrato: a) Justificación de la necesidad de la contratación. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No XXXX de XXXX XX de 2026.  c) Certificado de Existencia y Representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Cali. d) Fotocopia Cedula de ciudadanía del Representante Legal. e) Formato Hoja de vida.  f) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación y Constancia expedida por la Contraloría General de la Republica de no estar incluido en el boletín de responsables Fiscales. g) Propuesta del Contratista con todos los documentos que la integran. h) Certificado de cumplimiento de pago de los parafiscales, suscrita por el representante legal. i) copia del Registro Único Tributario (RUT). J) Certificación bancaria. TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, en el sitio acordado con el supervisor y/o interventor del contrato. 2) Mantener al día con las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos laborales. 3) Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato. 4) Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato. 5) Acatar las recomendaciones del supervisor y/o interventor, como enlace directo entre la UNIAJC y el Contratista. 6) Presentar facturas, si es del caso, correspondientes al cobro a las actividades y/o servicios realizados durante la ejecución del contrato. 7) Abstenerse de cobrar o facturar, si es del caso, por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 8) Garantizar la prestación de la actividad y/o servicio, en las condiciones previamente estipuladas entre el contratista y el supervisor y/o interventor. 9) Informar por escrito al Interventor y/o Supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 10) Atender los requerimientos que sean formulados por el Interventor y/o Supervisor, para efectos de ejecutar en debida forma el contrato. 11) Toda comunicación entre la UNIAJC y el contratista deberá constar por escrito con copia al Interventor y/o Supervisor del contrato. 12) Realizar las demás labores y actividades que, ajustándose explícitamente definidas en el presente contrato y siendo afines con el objeto de este, la ENTIDAD CONTRATANTE encuentre pertinente encomendarle. 13) Reportar a LA ENTIDAD CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. 14) El (la) CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas a obras, el (la) CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 15) El (la) CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. CUARTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y derechos señalados en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, normas concordantes, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones especiales, con la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC: XXXXXXXXXXXXXX. QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Corresponde a la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, además de los deberes señalados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 las siguientes obligaciones: a) Facilitarle al CONTRATISTA las condiciones e información que le permita cumplir el contrato en la forma y oportunidades convenidas y coordinar al interior de sus dependencias lo necesario con la misma finalidad. b)  Recibir el objeto del presente contrato a través de la oficina de Compras de la UNIAJC y con presencia del supervisor, expedir en el menor tiempo posible, la constancia correspondiente. c) Cancelar el valor del presente contrato en la forma y términos establecidos en el mismo. d) Establecer vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del presente contrato designando el supervisor del contrato. e) Proporcionar al contratista el cronograma de entrega el cual deberá ser elaborado por el supervisor del contrato. SEXTA: TERMINO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2026 y se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y suscripción del acta de inicio.  SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un valor de XXXXXXXXXXXXXX M/CTE ($ XXXXXXXXXXXX) IVA incluido. OCTAVA: FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC pagará al CONTRATISTA El contrato resultante se cancelará de la siguiente manera: pagos parciales; previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado (el) o (los) informe (s) en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), con un tiempo no mayor a 60 días calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, según disponibilidad del PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Con la presentación de la factura o documento equivalente, el CONTRATISTA, acreditara al interventor que se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales con cada uno de los trabajadores que utilizo en desarrollo del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA, tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula, por lo tanto, no podrán reclamar prestaciones sociales por este concepto, y no se genera relación laboral alguna entre la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC y el CONTRATISTA. NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El pago de los valores que compromete y obliga a la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC, mediante el presente contrato se imputara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. xxxx de 2026, del rubro presupuestal No. xxxxx, para la vigencia fiscal del año 2026. DECIMA. CLASE DE CONTRATO: Las partes contratantes declaran que el presente contrato es PRESTACION DE SERVICIOS. DECIMA PRIMERA. SUPERVISION: EL CONTRATISTA se somete a la vigilancia y control en la ejecución del presente contrato, que se ejercerá a través de una interventoría contratada de manera externa. Las actividades del interventor que ejercerá la vigilancia y control del contrato son: a.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. b) Verificar constantemente las actividades desarrolladas y que cumpla con las  condiciones exigidas y ofrecidas por EL CONTRATISTA c) Resolver todas las consultas que le formule EL CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; d) Entenderse con las autoridades o con otras Entidades o personas, cuando EL CONTRATISTA lo solicite, para resolver los problemas que  puedan afectar el normal desarrollo de las actividades; e) Comunicar a EL CONTRATISTA  las determinaciones que tome la ENTIDAD CONTRATANTE, sobre los cambios o modificaciones de las actividades  cuando así convenga para la buena ejecución del contrato; f) Suscribir el acta de inicio y terminación de los contratos como también el acta de suspensión y reinicio de los mismos cuando a ello haya lugar. g) es obligación del supervisor del contrato verificar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del CONTRATISTA para lo cual deberá remitir con el recibo a satisfacción las constancias de pago respectivas. h) Todas las demás que dispone la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO I: El interventor que ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que conforme al mismo le fueron asignadas. Por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este contrato. PARÁGRAFO II: Las órdenes o instrucciones que imparta el interventor que ejerce la vigilancia y control del contrato al CONTRATISTA, deberán expedirse o comunicarse por escrito.  DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC, podrá declarar la caducidad del presente contrato cuando se presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecten en forma grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede generar su paralización (Artículo 18 Ley 80 de 1993). Igualmente de conformidad con el inciso 2 del numeral 5 del artículo 5 de la citada Ley 80 de 1993, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato el incumplimiento de la obligación de informar inmediatamente a la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC, sobre la ocurrencia de peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con el objetivo de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho y por las causales a que se refiere la Ley 1421 de 2010 “Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006”. PARÁGRAFO l.  Se entiende como incumplimiento grave la sistemática omisión en la respuesta o atención de las obligaciones a su cargo. PARÁGRAFO Il: En caso de producirse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización para EL CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1.993 modificada por la Ley 1150 de 2007.  PARÁGRAFO III: La resolución de caducidad se notificará personalmente al CONTRATISTA o a su representante o apoderado conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). PARÁGRAFO lV: Contra la resolución de caducidad, procede el recurso de reposición en los términos consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  PARÁGRAFO V: Para declarar la caducidad se deberá seguir el procedimiento mínimo que garantice el debido proceso acorde al Artículo 17 de la Ley 1150/07, Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015. DECIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El presente contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral, contenidos en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO: En caso de que LA ENTIDAD CONTRATANTE de por terminado, modifique o interprete el presente contrato, tendrá derecho EL CONTRATISTA a que se le reconozca el costo de cuanto haya alcanzado a ejecutar de acuerdo con las normas y estipulaciones contractuales. DECIMA CUARTA: MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA, mediante resolución motivada multas sucesivas equivalentes al 0.5 por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. PARÁGRAFO I: La imposición de las multas se tramitará y se harán efectivas de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la ley 1150 de Julio 16 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015. Contra dicha resolución procede el Recurso de Reposición de conformidad con el artículo 77, inciso 2 de la Ley 80 de 1993 PARÁGRAFO II: La imposición de multas se efectuará sin perjuicio del cobro de la cláusula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en el presente contrato. DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes acuerdan como cláusula penal una sanción equivalente al 20% del valor total del contrato que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. PARAGRAFO I: La ENTIDAD CONTRATANTE hará efectiva directamente la cláusula penal pudiendo acudir para el efecto, entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la  jurisdicción coactiva de conformidad con la Ley 1150 de Julio 16 de 2007, previo agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho de defensa, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 1082 del 26 de Mayo de 2015. Contra dicha resolución procede el Recurso de Reposición de conformidad con el inciso 2 del Artículo 77 de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEXTA: CESION DEL CONTRATO: La Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC, celebra este contrato en consideración de las calidades de EL CONTRATISTA y por tal motivo no le será permitido a éste la cesión o traspaso total o parcial a otra persona o entidad, sin previa autorización escrita de LA ENTIDAD CONTRATANTE. La cesión requerirá un contrato sujeto a las mismas disposiciones que rigen para el contrato original y lo que LA ENTIDAD CONTRANTANTE considere oportuno adicionar. En tal caso, de ceder total o parcialmente los derechos, ésta no podrá causar ningún costo adicional para LA ENTIDAD CONTRATANTE. DECIMA SEPTIMA. GARANTIAS: El contratista deberá constituir a favor de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC, cualquiera de los mecanismos de cobertura de los riesgos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, el cual deberá amparar los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de la siguiente manera: De cumplimiento: de todas y cada una de las obligaciones que de acuerdo con este contrato correspondan y a ella se imputaran las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más, este amparo debe garantizar el cumplimiento del contrato, las modificaciones unilaterales que se le introduzcan y el pago de la cláusula penal y de las multas. De Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: de todas y cada una de las obligaciones que de acuerdo con este contrato correspondan, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. DECIMA OCTAVA: COSTOS: Todos los costos necesarios para la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de este contrato serán exclusivamente por cuenta del CONTRATISTA, quien autoriza a LA ENTIDAD CONTRATANTE para hacer las deducciones a que haya lugar, tales como estampillas, impuestos, y otros pagos que por Ley debe efectuar EL CONTRATISTA con ocasión de este contrato. DECIMA NOVENA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones. EL CONTRATISTA se compromete a presentar al supervisor del contrato, copia de los pagos efectuados por concepto de seguridad social integral. Ante el incumplimiento de esta obligación por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD CONTRATANTE dará aviso de tal situación a las autoridades competentes PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el incumplimiento, previa certificación de la respectiva entidad administradora. VIGESIMA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que trata los artículos 8°. 9°. y 10 de la Ley 80 de 1993, adicionada por la Ley 1150 de 2007 (Artículo 18), la Constitución Política de Colombia y la Ley 1474 de 2011. VIGESIMA PRIMERA: VEEDURÍA: Este Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y la Ley 850 de 2003. VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto, plazo, precio y la suscripción entre las partes y para su ejecución se requiere: a) El registro presupuestal, b). Encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. c) Aprobación de las garantías otorgadas por el contratista para amparar los riesgos de la contratación. VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD: La CONTRATISTA deberá mantener Indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por contra la Institución por asuntos, generados por el presente contrato, será daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que ocasionen durante la ejecución del convenio. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo responsabilidad del CONTRATISTA, el CONTRATANTE se lo comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemne a la Institución quien es el CONTRATANTE, y adelante los trámites para, en lo posible llegar a un arreglo de conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, la CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de la Institución quien es el CONTRATANTE, este podrá hacerlo directamente previa notificación escrita al CONTRATISTA, y este pagará todos los gastos en que la Institución incurra por tal motivo. VIGESIMA CUARTA- IDONEIDAD: Este contrato se celebra teniendo en cuenta la idoneidad, la experiencia y el conocimiento del CONTRATISTA con relación al objeto contratado. VIGESIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. VIGESIMA SEXTA: NORMAS APLICABLES: El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015. VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se susciten durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, amigable composición, transacción y conciliación, como lo establece el artículo 68 de la Ley 80 de 1.993. VIGESIMA OCTAVA: VIGENCIA: El presente contrato se considera vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su terminación. VIGESIMA NOVENA: PUBLICACION: De acuerdo con lo establecido por el Artículo 223 del Decreto 0019 de 2012 el presente contrato será publicado en el SECOP. TRIGESIMA: LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de este. TRIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO: Para todos los efectos relacionados con este contrato, se señala como domicilio de las partes contratantes, la ciudad de Santiago de Cali, para cuyos efectos, las comunicaciones se recibirán en las siguientes direcciones: LA CONTRATANTE en la Av. 6 A Norte No. 28 – 102 Cali. Piso 2 oficina jurídica, y el CONTRATISTA XXXXXXXXXXX.

Este documento se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de aprobación de la plataforma SECOP II.

HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ           	XXXXXXXXX
Rector UNIAJC                                    		C.C. N° XXXXXX de XXXXXX
                                                                          	Representante Legal








ANEXO No. 8
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Lugar y fecha 

Señor(es): 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC

Proceso de Contratación DJC-LP-08.01-060-2026.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación DJC-LP-08.01-060-2026. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación DJC-LP-08.01-060-2026. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación DJC-LP-08.01-060-2026 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 

____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]



ANEXO No. 9
MANIFESTACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (oferente, representante legal o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca que cumplo con la normatividad vigente en pro de la seguridad y salud de mis trabajadores, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Decreto 171 de 2016, Resolución 0312 de 2019 y demás normas que aplique al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 


De igual forma me comprometo en caso de resultar adjudicatario a remitir de ser requerido el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015) o lo requerido por ley.

Así mismo, mientras se encuentre en ejecución el contrato, el contratista podrá ser requerido para aportar información en cualquiera de los componentes del SG-SST, así como al personal bajo su cargo. Lo anterior será exigible para el contratista dentro y fuera de las instalaciones donde se esté adelantando la actividad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC.  

Nota: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia se configura como falsedad material en documento público (Artículo 287 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). 


La presente se firma a los ____ días del mes ______ del año _______


En caso de consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura, se deberá acreditar lo anterior respecto de cada uno de sus integrantes.





	

	_____________________________________
Firma y posfirma del representante legal 
Cedula de Ciudadanía No. _________________ 
NIT _________________________
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