ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA



Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015 y el anexo 3 especificaciones técnicas publicado en documento independiente.

	PARA BIENES

	A continuación, se deberá incluir marca y referencia de los elementos ofertados para cada ítem de acuerdo con la ficha técnica



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ITEMS

	FICHA 1

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE EN GALÓN – VARIOS COLORES

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma NTC 1360

	Generalidades 
	Para señalización y/o demarcación de superficies de alto tráfico o expuestas al uso, en ambientes interiores y exteriores.

	Requisitos generales
	· Alta durabilidad y Adherencia
· Fácil limpieza y aplicación.
· Rápido secado

	Requisitos específicos
	· Superficie de aplicación en concreto y/o asfalto
· Base con resina acrílica
· No contiene cromo ni plomo.
· Presentación por 1 galón
· En color: amarillo, blanco, azul, rojo, gris, verde, negro

	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón y/o bolsa biodegradable y/o empaque original del fabricante.

El empaque debe garantizar la calidad del producto, que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por galón




	FICHA 2

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES DE ½ GALÓN – VARIOS COLORES

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para recubrimiento decorativo y de protección en estructuras metálicas como puentes, escaleras, barandas, rampas y plataformas en interiores y/o exteriores y como recubrimiento o capa de sello de pisos que no tienen altas exigencias mecánicas y químicas, en cocinas, vestuarios, bodegas, áreas de producción, parqueaderos, etc.

	Requisitos generales
	Buena adherencia y flexibilidad


	Requisitos específicos
	· Compuesta de dos componentes resina/Base y catalizador/endurecedor
· Presentación: Componente A en ½ galón de y Componente B en ½ galón.
· Relación de mezcla por volumen 1:1
· Colores varios

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	
Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Dos unidades de ½ galón




	FICHA 3

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA EN CUÑETE DE 5 GALOLES - COLOR GRIS BASALTO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma NTC 5828

	Generalidades 
	Para superficies expuestas a la intemperie, decora y protege

	Requisitos generales
	· Con polímeros acrílicos
· Alta adherencia
· Resistencia a la suciedad y a los hongos


	Requisitos específicos
	· Para Exteriores.
· Resistencia a rayos UV 
· Tipo de dilución: Agua
· Resistente a hongos y suciedad
· Presentación: Cuñete de 5 galones
· Color: Gris basalto

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por Cuñete





	FICHA 4

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA EN CUÑETE DE 5 GALOLES - COLOR BLANCO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma NTC 5828

	Generalidades 
	Para superficies expuestas a la intemperie, decora y protege

	Requisitos generales
	· Con polímeros acrílicos
· Alta adherencia
· Resistencia a la suciedad y a los hongos


	Requisitos específicos
	· Para Exteriores.
· Resistencia a rayos UV 
· Tipo de dilución: Agua
· Resistente a hongos y suciedad
· Presentación: Cuñete de 5 galones
· Color: Blanco

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por Cuñete






	FICHA 5

	Clasificación del bien o servicio 
	

30161500. Materiales de Acabado de paredes 

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA TIPO 1 ACRILICA DE ACABADO SATINADO PARA INTERIOR Y EXTERIOR EN CUÑETE DE 5 GALOLES - COLOR BLANCO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para superficies de alto desgaste, en ambientes interiores y exteriores que puedan ser limpiadas constantemente.

	Requisitos generales
	· Alta resistencia a la suciedad
· Lavable
· No contiene cromo ni plomo

	Requisitos específicos
	· Para Interiores y Exteriores.
· Pintura tipo 1 acrilica
· Acabado satinado
· Tipo de dilución: Agua
· Resistente a la abrasión y rayos UV
· Presentación: Cuñete de 5 galones
· Color blanco

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por cuñete






	FICHA 6

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA TIPO 1 VINILO BLANCO, SUPERLAVABLE, PARA SER APLICADA EN SUPERFICIES DE ALTO TRÁFICO, AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES X 5 GALONES

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Cumple norma NTC 1335

	Generalidades 
	Para superficies de alto tráfico o expuestas al uso, en ambientes interiores y exteriores.

	Requisitos generales
	Alta resistencia a la suciedad.
Fácil limpieza y aplicación.
No contiene cromo ni plomo.

	Requisitos específicos
	Pintura tipo 1
Alta durabilidad
Lavable
Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)
Color blanco

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por Cuñete






	FICHA 7

	Clasificación del bien o servicio 
	
30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
PINTURA TIPO ANTICORROSIVO GRIS O VERDE

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	
N/A

	Generalidades 
	Imprimante de vehículo alquídico y pigmentos inhibidores de corrosión, aditivos especiales y solventes alifáticos, que se emplea como primera capa para proteger todas las superficies de metal expuestas a condiciones atmosféricas medianamente agresivas incrementando su vida útil, y actuando como inhibidor de corrosión.

	Requisitos generales
	- Recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas.
- Uso Interior/Exterior
- Superficie para aplicar: fierro, acero, marcos metálicos, muebles, rejas metálicas, etc.

	Requisitos específicos
	- Color: Gris o verde
- Protege superficies metálicas contra la corrosión en ambientes medianamente agresivos.
- Rápido secado al tacto y al manejo.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por Galón






	FICHA 8

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA TIPO ESMALTE TIPO 1 DE ALTA CALIDAD, COLORES VARIOS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma NTC 1335 o NTC 1283

	Generalidades 
	El esmalte tipo 1 está diseñado para decorar y proteger superficies metálicas como: maquinas, tuberías, ventanas, pasamanos etc..

	Requisitos generales
	Sirve para ambientes interiores y exteriores de baja agresividad
Resistente a la intermerie

	Requisitos específicos
	Lavable
Buena adherencia 
Resistencia a la abrasión. 
Rápido secado. 
Resistencia al agua.
Colores varios

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por Galón






	FICHA 9

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA EN AEROSOL X FRASCO DE 16 ONZAS, COLORES VARIOS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	La pintura laca es un producto pigmentado termoplástico, basado principalmente en resinas, cuyo mecanismo de secado se da por la evaporación de sus disolventes, dando un acabado de aspecto liso y resistente.


	Requisitos generales
	· Para cubrir superficies rugosas o con textura

	Requisitos específicos
	· Mayor resistencia y rendimiento superior.
· Alto cubrimiento.
· Multisuperficies
Rápido secamiento.
Presentación: Frasco de 16 onzas
Colores varios

	Imagen referencia
	[image: Botella de plástico

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por Frasco 16 onzas






	FICHA 10

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500. Materiales de Acabado de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PINTURA TIPO LACA TIPO 1 DE ALTA CALIDAD, COLORES VARIOS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	La pintura laca es un producto pigmentado termoplástico, basado principalmente en resinas, cuyo mecanismo de secado se da por la evaporación de sus disolventes, dando un acabado de aspecto liso y resistente.

	Requisitos generales
	Para cubrir superficies rugosas o con textura. En las paredes de ladrillos, bloques y estucos

	Requisitos específicos
	· Es fácil de aplicar.
· Permite alcanzar una terminación lisa, tersa y uniforme con pocas aplicaciones.
· Es más brillante y duradera que otras pinturas.
· De secado rápido, lo que evita que durante la aplicación se adhieran partículas de polvo del ambiente, consiguiendo un acabado cristalino.
· Colores varios

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por galón




	FICHA 11

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ACOPLE LAVAMANOS-LAVAPLATOS DE 40 CM

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Conector plástico de alta flexibilidad para lavamanos o lavaplatos

	Requisitos generales
	Fabricado en Polietileno de Alta Densidad
Acoples roscados hembra
Manguera flexible

	Requisitos específicos
	Diámetros de conexión de ½ pulgadas.
Medida: 40cm.
Para agua caliente y fría.
Tolera temperaturas de hasta 82°C. 

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene pequeño, aire, tabla, cuchillo

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 12

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	SELLO LENGÜETA SANITARIA AGUA STOP

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	· Reduce el consumo de agua
· para válvulas de descarga sencilla

	Requisitos generales
	· No toxico
· Plástico de alta durabilidad.
· Ajuste fácil

	Requisitos específicos
	· Resistente a la corrosión y decoloración por agua.
· Resistente al jabón y limpiadores.
· Correa flexible para fácil ajuste.
· Materia plástica o goma o PVC flexible
· Compatible con sanitarios corona.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 13

	Clasificación del bien o servicio 
	40141600 Válvulas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FLUXÓMETRO SANITARIO PALANCA REF.: 707210001 CORONA

	Indicar marca y referencia
	Marca: CORONA

Referencia: 707210001

	Calidad
	NORMA NTC 1644, 5659 / 920 y 1644

	Generalidades 
	Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Recubrimientos no tóxicos.
Para uso institucional de alto tráfico.

	Requisitos generales
	· Dimensiones generales (H x W x L): 329 x 85 x 291 mm. - 13 x 3 x 11 pulg.
· Peso Neto Aproximado: 2,130 gr. 4,6959 lb.
· Peso Bruto Aproximado: 2,370 gr. 5,2250 lb.
· Presión mínima de 35 psi.
· Presión máxima de 80 psi.

	Requisitos específicos
	· Material: Metálico.
· Descarga Por: Pistón.
· Diámetro de Tubería para la instalación de entrada mínimo de 1" NPT.
· Salida de 1-1/2" NPSM.
· Sistema de descarga para instalación con Tazas PS de Entrada Superior.
· Capacidad de Flujo estimado de 4,7 L/min a 50 PSI.
· Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos.

	Imagen referencia
	[image: Fluxometro Sanitario Palanca Corona - Ferreteria Bogotá Carlos E Paramo]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad






	FICHA 14

	
Clasificación del bien o servicio 
	40141600 Válvulas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO PARA INODORO REF.: E374.12 FV

	Indicar marca y referencia
	Marca: FV

Referencia: E374.12

	Calidad
	NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

	Generalidades 
	· Alto tráfico, Bajo Consumo, Personas con movilidad reducida.
· Para áreas institucionales.
· Totalmente higiénico, el usuario nunca toca el producto.
· Se instala en la pared
· Para inodoros con alimentación superior.

	Requisitos generales
	· Bajo contenido de plomo, contiene menos del 1,5% aprobado por Norma.
· Resistencia a la oxidación o corrosión.
· Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125PSI.

	Requisitos específicos
	· Sistema de cierre probado hasta los 150.000 ciclos sin presentar fugas.
· Producto fabricado íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
· Funcionamiento a través de un sensor infrarrojo.
· Funciona con pilas regulares AA. 
· Superficie libre de defectos y ralladuras.

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene electrónica, interior, monitor, altavoz

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 15

	Clasificación del bien o servicio 
	40141600 Válvulas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FLUXÓMETRO PARA SANITARIO ECOPOWER EMPOTRADO, CONEXIÓN SUPERIOR 3,8 LTS (1,0 GPD). REF.: 5-AA-TET2UA32_SS TOTO.

	Indicar marca y referencia
	Marca: TOTO

Referencia: 5-AA-TET2UA32_SS

	Calidad
	· Cumple o supera 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
· Certificaciones: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, ASSE, Estado de Massachusetts, y otros
· Cumplimiento de códigos: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá, y otros
· Cumple con ADA
· Cumple regulaciones CalGreen

	Generalidades 
	· Ultra eficiencia en consumo del agua
· Descarga automática cada 24h después del último uso
· Profundidad requerida para su instalación en muro de13 cm

	Requisitos generales
	· Sistema de energía hidráulica autogenerada (No necesita pilas, ni punto eléctrico)
· Sistema antivandálico
· Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas

	Requisitos específicos
	· Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce
· Profundidad requerida para su instalación en muro de13 cm
· Diámetro de suministro de 1’’
· Sensor con rango de detección auto-ajustable
· Válvula de pistón autolimpiante
· Presión de trabajo: 35 – 125 psi
· Incluye accesorios de conexión

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene electrónica, foto, computadora, monitor

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 16

	Clasificación del bien o servicio 
	40141600 Válvulas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FLUXÓMETRO PARA ORINAL ECOPOWER EMPOTRADO, CONEXIÓN SUPERIOR 1,89 LTS (0.5 GPD). REF.: 5-AA-TEU2LA12_SS TOTO.

	Indicar marca y referencia
	Marca: TOTO
Referencia: 5-AA-TEU2LA12_SS

	Calidad
	· Cumple normas ASSE 1037, CSA B125.3
· Certificaciones: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, ASSE, Estado de Massachusetts, y otros
· Cumplimiento de códigos: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá, y otros
· Cumple con ADA
· Cumple los requisitos de advertencia de CA Prop 65

	Generalidades 
	· válvula automática de descarga de urinario activada por sensor de infrarrojos.
· Ultra eficiencia en consumo del agua
· Descarga automática cada 24h después del último uso
· Profundidad requerida para su instalación en muro de13 cm

	Requisitos generales
	· Sistema de energía hidráulica autogenerada (No necesita pilas, ni punto eléctrico)
· Sistema antivandálico
· Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas

	Requisitos específicos
	· Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce
· Diámetro de suministro de 3/4’’
· Sensor con rango de detección auto-ajustable
· Válvula de pistón autolimpiante
· Presión de trabajo: 15 – 125 psi
· Incluye accesorios de conexión

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene electrónica, foto, computadora, monitor

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 17

	Clasificación del bien o servicio 
	40141600 Válvulas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FLUXÓMETRO PARA ORINAL SENSOR EXPUESTO, ECOPOWER, CONEXIÓN SUPERIOR 0,47 LTS (0.125 GPF). REF.: 5-AA-TEU1UA12_CP TOTO

	Indicar marca y referencia
	Marca: TOTO
Referencia: 5-AA-TEU1UA12_CP

	Calidad
	· Cumple normas ASSE 1037, CSA B125.3
· Certificaciones: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, ASSE, Estado de Massachusetts, y otros
· Cumplimiento de códigos: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá, y otros
· Cumple con la normativa CA Título 20 y CalGreen cuando se utiliza con un urinario de pared de 0,125 GPF
· Cumple la normativa ADA
· Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65

	Generalidades 
	· Descarga de urinario activada por sensor de infrarrojos.
· Ultra eficiencia en consumo de agua
· Descarga automática cada 24h después del último uso

	Requisitos generales
	· Sistema de energía hidráulica autogenerada. (No necesita pilas, ni punto eléctrico)
· Presión de trabajo: 15 – 125 psi
· Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas
· Tornillos a prueba de vandalismo

	Requisitos específicos
	· Acabado: Bronce cromado
· Sensor con rango de detección auto-ajustable
· Para instalar en orinal de conexión superior de 1 -1/2"
· Diámetro de suministro: 3/4’’
· Válvula de pistón autolimpiante
· Incluye accesorios de conexión

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 18

	Clasificación del bien o servicio 
	30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS CON SENSOR ECOPOWER REF: 5-AA-TEL103-D20E_CP TOTO

	Indicar marca y referencia
	Marca: TOTO
Referencia: 5-AA-TEL103-D20E_CP

	Calidad
	· Cumple el Código de Construcción Ecológica de California CALGreen de 0,20 gpc
· Cumple o supera las normas ASME A112.18.1M/CSA B125.1 y NSF372-2011
· Certificaciones: IAPMO(cUPC), Estado de Massachusetts.
· Cumple con la ADA
· Cumple con los estatutos federales y estatales como bajo en plomo (contiene una media ponderada de 0,25% plomo o menos)

	Generalidades 
	· Funcionamiento con sensor oculto
· Sistema EcoPower de autogeneración hidroeléctrica, no requiere una fuente energética externa

	Requisitos generales
	· Micro-sensor colocado debajo del caño para una detección precisa de las manos distribución uniforme del agua
· Carcasa del aireador antivandálica
· Montaje de un solo orificio

	Requisitos específicos
	· Acabado en cromo pulido.
· Presión mínima (dinámica/de flujo) 15 psi (100kPa).
· Presión máxima (estática):80 psi (551kPa).
· Equipado con control de caudal de 0,35 gpm.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 19

	Clasificación del bien o servicio 
	30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GRIFERÍA GRIVAL PARA LAVAMANOS CRUCETA BALTA REF 411130001 CORONA

	Indicar marca y referencia
	Marca: CORONA
Referencia: 411130001

	Calidad
	Norma NTC 1644

	Generalidades 
	· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Con sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso

	Requisitos generales
	· Dimensiones generales (H x W x L): 140 x 175 x 157 mm., 5,5 x 6,9 x 6,2 pulg.
· Presión mínima de 20 psi.
· Presión máxima de 125 psi.
· Peso neto aproximado de 355gr. / 0,78Lb.
· Peso bruto aproximado de 520gr. / 1,15Lb.

	Requisitos específicos
	· Material: metálico.
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Temperatura máxima de trabajo de 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperatura mínima de trabajo de 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

	Imagen referencia
	[image: Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 20

	Clasificación del bien o servicio 
	30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS ARCE REF CP1220001 CORONA

	Indicar marca y referencia
	Marca: CORONA
Referencia: CP1220001

	Calidad
	Norma NTC 1644

	Generalidades 
	· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· ahorro de agua en cada uso
· regula la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes

	Requisitos generales
	· Dimensiones generales (H x W x L): 167 x 321 x 167 mm., 6,6 x 12,6 x 6,6 pulg.
· Peso neto aproximado de 430gr. / 0,95Lb.
· Peso bruto aproximado de 480gr. / 1,06Lb.
· Presión mínima de 20 psi.
· Presión máxima de125 psi.

	Requisitos específicos
	· Material: metal y plástico.
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Temperatura máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperatura mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 8,3 L/min.

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene interior, tabla, taza, frente

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 21

	Clasificación del bien o servicio 
	30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GRIFERÍA SFERA SENSE DUAL REF 701370001 CORONA

	Indicar marca y referencia
	Marca: CORONA
Referencia: 701370001

	Calidad
	Norma NTC 1644

	Generalidades 
	· Para uno institucional
· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.

	Requisitos generales
	· Presión mínima de 5 psi.
· Presión máxima de 100 psi.
· Peso neto aproximado de 2190gr. / 4,72Lb.
· Peso bruto aproximado de 2450gr. / 5,29Lb.

	Requisitos específicos
	· Material: 
Cuerpo: Latón acabado Cromo.
Aislante y anclaje: POM +FV
Cajas de control y baterías: ABS
· Flujo máximo por norma: 1.3 L/min.
· Ciclo de Vida de la unidad de cierre: 700.000 ciclos.
· cierre automático en 20 segundos
· Diámetro de acople para conexión G ½
· Opera con adaptador AC de 110V y respaldo de baterías AA alcalinas
· Conexión de cables aérea a prueba de agua

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 22

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON

	Indicar marca y referencia
	Marca:
Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	soldadura líquida que proporciona uniones más seguras y resistentes

	Requisitos generales
	Solvente para realizar conexiones permanentes con soldadura en tuberías de PVC

	Requisitos específicos
	Alta calidad en las instalaciones de agua fría y desagües.
Solución resina de PVC
Tamaño: 1/4 gal
Color verde o azul

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 23

	Clasificación del bien o servicio 
	
31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
TUBO ½" PVCP X 3 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.

	Generalidades 
	- Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión.
- vida útil estimada es de 50 años

	Requisitos generales
	Tipo: Tubo Biaxial
Presión de Trabajo a 23°C
Material: PVC
Largo: 3 Metros

	Requisitos específicos
	Diámetro: 1/2"
Presión 13.5-315 psi


	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad, Largo 3 Metros





	FICHA 24

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	TUBO ¾" PVCP X 3 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.

	Generalidades 
	- Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión.
- vida útil estimada es de 50 años

	Requisitos generales
	Tipo: Tubo Biaxial
Presión de Trabajo a 23°C
Material: PVC
Largo: 3 Metros

	Requisitos específicos
	Diámetro: 3/4"
Presión: 21-200 psi

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad, Largo 3 Metros






	FICHA 25

	Clasificación del bien o servicio 
	40141600 Válvulas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	VÁLVULA DUPLEX ORINAL REF.: 799090001 CORONA

	Indicar marca y referencia
	Marca: CORONA
Referencia: 799090001

	Calidad
	NORMA NTC 1644, 5659 / 920 y 1644

	Generalidades 
	Para las instituciones de alto tráfico ya que están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad

	Requisitos generales
	· Dimensiones generales de producto (H x W x L): 170 x 75 x 174 mm. 7 x 3 x 7 pulg.
· Peso Neto Aproximado: 2,700 gr. 5,9525 lb.
· Peso Bruto Aproximado: 3,100 gr. 6,8343 lb.
· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 80 psi.
· Instalación de Empotrar.

	Requisitos específicos
	· Material en Latón, Polímero, Zamack.
· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Voltaje de entrada: 220 y/o 110 v 100 V
· Uso de Baterías y Tipo: Una Batería tipo Cuadrada de 9 Voltio.
· Voltaje de salida: 110 Voltios a 9 Voltios.
· Descarga por sensor con rango de detección de 600 mm.
· Diámetro de Salida: 1/2 in NPT.
· Ciclo de descarga total: 0,5 L/min a 50 PSI.
· Capacidad de Flujo estimado en 0,43 L/min a 50 PSI.
· Ciclo de vida y desempeño de la descarga de 150,000 ciclos.
· Con sistema Backup

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 26

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BOMBILLO LED 9W E27 6500K

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Estándar: RETILAP

	Generalidades 
	Bombillo LED para interiores, oficinas, viviendas y comercio.
Amigable con el medio ambiente 

	Requisitos generales
	Reduce el consumo de energía y mejora la iluminación.
Con resistencia a golpes y vibraciones.

	Requisitos específicos
	Potencia: 9w
Color de luz: Fría
Tipo: Luz blanca 
Temperatura de color: 65000K
Multivoltaje de 85v a 240v
Vida útil mínimo de 20000 horas
Tipo de rosca: E27

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 27

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BOMBILLO LED 20W E27 6500K

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Estándar: RETILAP

	Generalidades 
	Bombillo LED alta potencia para interiores, oficinas, viviendas y comercio.
Amigable con el medio ambiente 

	Requisitos generales
	Reduce el consumo de energía y mejora la iluminación.
Con resistencia a golpes y vibraciones.

	Requisitos específicos
	Potencia: 20w
Color de luz: Fría
Tipo: Luz blanca 
Temperatura de color: 65000K
Multivoltaje de 85v a 240v
Vida útil mínimo de 25000 horas
Tipo de rosca: E27

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 28

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros 

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE DE COBRE AISLADO SIETE HILOS TIPO THHN-THWN, AWG # 10 COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO. ROLLO X 100 MTS.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Normas NTC 1332 o UL 83

	Generalidades 
	- Temperatura máxima de operación: 90 ºC, en ambiente húmedo o seco. 75 ºC en ambiente mojado.
- Tensión máxima de operación: 600 V

	Requisitos generales
	- Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina.
- Construcción: Conductor de cobre blando, aislado con PVC para 90 ºC, con chaqueta de nailon
- Retardante a la llama

	Requisitos específicos
	- Calibre AWG 10, 7 hilos
- Capacidad de corriente: 40 Amperes
- Colores: Amarillo, azul, rojo, blanco, verde y negro

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100metros







	FICHA 29

	Clasificación del bien o servicio
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	CABLE DE COBRE AISLADO SIETE HILOS TIPO THHN-THWN, AWG #12 COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO, ROLLO X 100 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Normas NTC 1332 o UL 83

	Generalidades
	· Temperatura máxima de operación: 90 ºC, en ambiente húmedo o seco.
· 75 ºC en ambiente mojado.
· Tensión máxima de operación: 600 V

	Requisitos generales
	· Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina.
· Construcción: Conductor de cobre blando, aislado con PVC para 90 ºC, con chaqueta de nailon
· Retardante a la llama

	Requisitos específicos
	· Calibre AWG 12, 7 hilos
· Capacidad de corriente: 30 Amperes

	Imagen referencia
	[image: ]


	Empaque y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100 metros





	FICHA 30

	Clasificación del bien o servicio
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	CABLE DE COBRE AISLADO NUEVE HILOS TIPO THHN-THWN, AWG #8 COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO, ROLLO X 100 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Normas NTC 1332 o UL 83

	Generalidades
	· Temperatura máxima de operación: 90 ºC, en ambiente húmedo o seco.
· 75 ºC en ambiente mojado.
· Tensión máxima de operación: 600 V

	Requisitos generales
	· Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina.
· Construcción: Conductor de cobre blando, aislado con PVC para 90 ºC, con chaqueta de nailon
· Retardante a la llama

	Requisitos específicos
	· Calibre AWG 8, 7 hilos
· Capacidad de corriente: 55 Amperes

	Imagen referencia
	[image: ]


	Empaque y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100 metros





	FICHA 31

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE DÚPLEX 2X12, ROLLO X 100 MTS.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma técnica: NTC 5521 o NTC 2050 y Certificación RETIE

	Generalidades 
	Para extensiones e instalaciones eléctricas de trabajo liviano a la vista y conexiones portátiles.

	Requisitos generales
	Cableado flexible
Resistente a la abrasión

	Requisitos específicos
	Calibre: 2X12 AWG
Doble conductor en 100% Cobre
Aislamiento PVC.
Retardante a la llama
Tensión de operación: 300V
Capacidad de corriente: 25Amperes
Temperatura de operación: mínimo 60°C
Color blanco

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene interior, tabla, puesto

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100metros





	FICHA 32

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE DÚPLEX 2X14, ROLLO X 100 MTS.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma técnica: NTC 5521 o NTC 2050 y Certificación RETIE

	Generalidades 
	Para extensiones e instalaciones eléctricas de trabajo liviano a la vista y conexiones portátiles.

	Requisitos generales
	Cableado flexible
Resistente a la abrasión

	Requisitos específicos
	Calibre: 2X14 AWG
Doble conductor en 100% Cobre
Aislamiento PVC.
Retardante a la llama
Tensión de operación: 300V
Capacidad de corriente: 18Amperes
Temperatura de operación: mínimo 60°C
Color blanco

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene interior, tabla, puesto

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100metros






	FICHA 33

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 ROLLO X 100 MTS.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificado RETIE o NTC 5916 o NTC 2050 o NTC 5521

	Generalidades 
	- Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. Apto para instalaciones en Bandeja.
- Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles.

	Requisitos generales
	Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC

	Requisitos específicos
	- Corriente máxima 30 Amperes
- Calibre: AWG 12
- Tensión: 600 V
- Tres (3) conductores 100% cobre
- Temperatura máxima de operación: Mínimo 90 ºC

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene cuchillo

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100 metros




	FICHA 34

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 ROLLO X 100 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificado RETIE o NTC 5916 o NTC 2050 o NTC 5521

	Generalidades 
	- Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. 
- Apto para instalaciones en Bandeja.

	Requisitos generales
	- Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC
- Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles.

	Requisitos específicos
	- Capacidad máxima 25 Amperes
- Calibre: AWG 14
- Tensión: 600 V
- Tres (3) conductores 100% cobre
- Temperatura Máxima de Operación: 90°C

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene cuchillo

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100 metros





	FICHA 35

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X16 ROLLO X 100 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificado RIETE N° 04592 o NTC 5916 o NTC 2050 o NTC 5521

	Generalidades 
	- Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. 
- Apto para instalaciones en Bandeja.

	Requisitos generales
	- Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC
- Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles.

	Requisitos específicos
	- Capacidad máxima 18 Amperes
- Calibre: AWG 16
- Tensión: 600 V
- Tres (3) conductores 100% cobre
- Temperatura Máxima de Operación: 90°C

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene cuchillo

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Rollo por 100 metros





	FICHA 36

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CONECTOR TIPO RESORTE X 100 UND AMARILLO/ROJO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	RETIE

	Generalidades 
	Ideal para conexión de 2 o más conductores (cable o alambre).
Coraza de gran resistencia que evita la penetración de algún alambre.

	Requisitos generales
	Material PVC – Acero
Reutilizable

	Requisitos específicos
	Voltaje máximo de 600V
Conector de resorte en acero 
Cubierta aislante de PVC retardante a la llama
Color de aislamiento amarillo/rojo

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	PAQUETE POR 100 UNIDADES










	FICHA 37

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CONECTOR TIPO RESORTE X 100 UND AZUL/NARANJA

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	RETIE

	Generalidades 
	Ideal para conexión de 2 o más conductores (cable o alambre).
Coraza de gran resistencia que evita la penetración de algún alambre.

	Requisitos generales
	Material PVC – Acero
Reutilizable

	Requisitos específicos
	Voltaje máximo de 600V
Conector de resorte en acero 
Cubierta aislante de PVC retardante a la llama
Color de aislamiento azul/naranja

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	PAQUETE POR 100 UNIDADES





	FICHA 38

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	DRIVER PARA LÁMPARA LED 18-24W

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificados CE, RoHS

	Generalidades 
	Ideal tanto para plafones y downlights extraplanos de hasta 24W

	Requisitos generales
	Fuente de alimentación driver de voltaje constante para panel LED de 18 a 24W

	Requisitos específicos
	Potencia 18-24W
Conector tipo recto redondo
Voltaje de entrada AC 85 a 265V
Voltaje de salida DC 54 a 86 V
Intensidad de salida 300 mA
Frecuencia (HZ) 50/60 Hz
Grado de protección: IP20 a IP40

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD





	FICHA 39

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	DRIVER 48W PARA PANEL 60X60

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificados CE, RoHS

	Generalidades 
	Para conectar Panel LED a la corriente

	Requisitos generales
	Fuente de alimentación driver de voltaje constante para panel LED de 48W

	Requisitos específicos
	Potencia 48W
Conector tipo recto redondo
Voltaje de entrada: AC 100 a 265V
Voltaje de salida: DC 60 a 96V
Frecuencia (HZ) 50/60 Hz
Intensidad de salida: 600mA
Grado de protección IP20 a IP40

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD





	FICHA 40

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	DUCHA ELECTRICA  AUTOMATICA 110 V - 30 a 40 AMP

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Ancho 12.7 centímetros


	Requisitos generales
	Material polipropileno , bronce, y cobre

	Requisitos específicos
	Consumo energético 4.32
Amperaje 30-40 AMP


	Imagen referencia
	[image: Una captura de pantalla de una red social

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD












	FICHA 41

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	INTERRUPTOR DOBLE 15AMP BLANCO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	RETIE

	Generalidades 
	Interruptor Doble Sencillos

	Requisitos generales
	Fabricado en policarbonato auto extinguible, con bornes de latón tratado, contactos de plata, tornillos de acero tropical izado para soportar climas húmedos y evitar la oxidación. 
Funciona con un voltaje a 110 a 250 Vac para el uso en circuitos de 10 y 15 Amp.

	Requisitos específicos
	Dimensiones: 112mm x 72mm. 

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	FICHA 42

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	MULTITOMA 8 SALIDAS CON SUPRESOR DE PICOS.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	RETIE

	Generalidades 
	Estas tomas permiten que se conecten electrodomésticos, cargadores, equipos de cómputo personales entre otros.

	Requisitos generales
	· Orifico para instalación en pared
· Switch indicador de encendido

	Requisitos específicos
	· Voltaje de Entrada: 120AC
· Frecuencia: 50-60HZ
· Corriente:15A
· Fusible: 15A
· Consumo:1800W
· Con supresor de Picos y polo a tierra
· Longitud del cable: mínimo 80cm
· 8 salidas/tomas

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 43

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED DE 9" DE INCRUSTAR 6500K

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación Retilap

	Generalidades 
	Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa, de incrustar con clip de fijación.

	Requisitos generales
	Proyección uniforme de la luz.
Vida útil: 30000h L70
Grado IP: IP20
Material: Aluminio - policarbonato
Tensión de operación: 100-240V 50/60Hz
Reproducción Cromática IRC> 80.


	Requisitos específicos
	Temperatura de color 6500K
Rango de entrada 90 - 250 V AC.
Flujo luminoso 1800Lm
Dimensiones: 300mmx277mmx18mm - RD
Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 44

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED DE ALTA EFICIENCIA, DE 120X30 CM., 45 W/ 52W., 6500 K., INCRUSTAR, 100-277 V., 35000 HRS., 320 lm, 71 lm/W., marco en aluminio, 119,5x595x11 mm.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación Retilap

	Generalidades 
	Con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado. 
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado.
Opción de instalación colgante

	Requisitos generales
	Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

	Requisitos específicos
	Color: Luz Blanca
Alto: 1,05 cm
Ancho: 29,5 cm
Largo:119,5 cm
Potencia: 45W
Amperaje: 0.375 A @ 120 V
Voltaje: 100-277V
Grado de protección ip 20
Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 45

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED DE INCRUSTAR 60X60 – 6500K

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación Retilap

	Generalidades 
	Luminaria para incrustar en cielo raso e iluminación interior
Iluminación general en oficinas, instalaciones educativas comercio, consultorios entre otros.

	Requisitos generales
	· Tipo de montaje: Incrustar
· Acabado: Blanco
· Dimensiones: +/-60x60cm
· Grado de protección: IP20
· Chasis: Aluminio
· Vida útil: Minimo 30000 h

	Requisitos específicos
	· Temperatura de color: 6500 K
· Flujo luminoso: 3200 lm
· Eficacia 80 lm/W
· Potencia de entrada: 40 W
· Tensión de operación: 100-277 V 50/60 Hz
· Corriente de entrada: 0.333 A 120 V
· Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	unidad





	FICHA 46

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED DE INCRUSTAR 60X60 – 4000K

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación Retilap

	Generalidades 
	Para implementar en oficinas, tiendas, hogar, hoteles, ideal Para iluminar espacios interiores en espacios comerciales, oficinas y residenciales de todo tipo.

	Requisitos generales
	· Tipo de montaje: Incrustar
· Acabado: Blanco
· Dimensiones: +/-60x60cm
· Grado de protección: IP20
· Chasis: Aluminio
· Vida útil: Minimo 30000 h

	Requisitos específicos
	· Temperatura de color: 4000 K
· Flujo luminoso: 3200 lm
· Eficacia 80 lm/W
· Potencia de entrada: 40 W
· Tensión de operación: 100-277 V 50/60 Hz
· Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	unidad





	FICHA 47

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED PARA SUSPENSIÓN 60X60 – 6500K

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación Retilap

	Generalidades 
	Luminaria para incrustar en cielo raso e iluminación interior
Iluminación general en oficinas, instalaciones educativas comercio, consultorios entre otros.

	Requisitos generales
	· Tipo de montaje: Suspensión
· Acabado: Blanco
· Dimensiones: +/- 60x60cm
· Grado de protección: IP20
· Chasis: Aluminio
· Vida útil: Minimo 30000 h

	Requisitos específicos
	· Temperatura de color: 6500 K
· Flujo luminoso: 3200 lm
· Eficacia 80 lm/W
· Potencia de entrada: 40 W
· Tensión de operación: 100-277 V 50/60 Hz
· Corriente de entrada: 0.333 A 120 V
· Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.
· Incluye guayas y accesorios para suspensión

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	unidad




	FICHA 48

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED RD 18W INCRUSTAR

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación Retilap

	Generalidades 
	Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa, de incrustar con clip de fijación.

	Requisitos generales
	Proyección uniforme de la luz.
Vida útil: 30000h
Grado IP: IP20
Material: Aluminio - policarbonato
Tensión de operación: 100-240V 50/60Hz
Reproducción Cromática IRC> 80.


	Requisitos específicos
	Temperatura de color 6500K
Flujo luminoso 450Lm
Dimensiones: 120mmx100mmx18mm - RD
Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: Forma, Círculo

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 49

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED RD  18W SOBREPONER


	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Luminaria tipo aplique LED de sobreponer, diseño delgado de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

	Requisitos generales
	Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia y difusor opalizado.

	Requisitos específicos
	Potencia de entrada: 18 W
Temperatura de color: 6500 K
Flujo luminoso: 1.260 lm 
Ángulo de apertura: 120° 
Grado de protección IP: IP20 
Vida útil: 25000 h L70
Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 50

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED RD 24W INCRUSTAR

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación Retilap

	Generalidades 
	Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa, de incrustar con clip de fijación.

	Requisitos generales
	Proyección uniforme de la luz.
Vida útil: 30000h
Grado IP: IP20
Material: Aluminio - policarbonato
Tensión de operación: 100-240V 50/60Hz
Reproducción Cromática IRC> 80.


	Requisitos específicos
	Temperatura de color 6500K
Flujo luminoso 900Lm
Dimensiones: 168mmx148mmx18mm - RD
Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: Forma, Círculo

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 51

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PANEL LED RD  24W SOBREPONER

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Luminaria tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

	Requisitos generales
	Con fuente LED SMD de alta eficacia. Marco con difusor opalizado Alto flujo luminoso en tamaño compacto

	Requisitos específicos
	Potencia de entrada: 24 W
Temperatura de color: 6500 K (DL)
Flujo luminoso: 1600 lm 
Ángulo de apertura: 120° 
Grado de protección IP: IP20 
Vida útil: 25000 h L70
Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 52

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PROYECTOR LED 100W

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Estándar: RETILAP

	Generalidades 
	Esta especialmente indicado para la iluminación de vallas, zonas deportivas, carteles, naves industriales, monumentos, jardines y parques, centros comerciales, etc.
De aluminio especial, ligero y compacto con pintura anticorrosión. El driver está protegido para evitar cortocircuitos, calentamiento y sobre voltaje y el cristal esta tratado para soportar los golpes y cambios de temperatura.

	Requisitos generales
	- Proyector led 100W, para interior y exterior. Grado de protección IP65, de gran ahorro energético y elevada potencia lumínica.
- El foco led dispone de un cristal, evitan la condensación en su interior, evitando cortocircuitos y alargando la vida útil del led. 
– Los Focos Led de exterior garantizan durabilidad, máxima iluminación y eficiencia energética.

	Requisitos específicos
	Flujo luminoso:10000lm
Temperatura de color: 6500K
Tensión de funcionamiento: AC85-265V
Frecuencia: 50/60HZ
GRADO IP: IP65

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]

	Empaque y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 53

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PROYECTOR LED 20W

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Estándar: RETILAP

	Generalidades 
	Reflectores LED de 20W para uso interior y exterior en iluminación industrial, lugares públicos, plazas, parques, monumentos, edificaciones, campos deportivos. La tecnología Led ofrece, bajo consumo en energía, larga duración y alta potencia. No producen Rayos Ultravioletas, Rayos Infrarrojos. Evitando así el deterioro de los colores.

	Requisitos generales
	Dotado con una bombilla LED integrada y encapsulada epistar de alta potencia y alto brillo la cual varía de 10 a 100 W de potencia, y producen un flujo luminoso de 70 a 80 lm/W.
 
Su carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido y vidrio templado claro, asegura una buena disipación de calor. Protección contra la corrosión y un nivel de protección IP65 el cual lo hace resistente al agua, al polvo y a prueba de sacudidas.

	Requisitos específicos
	Voltaje de entrada:90 – 265 AC
Potencia: 20W.
Temperatura de color: 6500K
GRADO IP: IP65

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 54

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PROYECTOR LED 30 W

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Estándar: RETILAP

	Generalidades 
	Proyector LED para instalación y uso doméstico como profesional, especialmente para exteriores, para iluminación de fachadas, rótulos, jardines entre otros.

	Requisitos generales
	Proyector fijo LED negro en aluminio con soporte giratorio para optimizar el enfoque. 
Tecnología LED con luz en color blanco frío y un ángulo de apertura de 120º. 
Inmune al polvo y muy resistente frente a agua a presión, para su uso óptimo en interiores y exteriores.

	Requisitos específicos
	MATERIAL: Aluminio y vidrio 
TIPOLOGÍA: LED 
LUMENS/WATT: 2700lm/30W 
TEMPERATURA DE COLOR: 6500K
GRADO IP: IP65
ACABADO: Negro

	Imagen referencia
	[image: Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 55

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PROYECTOR LED 50W

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Estándar: RETILAP

	Generalidades 
	Reflectores LED de 50W para uso interior y exterior en iluminación industrial, lugares públicos, plazas, parques, monumentos, edificaciones, campos deportivos. La tecnología Led ofrece, bajo consumo en energía, larga duración y alta potencia. No producen Rayos Ultravioletas, Rayos Infrarrojos. Evitando así el deterioro de los colores.

	Requisitos generales
	Dotado con una  bombilla  LED  integrada  y  encapsulada epistar  de  alta
potencia y alto brillo la cual varía de 10 a 100 W de potencia, y producen un flujo luminoso de 70 a 80 lm/W.

Su carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido y vidrio templado claro, asegura una buena disipación de calor. Protección contra la corrosión y un nivel de protección IP65 el cual lo hace resistente al agua, al polvo y a prueba de sacudidas.

	Requisitos específicos
	Voltaje de entrada: 90 – 265 AC.
Potencia: 50W
Temperatura de color: 6500K
GRADO IP: IP65

	Imagen referencia
	[image: Imagen de la pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente con confianza media]








	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 56

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700. Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	TOMA DOBLE 15AMP CON TAPA BLANCA

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma: RETIE

	Generalidades 
	Tomacorriente doble con tierra aislada, grado hospitalario para trabajos pesados, cableado posterior o lateral.

	Requisitos generales
	Material: Metal - Plástico.
Largo 8 Cm.
Alto 12 Cm.
Ancho 2 Cm

	Requisitos específicos
	Color: Blanco
Capacidad de 15A - 125V
Nema 5-15 r, 2 polos, 3 hilos
Incluye Tapa

	Imagen referencia
	 [image: Imagen que contiene conector, electrónica, interior, monitor

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 57

	Clasificación del bien o servicio 
	39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	TUBOS LED 18W 6500K PUNTO A PUNTO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	De alta eficiencia energética.
Para iluminación interior, residencial y comercial.

	Requisitos generales
	Fuente luminosa: LED
Temperatura de color: 6500K
Voltaje: 100-240V

	Requisitos específicos
	Potencia: 18w
Base: G13
Color: luz fría
Vida útil mínimo de 15000 horas

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 58

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCA DE TUNGSTENO SDS-Plus 5/16" x 2”

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de chazos y anclajes.
Para uso con taladros, en hogar, talleres e industria

	Requisitos generales
	Fabricada en acero, con punta en tungsteno, lo cual le otorga un mejor desempeño, resistencia y duración.
Diseñada para perforaciones en concreto, hormigón, bloque, mampostería, ladrillo.
Canales más amplios y extendidos hacia la punta facilitan la rápida remoción del polvo

	Requisitos específicos
	Medidas: 5/16” x 2”
Material: acero, punta en tungsteno
Para muro
Encastre y/o ajuste: SDS-Plus - ranurada

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 59

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCA DE TUNGSTENO SDS-Plus 1/2" x 2”

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de chazos y anclajes.
Para uso con taladros, en hogar, talleres e industria

	Requisitos generales
	Fabricada en acero, con punta en tungsteno, lo cual le otorga un mejor desempeño, resistencia y duración.
Diseñada para perforaciones en concreto, hormigón, bloque, mampostería, ladrillo.
Canales más amplios y extendidos hacia la punta facilitan la rápida remoción del polvo

	Requisitos específicos
	Medidas: 1/2” x 2”
Material: acero, punta en tungsteno
Para muro
Encastre y/o ajuste: SDS-Plus - ranurada

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 60

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCA DE TUNGSTENO SDS-Plus 1/4" X 2"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de chazos y anclajes.
Para uso con taladros, en hogar, talleres e industria

	Requisitos generales
	Fabricada en acero, con punta en tungsteno, lo cual le otorga un mejor desempeño, resistencia y duración.
Diseñada para perforaciones en concreto, hormigón, bloque, mampostería, ladrillo.
Canales más amplios y extendidos hacia la punta facilitan la rápida remoción del polvo

	Requisitos específicos
	Medidas: 1/4” x 2”
Material: acero, punta en tungsteno
Para muro
Encastre y/o ajuste: SDS-Plus - ranurada

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 61

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCA PARA METAL DE 1/4" x 2” HSS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Broca de trabajo eficiente y mayor vida útil.
Para perforaciones en acero, plásticos, materiales ferrosos, aluminio, bronce y latón.

	Requisitos generales
	Cuerpo en acero, permite perforar y desalojar los residuos con rapidez.
Reduce el riesgo de fractura.
Durabilidad para aplicaciones de alto impacto.

	Requisitos específicos
	Medidas: 1/4” x 2”
En acero rápido (HSS)
Según necesidad se requerirá SDS-Plus o HSS o estándar

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 62

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCA PARA METAL DE 5/16" x 2” HSS


	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Broca de trabajo eficiente y mayor vida útil.
Para perforaciones en acero, plásticos, materiales ferrosos, aluminio, bronce y latón.

	Requisitos generales
	Cuerpo en acero, permite perforar y desalojar los residuos con rapidez.
Reduce el riesgo de fractura.
Durabilidad para aplicaciones de alto impacto.

	Requisitos específicos
	Medidas: 5/16” x 2”
En acero rápido (HSS)
Según necesidad se requerirá SDS-Plus o HSS o estándar

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 63

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCA PARA METAL DE 1/2" x 2” HSS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Broca de trabajo eficiente y mayor vida útil.
Para perforaciones en acero, plásticos, materiales ferrosos, aluminio, bronce y latón.

	Requisitos generales
	Cuerpo en acero, permite perforar y desalojar los residuos con rapidez.
Reduce el riesgo de fractura.
Durabilidad para aplicaciones de alto impacto.

	Requisitos específicos
	Medidas: 1/2” x 2”
En acero rápido (HSS)
Según necesidad se requerirá SDS-Plus o HSS o estándar

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 64

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700 Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	DISCO DE CORTE DE 4 ½” PARA METAL

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma EN 12413 y/o FEPA y/o oSa

	Generalidades 
	Para trabajo industrial
Adecuado para corte metal

	Requisitos generales
	Disco de óxido de aluminio
Máxima durabilidad

	Requisitos específicos
	Diámetro 115mm
Diámetro del orificio 22,2 mm
Grosor de 1mm a 1.6mm

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene Diagrama

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 65

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700 Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	DISCO DE PULIR DE 4 ½”.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Disco para aplicación de desbaste en metal.

	Requisitos generales
	Disco abrasivo que ofrece alto nivel de desempeño y vida útil en cualquier aplicación.

	Requisitos específicos
	Diámetro 115mm
Ancho 1/4 "
Diámetro del orificio 22,23 mm
Grosor 6.0 mm

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 66

	Clasificación del bien o servicio 
	15121500. Preparados lubricantes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	LUBRICANTE MULTIUSOS AFLOJATODO X 458ml/13oz

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Ideal para aplicación industriales, automotrices, hogares y oficina 

	Requisitos generales
	· Se dispersa y se adhiere a superficies como cadenas, bisagras, ruedas, rodillos, engranajes entre otros.
· Limpia debajo de la mugre, polvo y grasa, mientras forma una barrera altamente resistente a la corrosión.

	Requisitos específicos
	· Afloja piezas corroídas o atascadas como tuercas, pernos, válvulas y cerraduras. 
· Elimina adhesivos, corrosión y pintura. 
· Lubrica y previene la oxidación.
· Protege las superficies de aplicación de elementos corrosivos y repele la humedad

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 67

	Clasificación del bien o servicio 
	27113200 Juego de herramientas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	MARCO DE SEGUETA

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Herramienta de corte cuya función es cortar o serrar, principalmente metales de tamaños relativamente pequeños

	Requisitos generales
	para trabajar con hojas de segueta de 8, 10 y 12 pulgadas. Mango
plástico ergonómico con textura para mayor comodidad y agarre.

	Requisitos específicos
	Arco de Sierra Ajustable 12 pul Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra
Mango Plástico alta resistencia
Tensión máxima 104 libras (47 kg). Largo de 12 pulgadas / 30.5 cm
Largo 48,4 cms
Ancho: 14
Alto: 3 cms

	Imagen referencia
	[image: Arma de fuego

Descripción generada automáticamente con confianza media]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 68

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	OMEGA de 2.44 ML PARA DRYWALL

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Se utilizan en el interior de los tableros para el montaje de regletas, rieles contactores, mini breakers. Etc.

	Requisitos generales
	Material: Acero
Acabado zincado

	Requisitos específicos
	Calibre: 20
Alto (cm): 0.76
Ancho (cm): 3.48

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Tramo de 1 Metro





	FICHA 69

	Clasificación del bien o servicio 
	45111800. Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	SOPORTE FIJO PARA TV CON NIVELADOR 37" A 70"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Para seguridad y practicidad de los televisores y otros dispositivos
Ofrece alternativas para varios espacios y movilidad

	Generalidades 
	Fabricado en materiales resistentes.

	Requisitos generales
	Cuentan con espacios y sujeciones seguras para soportar tu pantalla de acuerdo al tamaño de tu televisor

	Requisitos específicos
	Material en acero
Color Negro
Soporta TVs desde 37” a 70”
Con nivelador para instalación

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 70

	Clasificación del bien o servicio 
	45111800. Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	SOPORTE DE BRAZO PARA TV CON NIVELADOR 37" A 70"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Para seguridad y practicidad de los televisores y otros dispositivos
Ofrece alternativas para varios espacios y movilidad

	Generalidades 
	Fabricado en materiales resistentes.

	Requisitos generales
	Cuentan con espacios y sujeciones seguras para soportar tu pantalla de acuerdo al tamaño de tu televisor

	Requisitos específicos
	Material en acero
Con rotación ajustable
Soporta TVs desde 37” a 70”
Con nivelador para instalación
Color Negro

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 71

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CERRADURA DE POMO DE MADERA, TIPO CILÍNDRICA DE POMO, USO RESIDENCIAL, POMO EXTERIOR CON CILINDRO, POMO INTERIOR PASO LIBRE, PICAPORTE CON PESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Cerradura de pomo tiene un diseño especial para ser instalada en la puerta del baño, alcoba y oficina, otorga privacidad y seguridad en un solo paso.

	Requisitos generales
	Dispone de una cerradura cilíndrica, centro de instalación por 60mm y se hace en complemento perfecto para puertas con un espesor de 32mm y 50mm gracias a su fino material que se adapta en múltiples superficies. 
Cilindro con 5 guardas de seguridad, con 3 llaves niqueladas.

	Requisitos específicos
	N/A

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene interior, tabla, artículos, diversos

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 72

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CERRADURA DE SEGURIDAD, DE ACABADO METALICO CON PASADOR HORIZONTAL USO INDUSTRIAL, CUERPO CON CILINDRO DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Estándar: ANSI BHMA A156.36-2011

	Generalidades 
	Llave mecánica para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, derechas o izquierdas.

	Requisitos generales
	Backset de 60mm
Para puertas de 32mm a 45mm de espesor
Para puertas derechas e izquierdas de abrir hacia adentro o hacia afuera
Cerradura antiganzúa por su ranurado en el cilindro

	Requisitos específicos
	Cilindro con 5 guardas de seguridad, 3 llaves niqueladas.
Acabado metálico con pasador horizontal uso industrial.
Roseta: 58,1mm
Largo: 92mm
Strike: 70x25mm

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene estructuras metálicas, cerradura, remoto, tabla

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 73

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CERRADURA DE EMBUTIR DE UN PUNTO DE CIERRE

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Cerradura de embutir de un punto de cierre.

	Requisitos generales
	Una vuelta de llave.
Cerradura de sólo palanca.

	Requisitos específicos
	Caja cerrada.
Cilindro monoblock de 60 con 3 llaves
Dimensiones: Y35-X60 mm.
ENTRADA: 35 MM
FRENTE RECTO: 23 MM

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene estructuras metálicas

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 74

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA E IZQUIERDA

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	ANSI BHMA A156.2-2011 o ISO 4628 o NTC 4290

	Generalidades 
	Para puertas metálicas y de madera.
Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados.
Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior.
Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.

	Requisitos generales
	Cilindro en latón, 4 llaves en latón niquelado, 5 pines.
Cerradura plus : cilindro en latón,  4 llaves niqueladas multipunto, 7 pines.

	Requisitos específicos
	· Uso: Sobreponer derecha e izquierda
· Tipo: Portón abatible
· Largo: 152.5mm
· Ancho: 130mm
· Cantonera: 141 x 37 x 26mm

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 75

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAPA DE MANIJA CROMADA

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Cerradura con Manija exterior con cilindro (abre por fuera con llave) Manija interior sin botón (paso libre) Cilindro con 5 claves o guardas de seguridad

	Requisitos generales
	Mecanismo tubular
para puertas con espesores de 33 (1-3/8'') a 45 (1-3/4'')mm

	Requisitos específicos
	- Picaporte ajustable de 60 mm (2-3/8") y 70 mm (2-3/4'')
- Acabado Cromado
- Contiene 3 llaves

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene estructuras metálicas, cerradura

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 76

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAPA POMO METALICO PARA OFICINA

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Chapa pomo metálico, pomo exterior con cilindro. botón seguro en pomo interior, picaporte con pestillo auxiliar de seguridad

	Requisitos generales
	elaborada en acero inoxidable para otorgar una resistencia inigualable en todo tipo de condiciones ambientales 

	Requisitos específicos
	· Material: Pomo Metálico
· Largo: 16,2 cm
· Ancho: 6,8 cm
· Color: Cromo Mate
· Picaporte: Con Pestillo Auxiliar de Seguridad
· para puertas con espesor de 35 a 45mm

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene estructuras metálicas, cerradura, hélice

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 77

	
Clasificación del bien o servicio 
	30111600. Cemento y Cal

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CEMENTO GRIS X 50 KG

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Norma: NTC 121 y 321 (Tipo UG).

	Generalidades 
	Cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

	Requisitos generales
	Usos:
Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.

	Requisitos específicos
	Alta retención de agua
Durabilidad y resistencia a agentes nocivos del medio ambiente.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Bulto x 50 kg




	FICHA 78

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800 Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	LIMPIADOR PVC X FRASCO DE ¼.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Certificación NTC 576 para la soldadura

	Generalidades 
	Limpiar las tuberías y accesorios de PVC

	Requisitos generales
	Limpiar las tuberías y accesorios de PVC

	Requisitos específicos
	Contenido1/4 galón 760gr

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene botella, taza, tabla, vino

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 79

	Clasificación del bien o servicio 
	3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PEGANTE EN POLVO PARA CERAMICA TIPO LATEX BLANCO X 25 KG

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	NTC 6050

	Generalidades 
	Para instalación de pisos, revestimientos cerámicos de baja absorción (Gres porcelánico, porcelanatos, vidriados, etc.) en pisos y paredes

	Requisitos generales
	Baja generación de polvo durante su preparación, producto listo para usa porque solo requiere adición de agua en la cantidad recomendada, contiene aditivos tipo látex, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad y viento y calor, para uso en instalación  de porcelanatos y revestimientos poco porosos de cerámica, piedra y mármol, para aplicar en paneles de cartón yeso , sobre pisos y muros, en zonas interiores y exteriores, permite altos rendimientos en mano de obra, presenta baja retracción y el fraguado es lento.

	Requisitos específicos
	Consistencia cremosa

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad x 25 Kg




	FICHA 80

	Clasificación del bien o servicio 
	
3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PEGANTE PORCELANATO X 25 KG

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	NTC 6050

	Generalidades 
	Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de base cementosa, de color blanco o gris, que solo requiere ser mezclado con agua. Especializado para la instalación en capa delgada

	Requisitos generales
	Baja generación de polvo durante su preparación, producto listo para usa porque solo requiere adición de agua en la cantidad recomendada, contiene aditivos tipo látex, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad y viento y calor, para uso en instalación  de porcelanatos y revestimientos poco porosos de cerámica, piedra y mármol, para aplicar en paneles de cartón yeso , sobre pisos y muros, en zonas interiores y exteriores, permite altos rendimientos en mano de obra, presenta baja retracción y el fraguado es lento.

	Requisitos específicos
	Consistencia cremosa

	Imagen referencia
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente]

	Empaque y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad x 25 Kg




	FICHA 81

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PEGANTE INSTANTANEO X 5G

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Se adhiere a diferentes tipos de materiales como vidrio, metal, caucho, madera, plástico, porcelana entre otros, con gran desempeño, rapidez y eficiencia

	Requisitos generales
	Aplicación en cualquier tipo de superficie en interiores como exteriores.
Resistencia al frio y calor

	Requisitos específicos
	Adherencia instantánea.
incoloro y transparente
Resistente al agua y mayoría de químicos
Presentación de 5g

	Imagen referencia
	 [image: Super Bonder - LHENRIQUES]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad x 5g





	FICHA 82

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800 Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PEGANTE TIPO BOXER X 750CC

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Pegante líquido para unir piezas en procesos industriales y elementos de madera, corcho, papel, cuero, concreto, caucho, algunos textiles, plásticos, metales, alfombra, tapetes, piso vinílico, maderas a piso etc.
Para uso en hogar, en la industria y uso profesional

	Requisitos generales
	Adhesivo de policloropreno y resinas sintéticas.
Resistencia a la temperatura.

	Requisitos específicos
	Color amarillo
Adhesivos policloropreno - solventes
Viscosidad 1200 – 2400 mPa.s o media
Presentación: Frasco por 750cc

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por 750cc




	FICHA 83

	Clasificación del bien o servicio 
	30161500 Materiales para acabados de paredes

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	YESO BLANCO X 40KG

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para el recubrimiento de superficies de ladrillo, concreto
o bloque,

	Requisitos generales
	Cubre imperfecciones
Acabado terso y uniforme 
Para acabados texturizados, pintura o tapiz.

	Requisitos específicos
	Color: Blanco
Bulto/Saco: 40kg
Material en polvo
Anti hongos
Adherencia y resistencia: Alta

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por 40 Kg





	FICHA 84

	Clasificación del bien o servicio 
	39131600 Dispositivos de protección de alambre

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	AMARRE PLÁSTICO X 20 CM PAQ X 100 UNIDADES

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la organización de cableados, unión de mangueras, instalación de tubos y componentes.

	Requisitos generales
	Resistencia UV

	Requisitos específicos
	Largo: 20cm
Fabricado en Nylon
Anchura mínimo 3.5mm
Color blanco o negro según necesidad

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Paquete por 100 unidades




	FICHA 85

	Clasificación del bien o servicio 
	39131600 Dispositivos de protección de alambre

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	AMARRE PLASTICO X 40 CM PAQ X 100 UNIDADES

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la organización de cableados, unión de mangueras, instalación de tubos y componentes.

	Requisitos generales
	Resistencia UV

	Requisitos específicos
	Largo: 40cm
Fabricado en Nylon
Anchura mínimo 3.5mm
Color blanco o negro según necesidad

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Paquete por 100 unidades




	FICHA 86

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700 Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CANALETA PLASTICA 10X10 ADHESIVA BLANCA X 2 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la protección de diferentes cableados eléctricos y/o cables especiales

	Requisitos generales
	Alta resistencia a los impactos

	Requisitos específicos
	Dimensiones: alto: 10mm – ancho: 10mm – largo 2 mts
Material PVC de alta calidad
Cierre hermético – tapa fácil 
Cinta adhesiva de alta adherencia
Color blanco

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 87

	Clasificación del bien o servicio 
	39121700 Ferretería eléctrica y suministros

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CANALETA PLASTICA 12X20 ADHESIVA BLANCA X 2 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la protección de diferentes cableados eléctricos y/o cables especiales

	Requisitos generales
	Alta resistencia a los impactos

	Requisitos específicos
	Dimensiones: alto: 20mm – ancho: 12mm – largo 2 mts
Material PVC de alta calidad
Cierre hermético – tapa fácil 
Cinta adhesiva de alta adherencia
Color blanco

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 88

	Clasificación del bien o servicio 
	3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ESTUCO PLASTICO CANECA X 5 GAL

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	NTC 4435
NTC 1692

	Generalidades 
	Masilla para exteriores en mezcla lista con polímeros que garantizan una alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia, bajo encogimiento y alta resistencia al cuarteamiento, para dar acabado liso a muros de mampostería o fibrocemento que estén expuestos al sol, lluvia o humedad. Mejora la adherencia, el rendimiento y la textura de la pintura que se le aplique al muro.

	Requisitos generales
	Alta flexibilidad, alta resistencia a la intemperie, resistencia a la humedad, previene filtración de la humedad hacia el interior, fácil de lijar, bajo olor, bajo VOC, protección antihongos y antialgas

	Requisitos específicos
	Consistencia Cremosa
Espesor máximo de aplicación hasta 5mm.


	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene Gráfico de embudo

Descripción generada automáticamente]

	Empaque y rotulado
	Empaque conforme distribución del fabricante.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 89

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CINTA AISLANTE  VINILICA DE PVC X 20 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	NMX-J-541/3-1-ANCE-2004 Cintas aislantes para propósitos eléctricos.

	Generalidades 
	Excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones climáticas (incluyendo la luz solar). 

	Requisitos generales
	Es una cinta de Policloruro de Vinilo (PVC) que posee una alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es conformable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo volumen.

	Requisitos específicos
	· Cinta aislante de vinilo diseñada para operar continuamente a una temperatura de hasta 90°C y en condición emergente hasta 105°C una tensión de 600 V.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 90

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 25MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para uso en variedad de materiales como metales, vidrio, plásticos, madera, acrílicos y en industria.
Para uniones permanentes en exteriores e interiores

	Requisitos generales
	Resistencia a rayos UV, a la intemperie y  agentes químicos.

	Requisitos específicos
	Color: transparente
Material: adhesivo y espuma acrílica y/o polietileno y adhesivo acrílico
Contenido: Rollo 12MM X 25MTS mínimo

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por rollo




	FICHA 91

	Clasificación del bien o servicio 
	27113200 Juego de herramientas

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FLEXÓMETRO X 5 MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la medición.
facilita por ser portable, pequeño fácil de usar

	Requisitos generales
	Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión
Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.
Cinta métrica con botón de tranca.
Cinta recubierta con Nylon.
Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos.

	Requisitos específicos
	Ancho-Hoja: 19 mm (3/4")
Largo-Hoja: 5 mts

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 92

	Clasificación del bien o servicio 
	3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	SELLADOR ELASTICO DE ALTO DESEMPEÑO MONOCOMPONENTE ANTIHUMEDAD, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA A BASE DE POLIURETANO PARA SELLAR JUNTAS PARA JUNTAS DE DILATACIÓN EXTERIORES E INTERIORES

	Indicar marca y referencia
	Marca:
Referencia:

	Calidad
	ASTM C 920, tipo S, grado NS clase 35. NSF/A-51 standard 61 para contacto con agua potable
ASTM D 412 

	Generalidades 
	Juntas entre elementos prefabricados, entre muros y marcos de ventanas o puertas, juntas en superficies horizontales y verticales, sello de fisuras activas, instalación de artefactos sanitarios e incrustaciones, sello de ductos, sello superficial de juntas y fisuras en tanques y muros. 

	Requisitos generales
	
Secado al taco: 3 horas, Tiempo de secado: 4 horas, Velocidad de curado: 1mm/día, Curado final: 4 - 7 Días, Profundidad mínima en juntas con movimiento: 8 mm, Profundidad máxima en juntas con movimiento: 13 mm

	Requisitos específicos
	Tiempo de secado: 4 horas
Profundidad mínima en juntas con movimiento: 8 mm
Color: Blanco, negro y gris.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad por Tubo de 300 ml




	FICHA 93

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAZO DRYWALL 1/4" CON TORNILLO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Fabricados con propiedades que facilitan la instalación sobre superficies de Drywall

	Requisitos generales
	Fabricados en Nylon, adecuado para placas en yeso en la fijación de cuadros, lámparas, interruptores eléctricos, cable canal, armarios y repisas

	Requisitos específicos
	· chazo de 1/4"
Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo
· para Drywall

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 94

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAZO MARIPOSA 1/4” CON TORNILLO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos.

	Requisitos generales
	Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos.

	Requisitos específicos
	· Material Nylon
· Dimensiones 1/4”
Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	FICHA 95

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAZO MARIPOSA 5/16” CON TORNILLO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos.

	Requisitos generales
	Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos.

	Requisitos específicos
	· Material Nylon
· Dimensiones 5/16
Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	FICHA 96

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 1 5/8 CON TORNILLO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de puertas, uso doméstico e industrial.

	Requisitos generales
	Con aletas exteriores para mayor agarre en estructuras porosas
La base es avellanada para cubrir la cabeza del tornillo

	Requisitos específicos
	· Material Nylon
Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo
Dimensiones 1/4 X 1 5/8 

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	FICHA 97

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 2 ¼ CON TORNILLO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de puertas, uso doméstico e industrial.

	Requisitos generales
	Con aletas exteriores para mayor agarre en estructuras porosas
La base es avellanada para cubrir la cabeza del tornillo

	Requisitos específicos
	· Material Nylon
Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo
Dimensiones 1/4 X 2 ¼ 

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	FICHA 98

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 2 7/8 CON TORNILLO

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para la instalación de puertas, uso doméstico e industrial.

	Requisitos generales
	Con aletas exteriores para mayor agarre en estructuras porosas
La base es avellanada para cubrir la cabeza del tornillo

	Requisitos específicos
	· Material Nylon
Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo
Dimensiones 1/4 X 2 7/8

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	FICHA 99

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CINTA DE PAPEL TIPO SUPERCINTA PARA DRYWALL. ROLLO X 45MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Cintas para el tratamiento de juntas en placas de Yeso son el complemento ideal para reforzar las juntas del sistema Drywall antes de dar el acabado final.

	Requisitos generales
	Está formada por una banda de papel de celulosa que posee alta resistencia a la tracción, microperforada con láser para mayor adherencia de las juntas en placa de yeso, con vena pre-doblez.

	Requisitos específicos
	· Medidas 50mm x 45mts
· Indicada para el refuerzo de todo tipo de yesos.
· Fabricada con papel y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos.
· Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad





	FICHA 100

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CINTA MALLA PARA DRYWALL ROLLO X 45MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para reparaciones de juntas de placas de yeso, estuco, ladrillo además de tratamiento de juntas en muros con placas de cemento, fibrocemento en interiores y exteriores

	Requisitos generales
	Aumenta la resistencia de las uniones y evita las grietas.
Gracias a su diseño en malla, no se crean bombas de aire al aplicarla.
Ayuda a dar continuidad y acabado liso.

	Requisitos específicos
	· Medidas 50mm x 45mts
· Hilos de fibra de vidrio.
· Autoadhesiva
· Malla cruzada
· Excelente flexibilidad.

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 101

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 40MTS

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Uso en residencial, oficina e industrial
Para enmascarado temporal

	Requisitos generales
	Enmascara interiores y exteriores, sobre superficies de madera, muebles, metal, decoración y partes plásticas.

	Requisitos específicos
	Color: Blanco y/o crema
Medida: 48MM X 40MTS
Material: Papel crepe adhesivo de caucho

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 102

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCHA DE 2"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Se puede utilizar para mezclar, resaltar, pintar y retocar superficies. sirve para todo tipo de trabajos y prácticamente todas las superficies.

	Requisitos generales
	Mango ergonómico
Brinda un acabado uniforme
Útil para todo tipo de pintura

	Requisitos específicos
	Medidas: 2”
Material: Cerda natural o sintética
Mango: Plástico o madera

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene herramienta, cepillo

Descripción generada automáticamente] [image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 103

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BROCHA DE 3"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Se puede utilizar para mezclar, resaltar, pintar y retocar superficies. sirve para todo tipo de trabajos y prácticamente todas las superficies.

	Requisitos generales
	Mango ergonómico
Brinda un acabado uniforme
Útil para todo tipo de pintura

	Requisitos específicos
	Medidas: 3”
Material: Cerda natural o sintética
Mango: Plástico o madera

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene herramienta, cepillo

Descripción generada automáticamente] [image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 104

	Clasificación del bien o servicio 
	
30151900. Materiales de Acabado de Interiores


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CIELO RAZO EN FIBRA MINERAL DE 61 X 61 CM.- CAJA X 10 UNIDADES

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	ASTM E84 o ASTM E1264

	Generalidades 
	De alto nivel acústico y altos índices de reflectancia lumínica logrando espacios más confortables e iluminados permiten un mayor control de sonido en áreas abiertas. 

	Requisitos generales
	Láminas de alta densidad, que ofrecen mayor resistencia y estabilidad dinámica, proporcionando menores índices de rotura en sus bordes durante el transporte e instalación, resistentes al fuego de alta resistencia a la humedad relativa.

	Requisitos específicos
	· Material: Fibra Mineral
· Dimensiones: +/- 605X605 mm
· Espesor: +/-14 mm
· Borde: Tegular
· Absorción del sonido: Mínimo NRC 0.55
· Resistente al fuego: Clase A
· Resistencia a la humedad: RH ≥ 90
· Libre de asbesto
· Color. Blanco
· Caja por 10 unidades

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Caja por 10 unidades




	FICHA 105

	Clasificación del bien o servicio 
	3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	RODILLO PINTURA EPÓXICA 4"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para usar sobre todo tipo de superficie

	Requisitos generales
	Es ideal para pinturas epoxicas, poliuretanos, pegamentos y/o aditivos

	Requisitos específicos
	Tamaño: 4”
Material: Felpa natural y/o sintetica
Mango en polietileno de alto impacto
Varilla de alambre zincado

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 106

	Clasificación del bien o servicio 
	3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	RODILLO PINTURA EPÓXICA 6"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para usar sobre todo tipo de superficie

	Requisitos generales
	Es ideal para pinturas epoxicas, poliuretanos, pegamentos y/o aditivos

	Requisitos específicos
	Tamaño:  6”
Material: Felpa natural y/o sintetica
Mango en polietileno de alto impacto
Varilla de alambre zincado

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 107

	Clasificación del bien o servicio 
	3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	RODILLO DE FELPA 3"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para usar sobre todo tipo de superficie

	Requisitos generales
	Es ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado.

	Requisitos específicos
	Tamaño: 3” – 6” – 9”
Material: Felpa
Mango en polietileno de alto impacto
Varilla de alambre zincado

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 108

	Clasificación del bien o servicio 
	3015900 Materiales y productos para acabados

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	RODILLO DE FELPA 6"

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Para usar sobre todo tipo de superficie

	Requisitos generales
	Es ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado.

	Requisitos específicos
	Tamaño: 6”
Material: Felpa
Mango en polietileno de alto impacto
Varilla de alambre zincado

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




	FICHA 109

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PILA ALCALINA AA 1.5 V X PAR.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Designación: AA (según norma ANSY), LR6 (según norma CEI), AM3 (según norma JIS.)

	Generalidades 
	Se utilizan en dispositivos electrónicos que requieren una fuente de alimentación pequeña y compacta. Adecuados para dispositivos de alto drenaje y con gran consumo de energía, como herramientas eléctricas, juguetes y otras aplicaciones

	Requisitos generales
	Sistema: Súper Alcalina.
Tensión nominal: 1.5 Volts. 
Larga duración: Entre 5 y 10 años de vida útil

	Requisitos específicos
	AA
Capacidad nominal: 2600mAh.
Medidas: Diámetro 14.2 mm. Altura 50 mm.

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Pack por Par de pilas




	FICHA 110

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X PAR.

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	Designación: AAA (según norma ANSY), LR03 (según norma CEI), AM-4 (según norma JIS).

	Generalidades 
	Se utilizan en dispositivos electrónicos que requieren una fuente de alimentación pequeña y compacta. Adecuados para dispositivos de alto drenaje y con gran consumo de energía, como herramientas eléctricas, juguetes y otras aplicaciones

	Requisitos generales
	Sistema: Súper Alcalina.
Tensión nominal: 1.5 Volts. 
Larga duración: Entre 5 y 10 años de vida útil

	Requisitos específicos
	AAA
Capacidad nominal: 1150mAh.
Medidas: Diámetro 10.5 mm Altura 44.5 mm.

	Imagen referencia
	[image: Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Pack por Par de pilas




	FICHA 111

	Clasificación del bien o servicio 
	31162800. Ferretería general

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PILA DE LITIO CR123

	Indicar marca y referencia
	Marca:

Referencia:

	Calidad
	ANSI-5018LC o IEC-CR17345

	Generalidades 
	Rendimiento duradero para cámaras, equipos fotográficos o dispositivos inteligentes para el hogar, entre otros.

	Requisitos generales
	vida útil prolongada de hasta 10 años
Con la capacidad de manejar las temperaturas extremas de frío y calor de -40 °C a +60 °C

	Requisitos específicos
	Composición: Litio/Lithium
Voltaje nominal: 3V
· Corriente: mínimo 1500mAh

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante.
Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico.

Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad




NOTA: Los elementos deben ser entregados sin sobreempaques o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos no sostenibles, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento en otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaques no debe comprometer la integridad y calidad del bien.

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicada en el SECOP II.



____________________________
Nombre y firma del representante legal
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PROCESO GESTION CONTRACTUAL
FICHA TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE Cédgo

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE

COMUN UTILIZACION FGN-APO7-F-07

Clasificacién del bien o

3015900 Mateiales y productos para acabados.

PEGANTE CEMENTO PL 265 X 5 LITROS.

NTC 4435
NTC 1652

Generalidades

Pegante liquido para unr piezas y slementos de madera, corcho,
papel, cuero, concreto, caucho, algunos textles, plastcos, metales,
alfombra, tapefes, piso viniico, maderas  piso elc

Requisitos generales

El comento PL285 posee un alto confenido de SG1G0s proporciona
alo rendimiento y fuerza de pegue, su agarte inicial perite iar
facimente los materiales a pegar. Su viscosidad le proporciona un
buen cubrimiento de las superficies permitiéndole aplcar o adhesivo
facimente. Por su fiempo abieto, el producto conserva su
pegajosidad,Io cual es favorable en ensambles de gran tamafio. Su
ata resistencia a a temperatura proporciona a a unién resistencia a
temperaturas ambientales elevadas.

Requisitos especificos

EstabiidadEstable bajo condicones normales de almacenamiento y
manipulacién

Descomposicion Térmica: El calentamiento a descomposicién
produce humos fuertemente imiantes, a combustion produce CO y
o2,

Imagen referencia

Empaque y rotulado.

Presentacin y Unidad de.
Medida
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PROCESO GESTION CONTRACTUAL
FICHA TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE i

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE

COMUN UTILIZACION FGN-APO7-F-07

Clasificacién del bien o

3015900 Mateiales y productos para acabados.

Nombre Comercial del Bien|

PEGANTE PEGACOR PORCELANATO X 25 KG

6 Servicio
Calidad NTCH0S0 C2
Para nstalacion de pisos, revestimientos ceramicos de baja
Generalidades absorcion (Gres porcelanico, porcelanatos, vidados, et2) en pisos

.y paredes

Requisitos generales

5373 generacion de polvo durante SU preparacion, producio 1510
para usa porque solo requiere adicion de agua en la cantdad
recomendada, conflene aditivos ipo latex. fexibiidad y resistencia a
 cambios térmicos, humedad y viento y calor, para uso en instalacion
e porcelanatos y revesiimientos poco porosos d ceramica, piedra
 marmol, para apicar en paneles de carton yeso  sobre pisos
muros, en zonas interores y exterores, permie afos rendimientos,
en mano de obra, presenta baja retraccion y i fraguado es ento.

Requisitos especificos

Imagen referencia

Empague y rotulado

Sacox25Kg
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MATERIALES & PINTURAS

corona

Vigente desde 2015-11-18

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

PEGACOR® CERAMICO

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pegacor® Ceramico es un adhesivo en poivo,
premezclado en fabrica y de base cementosa, de color
blanco o gris, que solo requiere ser mezclado con agua
Especializado para la Instalacion en capa delgada

Usos

Para la instalacién de revestimientos ceramicos de media
© alta absorcién (no porcelanico), en pisos y paredes en
Zonas interiores, sobre superficies tales como:

Morteros de nivelacién en cemento portiand
Paietes o revoques en cemento portiand
Ladrillo o blogue de concreto o arcilla
Losas de Hormigén: (siempre que haya trascurrido
mas de 6 meses desde su construccion)

+ Prefabricados de cemento portiand®

« Pantallas de concreto®

(#) Consultar s Procedimientos Recomendados de Instalacién
e Revestimientos de Corona y la seccion de aplicacién dados en
esta icha tienca

3. VENTAJAS

+ Viene listo para usar, no requiere mezdas. Sélo
requiere que se le agregue la cantidad de agua
recomendada
Presenta excelente trabajabilidad y faciidad de
aplicacion
No requiere remojar las baldosas
Evita el desperdicio de la ceramica
Permite lograr altos rendimiento en mano de obra
Presenta baja retraccién y el fraguado es ms lento,

Pegacor® Ceramico se presenta en sacos pldsticos de 25
kg

Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y
ventilado, separado del piso y de Ias paredes. Colocar
planchas de 5 bultos en una altura de 7 planchas maximo
para un total de 35 bultos por estiba. Se sugiere no
arrumar més de 3 estibas de altura.

El producto tiene una vida itil de 12 meses a partr de su
fabricacién, conservado en ambientes secos y en su
empaque original.

5. PROPIEDADES.

Tabla de consumo aproximado
Formatos mayores de 300mm x 300mm _requieren
aplicacién en doble encolado. La tabla siguiente relaciona
los consumos teéricos de_pegante dependiendo del
tamafio del revestimiento y Ia llana recomendada

CONSTD
ApROX. )
(eg/m2)
a57as 20
6768610 5.0
300 % 300 1071066* 10 5.0
330+ 330 107 1066%10 6.0
=400 % 400 12717 7.0
(D) E1 consumo real del producto_depends del estado e B
Superfice sobre la cual se apiue, su textura, y nvelacin

TAVANG DEL
REVESTIMIENTO
(o * mim)
110+ 110
200 % 200

LLANA
(mm * mm)

Caracteristicas en estado seco

Densced suekaen] 4+ 605 e

Color Blanco o Gris

Caracteristicas en estado fresco
Consistencia Cremosa

Aprox. 11
1,7 % 0.05 g/em’
Producto Agua

pH de la pasta
Densidad

Preparacion de la mezcla |5 partes 2 partes
(en volumen) O nasta alcanzar _una
consistencia  cremosa

firme

Producto(Bulto) | _Agua
25kg 72051t

5at0mn

2n

Enve #Ca32C

Relacion e agua en la
mezcia (Por
presentacién)

Tiempo de reposo
‘Duracién de la mezda en
balde

Temperatura de aplicacion

2

A

Lists de lecturs

129 p.m.
10/02/2022
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Inicio /Productos Especializados / Plomeria / Plomeria: Accesorios - Repuestos - Complementarios / Soldadura Verde Soldamax

PAVCO

Soldadura Verde

Soldamax
$124.272

‘CONTENIDO EN ML

1/4 Galon ~
CANTIDAD
e
; i
SOLDAMEAR ;ol0 - 1 + AGREGAR AL CARRO
COMPARTIR

f

Utilizamos cookies para mejorar tu

experiencia y brindarte informacion
DESCRIPCION relacionada con tus preferencias y hébitos

de navegacion. Consulta nuestra Politica de

Soldadura Verde Soldamax PVC Color es una Soldadura para agua caliente. Garantizar la calidad de las instalaciones de agua fiia, desagiies y agua caliente, es un reto cookies para mas informacion y conoce

para los contratistas hidréulicos y constructores. Pavco Wavin responde a esta demanda con soldadura CPVC formulada para soldar tuberias para agua caliente. c6mo configurarlas o inhabilitarlas. Si
contintias navegando, entenderemos que

El Precio del Producto es por Unidad »
aceptas nuestra Politica

Producto Exclusivo Unicamente para Venta en Municipios Dentro del Departamento de Magdalena, Colombia.
Acepto

H P Escribe aqui para buscar
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