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Corponariino %

Conserua la vida





Lugar y Fecha____________________________
Señores

CORPONARIÑO
Ciudad.
Ref.: Selección Abreviada Subasta Inversa No.-SA-SI-003-2026
OBJETO: COMPRAVENTA DE SERVIDOR, COMPONENTES INFORMATICOS Y LICENCIAS PARA LA CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO
El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información: 
	ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUICION 

	ITEM
	PRODUCTO
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA
	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA

	1
	Servidor de Alto Rendimiento para Montaje en Rack (2U)

Factor de Forma:

Chasis de servidor para montaje en rack de 2U con capacidad mínima para 12 unidades de disco de 3.5" (SAS/SATA).

Procesamiento:

Incluye 2 procesadores de arquitectura x86 de última generación.

Mínimo 16 núcleos físicos y 32 hilos por procesador (Total: 32 núcleos / 64 hilos). Caché L3 mínima de 30MB y velocidad de bus de 16 GT/s.

Memoria RAM:

Capacidad instalada de 64GB (2 x 32GB) DDR5 a 5600 MT/s RDIMM. Arquitectura Dual Rank.

Almacenamiento Interno:

2 unidades SSD de 480GB SATA de uso intensivo de lectura (Read Intensive) a 6Gbps, formato 2.5" con adaptador para bahía de 3.5", tipo Hot-plug.

Resistencia mínima de 1 DWPD (Escrituras de unidad por día). Controladora RAID:

Controladora de hardware dedicada tipo PCIe con soporte para niveles RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Conectividad de Red:

2 puertos integrados 1GbE Base-T.

Tarjeta de red adicional con 4 puertos 1GbE Base-T (OCP 3.0 o similar). Tarjeta de red de alto rendimiento con 2 puertos 10/25GbE SFP28.

Gestión y Administración:

Módulo de gestión remota integrada de nivel empresarial (tipo IPMI 2.0 / Redfish). Capacidad de consola remota (KVM sobre IP), administración de energía y monitoreo de salud del hardware de forma independiente al sistema operativo.

Energía y Refrigeración:

Fuentes de poder redundantes (1+1) de 1400W o superior, con eficiencia 80 PLUS Platinum. Sistema de ventilación de alto rendimiento con redundancia.

Accesorios y Otros:

Kit de rieles deslizantes para montaje en rack de 19" con brazo de gestión de cables. Bisel frontal de seguridad con pantalla de diagnóstico LCD.

Garantía y Soporte:

Servicio de soporte técnico del fabricante por un periodo de 36 meses.

Atención en sitio el siguiente día hábil (Next Business Day) tras diagnóstico de falla 
	1
	
	

	2
	Módulo de Expansión de Memoria RAM 
Capacidad: 32GB. Tecnología: DDR5 RDIMM. Velocidad: 5600 MT/s. Configuración: Dual Rank (2Rx8). Compatibilidad: Debe ser 100% compatible con la arquitectura del servidor descrito en el ítem 1 (voltaje y latencia). 
	4
	
	

	3
	Unidad de Almacenamiento SSD de Alta Capacidad. Capacidad: 3.84 TB. 

Interfaz: SATA 6Gbps. 

Tipo de Uso: Intensivo de lectura (Read Intensive) de grado empresarial. 

Resistencia: Mínimo 1 DWPD (Drive Writes Per Day). 

Factor de Forma: Unidad de 2.5" montada en soporte híbrido  para bahía de 3.5". 
Seguridad: Soporte para borrado seguro instantáneo (ISE). 


	2
	
	

	4
	Licencia Windows Svr Std 2025 64Bit Español 1pk DSP OEI DVD 16 Core 
	1
	
	

	5
	Licencia y soporte Oracle Software Update - A97163. 12 meses 

	1
	
	

	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	$


. 
En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]
Atentamente,

_________________________

(Nombre y firma del proponente o del representante legal)

C.C. Nº.
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