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ANEXO No. 003
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES UNITARIOS / VALOR TOTAL
(Formato a diligenciar por el proponente)

MC-APC-07-2026

 “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, (KIT BASICO DE ENTRENAMIENTO CANINO Y GUACAL DE TRASLADO DEL CANINO) CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO PARA LA VIGENCIA 2026”

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman el objeto a realizar:

	N°
	ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	 U DE MEDIDA
	 
	PRESUPUESTO OFICIAL (VALORES DE REFERENCIA)
	VAROES DE PROPUESTA ECONOMICA

	
	
	
	
	CANTIDADES
	VALOR UNITARIO MÁXIMO DE REFERENCIA 
	VALOR TOTAL MÁXIMO DE REFERENCIA 
	VALOR UNITARIO OFERTADO
	VALOR TOTAL OFERTADO

	1
	Guantes polietileno 
	Guante de polietileno desechable, sin polvo, 100 % libre de proteína, ambidiestro y no estéril.
	PAR
	6
	 $                               32.374,00 
	 $                                               194.244,00 
	 
	 

	
	
	Material: polietileno (PE) de alta densidad o baja densidad, según disponibilidad comercial.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Superficie lisa, apta para tareas de protección básica.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uso recomendado para actividades de manipulación general, limpieza o apoyo operativo.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación: en cajas o paquetes sellados que garanticen su integridad.
	
	
	
	
	
	

	2
	Collar fijo o de ahogo
	Collar fijo en reata de 1/2 +/- 0.5 cm de ancho por 60 cm de largo con hebilla elaborada en aleación de zinc:
	UNIDAD
	5
	 $                               67.823,00 
	 $                                               339.115,00 
	 
	 

	
	
	El collar debe estar elaborado en material de alta resistencia a la tracción (reata composición 100% nylon), una capa de correa con acolchado interior impermeable.
	
	
	
	
	
	

	
	
	La hebilla para ajustar el collar debe ser elaborada en metal de alta resistencia, (aleación de zinc) hebilla de liberación rápida color negro.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Debe contar con media argolla metálica negra de alta resistencia, (aleación de zinc maciza) para sujetar el canino a traílla o cordel.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Debe contar con un asa en reata para sujetar el canino.
	
	
	
	
	
	

	
	
	La terminación del collar debe presentar los siguientes tipos de costura:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Terminación de las costuras. Las costuras deben ser uniformes y continuas, sin hilos sueltos o flojos, libres de roturas, abrasiones, restos de material, exentos de torcidos, pliegues, frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar que la reata se suelte durante su uso.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Costuras sencillas. Para unir el cuerpo y la base del cuerpo en donde no se va a producir mayor tensión.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Costura de refuerzo. Refuerzo que se da a las costuras, mediante repetidas puntadas juntas, en puntos de fuerte tensión.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bandera Colombia Bordada Inyectada en PVC (2.5 x 3.5 cm).
	
	
	
	
	
	

	3
	Traílla corta
	Elemento de sujeción corta para control cercano del canino durante desplazamientos, maniobras tácticas o entornos de alta proximidad.
	UNIDAD
	11
	 $                               55.410,00 
	 $                                               609.510,00 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Longitud: entre 1 m y 1,5 m
	
	
	
	
	
	

	
	
	Material: nylon o poliéster de alta resistencia
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ancho mínimo: 20 mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	Resistencia mínima a la tracción: ≥ 250 kg
	
	
	
	
	
	

	
	
	Empuñadura: ergonómica y antideslizante
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gancho: mosquetón metálico de alta resistencia con cierre seguro
	
	
	
	
	
	

	
	
	Costuras: dobles o reforzadas
	
	
	
	
	
	

	
	
	Acabados: sin bordes cortantes ni elementos que generen riesgo
	
	
	
	
	
	

	
	
	Resistencia ambiental: apta para uso en condiciones operacionales
	
	
	
	
	
	

	
	
	Color: neutro u operativo
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uso: control directo y desplazamiento
	
	
	
	
	
	

	4
	Traílla largo mínimo 10 m
	 
	UNIDAD
	10
	 $                               90.627,00 
	 $                                               906.270,00 
	 
	 

	
	
	Elemento de sujeción para caninos, diseñado para operaciones, entrenamiento y control en espacios abiertos, que permite un amplio rango de movimiento manteniendo el control del animal.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Longitud mínima: 10 metros
	
	
	
	
	
	

	
	
	Material: nylon o poliéster de alta resistencia
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ancho mínimo: 20 mm o diámetro equivalente
	
	
	
	
	
	

	
	
	Resistencia mínima a la tracción: ≥ 250 kg
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gancho: mosquetón metálico en acero inoxidable o aleación reforzada, con sistema de cierre seguro
	
	
	
	
	
	

	
	
	Costuras: reforzadas, aptas para uso intensivo
	
	
	
	
	
	

	
	
	Acabados: bordes sellados para evitar deshilachado
	
	
	
	
	
	

	
	
	Resistencia ambiental: apta para humedad, polvo y exposición solar
	
	
	
	
	
	

	
	
	Color: neutro u operativo
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uso: operacional y entrenamiento canino
	
	
	
	
	
	

	5
	Juguete Canino
	Pelota maciza inyectada de caucho diámetro 6 – 12 cm antitóxica.
	UNIDAD
	5
	 $                               18.567,00 
	 $                                                 92.835,00 
	 
	 

	
	
	Hecho de TPR no tóxico, seguro y duradero.
	
	
	
	
	
	

	6
	Cepillo
	Cepillo tipo rasqueta con puntas en acero inoxidable mango en caucho para perro adulto de pelo corto con estuche en lona.
	UNIDAD
	5
	 $                               55.051,00 
	 $                                               275.255,00 
	 
	 

	
	
	El estuche en lona debe tener un pasador para ajustarlo al cinturón del guía canino.
	
	
	
	
	
	

	7
	Guacal para canino
	Requisitos Técnicos
2.1 Dimensiones (Ejemplo Tamaño No. 500)
Largo: 102 cm ± 2 cm
Ancho: 71 cm ± 2 cm
Alto: 76 cm ± 2 cm
Peso máximo: 26 lb ± 2 lb
2.2 Requisitos Específicos – Estructura Metálica
La estructura metálica de la puerta del guacal deberá ser elaborada en acero inoxidable tipo 304, cumpliendo con las siguientes características:
2.2.1 Composición química del acero inoxidable 304 (%)
Carbono (C): 0.08 % máximo
Manganeso (Mn): 2.00 % máximo
Silicio (Si): 0.75 % máximo
Cromo (Cr): 18.0 % a 20.0 %
Níquel (Ni): 8.0 % a 10.5 %
2.2.2 Propiedades mecánicas mínimas
Resistencia a la tracción: 515 MPa (mínimo)
Límite de fluencia: 205 MPa (mínimo)
Elongación (en 50 mm): 40 % (mínimo)
Dureza Brinell: Máximo 201
	UNIDAD
	17
	 $                         1.619.133,00 
	 $                                         27.525.261,00 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 $             29.942.490,00 
	 
	 




NOTA 1. Este proceso no está sujeto a IVA, debido a que la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia expidió el Certificado de Utilidad Común Consecutivo CUC 260--23-4548, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1651 de 2021 y la Ley 2010 de 2019.

NOTA 2: El proponente NO podrá ofrecer valores unitarios superiores a los valores máximos de referencia establecidos por la Entidad. La sumatoria de los valores unitarios ofertados se utilizará únicamente para efectos de comparación y evaluación económica de las ofertas y no corresponderá al valor del contrato. El valor de la oferta deberá incluir todos los costos necesarios para el suministro del bien, en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

El oferente debe proyectar su presupuesto teniendo en cuenta que dentro del valor están considerados todos los gastos en que incurra para la presentación de la propuesta, y los impuestos de ley que apliquen al contrato.
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[image: ]En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los ____________.


FIRMA: 	
Nombre del REPRESENTANTE LEGAL
CC

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO.
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_______________________________________________________________________

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia
Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221
Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia 
www.apccolombia.gov.co
image1.png




image2.png
=Y
&

APC Colombia




