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SUMINISTRO, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS NO CONVENCIONALES TIPO CONTENEDOR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y RISARALDA

ASPECTOS POR CONSIDERAR:

Vía de acceso a la instalación: Se deberán verificar las condiciones de acceso a los lugares de instalación, el contratista será el responsable de la logística y todos los costos que se deriven del proceso.

Se requiere que se incluya, transporte de los contenedores, el descargue en sitio y las adecuaciones de suelo necesarias para la instalación de estos y la conexión de los estos al sistema eléctrico, hidráulico y sanitario
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Imagen y dimensiones del ambiente no convencional
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CONDICIONES POR UBICACIÓN DE CONTENEDOR.
AULA NO CONVENCIONAL MUNICIPIO DE ANORI ANTOQUIA
	 
1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A. Nombre y ubicación exacta del colegio
· Nombre del colegio: Institución Educativa Anorí “Sede Jesús María Urrea”
· Dirección: Diagonal 37# 38-37 
· Coordenadas:  Coordenadas (Google Maps o GPS): 7.0735986 N – 75.1533654 W
B. Zona de ubicación del colegio y clima predominante
· Zona: Urbana
· Entorno: Residencial
· Clima predominante de la región: Templado (Tropical -seco)
C. Estado de la vía de acceso al municipio desde vías o ciudades principales
· Tipo de vía: Pavimentada
· Estado en temporada seca y lluviosa: Buen Estado es temporada seca, con derrumbes aislados en temporada lluviosa.
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F. Vías de acceso al colegio y lote
· Ancho mínimo: 5,00 m
· Estado de la vía interna: Asfaltada
· Obstáculos: Arboles, Cerramiento perimetral colegio
· Ingreso posible para vehículos pesados (camiones, grúas, cama baja)
· Registro fotográfico (ingreso principal y ruta interna)
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE DISPONIBLE
A. Dimensiones del lote disponible
· Largo, ancho y área total útil (16.00m x 11.00m= 176.00m²)
· Restricciones físicas: Ninguna
· Espacio libre para circulación y accesos: Anden (1.50m x 30.00 m)
· Croquis y levantamiento topográfico básico del colegio (si es posible)
B. Topografía del lote:
· Leve pendiente
· Necesidad de nivelación
· No hay presencia de agua superficial
C. Condiciones del terreno
· Tipo de suelo: Arenoso
· No hay necesidad de lleno o compactación del terreno
· No hay necesidad de estudio geotécnico básico dado que no se evidencia inestabilidad del terreno.
· Registro fotográfico
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D. Acceso vehicular directo al lote
· No se puede llegar directamente al punto de montaje de los ambientes
· Espacio de maniobra para descarga: vía de (6,00 m x 50, 00 m) Espacio de maniobra
· Posible necesidad de equipos de izaje: Se requiere grúa para ingreso de ambiente al espacio de la institución educativa.
E. Riesgos naturales
· Inundación: No se presenta.
· Deslizamiento: No se presenta.
· Alta humedad: No se presenta.
· Presencia de quebradas o zonas de protección ambiental: No se presenta.
F. Restricciones del predio
· Áreas protegidas o de cesión: No se presenta.
· Aulas o espacios deportivos y recreativos que se puedan ver afectados: No se presenta.
· Permisos de la alcaldía o Secretaría de Planeación: Se tiene permisos requeridos ya que corresponde a predio del Municipio.
3. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LOS AMBIENTES CON CONTENEDORES
A. Número de contenedores requeridos  
· Según el programa de formación: (2 CONTENEDORES)
· Según capacidad por aula (15, 20, 30 aprendices) (DE 30 aprendices)
· Contenedor de 20’ o 40’ (modular simple o doble) (40 pies)
B. Configuración o distribución de los contenedores
· Un solo contenedor (TRES CONTENEDORES)
· En línea (serie horizontal de dos o mas) (PARALELO)
· Apilados (uno sobre otro): verificar necesidad de estructura adicional, escaleras, barandas (NO APLICA)
· L o U: para distribución con patio central: (Dos contenedores de 40’ y un contenedor de 20’)
C. Tipología del programa de formación
· Técnicos, tecnológicos, cursos cortos
· Requerimientos específicos de espacio: maquinaria, herramientas, mobiliario. Todos los anteriores

D. Condiciones para atención integral
· Accesibilidad para personas con movilidad reducida: La institución cuenta con infraestructura para personas con movilidad reducida.
· Seguridad: La institución Educativa cuenta con Cerramiento Perimetral con malla eslabonada, adicionalmente se tiene CCTV y vigilancia Privada.
· Integración con espacios existentes del colegio: En la zona proyectada para la instalación de los ambientes se tiene un espacio proyectado para la construcción de andenes que conectan la infraestructura existente con los ambientes alternativos.
E. Disponibilidad y aceptación del colegio
· Si, se cuenta con la disponibilidad para el aporte logístico del colegio en:  servicios públicos y acompañamiento.
4. VERIFICACIÓN DEL ESPACIO PARA OBRAS CIVILES REQUERIDAS
A. Revisión del terreno para obras civiles
· Necesidad de nivelación.
· No hay necesidad de muros de contención o relleno compactado
· Se cuenta con estudio de suelos de nivel freático o humedad del terreno
· En la Inspección no se identifica la existencia de cimentaciones o estructuras previas que puedan interferir o ser aprovechadas.

B. Acometidas para servicios públicos
· La institución educativa cuenta con acceso a Servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado e internet.
· Se cuenta con cuartos técnicos
C. Espacios exteriores requeridos
· Se cuenta con espacio para construcción de Andenes
· Se cuenta con espacio para instalación de Cubiertas externas adosadas al contenedor
· Se cuenta con espacio para Circulación peatonal 
5. VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES
A. Energía eléctrica
· Punto de conexión más cercano ( distancia a cuarto eléctrico 60 m)
· Capacidad instalada en el colegio (Transformado de 75 KVA)
· Espacio para tableros y protecciones: El cuarto técnico cuenta con espacio para conexión de tableros y protección de circuitos nuevos.
· Registro fotográfico


	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	



B. Agua potable
· Punto de conexión: 20,00 m
· Red pública o pozo: Red Pública de Agua potable
· Necesidad de almacenamiento Se cuenta con infraestructura para tanque elevado.
· Registro fotográfico
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C. Alcantarillado
· Red pública existente
· Ubicación de cámaras sobre vía principal contigua a la institución educativa
· Verificación de pendiente para drenaje (cumple con pendiente de drenaje mínima)
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D. Internet y conectividad
· Disponibilidad de red fija
· Cobertura y velocidad 60 Mbps
· Operadores disponibles: Electro Vida, Colibrí, Tigo.
· Punto de conexión más cercano al lote 30,00 m (Rack de comunicación I.E Anorí)
· Registro fotográfico.
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6. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL EVIDENCIADA EN CAMPO QUE COSIDERE EL INSPECTOR DE LA VISITA

AULA NO CONVENCONAL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A. Nombre y ubicación exacta del colegio
· Dirección y nombre del Colegio: I.E. LUIS EDUARDO DÍAZ- SEDE MEGACOLEGIO, 
· [bookmark: _Hlk207808958]Coordenadas (Google Maps o GPS): buscar coordenadas 7° 0' 41.57" Norte y 73° 54' 27.36" Este
B. Zona de ubicación del colegio y clima predominante
· Urbana / Rural: URBANA
· Entorno: residencial, comercial: RESIDENCIAL
· Clima predominante de la región (Páramo, frio, templado, cálido): CALIDO 
C. Estado de la vía de acceso al municipio desde vías o ciudades principales
· Tipo de vía: pavimentada, afirmada, trocha, destapada: PAVIMENTADA
· Estado en temporada seca y lluviosa: En temporada lluviosa es prolongada y dominante, mientras que la seca es más corta y relativa (pues aún caen lluvias). Siempre hay calor y humedad, pero la intensidad de las precipitaciones es lo que marca la diferencia entre una temporada y otra.
· [image: ]Registro fotográfico
[image: ][image: ][image: ]


  
F. Vías de acceso al colegio y lote
· Ancho mínimo:  6 metros
· Estado de la vía interna (asfaltada, destapada, peatonal): Asfaltada
· Obstáculos (postes, árboles, puentes estrechos): NA
· Ingreso posible para vehículos pesados (camiones, grúas, cama baja): Portería de 4,1 metros acceso, se anexa plano
[image: ]   
· Registro fotográfico (ingreso principal y ruta interna)
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE DISPONIBLE
A. Dimensiones del lote disponible
· Largo, ancho y área total útil (m²): largo 25 metros, ancho 10 metros, área total disponible 250 metros cuadrados
· Restricciones físicas (muros, árboles, estructuras existentes): templete poste.
· Espacio libre para circulación y accesos: espacio libre de circulación 2,5 metros
· Croquis y levantamiento topográfico básico del colegio (si es posible)
[image: ]

B. Topografía del lote
· Plano / leve pendiente / inclinación pronunciada: Plano
· Necesidad de nivelación o movimientos de tierra: NA
· Presencia de agua superficial (encharcamientos o escorrentías): NA

C. Condiciones del terreno
· Tipo de suelo: arcilloso, rocoso, arenoso: Arcilloso
· Necesidad de lleno y compactación del terreno: NA (No Aplica) Terreno pavimentado
· Necesidad de estudio geotécnico básico en caso de evidencia de inestabilidad del terreno (opcional): NA
· Registro fotográfico
D. Acceso vehicular directo al lote
· Verificar si camión puede llegar hasta el punto de instalación de los ambientes: Sí puede llegar – acceso posible
· Espacio de maniobra para descarga: Vía con 6 metros de ancho en asfalto. Se anexa plano de acceso y registro fotográfico,
[image: ]
· Posible necesidad de equipos de izaje (grúa, montacargas): Montacarga
E. Riesgos naturales
· Inundación (NA)
· Deslizamiento: (NA)
· Alta humedad: (NA)
· Presencia de quebradas o zonas de protección ambiental: NA
F. Restricciones del predio
· Áreas protegidas o de cesión: NA
· Aulas o espacios deportivos y recreativos que se puedan ver afectados. NA
· Permisos de la alcaldía o Secretaría de Planeación: Posibles+
3. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LOS AMBIENTES CON CONTENEDORES 
[bookmark: _Hlk207809051]A. Número de contenedores requeridos  
· Según el programa de formación: (2 CONTENEDORES)
· Según capacidad por aula (15, 20, 30 aprendices) (DE 30 aprendices)
· Contenedor de 20’ o 40’ (modular simple o doble) (40 pies)
B. Configuración o distribución de los contenedores
· Un solo contenedor (DOS CONTENEDORES)
· En línea (serie horizontal de dos o mas) (PARALELO)
· Apilados (uno sobre otro): verificar necesidad de estructura adicional, escaleras, barandas (NO APLICA)
· [bookmark: _Hlk207809194]L o U: para distribución con patio central: No aplica
ANEXO PLANO
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C. Tipología del programa de formación
· Técnicos, tecnológicos, cursos cortos: Tecnología
· [bookmark: _Hlk207809288]Requerimientos específicos de espacio: maquinaria, herramientas, mobiliario: Todos los anteriores
D. Condiciones para atención integral
· Accesibilidad para personas con movilidad reducida: Posible
· Seguridad (iluminación exterior, vigilancia, cercado): Seguro
· Integración con espacios existentes del colegio: Posible
E. Disponibilidad y aceptación del colegio
· Aporte logístico del colegio (seguridad, servicios, acompañamiento) : Posible
4. VERIFICACIÓN DEL ESPACIO PARA OBRAS CIVILES REQUERIDAS
A. Revisión del terreno para obras civiles
· Necesidad de nivelación o excavación: No
· Muros de contención o relleno compactado: NA
· Estudio de nivel freático o humedad del terreno: NA
· Identificación de existencia de cimentaciones o estructuras previas que puedan interferir o ser aprovechadas: NA
B. Acometidas para servicios públicos
· Canalización subterránea para energía, datos, agua: Existentes
· Cuartos técnicos si se requiere (eléctrico, de datos, etc.): Existentes
C. Espacios exteriores requeridos
· Andenes: Existentes
· Cubiertas externas adosadas al contenedor: Existentes
· Circulación peatonal: Óptima
5. VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES
A. Energía eléctrica
· Punto de conexión más cercano: (TABLERO DE ACOMETIDA, parte exterior del edificio)- 10 metros
· Capacidad instalada en el colegio (si tiene transformador propio y cuantos KVA): 150 KVA
· Espacio para tableros y protecciones: Espacio en el tablero general para 3 totalizadores de 63 amperios, energía trifásica)
· [image: ][image: ]Registro fotográfico
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B. Agua potable
· Punto de conexión y presión: Óptimo
· Red pública o pozo: Red poública
· Necesidad de almacenamiento (tanques elevados o subterráneos): Tanques de abastecimiento 50.000 litros
· [image: ][image: ]Registro fotográfico
   


C. Alcantarillado
· Red pública existente o alternativa (pozo séptico, tanque) :  Red pública
· Ubicación de cámaras o registros: Existentes
· Verificación de pendiente para drenaje: Existente
D. Internet y conectividad
· Disponibilidad de red fija o móvil:  Red cableada, fija 
· Cobertura y velocidad (100 mbs)
· Operadores disponibles (Tigo Une)
· Punto de conexión más cercano al lote (Cableado estructurado interno del colegio)
· Registro fotográfico
[image: ]
6. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL EVIDENCIADA EN CAMPO QUE COSIDERE EL INSPECTOR DE LA VISITA


 AULA NO CONVENCIONAL MISTRATO RISARALDA

 
1. UBICACIÓN:
A. MUNICIPIO: Mistrató Risaralda
B. DISTANCIA DE LA CIUDAD CAPITAL (87 kilómetros/2 horas 20 min)
[image: ]
C. ESTADO DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO: Pereira - sector Remolinos: muy buenas condiciones de la vía. 
Remolinos - Belén de Umbría: mal estado de la vía. 
Belén de Umbría – Mistrató regular estado de la vía
D. NOMBRE DEL COLEGIO DEL PROGRAMA: Instituto Mistrató
E. UBICACIÓN URBANO O RURAL: Urbano
F. VIA DE ACCESO: Registro fotográfico 

2. LOTE DONDE SE UBICARÁN LOS CONTENEDORES:
A. MEDIDAS DEL LOTE: 22m x 7, 40 (ver anexo)
B. DESCRIPCION DEL TERRENO, SI ES PLANO O INCLINADO: El terreno es plano, cubierto por pasto
C. REGISTRO FOTOGRAFICO (Ver anexo)
D. VERIFICAR SI SE TIENE INGRESO VEHICULAR HASTA EL LOTE. El lote tiene acceso vehicular. Se anexa video con el posible recorrido del vehículo desde la calle hasta el lote.

3. VERIFICACION DE SERVICIOS PÚBLICOS: 
A. REDES ELÉCTRICAS: Descripción, registro fotográfico: Redes internas antiguas en regular estado. Fácil acceso a transformadores y líneas primarias
B. AGUA: Descripción, registro fotográfico: Redes antiguas en regular estado. Fácil acceso y cercanía al lote.
C. ALCANTARILLADO: Descripción, registro fotográfico: Alcantarillado antiguo. Cercano al lote.
D. INTERNERT: Descripción, registro fotográfico. No hay servicio de internet. Cajas de conexión a 30 metros del lote.

4. POBLACION ESTUDIANTIL: Capacidad máxima de alumnos por aula: 35 est por aula. 
Total de estudiantes Instituto Mistrató: 1173 estudiantes

Anexos
1. A VIA DE ACCESO: Registro fotográfico
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2. A MEDIDAS DEL LOTE
[image: ]
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2.C REGISTRO FOTOGRÁFICO
[image: ]
[image: Un jardín de una casa

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]



[image: ]2.D VERIFICAR SI SE TIENE INGRESO VEHICULAR HASTA EL LOTE
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3. VERIFICACION DE SERVICIOS PUBLICOS
A. REDES ELECTRICAS
[image: ][image: ]
B. AGUA
[image: ]

C. ALCANTARILLADO
[image: ]

Comparto Documento enviado por la IE Mistrató, y video de la infraestructura Física: https://youtu.be/uNgJQyvPuc0


AULA NO CONVENCIONAL QUINCHÍA RISARALDA

Verificación de condiciones para instalación de ambiente no convencional IE La institución Educativa Núcleo Escolar Rural
1. UBICACIÓN: 
A. MUNICIPIO: Quinchía Risaralda 
B. DISTANCIA DE LA CIUDAD CAPITAL: 2-3 horas de Pereira (92 km aprox.)
C. ESTADO DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO: Bueno
D. NOMBRE DEL COLEGIO DEL PROGRAMA: IE Núcleo Escolar Rural
E. UBICACIÓN URBANO O RURAL: Cabecera municipal – municipio Quinchía 
F. VIA DE ACCESO: Registro fotográfico
Cuenta con acceso sobre vía urbana del municipio de Quinchía Calle 11 No. 11-231 · Sede central.  La vía se encuentra en buenas condiciones, permitiendo el ingreso de un camión de dos ejes para la logística de transporte de materiales y contenedores.
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2. LOTE DONDE SE UBICARÁN LOS CONTENEDORES:

A. MEDIDAS DEL LOTE: Espacio disponible para el proyecto corresponde a un área de zona verde aproximadamente 40 m x 12 m completamente plano en su topografía, con vía acceso hacia la cancha de futbol suficiente para la aproximación y ubicación del contenedor, conservando espacios para circulación peatonal. El espacio ideal se sugiere contiguo a la construcción existente de bloque de aulas y batería sanitaria (construcción más reciente (3 años atrás).
B. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, Es plano y se cuenta con acceso vehicular hasta el lugar.

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Construcción de un complejo de edificaciones, una primera fase construcciones de un solo piso con una antigüedad de aproximadamente 40 años, en cumplimiento del código estructural de 1984. Una segunda fase construcción más nueva que cumple la normatividad sismo-resistente vigente NSR-2010
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	Ubicación estimado proyecto contenedores aula no convencional
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Ubicación estimado proyecto contenedores aula no convencional







3. VERIFICACIÓN SI SE TIENE INGRESO VEHICULAR HASTA EL LOTE


[image: ]
Vía acceso calle 11 entrada principal institución educativa

[image: ]

Acceso alterno para ingreso sitio de instalación contenedor
[image: ]
Acceso para ingreso contenedores aula no convencional

4. VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:
A. REDES ELÉCTRICAS: La edificación cuenta actualmente con todos los servicios, agua, energía e internet. Las conexiones pueden efectuarse a redes existentes en edificación nueva, baterías sanitaria y bloque de aulas.


[image: ]  [image: ]   [image: ]  
Batería sanitaria: Red hidráulica   - Redes eléctrica por bandejas     -    Red de alcantarillado


A. POBLACIÓN ESTUDIANTIL: Esta sede principal cuenta con alrededor de 650 estudiantes desde básica primaria hasta secundaria, incluye media académica con el SENA jóvenes y adultos del programa (sabatinos).


RECOMENDACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN:
· Instalación del ambiente en 9 pedestales con zapatas de concreto reforzado. 
· Dimensiones mínimas de zapata 1.5m x 1.5m x 0.3m. Dimensión del pedestal a definir por el contratista. Altura variable de cada pedestal entre 0.5m y 1.90m debido a la pendiente natural del terreno, esta debe generar un aislamiento adecuado si es necesario por el alto nivel freático y salinidad de la zona de instalación. Se deben considerar zapatas medianeras y/o esquineras con cargas excéntricas dependiendo de su necesidad. El contratista será responsable de la correcta ubicación y distribución de los pedestales y zapatas. Además, deberá garantizar la estabilidad y resistencia de toda la estructura instalada.

· Instalación de base granular o/y sub-base granular y/o concreto ciclópeo para mejoramiento de apoyo en la instalación de las zapatas, espesor de mejoramiento en suelo mínimo 1.5m.

· Instalación de platinas cuadradas y/o rectangulares en cada pedestal, platina en acero con pernos de anclaje, acompañados de tuercas y arandelas estructurales. Se debe garantizar la unión de los contenedores a los pedestales de concreto. La estructura de los contenedores debe estar soldada a la platina del pedestal mediante ángulos estructurales y platinas.
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