PRESUPUESTO OFICIAL


[bookmark: _heading=h.61mr90dk8al4][bookmark: _Hlk224294264]OBJETO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AERONAVE NO TRIPULADA (UAS-DRON), ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y OPERATIVAS DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N°4 EN ARTICULACION CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORMULACION E IMPLEMEMTACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA- PISCC, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE INTELIGENCIA, REDUCIR EL RIESGO HUMANO EN OPERACIONES, MEJORAR EN LA VIGILANCIA Y CONTROL TERRITORIAL Y RESPONDER DE MANERA INNOVADORA A LOS DESAFIOS CONTEMPORANEOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, según presupuesto oficial.

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de octubre de la presente anualidad y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.

[bookmark: _Hlk127624932]PRESUPUESTO OFICIAL: Para la suscripción del presente contrato se cuenta con un presupuesto global de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($40.000.000), los cuales incluyen los pagos por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

[bookmark: _Hlk224045998][bookmark: _Hlk238566296]CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-FICHA TÉCNICA)
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANT
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	1
	Sistema de aeronave no tripuladas UAS-DRON profesional ultraligero de uso industrial, equipado con cámara termográfica y lente de zoom híbrido
	UNIDAD
	1
	$40.000.000
	$40.000.000

	Valor total 
	$40.000.000



Requisitos Específicos:

1. ESPECIFICACIONES DE LA AERONAVE
	Parámetro
	Detalle

	Peso de Despegue
	1219 g (estándar) / 1430 g (máximo)

	Dimensiones
	Plegado: 260.6 × 113.7 × 138.4 mm / Desplegado: 307 × 387.5 × 149.5 mm

	Carga Útil Máxima
	200 gramos (Accesorios PSDK)

	Autonomía Máxima
	49 minutos (hélices estándar) / 46 min (silenciosas)

	Resistencia al Viento
	12 m/s (en despegue y aterrizaje)

	Techo de Vuelo
	6,000 m (4,000 m con carga útil)

	Sistemas GNSS
	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (con RTK)

	Precisión RTK
	Horizontal: 1 cm + 1 ppm / Vertical: 1.5 cm + 1 ppm

	Puertos de Expansión
	1x E-Port (Accesorios PSDK) / 1x E-Port Lite









2. SISTEMA DE CÁMARAS Y ÓPTICA
	Sensor
	 (Térmico)
	

	Gran Angular
	1/1.3" CMOS, 48 MP
	

	Teleobjetivo Medio
	1/1.3" CMOS, 48 MP (70 mm)
	

	Teleobjetivo
	1/1.5" CMOS, 48 MP (168 mm)
	

	Zoom Digital
	16x (Híbrido hasta 112x)
	

	ISO Máximo
	Hasta 812,900 (Modo Nocturno)
	

	Video
	4K @ 30fps / FHD @ 30fps
	



3. SENSOR TÉRMICO E INFRARROJO
· Tipo: Microbolómetro VOx no refrigerado. 
· Resolución: 640 × 512 (Superresolución a 1280 × 1024). 
· Rango de Medición: -20 °C a 150 °C (Alta ganancia) / 0 °C a 550 °C (Baja ganancia). 
· Precisión: ±2 °C o ±2%. 
· Zoom Digital Térmico: 28x. 

4. TELÉMETRO LÁSER (LRF)
· Rango de Medición: 1800 metros. 
· Precisión: 1-3 m: <0.3 m / >3 m: ±(0.2 + 0.0015 × Distancia). 
· Frecuencia: 1 Hz. 

5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONTROL (DJI RC PLUS 2)
· Sistema: DJI O4 Enterprise (8 antenas, 2T4R). 
· Alcance Máximo: 25 km (FCC) / 12 km (CE/SRRC). 
· Control Remoto: Pantalla de 7.02", resolución 1920 × 1200, 1400 nits de brillo. 
· Batería Control: Interna (3.8h) + Externa WB37 (3.2h). 
· Protección: Clasificación IP para entornos industriales. 

6. SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS
· Tipo: Visión binocular omnidireccional + sensor infrarrojo 3D inferior. 
· Rango de Detección: 0.4 m a 200 m (Adelante/Atrás). 
· Velocidad de Evitación: Funciona hasta los 21 m/s (velocidad máxima). 
· Iluminación Auxiliar: Faro integrado y luz NIR para asistencia en visión nocturna. 

7. ACCESORIOS INDUSTRIALES INCLUIDOS/COMPATIBLES
1. Foco AL1: Potencia de 32W, ilumina 2200 m² a 100 m de altura. 
2. Altavoz AS1: Volumen de 114 dB a 1 m, transmisión en tiempo real y texto a voz. 
3. Módulo RTK: Para posicionamiento centimétrico y fotogrametría sin puntos de control terrestres. 

8. GESTIÓN DE ENERGÍA
· Batería: Li-ion 4S, 6741 mAh, 99.5 Wh. 
· Ciclos de Vida: 200 ciclos. 
· Cargador: Adaptador de 100W USB-C. 
· Centro de Carga: Carga 4 baterías en secuencia.

El modelo de la aeronave a adquirir será de acuerdo a las necesidades operacionales y al presupuesto del ente territorial, como mínimo debe cumplir las siguientes especificaciones:

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]




image3.png
KX
Boe

=N T





image4.png




image1.png




image2.png




