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FORMATO 7
OFERTA ECONÓMICA INICIAL
Señores

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Ciudad.

Referencia: Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº [Incluir número del proceso de contratación] 

Objeto: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de soluciones integrales de conectividad satelital y zonas WiFi comunitarias con autonomía energética (solar), incluyendo un componente de seguridad perimetral de red y balanceo de carga, en zonas rurales priorizadas del Departamento de Nariño.
El suscrito actuando en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o [Nombre de la persona natural] o como apoderado de [Nombre del proponente] según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente, de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos del proceso de selección, me permito presentar la OFERTA ECONÓMICA, en los términos que se establecen en el pliego de condiciones. 

El proceso se estructura por valor unitario y el criterio de selección corresponde a la sumatoria de los precios unitarios arrojando el MENOR VALOR OFERTADO, para ello se deberá incluir:
ZONA PAFICIO

	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Sistema de generación de energía solar autónoma compuesto por 3 paneles monocristalinos de 620 Wp (24V), banco de baterías 24V/250Ah en litio o 2 baterías 24V/200Ah AGM/GEL, regulador MPPT 60A, inversor de onda senoidal pura entre 600 y 1000W, estructura de soporte en aluminio o acero galvanizado, cofre IP65 para protección de baterías, cableado eléctrico entre 6 y 16 mm², conectores MC4 y protecciones mediante fusibles. Diseñado para garantizar suministro eléctrico continuo en zonas sin red convencional.
	UNIDAD
	2
	
	

	2
	Estructura vertical de soporte fabricada en fibra de vidrio monolítico de alta resistencia, diseñada para instalación de antenas, equipos de telecomunicaciones y sistemas solares. Presenta alta resistencia a corrosión, humedad y condiciones climáticas extremas, garantizando estabilidad mecánica y durabilidad en campo.
	UNIDAD
	2
	
	

	3
	Gabinete metálico o industrial sellado con sistema de ventilación forzada integrado, diseñado para alojar equipos electrónicos, baterías o componentes críticos. Permite control térmico interno, protección contra polvo, humedad e ingreso de agentes externos, asegurando operación estable de los equipos alojados.
	UNIDAD
	2
	
	

	4
	Sistema de conectividad satelital compuesto por antena de matriz electrónica en fase con clasificación IP67, resistente a condiciones ambientales extremas. Incluye consumo energético promedio entre 75 y 100W y cableado de conexión hacia router. Permite la transmisión de datos en zonas remotas sin infraestructura de telecomunicaciones terrestre.
	UNIDAD
	2
	
	

	5
	Equipo de enrutamiento de alto desempeño con tecnología WiFi 6 tri-band, capacidad de conexión de hasta 235 dispositivos simultáneos mediante MU-MIMO 4x4, puertos Ethernet LAN y RJ45, seguridad WPA2, alimentación 100–240V, gestión mediante aplicación móvil, diseño IP56 resistente a polvo y salpicaduras, y operación en rangos de temperatura de -30°C a 50°C.
	UNIDAD
	2
	
	

	6
	Dispositivos de expansión de cobertura inalámbrica con tecnología 802.11ax en bandas 2.4 y 5 GHz, puertos multi-gigabit, soporte SFP, alimentación PoE 802.3bt, protección IP68, antenas direccionales integradas de alta ganancia, gestión en la nube, cableado UTP categoría 6 y capacidad de operación en ambientes extremos con alta humedad y temperatura variable.
	UNIDAD
	2
	
	

	7
	Sistema integrado de red compuesto por switch de 8 puertos Gigabit con capacidad PoE+ en 4 puertos, y firewall basado en hardware tipo mini PC con procesador Intel i5 de 10ª generación, 16GB RAM y almacenamiento SSD de 1TB. Incluye sistema operativo Ubuntu Server con funciones de IDS/IPS, proxy web, filtrado de contenido, monitoreo, gestión remota, control de dispositivos PoE y seguridad avanzada de red.
	UNIDAD
	2
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


SOPORTE – INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD

	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Servicio mensual de instalación, operación y mantenimiento de conectividad de hasta 120 Mbps, incluyendo monitoreo de red, soporte técnico, administración de equipos y aseguramiento de continuidad del servicio en campo.
	MES
	2
	
	




ZONA CORDILLERA
	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Sistema de generación de energía solar autónoma compuesto por 3 paneles monocristalinos de 620 Wp (24V), banco de baterías 24V/250Ah en litio o 2 baterías 24V/200Ah AGM/GEL, regulador MPPT 60A, inversor de onda senoidal pura entre 600 y 1000W, estructura de soporte en aluminio o acero galvanizado, cofre IP65 para protección de baterías, cableado eléctrico entre 6 y 16 mm², conectores MC4 y protecciones mediante fusibles. Diseñado para garantizar suministro eléctrico continuo en zonas sin red convencional.
	UNIDAD
	2
	
	

	2
	Estructura vertical de soporte fabricada en fibra de vidrio monolítico de alta resistencia, diseñada para instalación de antenas, equipos de telecomunicaciones y sistemas solares. Presenta alta resistencia a corrosión, humedad y condiciones climáticas extremas, garantizando estabilidad mecánica y durabilidad en campo.
	UNIDAD
	2
	
	

	3
	Gabinete metálico o industrial sellado con sistema de ventilación forzada integrado, diseñado para alojar equipos electrónicos, baterías o componentes críticos. Permite control térmico interno, protección contra polvo, humedad e ingreso de agentes externos, asegurando operación estable de los equipos alojados.
	UNIDAD
	2
	
	

	4
	Sistema de conectividad satelital compuesto por antena de matriz electrónica en fase con clasificación IP67, resistente a condiciones ambientales extremas. Incluye consumo energético promedio entre 75 y 100W y cableado de conexión hacia router. Permite la transmisión de datos en zonas remotas sin infraestructura de telecomunicaciones terrestre.
	UNIDAD
	2
	
	

	5
	Equipo de enrutamiento de alto desempeño con tecnología WiFi 6 tri-band, capacidad de conexión de hasta 235 dispositivos simultáneos mediante MU-MIMO 4x4, puertos Ethernet LAN y RJ45, seguridad WPA2, alimentación 100–240V, gestión mediante aplicación móvil, diseño IP56 resistente a polvo y salpicaduras, y operación en rangos de temperatura de -30°C a 50°C.
	UNIDAD
	2
	
	

	6
	Dispositivos de expansión de cobertura inalámbrica con tecnología 802.11ax en bandas 2.4 y 5 GHz, puertos multi-gigabit, soporte SFP, alimentación PoE 802.3bt, protección IP68, antenas direccionales integradas de alta ganancia, gestión en la nube, cableado UTP categoría 6 y capacidad de operación en ambientes extremos con alta humedad y temperatura variable.
	UNIDAD
	2
	
	

	7
	Sistema integrado de red compuesto por switch de 8 puertos Gigabit con capacidad PoE+ en 4 puertos, y firewall basado en hardware tipo mini PC con procesador Intel i5 de 10ª generación, 16GB RAM y almacenamiento SSD de 1TB. Incluye sistema operativo Ubuntu Server con funciones de IDS/IPS, proxy web, filtrado de contenido, monitoreo, gestión remota, control de dispositivos PoE y seguridad avanzada de red.
	UNIDAD
	2
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


SOPORTE – INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD

	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Servicio mensual de instalación, operación y mantenimiento de conectividad de hasta 120 Mbps, incluyendo monitoreo de red, soporte técnico, administración de equipos y aseguramiento de continuidad del servicio en campo.
	MES
	2
	
	


ZONA SUR

	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Sistema de generación de energía solar autónoma compuesto por 3 paneles monocristalinos de 620 Wp (24V), banco de baterías 24V/250Ah en litio o 2 baterías 24V/200Ah AGM/GEL, regulador MPPT 60A, inversor de onda senoidal pura entre 600 y 1000W, estructura de soporte en aluminio o acero galvanizado, cofre IP65 para protección de baterías, cableado eléctrico entre 6 y 16 mm², conectores MC4 y protecciones mediante fusibles. Diseñado para garantizar suministro eléctrico continuo en zonas sin red convencional.
	UNIDAD
	1
	
	

	2
	Estructura vertical de soporte fabricada en fibra de vidrio monolítico de alta resistencia, diseñada para instalación de antenas, equipos de telecomunicaciones y sistemas solares. Presenta alta resistencia a corrosión, humedad y condiciones climáticas extremas, garantizando estabilidad mecánica y durabilidad en campo.
	UNIDAD
	1
	
	

	3
	Gabinete metálico o industrial sellado con sistema de ventilación forzada integrado, diseñado para alojar equipos electrónicos, baterías o componentes críticos. Permite control térmico interno, protección contra polvo, humedad e ingreso de agentes externos, asegurando operación estable de los equipos alojados.
	UNIDAD
	1
	
	

	4
	Sistema de conectividad satelital compuesto por antena de matriz electrónica en fase con clasificación IP67, resistente a condiciones ambientales extremas. Incluye consumo energético promedio entre 75 y 100W y cableado de conexión hacia router. Permite la transmisión de datos en zonas remotas sin infraestructura de telecomunicaciones terrestre.
	UNIDAD
	1
	
	

	5
	Equipo de enrutamiento de alto desempeño con tecnología WiFi 6 tri-band, capacidad de conexión de hasta 235 dispositivos simultáneos mediante MU-MIMO 4x4, puertos Ethernet LAN y RJ45, seguridad WPA2, alimentación 100–240V, gestión mediante aplicación móvil, diseño IP56 resistente a polvo y salpicaduras, y operación en rangos de temperatura de -30°C a 50°C.
	UNIDAD
	1
	
	

	6
	Dispositivos de expansión de cobertura inalámbrica con tecnología 802.11ax en bandas 2.4 y 5 GHz, puertos multi-gigabit, soporte SFP, alimentación PoE 802.3bt, protección IP68, antenas direccionales integradas de alta ganancia, gestión en la nube, cableado UTP categoría 6 y capacidad de operación en ambientes extremos con alta humedad y temperatura variable.
	UNIDAD
	1
	
	

	7
	Sistema integrado de red compuesto por switch de 8 puertos Gigabit con capacidad PoE+ en 4 puertos, y firewall basado en hardware tipo mini PC con procesador Intel i5 de 10ª generación, 16GB RAM y almacenamiento SSD de 1TB. Incluye sistema operativo Ubuntu Server con funciones de IDS/IPS, proxy web, filtrado de contenido, monitoreo, gestión remota, control de dispositivos PoE y seguridad avanzada de red.
	UNIDAD
	1
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


SOPORTE – INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD

	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Servicio mensual de instalación, operación y mantenimiento de conectividad de hasta 120 Mbps, incluyendo monitoreo de red, soporte técnico, administración de equipos y aseguramiento de continuidad del servicio en campo.
	MES
	1
	
	


ZONA NORTE
	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Sistema de generación de energía solar autónoma compuesto por 3 paneles monocristalinos de 620 Wp (24V), banco de baterías 24V/250Ah en litio o 2 baterías 24V/200Ah AGM/GEL, regulador MPPT 60A, inversor de onda senoidal pura entre 600 y 1000W, estructura de soporte en aluminio o acero galvanizado, cofre IP65 para protección de baterías, cableado eléctrico entre 6 y 16 mm², conectores MC4 y protecciones mediante fusibles. Diseñado para garantizar suministro eléctrico continuo en zonas sin red convencional.
	UNIDAD
	1
	
	

	2
	Estructura vertical de soporte fabricada en fibra de vidrio monolítico de alta resistencia, diseñada para instalación de antenas, equipos de telecomunicaciones y sistemas solares. Presenta alta resistencia a corrosión, humedad y condiciones climáticas extremas, garantizando estabilidad mecánica y durabilidad en campo.
	UNIDAD
	1
	
	

	3
	Gabinete metálico o industrial sellado con sistema de ventilación forzada integrado, diseñado para alojar equipos electrónicos, baterías o componentes críticos. Permite control térmico interno, protección contra polvo, humedad e ingreso de agentes externos, asegurando operación estable de los equipos alojados.
	UNIDAD
	1
	
	

	4
	Sistema de conectividad satelital compuesto por antena de matriz electrónica en fase con clasificación IP67, resistente a condiciones ambientales extremas. Incluye consumo energético promedio entre 75 y 100W y cableado de conexión hacia router. Permite la transmisión de datos en zonas remotas sin infraestructura de telecomunicaciones terrestre.
	UNIDAD
	1
	
	

	5
	Equipo de enrutamiento de alto desempeño con tecnología WiFi 6 tri-band, capacidad de conexión de hasta 235 dispositivos simultáneos mediante MU-MIMO 4x4, puertos Ethernet LAN y RJ45, seguridad WPA2, alimentación 100–240V, gestión mediante aplicación móvil, diseño IP56 resistente a polvo y salpicaduras, y operación en rangos de temperatura de -30°C a 50°C.
	UNIDAD
	1
	
	

	6
	Dispositivos de expansión de cobertura inalámbrica con tecnología 802.11ax en bandas 2.4 y 5 GHz, puertos multi-gigabit, soporte SFP, alimentación PoE 802.3bt, protección IP68, antenas direccionales integradas de alta ganancia, gestión en la nube, cableado UTP categoría 6 y capacidad de operación en ambientes extremos con alta humedad y temperatura variable.
	UNIDAD
	1
	
	

	7
	Sistema integrado de red compuesto por switch de 8 puertos Gigabit con capacidad PoE+ en 4 puertos, y firewall basado en hardware tipo mini PC con procesador Intel i5 de 10ª generación, 16GB RAM y almacenamiento SSD de 1TB. Incluye sistema operativo Ubuntu Server con funciones de IDS/IPS, proxy web, filtrado de contenido, monitoreo, gestión remota, control de dispositivos PoE y seguridad avanzada de red.
	UNIDAD
	1
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


SOPORTE – INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD
	REF ARTÍCULO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Servicio mensual de instalación, operación y mantenimiento de conectividad de hasta 120 Mbps, incluyendo monitoreo de red, soporte técnico, administración de equipos y aseguramiento de continuidad del servicio en campo.
	MES
	1
	
	


NOTA 1: El valor de la oferta no podrá superar el valor del presupuesto oficial ni el valor por ítems, so pena de rechazo. 

NOTA 2: Dentro del valor del soporte se encuentra incluido el equipo de trabajo.

NOTA 3: El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales, transporte de los elementos y del personal y pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el Departamento de Nariño no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

NOTA 4: El Departamento no aceptará ofertas parciales por ÍTEMS. 

NOTA 5: El Departamento no pagará ningún valor excedente, al valor pactado u ofertado. 

NOTA 6. El valor ofertado deberá incluir IVA (cuando aplique). 

NOTA 7. El oferente solo podrá presentar una oferta.

NOTA 8. Respecto del soporte, mantenimiento y servicio de conectividad, el Departamento de Nariño, cancelará el valor de acuerdo a la facturación y entrega formal de los servicios contratados y respecto al termino efectivamente de prestación del servicio. 

Atentamente, 

____________________________ 

Nombre, firma y cédula del proponente/representante legal/apoderado] 
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GESTION DE CONTRATACION 
	DEPENDENCIA ASOCIADA: 
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