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El oferente deberá diligenciar y presente junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplir o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico, aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. 

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

OFERENTE: ________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificaciones y de obligatorio cumplimiento. 

REQUISITOS GENERALES

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorios cumplimientos, de no hacerlo la oferta se considerará no apta técnicamente.

En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma 

Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro: 

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	PRESENTACION
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	
	
	

	1
	BEBEDERO DE 500 LTS EQUINO: Hecho en PVC, con un peso de 14 Kg de fácil manejo para su transporte y almacenamiento, con aletas, de color negro, que no presente corrosión ni suelte sedimentos, de fácil reubicación, resistentes a los rayos ultravioleta y el mal trato, con capacidad de 500 Lts. Dimensiones en cm. 
Aprox: ANCHO DE BASE 103 ANCHO DE BOCA 119 ALTO 58.
	Unidad 
	
	

	2
	BEBEDERO DE 1000 LTS EQUINO: Es un tanque agropecuario de polietileno lineal fabricado mediante rotomoldeo, diseñado para alta resistencia a la intemperie (aditivo U.V.) y fácil transporte, es apilable, higiénico, no se corroe y es apto para sólidos o líquidos. 

Especificaciones Técnicas Principales 
• Capacidad: 1.000 Litros.
• Diseño: Bajito (ideal para acceso de ganado).
• Material: Polietileno lineal de alta resistencia.
• Color: Negro (interior/exterior) para prevenir algas y bacterias.
• Características: protección U.V., apilable, no se oxida, insaboros.
• Dimensiones aproximadas: Diámetro cercano a 147 cm (referencia bajita).
• Uso: Agropecuario, almacenamiento de agua y alimentos. 
	Unidad
	
	

	3
	TANQUE DE AGUA CÓNICO 5.000 LTS: Capa interior: fabricada con polietileno 100% virgen, aprobado por la FDA de EE. UU, apto para contener alimentos, bebidas y AGUA POTABLE.

Capa exterior: fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. único color que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua.

Resistentes a la intemperie: Capa externa en color negro y aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioletas del sol.
Durabilidad: Ultra larga vida.
Diseño estructural: Con venas de refuerzo que los hacen ultra resistentes.
Tapa estable: con aletas que permiten que la tapa permanezca fija (evitan que se vuele con el viento).
Fácil manejo: para su transporte, instalación y mantenimiento.
Aforo: en litros garantizado.
[image: ]
	CAPACIDAD
	A
	B
	C
	D
	E

	5.000 L
	173
	211
	220
	196
	233



	Unidad
	
	

	4
	CARRETILLA DE TRANSPORTE:
-Carretilla plástica Doble llanta neumática b/madera
-2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas
-Concha plástica espesor 4.2 mm 
-Bastidores cuadrados de madera (48 x 39 mm)
-Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
-Tacón estabilizador
-Capacidad 8 ft³ (227 L) / 6 ft³ (175 L)
-Medidas de la concha 32 1/2" (83 cm) x 41 1/4" (105 cm) x 22" (55 cm)
-Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm)
-Resistencia de carga 580 kg
-Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm)
-Soporte Calibre 15 (1.7 mm)
-Pallet 22
-Inner 1
	Unidad
	
	

	5
	CONTENEDOR CON RUEDAS PLÁSTICO 760L NEGRO SIN TAPA PRACTIWAGON: Cuenta con un diseño ergonómico el cual facilita el trabajo del usuario. Contiene prácticas manijas tipo timón para mayor facilidad en el agarre y la maniobra del producto. Incluye llantas macizas para ágil desplazamiento. Carga máxima recomendada: 300 kgr aprox.
-Tipo: Contenedores industriales con ruedas
-Ancho: 81 cm
-Alto: 120 cm
-Largo: 185 cm
-Material del contenedor: Plástico
-Capacidad volumétrica: 760 litros
-Color: Negro
-Ruedas delanteras giratorias: 8"
-Ruedas raseras fijas macizas: 14"
-Tapa: No
[image: ]
	
	A
	B
	C
	D
	E

	Grande
	185
	81
	120
	184
	141


Dimensiones en cms aprox. Tolerancia + 1 cm
	Unidad
	
	

	6
	POSTE EN MADERA REDONDO INMUNIZADO DE 2,20 Metros X 9cm Aproximadamente: El estacón de madera es un producto ecológico fabricado con madera de pino cultivado. dimensiones N/A, cilindrado 2.20 x 9cm.
	Unidad
	
	

	7
	IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA: El impulsor está diseñado para cubrir una distancia de 40 km, el producto cuenta con certificación RETIE la cual establece los requisitos para instalaciones eléctricas y así garantizar la seguridad de las personas previniendo los riesgos de origen eléctrico. Aspectos técnicos:
- fuente de energía: 110v ac
- duración del pulso: 72 µs +/- 10 %
- consumo de energía: 7w
	Unidad
	
	

	8
	CORDON ELECTRICO PLASTICO CERCA 4MM 200 MTS: Hilo conductor de electricidad para cerca eléctrica de filamentos en acero inoxidable. hilo electroplástico inoxidable 4mm x 200 mt.
	Rollo x 200 mt
	
	

	9
	REFLECTORES SOLAR LED DE 150 W: Reflector LED 150 respetuoso del medio ambiente sin salpicaduras y UV sin mercurio y sin daños a los humanos y el medio ambiente.
 
-Alta calidad: luz solar de movimiento incorporada, batería de litio de gran capacidad, una iluminación de carga completa puede funcionar durante 10-12 horas. La batería es reemplazable con una vida útil de más de tres años. Lámpara solar con iluminación gran angular de 120 grados, chip LED integrado de alta potencia, alto brillo. El área de irradiación de la luz solar es de 1610 pies cuadrados.

-Recepción de control remoto por infrarrojos súper fuerte
-Mando a distancia inalámbrico de 8 metros
-Componentes de energía solar de alta calidad
-LED de altos lúmenes
-Fácil instalación sin cables
-Ahorro energético, Baterías de alta calidad, larga vida útil, gran capacidad

Características Técnicas
Modelo: Alumbrado Publico
Potencia:  200w 
Cri: +80%
Autonomía: De 8 A 10 Hs Aprox. (Dependiendo De La Ubicación Del Producto Tendrá Mejor Rendimiento).
(Dependerá De La Ubicación Y Su Programación) 
Material: Aleación De Aluminio + Vidrio
Control Remoto
Tipo De Luz: Blanca 
Chip Led: Smd 2835
Panel Solar: Policristalino
Tipo De Batería: Life Po4-20ah 14400 Mah
Ángulo De Apertura 150°
Grado Ip: 65
Vida Útil: 30.000 H
Carga: De 6 A 8 Horas
Lumens: 2500 Aprox
Voltaje: 100 Aprox
Color: 6500k
Dimensiones: 60cm, 70cm, Aprox.
	Unidad
	
	

	10
	REFLECTOR SOLAR LED 100W: Reflector Solar LED 100W para uso exterior con panel fotovoltaico monocristalino, que convierte los rayos solares en energía eléctrica, la cual se almacena en una batería de litio de 3.2V 10AH Lipo4 y permite que la luminaria brinde más de 10 horas de autonomía, además integra un sensor fotoeléctrico para encender o apagar si es de día o de noche.

Descripción General
Diseño hermético a prueba de agua IP65.
Certificación RETILAP.
Sensor fotoeléctrico y de movimiento integrado.
No emite radiación infrarroja.
No consume energía eléctrica.
Libre de cableado y no requiere conexión eléctrica.

Características Técnicas
Referencia:	FLOSUN100
Tipo de LED: SMD 3030
Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC
Grado de protección: IP65
Potencia:	100W 
Color de temperatura (K): 6500K
Autonomía de operación: 10-12 H
	Unidad
	
	

	11
	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W ROSCA E27: Los bombillos de 50W son perfectos para usar en locales comerciales o en hogares, reducen el consumo de energía y mejora la iluminación de los espacios.

Bombillos LED Alta Potencia son compatibles con los diferentes sensores de movimientos ya que esto no afecta su vida útil.

Características Técnicas
Modelo:	LBGFZ50W
Marca y tipo de LED: Epistrar SMD 2835
Voltaje de entrada:	AC100 – 240V
Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC
Potencia:	50 Watts
Color de temperatura (K): 6500K
Flujo Luminoso (Lm): 4500 Lm
Horas de vida útil: 25.000 Horas
	Unidad
	
	

	12
	CABLE DE DUPLEX 2 X 12 CONDUCTOR: Flexible aislamiento: cloruro de polivinilo (pvc) flexible, para 60°c. tensión nominal: 300v certificaciones: RETIE y ntc color: blanco
	Rollo x 100 metros
	
	

	13
	INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO: interruptor sencillo platino de color blanco altos estándares de calidad, con especificaciones amigables al medio ambiente, garantía de duración y funcionamiento. cumplimos con las normas técnicas colombianas
	Unidad
	
	

	14
	WINCHE ELÉCTRICO 6000-LBS - 6000 LB / 2722 kg: con control inalámbrico y mando cableado.                                                                                                                                

Característica Especificación

Capacidad de tiro nominal: 6000 lb (2722 kg) 
Motor: 4.2 HP / 3.1 kW, 12V DC, de bobinado serie / imán permanente 
Control: Interruptor remoto con cable de 12 ft (3.7 m) 
Tren de engranajes: 
Planetario de 3 etapas
Relación de reducción: 164:1 
Embrague: Engranaje de anillo deslizante
Freno: Automático, dentro del tambor 
Tamaño del tambor: Diámetro: 2.52" (64 mm) x Largo: 5.56" (134 mm) 
Cable: 24 m de 7.2 mm de diámetro (9/32" x 79 ft) 
Guía-cable: Guía de rodillos de 4 vías 
Control remoto: Incluido 
Cables de batería: Calibre 2, 72" (1.83 m) 
Peso Neto/Bruto: 24 kg / 28 kg 
Dimensiones generales: (LxAnxAl) 16.9" x 6.3" x 6.6" (440 x 160 x 218 mm) Medidas de caja (LxAnxAl) 48.5 x 19.5 x 48.5 (1 pieza/caja) 

Tiro, Velocidad, Amperaje, Voltios (Primera Capa)
	Tiro de línea (lbs/kg)
	Velocidad de línea FPM (m/min)
	Motor (Amperios)

	0
	13.65 ft (4.2 m)
	70

	2000
	(907) 8.78 ft (2.7 m)
	120

	4000
	(1814) 6.5 ft (2.0 m)
	190

	6000
	(2722) 4.55 ft (1.4 m)
	280



Tiro De Línea Y Capacidad De Cable Por Capa
	Capa
	Tiro de línea nominal (lbs/kg)
	Total, de cable en el tambor (ft/m)

	1
	6000 (2700)
	13.0 (4.0)

	2
	4990 (2265)
	29.0 (9.0)

	3
	4280 (1940)
	48.0 (14.6)

	4
	3730 (1690)
	69.0 (21.0)

	5
	3310 (1500)
	79.0 (24.0)



	Unidad 
	
	

	15
	ACEITE 15W 40 PARA MOTORES DIESEL: Es un aceite lubricante de alto rendimiento para motores de combustión interna que cumple con la clasificación de servicio API CJ-4 o CK-4 para motores diésel. Está diseñado para motores cuatro tiempos que trabajan a alta velocidad bajo condiciones severas de trabajo y utilizando combustibles diésel.

-Grado: SAE 15W-40
-Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3
-Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052, 0,88
-Punto de inflamación, °C, ASTM D92, 228
-Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445, 14,4
-Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445, 106
-Punto de fluidez, °C, ASTM D97, -30
-Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896, 11,3
-Índice de viscosidad, ASTM D2270, 140
	Caneca x 5 GL
	
	

	16
	ACEITE HIDRÁULICO 10W-30: es un aceite diseñado para sistemas hidráulicos y Transmisiones de tractores (THF/UTTO), brindando una excelente protección contra el desgaste en bombas y engranajes. es formulado con bases refinadas de alta calidad y paquetes de aditivos que le brindan la mejor protección y desempeño al equipo.  características:

-Protección contra la herrumbre y la corrosión.
-Protege a los dientes de los engranajes contra el escoriado y picado.
-Amplios intervalos de tiempo entre cambios de aceite.
-Excelente lubricidad.
-Limpieza e inhibición de formación de lodos y depósitos.
-Reducción de ruidos a altas temperaturas.
-Su alto índice de viscosidad garantiza una protección en un
amplio rango de temperaturas de trabajo.                                               
	Característica
	 Método 
	Unidades 
	 

	Apariencia
	 
	 
	Ámbar

	Viscosidad Cinemática @ 40ºC
	ASTM D445 
	CST 
	62

	Viscosidad Cinemática @ 100ºC
	ASTM D445 
	CST
	9,5

	Índice de Viscosidad
	ASTM D2270
	 
	135

	Punto de Inflamación
	ASTM D92
	ºC
	>220

	Contenido de Agua
	ASTM D95
	PPM 
	0

	Espuma (máximo)
	ASTM D892
	 
	 

	Secuencia I 
	
	ML
	10/0

	Secuencia II
	
	ML
	20/0

	Secuencia III
	
	ML
	10/0



	Caneca x 5 GL
	
	

	17
	UREA GRANULAR 46%N: Urea Granulada es un fertilizante de alta concentración que aporta 46% de nitrógeno, ideal para estimular el crecimiento vegetativo y mejorar el rendimiento de los cultivos en etapas de alta demanda nutricional.

Composición Principal 46,00% Nitrógeno total (N) 46,00% Nitrógeno ureico

Características Físicas y Químicas

Formula química:     H2NCONH2
Peso molecular (g/mol):        60.06
Nombre químico:  Urea, carbamida, carbonildiamida
Color y forma: Blanco, forma esférica
Densidad (kg/L): 0.75 – 0.90
Humedad crítica relativa 30° C: 73
Índice de salinidad: 75
Acidez equivalente a carbonato de calcio (kg CaCOO3) /kg N 1.8
Punto de fusión:  132 135 °C
Humedad: 1 % máximo
Contenido máximo de biuret: 1.5 máximo                                                                                              
	Bulto 50 Kg
	
	

	18
	HERBICIDAS AGRICOLA SELECTIVO: Es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros.

Ingredientes Activos:
-Aminopyralid 20 g/L (4-amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid. Equivalente a 24,37 g/L de sal dometilamina de aminopiralid)
-2,4-D 240 g/L (2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Equivalente a 289.2 g/L de sal dimetilamina 2,4 -D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	Bidon X 20 Lt
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*   CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN (en caso de que aplique) 
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	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

	1
	EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR UN BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar, así como la idoneidad del proponente y la adecuada ejecución del futuro contrato, la entidad exige a las personas naturales, las personas jurídicas, las uniones temporales y los consorcios que participen en el presente proceso, deberán acreditar la experiencia en con mínimo uno (01) máximo cinco (05) contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas similares al objeto del presente proceso.

Dicha experiencia deberá acreditarse mediante el Registro Único de Proponentes (RUP), en el cual consten contratos ejecutados cuya sumatoria sea igual o superior al setenta por ciento (70%) del presupuesto oficial estimado para el presente proceso, celebrados con entidades públicas o privadas, debidamente inscritos, clasificados y con registro vigente.

Este requisito se establece de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, según los cuales la experiencia constituye un requisito habilitante que debe verificarse a través del RUP y evaluarse bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

En consecuencia, el comité técnico verificará el cumplimiento de este requisito con base en la información contenida en el certificado de inscripción, clasificación y calificación expedido por la cámara de comercio correspondiente.

El proponente deberá tener inscrita en el RUP su experiencia, en mínimo 06 de las siguientes clasificaciones:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	10171500
	Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros
	Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas
	Abonos orgánicos y nutrientes para plantas

	10171600
	Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros
	Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas
	Abonos químicos y nutrientes para plantas

	10171700
	Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros
	Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas
	Herbicidas

	10171800
	Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros
	Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas
	Acondicionadores de suelos

	12181600
	Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas
	Ceras y aceites
	Aceites

	15121500
	Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos
	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
	Preparados lubricantes

	20142900
	Maquinaria y Accesorios de Minería y Perforación de Pozos
	Equipo de producción y operación de petróleo y gas
	Tanques y recipientes almacenadores

	24101500
	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales
	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
	Camiones industriales

	24101600
	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales
	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
	Equipo de izaje y accesorios

	24112800
	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales
	Recipientes y almacenamiento
	Tanques y cilindros y sus accesorios

	26121500
	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía
	Alambres, cables y arneses
	Alambre eléctrico

	26121600
	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía
	Alambres, cables y arneses
	Cables eléctricos y accesorios

	30102900
	Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles
	Componentes estructurales y formas básicas
	Pilares

	39101800
	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
	Componentes y accesorios de Lámpara

	39111600
	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	Iluminación, artefactos y accesorios
	Lámparas y bombillas

	39111800
	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	Iluminación, artefactos y accesorios
	Accesorios de iluminación



NOTA 1: Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deben acreditar experiencia relacionada con el objeto del presente proceso, mediante la presentación certificaciones (una certificación por contrato) junto con la oferta expedidas por los contratantes cuya sumatoria de los contratos deben ser igual o superior al setenta por ciento (70%) del presupuesto asignado al presente proceso (pesos colombianos), en las cuales se acredite la celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades públicas u otros clientes, y conste como mínimo la información que se indica a continuación:

1. Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección y teléfono. 
2. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación y datos de contacto. 
3. Nombre del contratista 
4. Número y fecha del contrato. 
5. Objeto: similar al del presente proceso.
6. Fecha de suscripción e inicio: Se tendrán en cuenta los contratos celebrados por la empresa contratista.
7. Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso. 
8. Valor del contrato. 
9. Calificación del cumplimiento del contrato: La entidad contratante debe certificar que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad. 

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar en cada criterio será igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. 

NOTA 3: En caso de presentarse en unión temporal o consorcio, la experiencia acreditada debe ser la sumatoria de las experiencias de los integrantes de la unión temporal o consorcio que se presente con el cumplimiento de los requisitos estipulados en el pliego de condiciones; es decir que no se establece una experiencia mínima para cada integrante del futuro consorcio o unión temporal.

NOTA 4: en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 el cual reglamentó parcialmente la Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y el artículo 1º del Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación”, se toma como criterio diferencial para las MiPymes y los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, el número de contratos para la acreditación de la experiencia. Por tanto, deberán anexar mínimo una (01) máximo seis (06) constancias (certificaciones o actas de liquidación) que cumplan con lo antes relacionado. 

NOTA 5: Si la información relacionada en el (RUP) para acreditar la experiencia no se puede verificar, la entidad se reserva la facultad de solicitar información adicional.
NOTA 6: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer la verificación que considere necesaria en la documentación presentada, con el fin de constatar el contenido de la misma.

	2
	Capacidad Operativa: El oferente deberá certificar en su propuesta que cuenta con los medios logísticos adecuados para el traslado de bienes, incluyendo bebederos y tanques de gran volumen, desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el sitio de recepción definido por la Policía Nacional, disponiendo de personal suficiente y capacitado para realizar las labores de cargue y descargue de los bienes, adicional al conductor, cuyos costos de contratación, afiliación y seguridad social serán de su exclusiva responsabilidad.

	3
	Garantía y Calidad: El oferente deberá certificar que los bienes ofertados cuentan con una garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de fabricación, y de veinticuatro (24) meses para los equipos eléctricos como reflectores, winche e impulsor; que todos los elementos eléctricos cumplen con lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y con las normas técnicas NTC e ISO aplicables; que los bebederos y tanques están fabricados en polietileno virgen de grado alimenticio con protección ultravioleta grado 8, garantizando resistencia y durabilidad; que los aceites ofertados cumplen como mínimo con la especificación API CK-4 o superior, asegurando desempeño y protección del motor; y que los reflectores LED garantizan una eficiencia lumínica no inferior a 130 lúmenes por vatio, en concordancia con los estándares de eficiencia energética vigentes, todo ello bajo responsabilidad del oferente y sujeto a verificación por parte de la Policía Nacional en el marco del proceso contractual.

	4
	Cambio y/o Reposición: El oferente deberá certificar que, en caso de presentarse defectos de fabricación o incumplimiento en el desempeño de los bienes suministrados, efectuará el cambio o reposición correspondiente sin costo alguno para la Policía Nacional, dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del hallazgo, garantizando la continuidad operativa del contrato; esta obligación aplica de manera específica para bombillos LED, cables, interruptores y el winche eléctrico, los cuales deberán ser reemplazados por unidades nuevas y plenamente funcionales, en cumplimiento de los estándares de calidad y desempeño exigidos por la normatividad técnica vigente, quedando bajo responsabilidad exclusiva del oferente la gestión logística, administrativa y financiera asociada a dicho proceso de reposición.

	5
	Transporte: El oferente deberá certificar que los bienes objeto de suministro serán entregados sin costo adicional por concepto de transporte, seguros y embalajes, garantizando que la entrega se realice en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Carabineros en Cundinamarca, dentro de los horarios hábiles establecidos por la entidad; asimismo, deberá asegurar que los productos se encuentren correctamente empacados y acondicionados para evitar daños ocasionados por vibraciones o manipulación durante el traslado

	6
	El oferente deberá certificar que los insumos objeto de suministro y comercialización, tales como urea y herbicidas, cuentan con el respectivo Registro ICA vigente. Asimismo, deberá adjuntar la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) correspondiente a cada producto ofertado, garantizando su trazabilidad, seguridad en el manejo y cumplimiento de la normativa legal y ambiental aplicable.

	7
	Certificaciones de Conformidad: El oferente deberá certificar que los postes de madera, cables y lubricantes ofertados cumplen con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) vigentes o, en su defecto, con estándares internacionales equivalentes que garanticen su calidad, seguridad, funcionalidad y desempeño para el uso previsto.

En el caso de los lubricantes, el oferente deberá acreditar adicionalmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) y el Instituto Americano del Petróleo (API), según corresponda al producto ofertado.

La documentación presentada deberá permitir verificar la conformidad de los bienes con los requisitos técnicos exigidos, así como su trazabilidad, confiabilidad y aptitud para el servicio. La veracidad, vigencia y suficiencia de las certificaciones aportadas serán de exclusiva responsabilidad del oferente y estarán sujetas a validación y verificación por parte de la Policía Nacional durante las diferentes etapas del proceso contractual.

	8
	PRESENTACIÓN FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS: Para todos los ítems el oferente debe anexar las fichas técnicas de los mismos, donde se describa su marca, composición, presentación, calidad y cantidad, conforme a la descripción detallada del anexo técnico en forma legible, para lo cual también anexarán fotografía del producto. (No se aceptará copiar la descripción de los elementos del anexo sobre especificaciones técnicas). con fin de confirmar si el producto tiene las mismas características solicitadas por la unidad.











*     CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

	[bookmark: _Hlk201599935]ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES AMBIENTALES

	1
	El oferente deberá certificar por escrito que NO se encuentra reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue.

	2
	El oferente deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar en los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio.

	3
	El oferente deberá certificar que los productos deberán entregarse en empaques reutilizables, reciclables o biodegradables. Se prohíbe el uso de bolsas plásticas de un solo uso o materiales no reciclables.

	4
	En caso de incumplimiento de las disposiciones ambientales establecidas en el contrato, el contratista será responsable de implementar medidas correctivas y asumir los costos asociados a la mitigación de los impactos generados.

	5
	El oferente deberá certificar que los bienes suministrados sean sostenibles, cumplan con estándares ambientales reconocidos y estén diseñados para minimizar su impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye el uso de materiales reciclados, reciclables, biodegradables o de bajo impacto ambiental.

	6
	El oferente y futuro contratista deberá cumplir con lo previsto en la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Por la cual se expide el Reglamento técnico de Etiquetado - RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B come mínimo, entre el 55% y el 75%.

	7
	En el caso de accesorios o equipos electrónicos, deberán ser de bajo consumo energético y cumplir con estándares internacionales de eficiencia, como los lineamientos del programa Energy Star o equivalentes.

	8
	El oferente será responsable de recibir los repuestos o accesorios que lleguen al final de su vida útil y garantizar su disposición final adecuada mediante sistemas de recolección, reciclaje o reutilización, de acuerdo con las normativas de residuos peligrosos (Respel) y gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).

	9
	El oferente mediante certificación deberá cumplir con la normatividad ambiental nacional aplicable, especialmente en lo relativo al manejo de residuos peligrosos, emisiones, productos químicos y componentes electrónicos, tales como: Ley 99 de 1993, Ley 1252 de 2008 (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE) y la Resolución 1362 de 2007



*     CONDICIONES TÉCNICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	1
	El oferente certificará por escrito que cumplirá Resolución No. 0312 de 2019, establece frente a las obligaciones del empleador o contratante, una serie de requisitos que deberán ser observados por la administración a la hora de iniciar los procesos de vinculación de contratistas a la administración para el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada, en el sentido que toda persona que ingrese en calidad de trabajador o contratista debe cumplir las disposiciones en materia de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

	2
	El oferente certificará por escrito que cumplirá con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y normas complementarias, en los términos del artículo 25 de la ley 80 de 1993, se debe establecer como requisito mínimo de participación que el oferente cumpla con los requisitos exigidos en las disposiciones legales vigentes que regulan la seguridad social, seguridad industrial y SG-SST

	3
	El oferente deberá entregar los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado que ejecutará la tarea contratada, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.

	4
	Durante la entrega o instalación de los elementos, el oferente deberá mantener el personal debidamente uniformado con los elementos de protección personal (EPP) que ameriten al caso, oferente, de acuerdo con la Ley, tiene la obligación de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos ente otros.

	5
	El oferente deberá realizar entrega de la ficha técnica de los elementos a adquirir, debe contener datos claves de forma clara y concisa, y de las características técnicas del producto. Los datos que se presenten en la ficha, así como su correcta redacción, especialmente en los casos donde la incorrecta utilización de un producto puede llegar a causar daños a infraestructura o lesiones al personal adscrito a esta dirección.

	6
	El oferente deberá garantizar que sus colaboradores al momento de ingresar a las instalaciones policiales, el oferente debe garantizar que sus empleados mantengan un buen comportamiento, no deben desplazarse por sitios no autorizados, realizar el registro de ingreso y salida de las mismas, finalmente, procurar que su personal no represente un riesgo para los integrantes del centro de trabajo.
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