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POLICÍA NACIONAL

	FICHA TÉCNICA
	




		[bookmark: _Hlk205733279]FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	BEBEDERO DE 500 LTS EQUINO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	BEBEDERO DE 500 LTS EQUINO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Hecho en PVC, con un peso de 14 Kg de fácil manejo para su transporte y almacenamiento, con aletas, de color negro, que no presente corrosión ni suelte sedimentos, de fácil reubicación, resistentes a los rayos ultravioleta y el mal trato, con capacidad de 500 Lts. Dimensiones en cm. 
Aprox: ANCHO DE BASE 103 ANCHO DE BOCA 119 ALTO 58.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	BEBEDERO DE 1000 LTS EQUINO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	BEBEDERO DE 1000 LTS EQUINO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Es un tanque agropecuario de polietileno lineal fabricado mediante rotomoldeo, diseñado para alta resistencia a la intemperie (aditivo U.V.) y fácil transporte, es apilable, higiénico, no se corroe y es apto para sólidos o líquidos. 

Especificaciones Técnicas Principales 
• Capacidad: 1.000 Litros.
• Diseño: Bajito (ideal para acceso de ganado).
• Material: Polietileno lineal de alta resistencia.
• Color: Negro (interior/exterior) para prevenir algas y bacterias.
• Características: protección U.V., apilable, no se oxida, insaboros.
• Dimensiones aproximadas: Diámetro cercano a 147 cm (referencia bajita).
• Uso: Agropecuario, almacenamiento de agua y alimentos.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	TANQUE DE AGUA CÓNICO 5.000 LTS

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	TANQUE DE AGUA CÓNICO 5.000 LTS

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Capa interior: fabricada con polietileno 100% virgen, aprobado por la FDA de EE. UU, apto para contener alimentos, bebidas y AGUA POTABLE.

Capa exterior: fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. único color que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua.

Resistentes a la intemperie: Capa externa en color negro y aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioletas del sol.
Durabilidad: Ultra larga vida.
Diseño estructural: Con venas de refuerzo que los hacen ultra resistentes.
Tapa estable: con aletas que permiten que la tapa permanezca fija (evitan que se vuele con el viento).
Fácil manejo: para su transporte, instalación y mantenimiento.
Aforo: en litros garantizado.
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	CAPACIDAD
	A
	B
	C
	D
	E

	5.000 L
	173
	211
	220
	196
	233






	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CARRETILLA DE TRANSPORTE

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CARRETILLA DE TRANSPORTE

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	-Carretilla plástica Doble llanta neumática b/madera
-2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas
-Concha plástica espesor 4.2 mm 
-Bastidores cuadrados de madera (48 x 39 mm)
-Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
-Tacón estabilizador
-Capacidad 8 ft³ (227 L) / 6 ft³ (175 L)
-Medidas de la concha 32 1/2" (83 cm) x 41 1/4" (105 cm) x 22" (55 cm)
-Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm)
-Resistencia de carga 580 kg
-Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm)
-Soporte Calibre 15 (1.7 mm)
-Pallet 22
-Inner 1



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CONTENEDOR CON RUEDAS PLÁSTICO 760L NEGRO SIN TAPA PRACTIWAGON

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CONTENEDOR CON RUEDAS PLÁSTICO 760L NEGRO SIN TAPA PRACTIWAGON

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Cuenta con un diseño ergonómico el cual facilita el trabajo del usuario. Contiene prácticas manijas tipo timón para mayor facilidad en el agarre y la maniobra del producto. Incluye llantas macizas para ágil desplazamiento. Carga máxima recomendada: 300 kg aprox.

-Tipo: Contenedores industriales con ruedas
-Ancho: 81 cm
-Alto: 120 cm
-Largo: 185 cm
-Material del contenedor: Plástico
-Capacidad volumétrica: 760 litros
-Color: Negro
-Ruedas delanteras giratorias: 8"
-Ruedas raseras fijas macizas: 14"
-Tapa: No
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	A
	B
	C
	D
	E

	Grande
	185
	81
	120
	184
	141


Dimensiones en cms aprox. Tolerancia + 1 cm



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	POSTE EN MADERA REDONDO INMUNIZADO DE 2,20 Metros X 9cm Aproximadamente

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	POSTE EN MADERA REDONDO INMUNIZADO DE 2,20 Metros X 9cm Aproximadamente

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	El estacón de madera es un producto ecológico fabricado con madera de pino cultivado. dimensiones N/A, cilindrado 2.20 x 9cm.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	El impulsor está diseñado para cubrir una distancia de 40 km, el producto cuenta con certificación RETIE la cual establece los requisitos para instalaciones eléctricas y así garantizar la seguridad de las personas previniendo los riesgos de origen eléctrico. Aspectos técnicos:
- fuente de energía: 110v ac
- duración del pulso: 72 µs +/- 10 %
- consumo de energía: 7w



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CORDON ELECTRICO PLASTICO CERCA 4MM 200 MTS

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CORDON ELECTRICO PLASTICO CERCA 4MM 200 MTS

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	ROLLO X 200 MT

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Hilo conductor de electricidad para cerca eléctrica de filamentos en acero inoxidable. hilo electroplástico inoxidable 4mm x 200 mt.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	REFLECTORES SOLAR LED DE 150 W

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	REFLECTORES SOLAR LED DE 150 W

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Reflector LED 150 respetuoso del medio ambiente sin salpicaduras y UV sin mercurio y sin daños a los humanos y el medio ambiente.
 
-Alta calidad: luz solar de movimiento incorporada, batería de litio de gran capacidad, una iluminación de carga completa puede funcionar durante 10-12 horas. La batería es reemplazable con una vida útil de más de tres años. Lámpara solar con iluminación gran angular de 120 grados, chip LED integrado de alta potencia, alto brillo. El área de irradiación de la luz solar es de 1610 pies cuadrados.

-Recepción de control remoto por infrarrojos súper fuerte
-Mando a distancia inalámbrico de 8 metros
-Componentes de energía solar de alta calidad
-LED de altos lúmenes
-Fácil instalación sin cables
-Ahorro energético, Baterías de alta calidad, larga vida útil, gran capacidad

Características Técnicas
Modelo: Alumbrado Publico
Potencia:  200w 
Cri: +80%
Autonomía: De 8 A 10 Hs Aprox. (Dependiendo De La Ubicación Del Producto Tendrá Mejor Rendimiento).
(Dependerá De La Ubicación Y Su Programación) 
Material: Aleación De Aluminio + Vidrio
Control Remoto
Tipo De Luz: Blanca 
Chip Led: Smd 2835
Panel Solar: Policristalino
Tipo De Batería: Life Po4-20ah 14400 Mah
Ángulo De Apertura 150°
Grado Ip: 65
Vida Útil: 30.000 H
Carga: De 6 A 8 Horas
Lumens: 2500 Aprox
Voltaje: 100 Aprox
Color: 6500k
Dimensiones: 60cm, 70cm, Aprox.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	REFLECTOR SOLAR LED 100W

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	REFLECTOR SOLAR LED 100W

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Reflector Solar LED 100W para uso exterior con panel fotovoltaico monocristalino, que convierte los rayos solares en energía eléctrica, la cual se almacena en una batería de litio de 3.2V 10AH Lipo4 y permite que la luminaria brinde más de 10 horas de autonomía, además integra un sensor fotoeléctrico para encender o apagar si es de día o de noche.

Descripción General
Diseño hermético a prueba de agua IP65.
Certificación RETILAP.
Sensor fotoeléctrico y de movimiento integrado.
No emite radiación infrarroja.
No consume energía eléctrica.
Libre de cableado y no requiere conexión eléctrica.

Características Técnicas
Referencia: FLOSUN100
Tipo de LED: SMD 3030
Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC
Grado de protección: IP65
Potencia: 100W 
Color de temperatura (K): 6500K
Autonomía de operación: 10-12 H



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W ROSCA E27

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W ROSCA E27

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Los bombillos de 50W son perfectos para usar en locales comerciales o en hogares, reducen el consumo de energía y mejora la iluminación de los espacios.

Bombillos LED Alta Potencia son compatibles con los diferentes sensores de movimientos ya que esto no afecta su vida útil.

Características Técnicas
Modelo:	LBGFZ50W
Marca y tipo de LED: Epistrar SMD 2835
Voltaje de entrada:	AC100 – 240V
Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC
Potencia:	50 Watts
Color de temperatura (K): 6500K
Flujo Luminoso (Lm): 4500 Lm
Horas de vida útil: 25.000 Horas



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CABLE DE DUPLEX 2 X 12 CONDUCTOR

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CABLE DE DUPLEX 2 X 12 CONDUCTOR

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	ROLLO X 100 METROS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Flexible aislamiento: cloruro de polivinilo (pvc) flexible, para 60°c. tensión nominal: 300v certificaciones: RETIE y ntc color: blanco



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Interruptor sencillo platino de color blanco altos estándares de calidad, con especificaciones amigables al medio ambiente, garantía de duración y funcionamiento. cumplimos con las normas técnicas colombianas



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	WINCHE ELÉCTRICO 6000-LBS - 6000 LB / 2722 kg

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	WINCHE ELÉCTRICO 6000-LBS - 6000 LB / 2722 kg

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Con control inalámbrico y mando cableado.                                                                                                                                

Característica Especificación

Capacidad de tiro nominal: 6000 lb (2722 kg) 
Motor: 4.2 HP / 3.1 kW, 12V DC, de bobinado serie / imán permanente 
Control: Interruptor remoto con cable de 12 ft (3.7 m) 
Tren de engranajes: 
Planetario de 3 etapas
Relación de reducción: 164:1 
Embrague: Engranaje de anillo deslizante
Freno: Automático, dentro del tambor 
Tamaño del tambor: Diámetro: 2.52" (64 mm) x Largo: 5.56" (134 mm) 
Cable: 24 m de 7.2 mm de diámetro (9/32" x 79 ft) 
Guía-cable: Guía de rodillos de 4 vías 
Control remoto: Incluido 
Cables de batería: Calibre 2, 72" (1.83 m) 
Peso Neto/Bruto: 24 kg / 28 kg 
Dimensiones generales: (LxAnxAl) 16.9" x 6.3" x 6.6" (440 x 160 x 218 mm) Medidas de caja (LxAnxAl) 48.5 x 19.5 x 48.5 (1 pieza/caja) 

Tiro, Velocidad, Amperaje, Voltios (Primera Capa)
	Tiro de línea (lbs/kg)
	Velocidad de línea FPM (m/min)
	Motor (Amperios)

	0
	13.65 ft (4.2 m)
	70

	2000
	(907) 8.78 ft (2.7 m)
	120

	4000
	(1814) 6.5 ft (2.0 m)
	190

	6000
	(2722) 4.55 ft (1.4 m)
	280



Tiro De Línea Y Capacidad De Cable Por Capa
	Capa
	Tiro de línea nominal (lbs/kg)
	Total, de cable en el tambor (ft/m)

	1
	6000 (2700)
	13.0 (4.0)

	2
	4990 (2265)
	29.0 (9.0)

	3
	4280 (1940)
	48.0 (14.6)

	4
	3730 (1690)
	69.0 (21.0)

	5
	3310 (1500)
	79.0 (24.0)






	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ACEITE 15W 40 PARA MOTORES DIESEL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ACEITE 15W 40 PARA MOTORES DIESEL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CANECA x 5 GL

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Es un aceite lubricante de alto rendimiento para motores de combustión interna que cumple con la clasificación de servicio API CJ-4 o CK-4 para motores diésel. Está diseñado para motores cuatro tiempos que trabajan a alta velocidad bajo condiciones severas de trabajo y utilizando combustibles diésel.

-Grado: SAE 15W-40
-Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3
-Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052, 0,88
-Punto de inflamación, °C, ASTM D92, 228
-Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445, 14,4
-Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445, 106
-Punto de fluidez, °C, ASTM D97, -30
-Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896, 11,3
-Índice de viscosidad, ASTM D2270, 140



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ACEITE HIDRÁULICO 10W-30

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ACEITE HIDRÁULICO 10W-30

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CANECA X 5 GL

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Es un aceite diseñado para sistemas hidráulicos y Transmisiones de tractores (THF/UTTO), brindando una excelente protección contra el desgaste en bombas y engranajes. es formulado con bases refinadas de alta calidad y paquetes de aditivos que le brindan la mejor protección y desempeño al equipo.  características:

-Protección contra la herrumbre y la corrosión.
-Protege a los dientes de los engranajes contra el escoriado y picado.
-Amplios intervalos de tiempo entre cambios de aceite.
-Excelente lubricidad.
-Limpieza e inhibición de formación de lodos y depósitos.
-Reducción de ruidos a altas temperaturas.
-Su alto índice de viscosidad garantiza una protección en un
amplio rango de temperaturas de trabajo.                             
	Característica
	 Método 
	Unidades 
	 

	Apariencia
	 
	 
	Ámbar

	Viscosidad Cinemática @ 40ºC
	ASTM D445 
	CST 
	62

	Viscosidad Cinemática @ 100ºC
	ASTM D445 
	CST
	9,5

	Índice de Viscosidad
	ASTM D2270
	 
	135

	Punto de Inflamación
	ASTM D92
	ºC
	>220

	Contenido de Agua
	ASTM D95
	PPM 
	0

	Espuma (máximo)
	ASTM D892
	 
	 

	Secuencia I 
	
	ML
	10/0

	Secuencia II
	
	ML
	20/0

	Secuencia III
	
	ML
	10/0






	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	UREA GRANULAR 46%N

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	UREA GRANULAR 46%N

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	BULTO 50 KG

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Urea Granulada es un fertilizante de alta concentración que aporta 46% de nitrógeno, ideal para estimular el crecimiento vegetativo y mejorar el rendimiento de los cultivos en etapas de alta demanda nutricional.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	HERBICIDAS AGRICOLA SELECTIVO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	HERBICIDAS AGRICOLA SELECTIVO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	BIDON X 20 LT

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros.









Nota: De acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente estudio previo y en cumplimiento con los requisitos de la ficha técnica de producto correspondiente.
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