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NÚMERO DE PROCESO FGN-NC-IPSE-0000-2026


NEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015 y el anexo 3 especificaciones técnicas publicado en documento independiente.



	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicio de apoyo para la construcción




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOS SISTEMAS HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES ASOCIADAS INSTALADAS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA EJECUCION.

	Calidad
	· Normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente en el momento de ejecución del contrato.
· Normatividad ambiental vigente en el momento de ejecución del contrato.
· Normatividad vigente en cuanto a la destinación final de residuos provenientes de la ejecución del contrato.

	Generalidades 
	Con la presente contratación se espera garantizar en un 100% el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua potable, aguas lluvias, aguas negras, redes de suministro de agua potable, aguas lluvias y contra incendio que le permitan a sus servidores, visitantes y a la infraestructura física de las sede del Nivel Central el suministro permanente y continuo de agua como también el retiro de aguas lluvias y negras, por lo que los mencionados sistemas deben mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, lo que se consigue con el mantenimiento que obligatoriamente por norma técnica se le debe efectuar a los equipos que conforma esos sistemas, el cual debe ser contratado debido a que la Entidad no cuenta con el personal calificado, las herramientas, equipos, elementos, repuestos e insumos indispensables para adelantar esas labores.

Así mismo, procurará un desempeño continuo y operacional de los sistemas de bombeo sistemas de bombeo de agua potable, aguas lluvias, aguas negras, redes de suministro de agua potable, aguas lluvias y contra incendio bajo las mejores condiciones técnicas, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, humedad, calor, etc.) del ambiente al cual esté sometido el sistema, para lo cual está  destinado a:

•	Reducir los costos por averías y operación.
•	Garantizar una disponibilidad de los equipos de un 100%.
•	Disminuir el gasto por nuevos equipos.
•	Maximizar la vida útil de los equipos que conforman los sistemas de bombeo.

	Personal Necesario 
	Las labores de mantenimientos preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y bolsa para repuestos para PARA MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN, deben realizarse por personal calificado, acreditando una experiencia en el referido mantenimiento igual o superior a tres (3) años; razón por la cual, el contratista seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio las hojas de vida, certificaciones de experiencia, certificados de capacitación en mantenimiento de MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN, certificaciones de trabajo seguro en alturas y de espacios confinados, cuando aplique, para verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Para lo cual deberá presentar: 

· UN JEFE DE PROYECTO: Deberá tener formación como ingeniero mecánico y/o eléctrico con más de cinco (5) años de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de motores y motobombas. 
	
· EQUIPO DE MANTENIMIENTO: Deberá presentar por lo menos dos (2) personas técnicos y/o tecnólogos en áreas a fines al presente servicio y con más de cinco (5) años de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de motores y motobombas. 


	Requisitos específicos
	
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE L (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá) 

· Un sistema de bombeo de agua a presión para la red contra incendio el cual está conformado por:

- Dos (2) Motobombas centrifugas contra-incendio
	Marca: Fairbanks Morse
	Potencia: 60 H.P.
	Motor Eléctrico trifásico
	Modelo 6219 A
	r.p.m. 3560
 
- Una (1) Motobomba Jokey contra-incendio multietapas vertical 
	Marca: Baldor
	Potencia: 5 H.P.
	Motor Eléctrico trifásico
	r.p.m. 3450.

- Tres (3) Tableros de mando y control uno por cada motobomba.

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE H (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá)

· Un sistema de bombeo de agua a presión para la red contra incendio el cual está conformado por:

- Una (1) Motobomba centrifugas contra-incendio
	Marca: Patterson
	Potencia: 125 H.P.
	Motor Eléctrico trifásico
	Modelo MD404TSTDS1400BAN
	r.p.m. 3560
 
- Una (1) Motobomba Jockey contra-incendio multietapas vertical 
	Marca: Aurora pump
	Potencia: 3 H.P.
	Motor Eléctrico trifásico
	r.p.m. 3461.

- Dos (2) Tablero de mando y control uno por cada motobomba.

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto contratar dicho servicio con las especificaciones técnicas detalladas a continuación: 

· Prueba hidrostática de la tubería, cuando sea necesario.
· Revisión y mantenimiento del estado físico del sistema.
· Mantenimiento, reparación, recalibración y/o cambio de manómetros y presóstatos que se encuentren deteriorados.
· Reparación y eliminación de fugas de agua en el cuarto de máquinas, con suministro de repuestos como niples, racores y demás elementos indispensables para tal fin.
· Revisión, mantenimiento general y cambio de ser necesario de todos los registros de cortina y de bola del sistema con suministro de repuestos necesarios para tal fin.
· Suministro y cambio de empaques y de válvulas cheque que se encuentren en mal estado.
· Revisión y mantenimiento eléctrico y mecánico de las motobombas centrífugas, que comprende entre otros trabajos los siguientes:
· Cambio de empaquetadura.
· Cambio de rodamientos.
· Cambio de sellos mecánicos.
· Cambio de impeler.
· Cambio de prensa estopa.
· Maquinado o cambio de ejes de ser indispensable.
· Bobinado de motor de ser indispensable.
· Para la bomba Jockey se requiere suministro y cambio de Kit interno y de la revisión, mantenimiento y/o cambio de ser indispensables de impulsores, eje y bujes.
· Revisión, mantenimiento y cambio de ser necesario del cableado y de los componentes de los tableros de control de las motobombas.
· Revisión, calibración y programación de los tableros de control.
· Revisión, mantenimiento general y cambio de ser necesario para flotador de nivel de tanque de reserva.
· Revisión, mantenimiento general y cambio de ser necesario para dos válvulas de pie de 4” de tanque de reserva.
· Mantenimiento general y puesta a punto del sistema.
· Medición de la cabeza de presión y de caudal en el punto más alejado del sistema.
· Presentación de informe con registro fotográfico.

SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE L (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá)

· Un sistema de bombeo de agua a presión para la red de suministro de agua potable compuesto por:

- Dos (2) Motobombas centrifugas de agua potable:
Marca IHM
Potencia: 9 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3520.

- Una (1) Motobomba centrifugas de agua potable:
	Marca BARNES
	Potencia: 10 H.P.
	Motor Eléctrico trifásico
	r.p.m. 3480

- Dos (2) Tanques Presurizados Hidroneumáticos con membrana, media presión 
	Marca: IHM
Volumen: (500 Lt)
Presión de trabajo: 125 psi (8.8 bar)

- Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero) para las tres (3) motobombas.

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE H (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá)

· Un sistema de bombeo de agua a presión para la red de suministro de agua potable compuesto por:

- Tres (3) Motobombas centrifugas de agua potable:
Marca IHM
Potencia: 12.5 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3560.

- Un (1) Tanque Presurizado Hidroacumulador con membrana.
	Marca: IHM LA100H
Volumen:100 Lt
Presión de trabajo: 150 psi 

- Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero)  para las tres (3) motobombas.

SEDE PALOQUEMAO (Carrera 28 No. 18 – 64 Bogotá)

· Un sistema elevador de agua potable de un tanque inferior a un tanque superior.

· Dos (2) Motobombas centrifugas de agua potable:
Marca Barnes
Potencia: 10 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3500.

- Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero) para las dos (2) motobombas.

SEDE EDIFICIO VILLEGAS (Carrera 13 No. 73 – 50 Bogotá)

· Un sistema elevador de agua potable de un tanque inferior a un tanque superior.

· Dos (2) Motobombas centrifugas de agua potable:
Marca: IHM
Potencia: 2.0 HP.
Motor Eléctrico bifásico
r.p.m. 3500.

- Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero)

SEDE AQUIMINDIA (Km. 4 Vía Suba –Cota)

· Un sistema suministro de agua potable.

· Dos (2) Motobombas centrifuga
     Marca: Barnes 
          Motor: Siemens 
          Potencia: 5.5 HP 220V.

· Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero)  para las dos (2) motobombas.

· Tanque Presurizado Hidroacumulador con membrana.
           Marca:  IHM
     Capacidad 300L.

· Motobomba 
           Tipo: pedrollo
      potencia ½ HP 120V

· Motobomba hidroflo 
     Potencia: 1 HP.

- Dos (2) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero) .

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto contratar dicho servicio con las especificaciones técnicas detalladas a continuación: 

· Suministro y cambio de repuestos para mantenimiento técnico especializado general de las electrobombas: cambio de rodamientos, de empaques, de sellos mecánicos, revisión y reparación de bobinados, cambio de impeler, maquinado o cambio de ejes de ser indispensable, pintura general, etc.
· Suministro y cambio de empaques de válvulas cheque que se encuentren en mal estado.
· Reparación y eliminación de fugas con suministro de repuestos como niples, racores y otros elementos indispensables para tal fin.
· Revisión, mantenimiento general y cambio de ser necesario de todos los registros de cortina y de bola del sistema con suministro de repuestos necesarios para tal fin.
· Suministro y cambio de empaques y de válvulas cheque que se encuentren en mal estado.
· Suministro y cambio de membranas para tanques hidroacumuladores, de ser necesario. Incluye desmonte de los tanques y de las membranas existentes.
· Suministro y cambio de presóstatos, manómetros, contactores y relés de sobre corriente que se encuentren deteriorados.
· Revisión, mantenimiento general y cambio de ser necesario para dos válvulas de pie de tanques de reserva.
· Revisión, mantenimiento y cambio de ser necesario del cableado y de los componentes de los tableros de control de las motobombas.
· Revisión, calibración y programación de los tableros de control.
· Revisión, mantenimiento general y cambio de ser necesario para flotador de nivel de tanque de reserva.
· Calibración, puesta en marcha y pruebas del sistema.
· Presentación de informe con registro fotográfico.

SISTEMAS BOMBEO SUMERGIBLES AGUA POTABLE,  NEGRAS Y LLUVIAS

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE L (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.)

· Un sistema eyector de agua potable.

· Una (1) Electro bombas sumergibles agua potable.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.

· Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero).

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE H (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Cuatro (4) Electro bombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.

· Cuatro (4) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero).
· Dos (2) pozos de eyección.

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE F (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Dos (2) Electro bombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.

· Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales.

· Un (1) pozos de eyección.

SEDE CIUDAD SALITRE BLOQUE T (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Cuatro (4) Electro bombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.

· Dos (2) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales.

· Dos (2) pozos de eyección.

SEDE CIUDAD SALITRE SÓTANO CONTROL (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Nueve (9) Electro bombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.
· Tres (3) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero).
· Tres (3) pozos de eyección.

SEDE CIUDAD SALITRE URI (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Dos (2) Electro bombas sumergibles agua negras y lluvias.
             Marca: IHM motor Siemens
             Potencia: 2.0 H.P.
             Voltaje 220V.
· Un (1) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales.
· Un (1) pozo de eyección.

SEDE CIUDAD SALITRE PARQUEADERO ESPERANZA (Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Nueve (9) Electro bombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
          Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.
· Tres (3) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales.
· Tres (3) pozos de eyección.

SEDE EDIFICIO VILLEGAS (Carrera 13 No. 73 – 50 Bogotá)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Dos (2) Electro bombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.
· Un (1) Tablero de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero).
· Un (1) pozo de eyección.

SEDE PALOQUEMAO (Carrera 28 No. 18 – 64 Bogotá)

· Un sistema eyector de aguas lluvias y negras.

· Ocho (8)  Electrobombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.
· Cuatro (4) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero).
· Cuatro (4) pozos de eyección.

SEDE AQUIMINDIA (Km. 4 Vía Suba –Cota)

· tres sistema eyector de aguas lluvias y negras.

·  cinco (5)  Electrobombas sumergibles agua negras y lluvias.
           Marca: IHM motor Siemens
           Potencia: 2.0 H.P.
           Voltaje 220V.
· Tres (3) Tableros de control conformado por presóstatos, manómetros, contactores, relés de sobre corriente, y demás elementos integrales (tales como cables, terminales, tornillos, bombillos, botoneras y tablero).

· tres (3) pozos de eyección.

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto contratar dicho servicio con las especificaciones técnicas detalladas a continuación: 

· Rebobinado de motor.
· Cambio de rodamientos.
· Cambio de sellos mecánicos.
· Cambio de empaquetadura.
· Rectificada y embujada de eje.
· Cambio de retenedores.
· Cambio de impulsores.
· Cambio de cable encauchetado con mínimo siete (7) metros de longitud.
· Cambio de prensacable en bronce.
· Cambio de tornillería.
· Cambio de aceite dieléctrico.
· Limpieza general y pintura.
· Mantenimiento general y puesta a punto del sistema de mando y control automático: cambio de contactores, de relés de sobre corriente, de flotadores de mercurio por cada electrobomba.
· Instalación y puesta en a punto  de las cada una de las electrobombas.
· Para el mantenimiento de los equipos se debe dejar en cada pozo por lo menos una electrobomba en funcionamiento.
·  Tiempo mínimo de garantía sobre los trabajos realizados mínimo de un año.
· Presentación de informe con registro fotográfico.

El contratista debe realizar el Lavado y limpieza general de los pozos de eyección y de sus trampas de arena.

El contratista debe suministrar mano de obra con personal calificado y aplicar todas las normas de seguridad industrial y proporcionar los repuestos y elementos indispensables para la realización de los trabajos de una buena o excelente calidad, que garanticen el buen funcionamiento de los sistemas.

UBICACIÓN

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT
	UBICACIÓN

	1
	Motobombas centrifugas contra-incendio.
Marca: Fairbanks Morse Potencia: 60 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
Modelo 6219 A
r.p.m. 3560
	2
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá. – Bloque L

	2
	Motobomba centrifugas contra-incendio.
Marca: Patterson
Potencia: 125 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
Modelo: MD404TSTDS1400BAN
r.p.m. 3560
	1
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá. - Bloque L.

	3
	Motobomba Jockey contra-incendio multietapas vertical.
Marca: Baldor
Potencia: 5 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3450
	1
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá. – Bloque L

	4
	Motobomba Jockey contra-incendio multietapas vertical 
Marca: Aurora pump
Potencia: 3 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3461
	


1
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá. – Bloque H

	5
	Motobombas centrifugas de agua potable:
Marca IHM
Potencia: 9 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3520.
	2
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá. -Bloque L

	6
	Motobomba centrifugas de agua potable:
Marca IHM
Potencia: 5 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3480
	1
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.- Bloque L

	7
	Tanques Presurizados Hidroneumáticos Marca: IHM Volúmen: (500 Lt)
Presión de trabajo: 125 psi (8.8 bar)
	2
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.- Bloque L

	8
	Motobombas centrifugas de agua potable:
Marca IHM
Potencia: 12.5 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3560.
	


3
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá. – Bloque H

	9
	Tanque Presurizado Hidroacumulador con membrana.
Marca: IHM LA100H
Volumen:100 Lt
Presión de trabajo: 150 psi 
	1
	Av. Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá.- Bloque H

	10
	Motobombas centrifugas de agua potable:
Marca Barnes
Potencia: 10 H.P.
Motor Eléctrico trifásico
r.p.m. 3500.
	
2
	Carrera 28 No. 18 – 64. Bogotá. - Paloquemao

	11
	Motobomba centrifuga de agua potable:
Marca: Barnes
Potencia: 1.0 H.P.
Motor Eléctrico bifásico
r.p.m. 3450.
	2
	Carrera 13 No. 73 – 50 Edificio Villegas. Bogotá.

	12
	Pozos de eyección – Lavado y Limpieza.
	20
	Av. Calle 24 No. 52 – 01, Parqueaderos, Bloque F, Bloque H, Bloque T, Carrera 28 No. 18 – 64, Carrera 13 No. 73 – 50. Bogotá.

	13
	Electrobombas sumergibles aguas lluvias y negras.
Marca: Siemens 
Potencia: 2.0 H.P.
	

46
	Av. Calle 24 No. 52 – 01, Parqueaderos, Bloque F, Bloque H, Bloque T, Carrera 28 No. 18 – 64, Carrera 13 No. 73 – 50. Bogotá.
Km. 4 Vía Suba –Cota Aquimindia.

	14
	Motobomba centrifuga
Marca Barnes 
Motor Siemens 
Potencia: 5.5 - 6.6 HP 220V
	2
	Km. 4 Vía Suba –Cota Aquimindia.

	15
	Tanque Presurizado Hidroacumulador con membrana.
Marca:  IHM
Capacidad 300L
	1
	

Km. 4 Vía Suba –Cota Aquimindia

	16
	Motobomba 
Tipo: pedrollo
potencia ½ HP 120V
	1
	Km. 4 Vía Suba –Cota Aquimindia

	17
	Motobomba hidroflo 
Potencia: 1 HP.
	1
	Km. 4 Vía Suba –Cota Aquimindia



2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Dentro del desarrollo de la labor de mantenimiento preventivo puede surgir la necesidad de cambio e instalación de algún repuesto de origen imprevisible y aleatorio, lo que hace imposible determinar de manera exacta el tipo de repuesto y la cantidad de repuestos a suministrar, para este efecto la entidad destina un presupuesto denominado bolsa de repuestos para mitigar la contingencia que se pueda presentar. Para este caso, el proponente deberá respetar los valores unitarios para cada uno de ellos presentados en su oferta.

El contratista deberá instalar insumos y repuestos originales, nuevos y de primera calidad, previa autorización del supervisor. De igual manera, deberá  ofrecer una garantía técnica sobre el producto por defectos de fabricación de un (1) año, contados a partir de la instalación de cada repuesto. 

3. SOPORTE TÉCNICO

El contratista deberá estar en capacidad de responder cualquier llamado de emergencia en un término no mayor a dos (2) horas.

Dependiendo de la magnitud de la falla corregir, contará para resolver la misma un término no mayor a doce (12) horas, durante el periodo de ejecución del contrato.

Tabla de Repuestos

	DESCRIPCIÓN
	UNID.

	ABRAZADERA EN U DE 6" 
	UN

	ADAPTADOR BRIDA 4"
	UN

	ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2"
	UN

	ADAPTADOR MACHO DE 2"
	UN

	BORNERA PARA MOTOR DE 10 HP
	UN

	BUSHING DE 1" X 1/2"
	UN

	CABLE ENCAUCHETADO 
	ML

	CHEQUE CORTINA HELBERT DE 1 1/2"
	UN

	CHEQUE HIDRO HELBERT DE 2"
	UN

	CODO PVC 1"
	UN

	CODO PVC DE 1 1/2"
	UN

	COPA RANURADA DE 4" X 2"
	UN

	COPA RANURADA DE 4" x 3"
	UN

	COUPLIN DE 2"
	UN

	COUPLIN DE 6"
	UN

	FLOTADOR ELÉCTRICO
	UN

	MANOMETRO GLICERINA 0-150L
	UN

	NIPLE INOX 1/2" X 11 CM SCH 40
	ML

	REGISTRO DE 1 1/2"
	UN

	TEE DE 4" RANURADA
	UN

	TUBERIA EN ACERO INOX DE 6" SHC 40
	ML

	UNION DRESER DE 3"
	UN

	UNION RANURADA DE 6"
	UN

	VÁLVULA AIREADORA (VENTOSA) CERTIFICADA Y APROBADA UL/FM DE 1" PARA RED CONTRAINCENDIOS 
	UN

	VÁLVULA EN BRONCE DE 3"
	UN




	Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

	

Nota: Los establecidos en el Anexo de Acuerdos de Nivel de Servicio 


	Empaque  y rotulado
	N/A.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDADES





	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ABRAZADERA EN U DE 6" 

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	ABRAZADERA EN U DE 6"

	Requisitos generales
	Acero galvanizado 

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Requisitos específicos
	Cada Abrazadera incluye:
- Dos (2) tuercas
- Dos (2) arandelas planas 
- Dos (2) Wasas

	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD









	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ADAPTADOR BRIDA 4"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Unión Adaptador Brida en hierro ductil para conexión mecánica. Proporciona conexiones flexibles y es fácil de instalar dando un ajuste exacto, absorbiendo las vibraciones y movimiento de la tubería.

	Requisitos generales
	Material: Hierro Dúctil 
· Tornillería: Acero Galvanizado (Opcional: Acero Inoxidable)

	Requisitos específicos
	· Diámetro: 4”″
· Presión De Trabajo: 250 Psi
· Aplicaciones: Brida (Ansi/Iso)
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 














	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	ADAPTADOR MACHO CPVC INSERTO METALICO 1 1/2"


	Requisitos generales
	ADAPTADOR MACHO CPVC INSERTO METALICO 1 1/2"


	Requisitos específicos
	ADAPTADOR MACHO CPVC INSERTO METALICO 1 1/2"

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 












	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ADAPTADOR MACHO DE 2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	ADAPTADOR MACHO CPVC INSERTO METALICO 2"


	Requisitos generales
	ADAPTADOR MACHO CPVC INSERTO METALICO 2"


	Requisitos específicos
	ADAPTADOR MACHO CPVC INSERTO METALICO 2"

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BORNERA PARA MOTOR DE 10 HP

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Placa de bornes adaptable para motor de 10 a 15 Hp. Distancia entre ejes 30mm.

	Requisitos generales
	Dimensiones: 80 x 50 mm

	Requisitos específicos
	
Borne de M6

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: Placa de bornes motor 10 - 15 Hp] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 











	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	BUSHING DE 1" X 1/2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Bushing galvanizado 1 x 1/2"


	Requisitos generales
	· 2,2 cm de largo x 3, 2 cm de ancho

	Requisitos específicos
	Acero galvanizado
Diámetro en pulgadas 1 x 1/2
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 

















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE ENCAUCHETADO

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Calibres desde 20 AWG hasta 8 AWG en 2, 3,4.


	Requisitos generales
	Calibres desde 20 AWG hasta 8 AWG en 2, 3,4.


	Requisitos específicos
	Cables flexibles multiconductor compuesto de dos, tres, cuatro o cinco conductores de cobre blando, con aislamiento individual en policloruro de vinilo (PVC) a 90°C, y chaqueta exterior en policloruro de vinilo (PVC) a 60°C. Conductor de cobre suave, Fexible, 99,9% puro, cableado clase K o J.
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 














	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHEQUE CORTINA HELBERT DE 1 1/2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Cuerpo: Bronce fundido
Tuerca y resorte: Acero inoxidable

	Requisitos generales
	Vástago: Latón
Sello: PTFE (Teflón)

	Requisitos específicos
	Conexión: Rosca NPT
Presión de trabajo: 250 PSI
Plato: Antigolpe de ariete en latón forjado 
Temperatura Máx. de Operación: 90° C

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 












	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CHEQUE HIDRO HELBERT DE 2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Diámetro: 2″


	Requisitos generales
	Cuerpo: Bronce fundido.


	Requisitos específicos
	Sello: Nitrilo – Teflón.
Conexión: Rosca NPT
Presión Máxima de Trabajo:  250 PSI
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 






	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CODO PVC 1"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Diámetro 1"

	Requisitos generales
	Capacidad Presión de Trabajo a 23°C


	Requisitos específicos
	Capacidad Presión de Trabajo a 23°C

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 














	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CODO PVC DE 1 1/2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Diámetro 1 1/2"

	Requisitos generales
	Capacidad Presión de Trabajo a 23°C


	Requisitos específicos
	Capacidad Presión de Trabajo a 23°C
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 














	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	COPA RANURADA DE 4" X 2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	COPA RANURADA DE 4" X 2"

	Requisitos generales
	COPA RANURADA DE 4" X 2"

	Requisitos específicos
	Fabricados y certificados bajo la norma ASTM A536 Gr. 65-45-12 hierro dúctil, UL y FM
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 

















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	COPA RANURADA DE 4" X 3"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	COPA RANURADA DE 4" X 3"

	Requisitos generales
	COPA RANURADA DE 4" X 3"

	Requisitos específicos
	Hierro dúctil.
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	COUPLIN DE 2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Acero inoxidable


	Requisitos generales
	Acero inoxidable

	Requisitos específicos
	acero inoxidable 316

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 














	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	COUPLIN DE 6"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Acero inoxidable


	Requisitos generales
	Acero inoxidable

	Requisitos específicos
	acero inoxidable 316

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ]

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 

















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	FLOTADOR ELECTRICO

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Largo cable 2 Mts.


	Requisitos generales
	Monofásica

	Requisitos específicos
	Flotador electríco con doble función (vaciado y llenado) contrapeso incluido. 2 Mts. Cable

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 
















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	MANOMETRO GLICERINA 0-150L

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Tipo de manómetro Con glicerina Rango de presión (psi) 0 - 150 psi 

	Requisitos generales
	Cuerpo en Acero Inoxidable Carátula 6.8 cm (2.5”)

	Requisitos específicos
	Escalas en psi y kg Mirilla de plástico Sistema de presión y conexión en latón Tipo de montaje Conexión base Conexión base 1/4" NPT Salida inferior (radial) Rosca NPT Macho Peso 0.21 Kg Tipo de lectura Analógica (de aguja)

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 







	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	NIPLE INOX 1/2" X 11 CM SCH 40

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Calibre 40

	Requisitos generales
	Diámetro : 1/2”
Diámetro secundario: 11 cm 

	Requisitos específicos
	ACERO INOXIDABLE GRADO 304

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 
















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	REGISTRO DE 1 1/2"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Registro Bola 1 1/2"


	Requisitos generales
	Registro Bola 1 1/2"


	Requisitos específicos
	Acero inoxidable

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	TEE DE 4" RANURADA

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	TEE DE 4" RANURADA

	Requisitos generales
	 TEE DE 4" RANURADA


	Requisitos específicos
	Hierro dúctil.

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	TUBERIA EN ACERO INOX DE 6" SHC 40

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Calibre 40

	Requisitos generales
	 DIAMETRO: 6”

	Requisitos específicos
	ACERO INOXIDABLE
	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	 [image: ]

	Empaque  y rotulado
	UNIDAD

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	UNION DRESSER DE 3"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	ACERO INOXIDABLE


	Requisitos generales
	DIAMETRO: 3”

	Requisitos específicos
	Hierro dúctil
Tornillos, tuercas y arandelas galvanizadas

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	UNION RANURADA DE 6"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	UNION RANURADA DE 6"

	Requisitos generales
	UNION RANURADA DE 6"

	Requisitos específicos
	Hierro dúctil.

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 
















	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	VALVULA AIREADORA (VENTOSA) CERTIFICADA Y APROBADA UL/FM DE 1" PARA RED CONTRAINCENDIOS

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	CERTIFICADA Y APROBADA UL/FM

	Requisitos generales
	DIAMETRO: 1"

	Requisitos específicos
	Hierro dúctil.

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 













	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de Apoyo para la Construcción 




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	VALVULA EN BRONCE DE 3"

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	VALVULA EN BRONCE DE 3"

	Requisitos generales
	DIAMETRO 3"

	Requisitos específicos
	Bronce ASTMB62

	INDICAR MARCA
	

	INDICAR REFERENCIA
	




	Imagen referencia
	[image: ] 

	Empaque  y rotulado
	CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD 




Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicadas en el SECOP II.

FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________ 











Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

image4.png
G FLOTADORELECTRICO- 8. X | @8 (534) YouTube o x
< c

ADAPTADOR MACHO DE 2" METALICO

Google

‘Adaptadores macho de CPVC, c. ‘Adaptador Macho CPVC CTS - T

(7] (7]
| "
).
’ ’

‘Adaptador Macho Cpvc UL
distribucionespve redglobal

‘Adaptador Macho Cpvc 1/2 Pav.
epositoelnogal.com

() ()

reE >

. .

‘Adaptador Macho Cpv. Adaptador Macho Cpvc de
ferreteriasmexico.com mitiendacoval.com

() () ()

&

. .

H P Escribe aqui para buscar

I

G ADAPTADOR MACHO DE - X

!

‘Adaptador Macho Cpvc 1/2 Pavco

epositoelnogal.com

‘Adaptador Macho CPVC 1
medidoresyvalvulas.com - Di

()

‘Adaptador macho 1/2 cpy.
ferreteriasamir.com - Dispon.

PO ADAPTADORES ENPVCCC X | @ ADAPTADORMACHOINS! X

‘Adaptador Macho Cpvc 1/2° Ger
‘easy.com.co - Disponible

()

.
‘Adaptador Macho CPVC A @
. supply ‘Adaptador macho con ins.
@ boxito.com - Disponible

)

. .

@ ‘Adaptador Macho PVC Pr.

ADAPTADOR CPVC MACHO.

chp.com.co - Disponible

novagrocr.com %)

L I

ADAPTADOR MACHOPVC X | | Adsptador macho covece X | 4) ADAPTADORMACHOCPY X | +

& google.com/search?q=ADAPTADOR+MACHO +DE+2"+METALICO&itbm=isch8chips=g:adaptador+macho+de+2+metalico,online_chips:cpve:xRYntTpfX_g%3D8rlz=1C1GCEU_esCO929C09296thl=es-4198:sa=X8ived=2ahUKEw]SgemivjSAHWNCA...

T supsly

Adaptador Macho CPVC Azul Inserto Metalico - HM.SUPPLY

s informacién 8

Iméagenes relacionadas

e % *»

10:382. m.
20





image5.jpeg




image6.png
G adaptador macho de 11/2" met- X | @ Adaptador Macho conInserto V' X @ Bushing galvanizado 1x1/2'- X G pulgadasacem - BuscarconGor X | +

<« C @& homecenter.com.co/homecenter-co/product/145403/bushing-galvanizado-1-x-1-2/145403/
Venta Telefonica 018000 127373 | Servicioal cliente 32088 999 33 | Tiendas | Precios bajos siempre | Mundo CMR FALABELLA | BANCO | SEGUROS | RASTREAR MI ORDEN
HOMECENTER' #Qué estas buscando? QA Q@ OB Amcuen
(CONSTRUCCION PISOS. PINTURAS Y HERRAMIENTAS Y a0, ELECTROHOGAR. MUEBLESY 'DECORACION. MENAJE ARELERE. AUTOMOVILESY  SERVICIOS. PROYECTOSE
VRRRETERA TERMINAGIONES  MAqUNAmAS  COUMAY Jenowsiay ORGANIZAZION . EILUMIRACION ey Cxcavtennowk ¢ INSPRACION
Home > ConstruccienyFerreterfa > Plomerfa > Tubos Polietilenoy Galvanizado > Bushing gavanizado 1x /2
Mech Codigo 145403
Bushing galvanizado 1x 1/2"
0.0 (0)
- 1 + Agregar al O
Satisfaccion Garantizada ver més
Puedes devolver este producto en un plazo maximo de 30 éste
debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,
manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunicate a nuestra
linea de atenci6n al cliente desde Bogota: 3077115 o a la linea Nacional:
3208899933,
Opciones de entrega para -
Disponible
‘ =B Despacho a domi ver fechas
Disponible .
2 Retiro en tienda ver tiendas
Ficha técnica ~
- - Disponible
oo . o
g Galvanizados BB Stockentienda més tiendas
Medidas 2,2 cm de largo x 3, 2 cm de ancho, aproximadamente
Caracteristicas. ‘Accesorio de plomeria, tipo bushing, de alta resistencia a la oxidacion, agua fria y caliente,
compacto.
Material Aceroalvanizado Complementa tu compra

., 40p.m
H O Escribe aqui para buscar By




image7.png
m

INTER
ELECTRIC

LA ALIAN 1cA

Amires s Cotre i
Almires s Cotrs Dasnudos

Aamies Gavanizsios

Descripcion:

Certificados:

Zona de Pagos O

PAGOS
EN LINEA
muy Importan

Nosotros.

Procables

Precio: $ 12,100
Precio ya Incluye IVA.
Caido Dispondl . 1692
Peco. 0,00 Kiogramos

=, Ver
<<’ Carrito

ot Agrogar
al Carro

Cable Multfilar en Cobre Encauchetado 4 x 12 (METRO)

_ Cable de Cobre Aislados - Encauchetados CIDET
iz PROCABLES

_ Cable de Cobre Aislados - Encauchetados RETIE
iz PROCABLES

e de Cobre Aislados - Encauchetados RETIE

NDUMEX

AT

Esp

404p.m
1/08/2022





image8.png
G adaptadormachode * X | @ AdaptadorMachocor X | G pulgadasacem-Busc X I3 Cheque Cortina-Sell X 83 Cheque Cortina-Sellc X | G CHEQUEHIDROHELE X | A ChequeCortinaenla' X | Ml Chequecortinal/2pe X | @ Cheque 1/2x125psit X

< G @ nhelbertyciacom/producto/cheque-cortina-sello-metalico-helbert 2 % » 00

CHEQUE CORTINA.- SELLO METALICO

Inicio>Tienda > Cheques Cortina

Cheque Cortina - Sello Metalico

Cheque Cortina - Sello Metalico

Descuento: 12 %

Precio:
53.407 COP
Impuesto incluido
Referencia: HICC
Categorias: Fabricacion Helbert,
Cheques y Registros, Cheques
Cortina

Marca: sSteeaT

Para Agregar el Producto al Carrito debe Seleccionar
las Caracteristicas Disponibles:

Diametro

Seleccione v

AGREGAR °

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegacion. Si contintas navegando aceptas su uso. Politica de cookies. Saber Mas .

H P Escribe aqui para buscar
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A Inicio > Valvulas > Retencién - Cheques > Cheque Vertical Hidro Bronce Helbert

a  Cheque Vertical Hidro Bronce @ s
Helbert

Categorias del producto

« Didmetro: Desde 1/2" hasta 4"

« Cuerpo: Bronce fundido. Accesorios
Sello: Nitrilo - Teflon.
Conexién: Rosca NPT|

Acero Carbén Soldar

Bl resion Maxima de Trabajo: 250 PS]| fridas
Empagues
Galvar dos
« Linea de Atencién al Cliente:
Fijo: (4) 33173 80 Hierro Negro Roscados
Celular: 3234100975 Inoxidables Roscados

Inoxidables Sanitarios

Categorias: Retencion - Cheques, Vélvulas Inoxidables Soldar

ples Asesor Industrial Disponible !!
ACUEDUCTOS

. Valoraciones Hidrantes
Valoraciones (0) >

En TODOVALVULAS queremos ofrecerte la
mejor solucién. ;Cémo podemos ayudarte?

Uniones - Adaptadores

No hay valoraciones aiin. Valvulas Acueductos

Ventosas

9999,
Yy

3!
Acceson

ios Ranurados —

N
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<« C @ homecenter.com.co/homecenter-co/product/04755/codo-90-x-1-presion/04755/
‘Venta Telefénica 018000 12 7573 | Servicioal cente 32088 999 33 | Tiendas | Precios bajos siempre | Mundo CMR FALABELLA | BANCO | SEGUROS | RASTREAR MI ORDEN
HOMECENTER' #Qué estas buscando? QA Q@ OB Amcuen
CONSTRUCCION  PISOSPINTURASY  HERRAMENTASY  (SANO. ELecTRoRosa MueeiEsy  pecoRacOnmEnaE  AREUBRE yowoviesy  sevicios , sRovecTose
A TEwinAGOUE wedramss  COIAY JTeclolseiy. oncnzimon EiAdon et MIRERET CRER s ToREE
Home > ConstruccionyFerreterla > Plomerla > AccesoriosPVC > CodosPVC ) Codo90x1Presion
Pavco Codigo047s3
Codo 90 x 1 Presion
00(0)
- 1 4+ Agregaral carro
Satisfaccion Garantizada ver més
Puedes devolver este producto en un plazo méximo de 30 dias, éste
g debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,
manualesy embalaje original. S tienes dudas, comunicate a nuestra
linea de atencién a| cliente desde Bogot: 3077115 0 als linea Nacional:
3208899933
Opciones de entrega para
Disponible
& B Despacho adomi ver fechas
%B Despacho express Ver condiciones
Ficha técnica ~
Gara La vida it estimada es de 50 afios, Esta informaci6n no es garantfa de producto dado que B R vertiendas
PAVCO no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan ena instalacion y que Retiro en tienda
afectan directamente el desempeio y la vida Gtil del producto.
Didmetro bk Disponible
oo . i
00 Stock en tienda mas thendzs

Tipo Accesorio

H P Escribe aqui para buscar
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GRAINGER. cauiog Findagranch  Kespstock  Help RAING Register (" Signn
AllProducts = = BulOrder My Accourt ¥
Product Categories / Pipe, Hose, Tube & Fittings / Pipe Products / Stanless Steel Pipe Systems / Threaded Stainless Steel Pipe Fittings /  Coupling: 316 Stanless Steel, 2 n x2 i Fitt. = Email | | & print
GRAINGER APPROVED ‘GRAINGERCHOICE
. . . ) . Web Price @
Coupling: 316 Stainless Steel, 2 in x 2 in Fitting Pipe Size, Female NPT $69.24 ) cach

x Female NPT, Class 150

ay
1 “ Add to Cart
Item # 6JK73 Mfr. Model # 60FC111N020

UNSPSC # 40142315 Catalog Page # 2782

Country of Origin China. Country of Origin s subject to change. @ ship Pickup

This GRAINGER APPROVED coupling is 316 stainless steel construction with a higher nickel content
for better corrosion resistance. Shipto | Change

View More v/

Shipping Weight 1.25 Ibs

Compare this product Ship Availabilty Terms

Roll over image o zoom.

Addto List

Downloadable CAD Models v
™ Product Image Feedback

R Customers Also Viewed
Technical Specs

Specific Fitting Shape Coupling Fitting Side B Type NPT GRAINGER APPROVED
D coupling: 316 Stainless el

Pipe Fitting Material Stainless Steel, 316 Stainless Steel Fitting Side B Outside Diameter 2in € 2inx2inFitting Pipe Size,

Female x Female, Class 150
Material Grade 316 Fitting Side B Pipe Threading n ltem #2TY33
Class Class 150 Maximum Operating Pressure 300 psi Web Price @

$62.18 / each
For Pipe Schedule a0 Max. Steam Pressure 150 psi —a.

‘ 1 ‘ Add to Cart

Fitting Side A Nominal Pipe Siz 2in Includes Pre-Applied Thread Sealant ~ No
Fitting Side A Gender Female Includes Seal No
I ). GRAINGER APPROVED

92a.m.
H P Escribe aqui para buscar o Q) ESP
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‘Venta Telefénica 018000 12 7573 | Servicioal cente 32088 999 33 | Tiendas | Precios bajos siempre | Mundo CMR FALABELLA | BANCO | SEGUROS | RASTREAR MI ORDEN
HOMECENTER' #Qué estas buscando? QA Q@ OB Amcuen
CONSTRUCCION  PISOSPINTURASY  HERRAMENTASY  (SANO. ELecTRoRosa MueeiEsy  pecoRacOnmEnaE  AREUBRE yowoviesy  sevicios , sRovecTose
A TEwinAGOUE wedramss  COIAY JTeclolseiy. oncnzimon EiAdon et MIRERET CRER s ToREE
Home > Construcciony Ferreterla > Plomerla > BombasyMotobombas ) Accesorios para Bombas Hidraulicas > Flotador Eléctrico Viyilant
Viyilant Cadigo0479
Flotador Eléctrico Viyilant
Modelo Viyilant
00(0)
Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online Solcitalaaqui >
Obténun bono de $45.000 para tu primera compra
- 1 4+ Agregaral carro
Satisfaccion Garantizada ver més
Puedes devolver este producto en un plazo méximo de 30 dias, éste
debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,
manualesy embalaje original. S tienes dudas, comunicate a nuestra
linea de atencién a| cliente desde Bogot: 3077115 0 als linea Nacional:
3208899933
Opciones de entrega para
Disponible
B e, i ver fechas
. Seni acho a domi
Ficha técnica ~ P
Uso ., Civil, Doméstico
%B Despacho express Ver condiciones
Garantia 2Afos
Modelo Viyilant .
B R vertiendas
Largo cable Mt Retiro en tienda

H P Escribe aqui para buscar
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Buscar productos m o !o

HERRAMIENTAS ~  SEGURIDAD ~  MEDICION ~  ADHESIVOSYLUBRICANTES ~  AUTOMOTRIZ ~  ABRASIVOS ~  ELECTRICOS ~  PROTECCIONINDUSTRIAL ~  BLOG

ASTRO
Manometro Glicerina 150 Lbs

$58.900 COP

SKU: 67440020
Disponibilidad: 2

Descripcién UTH 67440020 ESPECIFICACIONES Los manémetros de presion son ideales

para medir la presién que ejercen los fluidos. Estén construidos en acero inoxidable y
n.Se encuentran disponibles en distintas

vienen con doble escala de med
presentaciones como: manémetros secos con conexién inferior, manémetros con glicerina
conexién inferior y manémetros con glicerina conexion trasera, siendo los de glicerina los
de mayor fiabilidad y duracién. Tipo de manémetro Con glicerina Rango de presion (psi) 0 -
150 psi Cuerpo en Acero Inoxidable Carétula 6.8 cm (2.5”) TRl Tk I L L]
plastico Sistema de presién y conexién en latén Tipo de montaje Conexién base Conexién
Ibase 1/4" NPT Salida inferior (radial) Rosca NPT Macho Peso 0.21 Kg Tipo de lectural
L CEET ) APLICACIONES Hogar, Comercio, Agricultura, Industria

Cantidad

- 1 + ANADIR AL CARRO

H P Escribe aqui para buscar
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C @ granadaycia.com/calibre-40-sch-40-r1487/ni

o-inoxidabl

111-2-

HOME ACCESORIOS BRIDAS EMPAQUES INSTRUMENTACION TUBOS VALVULAS ACCESOPREMIUM NIPLES CONTACTENOS  MAS INFORMACION

NIPLE 1” X 1.1/2" ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 40

Home / Niples / Np. inoxidables / Calibre 40 (sch 40) / NIPLE 1" X 1.1/2" ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 40

$4,522 el

o: Nipl

Instrucciones Adicionales

Cantidad: 1 %
Unidad de Medida: UND
Referencia: 1767-02

Cédigo de ERP:

Categoria

Conexion:

DiAmetro:

DiAmetro Secundario:

Linea:

Marca:

Escribenos

©

DGetButton

o41a.m.
P Escribe aqui para buscar

o) e 2
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o YO
Qué estas buscando? BUSCAR o

INICIO  GRIVAL  SIKA CORONA  CELTA  PINTUCO ~

Inicio > Grival

Registro Bola 1 1/2
Registro Bola 11/2

peco  $108.950

Cantidad 1

W AGREGAR AL CARRI

Buen dia ; En que le puedo asesorar ? @
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COP 17,243 COP 38,900 COP 16,900 COP 17,900 COP 25,900 COP 111,570.95

Mercadolibre Colo. Homecenter Homecenter Homecenter Homecenter Grainger Industri

USD 26.17
< Aiesocommasends (486) 689303
Tee ranurada 4 standard ul/fm | Tee de Hierro Dictil Ranurad. Tee Ranurada UL/FM - Todovalvulas @
implosa.com feso.commx todovalwulas.com Tee Reducida Salida Ranurada
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@ e
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FICHA TECNICA
UNION TIPO DRESSER
Pagina 1

REFERENCIA: UNION TIPO DRESSER

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

MATERIALES:
¥ Bridas en acero ASTM A36 — fundicién nodular en hierro ductil (HD).
Cilindro en lamina HR, ASTM A36 o en fundicién nodular en hierro ductil (HD).

v Empaques en butadieno SBR o EPDM.
¥ Tormilos, tuercas y arandelas galvanizadas en caliente.

GILINDRO (3) REFERENCIA ARO TORNILLO ()
O XA (mm) | MATERIAL CILINDRO ) fong.

5o | e | Gt o | e | ]
ol e Kl G
e e e A AR

REVESTIMIENTO DE LA PIEZA:
v Pintura epéxica.

1002.m
2 HJ) = 2/08/2022 EZ
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C @ tuvalrep.com.co/producto/valvula-ventosa-ul/ 2 % » 00 :

Direccion: Av. Calle 13 Ny

2 (1) 3713386 (+57) 317 637 0146 tuvalrep@tuvalrep.cot

Grovasee <~ - — - -

Home Red Incendio Red Contra Incendio Vélvulas Valvula Ventosa UL/FM

o

o Vélvula Ventosa UL/FM

Valvula Ventosa UL/FM

4COMD COTIZAR EN LINEA?

Mira el video explicativo

Las valvulas de liberacion de aire estén disefiadas para ventilar el aire
arrastrado que se acumula en los puntos altos de una tuberia. Esta
valvula elimina continuamente el aire de un sistema al liberar
pequefias cantidades de aire antes de que puedan producirse grandes
bolsas de aire.

Presiones de trabajo a 200 PSI

Para mas informacién descargar PDF con ficha técnica:

BUSCA TU PRODUCTD

Marca: Buscar productos

£ WEFL a CATALDBD

Categorias
Red contra incendin
Sku: 4141410 Red Contra Incendio Valvulas

Informacién adicional
Atencion al cente ()

10082 m.
H P Escribe aqui para buscar 1“: -
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VALVULA DE PIE EN BRONCE
@) CODIGO MEDIDA _PRECIO

VvQo101

vQo102
* VQ0103

(534) YouTube 4 X | G VALVULAEN BRONCEDE3"-

1/

$ 47.000
$ 61.000
$ 87.300
$ 133.000
$ 176.000
$282.500
$ 460.000
$591.000

= VALVULA COMPUERTA LIVIANA
i3 CODIGO MEDIDA _PRECIO

3/4" $ 13992
1 $ 21.062
114" § 33874
112" $ 40.000
2" $ 92350
3" $ 411576
4" $ 832040

12
34"
bt

VALVULA CHECK DE CORTINA
P CODIGO MEDIDA PRECIO

$ 22300
$ 25038
$ 41238

VALVULA BOLA CROMADA
CODIGO MEDIDA PRECIO

VB0101 12"
VB0102 34"
VB0103 1"
VB0105 112"
VB0106 2"
VB0107 212"
VB0108 3"

VALVULA DE PIE EN ALUMINIO
CODIGO MEDIDA PRECIO

VG0101

VvQo123

1

$ 17.200
$ 26.900
$ 52400
$ 89.800
$ 140.700
$400.200
$ 628 400

$ 28000

$ 77600

PRECIOS ANTES DEL IVA

VALVULA BEBEDERO
CODIGO MEDIDA PRECIO

VB0201

12" $21.008

V. REGULADORA DE PRESION
CODIGO MEDIDA  PRECIO

; VRO102 12" § 124400
VG0103 112 S 33874 VROTOT{$ {55,600
veoto4 2§ 36220 VRO105 112" 465000
VOOt05 3 S 55500 VROTOS T 7 e 777500
VG006 4§ 185231 VROIOT 3 84226600

VALVULA CHECK DE RESORTE VALVULA HIDRANTE
CODIGO  MEDIDA _PRECIO CODIGO MEDIDA PRECIO
vaQoi21 12" § 32400 ) VHOI01 34X 1" $24570
vQo122 34" $ 48300 VHO102  1"X1"  $24570
o

VH0103  3/4" X 3/4" §24570
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Abrazadera en U para tubo de
6"

$7.50

Cantidad

Agregaral carrito

c:
G =
G
C

ada Abrazadera incluye:

Se venden set de cinco (5) unidades

iGracias por contactarnos!

Galvanizadora Civelmec S.A

P Escribe aqui para buscar
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C @ fluidpackcom.co/products/adaptador-brida-h-d-ranu-mech-4

FLWUIDIJPACK  Todss las categorias ~

RED CONTRAINCENDIO v GAS HIDRAULICA

Home > ADAPTADOR BRIDA H.D. RANU 4"

@ Click para ampliar

También te puede interesar

x | @ Adaptador Bridax Universal Apc. X ADAPTADOR BRIDAHD.RANU- X | +

ELECTRICO PAQUETIZADO SOY FLUIDPACK SOPORTE FLUIDPACK Login

ADAPTADOR BRIDA H.D. RANU 4" “

JINA112240 - ADAPTADOR BRIDA H.D.RANU 4"

Union Adaptador Brida en hierro ductil para conexion mecanica.
[Proporciona conexiones flexibles y es facil de instalar dando un
bjuste exacto, absorbiendo las vibraciones y movimiento de la

Necesitas ayuda? @
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@ @ boxito.com/producto/adaptador-macho-cpvc-con-insercion-metalica-de-1-1-2a4§-38-mm/ 2 % » =00

WhatsApp
9991850451

Hogar / Plomeria / Tuberia y mangueras / Agua / Adaptador macho cpve con insercion metalico de 11/2" - 38 mm 52015

Adaptador macho cpvc con insercion
metalico de 11/2" - 38 mm 52015 @ Envemosatedo

Mexico

ca: GOLD UNION
Garantia del precio

més bajo

SKU: PT6563

Aceptamos tarjetas de
@ De linea. = débitoy crédito.

De linea.

£ Te gustaria vender tus productos

$332.50

+ costo de envio
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Estado: Hay existencias
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» Comprar ahora

@ Escribe tu pregunta
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