[bookmark: _Hlk116449705]FORMATO No. 7 - FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES

Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación]
Proponente:
Declaro que cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que:

1. CAPACIDAD JURÍDICA:

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

a) Experiencia:

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] conforme a lo establecido en los términos de condiciones.

b) Capacidad técnica:

FICHA TÉCNICA: Me comprometo a cumplir la totalidad de las especificaciones y los servicios establecidos en el alcance del objeto del contrato, para lo cual declaro en el presente anexo, que cumplo totalmente con las especificaciones mínimas obligatorias de los bienes objeto del presente proceso, tal y como se relacionan a continuación:

	VEHÍCULO TIPO CHASIS CABINA 4X4 A DIÉSEL – MODELO 2026 O SUPERIOR

	N°
	Especificación
	Valor - Versión Chasis

	1
	Motorización / tipo de combustible
	2.4 Diésel

	2
	Cilindraje
	2.393 c.c. (4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC)

	3
	Potencia máxima
	148 hp @ 3.400 rpm

	4
	Torque máximo
	400 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm

	5
	Relación de compresión
	15,6:1

	6
	Norma de emisiones
	EURO 6C

	7
	Transmisión
	Mecánica de 6 velocidades

	8
	Tracción
	4x4 Part Time (selector 4x2 / 4x4, reductora baja)

	9
	Dimensiones exteriores (Largo x Ancho x Alto)
	5.070 x 1.800 x 1.795 mm

	10
	Distancia entre ejes
	3.085 mm

	11
	Altura libre al piso (despeje)
	286 mm

	12
	Ángulos de entrada / salida
	29° / 26°

	13
	Peso vacío / Peso bruto vehicular
	1.860 kg / 2.870 kg

	14
	Capacidad de carga
	1.010 kg

	15
	Capacidad tanque de combustible
	21 galones

	
	
	


Fuente: Especificaciones técnicas tomadas como referencia de la ficha técnica del vehículo tipo chasis cabina 4x4 a diésel utilizada para la estructuración del proyecto. Las características aquí relacionadas corresponden a los requisitos técnicos mínimos exigidos por la Entidad.
Relación por municipio

	MUNICIPIO
	AMBLANCIAS TAB
	SISTEMA DE TRACCION 

	Lejanías
	1
	4x4

	Mesetas
	1
	4x4

	Puerto Lleras
	1
	4x4

	Vista Hermosa
	1
	4x4





	A: CARROCERIA, EQUIPOS DE CARRETERA Y CONDICIONES DEL INTERIOR DEL VEHICULO

	Ítem
	Descripción requerida
	RES. 3100/19
	NTC 3729/ 5º ACTUALIZACIÓN

	1
	El sistema constructivo debe ser monocasco, (una sola pieza) con la siguiente estructura: Metálica en perfiles de lámina cold roll calibre entre 16 y 18, tratada con antioxidantes, recubierta en su exterior con lámina de fibra de vidrio y aislado termo acústicamente.
	 
	No se debe utilizar madera para la estructura de las carrocerías de las ambulancias   5.3.1.7- 5.3.4.1 - 5.3.4.3

	2
	Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente serán igual o superiores a: 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto.
	Estándar de infraestructura, las mismas dimensiones 13.4
	5.3.9

	3
	El parachoques trasero debe ser fabricado tipo estribo, recubierto con aluminio alfajor.
	 
	5.3.1.1

	4
	El piso debe estar recubierto en lámina de caucho de tipo antideslizante y resistente completamente adherida al vehículo, lo cual evita accidentes e igualmente facilita el proceso de aseo desinfección.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja 15.2
	5.3.5; 5.3.5.1; 5.3.5.3; 5.3.5.4

	5
	Se deberá contar con dos sillas dentro la carrocería de la siguiente manera:
· Una banca lateral en el costado derecho, con cinturones de seguridad, apoya cabezas y riñonera.
· Una silla para el auxiliar que está ubicada en la parte delantera del habitáculo del paciente.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja – 15.3
	5.3.1.5 - 5.3.8

	6
	La Ambulancia deberá contar en su interior con tres muebles de fabricación en fibra de vidrio. Estos muebles se encuentran dispuestos de la siguiente manera:

· Mueble # 1: Se encontrará fijo en la parte superior del costado izquierdo del habitáculo del paciente, deberá contar con cuatro compartimentos de fácil acceso.
· Mueble # 2: Se encontrará fijo en la parte superior del costado izquierdo, justo bajo el mueble # 1 y deberá servir como depósito con puertas para elementos varios, tales como cobijas, patos, inmovilizadores, etc.
· Mueble # 3: Se encontrará fijo bajo la banca de los acompañantes, este mueble deberá servir para almacenar elementos varios, que no requieran acceso de emergencia, por ejemplo, herramientas, elementos de aseo, etc.
	Estándar de infraestructura Complejidad baja; 15,6 – 15,7
	Aunque la NTC 3729, recomienda no usar material estructural tipo plástico reforzado con fibra de vidrio para los muebles interiores de la ambulancia, dicha recomendación dada las condiciones de humedad que se pueden presentar en la operación del vehículo no se acoge y se solicitan en Fibra de Vidrio. - 5.3.1.8

	7
	Unido al techo o al costado o lateral se deberá contar con una porta sueros para el soporte de soluciones parenterales.
	 
	 

	8
	En el compartimiento del paciente la ambulancia deberá contar con un pasamano resistente que sirve como apoyo para el auxiliar que presta atención al paciente.
	Estándar de infraestructura: Complejidad baja; 15.12
	Barra fija al techo

	9
	Se ubicarán dos (2) extintores clase ABC de 5 Lb. para que la tripulación, acompañantes y conductor puedan accederlos fácil y rápidamente en caso de requerirlos. Uno en cada compartimento.
	17.1
	5.5 (a)

	10
	Una (1) silla de Ruedas portátil 
	Otras condiciones generales de seguridad del vehículo, 19.1
	5.6.3

	11
	Una bala de oxígeno portátil se deberá poder ubicar en un compartimiento específico de tal manera que no causen molestias mientras la Ambulancia se encuentra en movimiento y a su vez, permitan ser extraídos fácil y rápidamente de la Ambulancia.
	Estándar de dotación, 31.21
	5.6.4; De 0,5m3; Anexo B 1.1

	12
	Igualmente, se deberá poder ubicar una toma de pared para suministro de oxígeno, la cual facilita el proceso para proveer de oxígeno a los pacientes.
	 
	 5.3.1.2

	
	LUCES 

	13
	Exteriores: barra de luces delantera por encima del vidrio parabrisas con luces de tecnología LED con cumplimiento de lo estipulado en la NTC 3729.
	Cap. 14 - 14.1 Estándar de infraestructura, complejidad baja
	5.7.3; 5.7.3.1.1; 5.7.3.1; 5.7.3.2

	14
	Barra de luces posterior tipo LED que forman un conjunto con las luces intermitentes laterales, con cumplimiento de lo estipulado en la NTC 3729.
	
	

	14A
	Dos (2) luces de delimitaciones laterales blanca en cada costado del vehículo distribuidas simétricamente y con un ángulo de inclinación hacia el suelo que permita la iluminación del terreno en los costados laterales de la ambulancia, con cumplimiento de lo estipulado en la NTC 3729.
	 
	 

	15
	Dos (2) luces intermitentes rojas distribuida en cada costado de la ambulancia, con certificado SAE J845.
	14.4
	5.7.3.1.5; 5.7.3.1.6; 6.4
Luz antiniebla- 5.7.3.3; Luz de señalización- 5.7.3.4                                       Luz de escena- 5.7.3.5           Luces Interiores-   5.7.2

	16
	Controlador electrónico centralizado con relevos de estado sólido. El sistema debe permitir controlar desde un único punto de fácil acceso para el conductor y la tripulación el 100% de elementos de emergencia en la ambulancia, como lo son las luces exteriores, luces interiores, sirena, ventiladores y extractores, entre otros.
	 
	 5.7.2.2

	17
	Los revestimientos del interior del paciente no deberán tener elementos afilados o cortantes deberán ser de material lavable con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes habituales (fibra de vidrio).
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.1
	5.3.4.2; 5.3.4.3

	18
	El piso de la ambulancia (por donde se transita dentro del compartimento del paciente) deberá ser antideslizante, con uniones en las paredes herméticas.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.2
	5.3.5.4

	19
	La silla del acompañante deberá ser de material lavable con cinturones de seguridad y protección para cabeza y espalda y cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla extra.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.3
	5.3.1.5.

	20
	La silla del personal auxiliador deberá contar con cinturón de seguridad y protección para cabeza y espalda.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.3
	5.3.1.5.

	21
	Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.4
	 

	22
	El compartimento del paciente deberá llevar las leyendas “este es un espacio libre de humo de tabaco” o “no fume” u otro similar” y “use el cinturón de seguridad”. 
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.4
	5.4.2.1

	23
	Los compartimentos del gabinete del paciente deberán estar fabricados en fibra de vidrio, sin bordes agudos o filos cortantes, sistema de puertas en material transparente (acrílico) con anclaje para evitar la apertura de estas puertas
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.1
	5.3.4; 5.3.6.2

	24
	Los entrepaños de los gabinetes serán con bordes ligeramente elevados para evitar que el contenido caiga fácilmente.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.8
	 5.3.4.2; 5.3.6.1

	25
	Los gabinetes llevarán nombre y color de identificación así:
1.   Azul: sistema respiratorio
2.   Rojo: sistema circulatorio 
3.   Amarillo: pediátrico
4.   Verde: quirúrgico y accesorios

	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.7
	 5.4.2.1

	26
	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.9
	5.3.1.10; 5.10.1.2; 5.10.4

	27
	Contará con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.1
	 5.7.2.  

	28
	Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.1
	5.5 (f); 5.5 (m)

	29
	Se deberá contar con compartimentos aislados para el cilindro (s) con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimento del paciente
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja - 15.1
	5.3.1.2

	30
	Un (1) tomacorriente exterior de la carrocería debidamente protegido.
	 24.1.5
	 

	B. SISTEMA SONORO DE ALERTA VIAL Y DE COMUNICACIONES

	Ítem
	Descripción requerida
	RES. 3100/19
	NTC 3729/ 5º ACTUALIZACIÓN

	1
	La ambulancia debe tener una (1) sirena electrónica, con sistema de perifoneo o megafonía externa incluido, con un mínimo de tres (3) tonos seleccionables independientemente y activados manualmente, para evitar la habituación del conductor de la ambulancia y de los conductores de los otros vehículos, a una sola señal sonora. El sistema de sirena electrónica debe cumplir lo establecido en la norma SAE J1849, última actualización, generando una intensidad de 123 dB a 3m.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja – Cap. 16
	5.8.1; 5.8.2; 5.8.3

	2
	La ambulancia debe contar con un (1) sistema de telecomunicación y/o radiocomunicación móvil o portátil conforme los requisitos descritos en la NTC 3729.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja – Cap. 16.2
	 5.9.1 a 5.9.8

	C.  PUERTAS Y VENTANAS

	 Ítem
	Descripción requerida
	RES. 3100/19
	NTC 3729/ 5º ACTUALIZACIÓN

	1
	Puertas y ventanas:  
	 
	5.3.2

	
	Para permitir la entrada a la ambulancia, ésta debe contar, como mínimo, con cuatro accesos conforme lo establecido en la NTC 3729.
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja 13.2 – 13.3
	5.3.2.1 a 5.3.2.6

	
	La ambulancia deberá contar con las ventanas conforme las condiciones y especificaciones establecidas en la NTC 3729, incluyendo lo referido a los vidrios de seguridad normados por la NTC 1467
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja 13.2 – 13.3
	5.3.3.1 a 5.3.3.7

	 D. SISTEMA ELECTRICO

	 Ítem
	Descripción requerida
	RES. 3100/19
	NTC 3729/ 5º ACTUALIZACIÓN

	1
	El vehículo debe contar con dos (2) sistemas eléctricos, uno para operar el vehículo y el otro para operar los equipos médicos, con una tensión nominal de 12 Volt. El sistema primario de energía, original de fábrica del vehículo consta para almacenamiento de una batería de capacidad mínima de 60 AMP y para generación de corriente de un alternador con rectificación y regulación electrónica de mínimo 90 AMP. Nominales. 
	Estándar de infraestructura, Complejidad baja 12.1.4
	5.7.1.1

	2
	Adicional a los anterior, la ambulancia deberá cumplir con las especificaciones enmarcadas en la Norma 
	
	5.7
 
 
 

	3
	Se deberá contar en el compartimiento del paciente dos (2) tomacorrientes a 12 volt de tipo “encendedor de cigarrillos” con su respectiva identificación. Una (1) instalación interna en la carrocería con una tensión de 110 volt. 
	
	

	4
	Dos (2) tomacorrientes dobles para corriente de 110 volt. ubicadas como mínimo a 60 cm. del piso, en cada costado lateral interior, una hacia la cabecera de la camilla principal y una en el acceso, con su respectiva identificación.
	
	

	5
	Un (1) tomacorriente doble hacia el exterior de la carrocería para corriente de 110 volt de la red urbana. Con tapa de protección para intemperie una toma para acometida y la otra para salida.
	
	

	6
	Un (1) cable de 30 mts. de extensión apantallado con polo a tierra para la acometida de la red urbana, con su respectivo carrete para almacenarlo
	
	

	E.  EMBLEMAS E IDENTIFICACIONES

	 Ítem
	Descripción requerida
	RES. 3100/19
	NTC 3729/ 5º ACTUALIZACIÓN

	1
	Dos (2) letreros de “AMBULANCIA” en los costados.
	Estándar de infraestructura 13,7
	 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.2

	2
	Un (1) letrero de “AMBULANCIA” en la parte delantera del sentido inverso con medidas reglamentarias (un largo mínimo del 90% del frente del vehículo) con el fin de ser leído claramente en un espejo retrovisor a una distancia mínima de 50 metros.
	Estándar de infraestructura 13,5
	5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.3

	3
	Un (1) letrero de “AMBULANCIA” en la parte trasera.
	 
	5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.2

	4
	Un (1) letrero de “AMBULANCIA” en el techo.
	 
	5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.2

	5
	Cinco (5) emblemas institucionales de la ESE Solución Salud instalados en los costados, techo, capot y puerta trasera de la ambulancia.
	 
	 5.4.1.5

	6
	Cuatro (4) símbolos internacionales de la cruz de la vida instalado en los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
	Estándar de infraestructura 13,7
	 5.4.1.3

	7
	Cuatro (4) emblemas protectores de “Misión Medica” instalados en laterales, puerta trasera y techo de la ambulancia.
	Estándar de infraestructura 13.7
	 

	8
	Número del móvil, sigla TAB y el nombre del hospital local, logotipo de la ESE Solución Salud teléfono, letrero de conserve su distancia, instalados en los costados y puerta trasera de la Ambulancia.
	Estándar de infraestructura igual porcentaje- 13.6
	5.4.1.2; 5.4.1.4.1, 5.4.1.4.2,     5.4.1.5, 5.4.1.6, 5.4.1.7; 5.4.1.8

	9
	El área de atención y la cabina del conductor deben tener un letrero de "No Fume", en un lugar visible por los ocupantes.
	 
	5.4.2.2 

	10
	El área de atención debe tener un letrero "Use cinturón de seguridad", en un lugar visible por
los ocupantes.
	
	5.4.2.3

	F: REPUESTOS Y EQUIPO DE HERRAMIENTAS:

	 Ítem
	Descripción requerida
	RES. 3100/19
	NTC 3729/ 5º ACTUALIZACIÓN

	1
	Una (1) Rueda de repuesto.
	 
	5.5 (c)

	2
	Una (1) Llave de pernos o cruceta.
	 
	5.5 (d)

	3
	Una (1) tijeras cortas todo.
	 
	 

	4
	Un (1) gato y equipo para sustitución de ruedas.
	 
	5.5 (h)

	5
	Un (1) juego de señales reflectivas de emergencia.
	 
	5.5 (e)

	6
	Dos (2) tacos   de madera o   de otro material para bloqueo de llantas.
	 
	5.5 (j)

	7
	Un (1) martillo.
	 
	 

	8
	Un (1) juego de cables de iniciación eléctrica para batería.
	 
	5.5 (l)

	9
	Un (1) Kit de destornilladores.
	 
	 

	10
	Un (1) alicate.
	 
	 

	11
	Una (1) palanca patacabra.
	 
	5.5 (i)

	12
	 Un (1) juego de llaves de boca fija.
	 
	 

	13
	 Un (1) Linterna con pilas 
	 
	5.5. (f)

	14
	 Un (1) caja de fusibles surtidos de los que utiliza el vehículo
	
	5.5 (g)

	15
	Un (1) cuerda elástica de 20m con un diámetro de 12.5mm con ganchos para tracción
	 
	5.5 (k)

	16
	 Un (1) lámpara con enchufe a tomacorriente de 12V ó 110V
	
	5.5 (m)

	17
	Bombillos de repuesto de diferentes filamentos
	
	5.5 (n)

	G. DOTACION, EQUIPOS E INSUMOS

	 Ítem
	Descripción requerida
	RES. 3100/19
	NTC 3729/ 5º REVISIÓN

	1
	Una (1) Camilla principal Camilla principal rodante con       sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente – altura variable 2 posiciones
	Estándar de dotación 31.8
	   5.6.1; Anexo B 1.1

	2
	Una (1) Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente. 
	Estándar de dotación 31.9
	    5.6.2

	3
	Una (1) Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular
	Estándar de dotación 31.1
	5.6.2.1. Anexo B 1.1

	4
	Un (1) Atril porta suero de dos ganchos.
	Estándar de dotación 31.11
	 

	5
	Una (1) Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Permitiendo el lavado y desinfección sin deteriorarse. Deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
	 Estándar de dotación 31.12
	5.6.3

	6
	Un (1) Monitor de Signos Vitales con mínimo, trazador electrocardiográfico, monitoreo de Presión Arterial no invasiva, brazaletes adulto y pediátrico, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso.
	Estándar de dotación 31.25;
31.25.1; 31.25.2; 31.25.3
	 

	7
	Un (1) Un tensiómetro adulto.
	Estándar de dotación 31.3
	Anexo B 1.1

	8
	Un (1) tensiómetro pediátrico.
	Estándar de dotación 31.3
	 

	9
	Un (1) Fonendoscopio adulto
	Estándar de dotación 31,2
	 Anexo B 1.1 Pg. 22

	10
	Un (1) Fonendoscopio pediátrico
	Estándar de dotación 31,2
	 

	11
	Unas (1) Pinzas de Magill.
	Estándar de dotación 31.13
	 

	12
	 Unas (1) Tijeras de material o corta todo.
	Estándar de dotación 31.14
	Anexo B 1.1 (Tijera de Trauma)

	13
	Un (1) termómetro clínico.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B 1.1 Pg. 22 

	14
	Una (1) perilla de succión.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B 1.1 (Incluida dentro del equipo básico para atención de partos)
                                                                                 -Equipo básico para atención de partos (ligadura para cordón umbilical, dos pinzas o dispositivos de hemostasia, tijera de tejido y perilla de succión) Anexo B.1.1.

	15
	Una (1) riñonera.
	Estándar de dotación 31.15
	 Anexo B 1.1 

	16
	Un (1) pato mujeres
	Estándar de dotación 31.16
	Anexo B 1.1 

	17
	Un (1) pato hombres.
	Estándar de dotación 31.17
	Anexo B 1.1                        

	18
	 Una (1)    lámpara de mano (linterna) con baterías de      repuesto.
	Estándar de dotación 31.18
	 Anexo B 1.1                        

	19
	Una (1) manta térmica aluminizada.
	Estándar de dotación 31.19
	Anexo B 1.1

	20
	Un (1) Sistema de oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles. Debe Resistir una presión mínima de 345 Kpa (50 psi)
	 Estándar de dotación 31.2
	5.6.4; Anexo B 1.1

	21
	 Sistema portátil de oxígeno de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente
	 Estándar de dotación 31.21
	 5.6.4; Anexo B 1.1

	22
	Un (1) Aspirador de secreciones eléctrico con dispositivos para succión de repuesto (cauchos de succión /látex), con sondas de aspiración de varios tamaños.
	 Estándar de dotación 31.4
	Anexo B 1.1

	23
	Un (1) Aspirador nasal manual
	Estándar de dotación 31.5
	Tres cánulas orofaríngeas de diferentes tamaños (que incluyan tamaño adulto y pediátrico) 

	24
	Un (1) Glucómetro.
	Estándar de dotación 31.6
	 

	25
	Un (1) Conjunto para inmovilización que debe contener inmovilizadores cervicales graduables adultos (2) y pediátrico (2), inmovilizadores laterales de cabeza, férulas de cartón o de plástico ó maleables para el brazo, antebrazo, pierna y pie; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas triangulares y vendas elásticas (varios tamaños.)
	Estándar de dotación 31.22
	Anexo B1.1

	26
	Un (1) Resucitador pulmonar manual
	Estándar de dotación 31.23
	 

	27
	Un (1) conjunto de contenedores para la clasificación y segregación de los residuos generados.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	 

	28
	DEA Desfibrilador Externo Automático
	Estándar de dotación (incluir electrodos adultos y pediátricos) 31.1
	 

	29
	Tres (3) Chalecos reflectivos para la tripulación. 
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. 17.2 – 39.1
	Anexo B1.1

	31
	Un (1) paquete de Apósitos de gasa y apósitos de algodón.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos - 39.1
	Anexo B1.1

	32
	Un (1) paquete de Ganchos de cordón umbilical estériles o similares
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	33
	Dos (2) Cinta de esparadrapo y cinta microporo.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	34
	Un (1) paquete de sábanas para la camilla. (paquete por 5)
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	35
	Una (1) Cobija para el paciente.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	 

	36
	Dos (2) cajas de Tapabocas
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	37
	Un (1) dispositivo autoinflable de bolsa válvula máscara con reservorio de oxígeno para adultos. 
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	38
	Un (1) dispositivo autoinflable de bolsa válvula máscara con reservarlo de oxígeno pediátrico. 
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	39
	Una (1) máscara oxigeno de no reinhalación con reservorio para adulto.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	40
	Una (1) máscara oxigeno de no reinhalación con reservorio pediátrica.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	41
	Una (1) máscara de oxígeno simple para adulto.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	42
	Una (1) máscara de oxígeno simple pediátrica.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	43
	Una (1) Cánula nasal de oxígeno para adulto
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	44
	Una (1) Cánula nasal de oxígeno pediátrica.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	45
	Dos (2) mangueras o conectores de oxígeno
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	46
	Aditamento supraglótico de varias tallas adulto y pediátrico.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	47
	Un (1) sistema ventury o multiventury con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno.
	 
	Anexo B1.1.

	48
	Dos (2) Máscaras de oxígeno para sistema ventury adulto y pediátrico.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1

	49
	Dos (2) vasos humidificadores simples
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	

	50
	 Dos (2) vasos humidificadores ventury
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	 

	51
	Una (1) microcámara de nebulización con mascarilla para adulto
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	 

	52
	Una (1) microcámara de nebulización con mascarilla pediátrica
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Sondas nasogástricas de diferente tamaño B1.2. Ps 23                                                                                            *Sondas Vesicales de diferente tamaño   B1.2. Ps 23                               

	53
	Un conjunto (1) de recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y corto punzantes de acuerdo con las normas vigentes.
	 
	 Anexo B1.1.pg 23

	54
	Tres (3) Gafas de bioprotección, elementos de desinfección y aseo.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1.pg 23

	55
	Un (1) conjunto de Soluciones: (Suero Salino Normal 0.9% 500cc (6 unidades), Hartman o Lactato Ringer 500cc (4 unidades), dextrosa en agua destilada al 10% 500cc (1 unidad), dextrosa en agua destilada al 5% 500cc (2 unidades).
	 
	

	
	
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B1.1.

	56
	Sistema de registro de datos Manual o Electrónico. Tabla con gancho y 10 hojas tamaño carta.
	
	

	57
	Cuatro (4) Catéteres venosos de diferentes tamaños.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B2.1

	58
	Cuatro (4) Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños. 
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	 

	59
	Tres (3) equipos de micro goteo y seis (6) de macrogoteo.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B2.1

	60
	Dos (2) torniquetes para acceso IV (uno adulto y otro pediátrico).
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B2.1

	61
	Un (1) Torniquete para el control de hemorragias.
	Estándar de dotación 3.17
	 

	62
	Un (1) conjunto de Jeringas desechables de diferentes tamaños (1cc a 50cc).
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B2.1

	63
	
Dos (2) Frascos con jabón antiséptico y quirúrgico
	

Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1
	Anexo B2.1

	64
	Dos (2) Elementos de desinfección y aseo.
	Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 39.1



	Anexo B2.1

	DOCUMENTOS

	1
	Los equipos deberán contar con registro sanitario o permiso de comercialización según corresponda, se debe anexar copia de estos documentos, en conjunto con la copia de los registros de importación, según corresponda, al momento de entrega de las ambulancias.

	
	a) Manifiesto o registro de importación de los vehículos.

	
	b) Hoja de vida de los bienes a recibir

	
	c) Ficha Técnica del Vehículo: la ficha con las especificaciones técnico-mecánicas de la referencia del vehículo tipo chasis ofertado

	
	d) Ficha de homologación: Como parte de los procesos que realizan las empresas ensambladoras y carroceras, en Colombia, el oferente deberá adjuntar la ficha de homologación por parte del Ministerio de Transporte de la referencia de vehículo ofertado para el cumplimiento del objeto contractual. 

	
	e) Matricula, según lo establece la Ley 769 de 2002 y las resoluciones reglamentarias

	
	f) SOAT, requerido de acuerdo a lo contemplado en la Resolución 4170 de 2016 y la ley 2161 de 2021 y demás certificaciones para su correspondiente operación. 

	
	g) Manuales físicos en español, según los establece el art. 24 del decreto 735 de 2013 y concepto Rad. 19-35379-1 de la Super Intendencia de Industria y Comercio.

	
	h) Garantías de carrocería, chasis y demás que correspondan al vehículo

	
	i) Fichas Técnicas y certificación / autorización vigente como de distribuidor o comercializador de equipos Biomédicos: se deberá adjuntar al anexo técnico la certificación o autorización de marca para la distribución y/o comercialización de los siguientes equipos biomédicos ofertados:

	
	· Desfibrilador externo Automático (DEA) Referencia y Marca

	
	· Monitor de signos vitales multiparámetro (MSV) – Referencia y Marca

	
	· Aspirador de secreciones eléctrico – Referencia y Marca.

	
	· Respecto de los equipos biomédicos:

	
	· Calibración de Hoja de vida

	
	· Copia del permiso de comercialización o registro sanitario IMVIMA

	
	· Copia del Registro de importación (si aplica)

	
	· Cronograma de mantenimiento

	
	· Carta de garantía 

	
	· Manuales de usuarios físicos en idioma español, según lo establece el art. 24 del Decreto 735 de 2013 y concepto Rad. 19-35379-1 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

	2
	Los equipos deben contar con garantía mínima de 1 año y mantenimientos preventivos indicados por el fabricante durante este periodo.

	3
	Los equipos biomédicos deben Contener:

	4
	Calibración y hoja de vida. 

	5
	Copia del permiso de comercialización o registro sanitario INVIMA

	6
	Copia del registro de importación (si aplica)

	7
	Cronograma de mantenimiento.

	8
	Carta de garantía

	9
	Manuales de usuario en idioma español


Cabe precisar que las especificaciones técnicas anteriormente relacionadas fueron definidas por la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E. “Solución Salud”, de conformidad con las necesidades del servicio, las condiciones geográficas y operativas de los municipios beneficiarios y el análisis técnico realizado por la Entidad, constituyendo requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento para los proponentes.
En consecuencia, las ambulancias ofertadas deberán cumplir integralmente con las especificaciones técnicas descritas en el presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad, así como con las contenidas en la ficha técnica que hace parte de los documentos del proceso, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Norma Técnica Colombiana NTC 3729 en su versión vigente y las demás disposiciones legales, técnicas y sanitarias aplicables para la habilitación y operación del servicio de Transporte Asistencial Básico (TAB).


DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE LA FICHA TÉCNICA:

	No.
	DOCUMENTO
	ANEXO
                        
  SI   NO
	PAGINA No.

	1
	Ficha Técnica del Vehículo:  La ficha con las especificaciones técnico – mecánicas de la referencia del vehículo tipo chasis ofertado.
	
	
	

	2
	Ficha de homologación: Como parte de los procesos que realizan las empresas ensambladoras y carroceras, en Colombia, el oferente deberá adjuntar la ficha de homologación por parte del Ministerio de Transporte de la referencia de vehículo ofertado para el cumplimiento del objeto contractual.
	
	
	

	3
	Fichas Técnicas y certificación / autorización vigente como de distribuidor o comercializador de equipos Biomédicos: Se deberá adjuntar al anexo técnico la certificación o autorización de marca para la distribución y/o comercialización de los siguientes equipos biomédicos ofertados:
· Desfibrilador externo automático (DEA) – Referencia _______ y Marca ________
· Monitor de signos vitales multiparámetro (MSV) – Referencia _____ y Marca ____
· Aspirador de secreciones eléctrico. – Referencia _______ y Marca ________
	
	
	

	4
	Registro De Habilitación Como Carrocero: Adjunto registro o reporte o pantallazo de habilitación como carrocero, de fecha xx/xx/xxxx. – página web https://www.runt.gov.co/directorio-de-actores 
	
	
	




3. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Año de los indicadores: El oferente deberá indicar el año elegido para acreditar el presente requisito habilitante – Año:____

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

	Indicador
	Índice del Proponente

	Índice de Liquidez
	

	Índice de Endeudamiento
	



Cuento con capacidad organizacional solicitada en los pliegos de condiciones, así:
	
	Indicador
	Índice del Proponente

	Rentabilidad del Patrimonio
	

	Rentabilidad del Patrimonio
	



Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.




Firma Representante legal del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:
