MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES)
	M²

	2
	SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²

	3
	SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²

	4
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE CONSISTE EN DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA)
	M²

	5
	SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO LAMINADO (INCLUYE MATERIALES)
	M

	6
	INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA EN ALUMINIO CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²

	8
	INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA METALICA CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 MANOS DE PINTURA Y MATERIALES)
	M²

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²

	10
	APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, (INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES) 
	M²

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²

	12
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA)
	M²

	14
	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA TERRAZAS (INCLUYE MATERIAL REQUERIDO)
	M²

	15
	DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²

	16
	INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO ARMADO FUNDIDO EN SITIO, A TODO COSTO CON ACABADO EN ENCHAPE DE CERAMICA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MONTAJE)
	M²

	17
	SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²

	18
	SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²

	19
	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES
	M²

	20
	APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES (PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y DILATACIONES)
	M²

	21
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL METALICO PARA EXTERIORES 120X0,5MM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN)
	M

	22
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN PVC QUE INCLUYE REPLANTEO DEL ÁREA, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA MÍNIMO CALIBRE 26, LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE PERFILES PERIMETRALES, MONTAJE DE LÁMINAS O PANELES DE PVC RIGIDO DE 8MM MINIMO COLOR BLANCO, AJUSTE Y ENSAMBLE DE UNIONES, INSTALACIÓN DE REMATES Y TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN DE PUNTOS PARA LUMINARIAS O DUCTOS CUANDO APLIQUE, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN Y NIVEL, LIMPIEZA TÉCNICA Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²

	23
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CIELO RASO INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN MENOR DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	M²

	24
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE FACHADAS, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES (KORAZA ELASTOMÉRICA), CON SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS. COLORES INSTITUCIONALES 
	M²

	25
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES (EPOXICA), COLOR A DEFINIR
	M²

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²

	27
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE
	M²

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO REJILLA CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CON GRANO MÁRMOL (INCLUYE ENCHAPE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE)
	M²

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE FANTASÍA (INCLUYE NIVELACIÓN, FUNDIDA Y PULIMIENTO + DILATACIÓN EN BRONCE Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²

	32
	INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO PARA PISO EN CERAMICA O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, PEGANTE Y MATERIALES)
	M²

	33
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO EXTERIOR CON GRANITO TIPO 1 SEGÙN DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE NIVLACIÒN, FUNDIDA Y PULIMIENTO)
	M²

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²

	35
	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²

	36
	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONCRETO HASTA DESCUBRIR LOS SIFONES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE DE ESCOMBROS)
	M²

	37
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
	M²

	38
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO
	M²

	39
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DEMOLICIONES CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL
	M²

	40
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS (DIRIGIDA A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA)
	M

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 06610100-1 O EQUIVALENTE. (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS Y SILICONA)
	UND

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	UND

	44
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²

	45
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENSILLA O EQUIVALENTE (INCLUYE DESMONTE MATERIALES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	46
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO SIN REBOCE - SIFON BOTELLAS (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	47
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE ARBOL DE ENTRADA AZUL Y BLANCO PARA SANITARIOS ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP ATLAS 26 CM (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	48
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE LLAVE ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	49
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO LLAVE DE PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA BOLA LISA 1/2 PULGADA (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO PARA SANITARIO UNIVERSAL TAPA ASIENTO (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DB 3". PARA DESAGUE DE AGUAS NEGRAS DE DUCHAS Y SANITARIOS 
	M

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA) (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, ACCESORIOS Y MATERIAL REQUERIDO)
	M

	53
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	UND

	54
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS ESTANDAR FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) INCLUYE ACCESORIOS
	UND

	55
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO SMART ALONGONADO SINGLE COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN)
	UND

	56
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO ARRECIFE PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	57
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO OVALADO PARA BAÑO DE DIMENSIONES 0,90 m X 1,50 m, Y 4 mm DE ESPESOR CON BORDE BISELADO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN)
	UND

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 4" PARA PISO DE BAÑO "AGUAS RESIDUALES) CON REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN MANUAL, RELLENO INICIAL A BASE GRANILAR B-200 Y MATERIAL REQUERIDO)
	UND

	59
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO E INSTALACIÒN DE REGISTRO DE DUCHA (INCLUYE VASTAGO, PERILLA "POMA", ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
	UND

	60
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA (INCLUYE APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, RETIRO DE SEDIMENTOS, GRASAS, LODOS Y MATERIAL OBSTRUIDO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y FLUJO, CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN ADECUADA, LIMPIEZA FINAL)
	UND

	61
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO INODORO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO INODORO NUEVO E INSTALACIÓN DE SELLOS, ANCLAJES, HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND

	62
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO LAVAMANOS NUEVO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, DESAGÜES, SIFONES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND

	63
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y REEMPLAZO DUCHA Y MONOMANDOS LÍNEA INSTITUCIONAL, REVISIÓN Y SELLADO DE UNIONES, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL, REPOSICIÓN DE EMPAQUES O ACCESORIOS DETERIORADOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE OPERACIÓN CONTINUA
	UND

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE GOTERAS (FILTRACIONES POR AGUAS LLUVIAS) EN EL TEJADO DE LA PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO. (INCLUYE MATERIALES, DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²

	65
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²

	66
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²

	67
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN, IMPERMEABILIZACION O REMPLAZO A TODO COSTO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO ACÚSTICA, MASTER 1000, PVC, ZINC, BARRO (INCLUYE MATERIALES Y TERMINADO EN PINTURA)
	M²

	68
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (MATERIALES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)
	M

	69
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION)
	M²

	71
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT Nº10 O EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²

	72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METÁLICA ONDULADA, FABRICADA EN ZINC (INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, GANCHOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS)
	M²

	73
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE TEJA MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²

	75
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL Y RESANE DE GOTERAS)
	M²

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES)
	M²

	77
	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²

	78
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES)
	M²

	79
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE GOTERAS, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CUBIERTA, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FILTRACIÓN, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE MATERIAL SUELTO U OBSTRUIDO, SELLADO DE JUNTAS, UNIONES Y PERFORACIONES, REPARACIÓN PUNTUAL DE FISURAS O LÁMINAS DETERIORADAS, APLICACIÓN DE SELLANTES O IMPERMEABILIZANTES LOCALIZADOS, AJUSTE O REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y PUNTOS DE ESCORRENTÍA, Y PRUEBAS
	M²

	80
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA)
	M²

	81
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, MANTO, POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE PUNTOS CRÍTICOS, PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²

	82
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", (INCLUYE ACCESORIOS)
	M

	83
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M

	84
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M

	85
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 3" (INCLUYE MATERIALES)
	M

	86
	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROCIVO GRIS, DEBE SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO)
	M

	87
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M

	88
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M

	89
	SUMINISTR0 E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8” 18W. 100-240V. FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H (INCLUYE MATERIALES)
	UND

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M

	91
	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 18 AWG + 18 AWG (N) + DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M

	92
	MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA (INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	UND

	93
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED REDONDA PARA EMPOTRAR (INCRUSTAR) DE 24W A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES NECESAROS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND

	94
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE SOBREPONER PARA INTERIORES SUMINISTRO PANEL LED 60X60 CM SIN BORDES, ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO RASO O SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y POLARIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES.
	UND

	95
	MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 5*3 m)  (INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). INCLUYE MATERIALES
	M²

	96
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE
	M²

	97
	ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL  2,05 X 0,80 CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO)
	UND

	98
	MANTENIMIENTO E INSTALACIÒN A TODO COSTO DE SEPARACIONES Y PUERTAS EN ALUMINIO CON ACRILICOS COLOR HUMO DE MEDIDAS 1,70 DE ALTO X 80 DE ANCHO PARA SEPARACIONES DE DUCHAS (LAS PUERTAS DE LAS DUCHAS DE ABERTURA BATIENTE) 
	UND

	99
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND

	100
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND

	101
	SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND

	102
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EJES, GUÍAS Y MECANISMOS, AJUSTE DE PERFILERÍA LATERAL, ALINEACIÓN DEL PAÑO METÁLICO, CORRECCIÓN DE ATASCOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y POSTERIOR PINTURA DE ACABADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS
	M²

	103
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES POR DESGASTE OXIDO, REEMPLAZO DE HERRAJES O ELEMENTOS DETERIORADOS, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PINTURA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	UND

	104
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 2,9 M, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE BISAGRAS ABRE Y CIERRE AUTOMÁTICO, CAMBIO DEL SISTEMA CILÍNDRICO DE CIERRE AUTOMÁTICO, VERIFICACIÓN DE RIELES, GUÍAS Y TOPES, CORRECCIÓN DE DESAJUSTES, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CERRADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND

	105
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS METÁLICAS, VIDRIO Y/O DE MADERA, INTERIORES, QUE INCLUYE RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD CILÍNDRICA AJUSTE DE MECANISMOS, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y PESTILLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO
	UND

	106
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA, QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 71 × 171CM, ESPESOR 3 MM PERFILERÍA Y ACCESORIOS, AJUSTE Y REPARACIÓN DE COMPONENTES, CORRECCIÓN DE DESALINEACIONES O DETERIOROS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, LIMPIEZA TÉCNICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	M²

	107
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA EN ACRÍLICO DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y GUÍAS, CAMBIO DE PERFILES EN ALUMINIO MINIMO1,0 MM, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES O SELLOS AJUSTE DE MANIJAS Y MECANISMOS DE CIERRE, VERIFICACIÓN DE RIELES SUPERIORES E INFERIORES
	UND



2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT. TOTAL 
	PRECIO UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES)
	M²
	182
	 $         45.000,00 
	$ 8.190.000,00
	

	2
	SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	0
	 $        26.300,00 
	$ 0,00
	

	3
	SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	248
	 $        24.500,00 
	$ 6.076.000,00
	

	4
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE CONSISTE EN DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA)
	M²
	0
	 $         34.000,00 
	$ 0,00
	

	5
	SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO LAMINADO (INCLUYE MATERIALES)
	M
	7
	 $         59.400,00 
	$ 415.800,00
	

	6
	INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA EN ALUMINIO CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²
	26
	 $         92.000,00 
	$ 2.392.000,00
	

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²
	26
	 $         91.000,00 
	$ 2.366.000,00
	

	8
	INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA METALICA CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 MANOS DE PINTURA Y MATERIALES)
	M²
	10
	 $         94.000,00 
	$ 940.000,00
	

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	170
	 $         98.000,00 
	$ 16.660.000,00
	

	10
	APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, (INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES) 
	M²
	60
	 $         35.000,00 
	$ 2.100.000,00
	

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	100
	 $       120.000,00 
	$ 12.000.000,00
	

	12
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	0
	 $         26.464,00 
	$ 0,00
	

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA)
	M²
	50
	 $       120.000,00 
	$ 6.000.000,00
	

	14
	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA TERRAZAS (INCLUYE MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	20
	 $         80.000,00 
	$ 1.600.000,00
	

	15
	DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²
	54
	 $         25.000,00 
	$ 1.350.000,00
	

	16
	INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO ARMADO FUNDIDO EN SITIO, A TODO COSTO CON ACABADO EN ENCHAPE DE CERAMICA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MONTAJE)
	M²
	2
	 $       250.000,00 
	$ 500.000,00
	

	17
	SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	538
	 $         65.000,00 
	$ 34.970.000,00
	

	18
	SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	0
	 $         29.400,00 
	$ 0,00
	

	19
	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES
	M²
	0
	 $         34.000,00 
	$ 0,00
	

	20
	APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES (PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	15
	 $         55.000,00 
	$ 825.000,00
	

	21
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL METALICO PARA EXTERIORES 120X0,5MM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN)
	M
	81
	 $         52.000,00 
	$ 4.212.000,00
	

	22
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN PVC QUE INCLUYE REPLANTEO DEL ÁREA, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA MÍNIMO CALIBRE 26, LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE PERFILES PERIMETRALES, MONTAJE DE LÁMINAS O PANELES DE PVC RIGIDO DE 8MM MINIMO COLOR BLANCO, AJUSTE Y ENSAMBLE DE UNIONES, INSTALACIÓN DE REMATES Y TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN DE PUNTOS PARA LUMINARIAS O DUCTOS CUANDO APLIQUE, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN Y NIVEL, LIMPIEZA TÉCNICA Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²
	10
	 $         92.000,00 
	$ 920.000,00
	

	23
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CIELO RASO INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN MENOR DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	M²
	10
	 $         45.000,00 
	$ 450.000,00
	

	24
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE FACHADAS, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES (KORAZA ELASTOMÉRICA), CON SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS. COLORES INSTITUCIONALES 
	M²
	100
	 $         34.000,00 
	$ 3.400.000,00
	

	25
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES (EPOXICA), COLOR A DEFINIR
	M²
	44
	 $         26.500,00 
	$ 1.166.000,00
	

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	0
	 $       120.000,00 
	$ 0,00
	

	27
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE  ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE
	M²
	0
	 $       120.000,00 
	$ 0,00
	

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO REJILLA CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	0
	 $         70.000,00 
	$ 0,00
	

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CON GRANO MÁRMOL (INCLUYE ENCHAPE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE)
	M²
	0
	 $       199.000,00 
	$ 0,00
	

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE FANTASÍA (INCLUYE NIVELACIÓN, FUNDIDA Y PULIMIENTO + DILATACIÓN EN BRONCE Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	21
	 $         80.000,00 
	$ 1.680.000,00
	

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	70
	 $       115.000,00 
	$ 8.050.000,00
	

	32
	INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO PARA PISO EN CERAMICA O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, PEGANTE Y MATERIALES)
	M²
	2
	 $       115.000,00 
	$ 230.000,00
	

	33
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO EXTERIOR CON GRANITO TIPO 1 SEGÙN DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE NIVLACIÒN, FUNDIDA Y PULIMIENTO)
	M²
	0
	 $       200.000,00 
	$ 0,00
	

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	0
	 $       114.000,00 
	$ 0,00
	

	35
	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	0
	 $         35.830,00 
	$ 0,00
	

	36
	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONCRETO HASTA DESCUBRIR LOS SIFONES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE DE ESCOMBROS)
	M²
	2
	 $         59.000,00 
	$ 118.000,00
	

	37
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
	M²
	154
	 $       140.000,00 
	$ 21.560.000,00
	

	38
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO
	M²
	66
	 $       140.000,00 
	$ 9.240.000,00
	

	39
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DEMOLICIONES CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL
	M²
	132
	 $         42.000,00 
	$ 5.544.000,00
	

	40
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS (DIRIGIDA A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA)
	M
	20
	 $       128.000,00 
	$ 2.560.000,00
	

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	24
	 $       420.000,00 
	$ 10.080.000,00
	

	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 06610100-1 O EQUIVALENTE. (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS Y SILICONA)
	UND
	0
	 $       119.000,00 
	$ 0,00
	

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	UND
	14
	 $       480.000,00 
	$ 6.720.000,00
	

	44
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	222
	 $       115.000,00 
	$ 25.530.000,00
	

	45
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CONJUNTO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENSILLA O EQUIVALENTE  (INCLUYE DESMONTE MATERIALES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	16
	 $       140.000,00 
	$ 2.240.000,00
	

	46
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE DESAGUE LAVAMANOS  PLASTICO SIN REBOCE - SIFON BOTELLAS (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	0
	 $         60.000,00 
	$ 0,00
	

	47
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO  DE ARBOL DE ENTRADA AZUL Y BLANCO PARA SANITARIOS ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP ATLAS 26 CM (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	0
	 $         68.000,00 
	$ 0,00
	

	48
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO  DE  LLAVE ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	0
	 $         70.000,00 
	$ 0,00
	

	49
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO LLAVE  DE PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA BOLA LISA 1/2 PULGADA (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	0
	 $         45.000,00 
	$ 0,00
	

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO PARA SANITARIO UNIVERSAL  TAPA ASIENTO  (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	9
	 $         90.000,00 
	$ 810.000,00
	

	51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DB 3". PARA DESAGUE DE AGUAS NEGRAS DE DUCHAS Y SANITARIOS 
	M
	0
	 $         60.000,00 
	$ 0,00
	

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA) (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, ACCESORIOS Y MATERIAL REQUERIDO)
	M
	0
	 $         80.000,00 
	$ 0,00
	

	53
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	UND
	6
	 $         63.163,00 
	$ 378.978,00
	

	54
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS ESTANDAR FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	3
	 $       600.000,00 
	$ 1.800.000,00
	

	55
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO SMART ALONGONADO SINGLE COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN?
	UND
	4
	 $       548.000,00 
	$ 2.192.000,00
	

	56
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO ARRECIFE PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	2
	 $       450.000,00 
	$ 900.000,00
	

	57
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO OVALADO PARA BAÑO DE DIMENSIONES 0,90 m X 1,50 m, Y 4 mm DE ESPESOR CON BORDE BISELADO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN)
	UND
	1
	 $       230.000,00 
	$ 230.000,00
	

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 4" PARA PISO DE BAÑO "AGUAS RESIDUALES) CON REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN MANUAL, RELLENO INICIAL A BASE GRANILAR B-200 Y MATERIAL REQUERIDO)
	UND
	2
	 $         59.000,00 
	$ 118.000,00
	

	59
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO E INSTALACIÒN DE REGISTRO DE DUCHA (INCLUYE VASTAGO, PERILLA "POMA", ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
	UND
	1
	 $       130.000,00 
	$ 130.000,00
	

	60
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA (INCLUYE APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, RETIRO DE SEDIMENTOS, GRASAS, LODOS Y MATERIAL OBSTRUIDO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y FLUJO, CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN ADECUADA, LIMPIEZA FINAL)
	UND
	2
	 $       500.000,00 
	$ 1.000.000,00
	

	61
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO INODORO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO INODORO NUEVO E INSTALACIÓN DE SELLOS, ANCLAJES, HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	1
	 $       420.000,00 
	$ 420.000,00
	

	62
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO LAVAMANOS NUEVO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, DESAGÜES, SIFONES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	1
	 $       480.000,00 
	$ 480.000,00
	

	63
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y REEMPLAZO DUCHA Y MONOMANDOS LÍNEA INSTITUCIONAL, REVISIÓN Y SELLADO DE UNIONES, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL, REPOSICIÓN DE EMPAQUES O ACCESORIOS DETERIORADOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE OPERACIÓN CONTINUA
	UND
	1
	 $       150.000,00 
	$ 150.000,00
	

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE GOTERAS (FILTRACIONES POR AGUAS LLUVIAS) EN EL TEJADO DE LA PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO. (INCLUYE MATERIALES, DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	40
	 $         90.000,00 
	$ 3.600.000,00
	

	65
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	15
	 $         90.000,00 
	$ 1.350.000,00
	

	66
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	51
	 $       105.000,00 
	$ 5.355.000,00
	

	67
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN, IMPERMEABILIZACION O REMPLAZO A TODO COSTO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO ACÚSTICA, MASTER 1000, PVC, ZINC, BARRO (INCLUYE MATERIALES Y TERMINADO EN PINTURA)
	M²
	20
	 $       100.000,00 
	$ 2.000.000,00
	

	68
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (MATERIALES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)
	M
	212
	 $         35.000,00 
	$ 7.420.000,00
	

	69
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²
	0
	 $       110.000,00 
	$ 0,00
	

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION)
	M²
	52
	 $       115.000,00 
	$ 5.980.000,00
	

	71
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT Nº10 O EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²
	0
	 $       120.000,00 
	$ 0,00
	

	72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METÁLICA ONDULADA, FABRICADA EN ZINC (INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, GANCHOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS)
	M²
	0
	 $         80.000,00 
	$ 0,00
	

	73
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE TEJA MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	0
	 $         95.000,00 
	$ 0,00
	

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	140
	 $         97.000,00 
	$ 13.580.000,00
	

	75
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL Y RESANE DE GOTERAS)
	M²
	52
	 $         34.500,00 
	$ 1.794.000,00
	

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO  (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES)
	M²
	120
	 $         95.000,00 
	$ 11.400.000,00
	

	77
	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²
	0
	 $         20.000,00 
	$ 0,00
	

	78
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES)
	M²
	0
	 $         94.000,00 
	$ 0,00
	

	79
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE GOTERAS, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CUBIERTA, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FILTRACIÓN, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE MATERIAL SUELTO U OBSTRUIDO, SELLADO DE JUNTAS, UNIONES Y PERFORACIONES, REPARACIÓN PUNTUAL DE FISURAS O LÁMINAS DETERIORADAS, APLICACIÓN DE SELLANTES O IMPERMEABILIZANTES LOCALIZADOS, AJUSTE O REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y PUNTOS DE ESCORRENTÍA, Y PRUEBAS
	M²
	9
	 $         45.000,00 
	$ 405.000,00
	

	80
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA)
	M²
	100
	 $         54.000,00 
	$ 5.400.000,00
	

	81
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, MANTO, POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE PUNTOS CRÍTICOS, PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²
	12
	 $         55.000,00 
	$ 660.000,00
	

	82
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", (INCLUYE ACCESORIOS)
	M
	1
	 $         32.000,00 
	$ 32.000,00
	

	83
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M
	10
	 $         54.200,00 
	$ 542.000,00
	

	84
	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M
	0
	 $         52.000,00 
	$ 0,00
	

	85
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 3" (INCLUYE MATERIALES)
	M
	0
	 $         32.000,00 
	$ 0,00
	

	86
	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROCIVO GRIS, DEBE SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO)
	M
	48
	 $         27.500,00 
	$ 1.320.000,00
	

	87
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	130
	 $         40.000,00 
	$ 5.200.000,00
	

	88
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	300
	 $         48.000,00 
	$ 14.400.000,00
	

	89
	SUMINISTR0 E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8” 18W. 100-240V. FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H (INCLUYE MATERIALES)
	UND
	19
	 $         45.000,00 
	$ 855.000,00
	

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	65
	 $         80.000,00 
	$ 5.200.000,00
	

	91
	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 18 AWG + 18 AWG (N) + DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	40
	 $         70.000,00 
	$ 2.800.000,00
	

	92
	MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA (INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	UND
	0
	 $         30.000,00 
	$ 0,00
	

	93
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED REDONDA PARA EMPOTRAR (INCRUSTAR) DE 24W A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES NECESAROS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	12
	 $         65.000,00 
	$ 780.000,00
	

	94
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE SOBREPONER PARA INTERIORES SUMINISTRO PANEL LED 60X60 CM SIN BORDES, ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO RASO O SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y POLARIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES.
	UND
	0
	 $       120.000,00 
	$ 0,00
	

	95
	MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 5*3 m)  (INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). INCLUYE MATERIALES
	M²
	0
	 $       100.000,00 
	$ 0,00
	

	96
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE
	M²
	0
	 $       400.000,00 
	$ 0,00
	

	97
	ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL  2,05 X 0,80 CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO)
	UND
	12
	 $       169.000,00 
	$ 2.028.000,00
	

	98
	MANTENIMIENTO E  INSTALACIÒN A TODO COSTO DE SEPARACIONES Y PUERTAS EN ALUMINIO CON ACRILICOS COLOR HUMO DE MEDIDAS 1,70 DE ALTO X 80 DE ANCHO PARA SEPARACIONES DE DUCHAS (LAS PUERTAS DE LAS DUCHAS  DE ABERTURA BATIENTE) 
	UND
	10
	 $       350.000,00 
	$ 3.500.000,00
	

	99
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	2
	 $       500.000,00 
	$ 1.000.000,00
	

	100
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	1
	 $       700.000,00 
	$ 700.000,00
	

	101
	SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	1
	 $       500.000,00 
	$ 500.000,00
	

	102
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EJES, GUÍAS Y MECANISMOS, AJUSTE DE PERFILERÍA LATERAL, ALINEACIÓN DEL PAÑO METÁLICO, CORRECCIÓN DE ATASCOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y POSTERIOR PINTURA DE ACABADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS
	M²
	0
	 $         50.000,00 
	$ 0,00
	

	103
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES POR DESGASTE OXIDO, REEMPLAZO DE HERRAJES O ELEMENTOS DETERIORADOS, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PINTURA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	UND
	0
	 $       120.000,00 
	$ 0,00
	

	104
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 2,9 M, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE BISAGRAS ABRE Y CIERRE AUTOMÁTICO, CAMBIO DEL SISTEMA CILÍNDRICO DE CIERRE AUTOMÁTICO, VERIFICACIÓN DE RIELES, GUÍAS Y TOPES, CORRECCIÓN DE DESAJUSTES, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CERRADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	0
	 $       350.000,00 
	$ 0,00
	

	105
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS METÁLICAS, VIDRIO Y/O DE MADERA, INTERIORES, QUE INCLUYE RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD CILÍNDRICA AJUSTE DE MECANISMOS, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y PESTILLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO
	UND
	0
	 $       150.000,00 
	$ 0,00
	

	106
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA, QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 71 × 171CM, ESPESOR 3 MM PERFILERÍA Y ACCESORIOS, AJUSTE Y REPARACIÓN DE COMPONENTES, CORRECCIÓN DE DESALINEACIONES O DETERIOROS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, LIMPIEZA TÉCNICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	M²
	0
	 $       105.000,00 
	$ 0,00
	

	107
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA EN ACRÍLICO DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y GUÍAS, CAMBIO DE PERFILES EN ALUMINIO MINIMO1,0 MM, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES O SELLOS AJUSTE DE MANIJAS Y MECANISMOS DE CIERRE, VERIFICACIÓN DE RIELES SUPERIORES E INFERIORES
	UND
	0
	 $       340.000,00 
	$ 0,00
	



3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
Valor Total:  $ 306.494.778,00

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACION

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.190.000,00
	2,67%
	

	2
	SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	3
	SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 6.076.000,00
	1,98%
	

	4
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE CONSISTE EN DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	5
	SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO LAMINADO (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 415.800,00
	0,14%
	

	6
	INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA EN ALUMINIO CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²
	$ 2.392.000,00
	0,78%
	

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²
	$ 2.366.000,00
	0,77%
	

	8
	INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA METALICA CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 MANOS DE PINTURA Y MATERIALES)
	M²
	$ 940.000,00
	0,31%
	

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	$ 16.660.000,00
	5,44%
	

	10
	APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, (INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES) 
	M²
	$ 2.100.000,00
	0,69%
	

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 12.000.000,00
	3,92%
	

	12
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA)
	M²
	$ 6.000.000,00
	1,96%
	

	14
	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA TERRAZAS (INCLUYE MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 1.600.000,00
	0,52%
	

	15
	DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²
	$ 1.350.000,00
	0,44%
	

	16
	INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO ARMADO FUNDIDO EN SITIO, A TODO COSTO CON ACABADO EN ENCHAPE DE CERAMICA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MONTAJE)
	M²
	$ 500.000,00
	0,16%
	

	17
	SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 34.970.000,00
	11,41%
	

	18
	SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	19
	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	20
	APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES (PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 825.000,00
	0,27%
	

	21
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL METALICO PARA EXTERIORES 120X0,5MM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN)
	M
	$ 4.212.000,00
	1,37%
	

	22
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN PVC QUE INCLUYE REPLANTEO DEL ÁREA, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA MÍNIMO CALIBRE 26, LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE PERFILES PERIMETRALES, MONTAJE DE LÁMINAS O PANELES DE PVC RIGIDO DE 8MM MINIMO COLOR BLANCO, AJUSTE Y ENSAMBLE DE UNIONES, INSTALACIÓN DE REMATES Y TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN DE PUNTOS PARA LUMINARIAS O DUCTOS CUANDO APLIQUE, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN Y NIVEL, LIMPIEZA TÉCNICA Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²
	$ 920.000,00
	0,30%
	

	23
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CIELO RASO INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN MENOR DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	M²
	$ 450.000,00
	0,15%
	

	24
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE FACHADAS, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES (KORAZA ELASTOMÉRICA), CON SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS. COLORES INSTITUCIONALES 
	M²
	$ 3.400.000,00
	1,11%
	

	25
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES (EPOXICA), COLOR A DEFINIR
	M²
	$ 1.166.000,00
	0,38%
	

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	27
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE  ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO REJILLA CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CON GRANO MÁRMOL (INCLUYE ENCHAPE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE FANTASÍA (INCLUYE NIVELACIÓN, FUNDIDA Y PULIMIENTO + DILATACIÓN EN BRONCE Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 1.680.000,00
	0,55%
	

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.050.000,00
	2,63%
	

	32
	INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO PARA PISO EN CERAMICA O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, PEGANTE Y MATERIALES)
	M²
	$ 230.000,00
	0,08%
	

	33
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO EXTERIOR CON GRANITO TIPO 1 SEGÙN DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE NIVLACIÒN, FUNDIDA Y PULIMIENTO)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	35
	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	36
	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONCRETO HASTA DESCUBRIR LOS SIFONES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 118.000,00
	0,04%
	

	37
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
	M²
	$ 21.560.000,00
	7,03%
	

	38
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO
	M²
	$ 9.240.000,00
	3,01%
	

	39
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DEMOLICIONES CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL
	M²
	$ 5.544.000,00
	1,81%
	

	40
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS (DIRIGIDA A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA)
	M
	$ 2.560.000,00
	0,84%
	

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 10.080.000,00
	3,29%
	

	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 06610100-1 O EQUIVALENTE. (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS Y SILICONA)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 6.720.000,00
	2,19%
	

	44
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 25.530.000,00
	8,33%
	

	45
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CONJUNTO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENSILLA O EQUIVALENTE  (INCLUYE DESMONTE MATERIALES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 2.240.000,00
	0,73%
	

	46
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE DESAGUE LAVAMANOS  PLASTICO SIN REBOCE - SIFON BOTELLAS (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	47
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO  DE ARBOL DE ENTRADA AZUL Y BLANCO PARA SANITARIOS ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP ATLAS 26 CM (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	48
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO  DE  LLAVE ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	49
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO LLAVE  DE PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA BOLA LISA 1/2 PULGADA (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO PARA SANITARIO UNIVERSAL  TAPA ASIENTO  (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 810.000,00
	0,26%
	

	51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DB 3". PARA DESAGUE DE AGUAS NEGRAS DE DUCHAS Y SANITARIOS 
	M
	$ 0,00
	0,00%
	

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA) (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, ACCESORIOS Y MATERIAL REQUERIDO)
	M
	$ 0,00
	0,00%
	

	53
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	UND
	$ 378.978,00
	0,12%
	

	54
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS ESTANDAR FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	$ 1.800.000,00
	0,59%
	

	55
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO SMART ALONGONADO SINGLE COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN?
	UND
	$ 2.192.000,00
	0,72%
	

	56
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO ARRECIFE PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 900.000,00
	0,29%
	

	57
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO OVALADO PARA BAÑO DE DIMENSIONES 0,90 m X 1,50 m, Y 4 mm DE ESPESOR CON BORDE BISELADO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN)
	UND
	$ 230.000,00
	0,08%
	

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 4" PARA PISO DE BAÑO "AGUAS RESIDUALES) CON REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN MANUAL, RELLENO INICIAL A BASE GRANILAR B-200 Y MATERIAL REQUERIDO)
	UND
	$ 118.000,00
	0,04%
	

	59
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO E INSTALACIÒN DE REGISTRO DE DUCHA (INCLUYE VASTAGO, PERILLA "POMA", ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 130.000,00
	0,04%
	

	60
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA (INCLUYE APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, RETIRO DE SEDIMENTOS, GRASAS, LODOS Y MATERIAL OBSTRUIDO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y FLUJO, CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN ADECUADA, LIMPIEZA FINAL)
	UND
	$ 1.000.000,00
	0,33%
	

	61
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO INODORO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO INODORO NUEVO E INSTALACIÓN DE SELLOS, ANCLAJES, HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 420.000,00
	0,14%
	

	62
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO LAVAMANOS NUEVO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, DESAGÜES, SIFONES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 480.000,00
	0,16%
	

	63
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y REEMPLAZO DUCHA Y MONOMANDOS LÍNEA INSTITUCIONAL, REVISIÓN Y SELLADO DE UNIONES, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL, REPOSICIÓN DE EMPAQUES O ACCESORIOS DETERIORADOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE OPERACIÓN CONTINUA
	UND
	$ 150.000,00
	0,05%
	

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE GOTERAS (FILTRACIONES POR AGUAS LLUVIAS) EN EL TEJADO DE LA PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO. (INCLUYE MATERIALES, DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	$ 3.600.000,00
	1,17%
	

	65
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 1.350.000,00
	0,44%
	

	66
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 5.355.000,00
	1,75%
	

	67
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN, IMPERMEABILIZACION O REMPLAZO A TODO COSTO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO ACÚSTICA, MASTER 1000, PVC, ZINC, BARRO (INCLUYE MATERIALES Y TERMINADO EN PINTURA)
	M²
	$ 2.000.000,00
	0,65%
	

	68
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (MATERIALES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)
	M
	$ 7.420.000,00
	2,42%
	

	69
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION)
	M²
	$ 5.980.000,00
	1,95%
	

	71
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT Nº10 O EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METÁLICA ONDULADA, FABRICADA EN ZINC (INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, GANCHOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	73
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE TEJA MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 13.580.000,00
	4,43%
	

	75
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL Y RESANE DE GOTERAS)
	M²
	$ 1.794.000,00
	0,59%
	

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO  (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES)
	M²
	$ 11.400.000,00
	3,72%
	

	77
	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	78
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	79
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE GOTERAS, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CUBIERTA, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FILTRACIÓN, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE MATERIAL SUELTO U OBSTRUIDO, SELLADO DE JUNTAS, UNIONES Y PERFORACIONES, REPARACIÓN PUNTUAL DE FISURAS O LÁMINAS DETERIORADAS, APLICACIÓN DE SELLANTES O IMPERMEABILIZANTES LOCALIZADOS, AJUSTE O REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y PUNTOS DE ESCORRENTÍA, Y PRUEBAS
	M²
	$ 405.000,00
	0,13%
	

	80
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA)
	M²
	$ 5.400.000,00
	1,76%
	

	81
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, MANTO, POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE PUNTOS CRÍTICOS, PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²
	$ 660.000,00
	0,22%
	

	82
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", (INCLUYE ACCESORIOS)
	M
	$ 32.000,00
	0,01%
	

	83
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 542.000,00
	0,18%
	

	84
	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 0,00
	0,00%
	

	85
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 3" (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 0,00
	0,00%
	

	86
	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROCIVO GRIS, DEBE SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO)
	M
	$ 1.320.000,00
	0,43%
	

	87
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	

	88
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 14.400.000,00
	4,70%
	

	89
	SUMINISTR0 E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8” 18W. 100-240V. FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H (INCLUYE MATERIALES)
	UND
	$ 855.000,00
	0,28%
	

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	

	91
	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 18 AWG + 18 AWG (N) + DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	$ 2.800.000,00
	0,91%
	

	92
	MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA (INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	93
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED REDONDA PARA EMPOTRAR (INCRUSTAR) DE 24W A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES NECESAROS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 780.000,00
	0,25%
	

	94
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE SOBREPONER PARA INTERIORES SUMINISTRO PANEL LED 60X60 CM SIN BORDES, ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO RASO O SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y POLARIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES.
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	95
	MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 5*3 m)  (INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). INCLUYE MATERIALES
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	96
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	97
	ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL  2,05 X 0,80 CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO)
	UND
	$ 2.028.000,00
	0,66%
	

	98
	MANTENIMIENTO E  INSTALACIÒN A TODO COSTO DE SEPARACIONES Y PUERTAS EN ALUMINIO CON ACRILICOS COLOR HUMO DE MEDIDAS 1,70 DE ALTO X 80 DE ANCHO PARA SEPARACIONES DE DUCHAS (LAS PUERTAS DE LAS DUCHAS  DE ABERTURA BATIENTE) 
	UND
	$ 3.500.000,00
	1,14%
	

	99
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	$ 1.000.000,00
	0,33%
	

	100
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	$ 700.000,00
	0,23%
	

	101
	SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	$ 500.000,00
	0,16%
	

	102
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EJES, GUÍAS Y MECANISMOS, AJUSTE DE PERFILERÍA LATERAL, ALINEACIÓN DEL PAÑO METÁLICO, CORRECCIÓN DE ATASCOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y POSTERIOR PINTURA DE ACABADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	103
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES POR DESGASTE OXIDO, REEMPLAZO DE HERRAJES O ELEMENTOS DETERIORADOS, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PINTURA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	104
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 2,9 M, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE BISAGRAS ABRE Y CIERRE AUTOMÁTICO, CAMBIO DEL SISTEMA CILÍNDRICO DE CIERRE AUTOMÁTICO, VERIFICACIÓN DE RIELES, GUÍAS Y TOPES, CORRECCIÓN DE DESAJUSTES, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CERRADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	105
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS METÁLICAS, VIDRIO Y/O DE MADERA, INTERIORES, QUE INCLUYE RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD CILÍNDRICA AJUSTE DE MECANISMOS, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y PESTILLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	

	106
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA, QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 71 × 171CM, ESPESOR 3 MM PERFILERÍA Y ACCESORIOS, AJUSTE Y REPARACIÓN DE COMPONENTES, CORRECCIÓN DE DESALINEACIONES O DETERIOROS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, LIMPIEZA TÉCNICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	

	107
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA EN ACRÍLICO DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y GUÍAS, CAMBIO DE PERFILES EN ALUMINIO MINIMO1,0 MM, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES O SELLOS AJUSTE DE MANIJAS Y MECANISMOS DE CIERRE, VERIFICACIÓN DE RIELES SUPERIORES E INFERIORES
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	



5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	17
	SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 34.970.000,00
	11,41%
	11,41%

	44
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 25.530.000,00
	8,33%
	19,74%

	37
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
	M²
	$ 21.560.000,00
	7,03%
	26,77%

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	$ 16.660.000,00
	5,44%
	32,21%

	88
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 14.400.000,00
	4,70%
	36,91%

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 13.580.000,00
	4,43%
	41,34%

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 12.000.000,00
	3,92%
	45,25%

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO  (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES)
	M²
	$ 11.400.000,00
	3,72%
	48,97%

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 10.080.000,00
	3,29%
	52,26%

	38
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO
	M²
	$ 9.240.000,00
	3,01%
	55,28%

	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.190.000,00
	2,67%
	57,95%

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.050.000,00
	2,63%
	60,58%

	68
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (MATERIALES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)
	M
	$ 7.420.000,00
	2,42%
	63,00%

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 6.720.000,00
	2,19%
	65,19%

	3
	SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 6.076.000,00
	1,98%
	67,17%

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA)
	M²
	$ 6.000.000,00
	1,96%
	69,13%

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION)
	M²
	$ 5.980.000,00
	1,95%
	71,08%

	39
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DEMOLICIONES CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL
	M²
	$ 5.544.000,00
	1,81%
	72,89%

	80
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA)
	M²
	$ 5.400.000,00
	1,76%
	74,65%

	66
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 5.355.000,00
	1,75%
	76,40%

	87
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	78,09%

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	79,79%

	21
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL METALICO PARA EXTERIORES 120X0,5MM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN)
	M
	$ 4.212.000,00
	1,37%
	81,17%

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE GOTERAS (FILTRACIONES POR AGUAS LLUVIAS) EN EL TEJADO DE LA PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO. (INCLUYE MATERIALES, DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	$ 3.600.000,00
	1,17%
	82,34%

	98
	MANTENIMIENTO E  INSTALACIÒN A TODO COSTO DE SEPARACIONES Y PUERTAS EN ALUMINIO CON ACRILICOS COLOR HUMO DE MEDIDAS 1,70 DE ALTO X 80 DE ANCHO PARA SEPARACIONES DE DUCHAS (LAS PUERTAS DE LAS DUCHAS  DE ABERTURA BATIENTE) 
	UND
	$ 3.500.000,00
	1,14%
	83,48%

	24
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE FACHADAS, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES (KORAZA ELASTOMÉRICA), CON SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS. COLORES INSTITUCIONALES 
	M²
	$ 3.400.000,00
	1,11%
	84,59%

	91
	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 18 AWG + 18 AWG (N) + DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	$ 2.800.000,00
	0,91%
	85,50%

	40
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS (DIRIGIDA A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA)
	M
	$ 2.560.000,00
	0,84%
	86,34%

	6
	INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA EN ALUMINIO CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²
	$ 2.392.000,00
	0,78%
	87,12%

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	M²
	$ 2.366.000,00
	0,77%
	87,89%

	45
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CONJUNTO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENSILLA O EQUIVALENTE  (INCLUYE DESMONTE MATERIALES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 2.240.000,00
	0,73%
	88,62%

	55
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO SMART ALONGONADO SINGLE COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN?
	UND
	$ 2.192.000,00
	0,72%
	89,34%

	10
	APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, (INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES) 
	M²
	$ 2.100.000,00
	0,69%
	90,02%

	97
	ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL  2,05 X 0,80 CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO)
	UND
	$ 2.028.000,00
	0,66%
	90,69%

	67
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN, IMPERMEABILIZACION O REMPLAZO A TODO COSTO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO ACÚSTICA, MASTER 1000, PVC, ZINC, BARRO (INCLUYE MATERIALES Y TERMINADO EN PINTURA)
	M²
	$ 2.000.000,00
	0,65%
	91,34%

	54
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS ESTANDAR FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	$ 1.800.000,00
	0,59%
	91,92%

	75
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL Y RESANE DE GOTERAS)
	M²
	$ 1.794.000,00
	0,59%
	92,51%

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE FANTASÍA (INCLUYE NIVELACIÓN, FUNDIDA Y PULIMIENTO + DILATACIÓN EN BRONCE Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 1.680.000,00
	0,55%
	93,06%

	14
	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA TERRAZAS (INCLUYE MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 1.600.000,00
	0,52%
	93,58%

	15
	DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²
	$ 1.350.000,00
	0,44%
	94,02%

	65
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 1.350.000,00
	0,44%
	94,46%

	86
	MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROCIVO GRIS, DEBE SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO)
	M
	$ 1.320.000,00
	0,43%
	94,89%

	25
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES (EPOXICA), COLOR A DEFINIR
	M²
	$ 1.166.000,00
	0,38%
	95,27%

	60
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA (INCLUYE APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, RETIRO DE SEDIMENTOS, GRASAS, LODOS Y MATERIAL OBSTRUIDO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y FLUJO, CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN ADECUADA, LIMPIEZA FINAL)
	UND
	$ 1.000.000,00
	0,33%
	95,60%

	99
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	$ 1.000.000,00
	0,33%
	95,92%

	8
	INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA METALICA CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 MANOS DE PINTURA Y MATERIALES)
	M²
	$ 940.000,00
	0,31%
	96,23%

	22
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN PVC QUE INCLUYE REPLANTEO DEL ÁREA, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA MÍNIMO CALIBRE 26, LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE PERFILES PERIMETRALES, MONTAJE DE LÁMINAS O PANELES DE PVC RIGIDO DE 8MM MINIMO COLOR BLANCO, AJUSTE Y ENSAMBLE DE UNIONES, INSTALACIÓN DE REMATES Y TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN DE PUNTOS PARA LUMINARIAS O DUCTOS CUANDO APLIQUE, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN Y NIVEL, LIMPIEZA TÉCNICA Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²
	$ 920.000,00
	0,30%
	96,53%

	56
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO ARRECIFE PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 900.000,00
	0,29%
	96,83%

	89
	SUMINISTR0 E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8” 18W. 100-240V. FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H (INCLUYE MATERIALES)
	UND
	$ 855.000,00
	0,28%
	97,10%

	20
	APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES (PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 825.000,00
	0,27%
	97,37%

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO PARA SANITARIO UNIVERSAL  TAPA ASIENTO  (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 810.000,00
	0,26%
	97,64%

	93
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED REDONDA PARA EMPOTRAR (INCRUSTAR) DE 24W A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES NECESAROS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 780.000,00
	0,25%
	97,89%

	100
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	$ 700.000,00
	0,23%
	98,12%

	81
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, MANTO, POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE PUNTOS CRÍTICOS, PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA OPERATIVA.
	M²
	$ 660.000,00
	0,22%
	98,34%

	83
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 542.000,00
	0,18%
	98,51%

	16
	INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO ARMADO FUNDIDO EN SITIO, A TODO COSTO CON ACABADO EN ENCHAPE DE CERAMICA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MONTAJE)
	M²
	$ 500.000,00
	0,16%
	98,68%

	101
	SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA)
	UND
	$ 500.000,00
	0,16%
	98,84%

	62
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO LAVAMANOS NUEVO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, DESAGÜES, SIFONES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 480.000,00
	0,16%
	99,00%

	23
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CIELO RASO INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN MENOR DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	M²
	$ 450.000,00
	0,15%
	99,14%

	61
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO INODORO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO INODORO NUEVO E INSTALACIÓN DE SELLOS, ANCLAJES, HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 420.000,00
	0,14%
	99,28%

	5
	SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO LAMINADO (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 415.800,00
	0,14%
	99,42%

	79
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE GOTERAS, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CUBIERTA, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FILTRACIÓN, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE MATERIAL SUELTO U OBSTRUIDO, SELLADO DE JUNTAS, UNIONES Y PERFORACIONES, REPARACIÓN PUNTUAL DE FISURAS O LÁMINAS DETERIORADAS, APLICACIÓN DE SELLANTES O IMPERMEABILIZANTES LOCALIZADOS, AJUSTE O REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y PUNTOS DE ESCORRENTÍA, Y PRUEBAS
	M²
	$ 405.000,00
	0,13%
	99,55%

	53
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	UND
	$ 378.978,00
	0,12%
	99,67%

	32
	INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO PARA PISO EN CERAMICA O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, PEGANTE Y MATERIALES)
	M²
	$ 230.000,00
	0,08%
	99,75%

	57
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO OVALADO PARA BAÑO DE DIMENSIONES 0,90 m X 1,50 m, Y 4 mm DE ESPESOR CON BORDE BISELADO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN)
	UND
	$ 230.000,00
	0,08%
	99,82%

	63
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y REEMPLAZO DUCHA Y MONOMANDOS LÍNEA INSTITUCIONAL, REVISIÓN Y SELLADO DE UNIONES, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL, REPOSICIÓN DE EMPAQUES O ACCESORIOS DETERIORADOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE OPERACIÓN CONTINUA
	UND
	$ 150.000,00
	0,05%
	99,87%

	59
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO E INSTALACIÒN DE REGISTRO DE DUCHA (INCLUYE VASTAGO, PERILLA "POMA", ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 130.000,00
	0,04%
	99,91%

	36
	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONCRETO HASTA DESCUBRIR LOS SIFONES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 118.000,00
	0,04%
	99,95%

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 4" PARA PISO DE BAÑO "AGUAS RESIDUALES) CON REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN MANUAL, RELLENO INICIAL A BASE GRANILAR B-200 Y MATERIAL REQUERIDO)
	UND
	$ 118.000,00
	0,04%
	99,99%

	82
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", (INCLUYE ACCESORIOS)
	M
	$ 32.000,00
	0,01%
	100,00%

	2
	SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	4
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE CONSISTE EN DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL CONTRATISTA)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	12
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	18
	SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	19
	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	27
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE  ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO REJILLA CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CON GRANO MÁRMOL (INCLUYE ENCHAPE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	33
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO EXTERIOR CON GRANITO TIPO 1 SEGÙN DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE NIVLACIÒN, FUNDIDA Y PULIMIENTO)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	35
	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 06610100-1 O EQUIVALENTE. (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS Y SILICONA)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	46
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE DESAGUE LAVAMANOS  PLASTICO SIN REBOCE - SIFON BOTELLAS (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	47
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO  DE ARBOL DE ENTRADA AZUL Y BLANCO PARA SANITARIOS ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP ATLAS 26 CM (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	48
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO  DE  LLAVE ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	49
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO LLAVE  DE PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA BOLA LISA 1/2 PULGADA (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DB 3". PARA DESAGUE DE AGUAS NEGRAS DE DUCHAS Y SANITARIOS 
	M
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA) (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, ACCESORIOS Y MATERIAL REQUERIDO)
	M
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	69
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	71
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT Nº10 O EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO DE FIJACIÓN)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METÁLICA ONDULADA, FABRICADA EN ZINC (INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, GANCHOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	73
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE TEJA MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	77
	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	78
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES)
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	84
	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	85
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUALLUVIAS EN PVC DE 3" (INCLUYE MATERIALES)
	M
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	92
	MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA (INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	94
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE SOBREPONER PARA INTERIORES SUMINISTRO PANEL LED 60X60 CM SIN BORDES, ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO RASO O SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y POLARIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES.
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	95
	MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 5*3 m)  (INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). INCLUYE MATERIALES
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	96
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	102
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EJES, GUÍAS Y MECANISMOS, AJUSTE DE PERFILERÍA LATERAL, ALINEACIÓN DEL PAÑO METÁLICO, CORRECCIÓN DE ATASCOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y POSTERIOR PINTURA DE ACABADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	103
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES POR DESGASTE OXIDO, REEMPLAZO DE HERRAJES O ELEMENTOS DETERIORADOS, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PINTURA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	104
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 2,9 M, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE BISAGRAS ABRE Y CIERRE AUTOMÁTICO, CAMBIO DEL SISTEMA CILÍNDRICO DE CIERRE AUTOMÁTICO, VERIFICACIÓN DE RIELES, GUÍAS Y TOPES, CORRECCIÓN DE DESAJUSTES, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CERRADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	105
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS METÁLICAS, VIDRIO Y/O DE MADERA, INTERIORES, QUE INCLUYE RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD CILÍNDRICA AJUSTE DE MECANISMOS, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y PESTILLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	106
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA, QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 71 × 171CM, ESPESOR 3 MM PERFILERÍA Y ACCESORIOS, AJUSTE Y REPARACIÓN DE COMPONENTES, CORRECCIÓN DE DESALINEACIONES O DETERIOROS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, LIMPIEZA TÉCNICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	M²
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%

	107
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA EN ACRÍLICO DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y GUÍAS, CAMBIO DE PERFILES EN ALUMINIO MINIMO1,0 MM, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES O SELLOS AJUSTE DE MANIJAS Y MECANISMOS DE CIERRE, VERIFICACIÓN DE RIELES SUPERIORES E INFERIORES
	UND
	$ 0,00
	0,00%
	100,00%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	17
	SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 34.970.000,00
	11,41%
	11,41%

	44
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 25.530.000,00
	8,33%
	19,74%

	37
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
	M²
	$ 21.560.000,00
	7,03%
	26,77%

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	$ 16.660.000,00
	5,44%
	32,21%

	88
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 14.400.000,00
	4,70%
	36,91%

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 13.580.000,00
	4,43%
	41,34%

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 12.000.000,00
	3,92%
	45,25%

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO  (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES)
	M²
	$ 11.400.000,00
	3,72%
	48,97%

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 10.080.000,00
	3,29%
	52,26%

	38
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO
	M²
	$ 9.240.000,00
	3,01%
	55,28%

	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.190.000,00
	2,67%
	57,95%

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.050.000,00
	2,63%
	60,58%

	68
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (MATERIALES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)
	M
	$ 7.420.000,00
	2,42%
	63,00%

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 6.720.000,00
	2,19%
	65,19%

	3
	SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 6.076.000,00
	1,98%
	67,17%

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA)
	M²
	$ 6.000.000,00
	1,96%
	69,13%

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION)
	M²
	$ 5.980.000,00
	1,95%
	71,08%

	39
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DEMOLICIONES CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL
	M²
	$ 5.544.000,00
	1,81%
	72,89%

	80
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA)
	M²
	$ 5.400.000,00
	1,76%
	74,65%

	66
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 5.355.000,00
	1,75%
	76,40%

	87
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	78,09%

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	79,79%





7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Promedio obtenido: 3,63%

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO
	PROMEDIO
	BIEN RELEVANTE

	17
	SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 34.970.000,00
	11,41%
	11,41%
	3,63%
	✅ SÍ

	44
	SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 25.530.000,00
	8,33%
	19,74%
	
	✅ SÍ

	37
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO.
	M²
	$ 21.560.000,00
	7,03%
	26,77%
	
	✅ SÍ

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)
	M²
	$ 16.660.000,00
	5,44%
	32,21%
	
	✅ SÍ

	88
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 14.400.000,00
	4,70%
	36,91%
	
	✅ SÍ

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
	M²
	$ 13.580.000,00
	4,43%
	41,34%
	
	✅ SÍ

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO)
	M²
	$ 12.000.000,00
	3,92%
	45,25%
	
	✅ SÍ

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO  (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES)
	M²
	$ 11.400.000,00
	3,72%
	48,97%
	
	✅ SÍ

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UND
	$ 10.080.000,00
	3,29%
	52,26%
	
	❌ No

	38
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO
	M²
	$ 9.240.000,00
	3,01%
	55,28%
	
	❌ No

	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.190.000,00
	2,67%
	57,95%
	
	❌ No

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES)
	M²
	$ 8.050.000,00
	2,63%
	60,58%
	
	❌ No

	68
	SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (MATERIALES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)
	M
	$ 7.420.000,00
	2,42%
	63,00%
	
	❌ No

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	UND
	$ 6.720.000,00
	2,19%
	65,19%
	
	❌ No

	3
	SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)
	M²
	$ 6.076.000,00
	1,98%
	67,17%
	
	❌ No

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA)
	M²
	$ 6.000.000,00
	1,96%
	69,13%
	
	❌ No

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION)
	M²
	$ 5.980.000,00
	1,95%
	71,08%
	
	❌ No

	39
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DEMOLICIONES CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL
	M²
	$ 5.544.000,00
	1,81%
	72,89%
	
	❌ No

	80
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA)
	M²
	$ 5.400.000,00
	1,76%
	74,65%
	
	❌ No

	66
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)
	M²
	$ 5.355.000,00
	1,75%
	76,40%
	
	❌ No

	87
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	78,09%
	
	❌ No

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN)
	M
	$ 5.200.000,00
	1,70%
	79,79%
	
	❌ No




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

ítems 17: SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)

	Campo
	Resultado

	Ítem
	17

	Bien relevante
	Estuco plástico

	Registro RPBN
	Sí

	Productor nacional
	CORLANC S.A.S.

	Partida arancelaria
	3214101000

	Nombre técnico
	TEXPLACA ACABADO ENLUCIDO ESTUCO PLÁSTICO

	Nombre comercial
	TEXPLACA

	Radicado
	202511060147340

	Fecha de vencimiento
	14/11/2026



Ítem 44: SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES):

· No se identificó correspondencia específica en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN para la cerámica requerida para el enchape de pared de baños, conforme a las búsquedas efectuadas. En consecuencia, no se identificó producción nacional registrada que pueda ser asociada específicamente con el bien relevante del ítem 44. 

Ítem 37: MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO.

· No se identificó correspondencia específica en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN para el porcelanato requerido para piso de tráfico pesado de 25 × 25 cm. Si bien se identificaron registros asociados a la subpartida 690722, estos no corresponden técnicamente al gres porcelánico requerido, por lo cual no se consideran producción nacional del bien relevante del ítem.

Ítem 9:  SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS)

· En la consulta realizada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN, mediante búsquedas relacionadas con PVC, cielo, lámina de PVC, lámina PVC, panel PVC y revestimiento PVC, no se identificó un registro que corresponda específicamente al cielo raso en PVC requerido para el Ítem 9, con las características de lámina, dimensiones y aplicación señaladas. En consecuencia, no se identificó producción nacional registrada que pueda asociarse específicamente con el bien relevante.

Ítem 88:  MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA).

	Campo
	Resultado

	Ítem
	88

	Bien relevante
	Canales de aguas lluvias de 4" y sus componentes

	Registro RPBN
	Sí

	Productor nacional
	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.

	Partida arancelaria
	3925900000

	Nombre técnico
	Accesorio canal Amazonas y Raingo (Unión, Unión Esquina, y …)

	Nombre comercial
	Canal Amazonas y Raingo

	Radicado
	202508210143471

	Fecha de vencimiento
	01/09/2026

	Aplicación del producto
	Conducción de aguas lluvias

	Correspondencia
	Sí

	Resultado
	Se identificó producción nacional relacionada con el bien requerido



Ítem 74:  SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)

· Se identificó producción nacional registrada para algunos de los componentes asociados al Ítem 74, particularmente tejas y elementos para conducción de aguas lluvias. No obstante, no se identificó registro para el componente de teja de policarbonato, por lo que no se acredita producción nacional registrada para la totalidad de los bienes que conforman el ítem.

	Campo
	Resultado

	Ítem
	74

	Bien relevante
	Cubierta – tejas, caballetes, flanches, canales y teja de policarbonato

	Registro RPBN
	Sí, para algunos componentes

	Productor nacional identificado
	TECNOLOGÍA EN CUBRIMIENTO S.A. / MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.

	Partida arancelaria
	6811810000 / 3925900000

	Nombre técnico
	Teja caballete a base de fibrocemento; teja ondulada a base de fibrocemento; teja Caraboya; teja Castellana; teja Lima / Accesorio canal Amazonas y Raingo; Tubería canal Amazonas y Raingo

	Nombre comercial
	No se identifica de manera uniforme en la consulta

	Radicado
	Registros consultados para los componentes de teja y canal

	Fecha de vencimiento
	Tejas: 29/10/2026; canales: según registro consultado

	Policarbonato
	No se identificaron registros

	Resultado
	Producción nacional identificada para algunos componentes, no para la totalidad del bien requerido



Ítem 11:  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO):

· En la consulta efectuada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN, se identificaron registros de baldosas y placas cerámicas; sin embargo, no se estableció correspondencia específica con la cerámica para pared tipo Pompeii de 30,5 × 20,3 cm, tipo Alfa o equivalente, requerida en el Ítem 11. En consecuencia, no se identificó producción nacional registrada que pueda asociarse específicamente con el bien relevante requerido.

Ítem 76:  SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO  (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES).
Resultado: Consultado el Registro de Productores de Bienes Nacionales (RPBN), se identificó registro vigente para la subpartida 7210610000, correspondiente al producto denominado ‘Lámina ondulada metalunizada sin alear’, registrado por ACESCO COLOMBIA S.A.S. No obstante, las características técnicas del producto registrado no corresponden al bien relevante identificado en el ítem 76, denominado ‘teja termoacústica’, toda vez que el registro señala un ancho total entre 790 mm y 830 mm, mientras que el bien requerido presenta un ancho total de 880 mm, y no se evidencia en el registro la característica termoacústica. En consecuencia, no se identifica correspondencia entre el bien requerido y el bien registrado en el RPBN
CONCLUSION
	Ítem
	Bien relevante
	¿Hace parte de la producción nacional?

	17
	Estuco plástico
	SÍ

	44
	Cerámica para enchape de pared
	NO

	37
	Porcelanato para piso, tráfico pesado 25 × 25 cm
	NO

	9
	Cielo raso en PVC
	NO

	88
	Canales de aguas lluvias de 4"
	SÍ

	74
	Cubierta: tejas, caballetes, flanches, canales y teja de policarbonato
	PARCIALMENTE

	11
	Cerámica para pared Pompeii 30,5 × 20,3 cm
	NO

	76
	Teja termoacústica, ancho total 0,88 m, espesor del acero 0,35 mm
	NO



Nota: Para los Ítems 17 y 88 se identificó producción nacional registrada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales (RPBN), relacionada con los bienes requeridos. Para el Ítem 74 se identificó producción nacional para algunos de sus componentes (tejas, caballetes y elementos de canal), pero no se identificó registro correspondiente a la teja de policarbonato, por lo que se clasifica como producción nacional parcial. Para los Ítems 44, 37, 9 y 11 no se identificó correspondencia específica en el RPBN con las características de los bienes requeridos. Para el Ítem 76 se efectuaron consultas en el RPBN por nombre técnico y por subpartida arancelaria, identificándose un registro vigente para la subpartida 7210610000, correspondiente a “Lámina ondulada metalunizada sin alear”, registrada por ACESCO COLOMBIA S.A.S.; sin embargo, al comparar las características técnicas registradas con las del bien requerido, no se evidenció correspondencia específica, particularmente frente al ancho total y a la condición termoacústica del producto, por lo que se clasifica como NO.
	Ítem
	Bien relevante
	¿Hace parte de la producción nacional?

	17
	Estuco plástico
	SÍ

	88
	Canales de aguas lluvias de 4"
	SÍ



Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
image2.png
particpacion (29 =y, (AP

=

)x 100
valor total




image3.png
porcenta
. i
vje acumulado; = me

2 icipacion (%);




