MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MÍNIMA CUANTÍA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Mantenimiento a todo costo consistente en: desmonte de canal y bajantes metálicos existentes ubicados en las instalaciones, incluyendo desmontaje, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, retiro y disposición final de los materiales resultantes, dejando el área limpia y en condiciones adecuadas.
	M

	2
	Mantenimiento a todo costo consistente en: suministro e instalación de canal metálica tipo U en lámina calibre 18, dimensiones 33 x 20 x 33 cm, con una longitud total de 110 metros lineales alrededor de la bodega. El alcance incluye fabricación, transporte, mano de obra, montaje, fijaciones, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Aplicación de pintura anticorrosiva tipo tres en uno color verde mate oscuro en todas las superficies exteriores de la canal. En las superficies interiores se aplicará impermeabilizante color negro para protección y prolongación de la vida útil del sistema. Todas las uniones, empalmes y puntos de conexión deberán sellarse mediante sellador impermeabilizante de alta adherencia, garantizando la estanqueidad del sistema y evitando cualquier tipo de fuga, filtración o goteo, incluyendo las conexiones con los bajantes. El trabajo deberá entregarse completamente terminado, probado y en óptimas condiciones de funcionamiento
	M

	3
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) bajantes de aguas lluvias (A.LL.) en tubería PVC de 4” pulgadas de diámetro, incluyendo todos los accesorios, acoples, soportes, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Los bajantes deberán fijarse a la pared mediante abrazaderas metálicas de alta resistencia, debidamente aseguradas con sus respectivos chazos y elementos de anclaje. Una vez instalados, se aplicará pintura de aceite para exteriores en un tono igual o similar al de la fachada existente, garantizando una adecuada protección y uniformidad estética. El trabajo incluye pruebas de funcionamiento, ajustes finales y entrega del sistema completamente instalado, alineado, asegurado y en óptimas condiciones de operación. 
	M

	4
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) tragantes tipo cúpula de 4 pulgadas material aluminio, para el sistema de drenaje de aguas lluvias, incluyendo suministro de materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Los tragantes deberán quedar debidamente fijados y alineados, garantizando la adecuada captación y evacuación de aguas lluvias, así como la protección de las bajantes contra la obstrucción por hojas, ramas, residuos u otros materiales que puedan afectar el flujo normal del sistema. La actividad incluye instalación, pruebas de funcionamiento y entrega en óptimas condiciones de operación.
	Und

	5
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Retiro de las tejas y caballetes existentes ubicados en las instalaciones del batallón, incluyendo desmontaje, descenso controlado de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, cargue, transporte, retiro y disposición final de los elementos desmontados y residuos generados. La actividad deberá ejecutarse tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger la infraestructura existente y al personal involucrado. El área intervenida deberá entregarse limpia, libre de escombros y en condiciones adecuadas para la posterior instalación de la nueva cubierta.
	M²

	6
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de cubierta en teja arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. Las tejas deberán instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, con el fin de evitar filtraciones e infiltraciones de agua. Asimismo, los traslapes deberán quedar apoyados directamente sobre los elementos de soporte de la estructura, garantizando un adecuado anclaje, estabilidad y resistencia de la cubierta. La teja deberá contar con acabado exterior color verde y acabado interior (cara inferior) color blanco, proporcionando protección, durabilidad y mejores condiciones de iluminación al interior de la edificación. La actividad incluye alineación, nivelación, fijación completa de la cubierta, sellado de puntos críticos cuando sea necesario, verificación de estanqueidad y entrega de la instalación totalmente terminada y en óptimas condiciones de funcionamiento. 
	M²

	7
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de caballete lamina arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. El caballete deberá instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, garantizando la adecuada impermeabilidad y evitando filtraciones o infiltraciones de agua en la cubierta. Asimismo, deberá quedar debidamente fijado a la estructura y alineado con la pendiente del techo para asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento. El acabado del caballete será color verde en la cara superior (exterior) y color blanco en la cara inferior (interior), en concordancia con el acabado de la cubierta instalada. La actividad incluye suministro, instalación, ajuste, fijación, sellado de uniones cuando sea necesario y entrega completamente terminada, garantizando la estanqueidad y correcto desempeño del sistema de cubierta.
	M



2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	1
	Mantenimiento a todo costo consistente en: desmonte de canal y bajantes metálicos existentes ubicados en las instalaciones, incluyendo desmontaje, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, retiro y disposición final de los materiales resultantes, dejando el área limpia y en condiciones adecuadas.
	M
	$ 25.000,00
	110
	$ 2.750.000,00

	2
	Mantenimiento a todo costo consistente en: suministro e instalación de canal metálica tipo U en lámina calibre 18, dimensiones 33 x 20 x 33 cm, con una longitud total de 110 metros lineales alrededor de la bodega. El alcance incluye fabricación, transporte, mano de obra, montaje, fijaciones, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Aplicación de pintura anticorrosiva tipo tres en uno color verde mate oscuro en todas las superficies exteriores de la canal. En las superficies interiores se aplicará impermeabilizante color negro para protección y prolongación de la vida útil del sistema. Todas las uniones, empalmes y puntos de conexión deberán sellarse mediante sellador impermeabilizante de alta adherencia, garantizando la estanqueidad del sistema y evitando cualquier tipo de fuga, filtración o goteo, incluyendo las conexiones con los bajantes. El trabajo deberá entregarse completamente terminado, probado y en óptimas condiciones de funcionamiento
	M
	$ 120.000,00
	110
	$ 13.200.000,00

	3
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) bajantes de aguas lluvias (A.LL.) en tubería PVC de 4” pulgadas de diámetro, incluyendo todos los accesorios, acoples, soportes, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Los bajantes deberán fijarse a la pared mediante abrazaderas metálicas de alta resistencia, debidamente aseguradas con sus respectivos chazos y elementos de anclaje. Una vez instalados, se aplicará pintura de aceite para exteriores en un tono igual o similar al de la fachada existente, garantizando una adecuada protección y uniformidad estética. El trabajo incluye pruebas de funcionamiento, ajustes finales y entrega del sistema completamente instalado, alineado, asegurado y en óptimas condiciones de operación. 
	M
	$ 38.000,00
	40
	$ 1.520.000,00

	4
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) tragantes tipo cúpula de 4 pulgadas material aluminio, para el sistema de drenaje de aguas lluvias, incluyendo suministro de materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Los tragantes deberán quedar debidamente fijados y alineados, garantizando la adecuada captación y evacuación de aguas lluvias, así como la protección de las bajantes contra la obstrucción por hojas, ramas, residuos u otros materiales que puedan afectar el flujo normal del sistema. La actividad incluye instalación, pruebas de funcionamiento y entrega en óptimas condiciones de operación.
	Und
	$ 240.000,00
	8
	$ 1.920.000,00

	5
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Retiro de las tejas y caballetes existentes ubicados en las instalaciones del batallón, incluyendo desmontaje, descenso controlado de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, cargue, transporte, retiro y disposición final de los elementos desmontados y residuos generados. La actividad deberá ejecutarse tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger la infraestructura existente y al personal involucrado. El área intervenida deberá entregarse limpia, libre de escombros y en condiciones adecuadas para la posterior instalación de la nueva cubierta.
	M²
	$ 33.000,00
	223,85
	$ 7.387.050,00

	6
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de cubierta en teja arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. Las tejas deberán instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, con el fin de evitar filtraciones e infiltraciones de agua. Asimismo, los traslapes deberán quedar apoyados directamente sobre los elementos de soporte de la estructura, garantizando un adecuado anclaje, estabilidad y resistencia de la cubierta. La teja deberá contar con acabado exterior color verde y acabado interior (cara inferior) color blanco, proporcionando protección, durabilidad y mejores condiciones de iluminación al interior de la edificación. La actividad incluye alineación, nivelación, fijación completa de la cubierta, sellado de puntos críticos cuando sea necesario, verificación de estanqueidad y entrega de la instalación totalmente terminada y en óptimas condiciones de funcionamiento. 
	M²
	$ 135.000,00
	223,85
	$ 30.219.750,00

	7
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de caballete lamina arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. El caballete deberá instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, garantizando la adecuada impermeabilidad y evitando filtraciones o infiltraciones de agua en la cubierta. Asimismo, deberá quedar debidamente fijado a la estructura y alineado con la pendiente del techo para asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento. El acabado del caballete será color verde en la cara superior (exterior) y color blanco en la cara inferior (interior), en concordancia con el acabado de la cubierta instalada. La actividad incluye suministro, instalación, ajuste, fijación, sellado de uniones cuando sea necesario y entrega completamente terminada, garantizando la estanqueidad y correcto desempeño del sistema de cubierta.
	M
	$ 80.000,00
	35,3
	$ 2.824.000,00



3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Valor Total: $ 59.820.800,00	

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACION

	1
	Mantenimiento a todo costo consistente en: desmonte de canal y bajantes metálicos existentes ubicados en las instalaciones, incluyendo desmontaje, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, retiro y disposición final de los materiales resultantes, dejando el área limpia y en condiciones adecuadas.
	M
	$ 2.750.000,00
	4,60%

	2
	Mantenimiento a todo costo consistente en: suministro e instalación de canal metálica tipo U en lámina calibre 18, dimensiones 33 x 20 x 33 cm, con una longitud total de 110 metros lineales alrededor de la bodega. El alcance incluye fabricación, transporte, mano de obra, montaje, fijaciones, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Aplicación de pintura anticorrosiva tipo tres en uno color verde mate oscuro en todas las superficies exteriores de la canal. En las superficies interiores se aplicará impermeabilizante color negro para protección y prolongación de la vida útil del sistema. Todas las uniones, empalmes y puntos de conexión deberán sellarse mediante sellador impermeabilizante de alta adherencia, garantizando la estanqueidad del sistema y evitando cualquier tipo de fuga, filtración o goteo, incluyendo las conexiones con los bajantes. El trabajo deberá entregarse completamente terminado, probado y en óptimas condiciones de funcionamiento
	M
	$ 13.200.000,00
	22,07%

	3
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) bajantes de aguas lluvias (A.LL.) en tubería PVC de 4” pulgadas de diámetro, incluyendo todos los accesorios, acoples, soportes, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Los bajantes deberán fijarse a la pared mediante abrazaderas metálicas de alta resistencia, debidamente aseguradas con sus respectivos chazos y elementos de anclaje. Una vez instalados, se aplicará pintura de aceite para exteriores en un tono igual o similar al de la fachada existente, garantizando una adecuada protección y uniformidad estética. El trabajo incluye pruebas de funcionamiento, ajustes finales y entrega del sistema completamente instalado, alineado, asegurado y en óptimas condiciones de operación. 
	M
	$ 1.520.000,00
	2,54%

	4
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) tragantes tipo cúpula de 4 pulgadas material aluminio, para el sistema de drenaje de aguas lluvias, incluyendo suministro de materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Los tragantes deberán quedar debidamente fijados y alineados, garantizando la adecuada captación y evacuación de aguas lluvias, así como la protección de las bajantes contra la obstrucción por hojas, ramas, residuos u otros materiales que puedan afectar el flujo normal del sistema. La actividad incluye instalación, pruebas de funcionamiento y entrega en óptimas condiciones de operación.
	Und
	$ 1.920.000,00
	3,21%

	5
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Retiro de las tejas y caballetes existentes ubicados en las instalaciones del batallón, incluyendo desmontaje, descenso controlado de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, cargue, transporte, retiro y disposición final de los elementos desmontados y residuos generados. La actividad deberá ejecutarse tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger la infraestructura existente y al personal involucrado. El área intervenida deberá entregarse limpia, libre de escombros y en condiciones adecuadas para la posterior instalación de la nueva cubierta.
	M²
	$ 7.387.050,00
	12,35%

	6
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de cubierta en teja arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. Las tejas deberán instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, con el fin de evitar filtraciones e infiltraciones de agua. Asimismo, los traslapes deberán quedar apoyados directamente sobre los elementos de soporte de la estructura, garantizando un adecuado anclaje, estabilidad y resistencia de la cubierta. La teja deberá contar con acabado exterior color verde y acabado interior (cara inferior) color blanco, proporcionando protección, durabilidad y mejores condiciones de iluminación al interior de la edificación. La actividad incluye alineación, nivelación, fijación completa de la cubierta, sellado de puntos críticos cuando sea necesario, verificación de estanqueidad y entrega de la instalación totalmente terminada y en óptimas condiciones de funcionamiento. 
	M²
	$ 30.219.750,00
	50,52%

	7
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de caballete lamina arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. El caballete deberá instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, garantizando la adecuada impermeabilidad y evitando filtraciones o infiltraciones de agua en la cubierta. Asimismo, deberá quedar debidamente fijado a la estructura y alineado con la pendiente del techo para asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento. El acabado del caballete será color verde en la cara superior (exterior) y color blanco en la cara inferior (interior), en concordancia con el acabado de la cubierta instalada. La actividad incluye suministro, instalación, ajuste, fijación, sellado de uniones cuando sea necesario y entrega completamente terminada, garantizando la estanqueidad y correcto desempeño del sistema de cubierta.
	M
	$ 2.824.000,00
	4,72%



5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.


	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	6
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de cubierta en teja arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. Las tejas deberán instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, con el fin de evitar filtraciones e infiltraciones de agua. Asimismo, los traslapes deberán quedar apoyados directamente sobre los elementos de soporte de la estructura, garantizando un adecuado anclaje, estabilidad y resistencia de la cubierta. La teja deberá contar con acabado exterior color verde y acabado interior (cara inferior) color blanco, proporcionando protección, durabilidad y mejores condiciones de iluminación al interior de la edificación. La actividad incluye alineación, nivelación, fijación completa de la cubierta, sellado de puntos críticos cuando sea necesario, verificación de estanqueidad y entrega de la instalación totalmente terminada y en óptimas condiciones de funcionamiento. 
	M²
	50,52%
	50,52%

	2
	Mantenimiento a todo costo consistente en: suministro e instalación de canal metálica tipo U en lámina calibre 18, dimensiones 33 x 20 x 33 cm, con una longitud total de 110 metros lineales alrededor de la bodega. El alcance incluye fabricación, transporte, mano de obra, montaje, fijaciones, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Aplicación de pintura anticorrosiva tipo tres en uno color verde mate oscuro en todas las superficies exteriores de la canal. En las superficies interiores se aplicará impermeabilizante color negro para protección y prolongación de la vida útil del sistema. Todas las uniones, empalmes y puntos de conexión deberán sellarse mediante sellador impermeabilizante de alta adherencia, garantizando la estanqueidad del sistema y evitando cualquier tipo de fuga, filtración o goteo, incluyendo las conexiones con los bajantes. El trabajo deberá entregarse completamente terminado, probado y en óptimas condiciones de funcionamiento
	M
	22,07%
	72,58%

	5
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Retiro de las tejas y caballetes existentes ubicados en las instalaciones del batallón, incluyendo desmontaje, descenso controlado de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, cargue, transporte, retiro y disposición final de los elementos desmontados y residuos generados. La actividad deberá ejecutarse tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger la infraestructura existente y al personal involucrado. El área intervenida deberá entregarse limpia, libre de escombros y en condiciones adecuadas para la posterior instalación de la nueva cubierta.
	M²
	12,35%
	84,93%

	7
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de caballete lamina arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. El caballete deberá instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, garantizando la adecuada impermeabilidad y evitando filtraciones o infiltraciones de agua en la cubierta. Asimismo, deberá quedar debidamente fijado a la estructura y alineado con la pendiente del techo para asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento. El acabado del caballete será color verde en la cara superior (exterior) y color blanco en la cara inferior (interior), en concordancia con el acabado de la cubierta instalada. La actividad incluye suministro, instalación, ajuste, fijación, sellado de uniones cuando sea necesario y entrega completamente terminada, garantizando la estanqueidad y correcto desempeño del sistema de cubierta.
	M
	4,72%
	89,65%

	1
	Mantenimiento a todo costo consistente en: desmonte de canal y bajantes metálicos existentes ubicados en las instalaciones, incluyendo desmontaje, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, retiro y disposición final de los materiales resultantes, dejando el área limpia y en condiciones adecuadas.
	M
	4,60%
	94,25%

	4
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) tragantes tipo cúpula de 4 pulgadas material aluminio, para el sistema de drenaje de aguas lluvias, incluyendo suministro de materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Los tragantes deberán quedar debidamente fijados y alineados, garantizando la adecuada captación y evacuación de aguas lluvias, así como la protección de las bajantes contra la obstrucción por hojas, ramas, residuos u otros materiales que puedan afectar el flujo normal del sistema. La actividad incluye instalación, pruebas de funcionamiento y entrega en óptimas condiciones de operación.
	Und
	3,21%
	97,46%

	3
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de ocho (8) bajantes de aguas lluvias (A.LL.) en tubería PVC de 4” pulgadas de diámetro, incluyendo todos los accesorios, acoples, soportes, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Los bajantes deberán fijarse a la pared mediante abrazaderas metálicas de alta resistencia, debidamente aseguradas con sus respectivos chazos y elementos de anclaje. Una vez instalados, se aplicará pintura de aceite para exteriores en un tono igual o similar al de la fachada existente, garantizando una adecuada protección y uniformidad estética. El trabajo incluye pruebas de funcionamiento, ajustes finales y entrega del sistema completamente instalado, alineado, asegurado y en óptimas condiciones de operación. 
	M
	2,54%
	100,00%



6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	% ACUMULADO

	6
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de cubierta en teja arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. Las tejas deberán instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, con el fin de evitar filtraciones e infiltraciones de agua. Asimismo, los traslapes deberán quedar apoyados directamente sobre los elementos de soporte de la estructura, garantizando un adecuado anclaje, estabilidad y resistencia de la cubierta. La teja deberá contar con acabado exterior color verde y acabado interior (cara inferior) color blanco, proporcionando protección, durabilidad y mejores condiciones de iluminación al interior de la edificación. La actividad incluye alineación, nivelación, fijación completa de la cubierta, sellado de puntos críticos cuando sea necesario, verificación de estanqueidad y entrega de la instalación totalmente terminada y en óptimas condiciones de funcionamiento. 
	M²
	50,52%

	2
	Mantenimiento a todo costo consistente en: suministro e instalación de canal metálica tipo U en lámina calibre 18, dimensiones 33 x 20 x 33 cm, con una longitud total de 110 metros lineales alrededor de la bodega. El alcance incluye fabricación, transporte, mano de obra, montaje, fijaciones, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Aplicación de pintura anticorrosiva tipo tres en uno color verde mate oscuro en todas las superficies exteriores de la canal. En las superficies interiores se aplicará impermeabilizante color negro para protección y prolongación de la vida útil del sistema. Todas las uniones, empalmes y puntos de conexión deberán sellarse mediante sellador impermeabilizante de alta adherencia, garantizando la estanqueidad del sistema y evitando cualquier tipo de fuga, filtración o goteo, incluyendo las conexiones con los bajantes. El trabajo deberá entregarse completamente terminado, probado y en óptimas condiciones de funcionamiento
	M
	72,58%



7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Promedio obtenido: 36,29%
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO
	PROMEDIO
	BIEN RELEVANTE

	6
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de cubierta en teja arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. Las tejas deberán instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, con el fin de evitar filtraciones e infiltraciones de agua. Asimismo, los traslapes deberán quedar apoyados directamente sobre los elementos de soporte de la estructura, garantizando un adecuado anclaje, estabilidad y resistencia de la cubierta. La teja deberá contar con acabado exterior color verde y acabado interior (cara inferior) color blanco, proporcionando protección, durabilidad y mejores condiciones de iluminación al interior de la edificación. La actividad incluye alineación, nivelación, fijación completa de la cubierta, sellado de puntos críticos cuando sea necesario, verificación de estanqueidad y entrega de la instalación totalmente terminada y en óptimas condiciones de funcionamiento. 
	M²
	50,52%
	50,52%
	36,29%
	SI



9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar la invitación que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en la invitación. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.


Ítem 6 o 1.2 del mmto de techo 

Nombre del insumo requerido: Cubierta en teja arquitectónica metálica 
Partida Arancelaria: 7308909000
Búsqueda Insumo o Bien: Teja
[image: ]
CONCLUSION
[bookmark: _GoBack]
Una vez realizada la consulta de los bienes relevantes solo se identificó un elemento en el registro de PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES el cual corresponde a:
“CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA METÁLICA” insumo necesario para realizar la actividad requerida en el ítem:
	6
	Mantenimiento a todo costo consistente en: Suministro e instalación a todo costo de cubierta en teja arquitectónica metálica calibre 28, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, elementos de fijación y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. Las tejas deberán instalarse con un traslape mínimo de veinte (20) centímetros entre piezas, con el fin de evitar filtraciones e infiltraciones de agua. Asimismo, los traslapes deberán quedar apoyados directamente sobre los elementos de soporte de la estructura, garantizando un adecuado anclaje, estabilidad y resistencia de la cubierta. La teja deberá contar con acabado exterior color verde y acabado interior (cara inferior) color blanco, proporcionando protección, durabilidad y mejores condiciones de iluminación al interior de la edificación. La actividad incluye alineación, nivelación, fijación completa de la cubierta, sellado de puntos críticos cuando sea necesario, verificación de estanqueidad y entrega de la instalación totalmente terminada y en óptimas condiciones de funcionamiento.


Partida Arancelaria: 7308909000
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