


ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

Adecuación y mejoramiento de baterías sanitarias
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto tiene como finalidad realizar la adecuación, mejoramiento y recuperación de las baterías sanitarias ubicadas en diferentes bloques de la institución educativa, con el propósito de garantizar espacios sanitarios funcionales, seguros, higiénicos y adecuados para el uso de la comunidad educativa.
Las actividades comprenden, entre otras, la ejecución de obras preliminares, localización y replanteo, demolición y retiro de elementos existentes, excavaciones y disposición de material sobrante; construcción de elementos en concreto y mampostería; adecuación e instalación de redes hidráulicas y sanitarias; ejecución de enchapes, pañetes y pintura; suministro e instalación de aparatos sanitarios, lavamanos, orinales y accesorios; instalación de elementos de carpintería metálica, puertas y ventanas; así como la ejecución de las redes eléctricas e iluminación requeridas para el adecuado funcionamiento de los espacios intervenidos.
La ejecución del proyecto deberá desarrollarse de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, estudios y documentos que hacen parte del proceso contractual, garantizando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
La obra comprende la intervención y adecuación de las baterías sanitarias de los bloques 1 y 2, el bloque de Educación Física y el bloque de Comercio de la institución educativa.

Las actividades principales a ejecutar incluyen:

1. Actividades preliminares: localización y replanteo, demolición de placas de piso y muros en mampostería, retiro de aparatos sanitarios y lavamanos, excavaciones, retiro y disposición de material sobrante y escarificación de enchapes existentes.
2. Concretos y mampostería: construcción de mesones en concreto reforzado con enchape, andenes en concreto, cajas de inspección y muros en ladrillo común, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas.
3. Redes hidráulicas y sanitarias: suministro e instalación de tuberías y accesorios para redes hidráulicas y sanitarias, puntos hidráulicos y sanitarios, redes de diferentes diámetros, válvulas de cierre y demás elementos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de las baterías sanitarias.
4. Enchapes, pañetes y acabados: ejecución de losas de concreto, enchapes de pisos y paredes, instalación de espejos, repellos o pañetes, impermeabilización cuando corresponda y aplicación de pintura.
5. Aparatos sanitarios: suministro e instalación de sanitarios institucionales, sanitario accesible para personas con movilidad reducida con sus respectivas barras de soporte, orinales, divisiones, lavamanos, griferías, válvulas y demás accesorios contemplados en el presupuesto de obra.
6. Carpintería metálica: suministro e instalación de ventanas y puertas para las baterías sanitarias, incluyendo los tratamientos de protección y acabados especificados.
7. Redes eléctricas e iluminación: suministro e instalación de luminarias LED antipolvo, salidas para interruptores y los elementos eléctricos y accesorios requeridos para la adecuada iluminación y funcionamiento de los espacios intervenidos.

La ejecución de las actividades deberá realizarse de acuerdo con las cantidades de obra, especificaciones técnicas y presupuesto establecidos por la entidad, incluyendo la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, retiro de sobrantes y demás elementos necesarios para la correcta y completa ejecución de la obra.


3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT.

	BATERIAS SANITARIAS BLOQUE 1 Y 2

	I
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Localización y replanteo pagado por M2
	M2
	113,9

	1,2
	Demolición de placa de piso 
	M3
	40,78

	1,3
	Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora.
	M3
	20,77

	1,4
	Retiro de sanitarios y lavamanos
	UND
	18

	1,5
	Excavación a mano sin clasificar profundidad menor a 2 m
	M3
	24,75

	1,6
	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.
	M3
	86,46

	1,7
	Escarificación de enchape pisos y paredes
	M2
	81

	 

	II
	CONCRETOS Y  MAPOSTERIA
	 
	 

	2,1
	Mesón 0.60 X 0.06 m. malla en acero 3/8 @ 0.17 m. en dos sentidos ccto de 3000 psi incluye enchape
	ML
	19

	2,2
	Andén en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21 Mpa (3000 PSI)
	M2
	64

	2,3
	Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo
	UND
	4

	2,4
	Muro en ladrillo común sencillo.
	M2
	194,33

	 

	III
	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	3,1
	Tubería pvc presión 1/2" rde 21, incluye accesorios, suministro e instalación red.
	Ml
	90

	3,2
	Punto hidráulico 1/2"
	UNIDAD
	43

	3,3
	Red sanitaria 2"
	ML
	40

	3,4
	Punto sanitario 2"
	UNIDAD
	26

	3,5
	Red sanitaria 4"
	ML
	100

	3,6
	Punto sanitario 4"
	UNIDAD
	28

	3,7
	Válvula de cierre 1/2". Incluye caja y accesorios.
	UNIDAD
	7

	3,8
	Red sanitaria 6"
	ML
	110

	 

	IV
	ENCHAPES y PAÑETES
	 
	 

	4,1
	Losa de concreto rígido, espesor 15cm, Mr=3.8 Mpa
	M2
	116,85

	4,2
	Enchape de piso
	M2
	116,85

	4,3
	Enchape de pared
	M2
	205,2

	4,4
	Espejo para baño pagado en m2
	M2
	27,6

	4,5
	Repello impermeabilizado allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4.
	M2 
	345,6

	4,6
	Pintura vinilo tipo 1 3 manos
	M2
	578,73

	 

	V
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 

	5,1
	Sanitario blanco tipo institucional, incluye suministro e instalación.
	UNIDAD
	14

	5,2
	Sanitario blanco tipo institucional para movilidad reducida incluye barras de soporte abatible, incluye suministro e instalación.
	UNIDAD
	1

	5,3
	Válvula 1/2 Regulación Plástica
	UNIDAD
	15

	5,4
	Orinal, incluye suministro e instalación.
	UNIDAD
	6

	5,5
	División para orinal
	M2
	2,4

	5,6
	Suministro e instalación de lavamanos línea blanca incluye accesorios y grifería
	UNIDAD
	19

	 

	VI
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 

	6,1
	Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, vidrio claro 4 mm
	M2
	6

	6,2
	Puerta para baños en lamina galvanizada, con anticorrosivo y esmalte
	M2
	31,12

	 

	VII
	REDES ELECTRICA E ILUMINACIÓN
	 
	 

	7,1
	Luminaria tipo led antipolvo 36 W. Incluye clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG
	UND
	18

	7,2
	Salida interruptor doble 15 AMP, incluye interruptor y accesorios 
	UND
	6

	 

	TOTAL COSTOS DIRECTOS BLOQUE 1-2

	 
	 
	 
	 

	BLOQUE DE EDUCACION FISICA

	I
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Localización y replanteo pagado por M2
	M2
	34,89

	1,2
	Demolición de placa de piso 
	M3
	34,89

	1,3
	Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora.
	M3
	7,92

	1,4
	Retiro de sanitarios y lavamanos
	UND
	14

	1,5
	Excavación a mano sin clasificar profundidad menor a 2 m
	M3
	5,78

	1,6
	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.
	M3
	48,68

	1,7
	Escarificación de enchape pisos y paredes
	M2
	48,02

	 

	II
	CONCRETOS Y  MAPOSTERIA
	 
	 

	2,1
	Meson 0.60 X 0.06 m. malla en acero 3/8 @ 0.17 m. en dos sentidos ccto de 3000 psi incluye enchape
	ML
	6,72

	2,2
	Muro en ladrillo común sencillo.
	M2
	21

	 

	III
	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	3,1
	Tubería pvc presión 1/2" rde 21, incluye regata, accesorios, suministro e instalación red.
	Ml
	23

	3,2
	Punto hidráulico 1/2"
	UNIDAD
	15

	3,3
	Red sanitaria 2"
	ML
	13

	3,4
	Punto sanitario 2"
	UNIDAD
	9

	3,5
	Red sanitaria 4"
	ML
	40,28

	3,6
	Punto sanitario 4"
	UNIDAD
	6

	3,7
	Válvula de cierre 1/2". Incluye caja y accesorios.
	UNIDAD
	2

	 

	IV
	ENCHAPES y PAÑETES
	 
	 

	4,1
	Losa de concreto rígido, espesor 15cm, Mr=3.8 Mpa
	M2
	34,89

	4,2
	Enchape de piso
	M2
	34,89

	4,3
	Enchape de pared
	M2
	46

	4,4
	Espejo para baño pegado en m2
	M2
	8,06

	4,5
	Pañete afinado 1:3 incluye  filos y dilataciones
	M2 
	134,69

	4,6
	Pintura vinilo tipo 1 3 manos
	M2
	184,69

	 

	V
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 

	5,1
	Sanitario blanco tipo institucional, incluye suministro e instalación.
	UNIDAD
	6

	5,2
	Válvula 1/2 Regulación Plástica
	UNIDAD
	6

	5,3
	Orinal, incluye suministro e instalación.
	UNIDAD
	2

	5,4
	División para orinal
	M2
	0,6

	5,5
	Suministro e instalación de lavamanos línea blanca incluye accesorios y grifería
	UNIDAD
	7

	 

	VI
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 

	6,1
	Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, vidrio claro 4 mm
	M2
	4

	6,2
	Puerta para baños en lámina galvanizada, con anticorrosivo y esmalte
	M2
	7,56

	 

	VII
	REDES ELECTRICA E ILUMINACIÓN
	 
	 

	7,1
	Luminaria tipo led antipolvo 36 W.  clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG
	UND
	4

	7,2
	Salida interruptor doble 15 AMP, incluye interruptor y accesorios 
	UND
	2

	 

	 

	BLOQUE DE COMERCIO

	I
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,1
	Localización y replanteo pagado por M2
	M2
	     23,00 

	1,2
	Demolición de placa de piso 
	M3
	       4,60 

	1,3
	Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora.
	M3
	       4,30 

	1,5
	Excavación a mano sin clasificar profundidad menor a 2 m
	M3
	     10,00 

	1,6
	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.
	M3
	     18,90 

	1,7
	Escarificación de enchape pisos y paredes
	M2
	     87,00 

	 

	II
	CONCRETOS Y  MAPOSTERIA
	 
	 

	2,1
	Mesón 0.60 X 0.06 m. malla en acero 3/8 @ 0.17 m. en dos sentidos ccto de 3000 psi incluye enchape
	ML
	       6,00 

	2,2
	Muro en ladrillo común sencillo.
	M2
	     25,00 

	 

	III
	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	3,1
	Tubería pvc presión 1/2" rde 21, incluye regata, accesorios, suministro e instalación red.
	Ml
	35

	3,2
	Punto hidráulico 1/2"
	UNIDAD
	11

	3,3
	Red sanitaria 2"
	ML
	7

	3,4
	Punto sanitario 2"
	UNIDAD
	8

	3,5
	Red sanitaria 4"
	ML
	11

	3,6
	Punto sanitario 4"
	UNIDAD
	5

	3,7
	Válvula de cierre 1/2". Incluye caja y accesorios.
	UNIDAD
	1

	SUBTOTAL CAPITULO

	IV
	ENCHAPES y PAÑETES
	 
	 

	4,1
	Losa de concreto rígido, espesor 15cm, Mr=3.8 Mpa
	M2
	23

	4,2
	Enchape de piso
	M2
	23

	4,3
	Enchape de pared
	M2
	67

	4,4
	Espejo para baño pegado en m2
	M2
	7

	4,5
	Pañete afinado 1:3 incluye  filos y dilataciones
	M2 
	67

	4,6
	Pintura vinilo tipo 1 3 manos
	M2
	80

	 

	V
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 

	5,1
	Sanitario blanco tipo institucional, incluye suministro e instalación.
	UNIDAD
	       5,00 

	5,2
	Válvula 1/2 Regulación Plástica
	UNIDAD
	       5,00 

	5,3
	Orinal, incluye suministro e instalación.
	UNIDAD
	       2,00 

	5,4
	División para  orinal
	M2
	1,35

	5,5
	Suministro e instalación de lavamanos línea blanca incluye accesorios y grifería
	UNIDAD
	       4,00 

	5,6
	Caja de inspección 0.7 X 0.7 X 0.7 m en mamposteria incluye tapa en concreto con refuerzo
	UNI
	1

	5,7
	llave de paso 1/2 "
	UNI
	2

	5,8
	Sifon
	UND
	       2,00 

	 

	VI
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 

	6,1
	Puerta para baños en lamina galvanizada, con anticorrosivo y esmalte
	M2
	       6,00 

	 

	VII
	REDES ELECTRICA E ILUMINACIÓN
	 
	 

	7,1
	Luminaria tipo led antipolvo 36 W.  clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG
	UND
	4

	7,2
	Salida interruptor doble 15 AMP, incluye interruptor y accesorios 
	UND
	2



La ejecución integral de estas actividades se encuentra directamente relacionada con el objetivo de la contratación, en cuanto permitirá mejorar las condiciones físicas y funcionales de los servicios sanitarios de la institución educativa, contribuyendo a disponer de espacios dignos, seguros, higiénicos y adecuados para la comunidad educativa.
Con la contratación se espera atender las necesidades identificadas en las áreas objeto de intervención, recuperar la funcionalidad de las baterías sanitarias y mejorar las condiciones de prestación de los servicios sanitarios, mediante una intervención que garantice la calidad y durabilidad de las obras ejecutadas.
En consecuencia, las actividades previstas responden de manera directa a la necesidad de la Entidad de contar con infraestructura sanitaria adecuada para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la institución, procurando condiciones apropiadas para estudiantes, docentes, personal administrativo y demás usuarios de las instalaciones.
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades es de 40 días calendario.  

5. FORMA DE PAGO
El valor del contrato será pagado por la Entidad al CONTRATISTA de la siguiente manera:
1. Anticipo: La Entidad entregará al CONTRATISTA, a título de anticipo, un valor equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales y contractuales establecidos para su desembolso y aprobación de las garantías correspondientes.
El anticipo será destinado exclusivamente a la ejecución del objeto contractual y deberá ser administrado e invertido de conformidad con las disposiciones legales aplicables y las instrucciones impartidas por la supervisión y/o interventoría.
2. Pagos mediante actas parciales: El SESENTA POR CIENTO (60%) restante, junto con la amortización del anticipo, será reconocido mediante actas parciales de obra, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción por la supervisión y/o interventoría.
En cada acta parcial se efectuará la amortización del anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la obra efectivamente ejecutada y reconocida en la respectiva acta, hasta alcanzar la amortización total del anticipo entregado.
Por lo anterior, el valor a pagar en cada acta parcial corresponderá al valor de la obra efectivamente ejecutada y recibida a satisfacción, menos el cuarenta por ciento (40%) correspondiente a la amortización del anticipo, además de los descuentos, retenciones, impuestos y demás deducciones a que haya lugar.
La amortización del anticipo se realizará de manera progresiva en las actas parciales, hasta que el valor total entregado por concepto de anticipo haya sido amortizado en su totalidad.
El último pago no podrá ser menor al 5%, el cual se efectuará previa suscripción del acta de recibo final de obra a satisfacción, una vez se verifique el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, la correcta ejecución de las obras, la entrega de los documentos requeridos y la amortización total del anticipo.
PARÁGRAFO: En ningún caso la entrega del anticipo se entenderá como un pago anticipado al CONTRATISTA, toda vez que corresponde a recursos destinados a financiar la ejecución del contrato y cuya amortización se efectuará progresivamente con cargo a las actas de obra ejecutada.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato.
El personal requerido es el siguiente:
[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación]
· Un (1) Director de obra 
· Un (1) Residente de obra 
· Un (1) SST 
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La Entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal f de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos 
	Experiencia

	DIRECTOR DE OBRA 
	Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional vigente
	Mínimo 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

	RESIDENTE DE OBRA 
	Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional vigente.
	Mínimo 1 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

	SST
	Profesional o especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 
	[bookmark: _GoBack]Mínimo 2 años de experiencia general en implementación de SG-SST en obra.



8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. 

9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]



