VIDEOBEAM
Resolución: WXGA (\(1280\times 800\)). Conectividad: HDBaseT, HDMI, VGA, RJ-45 y conexión inalámbrica Voltaje: Compatible con voltajes de \(100\) a \(240\) V AC Entrada de audio Stereo Mini: x 2 Tipo de láser: Láser Diode Vida útil de fuente de iluminación3: 20.000 horas (normal); 30.000 horas (extendido). Número de Pixeles:       1.024.000 pixeles (1280 x 800) x 3 Luminosidad en Color:      6.000 Lúmenes Luminosidad en Blanco:     6.000 Lúmenes Frecuencia de escaneo      Vertical:

PIZARRA
Pantallas interactivas de 75 pulgadas Resolución Nativa: 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles). Brillo (con vidrio de protección): 350 cd/m² (típico). Puertos de Entrada: HDMI (x3) RGB (x1) Audio In (x1) RS-232C In (x1) RJ45 (LAN) USB 2.0 (x3) y USB 3.0 (x3) Touch Out (USB 2.0, Tipo B) (x2) Puertos de Salida: HDMI (x1) Salida Óptica / Audio Out (x1) Hardware Adicional: Memoria Interna (RAM/Almacenamiento): 3GB RAM / 16GB eMMC Wi-Fi y Bluetooth: Integrados. Bocinas: Incorporadas (2 x 12W)
