
ANEXO Formato 2 PROPUESTA ECONOMICA
	ITEM

	BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

	1
	CABLE TS 5 MTS
	"-Conector 1: TS Macho de ¼
 -Conector 2: TS Macho de ¼
 -Longitud: 5 metros
 -Balanceado: NO
 
	Unidad
	
	
	

	2
	CABLE RCA A TRS 1/8
	"-Cantidad de conectores de entrada
 1
 Cantidad de conectores de salida
 2
 Conector de entrada
 Mini Plug 3.5
 Conector de salida
 RCA
 Largo del cable
 1,8 m
 

	Unidad
	
	
	

	3
	MULTITOMAS DE ENERGIA
	"-Dimensiones 25x3x4 cm
 -Material ABS
 -Peso del Producto 0.18 kg
 -Profundidad 3 cm
 -Amperaje 15A
 -Conexión 5-15P
 -Potencia 1800W
 -Voltaje tensión nominal 120 VAC
 -Beneficios Supresor de picos, interruptor tipo reset, protege sobre carga y corto circuito, espacio para conexión de 6 salidas.
 -Aplica para toma L 5-15R
 
	Unidad
	
	
	

	4
	CABINA ACTIVA DE SONIDO 15'' 1000W PEAK BI AMPLIFICADO
	"• Cabina activa de dos vías.
 • Woofer de 15”.
 • Driver de 1”.
 • 1000W MAX Bi-amplificado.
 • Amplificador clase D clase AB.
 • Respuesta en frecuencia 45 Hz – 20 kHz ±3 dB.
 • SPL Max 126dB PICO.
 • 2 Entradas híbridas de línea (XLR/TRS).
 • 1 Salidas XLR.
 • Ecualizador DSP de 2 bandas.
 • Display LCD, Bluetooth, manejo por medio de APP Turbocontrol.
 • Material de construcción Polipropileno moldeado por inyección.
 • Incluye cable de poder, manual.
 • 110v-120v~, 50/60hz.
 • Dimensiones 711 x 450 x 381 mm
 • Peso 22.4 kg.
 
	Unidad
	
	
	

	5
	CABINA ACTIVA DE SONIDO 15'' 4OOW RMS BI AMPLIFICADO BLUETOOTH
	"
 -Peso	1 kg
 -Dimensiones	55 × 52 × 80 cm
 -Alimentacion	· 110V/220V
 -Canales de entrada	1 ENTRADA XLR, Módulo USB/SD/BLUETOOTH.
 -Funciones adicionales	
 -Led indicador de clip Selector de line/mic
 -Potencia	 400W RMS Bi-amplificado (100W+300W)
 -Conectividad	 USB, BLUETOOTH
 -Tipo de amplificación	H + AB
 -Material	ABS
 -Ecualizador	Ecualizador 2 bandas
 -SPL Maximo	126 dB
 -Tamaño y tipos de parlantes	
 • Woofer de 15”.
 • Driver de 1.7”.
 -canales de salida	1 SALIDA XLR
 -Respuesta en frecuencia	50Hz-18kHz (±3 dB)
 -Longitud	55
 -Color	Negro
 - Accesorios incluidos	
 -Incluye manual de uso, Soporte para colocar como monitor de piso, 
-Cable de poder
 
	Unidad
	
	
	

	6
	SUBWOOFER DE SONIDO 18"
	"-Subwoofer activo
 -DSP de 96kHz con control de EQ y Crossover
 -Parlante de 18″ con bobina de 4″
 -Respuesta en frecuencia 36Hz-100Hz
 -SPL continuo 130dB, SPL pico 133dB
 -Amplificador clase D de 3000W
 -Construcción en madera
 -Dimensiones: 69,1 x 53,3 x 55,9 cm
 -Peso: 39,8 kg
 
	Unidad
	
	
	

	7
	PROCESADOR DE SONIDO
	"-Asistente de configuración 
AutoEQ™ optimizado
 -Supresión avanzada de retroalimentación
 -Control móvil (Android®, iOS®, Mac®, Windows®)
 -Compresión 
-Ecualizador gráfico
 -Entrada de ecualizador paramétrico de 8 bandas (ajustable al usar el AutoEQ)
 -Síntesis subarmónica
 -Crossover (compatible con sistemas de rango completo, de 2 vías y de 3 vías)
 -Salida de ecualizadores paramétricos de 8 bandas (utilizados para la sintonización de altavoces)
 -Limitación 
-Retrasos en la alineación del driver
 
	Unidad
	
	
	

	8
	CONSOLA MIXER 8 CANALES ANÁLOGA
	"-4 canales mono con EQ y Low Cut 
-4 canales estéreo
 -1 entrada de transmisión RCA estéreo
 -1 entrada USB estéreo  
-monitoreo a través de auriculares o salidas TRS de alta calidad. 
-El mezclador ofrece un audio nítido para una transmisión de alta calidad. 
-1procesador Klark Teknik FX con cien ajustes preestablecidos.
 
-Colores:	
 Negro
 
-Canales:	
 8 (4 mono 4 estero)
 
-Entradas:	
 4 entradas híbridas (xlr o línea). 4 entradas estéreo de línea.
 
-Salidas:	
 salida rca y TS stereo
 
-Bus:	
 2
 
-Auxiliares:	
 Si
 
-Efectos:	
 Klark Teknik
 
-Digital I/O	
 No
 
-Phantom Power:	
 48v
 
	Unidad
	
	
	

	9
	MICROFONO DE MANO ALÁMBRICO
	"-Peso 330 g
 -Patron Polar Cardioide
 -Respuesta de Frecuencia 50 a 15, 000 Hz
 -Impedancia de salida 300 Ω
 -Tipo Dinámico (bobina móvil)
 -Sensibilidad a 1 kHz, voltaje con circuito abierto –56, 0 dBV/Pa (1, 6 mV)
 -Conector Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho
 
	Unidad
	
	
	

	10
	MICROFONO DE MANO INALÁMBRICO
	"-Peso 	2 kg
 -Dimensiones 	46 × 33 × 10 cm
 -Rango de frecuencias portadoras	 512 – 542 mhz
 -Alcance	 91 metros
 -Respuesta de audiofrecuencia	 50 a 15, 000 hz
 - 4 bandas de 24mhz
 -Caja	 plástico ABS moldeado
 -Escaneo inteligente de frecuencias
 
	Unidad
	
	
	

	11
	MICROFONO DE DIADEMA
	"-Peso 3 kg
 -Dimensiones 10 × 38 × 46 cm
 -Rango de frecuencias portadoras 584 a 608 mhz
 -Alcance 91 m 
-Respuesta de audiofrecuencia 50 a 15, 000 hz
 -Emisor rango de ajuste de ganancia26 db
 -Emisor impedancia de entrada1 mω
 -Emisorsalida rf de transmisor 10 mw
 -Emisor dimensiones110 mm x 64 mm x 21 mm
 -Emisor peso75 g
 -Emisor cajaplástico abs moldeado
 -Duración de la pila hasta 14  horas (alcalina)
 -Receptor impedancia de salida 200 ω
 -Receptor  dimensiones 42 mm x 198 mm x 163 mm
 -Receptor  peso 998  g
 -Caja plástico abs moldeado, acero
	Unidad
	
	
	

	12
	CAJA DIRECTA PASIVA
	"-Entrada de 1/4 conector plug TS
 -Salida de conector plug de 1/4 con opción flat/filtro (ideal para conectar el instrumento a su amplificador o backline del músico)
 -Salida balanceada de conector XLR
 -Switch que permite eliminar ruido de tierra en la entrada y salida • (5) Switch atenuador de hasta 30dB en el nivel de entrada
 -FILTRO conmutable para guitarra (7,5 kHz, -3 dB).
 -Construcción en metal • Dimensiones: (3.5 x 9.5 x 12.8 cm)
 -Peso: 0,3 kg"
	Unidad
	
	
	

	13
	CONSOLA DMX DE ILUMINACION
	"-Peso 4 kg
 -Canales DMX	384
 -Entrada voltaje	9 VCD, 500 mA (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz)
 -Peso	3, 3 kg
 -Dimensiones	483 x 89 x 71 mm
 -Control DMX para 12 luces inteligentes hasta 32 canales cada uno. 
-30 bancos de 8 escenas, 240 escenas máximo. 
-384 canales de control DMX. 
-14 controles deslizables y joystick, es ideal para controlar aún los equipos más sofisticados. 
-6 secuencias de escenas programables con velocidad de reproducción y tiempo de transición variables.
 -Incluye control de estrobo, de disparo de máquina de humo, y compatibilidad MIDI.
 
	Unidad
	
	
	

	14
	INTERFAZ DMX + SOFTWARE
	"-Salidas DMX512 dobles aisladas
 -Conexión USB a PC o Mac
 -Alimentado por USB o conector de entrada
 -Se suministra con cable USB.
 -Se conecta mediante USB y proporciona dos interfaces DMX512 independientes.
 -Las dos salidas DMX están aisladas ópticamente del puerto USB para proteger su PC de posibles daños.
 -Es posible lograr una encuadre DMX de alta precisión con tramas completas de 512 bytes.
 -En condiciones normales de funcionamiento, la interfaz se alimenta a través del puerto USB.
 -Se incluye una toma de corriente independiente de 12 voltios para la conexión a puertos USB de baja potencia."
	Unidad
	
	
	

	15
	CABLE XLR DMX 3 PINES
	Distribuya señales digitales de datos DMX o AES / EBU (también conocido como AES3) de forma segura y confiable con este cable DMX de 3 clavijas de iluminación y AES / EBU de Monoprice!
 
-Este cable está diseñado para la transmisión precisa de audio digital y datos de control de iluminación DMX. Cuenta con un par trenzado de conductores 22AWG envueltos en un blindaje de doble capa compuesto de trenza de cobre y papel de aluminio. Las dos capas de blindaje se combinan para proporcionar una cobertura de blindaje del 100% para los conductores.
 
-El extremo de entrada del cable termina en un conector XLR macho de 3 pines, mientras que el extremo de salida termina en un conector XLR hembra de 3 pines. El cable tiene una impedancia nominal de 110-120 ohmios
 
- 6 metros de longitud
	Unidad
	
	
	

	16
	CAMARA DE HUMO
	"-Peso	7 kg
 -Dimensiones	49 × 30 × 24 cm
 -Canales dmx	1
 -Tiempo de calentamiento	3 minutos
 -Tiempo de recalentamiento	20 segundos
 -Volumen de salida	30000 cfm
 -Consumo de fluido	48.6 ml"
	Unidad
	
	
	

	17
	LUZ PAR LED
	"-Fuente de luz: 18 LEDs 6 en 1 en Colores (Rojo, verde, azul, blanco, ambar y ultravioleta)
 -Tiempo de vida: 50.000 Horas
 -Potencia: 200w
 -Modo de Control: Automatico / Audioritmico / DMX / Maestro – Esclavo
 -Canales DMX: 11
 -Tamaño: 29 x 29 x 20 Cm
 -Peso: 3 Kg
 -Piezas: 6 piezas
 -Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras
 
	Unidad
	
	
	

	18
	LUZ FRESNEL COB LED DMX
	"-Fuente de luz: 1x200w COB LED WW
 -Control: DMX / Auto / Maestro – Esclavo
 -Canales DMX: 4/2/1
 -Fuente de Alimentación: 100-240V / 50-60Hz
 -Peso: 8.5kg
 -Tamaño: 33.5*20.5*26cm
 -Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras"
	Unidad
	
	
	

	19
	LUZ FRESNEL CONECTOR TWISLOCK HALÓGENA
	"FÍSICO
 
Con conector Twistlock
 Construcción robusta de aluminio fundido a presión.
 Cómodo mando de ajuste de zoom de tamaño completo
 El exclusivo casquillo HPL Quick eXchange permite cambiar las lámparas fácilmente.
 Soporte de horquilla deslizante para punto de equilibrio variable
 Ranuras para accesorios totalmente cerradas para evitar fugas de luz.
 Listado por UL y cUL
 
ELÉCTRICO
 
100V-240V, 50/60Hz
 Cables de tres conductores de 91 cm (36 pulgadas) de alta temperatura con revestimiento exterior de fibra de vidrio.
 
Apertura de 7”/175 mm
 Rango de zoom
 Ángulo del haz de 9° a 52°
 Ángulo de campo de 20° a 65°
 Sistema óptico Fresnel auténtico para un buen rendimiento en la conformación del haz tipo visera.
 Reflector de vidrio con recubrimiento dicroico optimizado para el rendimiento de HPL
 LÁMPARA
 
HPL: filamento compacto de tungsteno contenido en una envoltura de vidrio de cuarzo rellena de kriptón/xenón (consulte la tabla para ver los tipos de lámparas adecuados).
 Utiliza la misma lámpara que todas las luminarias Source Four para el inventario común.
 750 W máximo
 La geometría patentada del filamento permite una captación y transmisión de luz extremadamente eficientes.
 Base de lámpara con disipador de calor de aluminio fundido a presión integrado
 
-Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras"
	Unidad
	
	
	

	20
	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO

	"Sistema de auriculares inalámbricos de intercomunicación dúplex completo:
 Color	Negro
 Colocación en oído	Por encima de la oreja
 Factor de forma	Por Arriba de la Oreja
 Impedancia	32 Ohmios
 
-Disponible para configurar cualquier control remoto como maestro o construir 2 grupos independientes sin el HUB.  Los auriculares de intercomunicación inalámbricos permiten que hasta 5 personas hablen al mismo tiempo.
 
-La primera frecuencia de 2.4GHz para una comunicación estable de hasta 350M/1148 pies (LOS)】Respuesta de conexión rápida, sin necesidad de caminar largas distancias para volver a conectarse. 

-Diseño de bajo consumo que dura hasta 24H para comunicación de equipo durante todo el día】El diseño único de bajo consumo y la batería es reemplazable (incluida). 
Posee función de fuente de alimentación tipo C mejora eficazmente el tiempo de funcionamiento, y no necesita cargarse durante mucho tiempo o reemplazar la batería.
 
-Puerto de 3.5mm Exclusivo Soporta Monitoreo en Tiempo Real】 Perfecto para el personal de control de campo que supervisa el proceso de disparo, atendiendo a las necesidades de comandantes, directores, supervisores y más en un set.
 

	Unidad
	
	
	

	21
	CABEZA MOVIL TIPO SPOT
	"-Display táctil.
 -230 watts.
 -Bombilla 7R osram, temperatura 8000k.
 -Vida útil de bombilla 2000 horas.
 -Angulo beam 3,8°.
 -Modo: automático/ audio rítmico/ DMX/ maestro – esclavo.
 -Número de canales DMX: 16/20. 
-1 prisma de 8 caras. 
-1 disco de 14 colores + blanco. 
-1 disco de gobos de 17 figuras + blanco. 
-1 Dimmer electrónico 0-100%. 
-Abastecimiento de energía: 100v – 240v AC 50/60Hz. 
-Dimensiones del producto: 17×22,8×29,7 cm. 
-Dimensiones de empaque: 45,5 x 3 x 55 cm. 
-Ángulo de movimiento: X 540° Y 270° 
-Peso del producto: 17.5 Kg. 
-Peso con empaque: 20 Kg.
 -Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras"
	Unidad
	
	
	

	22
	CABLE XLR DMX 5 PINES
	Tipo DMX CABLE
 Modelo DMX5P5FT
	Unidad
	
	
	

	23
	CONVERTIDOR DMX 5 PINES MACHO A 3 PINES HEMBRA
	Convertidor XLR Hembra 3 PINES a XLR Macho 5 Pines Especial para Iluminacion (DMX) 
-Adaptador compacto XLR de 3 a 5 polos para aplicaciones de iluminación (DMX)
 -Resolver problemas de interconexión del estándar DMX antiguo (3 polos) y nuevo (5 polos)
 -Aspecto profesional y diseño compacto que ahorra espacio, basado en la serie XX
 -Robusta carcasa fundida a presión para una mejor confiabilidad 
	Unidad
	
	
	

	24
	CABEZA MOVIL TIPO WASH
	"- ""7 Led * 8 Watts RGBW (4 en 1)
 - Modo: automático/ audiorítmico/ DMX/ master – slave
 - 9/ 16 Canales DMX
 - Pan 540°, tilt 270°
 - Medidas 176.3 x 180 x 245 mm
 - Peso 3.0 kg""
 -Incluye Clamp para montaje en barra o estructuras"
	Unidad
	
	
	

	25
	CONVERTIDOR DMX 3 PINES MACHO A 5 PINES HEMBRA
	"-Adaptador compacto XLR de 3 a 5 pines para aplicaciones de iluminación (DMX).
 
	Unidad
	
	
	

	26
	CONSOLA MIXER 32 CANALES DIGITAL + STAGE BOX + CABLE CAT 5E
	"-Tipo:	Mezclador digital
 -Canales:	40
 -Entradas - Preamplificadores de micrófono:	16 x XLR
 -Poder fantasma:	16 canales
 -Salidas - Principal:	8 x XLR, 2 x 1/4"" TRS (monitor)
 -Salidas - Digitales:	1 x XLR (AES)
 -E/S de envío/retorno:	1 x Doble RCA estéreo (entrada auxiliar), 6 x 1/4"" TRS (entrada auxiliar), 1 x Doble RCA estéreo --(salida auxiliar), 6 x 1/4"" TRS (salida auxiliar)
 -Autobuses/Grupos:	25 en total (16 x bus, LCR principal, 6 x matriz)
 -Insertos:	Sí
 -Comentarios:	1 x XLR
 -Entrada/salida MIDI:	Entrada/Salida
 -Entrada/Salida de datos:	1 x Ultranet, 2 x AES50, 1 x Ethernet
 -Auriculares:	2 conectores TRS de 1/4"" (estéreo)
 -USB:	2 x Tipo B, 1 x Tipo A
 -Conectividad informática:	USB
 -Ranuras de expansión de E/S:	1 ranura (interfaz de audio USB de 32 canales)
 -Desvanecedores:	17 x 100 mm (motorizado)
 -Resolución A/D:	24 bits/48 kHz
 -Bandas de ecualización:	Ecualizador de 4 bandas (canal), ecualizador de 6 bandas (bus de mezcla)
 -Efectos:	Sí
 -Procesamiento de señales:	Puerta, compresor
 -Características:	1 x 4 pines (lámpara)
 -Control DAW:	Sí
 -Pantalla:	Pantalla TFT a color de 7"" (principal), LCD con retroiluminación RGB a color (canal)
 -Fuente de alimentación:	Cable de CA IEC estándar
 -Altura:	8.5""
 -Profundidad:	20""
 -Ancho:	24,6""
 -Peso:	33,9 libras.
 
Incluye stagebox:
 
-Tipo:	Caja de escenario digital
 -Canales:	32
 -Entradas - Preamplificadores de micrófono:	32 x XLR
 Poder fantasma:	Sí
 -Salidas - Principal:	16 x XLR
 -Salidas - Digitales:	2 x Toslink óptico (ADAT), 2 x XLR (AES)
 -Entrada/Salida de datos:	1 x Ultranet, 2 x AES50
 -USB:	1 x Tipo B
 -Conectividad informática:	USB
 -Entrada/salida MIDI:	Entrada/Salida
 -Montaje en rack:	3U
 -Fuente de alimentación:	Cable de CA IEC estándar
 -Altura:	5,4""
 -Profundidad:	9,5""
 -Ancho:	19""
 -Peso:	12,4 libras.
 
Incluye cable Cable Pro Co C270201-100F blindado Cat 5e con conectores etherCON - 100 pies:
 
-Conector 1:	Cat5
 -Conector 2:	Cat5
 -Longitud:	100 pies
 -Protegido:	Sí
 -Conectividad:	EtherCon Cat5e
	Unidad
	
	
	

	27
	RACK SOPORTE DE TELEVISOR
	"-Tipo Soportes de tv
 -Ancho 85 cm
 -Alto 152 cm
 -Largo 150 cm
 -Uso de soporte TV
 -Material Acero
 -Color Negro
 -Cuenta con extensión Si
 -Cuenta con posición fija No
 -Peso máximo soportado 45.5 kg
 -Compatible pantalla 30, 45, 62 , 82 pulgadas
 -Niveles de inclinación 0 ° 
	Unidad
	
	
	

	28
	PANTALLA INDUSTRIAL TELEVISOR  SMART TV 
	"- Pantalla Industrial
 -Cartelería Digital	Aeropuertos, Centro Comerciales, Corporativo, Hospitalidad
 -Tamaño de Pantalla	65
 -Ratio	16:9 (Horizontal), 9:16 (Vertical)
 -Tipo Pantalla Industrial	Signage
 -Tipo Resolución Industrial	LED
 -Pantalla Táctil	No
 -Brillo (Nits)	400 NITS
 -Tiempo de Respuesta	10ms
 -Horas de Uso	16/7
 -Ambiente	Interior / Indoor
 -Pantalla	Resolución: 3,840 x 2,160 (UHD)
 -Luminosidad: N/A 
-Orientación: Vertical y horizontal
 -Conectividad	Entrada: HDMI, USB-A 2.0
 -Control externo: RS232C, RJ45, receptor infrarrojo
 
Energía	
 Tip.: 200 W
 Ahorro de energía inteligente : N/A
 
Dimensiones	
 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm
Peso	
 20.6 kg
	Unidad
	
	
	

	29
	SUITCHER O CONMUTADOR PARA TRANSMISIÓN
	"4 entradas HMDI y 2 salidas HDMI para conectar con cuatro fuentes de medios diferentes y dos monitores de salida o laptop, 2 entradas/salidas tipo C para soportar la cámara web, 1 Ethernet para funcionar para transmisión en vivo, 2 entradas de audio y 1 salida de audio para monitorear la calidad de audio o grabar audio. 1 ranura para tarjeta SD para grabar o reproducir los archivos desde la tarjeta.
 
8 botones macro, en los que puedes preconfigurar tus operaciones en cualquier botón macro, cada botón macro podría contener una operación independiente
 
Variedad de efectos de transición que incluyen DIP, WIPE, MIX y PRE. Teclados descendentes, teclados ascendentes y teclados Chroma. Todo esto agregará un aspecto profesional a su producción de video en vivo.
 
MultiSource y T-Bar
	Unidad
	
	
	

	30
	PISA / PASA CABLES 3 CANALES
	"-Producto que protege cables y mangueras del paso de vehículos livianos y peatones.
 -3 canales.
 -Su tapa abatible es de fácil bloqueo y facilita la manipulación de los cables.
 -Su diseño permite trasladarlo
	Unidad
	
	
	

	31
	MICRÓFONO PARLANTE PARA CONFERENCIA
	 -Altavoz Potencia de salida máxima	10 Vatios
 -Respuesta de frecuencia	20 MHz
 -Tecnología de conectividad	Bluetooth, inalámbrico o vía USB
 -Modo de salida de audio	Envolvente
 -Micrófono omnidireccional
 - Conecta con teléfono de escritorio, teléfono móvil, soft-phone o cualquier dispositivo que tengas
 -Funciona con muchos tipos de dispositivos para llamadas de conferencia y transmisión multimedia"
	Unidad
	
	
	

	32
	PROYECTOR LÁSER WUXGA 5.000 LM
	Proyector de instalación con fuente de luz láser (libre de lámpara). Resolución nativa WUXGA (1920×1200). Brillo mínimo 5.000 lúmenes. Tecnología 3LCD o equivalente. Entradas HDMI. Zoom óptico para sala de tamaño medio. Apto para operación prolongada.
	Unidad
	
	
	

	33
	MICRÓFONO DINÁMICO DE LOCUCIÓN
	Micrófono dinámico cardioide para voz/locución con salida híbrida XLR (analógica) y USB. Procesamiento de señal integrado. Color negro.
	Unidad
	
	
	

	34
	CABLE HDMI DE 1 M
	Cable HDMI de alta velocidad, soporte mínimo 4K. Longitud 1 m (con solución activa/ecualizada si la longitud lo requiere).
	Unidad
	
	
	

	35
	CABLE HDMI DE 2 M
	Cable HDMI de alta velocidad, soporte mínimo 4K. Longitud 2 m (con solución activa/ecualizada si la longitud lo requiere).
	Unidad
	
	
	

	36
	CABLE HDMI DE 10 M
	Cable HDMI de alta velocidad, soporte mínimo 4K. Longitud 10 m (con solución activa/ecualizada si la longitud lo requiere).
	Unidad
	
	
	

	37
	SISTEMA DE AUDIO TIPO TORNAMESA (TOCADISCOS) MULTIFUNCIÓN
	Sistema de audio de sobremesa tipo mueble con tocadiscos (giradiscos) de 3 velocidades (33⅓, 45 y 78 rpm), tracción por correa. Funciones integradas: reproductor de CD (disco único), reproductor de casete, radio FM con sintonizador analógico, conectividad Bluetooth y entrada auxiliar 3,5 mm. Parlantes estéreo integrados (2 vías, 8 Ω) con amplificación aprox. 2×5 W; salida estéreo RCA y salida de auriculares 3,5 mm. Gabinete en madera/MDF enchapado, estilo mid-century, acabado oscuro (tipo espresso). Alimentación 110–120 V / 60 Hz.
	Unidad
	
	
	

	38
	SISTEMA INALÁMBRICO DE TRANSMISIÓN DE VIDEO
	Sistema inalámbrico (transmisor + receptor) con entradas/salidas HDMI y SDI. Transmisión hasta 4K30. Operación de doble banda 2.4/5 GHz. Alcance mínimo ~300 m en línea de vista. Latencia baja (~50 ms). Difusión a múltiples receptores.
	Unidad
	
	
	

	39
	EXTENSIÓN INDUSTRIAL ENCAUCHETADA
	Extensión eléctrica industrial con cable encauchetado calibre 3×12 AWG, longitud 15 m. Uso rudo, con polo a tierra.
	Unidad
	
	
	

	40
	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL SIN ESPEJO (MIRRORLESS) DE FORMATO COMPLETO
	Cámara fotográfica profesional sin espejo (mirrorless) con sensor de formato completo (full frame). Montura de objetivos intercambiables. Visor electrónico y pantalla trasera articulada. Grabación de video en resolución 4K. Doble ranura para tarjeta de memoria. [Especificación preliminar: debe ser validada y completada por el área usuaria antes de la publicación.]
	Unidad
	
	
	

	41
	OBJETIVO ZOOM ESTÁNDAR PROFESIONAL 24–105 MM F/4
	Objetivo zoom estándar profesional. Rango focal 24–105 mm con apertura constante f/4. Estabilización óptica de imagen y enfoque automático. Compatible con la montura de la cámara sin espejo de formato completo del presente anexo. [Especificación preliminar: debe ser validada y completada por el área usuaria antes de la publicación.]
	Unidad
	
	
	

	42
	TARJETA DE MEMORIA SDXC DE 128 GB DE ALTA VELOCIDAD
	Tarjeta de memoria SDXC de 128 GB de alta velocidad, estándar UHS-II o equivalente. Velocidad de escritura sostenida apta para grabación de video 4K. Compatible con la cámara fotográfica profesional del presente anexo. [Especificación preliminar: debe ser validada y completada por el área usuaria antes de la publicación.]
	Unidad
	
	
	

	43
	BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO PARA CÁMARA PROFESIONAL
	Batería recargable de iones de litio, original del fabricante o equivalente certificada. Compatible con la cámara fotográfica profesional sin espejo de formato completo del presente anexo. [Especificación preliminar: debe ser validada y completada por el área usuaria antes de la publicación.]
	Unidad
	
	
	

	44
	SISTEMA DE REFUERZO SONORO PORTÁTIL TIPO LINE ARRAY
	Sistema de sonido portátil tipo arreglo lineal (line array) de columna. Amplificación clase D integrada ≥480 W. Cobertura horizontal amplia (~180°). Mezclador integrado de varios canales con entradas combo XLR/TRS y alimentación phantom (48 V). Conectividad Bluetooth. Módulo de graves (subwoofer) asociado.
	Unidad
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