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ANEXO No.3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y BLINDAJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: ALQUILER DE VEHÍCULO BLINDADO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

PROPONENTE:________________________________________________
El suscrito, actuando en calidad de Representante Legal, manifiesta que, en caso de resultar adjudicatario, cumplirá con las especificaciones técnicas y el correcto funcionamiento del automotor y el blindaje estipulado acorde a las exigencias de la Entidad, y como se detalla a continuación:

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL VEHÍCULO BLINDADO

	FICHA TECNICA DEL VEHÍCULO

	ITM
	PARÁMETRO TÉCNICO
	FICHA TECNICA

	1
	Tipología de Vehículo
	Camioneta Tipo SUV (Sport Utility Vehicle) de representación institucional.

	2
	Cantidad
	Una (1) unidad.

	3
	Categoría Tecnológica
	Vehículo utilitario premium con chasis Independiente de acuerdo con el tipo de Vehículo.

	4
	Nivel de Blindaje
	Nivel III (3) / RB3 Soportado con Resolución de la Supervigilancia y registro en RUNT.

	5
	Carrocería / Puertas
	Cabina cerrada con cinco (5) puertas de acceso.

	6
	Modelo (Año Fabricación)
	Entre 2025 y 2026 (inclusive).

	7
	Tracción / División
	Sistema de tracción integral permanente en las cuatro ruedas (4WD Full-Time) con caja de transferencia (Bajo/Reductora) y bloqueo de diferencial central.(4x4)

	8
	Tipo de Combustible
	Diésel / Turbo Diésel.

	9
	Transmisión
	Automática 

	10
	Capacidad de Pasajeros
	Capacidad homologada de fábrica para siete (7) pasajeros 

	11
	Equipamiento de Serie
	Versión Full Premium de fábrica: Acondicionado, Espejos Retrovisores, Eléctricos Bloqueos Centrales, Inmovilizador de Fábrica, Radio, Sensor de Reversa, Limpia Brisas Trasero.

	12
	Cilindrada del Motor
	Rango entre 2.750 cc y 3.000 cc. Rango que garantiza la potencia y torque necesarios (Mínimo 201 HP y 500 Nm) para el peso del blindaje sin limitar la concurrencia de motores modernos eficientes.

	13
	Seguridad Activa / Pasiva
	Airbags de fábrica, sistemas electrónicos de asistencia de frenado ABS/EBD/BA, Control de Estabilidad Vehicular (VSC) y Control de Tracción Activo (A-TRC). Cinturones de Seguridad
delantero, traseros.



NIVEL NIJ RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NIVEL 3 III.

A continuación, se relacionan las características técnicas de los vehículos blindados.

	Tabla Blindaje (Nivel III)

	Ítem
	Componente del Blindaje
	Especificación Técnica del Vehículo 

	1
	Hermeticidad Balística
	Sello perimetral contra huecos balísticos en habitáculo y periféricos.

	2
	Puertas de Acceso
	Protección opaca completa en las 4 puertas laterales y la 5ta puerta.

	3
	Marcos de las Puertas
	Refuerzo estructural con platinas de acero balístico en uniones.

	4
	Cristales Traslúcidos
	Vidrios blindados de 18.5 mm de espesor con pestaña de acero.

	5
	Techo Completo
	Blindaje opaco con mantas de aramida (Kevlar) de alta densidad.

	6
	Pared de Fuego (Torpedo)
	Cobertura total del torpedo delantero que separa el motor de la cabina.

	7
	Caja de Batería
	Caja protectora de aleación balística con tapa removible.

	8
	Computador del Motor
	Blindaje envolvente en el módulo ECM principal con tapa de acceso.

	9
	Capot Delantero
	Refuerzo termoformado en aramidas para equilibrar el eje delantero.

	10
	Áreas Posteriores Farolas
	Protección balística interna detrás de los conjuntos ópticos delanteros.

	11
	Costados del Habitáculo
	Protección en paneles laterales internos mediante fibras aramidas.

	12
	Postes y Pilares (A, B, C)
	Blindaje pesado en acero balístico en parales estructurales verticales.

	13
	Eje de Limpiaparabrisas
	Sello balístico ajustado milimétricamente al diámetro del eje.

	14
	Corona del Techo
	Refuerzo perimetral superior con traslapes de acero (ángulos de 45°).

	15
	Descansa Pie Conductor
	Placa de acero balístico inferior en la zona de la pedalera.

	16
	Tapa Tanque Combustible
	Compuerta externa de acceso protegida balísticamente.

	17
	Caja de Fusibles
	Compartimento de protección blindada con tapa mecánica funcional.

	18
	Tubo de Escape
	Deflector balístico en la zona terminal de evacuación de gases.

	19
	Tanque de Gasoil (Diésel)
	Cobertura envolvente en la sección inferior del tanque de combustible.

	20
	Traslapes en Parales
	Encastres solapados de acero balístico en uniones de puertas.

	21
	Bombas / Defensas Traseras
	Blindaje y refuerzo en la zona posterior inferior del chasis.

	22
	Guardafangos Delanteros
	Revestimiento balístico detrás del plástico protector original.

	23
	Traslape Guardafangos
	Protección de enlace entre las bombas traseras y arcos de ruedas.

	24
	Traslape Quinta Puerta
	Diseño de unión balística superior entre compuerta y corona trasera.

	25
	Traslapes Laterales de Piso
	Sellado angular entre costados y el piso de nylon anti-onda trasero.

	26
	Bases de Cinturones
	Refuerzo estructural en los puntos de anclaje de seguridad pasiva.

	27
	Manijas y Chapas
	Placas de contrachapa balística detrás de los mecanismos de apertura.

	28
	Contrachapas de Cableado
	Protecciones laberínticas para pasos de mangueras y arneses eléctricos.

	29
	Unión de Material Opaco
	Continuidad balística garantizada mediante costuras superpuestas.

	30
	Bisagras de Puertas
	Mecanismos reforzados de alta carga para soportar el peso del vidrio.

	31
	Sistema de Frenos
	Pastillas de alta fricción optimizadas para el coeficiente de masa.

	32
	Llantas (Aros / Run-Flat)
	Dispositivos Run-Flat plásticos/rígidos en las cinco (5) llantas.

	33
	Intercomunicador
	Equipo electrónico de dos vías de 100W con sirena y altavoz.



De igual forma, el vehículo durante el periodo de arrendamiento incluirá:
· Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos
· Vehículos sustitutos o de remplazo, por fallas o siniestros por causas atribuibles al uso
· Impuestos, seguros obligatorios y contra todo riesgo
· Dispositivo Instalación del GPS
· Equipo reglamentario de carreteras

Las obligaciones, especificaciones técnicas, requisitos habilitantes y condiciones de operación descritas se entienden concurrentes y complementarias con las demás obligaciones y requerimientos contemplados en los estudios previos, el pliego de condiciones, la invitación pública.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
C.C.:
NIT:
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