	ANEXO- FICHA TECNICA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE EQUIPOS DEL PERSONAL OPERATIVO CON EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON RIESGO DE CAIDA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA





	ITEM
	DESCRIPCION TECNICA
	CANTIDAD

	
	
	
	

	1
	Capacitación teórico-práctica en manejo seguro de escaleras, incluyendo uso, aseguramiento, condiciones de estabilidad, almacenamiento e inspección preoperacional. Intensidad horaria: 4 horas. Grupo máximo: 20 personas.
	1
	

	2
	Capacitación teórico-práctica en primeros auxilios para atención de emergencias en trabajo en alturas, enfocada en atención inicial, manejo de trauma por suspensión y respuesta ante caídas. Intensidad horaria: 4 horas. Grupo máximo: 20 personas.
	1
	

	3
	Curso certificado teórico-práctico de rescate industrial en trabajo en alturas. Intensidad horaria: 8 horas - Por persona.
	13
	

	4
	Formación teórico-práctica en armado, desarmado y uso seguro de andamio certificado. Intensidad horaria: 8 horas (2 horas teóricas y 6 horas prácticas). Grupo maximo: 15 personas. 
	1
	

	5
	Curso certificado en manejo y desplazamiento seguro sobre cuerdas para trabajo en alturas, enfocada en instalación básica de sistemas de anclaje, líneas de vida temporales, uso de equipos para acceso por cuerdas y procedimientos seguros de desplazamiento y suspensión. Intensidad horaria: 24 horas - por persona. 
	13
	

	6
	Simulacro de rescate de trabajadores en alturas. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias en Fachadas de un Edificio, Poste de Cemento y Carro canasta con un cupo de 15 personas participes de la Actividad, con una duración de 4 horas
	1
	

	7
	Inspección y certificación anual de escaleras dieléctricas de extensión marca HORN, realizada por persona competente y avalada por el fabricante o representante autorizado de la marca, conforme a criterios técnicos y normativos aplicables para trabajo en alturas. 
	3
	

	8
	Inspección y certificación anual de andamio, torre de 207 metros * 207 metros de base * 4 metros de alto + 1 metro de baranda de seguridad, base rodante, acceso interno, marca SAMM, realizada por persona competente y avalada por el fabricante o representante autorizado de la marca, conforme a criterios técnicos y normativos aplicables para trabajo en alturas. 
	2
	

	9
	Inspección, prueba y certificación anual de puntos de anclaje fijos utilizados para trabajo en alturas, realizada por persona competente conforme a criterios técnicos y normativos aplicables. Incluye emisión de certificado e informe técnico correspondiente.
	39
	

	10
	Inspección y certificación anual de líneas de vida verticales fijas en cable de acero marca ORBIT, realizada conforme a las recomendaciones del fabricante y criterios técnicos y normativos aplicables para trabajo en alturas. Incluye emisión de certificado e informe técnico correspondiente. 
	3
	

	11
	
Inspección de equipos – Arnés, marca: ORBIT – LINK TECH – IN SAFE 


	12
	

	12
	Inspección de equipos – Casco, marca: Delta plus - ONYXZBS
	4
	

	13
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	Inspección de equipos – Eslinga de posicionamiento, marca: IN SAFE – LINK TECH. 



	7
	

	14
	Inspección de equipos – Eslinga en Y, marca: LINK TECH – IN SAFE.
	7
	

	15
	Inspección de equipos – Linea de vida, marca: IN SAFE – ROTHOBLAAS.
	2
	

	16
	Inspección de equipos – Mosquetón, marca: EDEL WEISS – YOKE – LINK TECH – ORBIT – CT (climbing technology).
	39
	

	17
	Inspección de equipos – Silla, marca: EPI.
	2
	

	18
	Inspección de equipos – Eslinga con absorbedor, marca: IN SAFE – LINK TECH.
	6
	

	19
	Inspección de equipos – Cuerda (metro), marca: EDEL WEISS.
	310
	

	20
	Inspección de equipos – Tie off, marca: IN SAFE.
	9
	

	21
	Inspección de equipos – Arrestador, marca: YOKE – ORBIT.
	8
	

	22
	Inspección de equipos – ID, marca: PETZL
	3
	

	23
	Inspección de equipos – Puño ascendedor, marca: ALPEN.
	3
	

	24
	Inspección de equipos - Dispositivo De Rescate y Descenso Rollgliss R550 – 3327200 (60M), marca: 3M. 
	1
	

	25
	Inspección de equipos - Anticaidas deslizante ASAP, marca: PETZL
	4
	

	26
	Inspección de equipos - Absorbedor de energía - ASAP’SORBER 20, marca: PETZL.
	2
	

	27
	Inspección de equipos – Cinta anillada (120 cm), marca: EDEL WEISS
	3
	

	28
	Inspección de equipos – Arrestador de caída para cable de acero (8 mm), marca: YOKE – CT (climbing technology). 
	3
	

	29
	Inspección de equipos – Bloqueador ventral - CHEST ASCENDER, marca: CT (climbing technology).
	4
	

	30
	Capacitación teórico-práctica en operación segura de plataformas elevadoras de personal tipo camión canasta, conforme a la norma ANSI/SAIA A92.2. Incluye certificación por persona. Intensidad horaria: 8 horas.
	7
	

	31
	Ensayo de vehículos levadizos tipo grúa o canasta aislada, realizado por medio de ente acreditado ONAC ISO/IEC 17025:2017.
Especificación y alcance de la certificación: ensayo de rigidez dieléctrica a vehículos levadizos tipo grúa o canasta aislada en tensión DC o AC, de acuerdo con su tensión nominal de línea (1 kV – 69 kV) y categoría (C, D, E). Norma de aplicación basada en ANSI/SAIA A92.2
	1
	

	32
	Inspección de plataformas aéreas de trabajo: plataforma de elevación y rotación para trabajo aéreo montada sobre camión, realizada por medio de ente acreditado ONAC NISO/IEC 17020:2012.
Especificación y alcance de la certificación: inspección de plataforma de elevación y rotación para trabajo aéreo montada sobre camión. Norma de aplicación basada en ANSI/SAIA A92.2–2021 “Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices”.
	1
	



[Firma del Representante Legal]
Nombre del Representante Legal: __________________________
C.C. No. _____________ Expedida en _______________
Nombre de la empresa que representa: _______________
NIT: _____________
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