FORMATO No. 3
ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS

[bookmark: _GoBack]Valle del Guamuez, XX de septiembre XXX.

Señores:
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO
Ciudad

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. 071

Objeto.: “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE PEPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

 
___________________, identificado con CC.__________________ en mi calidad de proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas y objeto del contrato. 

	ITEM
	PRODUCTO
	ESPECIFICACION TECNICA 
	UND
	CANT

	VOLKSWAGEN OCF-053

	1
	ACEITE HIDRÁULICO
	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION  DE 10 GALONES DE  ACEITE HIDRÁULICO,  garantizando el correcto funcionamiento del sistema de levante (volco) de una volqueta marca VOLKSWAGEN. Debe cumplir con los parámetros de la norma ISO 11158 (HM).                                                                                  Tipo de aceite: mineral con aditivos antidesgaste.                     Viscosidad: ISO VG 68.                                                            Punto de inflamación minimo: 200 °C                                                                                                                                               
	GALON
	10

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	2
	ACEITE DE TRANSMISION 
	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W90, destinado al sistema de transmisión (caja y/o diferencial) de una volqueta, asegurando un óptimo desempeño mecánico bajo condiciones severas de carga. Debe cumplir con los parametros de la norma API GL-5 .                                                                         Tipo de aceite: mineral multigrado para engranajes (GL-5).                                                                      Viscosidad: SAE 80W90.                                                            Aplicación: Transmisiones manuales, diferenciales hipoidales, ejes y mandos finales.
	GALON
	10

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	3
	FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP
	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP, con función de separación de agua, garantizando una adecuada protección del sistema de inyección de combustible en motores diésel sometidos a trabajo severo.                                                             Tipo: Filtro de combustible con separador de agua.
Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria).
Micraje: 10 micrones (alta eficiencia de filtración).                                                                                                     
	UND
	2

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	4
	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-7813SP
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE  COMBUSTIBLE A-7813SP, asegurando una adecuada filtración del sistema de alimentación de combustible en motores diésel, mejorando el rendimiento y protegiendo el sistema de inyección contra contaminantes.                                 Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque.
Aplicación típica: Motores diésel de camiones pesados y volquetas.
Medidas aproximadas:
Diámetro: 93 mm
Altura: 174 mm
Rosca: 1-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad)                                     
	UND
	2

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	5
	 FILTRO DE COMBUSTIBLE A-9N5570SP
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE  COMBUSTIBLE A-9N5570SP, asegurando la protección del sistema de inyección en motores diésel al remover impurezas sólidas y contaminantes del combustible.                             Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque.
Micraje: 10-15 micrones (según fabricante).
Material filtrante: Celulosa o microfibra sintética de alta eficiencia.
Rosca: 1"-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad)                                      
	UND
	2

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	6
	FILTRO DE AIRE CFS-006
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE AIRE CFS-006,  asegurando una filtración eficiente del aire de admisión en motores de combustión interna, con el fin de prolongar la vida útil del motor y mantener su rendimiento óptimo.                                                                                     Tipo: Filtro de aire primario seco, tipo cartucho cilíndrico.
Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria industrial).                                         
	UND
	2

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	7
	ACEITE PARA MOTOR 
	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40, destinado a motores diésel de servicio pesado, con el fin de asegurar la correcta lubricación, protección contra el desgaste, y buen funcionamiento del motor bajo condiciones exigentes.                      Grado de viscosidad: SAE 15W40
Tipo: Lubricante multigrado mineral, semi-sintético o sintético.
Aplicación: Motores diésel de servicio pesado, en condiciones de alta carga, temperatura o polvo.                                        
	GALON
	10

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	8
	 KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS, destinados a proporcionar soporte estructural, absorción de carga y estabilidad en volquetas de servicio pesado.                                                      Material: Acero de resorte de alta resistencia
Tratamiento térmico: Temple y revenido para alta resistencia a fatiga.
Construcción: Conjunto de múltiples hojas (4–13 según capacidad)                                                           
	UND
	2

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	9
	 LLANTA DELANTERA 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA RADIAL DELANTERA  295/80R22.5, asegurando desempeño seguro, capacidad de carga y adherencia óptima en volquetas que operan bajo condiciones de trabajo pesado.                                                                                            Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5″ (295/80R22.5).
Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual) (Incluye mano de obra a todo costo)                                          
	UND
	2

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	10
	 LLANTA TRASERA 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS RADIALES TRASERAS 295/80R22.5                                        Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5″ (295/80R22.5).
Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual)                                                                                                                                 
	UND
	4

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	11
	MANTENIMIENTO MOTOR
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO del motor Cummins GCT 250, incluyendo suministro e instalación de prensa doble 1 3/4 Spicer, juego de casquetes de biela y bancada estándar, volante de motor, soportes delanteros y traseros; desmontaje y montaje de componentes, cambio de casquetes, corrección de fugas, calibración de dos toberas de inyectores, calibración general del sistema de inyección y reglaje de válvulas, con las respectivas pruebas de funcionamiento y verificación de condiciones operativas del motor.
	UND
	1

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	12
	MANTENIMIENTO RODAMIENTO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO del sistema de rodamientos y conjunto de rueda del vehículo de carga pesada, que comprende suministro e instalación de cruceta 13 1/2 mixta, juego de splinder KB 823 Nelgin, juego de terminales ES-187, rodillo 212049-11 KOYO, retén 20001, campana de bocín delantero y campana de bocín trasero, incluyendo desmontaje, montaje, limpieza, inspección, lubricación, ajuste y pruebas de funcionamiento.
	UND
	1

	
	MANO DE OBRA
	
	1

	13
	MANTENIMIENTO FRENO DE EMBRAGUE
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de frenos y embrague, incluyendo suministro e instalación de cámara de freno tipo 30, bomba auxiliar de embrague, fabricación e instalación de pieza base para adaptación de la bomba, remachado de bloques y zapatas de freno y suministro e instalación de bomba de freno. Incluye desmontaje, montaje, ajustes, regulación, purga del sistema hidráulico y pruebas de funcionamiento.
 
	UND
	1

	
	MANO DE OBRA
	
	1




Las especificaciones detalladas anteriormente, obedecen a la necesidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, en pro de la sociedad del Municipio Valle del Guamuez, de manera eficiente, conforme cada uno de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

De igual manera expreso al municipio que conozco y acepto las condiciones generales y específicas para la celebración del contrato.





_______________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE
C.C.
Celular: 
Dirección: 
Nota: Se exige el nombre y firma autógrafa del representante legal/persona natural/representante forma asociativa


