Proceso de Contratación 9016050

FORMATO 
CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA 


Señores	
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Cl 44 #52 - 165, La Candelaria
Medellín

REFERENCIA: Proceso de Contratación 9015060

Objeto: 
Adquirir infraestructura tecnológica para virtualización de plataformas críticas en servidores Power

Estimados señores,

Yo, [nombre del representante legal del Proponente] actuando en calidad de representante legal de [Nombre del Proponente] o [Nombre del Proponente – persona natural], de acuerdo con el Pliego de Condiciones, con la presentación del presente formato acredito y acepto que los bienes o servicios ofrecidos cumplen con las características descritas en la ficha técnica establecida por la entidad y publicada como “ANEXO FICHA TÉCNICA”.


CUADRO FICHA TÉCNICA - Servidores Power L1122

El proponente deberá diligenciar la información de la especificación de los servidores Power propuestos en la columna: "Especificación Ofertada (Propuesta)".


	INFRAESTRUCTURA TRADICIONAL - 2 SERVIDORES

	ÍTEM
	Especificación Técnica
	Especificación Requerida (Mínima)
	Especificación Ofertada (Propuesta)

	1
	MARCA
	IBM
	

	2
	Modelo del Servidor
	Power 11 
	

	3
	Chasis
	Servidor de Rack de 2U o superior de última generación 
	

	4
	Procesador (CPU)
	Dos (2) procesadores Power de 30 cores cada uno
	

	5
	Memoria RAM Total
	Memoria RAM instalada de 4TB 
	

	6
	Velocidad de Memoria
	DDR5 de alta velocidad 
	

	7
	Controladora RAID
	Se contempla Boot for SAN (sin controladora RAID)
	

	8
	Almacenamiento (SO/Boot)
	Se contempla Boot for SAN (sin discos internos) 
	

	9
	Adaptador de Red
	Cuatro (4) adaptadores cada uno con dos (2) puertos de 25/10/1GbE incluidos transceivers de 10Gb SR, más un adaptador con 4 Puertos a 10Gb RJ-45 auto negociables a 1/10Gb BaseT. 
	

	10
	Adaptador de Fibra (HBA)
	Cuatro (4) adaptadores cada uno con dos puertos Fibre Channel de 32Gb para conectividad SAN 
	

	11
	Cables 
	8 cables de fibra multimodo de 10mts por servidor
4 cables de cobre 3mts por servidor
	

	12
	Seguridad de Hardware
	Verificación de componentes seguros de fábrica 
	

	13
	Fuentes de Poder
	2 (dos) Fuentes redundantes hot-swap de alta eficiencia (Titanium).
	

	14
	Ventilación
	Ventiladores de alto rendimiento para configuración dual CPU 
	

	15
	Cables de Poder
	Cables compatibles con estándar C13-C14 o NEMA 5-15P.
	

	16
	Configuración PCI
	Soporte para slots PCI Gen3/4/5
	

	17
	Ajustes de BIOS
	Optimización de rendimiento desde fábrica 
	

	18
	Garantía de Hardware
	Garantía limitada de hardware con soporte en sitio 
	

	19
	Soporte Técnico
	Soporte 7x24 para misión crítica (Expert Care Premium) 
	

	20
	Tiempo de Respuesta
	4 horas Respuesta rápida ante fallos críticos 
	

	21
	Servicios de Despliegue
	Implementación profesional incluida directa del fabricante
	

	22
	Cantidad
	2 unidades
	

	23
	Implementación 
	Solución “LLAVE EN MANO” 
Instalación, configuración y puesta a punto por el fabricante.
Configuración, migración y puesta a punto de LPARs y migración de data por el canal oferente.
	

	24
	Servicios de migración
	Migración de la maquinas LPARs las cuales rondan entre 25 a 30 máquinas (estimado que puede variar en el tiempo, pero no significativamente) y se encuentran en servidores Power 9.
	





Firma representante legal del Oferente

Nombre:		

Documento de Identidad:

