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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FICHA TÉCNICA PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SOLDADURA MULTIPROCESO PARA EL SENA CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-CALI

	Nombre del producto
	1.  FUENTE DE PODER MULTIPROCESO CON TECNOLOGIA PULSADA PARA HACER MIG BRAZING, E INDUSTRIA 4.0

	Este elemento debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas requeridas en la presente ficha técnica, en caso de ser superiores y sea funcional para el requerimiento serán habilitadas por el equipo técnico.

	DETALLE TÉCNICO
	Descripción
	1. Fuente de poder multiproceso con todos los accesorios.
2. Salida CC/CV y CA/CD (AC/DC).
3. Procesos de soldadura: SMAW, GTAW, GMAW, GMAW-P, FCAW, SMAW-AC, GTAW-AC, GTAW-HF y STT MIG.
4. Aplicaciones: fabricación general y educación técnica.
5. Corriente de salida de 300 A con 100% de ciclo de trabajo 
6. Rango de salida de 5 A a 350 A.
7. Tecnología que permite alimentación de entrada flexible entre 200V y 600V, manteniendo un arco estable.
8. Interfaz de usuario inteligente con pantalla de alta resolución de 7 pulg. IP67.
9. Tecnología ArcFX® para retroalimentación visual de los ajustes del arco.
10. Cambio de proceso con un solo botón y navegación sencilla e intuitiva.
11. 4 botones de memoria para almacenar configuraciones preferidas.
12. Opciones multilingües para compatibilidad global.
13. Diseño Ready-to-Run™: carro integrado, ganchos de gestión de cables, soporte basculante para cilindro de gas y solenoide de gas TIG integrado.
14. Conectividad inteligente Industria 4.0 con monitoreo de producción CheckPoint®.
15. Modos de soldadura avanzados: Smart Pulse™, Low Fume Pulse™ y STT®.
16. Modo TIG de alta frecuencia (HF) y CA/CD, incluye modos de aluminio en corriente alterna.
17. Modos Stick optimizados para electrodos celulósicos y de bajo hidrógeno.
18. Modos MIG optimizados para diámetros de 0,035 a 0,052 pulg en acero; 0,035 a 0,045 pulg en acero inoxidable; 0,045 a 0,052 pulg en alambre tubular (metal cored); y 0,035, 3/64 y 1/16 pulg en aluminio.
19. Modos Flux-Cored optimizados para 0,045, 0,052 y 1/16 pulg.
20. Puerto USB integrado y conexión Ethernet en la interfaz de usuario.
21. Entradas independientes de gas de protección para MIG/FCAW y para TIG.
22. Dimensiones: 1008 x 521 x 1001 mm (39,7 x 20,5 x 39,4 pulg).
23. Peso neto: 118 kg (259 lb) incluyendo los accesorios del paquete Educational One-Pak.

	
	Especificaciones del contenido
	Debe incluir:
• Fuente de Multiproceso compacta.
• Pistola Magnum® PRO Curve™ 300 Gun Ready-Pak (K2951-2-6-45).
• Kit de manómetro/regulador de flujo Harris y manguera (3100211).
• Cable de trabajo de 10 ft (3 m).
• Antorcha TIG enfriada por aire PTA-17F Ready-Pak, 12,5 ft, 1 pieza (K1782-14).
• Pedal Amptrol™ de 25 ft (7,6 m), conector de 12 pines (K870-2).
• Portaelectrodo para SMAW con cable y conexión Twist Mate™ (K2374-1).
• Rodillos guía combinados en V de 0,035/0,045 pulg (0,9/1,2 mm), incluidos en el conjunto del alimentador de alambre (KP1696-1).
Disposiciones de trabajo:
• GMAW cortocircuito, Spray-Arc, Pulsado (GMAW-P) y STT®.
• FCAW con gas y autoprotegido.
• SMAW, incluidos electrodos celulósicos y de bajo hidrógeno, con capacidad AC.
• GTAW con y sin aporte, alta frecuencia (HF) y CA/CD, incluidos modos de aluminio en CA.
Especificaciones eléctricas:
• Tensión de entrada / fase / frecuencia: 208/230/400/460/575 V, 1/3 fases, 50/60 Hz.
• Rango de salida: 5 – 350 A.
• Salida nominal GMAW: 350 A / 31,5 V / 40% ciclo de trabajo; 300 A / 29 V / 100% ciclo de trabajo.
• Salida nominal SMAW: 325 A / 33 V / 40% ciclo de trabajo; 280 A / 31,2 V / 100% ciclo de trabajo.
• Salida nominal FCAW: 350 A / 31,5 V / 40% ciclo de trabajo; 300 A / 29 V / 100% ciclo de trabajo.
• Salida nominal GTAW: 350 A / 24 V / 40% ciclo de trabajo; 300 A / 22 V / 100% ciclo de trabajo.
• Corriente de entrada a salida nominal (valores monofásicos): 44/40/25/20/16,5 A.
Interfaz y tecnología de control:
• Pantalla de 7 pulg. IP67 de alta resolución con indicador de doble procedimiento.
• Selección de proceso de un solo botón y navegación intuitiva.
• 4 memorias configurables para ajustes preferidos.
• Puerto USB y conexión Ethernet integrados.
• Tecnología Waveform Control Technology® de Lincoln Electric.
Accesorios incluidos en el Educational One-Pak:
• Antorcha TIG PTA-17F con set de piezas: boquilla #7, collets de 1/16 pulg (1,6 mm) y 3/32 pulg (2,4 mm), cuerpos de collet y tungsteno E3®.
• Adaptador Twist-Mate™ y cubierta de cable.
• Pedal Amptrol™ para control remoto de corriente en proceso TIG.
• Portaelectrodo SMAW con conexión Twist Mate™.

	Empaque y rotulado
	Cada elemento será entregado en su respectivo empaque, con sus especificaciones técnicas e indicaciones y con su respectiva garantía.

	Presentación
	Unidad completa con accesorios, embalada en su empaque original de fábrica.

	Garantía
	Garantía de 5 año en sitio. La garantía debe aplicar para defectos de fabricación o baja calidad de los componentes. Esta garantía no aplica para el desgaste natural de sus componentes como consecuencia del uso y se ceñirá de acuerdo a los lineamientos de garantía otorgada por el fabricante.
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