ANEXO – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – ADECUACIÓN DE LA SEDES ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO.
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I. ASPECTOS GENERALES

Las especificaciones técnicas que se describen en el presente anexo corresponden a precios unitarios fijos.

La identificación de las actividades objeto de la contratación se encuentran contenidas en el Anexo “Presupuesto” donde se indica la descripción de la actividad, la cantidad, unidad de medida y precios.

NOTA 1: En caso de que la entidad requiera una actividad, servicio o bien que no esté incluida dentro de la oferta económica inicial, la supervisión del contrato teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y las características de la actividad, solicitara tres cotizaciones al contratista. Si el valor promedio presentado por el contratista es superior al valor promedio del mercado, Parques Natural Nacional fijara el valor del bien de acuerdo con el precio promedio del mercado, previa aprobación del supervisor.

1. OBJETO

Realizar las obras de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de las sedes Juan José, ubicada en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, pertenecientes al Parque Nacional Natural Paramillo, en el marco de las sedes mantenidas y adecuadas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel nacional

2. PERSONAL REQUERIDO

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

El Oferente, con su oferta deberá presentar, a consideración de la entidad contratante los profesionales mínimos requeridos acorde a los requerimientos al cuadro siguiente:


	
PROFESIONAL
	
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMAS
	CANTIDAD (PERSONAS)
	DEDICACIÓ N (%)
	TIEMPO (MESES)

	



Director de obra
	Título de ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en gerencia de obra o gerencia de proyectos o dirección y gestión de proyectos y/o afines.
Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia especifica como Director de Obra en mínimo tres (3) años en proyectos de construcción y/o
mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuaciones de edificaciones.
	




1
	




30%
	




2

	SEDE ADMINISTRATIVE JUAN JOSE



	
PROFESIONAL
	
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMAS
	CANTIDAD (PERSONAS)
	DEDICACIÓ N (%)
	TIEMPO (MESES)

	


Residente administrativo y técnico de Obra
	Título de ingeniero Civil o Arquitecto. Experiencia general de CUATRO (04) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional,		y				Experiencia	especifica certificada		de		TRES			(03)		años	como residente	de			obra		en	contratos		de construcción		y/o	mejoramiento		y/o mantenimiento			y/o		 adecuaciones		 en edificaciones.
	



1
	



100%
	



2

	




Profesional SISO
	Título profesional con posgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente.
Experiencia general de TRES (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia especifica certificada de DOS (02) años como residente SISO (Seguridad Industrial y Seguridad Ocupacional). en contratos de construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o
adecuaciones en edificaciones.
	




1
	




20%
	




2




Para garantizar la adecuada ejecución técnica, administrativa y contractual de las obras previstas en las sedes Juan José del Parque Nacional Natural Paramillo, el contratista deberá disponer, como mínimo, del siguiente personal profesional:

Director de obra

Se requiere un director de obra encargado de la coordinación general del contrato. Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran:
· Coordinar la ejecución técnica, administrativa y contractual de las obras.
· Elaborar, revisar y suscribir los documentos contractuales que correspondan.
· Participar en la elaboración y trámite del acta de inicio.
· Coordinar la preparación y presentación de los informes semanales, mensuales y finales.
· Consolidar la información técnica, administrativa, financiera, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo proveniente de las dos sedes.
· Verificar el cumplimiento de la programación, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales.
· Realizar seguimiento permanente a las actividades ejecutadas en las sedes Juan José.
· Participar en los comités de obra y atender las observaciones formuladas por la supervisión.
· Coordinar la elaboración de las actas parciales, actas de entrega, acta de recibo final y documentos requeridos para la liquidación del contrato.

· Consolidar el balance final de cantidades, valores ejecutados, soportes técnicos, registros fotográficos, bitácoras, paz y salvos y demás documentación necesaria para el cierre contractual.

El director de obra será el responsable de mantener una visión integral del contrato y de garantizar que la información suministrada por el residente de obra sea coherente, verificable y presentada oportunamente.

Residente de obra

La asignación de un residente garantizar la presencia permanente del personal técnico, el control diario de las actividades y la atención oportuna de las situaciones que se presenten durante la ejecución.

Cada residente tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades:

· Realizar el seguimiento diario a la ejecución de las obras en la sede asignada.
· Verificar el cumplimiento de los diseños, planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra.
· Controlar la calidad de los materiales y de los procedimientos constructivos.
· Llevar y mantener actualizada la bitácora o libro de obra.
· Registrar las actividades ejecutadas, novedades, instrucciones, visitas y decisiones tomadas en obra.
· Elaborar las memorias de cantidades y soportes de las actividades ejecutadas.
· Preparar los registros fotográficos del antes, durante y después de las intervenciones.
· Controlar el personal, materiales, equipos y herramientas utilizados.
· Reportar al director de obra el avance físico, las dificultades, los riesgos y las necesidades de cada frente de trabajo.
· Participar en los comités de obra y dar cumplimiento a los compromisos establecidos.
· Apoyar la elaboración de informes, actas parciales, actas de recibo y documentación final.
· Coordinar las actividades con el responsable de seguridad y salud en el trabajo.

Profesional SISO o responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se requiere un profesional o responsable SISO, competente en seguridad industrial y salud ocupacional.

Este profesional será responsable de implementar, verificar y hacer seguimiento a las medidas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las actividades desarrolladas.

Dentro de sus funciones se encuentran:

· Elaborar e implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo para la obra.
· Identificar los peligros y valorar los riesgos asociados a las actividades.
· Verificar la afiliación del personal al Sistema de Seguridad Social Integral.
· Realizar inducciones, capacitaciones y charlas de seguridad.
· Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal.

· Realizar inspecciones periódicas en las sedes Juan José.
· Llevar registros de asistencia, inspecciones, capacitaciones, entrega de elementos de protección personal y actos o condiciones inseguras.
· Verificar la señalización, el orden, el aseo y las condiciones seguras de los frentes de trabajo.
· Investigar y reportar incidentes y accidentes de trabajo, en caso de presentarse.
· Elaborar los informes de seguridad industrial y salud en el trabajo requeridos por la supervisión.
· Apoyar la implementación de acciones correctivas y preventivas.
· Coordinar con los residentes de obra el cumplimiento de las medidas de seguridad en cada sede.

El plazo total de ejecución del contrato será de dos (2) meses.


3. LOCALIZACIÓN

Las obras se ejecutarán en las sedes administrativas del Parque Nacional Natural Paramillo denominadas Juan José.

La sede Juan José se localiza en el departamento de Córdoba
Imagen 1. Ubicación sede Juan José Fuente: Visor Geográfico Google

Tramo inicial: Montería – Montelíbano – Puerto Libertador

Distancia y tiempo aproximado: El desplazamiento inicial por carretera desde Montería hasta el municipio de Puerto Libertador (atravesando o pasando cerca de municipios como La Apartada o Montelíbano) toma entre 2 horas y media y 3 horas y media en vehículo, cubriendo 150 kilómetros. se recomienda que el contratista evalúe previamente las condiciones de acceso y

transporte, especialmente durante temporadas de lluvia, y disponga de vehículos adecuados para garantizar la movilización segura del personal, herramientas y materiales.

Estado de la vía: Este primer trayecto principal se realiza por corredores viales pavimentados que conectan la capital departamental con la subregión del San Jorge.

Tramo final: Puerto Libertador – Corregimiento Juan José

Acceso y recorrido: Desde el casco urbano de Puerto Libertador se toma la vía terrestre hacia la zona rural, pasando por sectores como Villanueva y La Rica.

Tipo de vía: Este tramo final consiste en una carretera carreteable o vía destapada, el tiempo de recorrido desde Puerto Libertador hasta el corregimiento de Juan José toma aproximadamente 1 hora y media. Transito para todo tipo de vehículos.

4. DEFINICIONES

TABLA 1 DEFINICIONES
	




Normativa
	
Se entiende como especificación, el conjunto de disposiciones requisitos y condiciones establecidas por el estudio de diseño del Contratista para la construcción de la obra. Las Normas Nacionales e internacionales para materiales y construcción, que se mencionan en las especificaciones técnicas y /o dentro de tales normas, forman parte de estas, en cuanto a las estipulaciones técnicas de dichas normas se refiere, y se aplicará su última edición, a menos que se estipule cosa diferente. Se aceptarán normas equivalentes, debidamente reconocidas y que, en opinión del esquema de seguimiento y control, sean aplicables y aseguren una calidad igual o mejor para la obra.

	

Obra
	
Mano de obra y servicios ejecutados o por ejecutar, necesarios para satisfacer por completo los requerimientos de la obra. Dentro de lo anterior se incluyen equipos de trabajo, materiales, terrenos, erogaciones del Contratista por concepto de oficinas, campamentos y área de almacenaje, y demás servicios que establece el contrato.

	


Planos
	
Representación física en formato definido por el Contratista, en que se indican las principales características a ejecutar en el proyecto. Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier detalle que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que se halle en éstas, pero no en aquellos, tendrá tanto valor como si se estuviese en ambos documentos.

	
Proyecto definitivo
	
Proyecto específico de urbanismo, arquitectura e instalaciones elaborado por el Contratista en
cumplimiento del Contrato y aprobado oportunamente, por la Entidad Contratante para la recepción de cada obra.

	
Hito de Obra
	
Punto en el tiempo que determina la entrega de una Fase de la Obra



	
Apropiación de Diseños
	
Proceso o resultado que se alude de tomar el producto de un diseño y ajustarlo con el fin de hacer que dicho producto responda adecuadamente a su entorno de emplazamiento.




5. SIGLAS

Las siguientes siglas se utilizan en las especificaciones técnicas:
ANSI	 Instituto Americano de Estándares Nacionales AP	Área Protegida
AS	Arquitectura Sostenible
ASTM	 Sociedad Americana para Pruebas y Materiales AWWA	Asociación Americana de Trabajos de Agua EIA	 Electronics Industries Association
IEEE	Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos NFPA	Asociación Nacional de Protección Contra Incendios
NSR-10	Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. NTC	 Normas Técnicas Colombianas
RAS	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RETIE	 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
RITEL	 Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones TIA	Telecommunications Industry Association
PMR	Personas con Movilidad Reducida
PNN	Parques Nacionales Naturales


II. INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACIONES

El Parque Nacional Natural Paramillo es un área protegida de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y la regulación hídrica del norte de Colombia. Su territorio comprende ecosistemas de alta montaña, bosques húmedos tropicales, zonas de transición andino-caribeñas y áreas de nacimiento de importantes fuentes hídricas, las cuales cumplen una función fundamental en el abastecimiento de agua, la conservación de especies de flora y fauna y la conectividad ecológica de la región.
Para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas, de control, vigilancia, educació n ambiental y apoyo a la gestión institucional, el Parque Nacional Natural Paramillo dispone de diferentes sedes ubicadas en puntos estratégicos de su área de influencia. Entre estas se encuentran la sede Juan José, instalaciones que sirven como espacios de trabajo para los funcionarios, contratistas y personal encargado de ejecutar las acciones de conservación, seguimiento y manejo del área protegida.
Debido al uso continuo de estas edificaciones, a su exposición a condiciones climáticas propias de la región y al deterioro natural de sus elementos constructivos, se ha identificado la necesidad de

realizar intervenciones de mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura física. Estas actuaciones estarán orientadas a recuperar y optimizar las condiciones funcionales, técnicas, sanitarias y de seguridad de las sedes, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades institucionales y para la permanencia del personal que presta sus servicios en el territorio.
Las intervenciones previstas en las sedes Juan José comprenderán las obras de reparación, adecuación, reposición y mejoramiento que se definan en los presupuestos, diagnósticos y especificaciones técnicas del proyecto. Su ejecución contribuirá a prolongar la vida útil de las edificaciones, prevenir daños de mayor magnitud, mejorar las condiciones de habitabilidad y fortalecer la capacidad operativa del Parque Nacional Natural Paramillo para el cumplimiento de su misión de conservación y protección del patrimonio natural.

1. OBLIGACIONES FRENTE A NUEVA INFRAESTRUCTURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACIONES
1.1 Consideraciones Generales:

El contratista construirá lo descrito en el siguiente anexo, de conformidad con:


· Cumplimiento con los estándares de calidad de los materiales, acabados, montajes, instalaciones, sistemas y equipos.

· Estas especificaciones pueden no indicar o describir todos los requisitos de funcionamiento, estándares de materiales o actividades requeridas para la ejecución de la obra, caso en el cual el CONTRATISTA deberá cumplir con lo previsto en los documentos o Normativa que se indican en el presente anexo. En todo caso los requisitos de funcionamiento, materiales o trabajos no específicamente cubiertos en este anexo serán de calidad superior y estándar apropiado para el uso en la industria.

· La resolución 531 de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Por medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales o la norma que la modifique, derogue o sustituya.


1.2 Apropiaciones de los diseños y ajustes a las cantidades

Una vez suscrito el contrato y en un plazo máximo de ocho (8) días calendario, el contratista deberá realizar la revisión integral de los presupuestos, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas, la información gráfica disponible y las condiciones físicas de cada sede, como requisito previo para dar inicio a la ejecución contractual. El replanteo se documentará mediante acta, registro fotográfico, memorias de medición y esquemas de intervención. Cuando se identifiquen diferencias, interferencias, deterioros ocultos o condiciones no previstas, se informará de inmediato a la

supervisión y no se continuará la actividad afectada hasta contar con instrucción escrita y aval por parte de la supervisión.
Cuando se requieran detalles constructivos complementarios, el contratista deberá prepararlos y presentarlos para aprobación, en formatos editables y PDF. La aprobación no exime al contratista de su responsabilidad por estabilidad, calidad, funcionamiento y cumplimiento normativo.

1.3 Normativa y Condicionantes Técnicos y ambientales

Las obras deberán cumplir la normativa colombiana vigente aplicable a construcción, seguridad estructural, instalaciones eléctricas, iluminación, agua potable, saneamiento, accesibilidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión de residuos, protección ambiental y administración de áreas protegidas.

1.3.1 Normatividad aplicable

Las obras deberán observar la Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y sus actualizaciones; reglamentos RETIE y RETILAP vigentes; normas técnicas de instalaciones hidrosanitarias; Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en SST; Resolución 4272 de 2021 para trabajo en alturas; Resolución 472 de 2017 y modificaciones sobre RCD; Decreto 1076 de 2015 y lineamientos ambientales internos de Parques Nacionales Naturales. También se atenderán las normas urbanísticas y permisos que sean exigibles en cada municipio.

1.4 Cronograma de obra

El plazo de ejecución será de dos (2) meses, contados a partir del acta de inicio. El contratista presentará un cronograma detallado, ruta crítica, flujo de caja, recursos y secuencia constructiva por sede. El programa deberá mostrar los dos frentes mínimos independientes y las actividades que pueden ejecutarse simultáneamente sin generar interferencias o riesgos para la sede Juan José, municipio de Puerto Libertador, Córdoba.
· Comités de seguimiento semanales, con avance físico, financiero, cantidades ejecutadas y proyección de terminación.
· Actualización del cronograma cuando existan desviaciones, acompañada de acciones de recuperación aprobadas por la supervisión.

1.5 Plan de seguridad y salud en el trabajo

El contratista elaborará e implementará el PSST específico para la obra, articulado con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deberá incluir identificación de peligros, evaluación de riesgos, controles, inducciones, inspecciones, permisos de trabajo, plan de emergencias, primeros auxilios, señalización, manejo de visitantes y coordinación de actividades de alto riesgo.
· Trabajo en alturas y uso de sistemas de acceso certificados.
· Demoliciones, excavaciones y manipulación de cargas.
· Trabajos eléctricos, bloqueo y verificación de ausencia de tensión.
· Corte, soldadura, perforación y trabajos en caliente.
· Uso de herramientas eléctricas, sustancias químicas, pinturas y solventes.

· Control de tránsito de funcionarios, contratistas y visitantes alrededor de los frentes.
· Dotación y uso permanente de elementos de protección personal acordes con cada actividad.

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.

Se deberá incorporar también los lineamientos y protocolos de bioseguridad (Resolución 666 del 24 de abril de 2020) del Ministerio de Salud y Protección Social.
1.6 Libro o bitácoras de obra

Se llevará una bitácora independiente por cada sede. En ella se registrarán diariamente las actividades, personal, equipos, condiciones climáticas, cantidades, instrucciones de la supervisión, visitas, ensayos, novedades, suspensiones, decisiones y eventos relevantes. Las hojas estarán foliadas y firmadas por el residente y la supervisión. Toda corrección se realizará sin alterar ni ocultar el registro original.

Toda anotación en el Libro de Obra deberá contener como mínimo:

a) Foliado de todas las hojas
b) Fecha, día y hora de anotación
c) Descripción: Toda descripción debe ir acompañada de un plano o esquema grafico suficientemente detallado
d) Firma
e) Todas aquellas notas con cualquier tipo de alteración, será automáticamente nula.

1.7 Entrega de Certificaciones y garantías de materiales

El contratista entregará fichas técnicas, certificados de calidad, procedencia y garantías de los materiales que lo requieran. La madera deberá ser de procedencia legal, estar seca, libre de defectos, tratada e inmunizada para uso exterior o interior según su ubicación. Los elementos metálicos deberán tener protección anticorrosiva compatible con las condiciones ambientales de cada sede.

1.8 Plan de Mantenimiento

Antes del recibo final, el contratista entregará el plan de mantenimiento preventivo, recurrente y correctivo de las cubiertas, canales, bajantes, carpinterías, pinturas, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios, sistema séptico, puertas, ventanas, barandas y demás elementos intervenidos. El plan indicará actividad, frecuencia, insumos, personal, procedimiento y señales de deterioro.

1.9  Registro audiovisual y fotográfico

El contratista realizará registro fotográfico del antes, durante y después desde puntos fijos, para cada capítulo y frente de obra. Semanalmente deberá consolidar el avance y, cuando la supervisión lo solicite, preparar secuencias de video o time-lapse. El material se entregará organizado por sede, fecha, capítulo e ítem, en formato digital de alta resolución.

1.10  Planos Récord

Se deben entregar los planos del proyecto definitivo actualizado con las modificaciones que se hayan realizado en obra en etapa de construcción. Todos los planos se deben entregar de manera física y digital en formato DWG (versión de AutoCAD 2013) y PDF.

2. INTERVENCIONES EN LAS SEDES JUAN JOSÉ

	TIPO / SEDE
	DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
	CANTIDAD
	LOCALIZACIÓN

	Sede Juan José
	Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de infraestructura existente
	1
	Puerto Libertador, Córdoba




La ejecución de las obras deberá desarrollarse mediante frentes de trabajo simultáneos e independientes, con el propósito de garantizar el avance paralelo de las actividades y el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma contractual.

Para tal efecto, el contratista deberá disponer, como mínimo, de un (1) maestro de obra, quien tendrá a su cargo la coordinación, supervisión y distribución de las actividades de dos (2) cuadrillas de trabajo. Cada cuadrilla deberá estar conformada, como mínimo, por un (1) oficial y dos (2) ayudantes, asignados de manera exclusiva a las actividades programadas en su respectivo frente de trabajo.
Sede Juan José: deberá contar con un (1) maestro de obra y dos (2) cuadrillas de trabajo, destinadas a la ejecución simultánea de las intervenciones en la cubierta del pasillo, construcción y mejoramiento del baño y la zona de lavado, adecuación de la cocina, obras interiores, construcción de andenes, instalación o mejoramiento del sistema séptico y ejecución del cerramiento perimetral.








3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFRAESTRUCTURA NUEVA

3.1 Condiciones generales de ejecución, medida y pago
	COMPONENTE
	CONDICIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	
Localización y replanteo
	Comprende reconocimiento, medición, trazado, niveles, referencias, limpieza inicial y verificación de interferencias. Se medirá en la unidad del presupuesto y se pagará una vez aprobado el replanteo.

	Demoliciones y desmontes
	Ejecución manual o mecánica controlada, protección de elementos a conservar, clasificación de materiales, cargue, transporte y disposición autorizada. No se reconocerán daños por procedimientos inadecuados.

	
Excavaciones y rellenos
	Excavaciones hasta dimensiones y niveles aprobados, control de estabilidad y aguas. Los rellenos se colocarán por capas, con material aprobado y compactación uniforme.

	
Concretos y acero
	Concretos de la resistencia indicada en cada ítem, dosificación controlada, formaleta, vibrado, acabado, curado y protección. El acero deberá estar limpio, con diámetros, separación, traslapos y recubrimientos definidos.

	Mampostería, vigas y columnas de confinamiento
	Muros aplomados, nivelados y trabados, con unidades íntegras y mortero compatible. Los elementos de confinamiento se ejecutarán de forma continua y conectada con la mampostería.

	Pañetes, estucos y pinturas
	Preparación de superficies, eliminación de material suelto, reparación de fisuras, limpieza, imprimación y número de manos indicado. Los colores serán aprobados por el Área Protegida.

	
Pisos y enchapes
	Base estable y nivelada, modulación aprobada, pendientes hacia desagües, juntas uniformes, piezas completas, boquilla, limpieza y protección hasta el recibo.

	Carpinterías metálicas, aluminio y madera
	Fabricación a medida verificada en sitio, herrajes completos, anclajes, sellos, protección anticorrosiva o inmunización y pruebas de apertura, cierre, estanqueidad y seguridad.

	Cubiertas, canales y bajantes
	Revisión de estructura, pendientes, apoyos, fijaciones, sellos, remates, flanches y evacuación de aguas. Las intervenciones deberán quedar estancas y soportar las condiciones de servicio.

	Instalaciones hidrosanitarias
	Tuberías y accesorios compatibles, uniones estancas, pendientes, soportes, pruebas hidráulicas y sanitarias, limpieza y puesta en funcionamiento.

	
Instalaciones eléctricas
	Materiales certificados, canalizaciones, conductores, protecciones, conexiones, identificación, puesta a tierra y pruebas, cumpliendo RETIE y RETILAP vigentes.

	Aseo y entrega
	Retiro de residuos, limpieza fina, desmanchado, pruebas, corrección de defectos y entrega de todos los espacios en condición de uso.



3.2 Especificaciones sede Juan José
Estado: infraestructura existente. Uso: sede administrativa y operativa del Parque Nacional Natural Paramillo. Localización: centro poblado Juan José, municipio de Puerto Libertador, Córdoba. El alcance comprende ocho capítulos y deberá ejecutarse con un frente de obra independiente, bajo coordinación del responsable de la sede.
I. Adecuación del pasillo interior
Comprende replanteo, excavaciones, rellenos, placa de piso, elementos de conexión metálica, estructura de madera, cubierta termoacústica, flanche y columnas de confinamiento. Antes de instalar la cubierta se verificará la estabilidad de apoyos, alineación, pendientes y encuentros con muros. La madera deberá estar inmunizada y las conexiones protegidas contra corrosión. La teja termoacústica se instalará con remates, sellos y fijaciones recomendados por el fabricante.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.


	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1,01
	Demolición de mampostería en bloque de concreto Incluye trasiego, retiro y disposición final al lugar autorizado.
	M2
	9,75

	1,02
	Demolición de plantilla de piso incluy retiro y disposición final al lugar autorizado.
	M2
	18,40

	1,03
	Localización y replanteo, incluye descapote y nivelación
	M2
	45,40

	1,04
	Excavación manual para zapatas, pedestales de cimentación y concreto ciclópeo. Profundidad promedio estimada hasta 1,00m
	M3
	3,58

	1,05
	Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado.
	M3
	9,08

	
1,06
	Placa de piso en concreto en concreto de 3000 PSI e=10 cm. incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15, Dilataciones, esmaltado como acabado final y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Garantizado la nivelacion al
exterior.
	

M2
	

40,00



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	








1,07
	Suministro e instalación Platina para Vigas y columnas de madera compuesta por platinas de acero ASTM A572 Gr 50 galvanizado en caliente Gr 45 (45 μm, 320 g/m²). Para la preparación de la superficie se recomienda limpieza manual utilizando estopa húmeda con disolvente Ref. 958025 Sika o similar, si hay abundante grasa y/o suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente y si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre porque destruyen la película de zinc. Posteriormente, usar recubrimiento base Barrera Epóxica Gris Serie 23 Sika o similar con espesor 6 mils en película seca. Por último, usar Esmalte Uretano Serie 36 Sika o similar con espesor 3 mils en película seca. Usar soldadura de electrodo E70xx para unir los elementos. incluye platinas de agarre de la columna, soldadura, elementos de fijación, cuatro (4) barras roscadas de de 1/2", longitud de 20 cm c/u, con (2) dos tuercas por barra, una embebida en el concreto, la otra para asegurar la parte superior, concreto de nivelación - recalce platinas platina columnas de alta resistencia Sika® Concrelisto RE 5000 o equivalente de 3
cm espesor y todos los materiales para el buen funcionamiento e instalación.
	








KG
	








47,52

	


1,08
	Suministro e instalación vigas compuestas por 2 secciones de 4x14 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años, incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina
epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa
	



ML
	



47,90

	



1,09
	Suministro e instalación Correa 4x4 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con fy=1000 MPa.
	



ML
	



38,76

	

1,10
	Suministro e Instalación Teja termoacústica tipo sándwich con lámina de polituretano inyectado de espesor 20 mm, acero calibre 26, color a convenir con el AP. Incluye accesorios (cumbrera y remates perimetrales). Incluye accesorios de
instalación. De color similar a la existetne.
	

M2
	

38,40



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1,11
	Suministro e instalación flanche metálico 30 cm cal. 18. Incluye Pintura, corte en muro para empotrar pestaña y sello con sika flex o equivalente
	
ML
	
19,38

	



1,12
	Suministro e instalación de columna compuestas por 2 secciones de 4x14 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años, incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa
	



ML
	



28,00



II. Construcción de baño y división de zona de lavado
Incluye cimentación, placa, mampostería, confinamiento, pañetes, enchapes, aparatos sanitarios, redes, carpinterías, divisiones en vidrio, mueble de lavamanos y lavadero. Se garantizarán pendientes, ventilación, impermeabilidad, estanqueidad de conexiones, accesibilidad y funcionamiento integral.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
2,01
	Excavación manual para cimentación y concreto ciclópeo.
Profundidad hasta 0,30m para mejoramiernto suelo de fundición ampliación área baños y lavado
	
M3
	
1,60

	2,02
	Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado.
	M3
	2,42

	


2,03
	Vigas de cimentación en concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), con dimensiones 0,20m x 0,3m, (incluye alambre de atar, formaleta, separadores, desmoldante, elementos de mezclado y aplicación, alistamiento de suelo, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero fy=60 psi (420 MPa), 4 principal 1/2" y estribo de 3/8" cada 0.20m )
	


ML
	


17,80

	2,04
	Placa de piso en piso pulido concreto en concreto de 3000 PSI e=10 cm. incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15
	M2
	10,10

	2,05
	Muro en bloque No. 5 P-H tradicional estriado 12cm y/o similar
	M2
	46,58

	
2,06
	Suministro e Instalación Columna de confinamiento 20x10cm. concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con
	
ML
	
22,00



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa)
	
	

	
2,07
	Suministro e Instalación Vigas con dimensiones 0,20m x 0,10m, concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi
(420 MPa)
	

ML
	

17,80

	2,08
	Pañete liso muros interiores 1:3 incluye filos y dilataciones e= 2cm
	M2
	93,16

	
2,09
	Suministro e instalación enchape piso 30x60 antideslizante incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar.
	
M2
	
10,10

	2,1
	Suministro e instalación enchape piso pared 30 x 60 cm, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar.
	
M2
	
41,60

	




2,11
	Suministro e instalación Puerta madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con marco, bisagras, cerradura para baño, manija tipo palanca, tope resorte y tapa luz de sección rectangular de 4x2cm. (Expuesta a la intemperie). sección
rectangular de 0,7x2m.
	




UN
	




2,00

	





2,12
	Suministro e instalación Ventanas (V-05) en aluminio (1 cuerpo oscilante hacia arriba) color gris claro anodizado con postigo/contraventana en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con vidrio laminado de 3+3mm, marco en madera inmunizada y alfajía en aluminio, bisagras, pasantes, cerradura, manija tipo palanca, tapa luz de sección rectangular
de 4x2cm y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Dimensiones a=0,725m x h=0,38m.
	






UN
	






2,00



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	2,13
	Suministro e Instalación sanitario tipo institucional color blanco incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	UN
	2,00

	
2,14
	Suministro e Instalación lavamanos de sobreponer en porcelana sanitaria color blanco, 49 cm x 37.5cm. Incluye accesorios de fijación y conexión a desagüe y suministro, grifería de llave
individual, cromada anti vandálica.
	
UN
	
2,00

	

2,15
	Suministro e instalación Kit de Accesorios para Baño Aluvia x 6 Piezas Blanco - Cromo (incluye portarrollos "Corona" 'Aluvia' Ref. AV6040001, jabonera "Corona" 'Aluvia' Ref. AV6030001, toallero argolla y percha simple "Corona" 'Aluvia' Ref.
AV6020001) o equivalente y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	

UN
	

2,00

	2,16
	Suministro e instalación Ducha tipo institucional color blanco incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	UN
	2,00

	2,17
	Suministro e Instalación Punto hidráulico agua fria 1/2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento
	UN
	8,00

	2,18
	Suministro e Instalación Punto sanitario PVC 2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento
	UN
	4,00

	2,19
	Suministro e Instalación Punto sanitario PVC 4" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento
	UN
	2,00

	2,2
	Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo
	UN
	2,00

	
2,21
	Divisiones de baño en vidrio templado e= 8mm incluye todos los
accesorios en acero para su correcta instalación y funcionamiento.
	
M2
	
5,60

	2,22
	Mueble Lavamanos a Piso (60,5x46x86,8cm) y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	UN
	2,00

	
2,23
	Lavadero de ropas prefabricado Ref. VROP0400900100 o equivalente, incluye desagüe y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	
UN
	
1,00




III. Adecuación de cocina
Comprende suministro e instalación de cocina integral, mesones, enchapes, punto hidráulico, punto sanitario y caja de inspección. Las medidas se verificarán en sitio y se coordinarán los pasos de redes, sellos, nivelación, anclajes y protección de superficies.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	

3,01
	Suministro e Instalación Cocina integral tipo Madesa Glamy 2.00 m, 4 puertas, 6 cajones, acabado Rovere Mate Ref. CA1684 o similares, filos y dilataciones, grifería, accesorios, lavaplatos, mesón en porcelanato de medidas 2.00x0.60 m y bara de 2,70x0,60 m; incluye herrajes y demás accesorios de instalación
para su correcto funcionamiento.
	

UN
	

1,00

	3,02
	Suministro e instalación enchape piso 30x60 antideslizante incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con
sika binda boquilla color o similar.
	
M2
	
2,04

	
3,03
	Suministro e instalación enchape piso pared 30 x 60 cm, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda
boquilla color o similar.
	
M2
	
11,20

	3,04
	Suministro e Instalación Punto hidráulico agua fria 1/2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento
	UN
	1,00

	3,05
	Suministro e Instalación Punto sanitario PVC 2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento
	UN
	1,00

	3,06
	Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo
	UN
	1,00



IV. Adecuaciones generales internas
Incluye desmontes, demoliciones, preparación de superficies, losa, cierres de mampostería, dinteles, pañetes, estucos, pinturas, pisos, guardaescobas, canales, bajantes, puertas, ventanas e instalaciones eléctricas. Las actividades se programarán por zonas para mantener condiciones seguras de uso de la sede.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.


	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	4,01
	Desmonte de marco, puerta y ventanas metálica o en madera
	M2
	12,00

	4,02
	Picada abuzarda pañetes y pisos
	M2
	93,21

	
4,03
	Mortero de alistado para nivelacion de finalizacion e=4cm en concreto f'c=2500 psi (21.1 MPa). Garantizado la nivelacion al exterior.
	
M2
	
93,21

	4,04
	Muro en ladrillo recocido para cierre de muro al techo
	ML
	51,50

	4,05
	Muro en bloque No. 5 P-H tradicional estriado 12cm y/o similar para cellamiento de puertas y ventanas
	M2
	2,00

	4,06
	Dintel en concreto 5 cm, incluye encofrado, apuntalamientos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento
	
ML
	
12,40



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	4,07
	Pañete muros 1:3, picada de pañete y resane de grietas incluye filos y dilataciones.
	M2
	353,04

	4,08
	Suministro e Instalación Estuco exterior sobre pañete (Incluye resanes generales, filos y dilataciones)
	M2
	353,04

	
4,09
	Suministro e Instalación Enchape piso 30 x 60 cm, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar.
	
M2
	
117,20

	4,1
	Suministro e Instalación Guardaescoba cerámico para piso.
	ML
	93,68

	
4,11
	Suministro e Instalación Pintura KORAZA, aplicación dos capas de pintura, color blanco. Capas de alto cubrimiento, máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento
y alta resistencia. Producto formulado sin plomo ni cromo
	
M2
	
180,39

	

4,12
	Suministro e Instalación Pintura KORAZA exterior, aplicación dos capas de pintura, color blanco. Capas de alto cubrimiento, máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia. Producto formulado sin
plomo ni cromo
	

M2
	

147,76

	4,13
	Suministro e Instalación Canal PVC tipo Amazona para recolección de aguas lluvias, pendiente mínima 1%.
	ML
	13,60

	4,14
	Suministro e Instalación Bajante cuadrada de 3"*3" tipo Amazona
	ML
	8,00

	4,15
	Suministro e Instalación Puerta metálica acceso 0,90-1,0 x 2,5m
	UN
	3,00

	




4,16
	Suministro e instalación Puerta madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con marco, bisagras, cerradura, manija tipo palanca, tope resorte y tapa luz de sección rectangular de
4x2cm. (Expuesta a la intemperie). sección rectangular de 0,8x2m.
	




UN
	




1,00



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	





4,17
	Suministro e Instalación Ventanas (V-01) en aluminio (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo batiente) color gris claro anodizado con postigo/contraventana en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con vidrio laminado de 3+3mm, marco en madera inmunizada y alfajia en aluminio, bisagras, pasantes, cerradura, manija tipo palanca, tapa luz de sección rectangular de 4x2cm y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Dimensiones a=1,11m x h=1,30m.
	





UN
	





8,00

	


4,18
	Suministro e Instalación Punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo Aplique Tabira 1 Luz Negro luz calida, bombillo LED, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).
	


UN
	


15,00

	


4,19
	Suministro e Instalación Punto para tomacorriente completa, (blanca), incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	


UN
	


13,00

	

4,2
	Suministro e Instalación Punto para interruptor sencillo completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto
funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	

UN
	

3,00

	
4,21
	Suministro e Instalación Punto para interruptor doble completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y
todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	

UN
	

7,00

	4,22
	Suministro e intalacion de cable No 10
	ML
	150,00

	4,23
	Punto para hamacas. Incluye Kit de Argolla para Hamaca de alto impacto (chazo + platina/gancho)
	UN
	2



V. Adecuación de andén y exteriores
Comprende excavación, relleno compactado, placa de concreto con malla, dilataciones y acabado escobeado, así como mantenimiento de rejas y barandas. Se garantizarán pendientes de drenaje, continuidad peatonal y protección de bordes.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	5,01
	Demolición de plantilla de piso incluy retiro y disposición final al lugar autorizado.
	M2
	26,00

	5,02
	Excavación manual para cimentación anden perimetral. Profundidad promedio estimada hasta 0,30m
	M3
	6,80

	5,03
	Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado.
	M3
	9,06

	
5,04
	Placa anden en concreto de 3000 PSI e=10 cm. incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15 incluye dilataciones cada 1,5m y escobeado
	
M2
	
45,30

	5,05
	Mantenimiento de rejas y barandas en perfilería metálica, incluye lijado y pintura en esmalte (2 capas).
	M2
	17,60



VI. Construcción del sistema séptico
Antes de ejecutar, el contratista verificará ubicación, niveles, distancias, capacidad, conexiones y condiciones del suelo. Deberá presentar detalle constructivo para aprobación. Las cámaras, muros, losas y tuberías quedarán estancas; el sistema se probará antes del relleno y no podrá generar vertimientos o afectaciones al suelo y al recurso hídrico.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	6,01
	Excavación manual para zapatas, pedestales de cimentación y concreto ciclópeo. Profundidad promedio estimada hasta 1,20m
	M3
	5,94

	6,02
	Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado.
	M3
	1,00

	6,03
	Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo
	UN
	2,00

	6,04
	Muro en concreto f'c=3000 psi (21.1 MPa), incluye refuerzo para sistema septico
	M3
	1,65

	
6,05
	Vigas cinta con dimensiones 0,20m x 0,10m, concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa)
	
ML
	
21,20



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	6,06
	Columna de confinamiento 20x12cm en concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa)
	
ML
	
9,00

	6,07
	Losa maciza e=10 cm en concreto f'c=3000 psi (21.1 MPa), incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15
	M2
	8,00

	6,08
	Pañete muros 1:3, picada de pañete y resane de grietas incluye filos y dilataciones.
	M2
	13,00

	
6,09
	Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2", incluye accesorios de instalación para su correcto funcionamiento (codo
45°, codo 90°, etc).
	
ML
	
18,00

	
6,10
	Suministro e Instalación Tubería sanitaria PVC 4", incluye
accesorios de instalación para su correcto funcionamiento (codo 45°, codo 90°, yee, yee reducida, buje, etc).
	
ML
	
48,00

	6,11
	Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo
	UN
	3,00

	
6,12
	Relleno en grava seleccionada entre 3/4" y 2", el cual puede utilizar material reciclado selecionado para Filtro y zanja de filtracion, incluye excavaciones manuales
	
M3
	
2,28



VII. Adecuación del muro de cerramiento
Incluye demolición controlada, nueva mampostería, vigas y columnas de confinamiento y portón metálico forrado en madera inmunizada. Se verificará alineación predial, estabilidad, niveles, apertura del portón, herrajes, anticorrosivo y acabado.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDA D

	
7.01
	Demolición de mampostería en bloque de concreto Incluye sobre piso baño, trasiego, retiro y disposición final al lugar autorizado.
	
M2
	
32,00

	7.02
	Muro en bloque No. 5 P-H tradicional estriado 12cm y/o similar para cellamiento de puertas y ventanas
	M2
	32,00

	
7.03
	Vigas cinta con dimensiones 0,20m x 0,10m, concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa)
	
ML
	
16,00

	
7.04
	Columna de confinamiento 20x12cm en concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa)
	
ML
	
13,20



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDA D

	
7.05
	Suministro e Instalación Portón en Perfil tubular rectangular en hierro, forrado en madera inmunizada. Dimensiones: Ancho 3,5m x Alto 2,5m. 2 hojas. Incluye sistema de apertura y cierre, herrajes, anticorrosivo y pintura.
	
UN
	
1,00



VIII. Aseo general
Comprende limpieza final, retiro de sobrantes, residuos y protecciones, desmanchado de pisos, vidrios, aparatos y carpinterías, y entrega de la sede en condiciones de uso.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	UNIDA D
	CANTIDA D

	8.01
	Aseo general para entrega de obra
	GL
	1



IX. Transporte de materiales
Comprende el transporte terrestre hasta la sede administrativa de Juan Jose ubicada en el corregimiento de Jun Jose, municipio de Puerto Libertador, incluidos cargue, descargue, protección, seguros, permisos, almacenamiento temporal y toda la logística necesaria para entregar los materiales en buen estado.
Las cantidades indicadas corresponden al presupuesto oficial. Su ejecución y pago estarán sujetos a la medición real, la aprobación previa de materiales, el cumplimiento de las especificaciones y el recibo a satisfacción.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDA D

	9.01
	Transporte terrestre
	Gl
	1




X. FASE DE APROPIACIÓN TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES
Previo al inicio de la ejecución de las obras se desarrollará una fase de apropiación técnica con una duración de ocho (8) días, contados a partir de la fecha que se establezca para tal efecto. Durante este periodo, el adjudicatario deberá realizar la revisión integral de la información técnica suministrada por la Entidad para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la sede Juan José.
Esta fase tendrá como finalidad que el adjudicatario conozca, revise y apropie los documentos que soportan técnicamente la ejecución, incluyendo, entre otros, planos, especificaciones técnicas,

presupuesto, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, estudios disponibles y demás documentos que hagan parte del proceso contractual.
La fase de apropiación no constituye una etapa de rediseño del proyecto ni faculta al adjudicatario para modificar unilateralmente los documentos técnicos o las condiciones contractuales establecidas.
X.1. Presentación de observaciones
Cuando, como resultado de la revisión de la documentación, el adjudicatario identifique inconsistencias, diferencias, omisiones, incompatibilidades, requerimientos de aclaración o aspectos que considere necesario precisar antes de iniciar las actividades, deberá presentar las correspondientes observaciones de manera formal y por escrito.
Las observaciones deberán ser remitidas mediante el canal oficial definido por la Entidad para las comunicaciones contractuales y deberán presentarse de manera organizada y consolidada, indicando como mínimo:
· Documento, plano, especificación, ítem o actividad objeto de la observación.
· Descripción clara de la situación identificada.
· Justificación técnica de la observación.
· Posible incidencia sobre la ejecución de las obras.
· Propuesta o recomendación técnica, cuando aplique.
· Identificación de posibles efectos sobre cantidades, costos, plazo, especificaciones o alcance del proyecto.
La presentación de una observación no autorizará al adjudicatario para modificar planos, cantidades, especificaciones, procedimientos, materiales o actividades sin la respectiva aprobación de la Entidad.
X.2. Recepción, revisión y análisis
Las observaciones serán recibidas por la supervisión designada para el contrato, quien realizará una revisión inicial y determinará su naturaleza, alcance e incidencia sobre el proyecto.
Cuando resulte necesario, las observaciones serán trasladadas al profesional o equipo técnico competente de la Entidad, así como a los responsables de los estudios, diseños, presupuesto o componente correspondiente, para su evaluación.
La instancia técnica encargada del análisis podrá solicitar al adjudicatario información adicional, soportes, memorias, esquemas, cálculos, fichas técnicas o cualquier otro documento que resulte necesario para evaluar adecuadamente la observación formulada.
1.	X.3. Clasificación de las observaciones
Para efectos de su trámite, las observaciones se clasificarán de la siguiente manera:
a. Observaciones de aclaración o precisión técnica:
Corresponden a aquellas que no modifican el alcance contractual ni generan variaciones sustanciales en cantidades, valor, plazo, especificaciones o actividades previstas. Estas podrán ser resueltas mediante aclaraciones, conceptos técnicos, actas, comunicaciones oficiales, detalles

constructivos complementarios o instrucciones impartidas por la supervisión, previo aval de la instancia técnica competente.
b. Observaciones que requieren ajustes técnicos:
Corresponden a situaciones en las cuales sea necesario realizar ajustes o complementaciones a planos, detalles, especificaciones, cantidades u otros documentos técnicos, siempre que dichos ajustes no impliquen una modificación sustancial del objeto contractual, del alcance general, del valor o del plazo.
Los ajustes deberán quedar debidamente soportados y aprobados por la instancia técnica competente antes de su implementación.
c. Observaciones con incidencia contractual o modificación sustancial:
Corresponden a aquellas observaciones cuya solución pueda implicar modificación del alcance, incorporación o eliminación de actividades, variaciones significativas de cantidades, cambios en las especificaciones esenciales, afectación del presupuesto, modificación del plazo o alteración de las condiciones inicialmente previstas para la ejecución.
En estos casos, la observación deberá ser evaluada técnica, jurídica, presupuestal y contractualmente por la Entidad. Ninguna modificación podrá ser ejecutada hasta tanto se surta el procedimiento correspondiente y se cuente con las aprobaciones y formalizaciones requeridas.
X.4. Tiempos y trámite durante los ocho (8) días
Con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de la fase de apropiación, se seguirá de manera general el siguiente procedimiento:
1. Durante los primeros días de la fase, el adjudicatario realizará la revisión integral de los documentos técnicos suministrados.
2. Las observaciones identificadas deberán ser presentadas oportunamente, procurando su consolidación en una matriz o comunicación técnica única que facilite su seguimiento.
3. La supervisión realizará la revisión inicial de las observaciones y las remitirá, cuando corresponda, a los profesionales o dependencias competentes.
4. La Entidad procurará emitir respuesta dentro del periodo previsto para la fase de apropiación, siempre que la naturaleza y complejidad de la observación lo permitan.
5. Las respuestas, aclaraciones y decisiones deberán quedar consignadas mediante comunicación oficial, concepto técnico, acta de reunión, matriz de observaciones o documento equivalente.
6. Al finalizar la fase se realizará el cierre de las observaciones, identificando aquellas resueltas, aquellas que no afectan el inicio de la ejecución y aquellas que, por su naturaleza, requieren un trámite adicional.
Cuando para la solución de una observación sea necesaria información adicional por parte del adjudicatario, el término para su análisis se contará a partir de la entrega completa de la información solicitada.

X.5. Ajustes a documentos técnicos
Cuando como resultado del análisis se determine técnicamente procedente realizar ajustes a planos, especificaciones, cantidades, detalles constructivos u otros documentos, estos deberán ser elaborados, revisados y aprobados por los profesionales competentes.
Todo documento ajustado deberá contar con identificación de versión y fecha, de manera que exista trazabilidad respecto de la modificación realizada y del documento que reemplaza o complementa.
Los documentos aprobados pasarán a formar parte de los documentos técnicos aplicables a la ejecución contractual, previa comunicación formal al adjudicatario.
En ningún caso podrán implementarse modificaciones únicamente con fundamento en instrucciones verbales.
X.6. Aval técnico
El aval de las aclaraciones y ajustes técnicos será emitido por la instancia técnica competente de la Entidad, con acompañamiento de la supervisión, según corresponda y de acuerdo con las competencias establecidas dentro del proceso contractual.
Cuando la observación tenga incidencia presupuestal, jurídica, contractual o sobre el plazo de ejecución, además del concepto técnico favorable deberán obtenerse las demás aprobaciones que correspondan antes de autorizar su ejecución.
X.7. Condiciones para el inicio de la ejecución
La ejecución de las actividades podrá iniciar cuando:
· Se haya realizado la revisión de los documentos técnicos objeto de la fase de apropiación.
· Se hayan atendido las observaciones que puedan afectar directamente el inicio seguro y técnicamente adecuado de las obras.
· Se encuentren definidos los documentos aplicables para la ejecución.
· Se cuente con las aprobaciones, permisos y demás requisitos contractualmente exigibles.
· Exista autorización de inicio por parte de la instancia correspondiente.
La existencia de observaciones menores o aclaraciones pendientes que no afecten la seguridad, funcionalidad, alcance, costo, plazo o correcta ejecución de las actividades no impedirá necesariamente el inicio de las obras, siempre que dicha situación sea evaluada y autorizada por la supervisión y quede documentada.
X.8. Observaciones pendientes al finalizar la fase de apropiación
Cuando al finalizar los ocho (8) días existan observaciones pendientes, se deberá dejar constancia expresa de estas, indicando su estado, responsable de atención, incidencia sobre la ejecución y acciones requeridas para su cierre.
Cuando una observación pendiente afecte directamente una actividad específica, podrá autorizarse el inicio de aquellas actividades que sean técnicamente independientes y que no se encuentren

afectadas por dicha situación, siempre que ello no represente riesgos técnicos, contractuales o económicos para el proyecto.
No deberá iniciarse una actividad respecto de la cual exista una observación pendiente que pueda comprometer su estabilidad, calidad, funcionalidad, seguridad, cantidades, costos o alcance, hasta que exista una definición técnica formal.
X.9. Observaciones que impliquen modificaciones contractuales
Cuando una observación formulada durante la fase de apropiación pueda generar modificaciones en el alcance de las obras, cantidades, presupuesto, plazo, planos, especificaciones, actividades previstas o condiciones contractuales inicialmente establecidas, se deberá elaborar el correspondiente soporte técnico en el que se justifique la necesidad del ajuste y se determine su impacto.
La situación deberá ser sometida a evaluación de las áreas técnicas, jurídicas, presupuestales y demás instancias competentes de la Entidad.
El adjudicatario no podrá ejecutar actividades que representen mayores cantidades, actividades no previstas, modificaciones al alcance o cambios que generen efectos económicos o contractuales sin que exista autorización formal y se hayan surtido previamente los procedimientos requeridos.
En consecuencia, la fase de apropiación permitirá identificar, analizar y tramitar las situaciones técnicas encontradas, pero no sustituirá los procedimientos establecidos para la modificación del contrato cuando la solución propuesta implique cambios sustanciales en las condiciones inicialmente contratadas.


3.4.  Consideraciones finales

El proponente deberá diligenciar en su totalidad los formatos que componen el “Anexo - Oferta Económica” indicando los valores para las obras de construcción.

Se deben verificar los planos, detalles, especificaciones y cantidades por parte del contratista previo al inicio de actividades. El contratista debe seguir las instrucciones de los terceros que sean fabricantes de materiales de construcción.


3.5  Dotación

La dotación mínima que suministrara el contratista a los operarios, durante la ejecución del contrato se debe ajustar a lo establecido en los artículos 230, 232 y 233 del código Sustantivo del Trabajo y a las normas de seguridad industrial de acuerdo con el servicio o labor a realizar (Electricidad, plomería, cerrajería, pintura, trabajo en altura, entre otros).

3.6. Medidas de seguridad

Se deberán adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato, capacitando y dotando a sus operarios de los elementos de seguridad industrial y protección personal necesarios para la realización de las labores de mantenimiento en las instalaciones físicas, por lo cual sera responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas a la prestación del servicio.

3.7. Certificado y capacitación en trabajo seguro en alturas

El contratista debe contar con personal capacitado, entrenado y certificado en trabajo en alturas, que de acuerdo con lo exigido por la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012, corresponde a todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior; este certificado debe estar anexo a la hoja de vida de cada profesional según su área de trabajo, supervisor verificaran la validez y vigencia del documento permanentemente durante la ejecución del contrato.

Es importante resaltar que, a partir del 1 de septiembre de 2013, solo entidades autorizadas por la Resolución 2578 de 2012, pueden certificar el trabajo seguro en alturas en los niveles avanzado, básico, corporativo, jefes de área y reentrenamiento, las cuales deben estar certificadas por el SENA. Por lo anterior, el certificado debe ser expedido por dichas entidades autorizadas, el permiso de trabajo en alturas debe corresponder como mínimo al nivel básico.

3.8.  Condiciones entrega de Actividades
3.8.1. Condiciones de entrega

Los elementos para suministrar deben ser nuevos y originales, y en las condiciones de calidad aceptadas por Parque Nacional Natural Paramillo.

El contratista asumirá todos los costos y gastos en los que pueda incurrir por cargue, descargue, transporte, protección y/o almacenamiento de los equipos, elementos y herramientas que suministre a la Entidad durante la ejecución del contrato.

3.8.2. Condiciones de calidad

Se debe cumplir con los estándares de calidad de los materiales, acabados, montajes, instalaciones, sistemas y equipos, estos deben ser de primera calidad, no contaminantes y con las debidas garantías por parte del fabricante; así mismo, el contratista deberá entregar a la Entidad el certificado de calidad de los materiales que instale en la sede.

3.8.3. Actividades no previstas

En caso de que la entidad requiera una actividad, servicio o bien que no esté incluida en el listado contenido de oferta económica la supervisión del contrato teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y las características de la actividad, solicitará tres cotizaciones al contratista y se fijará el valor de la actividad de acuerdo con el precio promedio del mercado, previa aprobación del supervisor.

3.8.4. Actividades mal ejecutadas

El contratista deberá volver a ejecutar por cuenta de él y a cargo del mismo las labores mal ejecutadas y que en consecuencia no sean recibidas a satisfacción por el supervisor, caso en el cual Parque Nacional Natural Paramillo no realizará pago alguno por estos conceptos.

3.8.5. Informes

El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, los informes que este le requiera, con toda la información relacionada con la ejecución del contrato que le sean solicitados para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae el contratista, además deberá presentar:
· Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada uno de los sectores de trabajo que contenga el avance de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
-Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión que contenga un resumen de actividades y desarrollo de la obra junto con la documentación técnica, como la bitácora de obra, registro fotográfico, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, pólizas y actualización de las demás pólizas que lo requieran y paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
-Respecto de los bienes deberá indicar: cantidades, valor unitario, IVA, valor total incluido IVA; balance del contrato de acuerdo con los recursos presupuestales asignados por vigencias y totalizados, que indique además el valor ejecutado, valor total facturado, valor total pagado y saldo total por ejecutar, el cual deberá ser conciliado con el supervisor del contrato y llevado en forma acumulada. Aprobación previa de los servicios y bienes por parte del supervisor.
· Llevar una bitácora de obra, en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la supervisión, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Este registro debe encontrarse debidamente foliado y firmado por el director de obra, el residente y la supervisión; al cual tendrá acceso el supervisor.
-Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.
-Comités de Obra: Adelantar reuniones semanales de avance y comité técnico sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad

ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. Así como la proyección de obras y seguimiento por hitos.
-Entregar registro fotográfico del antes, durante y después de la obra.
3.8.5.1 Requisitos Previos Para La Elaboración Y Suscripción De Actas

Antes de elaborar, presentar y suscribir las actas derivadas de la ejecución del contrato, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, según el tipo de acta:

1. Requisitos generales

· Contar con la aprobación previa de la supervisión sobre las actividades, obras, servicios o bienes objeto del acta.
· Verificar que la información registrada coincida con los informes de ejecución, la bitácora de obra, las memorias de cantidades y el programa de obra aprobado.
· Tener actualizada y debidamente diligenciada la bitácora o libro de obra.
· Contar con los soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo correspondientes al periodo.
· Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
· Presentar los documentos dentro de los plazos establecidos por la entidad, la supervisión.
· Subsanar previamente las observaciones formuladas por la supervisor.
· Garantizar que los documentos se encuentren completos, organizados, foliados y debidamente firmados por los responsables.
· Verificar que las pólizas y garantías contractuales se encuentren vigentes y actualizadas.
· Contar con la conciliación previa de las cantidades y valores entre el contratista, la supervisión.

2. Requisitos previos para el acta mensual de obra

Antes de tramitar el acta mensual, el contratista deberá:

· Presentar el informe mensual correspondiente al periodo objeto de cobro.
· Obtener la aprobación del informe mensual por parte de la supervision.
· Presentar las memorias de cálculo de las cantidades de obra ejecutadas.
· Conciliar con la supervisión las cantidades ejecutadas durante el periodo y las cantidades acumuladas.
· Contar con la verificación en campo de las actividades ejecutadas.
· Presentar el registro fotográfico del antes, durante y después de las actividades realizadas.
· Adjuntar copia de la bitácora correspondiente al periodo.
· Presentar la relación del personal, maquinaria, equipos y materiales utilizados.
· Presentar el informe de seguridad y salud en el trabajo.
· Presentar el balance financiero acumulado del contrato.
· Identificar el valor ejecutado, facturado, pagado y el saldo pendiente por ejecutar.
· Contar con los resultados de ensayos, pruebas, certificados de calidad y fichas técnicas que correspondan.
· Acreditar el pago de seguridad social y aportes parafiscales del periodo.

· Haber corregido las actividades que hayan sido rechazadas o que presenten deficiencias de calidad.
· Contar con la aprobación previa de los bienes y servicios por parte del supervisor.

No podrán incluirse en el acta mensual actividades incompletas, no verificadas, no aprobadas o que carezcan de los soportes correspondientes.

3. Requisitos previos para el acta de entrega final

Antes de suscribir el acta de entrega final, el contratista deberá:

· Haber terminado la totalidad de las actividades establecidas en el contrato.
· Contar con la verificación física de las obras por parte de la supervisor.
· Haber subsanado las observaciones técnicas y administrativas formuladas durante la ejecución.
· Presentar el informe final de obra.
· Obtener la aprobación del informe final por parte de la supervisión.
· Entregar la bitácora de obra completa, foliada y firmada.
· Presentar el registro fotográfico consolidado del antes, durante y después de la obra.
· Presentar las memorias definitivas de cantidades de obra.
· Conciliar el balance final de mayores y menores cantidades.
· Entregar los planos récord o planos de obra ejecutada, cuando apliquen.
· Presentar los resultados finales de ensayos, pruebas y controles de calidad.
· Entregar los manuales de operación y mantenimiento, cuando correspondan.
· Presentar los certificados de calidad y garantías de los materiales, equipos y bienes instalados.
· Entregar el inventario final de bienes suministrados.
· Acreditar el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.
· Mantener vigentes y actualizadas las pólizas contractuales.
· Presentar paz y salvo de proveedores y subcontratistas.
· Entregar los permisos, certificados y autorizaciones requeridos para la operación o funcionamiento de las obras.
· Demostrar que las obras se encuentran funcionales, limpias, terminadas y aptas para su recibo.

La suscripción del acta de entrega final no procederá mientras existan actividades pendientes, defectos sin corregir, documentación incompleta o incumplimientos contractuales.

4. Requisitos previos para el acta de liquidación

Antes de elaborar y suscribir el acta de liquidación, se deberá:

· Contar con el acta de entrega y recibo final de la obra.
· Verificar el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
· Tener aprobado el informe final.
· Conciliar el balance técnico y financiero del contrato.
· Determinar el valor total ejecutado, facturado y pagado.
· Identificar los saldos a favor del contratista o de la entidad.
· Verificar la amortización total del anticipo, cuando aplique.
· Verificar la aplicación de retenciones, descuentos, multas o sanciones.
· Contar con los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

· Presentar los paz y salvos de proveedores, trabajadores y subcontratistas.
· Verificar la vigencia y actualización de las pólizas que deban mantenerse después de la terminación.
· Confirmar la entrega completa del archivo técnico, administrativo y financiero.
· Resolver o dejar expresamente registradas las reclamaciones, salvedades o asuntos pendientes.
· Contar con la revisión y aprobación del supervisor.
· Verificar que no existan bienes, materiales, equipos, anticipos o recursos pendientes por legalizar o devolver.

Las actas únicamente podrán suscribirse cuando se encuentren cumplidos y acreditados los requisitos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y documentales aplicables a cada caso.
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