FORMULARIO N° 08  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad

[bookmark: _Hlk116484730]REFERENCIA:	 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-223-CENACAVIACION-2026

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 


	A-02-02-01-003-003
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

	A-02-02-01-003-003 -03
	 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	BAEMA
	BMMA6
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	33351
	DIESEL -  (ACPM)
	GALON
	0
	13.248
	252
	13.500
	15101505
	1360576
	9140-80-0002787



	A-02-02-01-003-003
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

	A-02-02-01-003-003 -03
	 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	BAEMA
	BMMA6
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	3331101
	GASOLINA
CORRIENTE
	GALON
	0
	2.976
	470
	3.446
	15101506
	1345622
	9130-80-000-2862




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las tablas anexas y conforme al siguiente resumen:

	PRODUCTO: DIESEL

	CODIGO UNSPSC: 15101505 COMBUSTIBLE DIESEL

	Grado
	Combustible automotor e industrial

	Referencia
	El combustible diésel destinado a los vehículos de apoyo aeronáutico (como cisternas refuelers, plantas de energía GPU, unidades de bomberos SEI y remolcadores) se regirá bajo los parámetros del Anexo No. 2 de la Resolución 40444 de 2023, el cual se alinea con los estándares de la norma NTC 1438 (Combustibles líquidos derivados del petróleo: Combustible Diésel) y la norma internacional ASTM D975

	Características
	Unidades
	Métodos
	Mínimo
	Máximo

	Agua y Sedimento
	mL/100 mL
	ASTM D-2709 ó ASTM D- 1796
	 
	0,05

	Azufre
	ppm
	ASTM D-2622 ó ASTM D- 4294 ó ASTM D-1266 ó ASTM D-5453
	 
	500

	Aromáticos****
	mL/100 mL
	ASTM D-1319 ó ASTM D- 5186
	 
	33

	Cenizas
	g / 100 g
	ASTM D 482
	 
	0,01

	Color ASTM
	 
	ASTM D 1500
	 
	3

	Corrosión al Cobre, 3 h a 50°C
	Clasificación
	ASTM D 130
	 
	2 (2)

	Destilación:
	°C
	ASTM D 86
	 
	 

	Punto Inicial de Ebullición
	 
	 
	Reportar

	Temp. 50% vol. Recobrado
	 
	 
	Reportar

	Temp. 95% vol. Recobrado (1)
	 
	 
	 
	370

	Punto final de Ebullición
	 
	 
	390

	Gravedad API
	° API
	ASTM D-4052 ó ASTM D-1298, ASTM D-287
	Reportar

	Índice de Cetano (3)
	 
	ASTM D-4737 ó ASTM D-976
	45
	 

	Numero de Cetano (4)
	 
	ASTM D-613 ó ASTM D-6890
	43
	 

	Punto de Fluidez
	°C
	ASTM D 97 ó ASTM D 5949
	 
	3

	Punto de Inflamación
	°C
	ASTM D 93
	52
	 

	Residuos Carbón Micro, (10 % fondos) *
	g / 100 g
	ASTM D 4530
	 
	0,2

	Viscosidad a 40 °C**
	mm2 /s
	ASTM D 445
	1,9
	5

	Lubricidad***
	micrómetros
	ASTM D 6079
	 
	450

	(1) Diésel corriente y sus mezclas con biocombustible hasta el 5% vol. (Aplica para el producto de la Refinería de Barrancabermeja y de la Refinería de Cartagena)

	(2) El valor 2 se refiere a valores 2a, 2b o 2c

	(3) Aplica a diésel producido en destilación atmosférica y productos craqueados y a mezclas de ellos. El método ASTM D-4737 no aplica al diésel mezclado con biodiesel.

	(4) Para diésel que contenga componentes provenientes de procesos de ruptura catalítica y/o térmica, y/o aditivos mejoradores de Cetano y/o biocombustibles.

	* Residuos Carbón micro, la norma ASTM D-4530 no está mencionada en la norma internacional. La norma

	que se utiliza internacionalmente es la ASTM D 524, con valor máximo de 0.35 % masa

	** Viscosidad: La norma internacional, el límite máximo es 4.1 mm2 / s

	*** Norma Europea: 460, norma americana 520

	**** Es aceptable que el diésel tenga como especificación alterna un contenido de aromáticos de 35 ml/100ml siempre y cuando la T95 no sea superior a 360°C.



	PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE

	CÓDIGO UNSPSC: 15101506 GASOLINA

	Grado
	Regular - Índice Octano 81, Sin Plomo (Unleaded)

	Referencia
	La gasolina destinada a los equipos menores de rampa y vehículos ligeros se regirá bajo los parámetros del Anexo No. 1 de la Resolución 40444 de 2023, alineados con la norma NTC 1380 (Gasolina para motores de combustión interna interna por chispa) y la norma internacional ASTM D4814.

	Características
	Unidades
	Métodos
	Mínimo
	Máximo

	Azufre
	Ppm
	ASTM D-4294 ó ASTM D- 2622
	 -
	50(1)

	Corrosión al Cobre, 3 h a 50 °C
	Clasificación
	ASTM D-130
	 -
	1b

	Destilación:
	°C
	ASTM D-86
	 -
	 -

	10% volumen evaporado
	°C
	- 
	 -
	70

	50% volumen evaporado
	°C
	 -
	77
	121

	90% volumen evaporado
	°C
	 -
	 -
	190

	Punto Final de Ebullición
	°C
	 -
	 -
	225

	Estabilidad a la oxidación
	Minutos
	ASTM D-525
	 240
	-

	Contenido de Gomas
	mg/100 mL
	ASTM D-381
	 -
	5

	Índice de Cierre de Vapor, ICV (2)
	KPa
	 Calculado (2)
	-2
	98

	Gravedad API @ 15.6 °C
	°API
	ASTM D-4052 / ASTM D-287
	Reportar 
	Reportar

	Índice antidetonante (3)
	Octanos
	ASTM D-2699 / ASTM D-2700 (3)
	84
	- 

	RVP (5)
	KPa (psi)
	ASTM D-4953 / ASTM D-5191
	- 
	55 (8.0)

	Plomo
	g/L
	ASTM D-3237 / ASTM D-5059
	 -
	0,013

	Benceno
	% vol.
	ASTM D-5580 / ASTM D-3606
	 -
	1

	Aromáticos
	% vol.
	ASTM D-5580 / ASTM D-1319
	- 
	28

	Aditivos dispersantes y detergentes (6)
	Requisito
	Resolución 1180 de 2006 (4)
	Cumple
	—

	(1) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1B

	(2) Calculado: ICV = P + 1,13A; A : % Evaporación a 70 °C, P: RVP (kilo pascales, KPa)

	(3) Índice Antidetonante: IAD = (RON+MON) /2

	(4) Método Alterno: Infrarrojo

	(5) RVP: Presión de Vapor Reíd a 37.8 °C

	(6) Resolución 1180 de 2006: El paquete de aditivos deberá cumplir como mínimo las funciones de detergente dispersante-controlador de formación de depósitos en el sistema de admisión de combustibles de los motores, incluyendo acción de limpieza como mínimo hasta los asientos de las válvulas de admisión, estabilizador del combustible e inhibidor de oxidación. El Ministerio de Minas y Energía determinará la dosis y calidad de los aditivos, al igual que el método de prueba, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 81055 de septiembre 20 de 1999 o la que lo modifique.



	No.
	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCION

	1.
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
	EL CONTRATISTA garantiza de manera expresa, incondicional e irrevocable la continuidad y regularidad en el suministro de combustible terrestre (ACPM y Gasolina), obligándose a mantener el servicio activo las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana (24/7), incluyendo domingos, días festivos.

	2.
	AJUSTE EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR REGULACIÓN TARIFARIA
	El precio por galón de combustible adjudicado únicamente podrá modificarse durante la vigencia del contrato si se presentan variaciones oficiales autorizadas por el Gobierno Nacional mediante los actos administrativos emitidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) bajo el marco regulatorio general de 2026 (Resoluciones CREG 104 004 y 104 005 de 2026 y normas que las modifiquen o complementen).
Si la CREG autoriza un incremento, el reajuste del valor del contrato tendrá como tope máximo el porcentaje de aumento legal, calculado estrictamente sobre el valor neto de la oferta adjudicada. De forma inversa, ante cualquier reducción tarifaria decretada por la misma autoridad, el valor del galón en este contrato disminuirá en idéntica proporción, obligándose las partes a ajustar las tarifas de forma inmediata, así mismo el adjudicatorio deberá tener en cuenta el margen de comercialización dentro de las facturas al momento de pasarlas.

	3.
	PERIODICIDAD Y DETALLE DE LA FACTURACIÓN 
	La facturación por el suministro de combustibles se realizará en ciclos quincenales vencidos, efectuando los cortes los días quince (15) y último de cada mes calendario, con el fin de agilizar los trámites internos de pago. Dentro de cada factura emitida por EL CONTRATISTA, o en el anexo de liquidación detallado que la soporte, se deberá discriminar de manera expresa el valor correspondiente al margen de comercialización pactado, separándolo del precio base del combustible y de los impuestos aplicables. La radicación de la factura de cada quincena estará sujeta a la previa suscripción del Acta de Conciliación y Recibo a Satisfacción por parte del Supervisor designado por el EJÉRCITO NACIONAL

	4.
	ASPECTOS GENERALES
	El oferente mediante certificación deberá garantizar que cuenta con un coordinador con los medios de comunicación necesarios para atender los requerimientos del supervisor del contrato y las unidades (Celular, correo electrónico y línea fija).
El oferente mediante certificación deberá garantizar que una vez adjudicado el contrato tendrá disponibilidad del suministro según la necesidad del supervisor. 
El oferente mediante certificación deberá garantizar que en caso de presentarse cualquier evento sobreviniente plenamente evidenciado no imputable al contratista se fijará como plazo máximo veinticuatro (24) horas antes de las fechas acordadas con el supervisor del contrato se debe informar y sustentar los motivos que generan la fuerza mayor o el caso fortuito para la no entrega del bien. El oferente mediante certificación deberá garantizar que una vez adjudicado el contrato debe de tener la disponibilidad que garantice la entrega del combustible en Nilo – Cundinamarca en el Fuerte Militar de Tolemaida

	5.
	CERTIFICACIONES
	El oferente deberá certificar bajo gravedad de juramento que el combustible suministrado en sus instalaciones cumple rigurosamente con las especificaciones técnicas del Ministerio de Minas y Energía. Para la habilitación técnica de su propuesta, deberá adjuntar obligatoriamente:

1. Certificado del Mayorista: Copia del último Anexo de Factura de Información de la Resolución 126 de 2017 de la CREG (Artículo 16) expedido por su Distribuidor Mayorista (ej. Terpel, Primax, Chevron, Ecopetrol, etc.) correspondiente al mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
2. Trazabilidad de Tanques: Dicho soporte debe evidenciar los resultados de las pruebas abreviadas de calidad (puntos de destilación, densidad y punto de inflamación) del producto base despachado a la estación de servicio, garantizando la cadena de custodia y legalidad del hidrocarburo.


	6.
	NOTA TÉCNICA – MEDIO AMBIENTES

	Todo el combustible terrestre (ACPM y Gasolina) que adquiera el Ejército Nacional para sus vehículos de apoyo terrestre aeronáutico debe cumplir estrictamente con los parámetros físico-químicos, ambientales y de desempeño establecidos en la regulación colombiana vigente. Los proveedores adjudicados deberán certificar la conformidad de los productos según las siguientes normas básicas:  
Resolución 40444 de 2023 (MinMinas y MinAmbiente): Establece de forma unificada los parámetros y requisitos de calidad para las gasolinas básicas/oxigenadas y para el combustible diésel (ACPM) y sus mezclas con biocombustibles en el territorio nacional.
Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía): Regula de forma general las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.

	7.
	CALIDAD DEL COMBUSTIBLE
	El CONTRATISTA se obliga a garantizar que la Gasolina y el Diésel (ACPM) suministrados cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas y de calidad vigentes para el mercado colombiano. En especial, el producto deberá ajustarse a la Resolución Conjunta 40444 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, o la norma que la modifique o sustituya. 

	8.
	POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL
	El contratista se compromete a garantizar que todas las actividades asociadas al suministro, transporte, distribución y entrega de combustibles terrestre (ACPM y Gasolina) se ejecuten en estricto cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana vigente. El fin principal es mitigar el impacto ambiental, prevenir la contaminación de suelos y fuentes hídricas, y garantizar la seguridad química en las instalaciones de la Aviación del Ejército Nacional.

· Resolución 40444 de 2023 (MinAmbiente y MinMinas): Enfoque de reducción de emisiones contaminantes mediante el control de azufre y compuestos aromáticos en los combustibles.
· Ley 1252 de 2008: Dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos (RESPEL).
· Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible): Normatividad general sobre licencias, permisos y vertimientos.

	9.
	SISTEMA DE CONTROL Y DISPOSITIVOS DE ABASTECIMIENTO (TARJETAS/CHIP)
	EL CONTRATISTA implementará un sistema de control de consumos mediante la asignación de usuarios y accesos independientes para el BAEMA y el BMMA6 en su plataforma de gestión el cual tendrá como único administrador de la unidad al supervisor del contrato, haciendo entrega de las respectivas tarjetas con tecnología chip/dispositivo de identificación para las unidades militares y sus equipos habilitados. En caso de pérdida, deterioro o desmagnetización de los dispositivos, el contratista deberá realizar la desactivación inmediata en el sistema tras el reporte de la Unidad y suministrar el reemplazo físico en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles, sin costo adicional para el Ejército Nacional.



[bookmark: _GoBack]
Nota 1: El oferente debe presentar su oferta teniendo en cuenta toda y cada una de las condiciones técnicas exigidas, sin que le presente cambio alguno, so pena de ser rechazado.
CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 

FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
