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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIONES FUNCIONALES, PARA LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.


Descripción del proyecto

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, de naturaleza especial, tiene por objeto asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, prestando, entre otras funciones, el apoyo logístico y administrativo que se demande para el ejercicio de las facultades y funciones presidenciales.

Son funciones generales del Departamento Administrativo de la Presidencia, según el artículo 4 del Decreto 2647 de 2022, entre otras, las señaladas en los numerales, 1. Asistir al Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, en su labor de coordinación de los diferentes órganos del Estado para que se colaboren armónicamente en la realización de sus objetivos. 2. Organizar, dirigir, coordinar y realizar las actividades necesarias que demande el Presidente de la República, para el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer, en relación con los órganos del Estado que integran las ramas del poder público y los demás órganos estatales, autónomos e independientes. 4. Organizar, asistir y coordinar las actividades necesarias que demande el Presidente de la República, para el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa. 12. Prestar el apoyo logístico y administrativo que demande el ejercicio de las facultades y funciones presidenciales.

Que el artículo 31 del Decreto 2647 de 2022 del 30 de diciembre de 2022, establece que, son funciones del Área Administrativa: 2. Ejecutar los planes y programas relacionados con la prestación de los servicios administrativos y logísticos requeridos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República incluyendo los servicios correspondientes a salones de estado y casas privadas y los servicios autorizados por la Subdirección General en coordinación con el Batallón Guardia Presidencial para esta Unidad Militar. 4. Mantener actualizada la información general, técnica, administrativa y jurídica de todos los activos fijos inmobiliarios a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y adelantar los trámites pertinentes ante las Entidades competentes para intervenir y conservar los bienes de interés cultural a cargo de la Entidad, entre otras.

Así mismo, la Resolución No. 1577 de 31 de diciembre de 2025 establece los grupos de trabajo del Área Administrativa, entre ellos el Grupo de Mantenimiento y Conservación de los Bienes Muebles e Inmuebles, cuyas funciones, entre otras, son las siguientes:

“(…)
3. Apoyar en la implementación de procedimientos, mecanismos e instrumentos para hacer más eficientes las actividades a cargo del grupo.
4. Apoyar en la formulación de políticas, planes, procesos y procedimientos en materia de administración, mantenimiento, conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad.
5. Ejecutar las políticas, planes, procesos y procedimientos en materia administración, mantenimiento, conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad.
6. Programar y adelantar visitas de verificación permanente a las sedes de la entidad, con el fin de detectar y establecer el estado de conservación y/o funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad salvo aquellos que estén asignados a otra dependencia por su especificidad técnica y gestionar la ejecución de las actividades necesarias para su mantenimiento, manejo, protección, conservación y/o estabilidad según corresponda.
(…)
8. Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad, salvo aquellos que estén asignados a otra dependencia por su especificidad técnica.
9. Planear y realizar el trámite para la contratación de los bienes y servicios que sean necesarios para la ejecución del programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad, salvo aquellos que estén asignados a otra dependencia por su especificidad técnica y supervisar su ejecución.
10. Tramitar en forma oportuna los permisos y autorizaciones ante las autoridades competentes cuando se requiera intervenir los bienes muebles o inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad, de acuerdo con la naturaleza del bien o en su defecto presentar los informes técnicos de intervención, cuando las actividades a ejecutar correspondan aquellas de mínima intervención y no requieran permiso o autorización, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
11. Mantener actualizada la información general, técnica, administrativa y jurídica de todos los activos fijos inmobiliarios de propiedad o al servicio de la entidad.
(…)
15. Desarrollar acciones de mejoramiento continúe que permitan una adecuada toma de decisiones en pro del buen y normal funcionamiento de las gestiones administrativas de la entidad.
(…)
17. Elaborar los estudios de mercado y el análisis del sector que sean requeridos, para la adquisición de bienes y servicios, que requiera la entidad.
(…)”

Dado el papel fundamental que desempeña el Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, resulta esencial destacar una de sus funciones principales: la definición de los criterios y requisitos técnicos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad. Esta labor adquiere especial relevancia considerando que varios de estos bienes hacen parte del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, lo que exige el cumplimiento estricto de la normativa de protección patrimonial y la articulación de esfuerzos y recursos especializados para garantizar su conservación, mantenimiento y/o restauración.

Actualmente, la Entidad administra nueve (9) sedes ubicadas en Bogotá, Sopó y Cartagena, siendo Bogotá la ciudad con mayor concentración de inmuebles y, por tanto, con mayores requerimientos de mantenimiento. Estas sedes soportan actividades institucionales permanentes y de alto nivel, lo que demanda condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y operatividad.

Con el fin de ofrecer una visión precisa de su distribución y de la magnitud de las necesidades de mantenimiento que deben ser atendidas, a continuación se presenta un listado detallado de las sedes y sus respectivas ubicaciones.

	No.
	Nombre de la Sede
	Dirección
	Ciudad

	1
	Casa de Nariño
	Carrera 7 # 7-63
	Bogotá D.C.

	2
	Vicepresidencia
	Carrera 8A # 7-57
	Bogotá D.C.

	3
	Sede Administrativa
	Calle 8 # 6-97
	Bogotá D.C.

	4
	Edificio DAPRE
	Calle 7 # 6-70
	Bogotá D.C.

	5
	Casa Republicana
	Calle 8 # 6-63
	Bogotá D.C.

	6
	Edificio Galán
	Carrera 8 # 7-67
	Bogotá D.C.

	7
	Casa Equidad para la Mujer
	Calle 10 # 1-15
	Bogotá D.C.

	8
	Hacienda Hato Grande
	Avenida Km 13, 225-00
	Sopó, Cund.

	9
	Casa de Huéspedes Ilustres
	Bosque Manzanillo (Escuela Naval)
	Cartagena



Las intervenciones oportunas sobre estos bienes permiten garantizar su operatividad continua, así como asegurar su preservación e integridad estructural y funcional a largo plazo.

A pesar de los esfuerzos adelantados al interior de la Entidad, se han identificado limitaciones significativas que impiden atender de manera integral las necesidades de mantenimiento. Entre ellas se encuentran la insuficiencia de personal especializado, la limitada cobertura operativa, la imposibilidad de atender intervenciones simultáneas y la falta de herramientas, insumos, materiales y equipos técnicos necesarios para ejecutar de forma periódica, efectiva y oportuna la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación funcional requeridas. Estas restricciones evidencian la necesidad de acudir a la contratación externa como una alternativa viable para superar dicha brecha y garantizar que las labores de mantenimiento y conservación se desarrollen con la eficiencia, continuidad y puntualidad que demandan las sedes a cargo del DAPRE.

La contratación externa se justifica no solo como una medida estratégica para brindar al Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles el respaldo técnico y operativo necesario, sino también como un mecanismo que permite a la Entidad cumplir de manera adecuada con sus responsabilidades institucionales. Esta medida resulta fundamental para asegurar el óptimo funcionamiento, la continuidad operativa y la preservación permanente de las instalaciones a cargo de la Presidencia de la República.

En concordancia con los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, las actividades contempladas en el presente proceso buscan garantizar la continuidad operativa de las sedes institucionales, prevenir deterioros mayores y optimizar el uso de los recursos públicos mediante la ejecución oportuna de mantenimientos preventivos y correctivos. La adecuada programación y atención de estas intervenciones permite evitar afectaciones en la prestación del servicio, reducir costos asociados a daños mayores y asegurar la preservación de los activos a cargo de la Entidad.

Para atender de manera efectiva las necesidades de mantenimiento y adecuación funcional de las sedes, la Entidad ha considerado que el contrato debe ejecutarse por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste, el cual resulta adecuado para garantizar un servicio integral y adaptable a las necesidades específicas que se presenten durante la ejecución. Esta sistema comprende tanto el suministro de materiales como su instalación, permitiendo una gestión flexible y eficiente de las actividades requeridas.

Aunado a lo anterior, el sistema de precios unitarios resulta especialmente conveniente para la Entidad, dada la naturaleza de las actividades de mantenimiento, en las cuales no es posible determinar de manera previa y exacta las cantidades a ejecutar. Esto obedece a que las intervenciones dependen de necesidades variables, condiciones cambiantes e imprevistos que surgen durante la vigencia contractual, lo que exige un mecanismo flexible que permita atender la demanda real de actividades sin afectar la continuidad del servicio.

Esta estrategia se sustenta en una planificación articulada con el Plan Anual de Mantenimiento elaborado por el Grupo de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, el cual se fundamenta en un diagnóstico exhaustivo realizado durante las inspecciones efectuadas en 2025. Dicho diagnóstico permitió identificar de manera precisa las necesidades, prioridades y acciones de mantenimiento y conservación que requieren los inmuebles a cargo de la Entidad.

Por lo anterior, uno de los objetivos primordiales del presente proceso de contratación es suscribir un contrato que permita ejecutar de manera efectiva la programación anual del Plan de Mantenimiento y asegurar la conservación y el mantenimiento de las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

En este contexto, la contratación externa con forma de pago a precios unitarios se convierte en la alternativa necesaria para garantizar la atención oportuna de las necesidades de mantenimiento y la continuidad del servicio, por las siguientes razones fundamentales:

Soluciones integrales: permite acceder a servicios completos que abarcan insumos, equipos y personal especializado, asegurando una respuesta eficiente y oportuna a los requerimientos de la Entidad.

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento: facilita la ejecución programada de actividades, incluyendo aquellas que deben realizarse en horarios nocturnos o fines de semana para no afectar la operación institucional.

Respuesta oportuna: garantiza atención rápida y coordinada a las necesidades de mantenimiento y adecuación, evitando interrupciones en las operaciones.

Coordinación y agilidad: centraliza la ejecución de actividades, permitiendo una planificación más ágil y evitando demoras asociadas a la intervención de múltiples proveedores.
Mejora en la gestión del tiempo: facilita la programación y seguimiento de actividades, contribuyendo a la pronta resolución de incidencias.

Aseguramiento de la calidad: permite mantener estándares uniformes en todas las intervenciones, esenciales para la integridad y funcionalidad de las instalaciones.

Cobertura completa: incluye suministro de materiales, equipos y personal especializado, garantizando una atención integral de los requerimientos.

Minimización de riesgos operacionales: reduce brechas en el servicio y asegura la coherencia técnica de las intervenciones.

Disponibilidad y flexibilidad del personal: permite contar con disponibilidad de personal capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual es crucial para atender emergencias y realizar mantenimientos en horarios no convencionales.

Adaptabilidad a requerimientos especiales: facilita la atención de intervenciones urgentes, ajustes programados y actividades preventivas, asegurando que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones.

En conclusión, la contratación externa resulta ser la alternativa adecuada para complementar los trabajos de mantenimiento realizados al interior de la Entidad, dado que el personal técnico disponible es insuficiente para atender oportunamente la demanda.

En consecuencia, la Entidad requiere “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIONES FUNCIONALES PARA LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”, con el fin de garantizar su preservación, conservación y adecuado funcionamiento. El proceso se encuentra programado en el Plan Anual de Adquisiciones para asegurar la continuidad del servicio hasta el 15 de diciembre de 2026.


Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

Como se mencionó anteriormente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE administra un conjunto de bienes muebles e inmuebles que soportan actividades institucionales permanentes, de alto nivel y con requerimientos estrictos de seguridad, funcionalidad y operatividad. Estas sedes presentan condiciones heterogéneas derivadas de su antigüedad, uso intensivo, características arquitectónicas, valor patrimonial y necesidades técnicas específicas, lo que exige la ejecución periódica de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de adecuación funcional.

Durante el año 2025, el Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles realizó inspecciones técnicas en las nueve (9) sedes a cargo de la Entidad, con el fin de evaluar su estado de conservación, identificar deterioros, establecer prioridades y definir las acciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. Como resultado de estas visitas, se evidenciaron condiciones que requieren intervención inmediata o programada, entre las cuales se destacan:

a. Deterioros por uso y desgaste natural
Las sedes presentan afectaciones asociadas al tránsito permanente de funcionarios, visitantes y comitivas oficiales, lo que genera desgaste en acabados arquitectónicos, elementos de carpintería, mobiliario, redes internas y superficies de alto tráfico.

b. Necesidades de mantenimiento preventivo no ejecutado o acumulado
Se identificaron actividades que, por limitaciones operativas y de personal, no han podido ejecutarse con la periodicidad requerida, generando riesgos de fallas mayores en sistemas eléctricos, hidráulicos, sanitarios, climatización, entre otros.

c. Afectaciones estructurales y no estructurales menores
En varias sedes se observaron fisuras, desprendimientos de acabados, humedades, filtraciones y deterioro de elementos constructivos que, aunque aparentemente no comprometen la estabilidad estructural, sí afectan la funcionalidad, seguridad y conservación de los inmuebles.

d. Requerimientos de adecuación funcional
Algunas áreas requieren ajustes para mejorar su operatividad, redistribución de espacios, actualización de instalaciones, renovación de acabados o adecuaciones para garantizar condiciones óptimas de trabajo y atención institucional.

e. Condiciones especiales en bienes de interés cultural
Varias sedes, por su valor histórico y arquitectónico, requieren intervenciones bajo criterios de mínima afectación, uso de materiales compatibles, técnicas especializadas y cumplimiento estricto de la normativa de protección patrimonial.

f. Limitaciones operativas del Grupo de Mantenimiento
El diagnóstico evidenció que la capacidad operativa interna es insuficiente para atender de manera simultánea y oportuna la totalidad de las necesidades identificadas, debido a:

· Falta de personal técnico especializado.
· Cobertura limitada para intervenciones en horarios extendidos.
· Insuficiencia de herramientas, equipos y materiales.
· Imposibilidad de atender emergencias y mantenimientos programados de forma paralela.

Estas limitaciones han generado acumulación de requerimientos, retrasos en la atención de novedades y riesgo de afectaciones mayores en los activos institucionales.

Localización 

Las condiciones descritas se presentan en las nueve (9) sedes administradas por el DAPRE, ubicadas en Bogotá, Sopó y Cartagena, las cuales soportan actividades presidenciales, administrativas y protocolarias. Estas sedes son:

1. Casa de Nariño – Bogotá D.C.
2. Vicepresidencia – Bogotá D.C.
3. Sede Administrativa – Bogotá D.C.
4. Edificio DAPRE – Bogotá D.C.
5. Casa Republicana – Bogotá D.C.
6. Edificio Galán – Bogotá D.C.
7. Casa Equidad para la Mujer – Bogotá D.C.
8. Hacienda Hato Grande – Sopó, Cundinamarca
9. Casa de Huéspedes Ilustres – Cartagena

Cada una de estas sedes presenta necesidades específicas de mantenimiento y adecuación, derivadas de su uso, características constructivas, valor patrimonial y condiciones ambientales.

	No.
	Nombre de la Sede
	Dirección
	Ciudad

	1
	Casa de Nariño
	Carrera 7 # 7-63
	Bogotá D.C.

	2
	Vicepresidencia
	Carrera 8A # 7-57
	Bogotá D.C.

	3
	Sede Administrativa
	Calle 8 # 6-97
	Bogotá D.C.

	4
	Edificio DAPRE
	Calle 7 # 6-70
	Bogotá D.C.

	5
	Casa Republicana
	Calle 8 # 6-63
	Bogotá D.C.

	6
	Edificio Galán
	Carrera 8 # 7-67
	Bogotá D.C.

	7
	Casa Equidad para la Mujer
	Calle 10 # 1-15
	Bogotá D.C.

	8
	Hacienda Hato Grande
	Avenida Km 13, 225-00
	Sopó, Cund.

	9
	Casa de Huéspedes Ilustres
	Bosque Manzanillo (Escuela Naval)
	Cartagena



Actividades a ejecutar y alcance

El presente contrato tiene por objeto ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y adecuaciones funcionales requeridas en las sedes administradas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, bajo el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste, incluyendo el suministro de materiales, herramientas, equipos, insumos y la mano de obra especializada necesaria para garantizar la conservación, operatividad y funcionalidad de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad.

El alcance comprende la atención integral de las necesidades identificadas en el diagnóstico técnico realizado por el Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles, así como aquellas que se presenten durante la vigencia contractual y que sean indispensables para asegurar la continuidad del servicio y el adecuado funcionamiento de las sedes.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	[bookmark: RANGE!A1:D223]ÍTEM 
	DESCRIPCIÓN
	UND

	A
	PRELIMINARES
	

	1
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL
	m2

	2
	DESMONTE DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
	m2

	3
	DESMONTE DE PISO LAMINADO
	m2

	4
	RETIRO MANTO ASFALTICO
	m2

	5
	DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 
	m2

	6
	DESMONTE TUBERÍA EXISTENTE
	ml

	7
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO EN CUALQUIER MATERIAL.
	m2

	8
	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO
	m2

	9
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012m A 0,30m)
	m2

	10
	DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL
	m2

	11
	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL
	m2

	12
	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)
	m2

	13
	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA EXISTENTE 
	m2

	14
	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL
	m2

	15
	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL
	m2

	16
	DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 
	ml

	17
	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO Y/O LUMINARIA
	Und

	18
	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO Y/O SANITARIO
	Und

	19
	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL
	Und

	20
	EXCAVACION MANUAL
	m3

	B
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS 
	

	21
	SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	22
	SANITARIO INSTITUCIONAL AHORRADOR DE TANQUE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	23
	ORINAL DE FLUXÓMETRO INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	24
	ORINAL MEDIANO ANTIVANDÁLICO INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
	Und

	25
	LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	26
	LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	27
	LAVAMANOS DE SOBREPONER INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	28
	LAVAPLATOS UNA POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	29
	LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	30
	DUCHA MEZCLADORA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	31
	DUCHA TIPO TELÉFONO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	32
	DUCHA ELÉCTRICA 110 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	33
	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	34
	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CON SENSOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	35
	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	36
	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	37
	LLAVE INDIVIDUAL SENCILLA PARA LAVAMANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	38
	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	39
	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	40
	GRIFERÍA VÁLVULA ANTIVANDÁLICA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	41
	GRIFERÍA  VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ORINAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	42
	GRIFERÍA MONOCONTROL PARA DUCHA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	43
	GRIFERÍA MEZCLADOR PARA DUCHA 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	44
	GRIFERÍA SENCILLA PARA DUCHA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	45
	FLUXOMETRO PARA ORINAL TIPO PUSH (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	46
	FLUXOMETRO PARA SANITARIO CON SENSOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	47
	FLUXOMETRO PARA SANITARIO TIPO PUSH (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	48
	TARJETA SENSOR SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	49
	LLAVE JARDÍN PESADA SATÍN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	50
	TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	51
	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELÉCTRICA
	ml

	52
	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA MANUAL
	Und

	53
	VÁLVULA DE LLENADO PARA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	54
	RED SUMINISTRO EN PVC Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 
	ml

	55
	RED SUMINISTRO EN PVC Ø  3/4"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	56
	RED SUMINISTRO PVC Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	57
	RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	58
	RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	59
	RED SUMINISTRO PVC Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	60
	RED SUMINISTRO PVC Ø 2  1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	61
	RED SUMINISTRO PVC Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	62
	RED SUMINISTRO PVC Ø 4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	63
	RED SANITARIA PVC-S Ø 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	64
	RED SANITARIA PVC-S Ø  2"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	65
	RED SANITARIA PVC-S Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	66
	RED SANITARIA PVC-S Ø 4"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	67
	RED SANITARIA PVC-S Ø 6" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	68
	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	69
	RED SUMINISTRO CPVC Ø 3/4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	70
	REGISTRO Ø 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	71
	REGISTRO Ø 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	72
	REGISTRO Ø 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	73
	REGISTRO Ø 1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	74
	REGISTRO Ø 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	75
	REGISTRO Ø 2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	76
	REGISTRO Ø 2 " (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	77
	REGISTRO Ø 3 " (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	78
	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	79
	ACOPLE PARA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	80
	ACOPLE PARA LAVAMANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	81
	ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA PARA INODORO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	82
	ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL SIN TAPA PARA INODORO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	C
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	

	83
	PANEL TECHO LED  CIRCULAR 6W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	84
	PANEL TECHO LED  CIRCULAR 9W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	85
	PANEL LED  CIRCULAR 18W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	86
	PANEL LED  CIRCULAR 24W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	87
	PANEL TECHO  LED 60X 60 CM 40W LUZ FRIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	88
	BOMBILLOS LED VELA 4W  E14   LUZ CALIDAD -TRANSPARENTE Y/O BLANCO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	89
	BOMBILLOS LED VELA 4W  E27  LUZ CALIDAD - TRANSPARENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	90
	Bombillo LED bipin 5 W , LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	91
	Bombillo LED 9W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	92
	Bombillo LED 12W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	93
	Bombillo LED 15W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	94
	Tubo LED 9 W T8 cm COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA ,alimentación por punta y punta (SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)
	Und

	95
	Tubo LED 18 w  T8 cm  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA, alimentación por punta y punta (SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)
	Und

	96
	Reflector LED 20w  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	97
	Reflector LED 100W  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	98
	Reflector LED  200W   COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	99
	TIRA DE LED COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	100
	CABLE ENCAUCHETADO  3X10, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	101
	CABLE ENCAUCHETADO  3X12, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	102
	CABLE ENCAUCHETADO  3X14, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	103
	CABLE DUPLEX 2X12, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	104
	CABLE DUPLEX 2X14 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	105
	CABLE N# 10- 7 HILOS, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	106
	CABLE N# 12 - 7 HILOS, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	107
	CABLE TRENZADO 3 X 12 CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	108
	CANALETA METALICA 12X4 CM, COLOR A SECECIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	109
	CANALETA PLASTICA DE 8X4 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	110
	CANALETA PLASTICA 2X1 CM,  CON ADHESIVO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	111
	TROQUEL PLANO CON 3 PERFORACIONES PARA CANALETA ELÉCTRICA DE 12 CM, COLOR A SECECIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	112
	INTERRUPTOR SENCILLO, COLOR A SECECIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	113
	INTERRUPTOR DOBLE, COLOR A SECECIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	114
	TOMA CORRIENTEL 15 A TIPO LEVINTYON CON TAPA- CIRCUITO NORMAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	115
	TOMA CORRIENTEL 15 A -TIPO LEVINTYON CON TAPA -CIRCUITO REGULADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	116
	TOMA CORRIENTEL 15  A - AEREO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	117
	TOMA  CORRIENTE  GFCI  PARA  ZONA HUMEDA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	118
	PUNTO  ELÉCTRICO  INSTALADO INCLUYE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	119
	BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	120
	BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X32 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	121
	BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	122
	BREAKER ENCHUFABLE 1X30 AMP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	123
	CAJA DE PASODE 25 X 25 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	124
	TUBERIA PVC ELÉCTRICA DE ½ INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	125
	TUBERIA  E.M.T  DE  3/4 INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	126
	CAJA PLASTICA 5800 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	127
	CAJA PLASTICA 2400 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	128
	TAPA ELÉCTRICA CIEGA PLASTICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	129
	TAPA ELÉCTRICA CIEGA METALICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	D
	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS
	

	130
	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	131
	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	132
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA, TRAFICO PESADO, DIMENCION Y COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	133
	PORCELANATO PISO-PARED CALIDAD PRIMERA, TRAFICO PESADO, DIMENCION Y COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	134
	PISO EN MADERA TOTALMENTE TERMINADO ACABADO CON TINTILLA, SELLADO Y LACADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	135
	PISO PARQUET DISEÑO MOSAICO O PASTELON TOTALMENTE TERMINADO , ACABADO CON TINTILLA, SELLADO Y LACADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	136
	PISO DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA TOTALMENTE TERMINADO ,COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	137
	PISO LAMINADO TRAFICO PESADO,COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	138
	PIEDRA MUÑECA PARA PISO Y PARED ESPESOR DE 2 A 5 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	139
	GRAMA SINTÉTICA 42 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	140
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	141
	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	142
	GUARDAESCOBA EN MADERA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	143
	GUARDAESCOBA PARA PISO LAMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	144
	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PELADO, RESANE, LIJADO, APLICACIÓN DE SELLADOR, TINTE Y PINTURA TIPO LACADO A DOS (2) MANOS, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. INCLUYE CAMBIO PIEZAS MENORES SI SE REQUIERE.
	m2

	145
	MANTENIMIENTO DE GUARDAESCOBAS EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PULIDO Y BRILLADO.
	ml

	E
	MUROS DIVISORIOS , MAMPOSTERIA Y PAÑETES 
	

	146
	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTAMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
	m2

	147
	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTAMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
	m2

	148
	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M , INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTAMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	149
	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTAMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	150
	MURO DRYWALL UNA CARA, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTAMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   
	m2

	151
	MURO SUPERBOARD UNA CARA, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTAMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
	m2

	152
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 10X20X30 CM INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	153
	MURO EN BLOQUE Nº 5 E= 12X20X40 CM INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	154
	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	155
	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	156
	RESANE DE MUROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	157
	REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"
	ml

	F
	PINTURAS
	

	158
	PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE, INCLUYE RESANES, FILOS , DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	159
	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE, INCLUYE RESANES, FILOS , DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	160
	PINTURA PARA  EXTERIORES TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS , DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	161
	PINTURA EPOXICA,  INCLUYE RESANES, FILOS , DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	162
	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	163
	ANTICORROSIVO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	164
	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	165
	PINTURA PARA DEMARCACION COMO PARQUEADEROS  (INCLUYE PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	G
	CUBIERTAS
	

	166
	CUBIERTA TEJA DE BARRO INCLUYE REMATES Y  ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	167
	CANAL EN PVC INCLUYE REMATES Y  ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	168
	CANAL EN LAMINA (Area max= 0.09m2) INCLUYE REMATES Y  ACCESORIOS, GALVANIZADA CALIBRE 30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	169
	CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	170
	CIELO RASO EN DRY WALL TOTALMENTE TERMINADO INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	171
	CIELO RASO FRIBRA MINERAL DE 0.60mx0.60X 14mm CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO,INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	172
	CIELO RASO FRIBRA MINERAL DE 0.60mx0.60X 14mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	173
	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES METÁLICAS, RETIRO DE RESIDUOS Y MATERIAL ACUMULADO, Y SELLADO DE JUNTAS Y PUNTOS CRÍTICOS CON POLIURETANO
	ml

	H
	ACERO INOXIDABLE Y CERRAJERIA 
	

	174
	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS -Cap. 40-80k (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
	Und

	175
	BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO, ACERO INOXIDABLE 40 CMS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	176
	CERRADURA DE POMO EN MADERA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	177
	CERRADURA DE POMO DORADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	178
	CERRADURA DE POMO PLATEADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	179
	CERRADURA DE SEGURIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	180
	CERRADURA DE PALANCA DORADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	181
	CERRADURA DE PALANCA PLATEADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
	Und

	182
	CERRADURA PARA ARCHIVADOR ESCRITORIO TIPO SILO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
	Und

	183
	CANDADO TIPO ITALIANO 60 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	184
	CANDADO TIPO ITALIANO 50 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	185
	CANDADO TIPO ITALIANO 40 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	I
	CARPINTERIA DE MADERA
	

	186
	MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA  INCLUYE  BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO  SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL  2.0 CMS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	187
	PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	188
	MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA EN PUERTAS Y/O VENTANAS EN MADERA INCLUYE RETIRO DE ACABADO EXISTENTE, RESANE, LIJADO, APLICACIÓN BASE, SELLADOR, TINTE Y PINTURA TIPO LACADO A DOS (2) MANOS, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS Y PIEZAS MENORES SI SE REQUIERE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	J
	IMPERMEABILIZACIONES 
	

	189
	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	190
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	191
	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	192
	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	193
	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO,INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	194
	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL 3 MM,INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	195
	IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS, INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	196
	IMPERMEABILIZACION DE SISTEMA MEMBRANA LÍQUIDA A BASE DE RESINAS DE POLIUREA AROMÁTICA PURA APLICADA EN CALIENTE, INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	197
	IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	198
	IMPERMEABILIZACION DE MANTO FIBERGLASS 600X1INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	199
	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	200
	BOQUILLA ACRILICA Y/O TIPO LATEX PARA RELLENO DE JUNTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	ml

	K
	VIDRIOS 
	

	201
	VIDRIO COMUN 4 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	202
	VIDRIO COMUN 5 MM  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	203
	VIDRIO COMUN 6 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	204
	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD Y PELICULA TIPO SANDBLAST SI REQUIERE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	205
	DIVISION DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y PELICULA TIPO SANDBLAST SI REQUIERE  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	206
	ESPEJO 4 MM PULIDO Y BRILLADO. INCLUYE PERFIL POSTERIOR EN ALUMINIO PARA EFECTO FLOTADO, CINTA DOBLE FAZ Y SILICONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	L
	OTROS 
	

	207
	CORTINA ENROLLABLE STANDARD SIN CABEZAL REF. SCREEN 5% GRIS, PERFIL OUT, CADENILLA Y ACCESORIOS GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
	m2

	208
	PELICULA DE CONTROL SOLAR TIPO NANOCERAMICA CON RECHAZO SOLAR Y REDUCCION DE DESLUMBRAMIENTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	m2

	209
	CAMBIO DE GUARDAS DE CHAPA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und

	210
	MANTENIMIENTO DE SILLA GIRATORIA Y RODALLIN COMUN DE ESCRITORIO INCLUYE CAMBIO REPUESTOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
	Und


Nota: cada actividad presentada en el listado anterior cuenta con especificación y condiciones técnicas definida por la Entidad, las cuales se detallan en el documento denominado “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.  

Es importante resaltar que los residuos generados durante la ejecución de las actividades deberán ser dispuestos en el sitio indicado por la Entidad, la cual se encargará de su traslado hasta el lugar de disposición final, conforme a la normatividad ambiental vigente y a los procedimientos institucionales establecidos. Lo anterior, con el fin de que los interesados en el presente proceso de contratación conozcan en detalle las condiciones para ofertar en su propuesta.

Fases y etapas del proyecto

El proyecto contempla varios capítulos de actividades a ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual dentro de las cuales están:

Capítulo A. Preliminares
Este capítulo comprende todas las actividades iniciales necesarias para preparar las áreas de intervención, incluyendo demoliciones, desmontes, retiros de elementos existentes y excavaciones manuales, con el fin de garantizar superficies limpias, seguras y técnicamente adecuadas para la instalación de nuevos sistemas, acabados o estructuras, permitiendo identificar afectaciones ocultas y asegurar la correcta ejecución de las obras posteriores.

Capítulo B. Instalaciones Hidrosanitarias y Sanitarias
Este capítulo agrupa el suministro, instalación, reparación y adecuación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos, duchas, griferías, válvulas, registros y redes de suministro y desagüe en PVC, CPVC y PVC‑S, así como la limpieza de tuberías y reemplazo de componentes, garantizando el adecuado funcionamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, la prevención de fugas y obstrucciones, y el cumplimiento de condiciones óptimas de higiene y operación.

Capítulo C. Instalaciones Eléctricas
Este capítulo incluye la instalación y adecuación de luminarias LED, reflectores, bombillas, tomacorrientes, interruptores, breakers, canalizaciones, tuberías eléctricas, cajas y cableado certificado, asegurando redes eléctricas seguras, eficientes y actualizadas, con iluminación adecuada y cumplimiento de la normatividad vigente para edificaciones institucionales.

Capítulo D. Pisos, Enchapes y Guardaescobas
Este capítulo contempla la instalación, mantenimiento y adecuación de pisos y enchapes en cerámica, porcelanato, madera, parquet, deck, piedra y grama sintética, así como la instalación de guardaescobas y el mantenimiento de superficies existentes, con el fin de renovar acabados deteriorados, mejorar la estética y funcionalidad de los espacios y garantizar superficies resistentes al tráfico institucional.

Capítulo E. Muros Divisorios, Mampostería y Pañetes
Este capítulo comprende la construcción, adecuación y reparación de muros en drywall, superboard y mampostería en bloque, junto con la aplicación de pañetes, estucos, resanes y regatas para instalaciones, permitiendo redistribuir espacios, corregir deterioros, preparar superficies para acabados y asegurar la correcta integración de redes internas en los elementos constructivos.

Capítulo F. Pinturas
Este capítulo incluye la preparación y aplicación de pinturas vinílicas, acrílicas, tipo koraza, epóxicas y esmaltes, así como anticorrosivos, estucos para humedad y demarcaciones, con el objetivo de proteger superficies, mejorar la apariencia de los espacios, corregir fisuras y garantizar acabados duraderos y acordes con los estándares institucionales.

Capítulo G. Cubiertas
Este capítulo abarca la instalación y mantenimiento de cubiertas en teja de barro, canales en PVC o lámina galvanizada, y cielos rasos en PVC, drywall o fibra mineral, además de la limpieza y sellado de canales metálicas, asegurando la adecuada protección contra filtraciones, la correcta evacuación de aguas lluvias y la conservación de la integridad de los sistemas de cubierta.

Capítulo H. Acero Inoxidable y Cerrajería
Este capítulo comprende la instalación de cerraduras, brazos hidráulicos, barras de seguridad, candados y herrajes metálicos para puertas y mobiliario, fortaleciendo la seguridad, funcionalidad y operatividad de los accesos y elementos de uso frecuente en las sedes institucionales.

Capítulo I. Carpintería de Madera
Este capítulo incluye la fabricación, instalación y mantenimiento de puertas, marcos y elementos en madera, así como la restauración de acabados mediante lijado, resane, sellado y lacado, garantizando la conservación de carpinterías existentes, la mejora estética de los espacios y el correcto funcionamiento de los elementos de madera.

Capítulo J. Impermeabilizaciones
Este capítulo agrupa las actividades de impermeabilización en pisos, muros, cubiertas y fachadas mediante morteros impermeables, mantos asfálticos, membranas líquidas, sistemas acrílicos y productos especializados, con el fin de prevenir filtraciones, humedades y deterioros, asegurando la durabilidad y protección de los inmuebles.

Capítulo K. Vidrios
Este capítulo contempla el suministro e instalación de vidrios comunes en diferentes espesores, puertas y divisiones en vidrio templado y espejos con accesorios de fijación, permitiendo reemplazar elementos deteriorados, mejorar la iluminación natural, garantizar la seguridad y mantener la estética institucional.

Capítulo L. Otros
Este capítulo incluye actividades complementarias como instalación de cortinas enrollables, películas de control solar, cambio de guardas de chapa y mantenimiento de sillas giratorias, contribuyendo al confort, funcionalidad y operatividad de los espacios administrativos y de atención institucional.

Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso será hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 

Forma de pago
El Contrato se ejecutará bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones y en la Minuta del Contrato.

El pago al Contratista se realizará exclusivamente sobre las cantidades efectivamente ejecutadas, las cuales serán:

· Medidas en obra por la supervisión del contrato.
· Verificadas contra las especificaciones técnicas y actividades aprobadas.
· Registradas en las actas de obra correspondientes.

La Entidad únicamente reconocerá el valor de las actividades que cumplan con:

· Las especificaciones técnicas del presente Anexo Técnico,
· Las normas aplicables,
· Los criterios de calidad exigidos,
· La aprobación de la supervisión del contrato.

Las cantidades ejecutadas que no cumplan con las especificaciones técnicas, normas o criterios de calidad no serán objeto de pago y deberán ser corregidas o reconstruidas por el Contratista sin costo adicional para la Entidad.

El Contratista deberá incluir en sus análisis de precios unitarios todos los costos directos, indirectos, gastos administrativos, equipos, herramientas, personal, transporte, insumos, pruebas, ensayos, cerramientos, señalización y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.

El valor del contrato incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución, se pagará a través de la pagaduría de la Entidad mediante pagos parciales contra facturación presentada por parte del contratista, de acuerdo con los servicios prestados multiplicados por los precios unitarios contratados.

Para ordenar los pagos se cumplirán los siguientes requisitos: 

· Certificación expedida por el contratista o su revisor fiscal, cuando corresponda, donde se acredite estar a paz y salvo por conceptos de pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. 
· Informe general de acuerdo a los servicios de servicios y/o adecuaciones menores totalmente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. 
· Trámite de la respectiva cuenta por parte de la Entidad. 

NOTA 1. La Entidad pagará al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos por parte del supervisor del contrato en el Área Financiera de la Entidad. 

NOTA 2. No obstante la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

NOTA 3. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

NOTA 4. En caso de que aplique, tratándose de pago con factura electrónica, el contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito” implementado por la Administración del SIIF Nación, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. 

NOTA 5. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, LA ENTIDAD, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados al CONTRATISTA, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar.

Condiciones particulares del proyecto

Especificaciones técnicas

Con respecto a las actividades descritas, es fundamental señalar que cada una de ellas constituye un componente técnico específico dentro del alcance del futuro contrato y que, en conjunto, garantizan la correcta ejecución de las actividades requeridas por la Entidad. 

Las especificaciones técnicas abarcan desde labores preliminares como demoliciones, desmontes y preparación de superficies, hasta intervenciones especializadas en instalaciones hidrosanitarias, sanitarias y eléctricas, asegurando el funcionamiento adecuado de redes, aparatos y sistemas esenciales para la operación institucional. Asimismo, incluyen la instalación y mantenimiento de pisos, enchapes, muros divisorios, mampostería y acabados, garantizando superficies estables, duraderas y acordes con los estándares arquitectónicos del DAPRE. 

Se contemplan también actividades de pintura interior y exterior, impermeabilizaciones en diferentes sistemas, adecuaciones de cubiertas, instalación de elementos de cerrajería y acero inoxidable, carpintería en madera, suministro e instalación de vidrios y divisiones, así como otros elementos complementarios como cortinas, películas de control solar y mantenimiento de mobiliario. En conjunto, estas especificaciones aseguran intervenciones integrales, técnicamente compatibles con las condiciones de cada sede, orientadas a preservar la funcionalidad, seguridad, estética y continuidad operativa de los bienes muebles e inmuebles a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Especificaciones técnicas de materiales 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la supervisión.  

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de La Supervisión.

Pruebas y ensayos

Las pruebas y ensayos que se realicen durante la ejecución del proyecto deberán cumplir, como mínimo, con lo establecido en las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 15 del presente anexo técnico, garantizando que cada actividad se ejecute bajo parámetros de calidad, seguridad y conformidad normativa. Estos procedimientos permitirán verificar la resistencia de los materiales, la correcta instalación de los sistemas constructivos y la adecuada terminación de los acabados, asegurando que las obras entregadas cumplan con los estándares exigidos y con las condiciones de durabilidad y funcionalidad requeridas para la conservación del inmueble patrimonial.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Con el fin de adelantar las actividades de reparaciones locativas y adecuaciones funcionales para las nueve (9) sedes mencionadas a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se deberá acoger todos los documentos técnicos que hacen parte del presente proceso de contratación y todos los documentos técnicos que se entreguen al contratista durante el desarrollo del contrato. Estos documentos constituyen la base técnica, administrativa y operativa para la correcta ejecución de las actividades, y deberán ser observados de manera estricta por el contratista, quien será responsable de su adecuada interpretación y aplicación.

La Entidad entregará, entre otros, los siguientes documentos:

· Estudios y documentos previos, incluyendo el análisis del sector, la descripción del proyecto, el alcance técnico y las justificaciones que fundamentan la contratación.
· Anexo Técnico, que contiene las especificaciones técnicas, actividades, cantidades estimadas, criterios de calidad y lineamientos generales para la ejecución de los trabajos.
· Plan Anual de Mantenimiento y los diagnósticos técnicos realizados por el Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles, los cuales identifican las necesidades, prioridades y condiciones actuales de cada sede.
· Planos, croquis, esquemas y registros técnicos, cuando existan, necesarios para la correcta localización, dimensionamiento y ejecución de las actividades.
· Protocolos institucionales de acceso, seguridad y operación, aplicables a las sedes del DAPRE, incluyendo lineamientos del Batallón Guardia Presidencial cuando corresponda.
· Informes, requerimientos y autorizaciones técnicas que se generen durante la ejecución del contrato, incluyendo instrucciones específicas para intervenciones puntuales, ajustes o actividades no previstas inicialmente pero necesarias para garantizar la continuidad operativa.
· Documentos de coordinación y supervisión, tales como actas, reportes de visita, comunicaciones oficiales y demás instrumentos que permitan el seguimiento técnico y administrativo del contrato.


Notas técnicas específicas del proyecto

Las actividades contempladas en el presente Anexo Técnico deberán ejecutarse conforme a los lineamientos, criterios y estándares definidos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, garantizando la correcta intervención de los bienes muebles e inmuebles a su cargo. En este sentido, es indispensable que el contratista observe las siguientes notas técnicas específicas, las cuales orientan la adecuada ejecución de los trabajos y aseguran la coherencia técnica del proyecto.

En primer lugar, todas las intervenciones deberán ajustarse a las condiciones particulares de cada una de las nueve (9) sedes, considerando su uso institucional, características arquitectónicas, valor patrimonial, niveles de seguridad y restricciones operativas. Las actividades deberán ejecutarse con técnicas, materiales y procedimientos compatibles con los elementos existentes, especialmente en inmuebles con valor histórico o arquitectónico, donde se exigirá el principio de mínima intervención y el uso de materiales equivalentes o aprobados por la Entidad.

Asimismo, el contratista deberá garantizar que todos los materiales, equipos, accesorios y elementos suministrados cumplan con normas técnicas nacionales e internacionales aplicables, incluyendo estándares de calidad, seguridad, eficiencia energética y durabilidad. Las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y sanitarias deberán ejecutarse conforme a la normatividad vigente, asegurando la correcta integración con las redes existentes y evitando afectaciones a la operación institucional.

Las actividades deberán planificarse y ejecutarse de manera que no interfieran con el funcionamiento normal de las sedes, por lo que el contratista deberá coordinar con la supervisión los horarios de trabajo, accesos, restricciones de seguridad y procedimientos especiales definidos por el DAPRE y, cuando aplique, por el Batallón Guardia Presidencial. De igual forma, cualquier intervención que implique riesgo para la infraestructura, el personal o los usuarios deberá contar con medidas de seguridad industrial, señalización, control de residuos y manejo adecuado de materiales.

Finalmente, el contratista deberá prever que durante la ejecución podrán surgir requerimientos adicionales derivados de condiciones no visibles o imprevistas, los cuales deberán ser atendidos conforme a los procedimientos establecidos por la Entidad. Todas las actividades deberán documentarse mediante registros fotográficos, informes técnicos y actas de avance, garantizando trazabilidad, control y verificación de la calidad de los trabajos ejecutados.

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en documentos técnicos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aunado a lo anterior, el contratista deberá garantizar el estricto cumplimiento de los procedimientos de ejecución establecidos, así como de todas las características técnicas definidas en las especificaciones de construcción y en la normatividad vigente aplicable. Esto implica la correcta aplicación de métodos constructivos, el uso de materiales adecuados y certificados, la observancia de protocolos de seguridad y calidad, y la verificación permanente de cada actividad desarrollada. De esta manera, se asegura que las obras ejecutadas respondan a los estándares exigidos, preserven la integridad de los bienes y cumplan con los objetivos de conservación y funcionalidad previstos en el proyecto.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· PERFIL COORDINADOR
· PERFIL TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional ofrecido para el cargo
	PERFIL COORDINADOR

	Estudios:
	Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con matrícula o tarjeta profesional vigente y certificación del COPNIA.

	Experiencia 
	General:
Experiencia general como mínimo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de su tarjeta de matrícula profesional sin tener en cuenta traslapos.  

Especifica:
Experiencia profesional de dos (2) años, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional en actividades de mantenimiento y/o construcción y/o remodelación y/o supervisión de mantenimiento de inmuebles.

	Dedicación:
	100% durante todas las actividades requeridas por la Entidad.

	Funciones 
	Coordinar todas las actividades inherentes al contrato; este profesional será el responsable de la revisión y ejecución de las ordenes de trabajo, presupuestos y cronogramas de actividades tanto de los servicios preventivos como correctivos, Así mismo, deberá entregar al supervisor del contrato los informes mensuales de ejecución. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica asignará un puesto de trabajo para el desarrollo de las actividades del Coordinador; no obstante, el contratista deberá dotar al coordinador de los insumos logísticos necesarios para desarrollar su labor. 




	Profesional ofrecido para el cargo
	PERFIL TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN


	Estudios:
	Técnico o tecnólogo profesional en construcción y sus variaciones como:

- Técnico Profesional Construcción de Edificaciones 
- Técnico Profesional en Construcción de obra 
- Técnico Profesional en Construcción de obras
- Técnico Profesional en Construcción y Administración de Obras Civiles 
- Técnico Profesional en Construcciones 
- Técnico Profesional en Obras Civiles y Manejo Ambiental
- Tecnólogo Construcción 
- Tecnólogo Constructor 
- Tecnólogo en Construcción 
- Tecnólogo en Construcción de Edificaciones 
- Tecnólogo en Construcción de Obras Civiles 
- Tecnólogo en Construcción y Administración de Obras Civiles
- Tecnólogo en Construcciones Civiles

Con Certificado de Inscripción Profesional y Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios vigentes, emitidos por el COPNIA.  




	Experiencia 
	General: 
Experiencia general como mínimo de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición del certificado de inscripción profesional en el COPNIA sin tener en cuenta traslapos.  

Experiencia Especifica: 
Experiencia especifica de dos (2) años en temas asociados con obra civil y arquitectónicas. A partir del Certificado de Inscripción Profesional. 

	Dedicación:
	100% durante todas las actividades requeridas por la Entidad.

	Funciones 
	Apoyar con la inspección de todas las actividades de reparaciones de las instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias; instalaciones de aparatos sanitarios, pocetas, lavaplatos etc., reparación de filtraciones, des taponamientos en general, mampostería, resanes, pintura en general, carpintería metálica, mantenimiento de cubiertas y lo que haya lugar dentro de la ejecución del contrato, verificando que se realicen de acuerdo con los procedimientos y metodologías establecidas en la normatividad vigente y especificaciones técnicas del presente proceso. 




DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO PARA ACREDITAR LA IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO

A. Copia del documento de identificación.
B. Copia de los títulos académicos (diploma o acta de grado) con los cuales se acredite la idoneidad y/o profesión del personal propuesto. Si el título fue otorgado en el exterior se debe soportar que este se encuentra convalidado en Colombia, de conformidad con la normatividad vigente.
C. Copia de la tarjeta de matrícula profesional expedida por la Entidad competente (cuando aplique).
D. Copia de la licencia en salud ocupacional vigente (solo para el SISOMA).
E. Copia de certificación de vigencia profesional expedida por la Entidad competente, expedida dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, para quienes aplica.
F. Copia de certificaciones de experiencia en la cuales se verifique como mínimo lo siguiente:

· Nombre completo e identificación de la persona a quien se le expide la certificación.
· Objeto u obligaciones en las que se pueda verificar las actividades realizadas. 
· Fecha de inicio y terminación, con indicación del día, mes y año. 
· Nombre del contratante. 
· Nombre y firma de la persona autorizada para suscribir este tipo de documentos. 

NOTA 1: No se aceptarán auto certificaciones ni certificaciones expedidas el miembro del personal mínimo requerido cuando ha desarrollado contratos como contratista o subcontratista, ni cuando se identifique como representante legal de la persona jurídica que expide la certificación.

NOTA 2: Los proponentes tendrán en cuenta dentro de su propuesta económica el personal mínimo requerido, al igual que el personal necesario y experto para el cumplimento del objeto contractual, el cual deberá ser idóneo y calificado.

NOTA 3: El personal deberá contar con la idoneidad y formación necesaria de acuerdo a la normatividad vigente, para el desarrollo de las diferentes actividades, en tal sentido, el supervisor podrá solicitar de ser necesario al contratista en cualquier momento, los soportes necesarios que acrediten la idoneidad y formación del personal (trabajo seguro en alturas, coordinación trabajo seguro en alturas, espacios confinados, manejo eléctrico, etc.).

NOTA 4: El personal que participe en la ejecución del objeto contractual será contratado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el DAPRE no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole.

NOTA 5: El personal del contratista que ejecuten el objeto contractual, deberán estar correctamente uniformados, contar con las dotaciones y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de acuerdo a la normatividad vigente, así como contar con los equipos, herramientas y elementos necesarios para efectuar los trabajos y labores necesarias requeridas.

NOTA 6: En caso de que el personal mínimo requerido sea reemplazado, el contratista deberá presentar un nuevo personal con igual o mayores condiciones al inicialmente propuesto.

NOTA 7: en los casos que se aporten certificaciones de experiencia del equipo mínimo expedidas por proponente adjudicatario, se deberá presentar certificación del contrato suscrito con el cliente para el cual se presentaron los servicios de mantenimiento.   

NOTA 8: El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el DAPRE no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole.

NOTA 9: La Supervisión podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

NOTA 10: Los empleados y técnicos del contratista que ejecuten el objeto contractual, deberán estar correctamente uniformados, contar con las dotaciones y elementos necesarios que exige la norma de seguridad industrial, así como contar con los equipos, herramientas y elementos necesarios para efectuar los trabajos y labores necesarias requeridas

NOTA 11: El contratista deberá someterse a las correspondientes restricciones y flexibilidad de horario tanto para la ejecución de los trabajos, como para el ingreso y retiro de personal y materiales. El horario de trabajo se coordinará de acuerdo con la disponibilidad de la entidad contratante y las áreas o departamentos competentes designados para definirlo.


Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Herramienta Menor 
2. Herramientas eléctricas de mano
3. Andamios certificados 
4. Arnés certificado 
5. Equipo de transporte vertical y horizontal 
6. Toda la mencionada en las especificaciones técnicas y que se requiera para ejecutar las actividades de obra. 

La maquinaria y equipos mínimos requeridos serán verificados una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

Es importante precisar que, de manera preliminar, las actividades contempladas no requieren maquinaria pesada para su ejecución; sin embargo, en caso de que durante el desarrollo del proyecto se evidencie la necesidad de su utilización por condiciones técnicas específicas, será obligatorio implementar dichos equipos. En este escenario, los costos asociados a la provisión, operación y mantenimiento de la maquinaria deberán ser asumidos directamente por el proveedor, garantizando así la correcta ejecución de las obras sin afectar el alcance contractual previamente definido.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor del contrato, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la supervisión del contrato, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la supervisión del contrato, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

OBRAS PROVISIONALES

Las obras provisionales, tales como campamentos, señalización, cerramientos y demás instalaciones temporales, deberán ser retiradas en su totalidad una vez culminen los trabajos por parte del proveedor. Este retiro deberá garantizar que las áreas intervenidas queden libres de elementos ajenos a la construcción, en condiciones de orden y limpieza, y sin afectar la integridad del inmueble ni su entorno. De esta manera, se asegura la entrega final del proyecto en óptimas condiciones de uso y conservación, cumpliendo con los lineamientos técnicos y contractuales establecidos.

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Permisos, licencias y autorizaciones 

Las intervenciones necesarias para atender las afectaciones actuales en la edificación cuentan con los permisos y autorizaciones del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, lo que garantiza la legalidad y viabilidad del proceso de reparación y adecuaciones locativas.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

El sector de la construcción se rige por normas nacionales e internaciones que rigen y especifican las características técnicas que deben cumplirse para diversos tipos de construcciones. En términos generales se expondrán normas respecto de: características de sismo resistencia, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, etc.

Respecto a los temas antes mencionados se pronuncia el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial cuando menciona las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social, que a pesar de ser un documento enfocado a ese tipo de construcciones trata de forma general las normas que deben ser cumplidas en desarrollo de la actividad constructora.

Con relación a la reglamentación para el sector construcción el decreto más relevante para este sector es el 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que está a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la reglamentación de construcciones sismo resistentes, que nace a raíz de catástrofes nacionales como terremotos, el decreto 926 de 2010 pone de manifiesto la obligatoriedad del uso de la normatividad respecto de la construcción con características sismo resistente.

A raíz de esto surge el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-1048, en 2010, en la que se establecen los requisitos generales tanto en el diseño como en la construcción sismo resistente, se instauran las condiciones técnicas sobre las cargas, el concreto estructural, la mampostería, las estructuras metálicas, estructuras en madera, estudios geotécnicos, la supervisión técnica, protección contra incendios, entre otros. Dicho Reglamento fue modificado parcialmente mediante el Decreto 0340 del 13 de febrero de 201249, con el fin de dar claridad y facilidad de aplicación. En cuanto a las normas sobre agua potable y saneamiento básico, componente incluido en la obra civil, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió la Resolución 0330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; está resolución aplica a los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a las entidades formuladoras de proyectos de inversión en el sector, a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las demás con funciones en el sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco de la Ley 142 de 1994, así como a los diseñadores, constructores, interventores, operadores, entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten diseños, ejecución de obras, operen y mantengan obras, instalaciones o sistemas propios del sector de agua y saneamiento básico.

Ligado estrechamente con las normas anteriores se emite el código colombiano de fontanería por medio de la norma técnica colombiana NTC 150052. Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir todas las edificaciones para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación y; aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas. Aunque este código no es de obligatorio cumplimiento, proporciona las directrices y los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones, para garantizar la protección de la salud, seguridad y bienestar público.

Las disposiciones de esta norma se aplican a la construcción, instalación, modificación, reparación, reubicación, reemplazo, adición, uso o mantenimiento de las instalaciones hidráulicas, para garantizar la protección de la salud, seguridad y bienestar públicos.

En referencia al componente eléctrico de las obras, en 2013 el Ministerio de Minas y Energía emite el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). EL RETIE se constituye como un instrumento técnico - legal que contiene los requisitos que deben guardar las instalaciones eléctricas y busca la protección de la vida y salud humana, la protección de la vida animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir al error del usuario.

Específicamente para el aprovechamiento de madera con fines estructurales ICONTEC ha elaborado una serie de normas, entre las cuales está la NTC 5950, NTC6563, NTC 6564, NTC 6565, NTC 1822, etc.  

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaboró una serie de guías que sirven como herramientas metodológicas para la formulación, ejecución y puesta en marcha de proyectos de vivienda de interés social, que de alguna manera puede aportar acerca de las especificaciones en la construcción y cuyas recomendaciones se encaminan al cumplimiento de la normatividad teniendo en cuenta aspectos como los materiales, productos o servicios relacionados con el sector de la construcción.

De otra parte, además de las normas técnicas enunciadas anteriormente, se puede aplicar una gran variedad de normatividad dependiendo de la actividad específica que se desarrolla en la obra. El componente eléctrico, por ejemplo, se rige por el código eléctrico nacional y las normas reglamentarias sobre la protección contra el fuego en instalaciones eléctricas y normas afines. 

Si se requiere el suministro de agua potable o el manejo de aguas negras o lluvias, debe realizarse las adecuaciones de acuerdo con los reglamentos técnicos dispuestos para garantizar la calidad suficiente con la que se garantice la no afectación de la salud humana. Las obras que generen desperdicios deben cumplir con las disposiciones emitidas desde la resolución 541 de 1994 a ese respecto, la cual regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos; de igual forma si en los desechos generados se encuentra alguno considerado como peligroso por el decreto 4741 de 2005 debe ser tratado como tal, sin perjuicio de todas las demás normas que reglamenten la disposición final de los posibles residuos de una obra civil. 

La normativa principal que rige la construcción en Colombia son la Ley 9 de 1989 por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, la ley 388 de 1997 y el decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio.

Finalmente, además de las normas y especificaciones aquí mencionadas, el proveedor deberá garantizar que durante el desarrollo de las actividades se cumpla la totalidad de la normativa vigente aplicable en materia de construcción, seguridad laboral, protección patrimonial y gestión ambiental. Esto implica la observancia estricta de los procedimientos técnicos, el uso de materiales certificados, la implementación de medidas de prevención de riesgos y la disposición adecuada de residuos, asegurando que la ejecución de las obras se realice bajo parámetros de calidad, seguridad y sostenibilidad, en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el sector.

Documentos técnicos adicionales 


OBLIGACIONES GENERALES  

1. Disponer de lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
2. Rendir los informes de gestión de manera oportuna que le sean requeridos por LA ENTIDAD. 
3. Asistir a las reuniones de seguimiento que sean programadas por LA ENTIDAD.
4. Guardar la reserva debida tanto sobre el contenido de los documentos e información que para la realización de las actividades contratadas le suministre LA ENTIDAD, si hay lugar a ello, así como del resultado de las mismas, salvo previa autorización expresa y escrita que reciba de aquella, reserva que es obligatoria también para las personas naturales y jurídicas que contrate bajo su responsabilidad. 
5. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), y demás obligaciones a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente al respecto. El incumplimiento de esta obligación será causal para que LA ENTIDAD inicie el procedimiento sancionatorio a que haya lugar. 
6. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos. 
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 
8. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato. 
9. Adoptar, adaptar e implementar las disposiciones contenidas en los protocolos de Bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y sus modificaciones.
10. Responder por la calidad de las actividades y servicios contratados, de acuerdo con las previsiones de las normas vigentes aplicables a esta materia. 

11. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, o las cosas o al medio ambiente. 
12. Acoger las correspondientes restricciones y flexibilidad de horario para adelantar el objeto contractual. 
13. Presentar, como requisito necesario para el pago y cuando a ello hubiere lugar, la factura electrónica validada previamente por la DIAN conforme la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.
14. Responder por todas aquellas obligaciones de la naturaleza del contrato que, pese a no estar escritas se consideren obligaciones a su cargo o estén contempladas en las reglamentaciones expedidas por el Gobierno Nacional.
15. Responder por los daños y perjuicios causados por actos u omisiones suyas o de sus trabajadores con ocasión de la ejecución del contrato, o por incumplimiento de las obligaciones contractuales, e indemnizará plenamente al El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica por estos conceptos. Tampoco será responsable el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica ante el contratista por daños y perjuicios que éste o sus trabajadores pudieren sufrir por actos u omisiones del propio contratista o de sus trabajadores, ni por accidentes que les sobrevengan en la ejecución del contrato, ni por destrucción, pérdida o daño de los elementos o bienes que el mismo contratista pudiere utilizar en la ejecución del contrato, todos los cuales serán asumidos por el contratista
16. Responder por todas aquellas obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato de conformidad con la normatividad vigente. 
17. Realizar el compromiso de ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con la naturaleza del presente objeto contractual en las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.
18. Cumplir y ejecutar las especificaciones requeridas en el presente documento del contrato.
19. Acoger las condiciones de seguridad determinadas por la Entidad, entre ellos, la aprobación del estudio de seguridad y para ello debe suministrar la documentación necesaria y el debido diligenciamiento del trámite de forma virtual en la plataforma de la entidad. La entidad tiene la potestad de aprobar o negar el estudio de seguridad en cuyo caso el contratista deberá aportar un nuevo personal. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1. Entregar al supervisor del contrato los documentos para acreditar la idoneidad y experiencia del personal mínimo requerido, los cuales deberán ser aportados durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.

2. Contar con personal con la idoneidad y formación necesaria de acuerdo con la normatividad vigente, para el desarrollo de las diferentes actividades, en tal sentido, el supervisor podrá solicitar de ser necesario al contratista en cualquier momento, los soportes necesarios que acrediten la idoneidad y formación del personal (trabajo seguro en alturas, coordinación trabajo seguro en alturas, espacios confinados, manejo eléctrico, etc.) 

3. Contar con los equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar las actividades de mantenimiento de las sedes del Departamento Administrativa de la Presidencia de la República. 

4. Dotar a la totalidad del personal que va a utilizar en la ejecución del objeto del contrato con los elementos de higiene y seguridad industrial que se requieran para adelantar todas las actividades de mantenimiento y/o adecuaciones de las instalaciones.

5. Garantizar que en todo momento y según los requerimientos de cada proceso de intervención, el personal vinculado a la obra utilice los elementos de protección tales como overol, casco, guantes, gafas, botas, cinturones y las protecciones correspondientes a cada una de las labores especializadas.

6. Asegurar que, en el caso de requerir el uso de equipos especializados, estos se encuentren en óptimas condiciones y sean revisados periódicamente, de igual forma la manipulación de los mismos únicamente podrán ser operados por personal autorizado y debidamente calificado.

7. Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de todo el personal especializado, profesional, técnico y auxiliar que ejecute obras o cualquier actividad de mantenimiento, instalaciones o trabajos, así mismo, de aquellas personas que directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos. 

8. Mantener durante toda la ejecución del contrato los precios unitarios ofertados, conforme a las descripciones definidas en el anexo técnico, precios que se entienden fijos y sin formula de reajuste, por lo que los mismos incluyen todos los elementos, materiales, mano de obra, insumos, transporte, gastos de personal y administrativos y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

9. Contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria con el fin de garantizar la disponibilidad y cubrimiento de la totalidad de los servicios de mantenimiento y adecuaciones requeridas para las sedes del Departamento Administrativa de la Presidencia de la República. 

10. Realizar en lo posible los servicios requeridos dentro del horario laboral (lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm); no obstante, cuando sea necesario se deberán realizar los servicios los sábados, domingos, festivos y en diferentes horarios (nocturnos), previa coordinación con el supervisor designado. 

11. Tener en cuenta las instrucciones de orden técnico y operativo que para el desarrollo del objeto del contrato disponga LA ENTIDAD.

12. Emplear materiales y repuestos de buena calidad para cumplir el objeto contractual. 

13. Emplear bajo su absoluta responsabilidad, el personal mínimo requerido, al igual que el personal necesario y experto para el cumplimento del objeto contractual, el cual deberá ser idóneo y calificado. 

14. Asegurar que, durante el tiempo que dure los trabajos se mantengan señalizadas las áreas a intervenir. 

15. Será obligación exclusiva del contratista realizar, por su cuenta y riesgo, el traslado, cargue, descargue y manejo de todos los materiales, herramientas, equipos e insumos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

Así mismo, el contratista será responsable de realizar la recolección y limpieza permanente de las áreas intervenidas, garantizando que, una vez finalizadas las actividades, estas queden completamente limpias, despejadas y libres de escombros, residuos, sobrantes de materiales y demás elementos derivados de los trabajos ejecutados.
Los escombros y residuos generados durante la ejecución de las actividades deberán ser recolectados y embalados por el contratista en lonas debidamente cerradas y aseguradas, y posteriormente trasladados por este hasta la zona de acopio interna ubicada en el sótano 1 del edificio DAPRE, o hasta el punto de que para tal efecto sea designado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

El contratista será responsable de garantizar que, durante la recolección, manipulación y traslado de los escombros y residuos, no se ocasionen daños, afectaciones o deterioros en las áreas, instalaciones, bienes, equipos o zonas comunes del edificio. 

Cualquier daño ocasionado con ocasión de estas actividades deberá ser reparado por el contratista, por su cuenta y sin costo adicional para la Entidad.

Una vez los escombros y residuos sean entregados en el punto de almacenamiento interno designado por la Entidad, el cargue requerido para su retiro de dicho punto y la disposición final de los mismos estarán a cargo de la Entidad, de conformidad con sus procedimientos internos y la normativa aplicable.

16. Tener en cuenta que, el Departamento Administrativa de la Presidencia de la República no reconocerá costos y recargos adicionales cuando las actividades sean llevadas a cabo en días u horarios diferentes a la jornada laboral de la Entidad, por lo tanto, el proponente tendrá que estimar estos valores en los cálculos de los precios unitarios ofertados. 

TIEMPOS DE ATENCIÓN: Garantizar al Departamento Administrativa de la Presidencia de la República, respuesta oportuna con el personal necesario para atender simultáneamente requerimientos eventuales o casos de emergencia en cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla de tiempos de respuesta estimados de atención y solución de problemas en las sedes dentro y fuera de Bogotá.
	PARA ORDENES DE TRABAJO EN LAS SEDES UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN

	

PARA CASOS DE EMERGENCIAS.
	Máximo dos (2) horas. El PROPONENTE debe presentarse en el lugar de los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las 24 horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	
PARA LAS ORDENES DE TRABAJO DE RUTINA DE SERVICIO CORRECTIVO

	Máximo Veinticuatro (24) horas. El PROPONENTE debe presentarse en el lugar de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las 48 horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	PARA LAS ORDENES DE TRABAJO DE RUTINA DE SERVICIOS PREVENTIVO
	
Máximo tres (3) días hábiles.

	
PARA ADECUACIONES Y/O REMODELACIONES:
	Deberá presentar en un término máximo de cinco (5) días hábiles la propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el presupuesto por parte del contratista, previa aprobación del supervisor quien dará la autorización del inicio del requerimiento.



	PARA ORDENES DE TRABAJO EN LAS SEDES UBICADAS EN LA CIUDAD DE SOPO O CARTAGENA

	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN

	

PARA CASOS DE EMERGENCIAS.  
	Máximo Veinticuatro (24) horas. En contratista debe presentarse en el lugar de los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el servicio y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las (48) horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	
PARA LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE RUTINAS DE SERVICIOS CORRECTIVOS:
	Máximo tres (3) días hábiles. En contratista debe presentarse en el lugar de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el servicio y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar los (5) días hábiles y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.   

	PARA LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE RUTINAS DE SERVICIOS PREVENTIVOS:
	
Máximo cinco (5) días hábiles.

	
PARA ADECUACIONES Y/O REMODELACIONES:
	Deberá presentarse en un término máximo de siete (7) días hábiles la propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el presupuesto por parte del contratista, previa aprobación del supervisor quien dará la autorización del inicio del requerimiento.



Nota 1: Los plazos anteriores se entienden contados desde el momento en que el contratista recibe formalmente las órdenes de trabajo por parte del (os) supervisor (es) del contrato. La no atención oportuna por parte del contratista dentro de los plazos indicados en los cuadros anteriores para atender las ordenes de trabajo, se entenderá como causal de incumplimiento y la Entidad adelantará las acciones correspondientes que establece la Ley.   

17. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: Contemplar en su propuesta y comprometerse a mantener durante la ejecución del contrato, por su cuenta y riesgo, el siguiente personal mínimo requerido: 

	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

	CANTIDAD


	PERFIL COORDINADOR
	1

	PERFIL TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN
	1



PERFIL COORDINADOR

	Profesional ofrecido para el cargo
	PERFIL COORDINADOR

	Estudios:
	Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con matrícula o tarjeta profesional vigente y certificación del COPNIA.

	Experiencia 
	General:
Experiencia general como mínimo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de su tarjeta de matrícula profesional sin tener en cuenta traslapos.  
Especifica:
Experiencia profesional de dos (2) años, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional en actividades de mantenimiento y/o construcción y/o remodelación y/o supervisión de mantenimiento de inmuebles.

	Dedicación:
	100% durante todas las actividades requeridas por la Entidad.

	Funciones 
	Coordinar todas las actividades inherentes al contrato; este profesional será el responsable de la revisión y ejecución de las ordenes de trabajo, presupuestos y cronogramas de actividades tanto de los servicios preventivos como correctivos, Así mismo, deberá entregar al supervisor del contrato los informes mensuales de ejecución. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica asignará un puesto de trabajo para el desarrollo de las actividades del Coordinador; no obstante, el contratista deberá dotar al coordinador de los insumos logísticos necesarios para desarrollar su labor. 




PERFIL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN

	Profesional ofrecido para el cargo
	PERFIL TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN

	Estudios:
	Técnico o tecnólogo profesional en construcción y sus variaciones como:

- Técnico Profesional Construcción de Edificaciones 
- Técnico Profesional en Construcción de obra 
- Técnico Profesional en Construcción de obras
- Técnico Profesional en Construcción y Administración de Obras Civiles 
- Técnico Profesional en Construcciones 
- Técnico Profesional en Obras Civiles y Manejo Ambiental
- Tecnólogo Construcción 
- Tecnólogo Constructor 
- Tecnólogo en Construcción 
- Tecnólogo en Construcción de Edificaciones 
- Tecnólogo en Construcción de Obras Civiles 
- Tecnólogo en Construcción y Administración de Obras Civiles
- Tecnólogo en Construcciones Civiles

Con Certificado de Inscripción Profesional y Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios vigentes, emitidos por el COPNIA.  


	Experiencia 
	General: 
Experiencia general como mínimo de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición del certificado de inscripción profesional en el COPNIA sin tener en cuenta traslapos.  

Experiencia Especifica: 
Experiencia especifica de dos (2) años en temas asociados con obra civil y arquitectónicas. A partir del Certificado de Inscripción Profesional. 

	Dedicación:
	100% durante todas las actividades requeridas por la Entidad.

	Funciones 
	Apoyar con la inspección de todas las actividades de reparaciones de las instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias; instalaciones de aparatos sanitarios, pocetas, lavaplatos etc., reparación de filtraciones, des taponamientos en general, mampostería, resanes, pintura en general, carpintería metálica, mantenimiento de cubiertas y lo que haya lugar dentro de la ejecución del contrato, verificando que se realicen de acuerdo con los procedimientos y metodologías establecidas en la normatividad vigente y especificaciones técnicas del presente proceso. 



18.  Responder por la conducta de su personal, manteniendo una supervisión directa a través de su Coordinador, velando porque tanto su comportamiento como su presentación personal en todo sentido sea correcta durante el desarrollo del objeto contractual.

19. Atender las recomendaciones hechas por el (los) supervisor (es) del contrato para un mejor desarrollo del objeto del servicio requerido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.

20.  Atender únicamente aquellos requerimientos que sean autorizados previamente por el (los) supervisor (es) del contrato.

21.  Presentar al (los) supervisor (es) del contrato los informes que sean solicitados en el plazo que el supervisor determine con el fin de recibir la información de ejecución del contrato y la optimización de los recursos destinados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.

22.  Garantizar que cada una de las personas destinadas por el contratista para la ejecución del contrato, cuente con un medio de comunicación en el que la entidad pueda comunicarse de forma permanente 7x24, es decir, el personal deberá estar disponible en cualquier momento sin costo alguno para la entidad. 

23. Atender las solicitudes de cambio del personal realizadas por la supervisión del contrato en un término de cinco (5) días hábiles a partir del requerimiento. En todo caso, el personal reemplazado deberá cumplir con iguales o superiores requisitos de idoneidad y experiencia exigidos para el perfil. 


24.  Elaborar análisis de precios unitarios APU en el evento de requerirse un mantenimiento, actividad y/o bien conexo con el objeto del contrato y que NO se encuentre incluido en el listado de ítems contractuales. Una vez autorizados por el (los) supervisor (es) los ítems nuevos, éstos se entenderán incluidos en la lista del objeto del contrato y se ejecutarán en lo sucesivo bajo las mismas condiciones contractuales. Así mismo, para aprobación de los presupuestos requeridos se debe adjuntar memorias de cálculo con las actividades, cantidades y localización de estas para la correcta verificación y aprobación por parte de la supervisión. 

25. Tener en cuenta que, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica no asumirá pagos de aquellas actividades desarrolladas por el contratista que no estén previamente autorizadas por el supervisor del contrato.

26. [bookmark: _Hlk161650199]Mantener vigente el curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas y la disponibilidad de un Coordinador para trabajos en alturas en el evento de realizar actividades en alturas dentro de la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la RESOLUCIÓN No. 1409 (julio 23 de 2012), por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Igualmente, mantener actualizado curso de espacios confinados cada vez que se requiera. 

27. Realizar la señalización y delimitación de los espacios a intervenir a través de señales preventivas y aislamiento de zonas, con el fin de evitar la proliferación de partículas y minimizar la contaminación y ruido.

28. Acreditar ante la supervisión, una vez perfeccionado el contrato, que cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, modificado por el artículo 110 del Decreto 2106 de 2019, esté obligado a contar con dicho Plan.

29. El contratista será responsable de la recolección, limpieza y disposición de escombros en lonas, así como de su traslado hasta el punto de almacenamiento interno designado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El cargue y la disposición final de estos residuos estarán a cargo de la Entidad. Para las sedes ubicadas fuera de la ciudad de Bogotá, y a requerimiento expreso de la Entidad, el contratista deberá asumir la gestión integral de los escombros (retiro, transporte y disposición final), cumpliendo estrictamente con la normativa ambiental vigente y ante las autoridades competentes. En estos casos, la Entidad reconocerá al contratista el pago correspondiente por dicha gestión, previa presentación de los certificados de disposición final legalmente expedidos.

30.  Realizar las actividades solicitadas por la entidad con materiales nuevos que cumplan las normas de calidad ICONTEC vigente, conforme a las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

31. Informar oportunamente al supervisor del presente contrato cualquier discrepancia que encuentre referente a las especificaciones previstas. 

32.  Efectuar todos los cambios por defectos en la calidad de los materiales y ofrecer las garantías de mano de obra de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato, dentro del día hábil siguiente previa solicitud que efectúe el (os) supervisor (es) del contrato designado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.

33.  Atender y regirse para las instalaciones eléctricas por el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- Resolución No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus Resoluciones modificatorias, así como el Código Eléctrico Nacional (Norma ICONTEC NTC-2050) que hace parte integral del RETIE.

34.  Proveer los servicios objeto del contrato, con la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad, de lo contrario acepta se apliquen las multas pactadas en el clausulado del contrato. 


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1. Durante la realización del contrato se deberá cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de todo el personal especializado, profesional, técnico y auxiliar, así mismo, de aquellas personas que directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de las instalaciones mencionadas.

2. Todo el personal vinculado, directa o indirectamente, deberá estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Sistema General de Riesgos Laborales según la Ley 50 de 1993 y al Sistema General de Pensiones según la Ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el Gobierno Colombiano.

3. Cada persona deberá realizar los aportes necesarios a estas Entidades para que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato. Los comprobantes de pago deben ser reportados dentro de los primeros diez (10) días de cada mes y deberán estar disponibles en una carpeta para la verificación de estos. 

4. El personal que realice trabajos deberá contar con curso de alturas y espacios confinados nivel avanzado de conformidad con la normatividad vigente, si la actividad lo requiere.

5. La persona especializada en seguridad industrial o salud ocupacional (siso) o seguridad y salud en el trabajo deberá coordinar y acompañar el diligenciamiento de los permisos de trabajo, ATS y demás documentación exigida por la normatividad vigente. 

6. El personal vinculado al contrato deberá utilizar los elementos de protección tales como overol, casco, guantes, gafas, botas, cinturones y las protecciones correspondientes a cada una de las labores especializadas. 

7. En el caso de requerir el uso de equipos especializados, estos deben estar en óptimas condiciones y serán revisados periódicamente, de igual forma la manipulación de estos únicamente podrán ser operados por personal autorizado y debidamente calificado. 

8. Asistir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, a la inducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el Área de Talento Humano de la Entidad en la ciudad de Bogotá. 

9. Comunicar cualquier accidente que le suceda al personal a su cargo en desarrollo de las actividades del contrato, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia de este, a la persona encargada de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien deberá realizar el informe correspondiente a la ARL en los términos señalados en la Ley 1562 de 2012 y reportarlo al supervisor del Contrato quien lo remitirá al Área de Talento Humano de la Entidad.

10. Presentar al supervisor al finalizar la ejecución del contrato, un informe de accidentalidad emitido por la ARL a la cual se encuentre afiliado el Contratista. 

11. El contratista acogerá y dará cumplimiento al Manual de Seguridad y Salud en el trabajo -SST para contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD 

1. Asistir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, a la inducción sobre el Sistema de Gestión Ambiental, realizada por el Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental del Área Administrativo de la Entidad en la ciudad de Bogotá, para lo cual el supervisor del contrato deberá solicitarla al correo electrónico: gestionambiental@presidencia.gov.co. 

2. El personal del Contratista que prestará sus servicios durante la ejecución del contrato deberé contar con todos los permisos y certificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad o actividades requeridas.

3. Dando cumplimiento a los requisitos legales ambientales, el contratista deberá dar cumplimiento a los siguientes lineamientos establecidos desde el Sistema de Gestión Ambiental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República:

· Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarias y entidades gubernamentales ambientales para realizar las actividades correspondientes. 
· Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas ambientales vigentes, igualmente deberán contar con la licencia o el permiso de la entidad ambiental correspondiente, cuando aplique.
· Informar al Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental del Área Administrativa el listado de los Gestores que realizarán la disposición final de los diferentes tipos de residuos.
· Identificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y diseñar estrategias para mitigarlos y controlarlos. 
· Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementación de buenas prácticas ambientales y presentar los respectivos soportes de capacitación.
· Implementar estrategias necesarias para el manejo adecuado de productos químicos y derivados.
· Asegurar que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales cuenten con el respectivo certificado de revisión técnico-mecánica vigente.
· Cuando se requiera almacenar productos químicos, el contratista deberá identificarlos y etiquetarios claramente de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
· Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias Ambientales producto de las actividades a realizar. 

4. El contratista debe dar cumplimiento estricto de las normas y regulación vigentes en materia ambiental y se dé cumplimiento de buenas prácticas ambientales conforme lo establecido requisitos del anexo técnico y estudios previos.

5. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental en la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

6. El contratista deberá cuantificar los residuos peligrosos, especiales, aprovechables o no aprovechables si genera durante el desarrollo del objeto contractual y de ser así se deberá diligenciar el formato F-GA-63 de la entidad (registros en kilogramos a unidades).

7. El contratista deberá encargarse de la totalidad de los residuos generados durante la ejecución contractual, sean peligrosos, especiales, aprovechables o no aprovechables, de los cuales, deberá hacer una correcta separación en la fuente y su adecuada disposición en el lugar de acopio designado por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 

8. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, estándares, orientaciones, políticas, y leyes ambientales aplicables para la ejecución de sus actividades que fueron contratadas por LA ENTIDAD.

9. Informar oportunamente impactos y riesgos ambientales en las áreas que se desarrollen las actividades.

10. Participar en las sensibilizaciones, capacitaciones y actividades educativas establecidas en LA ENTIDAD y en el Sistema de Gestión propio de EL CONTRATISTA.

11. Cumplir con los programas ambientales establecidos en la Entidad.

12. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

13. De acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA sin excepción, deberá cumplir la legislación ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o post-contractuales.

14. EL CONTRATISTA debe prever los costos en los que debe incurrir para el cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. 

Nota: Las obligaciones ambientales que se consignan dentro del contrato se harán extensivas y serán de obligatorio cumplimiento por parte de los subcontratistas que hagan parte del proyecto o actividad que EL CONTRATISTA contractualmente desarrolla.


En constancia, se firma en BOGOTA, a los 22 días del mes de septiembre de 2026.
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OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA
Coordinador 
Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles
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Revisó: YOHANNA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
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Proyectó: Vladimir Leonardo Caldas Afanador
Contratista Área Administrativa
, Grupo de Mantenimiento, y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles.

“Contratar por el sistema de precios unitarios sin formula de ajuste las reparaciones locativas y adecuaciones funcionales, para las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”
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