ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Proceso de Contratación: POR ASIGNAR


ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 




MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA PISTA DE BMX, BARRIO VILLA DARIANA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Descripción del proyecto

El proyecto comprende el mantenimiento y la adecuación de la capa de rodadura de la pista de BMX ubicada en el barrio Villa Dariana, zona urbana del municipio de Valledupar. La intervención se realizará sobre aproximadamente 3.334 m² de superficie existente, sin ampliación del escenario ni cambio de uso del suelo.

La actuación busca recuperar la regularidad, cohesión, resistencia al agua y al desgaste de la superficie para brindar condiciones seguras de entrenamiento, recreación y competencia. El proyecto beneficia a la población usuaria del escenario y a cerca de 11.675 habitantes del área de influencia.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir

La pista presenta fisuras, pérdida de material, desprendimientos, deformaciones, depresiones y pérdida de uniformidad en varios tramos. Estas condiciones reducen la adherencia y la estabilidad de la circulación, generan polvo y aumentan el riesgo de caída de niños, jóvenes y demás deportistas.

Se intervendrá exclusivamente la capa de rodadura existente mediante localización y replanteo, retiro de material deteriorado, nivelación, conformación de capas granulares, transporte de sobrantes y aplicación del tratamiento superficial previsto en el presupuesto oficial.

Antes del inicio, el Contratista verificará en campo las cotas, pendientes, peraltes, saltos, rectas, accesos y zonas de seguridad. Cualquier diferencia frente a los documentos del proceso deberá informarse al supervisor o interventor para su definición, sin alterar el alcance contractual.

Localización 

[image: ]
Figura 1.1. Localización general de la pista BMX en el barrio Villa Dariana, Valledupar. Fuente: soporte MGA del proyecto.

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

El alcance material corresponde a la recuperación funcional de la superficie existente. Las cantidades son las establecidas en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y se medirán de acuerdo con las especificaciones particulares y las cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas y aprobadas.
	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	1.1
	Localización y replanteo de las áreas a intervenir
	m²
	3.334,00

	2.1
	Excavación de material existente en la superficie de la pista
	m³
	19,50

	2.2
	Explanación y nivelación mecánica de la superficie
	m²
	3.334,00

	3.1
	Relleno en material de préstamo (arenilla/limo), compactado al 98 % del Proctor modificado
	m³
	68,88

	3.2
	Subbase granular, tamaño máximo 2½ pulgadas, compactada mínimo al 100 % del Proctor modificado
	m³
	104,35

	3.3
	Suministro e instalación de material granular limpio de ¾ a 1 pulgada
	m³
	34,00

	3.4
	Cargue, transporte y disposición autorizada de material sobrante
	m³
	34,00

	4.1
	Mantenimiento superficial con lechada (slurry) modificada con copolímero
	m²
	3.334,00




Fases y etapas del proyecto

La ejecución se organizará en cuatro etapas: (i) alistamiento, revisión documental, replanteo y cerramiento; (ii) retiro de material deteriorado, explanación y nivelación; (iii) suministro, extendido, humectación y compactación de rellenos y capas granulares; y (iv) preparación y tratamiento superficial, curado, controles de calidad, limpieza y recibo final. La secuencia podrá ajustarse con aprobación del supervisor o interventor sin modificar el plazo ni el alcance.

a. Ítems de pago: 
Los ítems de pago son los relacionados en la tabla anterior y en el Formulario 1. Cada precio unitario incluirá materiales, mano de obra, equipos, transporte, desperdicios, ensayos, señalización, manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo y demás costos necesarios para la correcta ejecución, salvo aquello que el presupuesto identifique expresamente como costo separado.
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

El plazo de ejecución será de dos (2) meses, contados desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la suscripción del acta de inicio. No se prevén etapas contractuales independientes; el cronograma detallado deberá ser aprobado por el supervisor o interventor antes de comenzar las actividades de obra.

Forma de pago

El contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, aplicados a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, recibidas a satisfacción y aprobadas por el supervisor o interventor. Los pagos se tramitarán mediante actas parciales y acta final, con los soportes técnicos, ambientales, de seguridad social y tributarios exigidos en el Pliego de Condiciones y la Minuta del Contrato.

No se contempla anticipo, considerando el plazo de dos (2) meses, la disponibilidad ordinaria de los materiales y equipos requeridos y la posibilidad de ejecutar y pagar la obra mediante actas parciales. Esta decisión deberá guardar coherencia con el estudio del sector y los demás documentos previos del proceso.

Condiciones particulares del proyecto

El proyecto corresponde al sector de recreación y deporte y se ejecutará en un escenario existente localizado en zona urbana, con acceso por vías municipales y presencia de usuarios y comunidad en el entorno.

El Contratista deberá programar cierres y aislamientos para impedir el ingreso de usuarios a los frentes activos, proteger los elementos del escenario que no serán intervenidos y mantener libres los accesos de emergencia. No se autoriza modificar la geometría funcional de la pista, ampliar el área, intervenir estructuras o ejecutar actividades no presupuestadas sin el procedimiento contractual correspondiente.

Serán aplicables las especificaciones particulares del proceso, las fichas técnicas aprobadas, las normas y métodos de ensayo INV E vigentes que correspondan a materiales granulares y compactación, y las instrucciones del fabricante del tratamiento superficial, siempre que no contradigan los documentos del proceso.

Especificaciones técnicas

La obra deberá ejecutarse conservando las cotas, pendientes, peraltes y transiciones existentes que sean verificadas y aprobadas en el replanteo. Las capas se extenderán de manera uniforme, con control de humedad y compactación, y la superficie terminada deberá quedar continua, estable, limpia, sin material suelto, encharcamientos, resaltos peligrosos ni desprendimientos.

Las tolerancias, métodos de medición, criterios de aceptación y pago serán los previstos en las especificaciones particulares y en el Formulario 1. Cuando no exista previsión expresa, el supervisor o interventor definirá el control aplicable con base en la naturaleza de la actividad y en normas técnicas vigentes, sin crear ítems ni obligaciones económicas ajenas al contrato.

Especificaciones técnicas de materiales 

El material de relleno de préstamo, arenilla o limo deberá ser homogéneo, apto para compactación y estar libre de materia orgánica, basuras, terrones, raíces y sustancias perjudiciales. Se compactará hasta alcanzar como mínimo el 98 % de la densidad máxima del Proctor modificado, con humedad próxima a la óptima.

La subbase granular tendrá tamaño máximo nominal de 2½ pulgadas y deberá cumplir las especificaciones aprobadas para gradación, limpieza, plasticidad y resistencia; se compactará mínimo al 100 % del Proctor modificado. El material granular limpio será de ¾ a 1 pulgada. La lechada superficial será modificada con copolímero, apta para exposición exterior, compatible con el soporte, resistente al agua, desgaste y radiación solar, y producirá una terminación uniforme y con adherencia suficiente; no se exige marca comercial.

Pruebas y ensayos

Antes de incorporar los materiales, el Contratista presentará para aprobación su procedencia, fichas técnicas y resultados de caracterización. Como mínimo se realizarán ensayos de granulometría y caracterización del material, Proctor modificado y densidad y humedad en campo para las capas compactadas, mediante métodos normalizados aplicables.

La frecuencia de muestreo y los puntos de control serán definidos en las especificaciones o aprobados por el supervisor o interventor según el volumen y uniformidad del lote. Para la lechada se verificará preparación del soporte, dosificación, cobertura, adherencia, curado, homogeneidad, ausencia de material suelto y regularidad superficial. Los costos de muestreo, laboratorio, repetición y corrección estarán incluidos en los precios unitarios.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La Entidad entregará al adjudicatario los documentos que integren el proceso: Anexo 1 – Anexo Técnico, Formulario 1 – Presupuesto Oficial, análisis de precios unitarios y soportes presupuestales disponibles, estudios previos, soporte MGA, cronograma, registro fotográfico, esquemas o planos de localización y demás documentos técnicos publicados en SECOP II.

El Contratista deberá revisar estos insumos antes del acta de inicio y someter a aprobación del supervisor o interventor el replanteo, cronograma, programa de obra, materiales, fuentes, laboratorio, procedimiento de ejecución, plan de calidad, manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo y señalización temporal. La aprobación no releva al Contratista de sus responsabilidades.

Notas técnicas específicas del proyecto

La geometría existente de la pista —rectas, curvas, peraltes, saltos y transiciones— deberá conservarse y verificarse mediante replanteo antes de ejecutar movimientos de material.

No se incorporan marcas, fabricantes ni procedencias exclusivas. Cualquier referencia comercial contenida en un soporte previo se entenderá acompañada de la expresión «o equivalente», sujeta a demostración de desempeño igual o superior y aprobación técnica.

La superficie deberá mantener drenaje positivo y no presentar depresiones que generen encharcamientos; las correcciones se limitarán al alcance y cantidades contratadas.

La aplicación de la lechada solo procederá sobre una base firme, seca o con la condición de humedad indicada por la ficha técnica, limpia y libre de polvo, grasa y material suelto, bajo condiciones climáticas compatibles con su aplicación y curado.

El Contratista protegerá rampas de salida, bordes, redes, mobiliario, cerramientos y demás elementos no incluidos. Todo daño atribuible a la ejecución deberá repararse por su cuenta.

Método Constructivo 

La secuencia constructiva mínima será: visita y revisión de insumos; replanteo y demarcación; cerramiento y señalización; excavación selectiva; explanación, perfilado y nivelación; colocación por capas, humectación y compactación de relleno y subbase; incorporación del material granular previsto; cargue, transporte y disposición autorizada de sobrantes; preparación de la superficie; aplicación y curado de la lechada; controles, correcciones, limpieza y entrega.

El Contratista presentará un procedimiento constructivo y un plan de inspección y ensayo coherentes con el cronograma y el uso de la pista. No podrá cubrir una capa ni continuar con la actividad siguiente sin la verificación y aceptación de la superficie precedente por el supervisor o interventor.

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Al finalizar, el Contratista retirará instalaciones temporales y residuos, entregará el área limpia y presentará registros de cantidades, ensayos, procedencia y disposición de materiales, fichas técnicas, registro fotográfico y planos o esquemas finales cuando sean requeridos.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para esta intervención aplican medidas de prevención y control orientadas a reducir polvo, ruido, consumo de agua, residuos y afectaciones a la comunidad. El Contratista implementará un manejo ambiental proporcional al alcance, con cerramiento, orden y aseo, humectación controlada, cubrimiento de cargas, mantenimiento preventivo de equipos y atención oportuna de contingencias.

Los residuos de construcción y demolición se separarán en la fuente, almacenarán temporalmente de manera segura y entregarán a gestores o sitios autorizados, conforme a la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, o las normas que las modifiquen o sustituyan. Se conservarán manifiestos, certificados y soportes de disposición o aprovechamiento.

Se priorizará el aprovechamiento técnicamente viable de materiales, sin comprometer la calidad. No se permitirán vertimientos de combustibles, aceites, lechadas o aguas contaminadas al suelo ni a sumideros. El lavado de herramientas se realizará en un punto controlado y los productos químicos permanecerán rotulados y contenidos.

Las medidas ambientales, sociales y de seguridad forman parte de la planeación y de los precios unitarios. El Contratista coordinará con la supervisión la información a usuarios y comunidad sobre cierres, horarios y avances, y atenderá las observaciones asociadas con la ejecución.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Esta sección aplica al proyecto en lo pertinente a su alcance, plazo, localización urbana y actividades previstas.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

Por la magnitud y el plazo de la obra se requiere un equipo profesional mínimo para dirección técnica y gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las hojas de vida se verificarán después de la adjudicación, en los términos de este numeral.

El personal profesional mínimo es el siguiente:

· Un (1) ingeniero civil como Residente de Obra, con dedicación del 100 %.
· Un (1) profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente y dedicación mínima del 50 %.


Se exige una sola persona por cada perfil. El Residente responde por la coordinación técnica, cantidades, calidad y programación; el responsable de SST gestiona los riesgos derivados de maquinaria, excavación, compactación, productos de aplicación superficial y presencia de comunidad.

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Los requisitos se definieron de forma proporcional al mantenimiento de una superficie deportiva existente, sin exigir experiencia territorial, temporal ni cantidades específicas de obra.

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente de Obra – Ingeniero civil (dedicación 100 %)
	Veinticuatro (24) meses contados desde la fecha en que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión.
	Doce (12) meses como residente, director, coordinador o supervisor en contratos de construcción, mantenimiento o rehabilitación de infraestructura deportiva, espacio público o pavimentos.

	Responsable de SST – Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente (dedicación mínima 50 %)
	Doce (12) meses contados desde la expedición de la licencia o autorización profesional que corresponda.
	Seis (6) meses en gestión de seguridad y salud en el trabajo en obras civiles.



Maquinaria mínima del proyecto

La relación corresponde a equipos mínimos por función. Se aceptarán equipos equivalentes que garanticen rendimiento, calidad y seguridad, previa aprobación del supervisor o interventor; no se exige marca, modelo o propiedad específica.

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Equipo topográfico o de precisión para replanteo, control de cotas y verificación de pendientes.
2. Excavadora, retroexcavadora, minicargador, motoniveladora o equipos equivalentes adecuados para excavación, perfilado, extendido y nivelación.
3. Vibrocompactador y compactador de placa; carrotanque o sistema de humectación; volquetas para transporte; mezcladores, aplicadores y herramientas menores requeridos para el tratamiento superficial.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Esta sección aplica. Los materiales granulares y de préstamo deberán provenir de fuentes o proveedores legalmente habilitados, con capacidad de suministro durante el plazo contractual y con calidad demostrada mediante los ensayos de aceptación.

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES

Aplican las instalaciones temporales estrictamente necesarias: cerramiento y control de acceso, señalización, punto de almacenamiento protegido, área de acopio, elementos sanitarios y punto administrativo básico. Su ubicación deberá ser aprobada; no podrá obstruir accesos ni zonas de seguridad y todo deberá retirarse al finalizar, dejando el lugar limpio y reparado.

Señalización 

La obra deberá permanecer delimitada y señalizada durante toda la ejecución. El Contratista implementará cierres, avisos, cintas, barreras, iluminación y rutas seguras acordes con los riesgos, e informará oportunamente a usuarios y comunidad sobre las restricciones de acceso.

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

La intervención corresponde al mantenimiento y adecuación de la capa de rodadura de un escenario existente, sin ampliación, intervención estructural ni cambio de uso. Con base en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015 y el artículo 8 de la Ley 810 de 2003, las reparaciones o mejoras locativas no requieren licencia de construcción, siempre que se mantengan las condiciones aquí descritas.

Antes del inicio, la Entidad y el Contratista verificarán la clasificación de la intervención y la necesidad de permisos adicionales ante las autoridades competentes. El Contratista tramitará los permisos a su cargo para ocupaciones temporales, transporte y disposición de RCD, aprovechamiento de fuentes y demás actuaciones que se generen por su método de ejecución.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Las actividades se ejecutarán conforme a las especificaciones particulares del proceso, al presupuesto oficial y a los métodos de ensayo aplicables, conservando la geometría deportiva existente y la seguridad funcional de la pista.

Los materiales de relleno y subbase cumplirán la calidad, gradación y densidad establecidas en este anexo; no se aceptarán capas sin resultados de control aprobados.

El tratamiento superficial deberá contar con ficha técnica, hoja de seguridad, procedimiento de aplicación y evidencia de compatibilidad con el soporte; el acabado será uniforme, adherente y apto para tránsito deportivo una vez curado.

El Contratista cumplirá las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo, gestión de RCD, control ambiental, transporte de materiales y protección de terceros.

Documentos técnicos adicionales 

Hacen parte de la información técnica adicional, en cuanto sean publicados por la Entidad: soporte MGA, presupuesto y análisis de precios unitarios, registro fotográfico, esquemas o planos de localización, cronograma, especificaciones particulares, fichas técnicas y demás aclaraciones expedidas durante el proceso.

Estos documentos se utilizarán exclusivamente para la estructuración de la oferta y la ejecución de la obra. No introducen requisitos habilitantes, de ponderación o de participación distintos de los establecidos en los Documentos Tipo y el Pliego de Condiciones.



En constancia, se firma en Valledupar, a los ____ días del mes de __________ de 2026.


______________________________________________
MARÍA CAMILA PÉREZ ROMERO
Profesional Universitario – INDER Valledupar

____________________________________________
LUIS DAVID MIRANDA ARGOTE
Profesional Universitario – Formulación de Proyectos


______________________________________________
ALINSON ARMANDO GONZÁLEZ ESCORCIA
Director – INDER Valledupar
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