FORMATO No. 5
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO No. DTPA-IP-FONAM-74-2026

1. [bookmark: _heading=h.dqghoa2w7n95]OBJETO CONTRACTUAL: “DP04-3202053-26-220 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema biodigestor en el PNN Farallones de Cali, necesario para el manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos en cumplimiento de los acuerdos de conservación del área protegida, especialmente en los ecosistemas andinos y de páramo, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las Áreas Protegidas del SINAP Nacional”.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR:

[bookmark: _heading=h.v4qx0m40nnfp]El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	47101538
	Equipos y suministro para limpieza
	Tratamiento, suministros y eliminación de agua y agua residuales
	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
	Tanques digestores de lodo o aguas residuales

	72121517 

	Servicio de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
	Servicio de construcción de edificaciones no residenciales
	Servicio de construcción de plantas industriales 
	Servicio de construcción de plantas de gas natural liquido gnl 



2.1.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES: 
A continuación, se describen las caracteristicas técnicas: 

	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	Adquisición, instalación y puesta en marcha de un Biodigestor, diseñado para el procesamiento eficiente de 45 kg de residuos orgánicos , para la producción de biogás y biofertilizante que contenga todos los componentes e implementos para la puesta en marcha del biodigestor:

· Reactor principal donde se realiza el proceso de producción de biogás (12 m³, material resistente con protección UV, con calibre de 30 a 60). 
· Kit de aditamentos y conectores para el ensamble del sistema para su correcto funcionamiento. 
· Tanque de ingreso de sustrato de 200 litros con unas dimensiones de diámetro aproximado de 58 a 60 cm x altura de 90 a 95 cm, y está compuesto de material de Polietileno de alta densidad (HDPE) de grado alimenticio/industrial mediante moldeo por soplado o rotomoldeo. Con accesorios como Tapa de rosca o aro de cierre hermético, acople/adaptador inferior de salida en 4" para conexión directa a la tubería de carga del reactor, e indicación visual de nivel interno. sin embargo, puede variar de acuerdo a la instalación en el lugar. 
· Geotextil protector para el reactor. 
· Filtro de H₂S para la reducción de sulfuro de hidrógeno. 
· Trampas de condensado. 
· Válvula de alivio. 
· Línea de conducción de biogás de hasta 50 metros.
· Tina para biol (tamaño pequeño). 
· Estufa tipo araña, uso exclusivo de biogás. 
· Un (1) quemador industrial. 
· Guía de uso del biodigestor
· Manual de mantenimiento del sistema.
	UNIDAD
	1



NOTA 1: Se aclara que, previo al inicio de la ejecución del contrato, la entidad garantizará que el espacio requerido para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema biodigestor se encuentre previamente excavado y adecuado para su intervención. En consecuencia, el contratista no tendrá a su cargo la realización de la excavación o apertura del hueco requerido para la instalación.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo. 

Atentamente: 

FIRMA:
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
Tel……………………………………………………………………………… 
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