ANEXO 

CONSIDERACIONES DE REFERENCIA:

TABLA MARCAS Y REFERENCIAS
El oferente debe completar todos los campos en blanco de la tabla al presentar su oferta, asegurando que la marca y referencia ofertadas coincidan con las indicadas y entregando los manuales y fichas técnicas para verificar el cumplimiento de los requisitos. Este requisito garantiza la compatibilidad y calidad de los componentes, facilitando la administración, mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura tecnológica. Además, permite una evaluación objetiva y transparente de las propuestas, asegurando que los productos cumplan con los estándares exigidos.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	MARCA
	REFERENCIA / ESPECIFICACIÓN

	1. 
	INFRAESTRCTURA DE DATOS

	1.1. 
	CABLE ESTRUCTURADO U/UTP CAT 6A Y ACCESORIOS
	PANDUIT
	

	1.2. 
	CONECTORES RJ45, TIPO JACK, FIELDCORD ETC.
	
	

	1.3. 
	ORGANIZADORES DE CABLES
	
	

	1.4. 
	PATCH CORD
	
	

	1.5. 
	PATCH PANEL
	
	

	1.6. 
	TOMAS DE DATOS O SALIDAS LÓGICAS
	
	

	1.7. 
	MARQUILLAS E IDENTIFICACIÓN
	
	

	2. 
	INFRAESTRCTURA ELÉCTRICA

	2.1. 
	BREAKERS ENCHUFABLES
	LEGRAND
	

	2.2. 
	CANALETA Y ACCESORIOS
	
	

	2.3. 
	TABLEROS ELÉCTRICOS
	
	

	2.4. 
	TOMACORRIENTES NORMAL Y REGULADO
	
	

	3. 
	CABLEADO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS
	CENTELSA
	

	4. 
	BANDEJAS PORTACABLES Y ACCESORIOS
	
	

	5. 
	CONVENCIONES
	
	

	6. 
	COMPONENTES Y EQUIPOS

	6.1. 
	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO WI-FI
	FORTINET
	FORTIAP-231k

	6.2. 
	TARJETA INALÁMBRICA PCI EXPRESS TRIBANDA
	
	


La selección de PANDUIT, LEGRAND y FORTINET responde a un estudio de mercado que prioriza la estandarización tecnológica, continuidad operativa y compatibilidad entre subsistemas.
PANDUIT garantiza un sistema de cableado estructurado de alto desempeño, cumpliendo con normativas internacionales como ANSI/TIA-568.2-D, TIA-606-C, y el RETIE, optimizando la transmisión de datos, la interoperabilidad con dispositivos de red y la adopción de tecnologías emergentes como Wi-Fi 6E, IoT y redes de alta densidad.
LEGRAND, por su parte, proporciona soluciones de infraestructura eléctrica seguras, robustas y eficientes, esenciales para ambientes críticos como centros de datos, salas técnicas y áreas con disponibilidad 24/7. Su línea de productos, incluidos tableros, canaletas, breakers y tomas reguladas, cumple con NTC 2050, RETIE y estándares internacionales como UL, asegurando protección, continuidad y facilidad de mantenimiento.
FORTINET, fabricante líder en ciberseguridad y redes, ofrece soluciones inalámbricas empresariales de alto rendimiento como el FortiAP-231G, con soporte para Wi-Fi 6E tribanda (2.4/5/6 GHz), seguridad integrada, administración centralizada, e interoperabilidad total con la infraestructura de seguridad de la entidad. La selección de Fortinet permite consolidar una arquitectura unificada de acceso inalámbrico segura, escalable y centralmente administrada desde la plataforma FortiGate, mejorando la gestión, la trazabilidad y la protección de los activos de información.
Desde el punto de vista normativo, la solicitud de marcas específicas en este proceso no vulnera los principios de libre concurrencia ni de selección objetiva, conforme a lo establecido por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.4, el cual permite incluir marcas determinadas cuando se justifique la necesidad técnica, la interoperabilidad, el soporte y la estandarización, siempre que no se restrinja la competencia.
En este contexto, la selección de PANDUIT, LEGRAND y FORTINET se justifica plenamente por su capacidad para garantizar una infraestructura tecnológica estandarizada, segura, eficiente y de fácil mantenimiento, lo cual es clave para la operación continua, la escalabilidad, la homologación técnica, y la optimización de los recursos institucionales. La estandarización de marcas facilita además la aplicación de mejores prácticas en mantenimiento, soporte, formación técnica del personal y reducción de tiempos de respuesta ante incidentes, fortaleciendo la capacidad operativa y estratégica de la entidad.
TABLA MONOMARCA
[bookmark: _GoBack]El oferente debe completar todos los campos en blanco de la tabla al presentar su oferta, especificando la referencia ofertada y garantizando que esta coincida estrictamente con las marcas indicadas. Asimismo, deberá proporcionar las fichas técnicas del fabricante, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos bajo el criterio de monomarca. Este enfoque garantiza la compatibilidad total entre los componentes, optimiza la gestión y el mantenimiento de la infraestructura, y asegura un desempeño uniforme y confiable en la operación.
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