ANEXO OFERTA ECONÓMICA

Para efectos de establecer el valor de la propuesta, el oferente deberá diligenciar este formulario y DEBE SEÑALAR EL VALOR COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA. 
Para efectos de estructurar el valor de la oferta el oferente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional, los demás a que hubiere lugar, los cuales estarán a cargo del contratista. 
Para presentar la oferta económica el oferente no podrá sobrepasar el presupuesto oficial establecido en las cotizaciones relacionadas en estudios previos.
	
ITEM
	
ARTICULO
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD
	Valor Unitario
	Valor total (INCLUIDO IVA)
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Panel de alarma 
	Memoria: 32 MB PS-RAM y 16 MB Flash. 
• Conectividad:
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 LE y Ethernet 10/100. 
- Modem 4G para transmisión de datos. 
tecnología LTE Cat 4
- Interfaz de red LAN ethernet
• Interfaces Multimedia, USB, UART, ranura para Micro-SIM/Nano-SIM y conector de antena
• Almacenamiento y Expansión: USB-C, MicroSD 
• Alimentación: 5 V por USB-C y batería Li-Po. 
• Amplificador de audio estéreo, potencia máxima: 1000 W. 
• Gabinete plástico para intemperie, con protección IP65, resistente a intemperie y UV. 
• Fuente de alimentación regulada switchada 12vdc 6.2amp 
• Antena comunicación inalámbrica Wi- Fi

	UNIDAD
	19
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Aplicativo móvil APP
	El sistema de alarma deberá contar con un aplicativo y la correspondiente licencia por mínimo 19 meses que ofrezca las siguientes herramientas: 

· Botones Personalizados para ajustes de eventos que permita configura los tipos de alertas según las necesidades de la comunidad, asignando audios especifico.
· Notificaciones Push: El sistema deberá enviar mensajes estilo WhatsApp que detallan el tipo de evento, foto de la persona que la genera, ubicación y la información del usuario que lo activó. 
· Perifoneo Inteligente (Voz en vivo): Transmisión de voz directa desde el celular a los parlantes de alta potencia de la sirena mediante tecnología de audio para difusión instantánea. 
· Selección de alertas a recibir: Los usuarios podrán seleccionar el tipo de alarma o tipos de eventos. 
· Toma de evidencias Multimedia: Permitir que los usuarios adjunten fotos tomadas con la cámara del celular, clips de video cortos, grabaciones rápidas de audio y documentos en tiempo real. 
· Doble validación de activación de eventos: la app deberá contar con un mecanismo anti-errores mediante confirmaciones adicionales para evitar falsas alarmas involuntarias. 
· La aplicación deberá estar disponible tanto en Play Store como en Apple Store para su adecuado Funcionamiento en celulares con sistema operativo Android y Sistema operativo en IOS
	SERVICIO
	19
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Sim Card
	suministrar y activar una SIM Card con capacidad mínima de 50 MB de datos mensuales y vigencia no inferior a 19 meses, Destinada exclusivamente a garantizar la comunicación y transmisión de información entre las alarmas comunitarias y los dispositivos o plataforma de gestión. El servicio deberá incluir la conectividad necesaria para el envío y recepción de señales de alarma, comunicación con el sistema de monitoreo, transmisión de datos y operación continua de los equipos, garantizando la disponibilidad del servicio durante toda la vigencia contratada.
	UNIDAD
	19
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ELEMENTOS ACCESORIOS, Y PASIVOS DE LAS ALARMAS (REVISAR APU ANEXA)
	Parlantes
	Parlante con sistema de sonido de 100 watt de potencia a 16 ohms con rango de frecuencia entre 300-5.000hz-
bobina 51.6 mm.
	UNIDAD
	38
	
	

	
	
	Batería 
	Batería seca de 12V/7A
	UNIDAD
	19
	
	

	
	
	Cables y materiales accesorios necesarios por alarma
	· Cable dúplex 2X18AWG Profesional 110 vol. 
	MTS X UNIDAD
	100
	





19
	
	

	
	
	
	· Cable neopreno calibre 2*20 polipropileno alambre de aleación
	MTS X UNIDAD
	10
	
	
	

	
	
	
	· Canaleta plástica 20X12 Blanca X UN
	MTS X UNIDAD
	10
	
	
	

	
	
	
	· chasos plásticos de ¼ 
	UNIDAD
	10
	
	
	

	
	
	
	· tornillo tipo drayboll
	UNIDAD
	10
	
	
	

	
	
	
	· Cinta Bandit ½ en acero inoxidable
	MTS
	6
	
	
	

	
	
	
	· Hebillas de acero inoxidable alta resistencia 
	UNIDAD
	4
	
	
	

	
	
	
	· Amarre Plástico 20 CM X 3,5 MM
	UNIDAD
	50
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Instalación, Configuración e inducción de manejo
	Instalación física de equipos, conexiones, programación y configuración integral de las alarmas comunitarias, garantizando su correcta ubicación, alimentación eléctrica y comunicación con los dispositivos asociados. Deberá incluir la configuración de la APP, así como la vinculación y parametrización en los dispositivos autorizados, realización de pruebas de activación y comunicación, verificación de cobertura y funcionamiento, corrección de posibles fallas y entrega del sistema completamente operativo y listo para su uso. Capacitación a la comunidad y acompañamiento en la adaptación del sistema 
	SERVICIO
	19
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Transporte
	Desplazamientos del vehículo especializado con escaleras certificadas dieléctricas doble hoja, accesorios de cubrimiento perimetral de seguridad, conductor, técnico e ingeniero que cumplen con la normatividad en alturas.

	


SERVICIO
	
	
	



El valor de mi propuesta es por la suma de ________________ M/CTE ($ xxxxxxxxx) que incluye todos los costos, impuestos e IVA.


Cordialmente, 


______________________________
Nombre y/o razón social: 
NIT:
Representante Legal:
Dirección:
Celular:
Correo electrónico: 
