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ANEXO No. 1

FICHA TÉCNICA

El suscrito _________________________________________________, identificado con la CC ______________ expedida en _______________, obrando en mi calidad de _________________ en nombre y representación de ______________, debidamente autorizado, de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del presente proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes condiciones del anexo técnico del proceso de mínima cuantía No. ANT-MC-010-2026, así: 
	OBJETO.

	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, REQUERIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS.

	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

	Teniendo en cuenta el objeto del contrato y las actividades a realizar, los códigos de clasificación UNSPSC son los siguientes:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTOS

	
	
	
	
	

	76111801
	76000000 Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos
	76110000 Servicios de aseo y limpieza
	76111800
Limpieza de vehículos de transporte
	
76111801
Limpieza de carros o barcos

	
	
	
	
	

	78181503
	78000000 Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
	78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
	78181500
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	78181503
Servicio de cambio de fluidos de transmisión o de aceite

	
	
	
	
	

	78181505
	78000000 Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
	78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
	78181500
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	78181505
Servicios de inspección de vehículos

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	COMPONENTES DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.

	Descripción del bien o servicio a contratar:

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente repuestos de óptima calidad, los cuales deberán ser nuevos,  originales u homologados, accesorios e insumos y la prestación de servicios adicionales a los que hubiese lugar tales como: enjuague, lavado general y de motor, desmanche, polichado y servicio de montallantas para estos vehículos, así mismo, deberá contar con el correspondiente personal técnico idóneo, experimentado y calificado, y contar con el espacio adecuado y seguro, con las herramientas necesarias para atender la necesidad antes descrita, lo anterior, con el objetivo de realizar el correcto mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la ANT, el cual garantizara el óptimo funcionamiento de los vehículos propiedad de la ANT y la correcta ejecución del contrato.

Con el fin de establecer el procedimiento que se requiere para efectuar el mantenimiento de los vehículos en mención, a continuación, se relacionan los ítems a cumplir:  

· INGRESO AL TALLER: Cada vehículo ingresado al taller, deberá tener su respectivo informe, en el cual se relacionará el inventario y la inspección visual realizada, así mismo, deberá relacionar placa del vehículo, kilometraje, hora y fecha de ingreso al taller.

· DIAGNOSTICO:  El contratista deberá realizar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, un diagnóstico detallado del estado actual de cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor de la ANT. Este diagnóstico se realizará sin costo adicional para la Entidad y el contratista deberá presentar un informe por vehículo con los resultados y valoraciones correspondientes.

· ORDEN DE SERVICIO: Con base en el informe de diagnóstico, la entidad a través del supervisor del contrato procederá a autorizar los trabajos. El taller únicamente realizara y facturara los trabajos autorizados por el supervisor del contrato.

· ACTA DE ENTREGA: Una vez realizada las actividades de mantenimiento de los vehículos, el contratista deberá elaborar la respectiva acta de entrega, relacionando las operaciones realizadas y aportando el respectivo registro fotográfico de los repuestos remplazados, la cual será firmada a satisfacción por el conductor del vehículo y el contratista. En dicha acta deben relacionar los siguientes datos: características técnicas del automotor, fecha de ingreso y fecha de salida. Dicha acta de entrega deberá ser firmada por las partes, una vez se realice el mantenimiento solicitado. Asimismo, se deberá anexar el inventario de ingreso del vehículo al taller, el cual debe estar firmado por el conductor y por el funcionario y/o colaborador que recibió el vehículo en el taller.

Finalmente, conforme a lo reglado par el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.2.1 numeral 1, la ANT presenta la siguiente ficha técnica correspondiente a Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo que contendrá como mínimo:

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Este servicio se deberá prestar con el objetivo de conservar y permitir el correcto funcionamiento de los vehículos que conforman el parque automotor de la Agencia Nacional de Tierras, acorde con la ficha técnica del vehículo, garantizando la disponibilidad y fiabilidad de este.

El contratista, durante la vigencia del contrato deberá realizar rutinas de mantenimiento preventivo a los vehículos que componen el parque automotor de la Agencia Nacional de Tierras, los cuales se realizarán con una periodicidad de CINCO MIL (5.000) KILÓMETROS o cada vez que se requiera, lo anterior, teniendo en cuenta los desplazamientos y modelos de cada vehículo.

Cada rutina de mantenimiento preventivo al parque automotor de la ANT deberá incluir como mínimo las siguientes actividades, de encontrarse necesarias:

1. Alineación y balanceo. -(Básico)
2. Calibración de neumáticos. -(Básico)
3. Revisión y ajuste al sistema de dirección y suspensión. - (Complejo)
4. Sincronización del motor. - (Complejo)
5. Revisión general y/o específica del sistema de frenos. - (Complejo)
6. Revisión general y/o específica del aire acondicionado. - (Complejo)
7. Chequeo del sistema eléctrico. - (Complejo)
8. Cambio de aceite de motor. -(Básico)
9. Cambio de refrigerante (anticongelante) y/o nivelación de este. -(Básico)
10. Cambio de filtro de aceite. -(Básico)
11. Cambio de filtro de aire. -(Básico)
12. Cambio de filtro de aire acondicionado. -(Básico)
13. Cambio de filtro de combustible. -(Básico)
14. Engrase en puntos de fricción, articulaciones y suspensión. - (Complejo)
15. Revisión de líquidos (aceite de motor, refrigerante (anticongelante), líquido de frenos, líquido de transmisión, líquido de dirección, líquido limpiaparabrisas)-(Básico)
16. Lavado general y de motor. -(Básico)
17. Revisión del sistema de airbag- - (Complejo)

PARÁGRAFO 1: El contratista debe proporcionar una garantía técnica del mantenimiento efectuado al parque automotor de la Agencia, como mínimo de seis (06) meses o tres mil (3.000) kilómetros, lo que primero ocurra, amparando la calidad de la mano de obra y autopartes o repuestos suministrados y/o instalados.

PARÁGRAFO 2: Una vez se realice el mantenimiento preventivo, el contratista deberá elaborar y entregar, junto con la factura y/o cuenta de cobro respectiva, un informe en el que se detalle el diagnóstico realizado al automotor, las actividades de mantenimiento realizadas, los resultados obtenidos, las pruebas efectuadas, las partes, piezas y/o accesorios remplazados, así mismo, deberá mencionar las recomendaciones a que haya lugar, junto con las respectivas evidencias gráficas.

PARÁGRAFO 3: Al finalizar cada mantenimiento preventivo, el contratista deberá disponer adecuadamente de los aceites, llantas y/o partes que fueron objeto de cambio e informar las novedades presentadas en el mantenimiento ejecutado sobre los vehículos de propiedad de la Agencia.

PARÁGRAFO 4: En el evento que, durante el servicio de mantenimiento preventivo, el contratista evidencie la necesidad de realizar servicios adicionales a los contemplados en dicho mantenimiento, el contratista deberá informar por escrito al Supervisor de esta situación, en dicha eventualidad, los servicios adicionales a realizarse, deberán ser aprobados por el supervisor y se cancelarán de acuerdo a los valores unitarios de los ítems, de conformidad con los valores presentados en la propuesta económica.

PARÁGRAFO 5: La entidad tendrá en cuenta los siguientes tiempos de entrega de los vehículos del parque automotor, de conformidad con la complejidad del mantenimiento preventivo realizado:

· Mantenimiento Preventivo (Básico): Tiempo máximo de entrega entre seis (6) y ocho (8) horas.
· Mantenimiento Preventivo (Complejo): Tiempo máximo de entrega entre veinticuatro (24) y cuarenta y ocho (48) horas.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo se prestará de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato, cuando un vehículo del parque automotor presente una falla, garantizando la correcta operación del vehículo en óptimas condiciones.

En cuanto al mantenimiento correctivo, será prestado según lo requerido por cada vehículo, posterior a la ocurrencia de una falla y con la respectiva aprobación del supervisor del contrato.

En los eventos en que, durante la realización del mantenimiento correctivo, se encuentre necesario realizar el cambio o remplazo de alguna parte, repuesto, pieza, equipo, refracción o accesorio en el vehículo objeto del mismo, el contratista deberá informar por escrito al Supervisor de esta situación adjuntando para ello el reporte o informe técnico respectivo, en el que se indique el estado del vehículo, el resultado del diagnóstico efectuado, las actividades realizadas y las piezas, repuestos, partes, equipos, autopartes o accesorios que deberán ser remplazados, indicando las razones técnicas que justifican dicho concepto.

De contar con la autorización del Supervisor del Contrato, por escrito, frente al cambio o remplazo de alguna parte, repuesto, pieza, equipo o accesorio, el contratista deberá suministrar el respectivo repuesto y proceder a realizar el remplazo de este en el vehículo, garantizado su originalidad y correcto funcionamiento.

El supervisor podrá rechazar los repuestos que no resulten conformes a lo establecido en las normas técnicas de calidad, como lo son NTC/ISO/IEC. Los repuestos rechazados se deben remplazar en el lugar de la entrega por otro que sea aprobado, y se cambiara satisfactoriamente sin que haya lugar a pagos extras a favor del Contratista.

En caso de que se requiera por parte de la supervisión la verificación de las especificaciones técnicas de los elementos de acuerdo con las normas técnicas, el Contratista está obligado a realizar a su costa las pruebas necesarias sin costo adicional, para verificar el correcto funcionamiento y la correcta ejecución del contrato.

En caso tal, de que alguno de los elementos a reemplazar no se encuentre dentro de la oferta económica inicial, el contratista deberá remitir mínimo tres (3) cotizaciones discriminando el valor de los elementos no previstos dentro del anexo técnico, para revisión y aprobación por parte del supervisor. En ninguna circunstancia el contratista efectuará cambios de piezas sin la autorización y conocimiento previo del supervisor del contrato.

Posterior al mantenimiento correctivo, el contratista deberá llevar a cabo el lavado general del vehículo objeto de mantenimiento, el cual incluye la limpieza de motor, exterior e interior, sin costo adicional para la Entidad.

PARÁGRAFO 1: La necesidad de reemplazar los repuestos, será determinada por LA AGENCIA, previa aprobación por parte del supervisor del contrato. En ninguna circunstancia el contratista efectuará cambios de piezas, repuestos, partes, equipos, autopartes o accesorios sin la autorización y conocimiento previo del supervisor del contrato, en caso contrario, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA AGENCIA no reconocerá valores por tal concepto.

PARÁGRAFO 2: Piezas, Repuestos, partes, equipos, autopartes, accesorios y Componentes No Previstos: cuando durante la ejecución de los mantenimientos sea necesario el cambio de algún repuesto, refracción o pieza que no se encuentre cotizado dentro del listado de repuestos elaborado por la entidad, el contratista deberá presentar mínimo tres (3) cotizaciones, las cuales serán cotejadas con precios de mercado por parte del supervisor y con ello se validara la respectiva autorización para su utilización.

Los repuestos no previstos y suministrados por el contratista no podrán ser superiores a su valor promedio en el mercado. En caso de que el valor cotizado por el contratista sea superior al valor promedio de las mencionadas cotizaciones, éste deberá presentar la respectiva factura o cuenta de cobro con un valor promedio del repuesto en el mercado.

PARÁGRAFO 3: Al finalizar los mantenimientos correctivos, el CONTRATISTA deberá disponer adecuadamente de los aceites, llantas y/o partes que fueron sujetas de cambio, de acuerdo con las exigencias normativas distritales y nacionales vigentes, así mismo, deberá informar las novedades presentadas en el mantenimiento ejecutado sobre los vehículos de propiedad de la Agencia.

PARÁGRAFO 4: Al finalizar los mantenimientos, el CONTRATISTA deberá entregar, como condición para el pago del servicio, un informe o reporte del mantenimiento o reparación técnica realizada al vehículo, o a sus elementos, partes, piezas y/o componentes, que contenga como mínimo:

· Fecha y hora del mantenimiento.
· Placa del vehículo.
· Inventario del vehículo. 
· Kilometraje del vehículo.
· Estado en el que ingresó el vehículo (Inspección visual y fotográfica).
· Diagnósticos efectuados.
· Actividades adelantadas para la corrección de la falla presentada, de conformidad con el diagnostico efectuado.
· Observaciones y recomendaciones.
· Relación de repuestos, piezas, partes, equipos y/o accesorios remplazados, cuando aplique.
· Herramientas y equipos utilizados, cuando aplique.
· Registro fotográfico.

PARÁGRAFO 5: El contratista deberá garantizar la seguridad e integridad de los vehículos que ingresen a sus instalaciones y/o que sean objeto de mantenimiento preventivo y correctivo, serán responsables por las eventuales pérdidas o daños que se presenten en los automotores.

PARÁGRAFO 6: Todos los repuestos, accesorios, partes, autopartes y demás partes suministradas por el contratista deben ser nuevos, originales u homologados, según las necesidades del parque automotor de la Agencia, sin afectar el desempeño de cada vehículo.

PARAGRAFO 7: Los servicios prestados al parque automotor de la Agencia, deberán ser ejecutados por personal técnico o profesional capacitado e idóneo para realizar dicha labor.

PARÁGRAFO 8: No serán objeto de cobro, las reparaciones o correcciones que deba realizar el contratista por fallas o defectos que se presenten en los vehículos como consecuencia de la prestación defectuosa o tardía del servicio o como resultado de piezas, repuestos o refacciones que no sean de alta calidad. Se entiende como prestación defectuosa del servicio aquella que da lugar al mal funcionamiento, falla o avería del vehículo por razón o con ocasión del servicio prestado.

PARÁGRAFO 9: La entidad tendrá en cuenta los siguientes tiempos de entrega de los vehículos del parque automotor, de conformidad con la complejidad del mantenimiento correctivo realizado:

· Mantenimiento Correctivo (Básico): Reparaciones que no requieren desmonte de motor/caja (frenos, suspensión, sistema eléctrico básico). Tiempo máximo de entrega entre veinticuatro (24) y setenta y dos (72) horas. (sujeto a disponibilidad de repuestos).         
· Mantenimiento Correctivo (Complejo): Reparación de motor, caja de velocidades, transmisión, pintura y latonería. Tiempo máximo de entrega entre cinco (05) y quince (15) días hábiles, sin embargo, en caso de que se presente alguna complejidad durante la ejecución del mantenimiento en referencia, el proveedor deberá informar de manera oportuna a la supervisión del contrato, exponiendo las causas que generan dicha situación. Con base en lo anterior, las partes acordarán un nuevo plazo de entrega debidamente justificado. Así mismo, el proveedor deberá presentar un informe detallado en el que se evidencie el avance del mantenimiento realizado, las actividades ejecutadas, las pendientes y las dificultades identificadas, con el fin de establecer de manera conjunta los compromisos y condiciones necesarias para la culminación satisfactoria del servicio.

3.  PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES TÉCNICAS:

· El contratista deberá prestar los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, ubicados en la Ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con la siguiente relación:

             Relación de Vehículos:

	MARCA
	MAZDA

	LÍNEA
	3

	CANTIDAD DE VEHÍCULOS
	CUATRO (4)

	MODELO
	2011

	CILINDRADA
	1.598CC

	COLOR
	BLANCO NEVADO BICAPA

	PLACA
	OBH 785
	OBH 786
	OBH 787
	OBH 789

	COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	CAPACIDAD (PASAJEROS)
	5

	TIPO DE CARROCERÍA
	SEDAN

	KILOMETRAJE ACTUAL
	226.165
	219.394
	223.405
	193.836



	MARCA
	FORD

	LÍNEA
	RANGER

	CANTIDAD DE VEHÍCULOS
	UNO (1)

	MODELO
	2011

	CILINDRADA
	2.499 CC

	COLOR
	BLANCO NEVADO BICAPA

	PLACA
	OBI 171

	COMBUSTIBLE
	DIESEL

	CAPACIDAD (PASAJEROS)
	5

	TIPO DE CARROCERÍA
	DOBLE CABINA

	KILOMETRAJE ACTUAL
	236.303



	MARCA
	HYUNDAI

	LÍNEA
	TUCSON GL

	CANTIDAD DE VEHÍCULOS
	DOS (2)

	MODELO
	2009

	CILINDRADA
	1.975 CC

	COLOR
	GRIS CARBON

	PLACA
	OBH135
	OBH 136

	COMBUSTIBLE
	GASOLINA

	CAPACIDAD (PASAJEROS)
	5

	TIPO DE CARROCERÍA
	CABINADO

	KILOMETRAJE ACTUAL
	268.226
	238329



· El contratista deberá contar con el siguiente personal y equipos para la prestación del servicio de mantenimiento, así:

	CANTIDAD
	PERFIL Y EXPERIENCIA

	Uno (1)
	Jefe de taller, título profesional de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Automotriz y/o profesión afín con experiencia en esta labor mínimo de tres (3) años.

	Dos (2)
	Mecánicos de patio, con experiencia específica mínima en esta labor de tres (3) años.

	Uno (1)
	Ajustador de motor-sincronizador, con experiencia específica mínima en esta labor de dos (2) años.

	Uno (1)
	Ajustador de caja y trasmisión, con experiencia específica mínima en esta labor de dos (2) años.

	Uno (1)
	Alineador de dirección con experiencia mínima de dos (2) años.

	Uno (1)
	Pintor automotriz con experiencia mínima de dos (2) años.

	Uno (1)
	· Electricista, con experiencia específica en esta labor mínimo de tres (3) años.


Nota: El contratista estará en la obligación de suministrar personal adicional (mecánicos de patio/electricista automotriz), cuando el supervisor del contrato lo solicite, con el fin de garantizar los tiempos de atención.

· El contratista deberá contar con un establecimiento de comercio / taller en el que prestará el mantenimiento preventivo y correctivo.

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato, el proponente deberá acreditar que cuenta con un establecimiento de comercio registrado a su nombre, en el cual funciona el taller a través del cual se prestará el servicio requerido en la ciudad de Bogotá D.C.

El taller deberá estar ubicado en la Ciudad de Bogotá D.C., a una distancia máxima de 10 km a la redonda del Centro Administrativo Nacional – CAN, ubicado en la calle 43 No. 57-41."
Para tales efectos, el proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos mediante la presentación de los documentos que a continuación se relacionan:

a. MATRÍCULA Mercantil del establecimiento de comercio registrado a nombre del proponente, en el cual funciona el taller a través del cual se prestará el Servicio, la cual deberá estar debidamente renovada y actualizada, en la misma se verificará el domicilio en donde se prestará el servicio, así como actividades inscritas relacionadas con el objeto del presente proceso de selección, el documento en mención debe ser expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre del proceso.
b. Certificado de libertad y tradición del inmueble donde se encuentra ubicado el taller y/o establecimiento de comercio, en el cual se verificará  la titularidad del inmueble por parte del proponente, así mismo, que la dirección registrada en la matrícula mercantil del establecimiento de comercio ofrecido coincida con la registrada en el certificado en mención, el inmueble debe tener un  área mínima de 700 M2, el documento debe tener fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha del cierre del presente proceso.
c. En caso de que el inmueble en el cual funciona el taller y/o establecimiento de comercio no sea de propiedad del proponente, deberá aportar el respectivo contrato de arrendamiento donde conste que el proponente tiene la calidad de arrendatario, el cual deberá estar vigente a la fecha del cierre del presente proceso y durante la ejecución del contrato.

El establecimiento de comercio y/o taller debe contar con adecuada infraestructura física, equipos y herramientas necesarios para desarrollar los mantenimientos preventivos y correctivos.

Nota: En todo caso, el evaluador técnico podrá realizar visita a la dirección registrada en la Matrícula Mercantil y/o certificado de tradición, en la cual verificará el funcionamiento del taller y la exigencia de área de trabajo mínima exigida y área exclusiva para la ANT.

Nota: Tratándose de oferentes plurales el requisito lo podrá acreditar cualquiera de sus miembros, independientemente del porcentaje de participación, aportando la documentación requerida.

El taller debe contar con un área mínima de 700 m2, cubierto, piso duro, y en mampostería, así mismo, deberá contar con las siguientes áreas de trabajo, las cuales deben estar independientemente establecidas, delimitadas y señalizadas: 

· Zona de recepción y entrega de vehículos.
· Zona de latonería y pintura.
· Zona de mecánica general.
· Zona de alineación y Balanceo.
· Zona de electricidad.
· Zona de almacenamiento de insumos.

Las instalaciones eléctricas del Taller deben cumplir con los requisitos de la resolución número 18 1294 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía, y las demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, relacionadas con el reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas "RETIE"

El taller deberá estar ubicado en la Ciudad de Bogotá D.C.

· El contratista deberá tener disponible dentro de sus instalaciones, funcionando y en perfecto estado como mínimo los equipos que se relacionan a continuación:

	ÍTEM
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN

	1
	2
	Elevadores de dos columnas

	2
	1
	Alineador de dirección

	3
	1
	Analizador de gases digital

	4
	1
	Scanner multimarca

	5
	1
	Probador de fugas de radiador

	6
	1
	Compresimetro

	7
	1
	Analizador de motores digital

	8
	1
	Lavador de inyectores por ultrasonido

	9
	1
	Multímetro digital

	10
	2
	Grúas para desmonte de motores

	11
	1
	Equipo de soldadura autógena

	12
	1
	Probador de fugas de motor

	13
	1
	Probador de inyectores

	14
	1
	Sonda térmica

	15
	1
	Lámpara estroboscópica

	16
	1
	Kit de cambio de sellos de válvulas sin desmonte de culata

	17
	3
	Gatos de zorra de 3 toneladas

	18
	10
	Torres de bloqueo

	19
	2
	Prensas de banco

	20
	1
	Esmeril

	21
	1
	Compresor de aire, con capacidad mínima de 250 libras

	22
	1
	Balanceadora

	23
	1
	Pistola neumática

	24
	1
	Taladro vertical

	25
	1
	Juego de herramientas por cada mecánico

	26
	1
	Equipo para cargas de baterías

	27
	1
	Prensa hidráulica

	28
	1
	Equipo para alineación de luces



El Contratista debe contar con un sistema contra incendios recargado (extintores), apto para el tipo de elementos que allí se manejan. 

4. SERVICIOS DE LAVADO

El contratista deberá garantizar las siguientes condiciones para la realización de los lavados (lavado de motor, exterior, interior y lavado general con polichado) al parque automotor de la Agencia Nacional de Tierras:

· El lavadero de carros que disponga el proponente para prestar los servicios de lavado y enjuague del parque automotor de la Agencia Nacional de Tierras, deberá estar ubicado a no más 10 KM a la redonda del Centro Administrativo Nacional – CAN, ubicado en la calle 43 No. 57-41 en la Ciudad de Bogotá D.C.

· El lavadero de carros deberá contar con el permiso actualizado de vertimientos, sistema de tratamiento de aguas residuales.

5. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA REALIZAR LOS TRABAJOS AL PARQUE AUTOMOTOR:

[bookmark: 2.2.6.1.3.1]El manejo final que se le dará a los residuos o desechos peligrosos generados durante el servicio de mantenimiento de los vehículos que conforman el parque automotor de la ANT, se efectuara dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, título 6, capitulo 1, sección 1 y 3, “ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1. Objeto. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.”, sección 3 “(…) ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe (…)” y la Resolución 1519 de 2025 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por medio de la cual se adoptan medidas para el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos y se dictan otras disposiciones”. Así mismo, debe asegurar que entregará el (los) certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos – RESPEL, generados durante el servicio.

6. DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

El oferente debe garantizar que los vehículos que conforman el parque automotor de la ANT permanezcan todo el tiempo dentro de las instalaciones ofrecidas, durante la prestación del servicio.

El oferente no realizará desplazamientos en los vehículos fuera de sus instalaciones y en caso de ser necesario algún movimiento fuera de los talleres, éste será coordinado y autorizado por el supervisor del contrato.

7. COBERTURA DEL SERVICIO 

El oferente debe garantizar la prestación del servicio objeto del presente proceso de selección, dentro de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los requerimientos de la entidad. 

El proponente debe garantizar los medios de comunicación, tal como línea de atención al cliente y la infraestructura logística que permita en todo momento, mantener contacto para el seguimiento de la prestación del servicio.



8. GESTIÓN AMBIENTAL

El contratista, durante el desarrollo del contrato deberá cumplir con el marco legal ambiental aplicable a la prestación integral de servicio contratado, propendiendo, en todo momento, por la mitigación del impacto ambiental que se pueda generar con el desarrollo de su actividad, adoptando para ello, acciones concretas tendientes a reducir y corregir el mismo. 

El contratista deberá contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones así como con el documento que certifique su compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de residuos que se generen durante el desarrollo y la garantía del servicio contratado, y adelantar las gestiones necesarias para la entrega y disposición final de los elementos y material dispuesto para su eliminación técnica, a programas postconsumo de los fabricantes y/o proveedores autorizados para tal fin, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

Así mismo, el contratista deberá reportar mensualmente los residuos generados, incluyendo el detalle por tipo de residuo. 

En caso de que se requiera la utilización de sustancias químicas para la limpieza de partes, piezas, equipos o accesorios de los vehículos, el proveedor deberá contar con las hojas de seguridad y brindar las correspondientes indicaciones a su personal para su adecuado manejo. 

El contratista, durante el término de ejecución del contrato y el período de garantía del servicio prestado, deberá contar con un contrato o convenio vigente con un gestor o empresa autorizada que le preste el servicio de recolección, manejo de residuos, disposición final de llantas, baterías y aceites, el cual deberá contar con licencia ambiental, expedida por la autoridad competente, para la realización de dichas actividades

9. GARANTÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

El Contratista deberá garantizar la calidad del servicio prestado, la idoneidad de la mano de obra y la originalidad, calidad y correcto funcionamiento de las piezas, repuestos, partes, equipos y/o accesorios suministrados y/o remplazados, por un término de seis (06) meses o tres mil (3.000) kilómetros contados a partir de la prestación del servicio o el suministro del repuesto.

El contratista responderá igualmente durante dicho término por los defectos de fábrica que presenten los equipos, piezas, partes, autopartes y/o accesorios que hayan sido suministrados y/o remplazados durante la ejecución del contrato o como consecuencia de la garantía del servicio prestado. 

En los eventos en los que la Entidad deba afectar la garantía de la que trata el presente acápite, el término de la garantía otorgada empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento del cierre del incidente reportado.

10. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Esta revisión deberá realizarse en un Centro de Diagnóstico Automotor – CDA, habilitado para prestar este tipo de servicio para cada vehículo que conforma el parque automotor de la entidad, de acuerdo con lo indicado en el código Nacional de Tránsito. 

El CDA, deberá evaluar el vehículo conforme lo indica la normatividad vigente aplicable, entregando los resultados de la revisión y/o prueba realizada, junto con el certificado de Revisión Tecno mecánica y de gases, de acuerdo con la normatividad legal aplicable.

11. HORARIO DE ATENCIÓN 
El Contratista debe estar en condiciones de atender los requerimientos de la entidad y comprometerse a prestar sus servicios a los vehículos de propiedad y/o tenencia de la ANT en el siguiente horario: 

· Lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm, 
· Sábados de 8:00 am a 2:00 pm. 

El proveedor debe contar con la capacidad de atender de forma simultánea más de tres vehículos en caso de requerirse. Si el contratista tiene más servicios en fila, deberá priorizar la atención del parque automotor de la Agencia Nacional de Tierras.

Los funcionarios autorizados de la ANT, pueden realizar visitas de carácter técnico y evaluar la calidad del servicio y la prestación de los servicios solicitados en cualquier momento. 



NOTA 1: El Proponente mantendrá libre a LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
NOTA 2: El Proponente con la suscripción del presente documento se compromete a cumplir con todas las condiciones técnicas del objeto del contrato y del servicio, así como las obligaciones contractuales y demás condiciones exigidas por LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT, las cuales se encuentran descritas en estos documentos, los estudios previos y demás documentación que hace parte integral del presente proceso de contratación.
	[bookmark: _Hlk487017007]NOMBRE PROPONENTE: _______________________________________________________
NIT: ______________________________________
_____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL PROPONENTE.
Nombre: ________________________________
C.C.:___________________________________
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