ANEXO 2


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente acreditará que los bienes ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, el cual será verificado por el comité técnico evaluador.  

A continuación, se relacionan las características técnicas de los bienes que se pretenden adquirir:

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	02-02-01-003-003-03
	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	3331101
	COMBUSTIBLE: GASOLINA/ ACPM (DIESEL)
	GALÓN
	0
	1
	1
	15101506
	 
	 



El combustible objeto del presente proceso de contratación deberá cumplir con las especificaciones de calidad, seguridad y desempeño establecidas en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía, en especial las contenidas en el Decreto 1073 de 2015 y las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Adicionalmente, el combustible suministrado deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes normas técnicas colombianas:

	COMBUSTIBLE
	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

	Combustible Gasolina Corriente.
	NTC 1380 (Petróleo y sus derivados, gasolina para motores de combustión interna de encendido por chispa.

	Combustible Diésel o ACPM.
	TC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustible para motores Diesel.  NTC 5444 (Biodiesel para uso en motores Diésel, especificaciones).



El combustible tipo Gasolina Corriente y Diésel (ACPM) deben contener la mezcla de alcohol carburante, etanol en la mezcla con gasolina corriente a nivel nacional, y el contenido de biocombustible máximo en la mezcla con combustible diésel fósil, según las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la Entidad que haga sus veces.

En consecuencia: 

· La gasolina corriente deberá contener el porcentaje de alcohol carburante (etanol anhidro combustible) que se encuentre vigente para la zona de suministro, conforme a la regulación expedida por el Gobierno Nacional.
· El ACPM deberá contener el porcentaje de biodiésel vigente, de acuerdo con la mezcla obligatoria definida por las autoridades competentes.

El contratista deberá garantizar que el combustible suministrado provenga de distribuidores mayoristas o estaciones de servicio autorizadas y que cumpla permanentemente con las especificaciones técnicas, ambientales y de calidad exigidas por la normativa colombiana vigente durante toda la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

a) Calidad del combustible: El ACPM y la gasolina corriente suministrados deberán cumplir permanentemente las especificaciones de calidad exigidas por la normativa colombiana vigente y provenir de distribuidores mayoristas o estaciones de servicio autorizadas. 
b) Seguridad industrial: Cumplir las normas de seguridad industrial, seguridad operacional y manejo de combustibles líquidos derivados del petróleo, adoptando las medidas necesarias para prevenir accidentes durante el suministro. 
c) Origen del combustible: El combustible objeto del contrato deberá ser de origen lícito, cumplir la normatividad vigente en Colombia y ser comercializado por agentes autorizados por las autoridades competentes. k. Disponibilidad del servicio: Garantizar la prestación continua del servicio de suministro de combustible durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades operacionales de la Entidad.
d) Atención permanente: Garantizar la disponibilidad del servicio las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, cuando las condiciones operacionales de la Entidad así lo requieran.
e) Suministro para maquinaria y equipos de ingeniería: Cuando el combustible esté destinado al funcionamiento de maquinaria amarilla, plantas eléctricas, equipos de ingeniería o cualquier otro equipo que, por sus características operacionales o por las condiciones del lugar de ejecución, no pueda desplazarse hasta una Estación de Servicio (EDS), el contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato el mecanismo de abastecimiento autorizado por la Entidad. 
f) Cuando las condiciones geográficas, de seguridad, distancia entre el frente de trabajo y la EDS autorizada, o la continuidad de la operación así lo requieran, el supervisor del contrato podrá autorizar el suministro de combustible en recipientes o contenedores aprobados para tal fin (pimpinas u otros elementos autorizados), cumpliendo la normatividad vigente en materia de transporte, almacenamiento y manipulación de combustibles líquidos derivados del petróleo. 
g) Lo anterior con el fin de mantener una reserva operativa en el frente de trabajo que garantice la continuidad de las actividades, reduzca la frecuencia de desplazamientos hacia las Estaciones de Servicio autorizadas y minimice los riesgos operacionales derivados de recorridos reiterativos para el abastecimiento.
h) Trazabilidad del suministro: Deberá contar con mecanismos que permitan el control y registro de cada abastecimiento, identificando como mínimo la fecha, estación de servicio, tipo de combustible, cantidad suministrada, vehículo o equipo abastecido y valor correspondiente al suministro. Adicionalmente deben entregar y activar el dispositivo o mecanismos de control dentro de un periodo de entrega máximo de 5 días hábiles después de la firma del contrato.  Deben acordar con el supervisor la instalación o entrega de los dispositivos o mecanismos de control























NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

EL OFERENTE deberá certificar, mediante documento independiente, que en caso de resultar adjudicatario suministrará los combustibles objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas, normas de calidad y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso, garantizando que el producto entregado sea apto para su uso y cumpla con las condiciones de calidad y características requeridas por EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CÚCUTA.

Así mismo, deberá garantizar la calidad, cantidad, integridad y trazabilidad del combustible suministrado durante la ejecución del contrato. En caso de presentarse producto que no cumpla con las especificaciones requeridas, EL CONTRATISTA deberá realizar, a su cargo y sin costo adicional para EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CÚCUTA, el reemplazo o suministro del producto que corresponda, previa verificación y aprobación del supervisor del contrato.

Adicionalmente, deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas Adicionales de obligatorio cumplimiento:

	1. 
	EL OFERENTE deberá certificar que garantizará que el diésel corriente, o el aceite combustible para motores (ACPM), es una mezcla de hidrocarburos entre 10 y 28 átomos de carbono formada por fracciones combustibles proveniente de diferentes procesos de refinación del petróleo tales como destilación atmosférica y ruptura catalítica. Este producto puede contener pequeñas cantidades de aditivos que permitan mejorar las condiciones de su desempeño y una sustancia química, llamada "marcador", que permita obtener información sobre la procedencia del combustible sin que implique modificación en la calidad del producto.

	2. 
	EL OFERENTE deberá certificar que garantizará la gasolina corriente oxigenada es una mezcla compleja donde pueden haber de 200 a 300 hidrocarburos distintos que conforman la gasolina corriente, adicionalmente en planta se efectúa la mezcla en línea adicionando un 10% de etanol formada por fracciones combustibles provenientes de diferentes procesos de refinación del petróleo, tales como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación, reformado catalítico y polimerización, entre otros.

	3. 
	EL OFERENTE deberá certificar que los elementos cumplen con las condiciones técnicas establecidas.

	4. 
	EL OFERENTE debe adoptar las normas de seguridad industrial vigentes con el fin de prevenir accidentes tanto del personal que labora en las unidades como del personal que realiza la entrega.

	5. 
	El contratista se compromete a que los bienes objeto del contrato son de origen lícito, originales y que su comercialización se realiza en cumplimiento de la normatividad vigente en Colombia.

	6. 
	EL OFERENTE deberá asegurar la disponibilidad permanente del servicio de suministro de combustible, garantizando atención continua las veinticuatro (24) horas del día, durante la ejecución del contrato.

	7. 
	EL OFERENTE debe de cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad definida en el Decreto 1073 de 2015 expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente debe certificar la disponibilidad de existencias que garanticen la entrega de los bienes solicitados dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento realizado por el Supervisor del contrato en coordinación con las Unidades beneficiadas.

	8. 
	CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO: EL OFERENTE deberá acreditar que cuenta con mecanismos de abastecimiento suficientes que permitan garantizar la disponibilidad de los combustibles requeridos durante la ejecución del contrato, en las cantidades y condiciones establecidas por la Entidad. Para tal efecto, deberá indicar la fuente o fuentes de abastecimiento de los combustibles ofrecidos y aportar los documentos que permitan verificar la disponibilidad y continuidad del suministro.

	9. 
	EL OFERENTE deberá presentar certificación vigente que acredite su calidad de distribuidor mayorista o distribuidor minorista de combustibles, según corresponda, expedida por la autoridad competente o por el agente de la cadena de distribución debidamente autorizado, de conformidad con la normatividad colombiana aplicable.

La certificación deberá permitir verificar que el oferente se encuentra debidamente autorizado para realizar la actividad de distribución y comercialización de los combustibles objeto del presente proceso y deberá encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta.

	10. 
	ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA, LOGÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DE ESTACIONES DE SERVICIO: EL OFERENTE deberá acreditar que cuenta con la capacidad logística, operativa y de infraestructura necesaria para garantizar el suministro oportuno, continuo y suficiente de los combustibles objeto del presente proceso en los municipios donde se ejecutará el contrato. Cúcuta, Pamplona, Los Patios, Ocaña y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Para acreditar dicha capacidad, EL OFERENTE deberá demostrar que dispone de estaciones de servicio propias o mediante alianza comercial vigente, ubicadas en los municipios requeridos para la ejecución del contrato.

Cuando las estaciones de servicio sean de propiedad o estén bajo la titularidad del EL OFERENTE, deberá aportar:

El documento mediante el cual se acredita la habilitación, autorización o permiso de la estación de servicio para operar y comercializar combustibles, expedido por la autoridad competente, de conformidad con la normatividad vigente.
Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con el cual se acredite la existencia y registro del establecimiento de comercio correspondiente a la estación de servicio, debidamente vigente a la fecha de presentación de la oferta.

Cuando EL OFERENTE no cuente con estaciones de servicio propias en alguno de los municipios donde se requiere el suministro, deberá acreditar la disponibilidad de las mismas mediante una alianza, convenio o acuerdo comercial vigente con estaciones de servicio legalmente habilitadas para la comercialización de combustibles.

Para tal efecto, deberá aportar:

Documento que acredite la habilitación, autorización o permiso de funcionamiento de la estación de servicio, expedido por la autoridad competente.

Documento que soporte la alianza, convenio o acuerdo comercial celebrado entre EL OFERENTE y el propietario, operador o responsable de la estación de servicio, debidamente suscrito por las partes.
La alianza, convenio o acuerdo comercial deberá contar con una vigencia mínima de seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta y encontrarse vigente durante la ejecución del contrato.
Certificado de matrícula mercantil de la estación de servicio, expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, cuando resulte aplicable, con el fin de acreditar la existencia y registro del establecimiento de comercio.

La documentación aportada deberá permitir a M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA verificar la existencia, ubicación, habilitación, disponibilidad y capacidad de las estaciones de servicio ofrecidas para atender el suministro de combustibles en cada uno de los municipios donde se ejecutará el contrato.

EL OFERENTE deberá relacionar en su propuesta la totalidad de las estaciones de servicio destinadas a atender el suministro, indicando como mínimo: municipio, nombre de la estación de servicio, dirección, propietario o titular, tipo de disponibilidad (propia o mediante alianza comercial) y documento mediante el cual se acredita dicha condición.

	11. 
	SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD: EL OFERENTE deberá presentar una descripción del mecanismo tecnológico, físico o documental mediante el cual realizará el control y trazabilidad de los suministros, indicando la información que será registrada y el procedimiento mediante el cual la Entidad podrá consultar, verificar y obtener los registros correspondientes durante la ejecución contractual.

	12. 
	CONTROL DE MEDICIÓN: EL OFERENTE deberá garantizar que las estaciones de servicio destinadas a la ejecución contractual cuenten con sistemas de medición y suministro de combustible que cumplan las disposiciones técnicas y metrológicas aplicables, manteniendo vigentes durante la ejecución del contrato las certificaciones y controles exigidos por la normativa colombiana.

	13. 
	El oferente deberá acreditar, cuando corresponda de acuerdo con la modalidad y naturaleza de la estación de servicio, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con las pólizas de responsabilidad civil exigidas para su operación.

	14. 
	PLAN DE CONTINGENCIA: El oferente deberá contar con mecanismos de contingencia que permitan garantizar la continuidad del suministro ante situaciones que afecten temporalmente la operación de alguna de las estaciones de servicio ofrecidas, tales como fallas técnicas, restricciones de acceso, desabastecimiento temporal, situaciones de orden público o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la prestación del servicio.



FORMA DE ACREDITACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Todas las condiciones, requisitos, obligaciones, características y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el presente documento deberán ser acreditadas por el oferente mediante documentos independientes, elaborados específicamente para el presente proceso de contratación y suscritos por el representante legal del oferente, en el cual manifieste expresamente el cumplimiento y aceptación de cada una de las condiciones técnicas exigidas por la Entidad.

Cuando para la acreditación de una determinada condición técnica se requiera aportar documentos expedidos por una autoridad competente, fabricante, distribuidor, organismo de certificación, propietario de una estación de servicio o cualquier tercero competente, el oferente deberá aportar dicho documento junto con su propuesta, sin perjuicio de la certificación o manifestación que deba realizar el representante legal.

Las certificaciones presentadas deberán identificar claramente el proceso de contratación y deberá contener, como mínimo, la identificación del oferente, nombre e identificación del representante legal, manifestación expresa de cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas y firma del representante legal.

NOTA: Cada uno de los requisitos técnicos relacionados a continuación deberá ser certificado individualmente por el representante legal en documento independiente, indicando de manera expresa el número del requisito que se acredita. Cuando el requisito exija un soporte externo (por ejemplo, certificado de habilitación de una EDS), este deberá anexarse adicionalmente.

