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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

INVITACION PÚBLICA SAMC-0059-DRNO-2026

ANEXO OFERTA ECONOMICA

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Regional Noroccidente
Medellín.
Referencia: 	Propuesta a la Invitación Publica de Mínima Cuantía N.SAMC-0059-DRNO-2026

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MINI VACTOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MORGUES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES..”. 
 [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
	ITEM
	CANTIDAD
	VALOR IVA INCLUIDO.

	ADQUISICIÓN DE MINI VACTOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MORGUES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.			
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NOTA: Los oferentes deberán presentar su oferta económica por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, indicando el valor total ofertado, incluido el IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes aplicables, así como todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato. En consecuencia, el valor ofertado deberá contemplar, entre otros, los costos de personal, honorarios, salarios y prestaciones sociales, transporte, desplazamientos, cargue y descargue, materiales, insumos, equipos, herramientas, instalación, operación, logística, seguros y demás gastos necesarios para el cabal, oportuno e integral cumplimiento del objeto contractual, sin que la Entidad deba reconocer valores adicionales por conceptos que hayan debido ser previstos e incluidos en la oferta.





DESCRIPCION TECNICA.



· TANQUES (incluye dos ítems, ósea un total de 3 tanques): 

· Un tanque de dos mil (2000) litros, fabricado en acero CR calibre 3/16 con certificación Astme. Provisto de dos manjoles horizontal y vertical, para inspección y aseo ,nivel de gota para control de fluido en 2”, igualmente irán montados los ductos necesarios para las conexiones de vacío, succión y descargue. En sus partes internas el tanque está provisto de rompe olas diametrales y horizontales, con el fin de evitar el desbalance y darle estabilidad al vehículo, ubicado en el centro del remolque. 

· Dos tanques de agua potable con capacidad aproximada de mil (1000) litros cada uno, estos actuaran como silleta del tanque de agua residual, contaran con su correspondiente nivel, salidas y entradas, llevara a cada costado cartelas para ser anclado a el carro de transporte, ubicado en ambos lados del tanque de residuos en los extremos del remolque. Fabricado en acero CR calibre 3/16 con certificación Astme. Provisto con rompeolas cada uno.

· SISTEMA DE VACÍO Y EXPULSION:
 
Bomba de vacío tipo GAST o MASPORT o su equivalente, con motor diesel de 7.5 h.p, capacidad 90 m3 y con una presión relativa de 20 inhg . Esta bomba tiene capacidad para efectuar labores de succión en trayectos de hasta 80m y profundidades de 2 metros, igualmente desde el momento en que se encendió la bomba hasta el momento en que el equipo (Tanque) está en disposición de operar la succión no debe de transcurrir aprox.  MAS  de 90 segundos, como se puede analizar esta bomba de vacío permitirá un alto rendimiento en el sistema de operación de todo el equipo con el cual se incrementara considerablemente el número de operaciones diarias. La bomba ira conectada al tanque por medio de manguera de PVC con espiral de acero, igualmente se instala un vacuómetro en 4” y un registro de bola para lectura de presión. Todo el sistema en su mayoría llevara acoples rápido tipo (press-to-lock). Llevará un montaje tipo By-pass para carga y descarga a presión por medio de la bomba de vacío.

· SISTEMA DE SUCCIÓN Y DESCARGUE: 

El sistema de succión del equipo tendrá 30 metros de manguera para trabajo pesado, con puntera metálica de 50cms, dividido en tres tramos de 10 metros c/u (3“) e irán interconectados por acoples OPW en 3”, en uno de sus extremos se le montara un tubo de PVC el cual está conectado a la manguera por medio de un acople rápido, también va instalado un registro de bola, todo lo anterior en un diámetro de 3”, en el ducto de descargue del tanque llevara un registro de bola en 3” de diámetro. Los sistemas de conexión de vacío y descargue estarán


montados todos en acople rápido para mayor eficiencia. En uno de los Manjoles llevara un sistema anti rebosé para protección de la bomba de vacío. 

· BOMBA TRÍPLEX:

Bomba tríplex de 20GPM y 4500 psi manejada por un motor diesel de 36hp ,esta contara con 50mts de manguera r7 de ¾ de diámetro, montada en carreta para facilitar su manipulación, dos boquillas para destaponamiento y boquillas parra lavado.

· TRÁILER 

Fabricado en tubería estructural, con piso en alfajor, contara con barandas abatibles, iluminación, tiro de arrastre completo incluyendo la bola de remolque para el otro vehiculo, soporte, 2 ejes en 4 ruedas, contara con hojas de suspensión, caballetes y canal u para la carrocería y soporte de hasta 6500 kilos y dos llantas de repuesto, conexión eléctrica para las luces stop, direccionales y luces de reversa.


· SEÑALIZACIÓN Y ACABADOS: 

Se instalará calcomanías de placas, carpa de lona para los equipos, rombos de señalización y de señalización de tránsito. Acabados internos en pintura epoxica altar de doble capa, y externos en el color de preferencia del cliente


[bookmark: _Hlk212731717]2.2.1 OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR EL SERVICIO.

• El equipo ofertado deberá cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento y en los anexos que hagan parte integral del proceso de selección.

• No se aceptarán equipos con capacidades, configuraciones o características técnicas inferiores a las solicitadas en las presentes especificaciones.

• El proveedor deberá garantizar que todos los componentes del equipo, incluidos tanque, sistema de vacío, sistema de succión y descarga, bomba tríplex, tráiler y accesorios, sean nuevos, de primera calidad y fabricados con materiales que cumplan con los estándares técnicos aplicables.

• El equipo deberá ser entregado completamente ensamblado, probado y en condiciones óptimas de funcionamiento, incluyendo todos los accesorios necesarios para su operación.

• El proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento del sistema de succión, vacío y presión antes de la entrega, garantizando la correcta operación del equipo.

• El suministro deberá incluir todos los elementos necesarios para la operación del equipo, tales como mangueras, acoples rápidos, válvulas, boquillas de destaponamiento, carrete de manguera, sistemas de control y demás accesorios descritos en las especificaciones técnicas.

• Los sistemas de conexión, succión y descarga deberán contar con acoples rápidos y dispositivos que faciliten la operación segura del equipo.

• El equipo deberá contar con los sistemas de seguridad necesarios para su operación, tales como sistema anti rebose del tanque, válvulas de control, instrumentos de medición de presión y niveles de control de fluidos.

• Los acabados del equipo deberán incluir protección anticorrosiva mediante recubrimientos adecuados para garantizar la durabilidad del tanque y de los componentes metálicos.

• El proveedor deberá realizar la entrega del equipo en el lugar que determine la entidad contratante, debidamente transportado, instalado y listo para su operación.

• El suministro deberá incluir la capacitación básica para el manejo, operación y mantenimiento del equipo, dirigida al personal que designe la entidad.

• El proveedor deberá garantizar la disponibilidad de repuestos y soporte técnico del equipo suministrado.

• En la oferta económica, el oferente deberá indicar el valor total del equipo incluyendo todos los accesorios, impuestos, transporte y demás costos asociados hasta la entrega final del bien.

• El proveedor deberá garantizar que el equipo cumple con las condiciones técnicas, de seguridad y funcionamiento necesarias para el desarrollo de actividades de succión, limpieza y mantenimiento de sistemas sanitarios o similares.

• Mantener los precios ofertados, sin importar la variación del mercado y del precio de los insumos y demás.



2.4. [bookmark: _Hlk212731809]DOCUMENTOS TÉCNICOS A PRESENTAR CON LA OFERTA

1. Documento firmado por el representante legal del proponente en el cual manifieste que el bien ofertado cumple con la totalidad de las condiciones y especificaciones técnicas mínimas exigidas por la entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral correspondiente a las condiciones técnicas exigidas.

En el mismo documento, el proponente deberá indicar que conoce, acepta y se compromete a cumplir integralmente con las especificaciones técnicas descritas en el anexo de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, que hace parte integral del proceso, y que, en consecuencia, se obliga a suministrar exactamente el equipo ofertado en su propuesta técnica, no aceptándose por parte de la entidad un equipo diferente al especificado en la oferta presentada.

2. Declaración suscrita por el representante legal del proponente en la que se indique que el equipo ofertado, así como todos sus componentes y accesorios, serán nuevos, originales, no remanufacturados ni reacondicionados, y que corresponden a fabricación reciente.


3. Documento en el cual el proponente detalle los componentes, accesorios y elementos incluidos en el suministro del equipo, tales como mangueras, acoples, válvulas, boquillas, sistemas de medición, elementos de seguridad y demás implementos necesarios para su correcta operación.

4. Documento suscrito por el representante legal en el cual se indique que cumplirá con la capacitación para el manejo, uso, mantenimiento y demás, del equipo, para cinco (5) funcionarios que disponga la entidad.


5. Documento suscrito por el representante legal en el cual se indique el término de garantía del equipo ofertado, el cual deberá cubrir defectos de fabricación, funcionamiento y calidad de los componentes del equipo suministrado por lo menos por un (1) año desde el recibido a satisfacción por parte de la entidad.


6. Certificaciones de experiencia mínima del proponente según numeral 2.4.








Firma del oferente _________________________________________ 
Nombre del representante Legal ______________________________ 
C. C. No. _________________________________________________ 
Empresa _________________________________________________ 
Nit No. ___________________________________________________ 
Dirección ________________________________________________ 
Teléfono y Fax ____________________________________________ 
Correo Electrónico _________________________________________


Dirección: Carrera 65 Nro. 80 – 325 Correo electrónico drnroccompras@medicinalegal.gov.co
(604) 5012420 extensión 34100 –
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