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IMC-41-010-2026

FORMATO N° 4
OFERTA ECONOMICA
El proponente deberá presentar su propuesta de acuerdo con lo descrito en el numeral 2.1 incluido IVA, establecido en el cuestionario del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) la totalidad de las casillas y valores unitarios. 

Los ofrecimientos no podrán superar en ningún caso el precio unitario estimado y establecido en el ANEXO No. 2 PRECIOS DE REFERENCIA.

Se verificará la propuesta de menor precio, teniendo en cuenta, los precios unitarios ofertados en el numeral 2.1. Precios Unitarios de Referencia Incluido IVA y que cumplan con todas las condiciones establecidas en la Invitación Pública.
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, por las cantidades de cada uno de los ítems, más IVA, cuando a ello hubiere lugar. Todos los precios deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluidos en la plataforma SECOP II y en el Anexo No. 2 “Precios de Referencia”. Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario que supere el precio unitario de referencia, dicha oferta deberá ser rechazada.
La entidad adjudicará el proceso de contratación POR LA PROPUESTA DE MENOR PRECIO, al proponente que oferte el menor valor en la sumatoria de los precios unitarios más IVA si a ello hubiere lugar y que cumpla con todas las condiciones exigidas por la entidad.

	OBJETO
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la dirección seccional de impuestos y aduanas de urabá.


	ítem
	Descripción
	Unidad medida
	Cantidad
	 Precios de referencia 
	Valor Unitario sin IVA
	Valor Unitario IVA incluido
	Valor total IVA incluido

	1
	Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque subterráneo de hasta 11 metros de largo, 11 metros de ancho y 1.70 metros de fondo, con capacidad de 200 metros cúbicos aproximadamente
	global
	1
	$ 3.762.278,90
	 
	 
	 

	2
	Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque elevado en concreto de 5.8 metros de largo con 2.5 metros de ancho y 2.10 metros de fondo, con capacidad de 40 metros cúbicos aproximadamente. incluye examen y lectura fisicoquímico y microbiológico del agua, de acuerdo con la normatividad ambiental.
	unidad
	1
	$ 2.451.498,41
	 
	 
	 

	3
	Mantenimiento, lavado, desinfección, limpieza y desazolve de pozo subterráneo de 3 metros de profundidad, con diámetro de 80 cm y 3 tubos de cemento.
	unidad
	1
	$ 2.272.837,32
	 
	 
	 

	4
	Mantenimiento preventivo de bomba de succión (de 0,5 a 2,0 hp) en el pozo profundo. incluye desmonte, limpieza, engrase, chequeo de los componentes generales, puesta y pruebas de funcionamiento, entre otros.
	global
	1
	$ 1.736.885,00
	 
	 
	 

	5
	Suministro de bomba de succión tanque de succión tanque subterráneo (de 7,5 hp), cambio de ser necesario de elementos y accesorios necesarios en la tubería tanto de succión como de impulsión. Revisión de tablero eléctrico de la bomba, arrancador directo incluye cambio de contactor y relé térmico.
	global
	1
	$ 6.892.150,00
	 
	 
	 

	6
	Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque elevado. incluye la sustitución total de filtros y de todos los accesorios (tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento
	global
	9
	$ 2.035.554,40
	 
	 
	 

	7
	Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 micras con carbón activado. 
incluye la sustitución de todos los accesorios (tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento
	global
	3
	$ 905.889,90
	 
	 
	 

	8
	Mantenimiento de dosificador modelo 320, tipo botella en polidenth de 20" slim de 10 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque elevado, incluye la desinstalación, lavado e instalación, así como la sustitución de todos los accesorios que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. incluye 2 kg de pastillas de cloro al 91%
	global
	1
	$ 867.927,87
	 
	 
	 

	9
	Mantenimiento, limpieza y pintura coraza o equivalente de la caseta de bombeo existente por los lados, interior y exterior.
	global
	100
	$ 6.537.125,00
	 
	 
	 

	10
	Cambio de flotadores automáticos para bombas en el sistema de bombeo
	global
	2
	$ 497.986,66
	 
	 
	 

	11
	Realizar toma de muestreo y análisis físico, químico y microbiológico del agua proveniente del sistema hidráulico, con el fin de verificar la calidad del recurso, asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente e identificar posibles riesgos para la salud.
	global
	1
	$ 1.671.598,00
	 
	 
	 

	Subtotal
	

	AIU 10%
	

	IVA 19% sobre AIU
	

	TOTAL VALOR OFERTA ECONOMICA
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