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ANEXO 7
FICHA TÉCNICA
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Selección Abreviada por subasta inversa No. 4135.010.32.1.251-2026, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”. 
[bookmark: _heading=h.g0hbioib9l]Los proponentes se comprometen a entregar seis (6) unidades de vehículos 100% eléctricos tipo camioneta SUV y seis (6) cargadores fijos tipo pared, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]No.
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]DESCRIPCIÓN

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]1
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Clase
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Camperos / Camionetas

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]2
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Modelo 
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Vehículo nuevo, modelo 2026 o superior

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]3
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Tipo de carrocería
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]SUV (Sport Utility Vehicle) Vehículo Utilitario Deportivo

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]4
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Cantidad de puertas
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]5 puertas

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]5
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Capacidad de pasajeros
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]5 (Conductor + 4 pasajeros)

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]6
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Tracción
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]4x2

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]7
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Transmisión
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Automática

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]8
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Combustible
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Electricidad (100% eléctrico)

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]9
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Potencia
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]>= 170 HP

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]10
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Autonomía aproximada
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]>= 300 kms ciclo WLTP o >=380 kms ciclo NEDC

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]11
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Rines
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Rines R17 o superior, metálicos, aluminio o aleaciones metálicas sin copas o tapacubos plásticos

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]12
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Altura de despeje al piso
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]>=16 cms

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]13
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Llanta de repuesto
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Llanta y rin de repuesto en baúl. No se admite kit de reparación de pinchazos o kit de desvare de llanta

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]14
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Garantía del Vehículo
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Mínimo 6 años o 150.000 Kms, lo que primero ocurra. Se debe certificar por escrito

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]15
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Garantía de la Batería de Alto Voltaje
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Mínimo 8 años o 150.000 Kms, lo que primero ocurra. Se debe certificar por escrito

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]16
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Garantía del motor eléctrico y dispositivos de alto voltaje
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Mínimo 8 años o 150.000 Kms, lo que primero ocurra. Se debe certificar por escrito

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]17
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Aire acondicionado
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Sistema manual y automático

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]18
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Air Bags
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Mínimo 2 (conductor y pasajero), 2 laterales, 2 de cortina

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]19
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Color
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Blanco, gris, plata o sus diferentes tonalidades

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]20
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Seguridad del vehículo
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Bloqueo central e inmobilizador o sistema antirobo

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]21
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Seguridad antirrobo
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Protección para espejos retrovisores (lunas), remache de emblemas, pernos de seguridad de llantas

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]22
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Vidrios polarizados
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Nanocerámico, 6 vidrios según niveles de opacidad máximos permitidos por la Ley.

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]23
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Sistemas de seguridad vial
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Suministro mínimo de Elementos que aporten al Plan Estratégico de Seguridad Vial Distrital:
 • Sensores de parqueo delanteros y traseros
 • Cámara de reversa 360°
 • Sensores de colisión frontal
 • Sensores de punto ciego
 • Control de tracción
 • Control de estabilidad
 • Un (1) kit de carretera completo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002.

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]24
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Cargador Fijo vehículo eléctrico
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Fijo tipo Pared, conector Tipo II o CCS Combo 2, 220V. Se debe entregar certificado que avale el uso del mismo por parte de la marca, manual de instalación y manual de uso. La instalación correrá por cuenta de la entidad a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. 

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]25
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Garantía cargador fijo tipo pared
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Mínimo un (1) año. Se debe certificar por escrito

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]26
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Cargador portátil o viajero para el vehículo eléctrico
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Cargador portátil para red doméstica con opción a 110V o 220V, conector Tipo II. Se debe entregar certificado que avale el uso del mismo por parte de la marca.

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]27
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Mantenimiento preventivo
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Mínimo 2 años o 36.000 km, lo primero que ocurra. Se debe certificar por escrito indicando las rutinas que corresponden realizar en cada periodo de tiempo o kilometraje recorrido.

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]28
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]SOAT primer año
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]El contratista deberá asumir, por su cuenta y riesgo, el costo correspondiente a la expedición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para cada uno de los vehículos objeto del contrato, con una vigencia mínima de un (1) año, contado a partir de la fecha de expedición. El contratista deberá entregar los vehículos con el SOAT vigente y acreditar su expedición al momento de la entrega, garantizando que la información correspondiente se encuentre registrada en el RUNT.
El SOAT deberá ser adquirido por el contratista sin que su valor supere el estipulado en la Tabla de Tarifas Comerciales publicada por la Superintendencia Financiera para la vigencia respectiva.

	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]29
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Matrícula
	[bookmark: _heading=h.8zqob54j2qld]Los vehículos deberán ser matriculados como vehículos de servicio oficial en Santiago de Cali. El contratista deberá asumir, por su cuenta y riesgo, el costo correspondiente a los trámites y expedición de la matrícula para cada uno de los vehículos objeto del contrato.
[bookmark: _heading=h.6at1f7km500s]El valor de la matrícula no podrá superar las tarifas establecidas por la autoridad de tránsito del lugar donde la Entidad requiera el trámite. 



CATÁLOGOS TÉCNICOS O FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO OFRECIDO. El proponente debe adjuntar a su oferta, el catálogo con las especificaciones técnicas, marca, referencia e imágenes del vehículo que ofrece, en idioma español. Se debe adjuntar también el manual del usuario y el manual de garantía en idioma español.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS. en Santiago de Cali, en la Avenida 2N # 10 -70 Edificio CAM Torre Alcaldía, sótano. El traslado hasta este lugar debe correr por cuenta y riesgo del proponente.

ATENCIÓN DE GARANTÍAS, SERVICIOS POSVENTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y OFERTA DE REPUESTOS. El oferente deberá contar con soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos y los suministros de repuestos que los vehículos requieran con talleres autorizados en la Ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Se debe adjuntar certificado de la red de talleres con residencia en la ciudad de Cali.

Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
N.I.T.______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
C.C. No: ____________________
Dirección: _______________________________________________
Teléfonos: ______________________________________________
e-mail: _________________________________________________
Ciudad: _____________________________
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