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ANEXO A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	
Serie de drones compactos y multisensor inteligentes diseñados para operaciones empresariales avanzadas, equipado con funciones de IA detección inteligente (vehículos, embarcaciones y sujetos durante operaciones) con características para operaciones de topografía y fotogrametría. 

	Especificaciones 
	Valor 

	Funciones IA 
	detección inteligente (vehículos, embarcaciones y sujetos

	Peso de la aeronave (incluida la batería, las hélices y una tarjeta microSD)
	Entre 1200 g a 1400 g

	Carga útil máxima

	Entre 200 g a 300 g 

	Tamaño de la hélice

	9 pulgadas a 12 pulgadas

	Velocidad máxima de ascenso 
	Entre 9 m/s a 12 m/s

	Velocidad máxima de descenso

	Entre 6 m/s a 10 m/s


	Velocidad horizontal máxima 
	Entre 18 a 23 m/s

	Altitud máxima
6000 m

	Entre 4000 m a 7000 m s. n. m.

	Tiempo máximo de vuelo
	Entre 40 minutos y 49 minutos

	Temperatura de funcionamiento

	De acuerdo con características propias del drone 


	GNSS

	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* + otras


	Precisión del GNSS RTK

	Corrección RTK:
1 cm + 1 ppm (horizontal), 1,5 cm + 1 ppm (vertical) o mejor


	Sensor de imagen  

	Gran angular:  obturador mecánico 20 MP o mejor 
Teleobjetivo medio: 48 MP o mejor
Teleobjetivo: 48 MP o mejor

	Rango ISO
	Modo normal: ISO 100 a ISO 25600
Cámara gran angular: ISO 100 a ISO 204800
Cámara telescópica mediana: ISO 100 a ISO
Telecámara: ISO 100 a ISO 409600

	Formato de foto
	Gran angular: JPEG/DNG (RAW)
Medio Telecámara: JPEG
Teleobjetivo: JPEG

	Telémetro láser
	Rango de medición: 1800 m (1 Hz) o mejor 

	Sistema de estabilización
	3 ejes (inclinación, giro, paneo)

	Tipo de detección
	Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior de la aeronave.


	Sistema de transmisión de vídeo
	Con sistema transmisión incorporado


	Distancia máxima de transmisión
	Entre 12 a 25 km 

	Velocidad máxima de descarga
	Entre 15 y 20 MB/s

	Compatible para tarjetas de memoria 
	SD y microSD



Batería del drone

	Especificación
	Valor

	Capacidad
	6741 mAh o De acuerdo con requerimiento del drone 

	Voltaje estándar
	14,76 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Voltaje máximo de carga
	17,0 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Tipo de célula
	Li-ion 4S

	Energía
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Peso
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Temperatura de recarga
	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

	Tasa de descarga
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Potencia de carga máxima
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Recuento cíclico
	200 o mejor



Adaptador de corriente (100 W)

	Especificación
	Valor

	Entrada
	100-240 V (CA), 50-60 Hz, 2,5 A o de acuerdo a requerimiento del drone

	Salida
	Entre 82 W usando varios puertos a la vez y Máx. 100 W (total) o de acuerdo a requerimiento del drone

	Potencia nominal
	100 W o de acuerdo a requerimiento del drone



 
   HUD de carga

	Especificación
	Valor

	Entrada
	USB-C: 5-20 V, máx. 5 A o de acuerdo a requerimiento del drone

	Salida
	Interfaz de batería: 11,2 V a 17 V, o de acuerdo a requerimiento del drone

	Potencia nominal
	100 W o de acuerdo a requerimiento del drone

	Tipo de carga
	4 baterías se cargan en secuencia o de acuerdo a requerimiento del drone

	Temperatura de carga
	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)



Controlador de radio (control del drone)

	Especificación
	Valor

	Sistema de transmisión de video
	Sistema incorporado y compatible con el dron

	Distancia máxima de transmisión 
	De 12 km a 25 km 

	Banda de operación de la transmisión de imágenes
	2,4000 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz; 5,1 GHz 

	Antena
	Antena multihaz integrada

	Transmisión 4G
	Adaptador celular

	Wi‑Fi
	Integrado

	Bluetooth
	Integrado Bluetooth 5.2 o superior

	Resolución de pantalla
	1920 × 1200 o mejor 

	Tamaño de pantalla
	Entre 7 a 9 pulgadas

	Velocidad de fotogramas de pantalla
	60 fps o superior 

	Brillo
	1400 nits o superior

	Control táctil
	Integrado y funcional 

	Batería integrada
	Batería Li‑ion 

	Tipo de carga
	 carga rápida admitida

	Capacidad de almacenamiento
	ROM de 128 GB + expansión mediante microSD o superior 

	Autonomía batería interna
	3,5 horas o superior

	Puerto de salida
	HDMI 

	Indicadores
	Estado, encendido y autorización; luz tricolor con ajuste automático de brillo

	Altavoz
	Integrado

	Audio
	Integrado, Micrófono 

	GNSS
	Compatible con GPS, Galileo, BeiDou y otras

	Versión del sistema
	Android 11 o superior 

	Accesorio
	Soporte de cintura/correa 

	Garantía 
	por 1 Año para los equipos y accesorios



Incluye: 

01 aeronave no tripulada (drone)
01 maleta de transporte rígido
01 batería (batería del drone).  
01 hud de carga para 4 baterías
01 controlador 
01 tarjeta micro SD de 64 GB o superior
01 cable de carga 
01 manual de usuario
01 protector de estabilizador de cámara
02 pares de hélices de repuesto
01 adaptador de corriente CA 100W
01 cable USB -C a USB -C 
01 cable USB -A a USb -C

	
Unidad
	
5

	
2
	
Kit baterías (drone) 

	Especificación
	Valor

	Capacidad
	6741 mAh o De acuerdo con requerimiento del drone 

	Voltaje estándar
	14,76 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Voltaje máximo de carga
	17,0 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Tipo de célula
	Li-ion 4S

	Energía
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Peso
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Temperatura de recarga
	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

	Tasa de descarga
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Potencia de carga máxima
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Recuento cíclico
	200 o mejor

	Garantía 
	Garantía de 1 año 




	
Unidad
	
5

	

3
	
Equipo GNSS base receptora

Compatible con los drones DJI serie Matrice 4E con los que cuenta la Entidad, los drones ofertados en el item 1 y otros drones.

	Especificación
	Valor

	Canales
	Entre 1500 a 1600 canales

	Constelaciones GNSS compatibles
	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS e IRNSS

	Radio interna UHF
	De largo alcance, compatible con otras marcas

	Ejecutar el levantamiento gnss
	Estática y Estática rápida
b. Cinemática en tiempo real con Señal Satelital con inicialización menor a 3 min
c. Puntos de Navegación

	Comunicaciones
	Bluetooth, Wi‑Fi y NFC

	Precisión estática horizontal
	2,5 mm + 0,5 ppm o mejor

	Precisión estática vertical
	5 mm + 0,5 ppm o mejor

	Precisión RTK horizontal
	8 mm + 1 ppm o mejor

	Precisión RTK vertical
	15 mm + 1 ppm o mejor

	Correcciones NTRIP
	Incluye servicio NTRIP accesible y funcional

	Índice de protección
	IP65 o mejor 

	Micro SD
	Compatible 

	SimCard
	Compatible 

	ACCESORIOS
	Mochila de transporte, debe ser totalmente portable

	DOCUMENTACIÓN Y SOFTWARE
	Manuales de funcionamiento, medios de instalación para la descarga de datos en oficina, además software y facilidades para realizar postproceso.

	Garantía 
	por 1 Año para los equipos y accesorios



COLECTORA

	Especificación
	Valor

	MEMORIA RAM
	Mínimo 4 GB

	SISTEMA OPERATIVO
	Mínimo Android 8.0 o mejor

	ALMACENAMIENTO INTERNO
	Mínimo 64 GB

	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
	Resistente al agua y al polvo IP65 o mejor


	INTERFAZ
	Pantalla táctil, teclado virtual y/o análogo

	SOFTWARE DE CAMPO
	El software debe permitir que se lleven a cabo todas las funciones de topografía necesarias por la entidad, como estáticos, cinemáticos o stop and go

	SOFTWARE DE CAMPO
	El software de campo debe permitir convertir y mostrar datos en diferentes sistemas de coordenadas y datum, incluyendo las creadas por el usuario. Debe permitir un método grafico para navegar hacia los puntos y trabajar una librería de códigos personalizada por el usuario.

	SOFTWARE DE CAMPO
	El software de campo debe tener la opción de conectarse dentro de la aplicación de una solución de gestión de proyectos base de la nube, y apoyar a la carga / descarga de datos del proyecto, de esta manera se podrían transferir datos en tiempo real del campo a la oficina.

	Garantía 
	por 1 Año para los equipos y accesorios



Incluye:

* 1 Batería Interna receptor (radio) 
* 1 Cargador de Batería Interna Antena
* 1 Cargador de Batería Interna Colectora
* 1 Antena UHF 
* 1 Interface USB
* 1 Colector de datos compatible con antena
* 1 licencia para controladora perpetua activada
* 1 Licencia para postproceso perpetua activada. 
* 1 Mochila de transporte, debe ser totalmente portable


	
Unidad
	
8

	
4

	
Bastón de Extensión en Fibra de Carbono y Trípode Telescópico para bastón.

	
Unidad
	
8
























ANEXO B
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno Nacional incluyendo actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia de la contribución de las Compras Públicas Sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio Nacional.

Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se utiliza de manera complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de etiquetado social o ambiental). Las compras públicas sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave:
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Beneficios Ambientales:

· Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente y los recursos naturales al priorizar productos y servicios con menor impacto ambiental.
· Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el agua, la energía y las materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados con materiales renovables.

Beneficios Sociales:

· Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales justos y seguros, las compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y promueven la igualdad de oportunidades.
· Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas empresas, así como empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local y se fomenta la inclusión social y económica.

Beneficios Institucionales:

· Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el compromiso de las entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras partes interesadas.
· Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con normativas y regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados a posibles sanciones o litigios.

Beneficios Económicos:

· Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar por productos y servicios más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros significativos a largo plazo, tanto en términos de costos operativos como de mantenimiento.
· Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la demanda de productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y competitivas en el mercado.

Es así, como durante la esta precontractual, para la elaboración de los estudios previos se deben involucrar los criterios ambientales aplicables que favorezcan ambientalmente la adquisición responsable de bienes y servicios para que propendan por la sostenibilidad de la Entidad, estableciendo responsabilidades entre los involucrados en la estructuración.

Verificada la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo y los requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable, se evidencia que el objeto contractual, no se encuentra especificado, por lo tanto, se procede a elaborar ficha específica, así:


	ADQUISICIÓN DE BIENES 
	FICHA NÚMERO
5

	ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al proponente

	ASPECTOS AMBIENTALES
	IMPACTOS AMBIENTALES
	
OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS


	Consumo de energía asociado a la operación de los equipos
	Consumo de recursos energéticos y generación indirecta de emisiones asociadas al uso de energía.
	Criterios ambientales habilitantes:
Los drones, receptores GNSS RTK y demás equipos ofertados deberán contar con sistemas de alimentación y baterías recargables que correspondan a las características técnicas y energéticas establecidas por el fabricante para su adecuada operación.
Medio de verificación:

Ficha técnica, catálogo, manual del fabricante o documentación técnica del equipo que permita verificar las características de alimentación, batería y autonomía.


	Generación futura de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
	Generación de residuos electrónicos y potencial afectación ambiental por manejo inadecuado al finalizar la vida útil de los equipos.
	Criterios ambientales habilitantes:
El oferente deberá identificar los mecanismos disponibles para la gestión ambientalmente adecuada de los equipos, accesorios y componentes eléctricos y electrónicos al finalizar su vida útil, de acuerdo con la normativa ambiental aplicable.
Medio de verificación:
Declaración del oferente, información del fabricante, programa o mecanismo posconsumo, sistema de recolección o documento equivalente.


	Uso y posterior generación de baterías usadas
	Potencial contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de baterías al finalizar su vida útil.
	Criterios ambientales habilitantes:
El oferente deberá identificar las características de las baterías suministradas y el mecanismo previsto para su adecuada gestión una vez finalice su vida útil.
Medio de verificación:

Ficha técnica de la batería, manual del fabricante, declaración del oferente, información del sistema de gestión o mecanismo posconsumo aplicable.


	Generación de residuos de envases y empaques
	Consumo de materias primas y generación de residuos sólidos derivados del embalaje de los equipos y accesorios.
	Criterios ambientales habilitantes:
Los equipos deberán suministrarse con sistemas de empaque que garanticen su protección y que, en la medida técnicamente aplicable, incorporen materiales susceptibles de reutilización, reciclaje o aprovechamiento.
Medio de verificación:

Ficha técnica, información del fabricante, descripción del empaque o declaración del oferente.

	Vida útil de equipos y componentes
	Generación prematura de RAEE por sustitución de equipos, accesorios y componentes.
	Criterios ambientales habilitantes:
Los equipos ofertados deberán contar con garantía y condiciones de soporte técnico, mantenimiento y disponibilidad de componentes que favorezcan la prolongación de su vida útil.
Medio de verificación:

Certificado o condiciones de garantía, ficha técnica, catálogo, manual del fabricante o declaración del oferente.


	ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista

	Consumo de energía asociado a la operación de los equipos
	Consumo de recursos energéticos y generación indirecta de emisiones asociadas al uso de energía.
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá entregar los drones, receptores GNSS RTK y demás equipos con los sistemas de alimentación, cargadores y baterías recargables correspondientes a las características técnicas establecidas y aprobadas para el proceso.
Medio de verificación:

Acta de entrega, fichas técnicas definitivas, manuales y verificación del supervisor.


	Generación futura de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
	Generación de residuos electrónicos y potencial afectación ambiental por manejo inadecuado al finalizar la vida útil de los equipos.
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá entregar a DIMAR la información necesaria para la gestión ambientalmente adecuada de los equipos, accesorios y componentes eléctricos y electrónicos cuando alcancen el final de su vida útil, incluyendo los mecanismos de devolución, recolección o gestión disponibles, cuando sean aplicables.
Medio de verificación:

Información del fabricante/proveedor, documentación del mecanismo de gestión o posconsumo y registro de entrega documental a DIMAR.


	Uso y posterior generación de baterías usadas
	Potencial afectación del suelo, agua y demás recursos por manejo o disposición inadecuada de baterías al finalizar su vida útil.
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá entregar la información técnica y ambiental necesaria para el almacenamiento, manejo y gestión adecuada de las baterías suministradas cuando alcancen el final de su vida útil.
Medio de verificación:

Fichas técnicas de las baterías, manuales, información de gestión posconsumo y registro de entrega de la documentación.


	Generación de residuos de envases y empaques
	Consumo de materias primas y generación de residuos sólidos derivados del embalaje de los equipos y accesorios.
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá minimizar los empaques innecesarios y realizar la separación de los residuos de embalaje generados durante la entrega y puesta en funcionamiento, facilitando su reutilización, reciclaje o aprovechamiento cuando sea técnicamente viable.
Medio de verificación:

Registro de entrega, registro o informe de manejo de residuos de empaque, evidencia fotográfica y verificación del supervisor, cuando aplique.


	Vida útil de equipos y componentes

	Generación prematura de RAEE por sustitución de equipos, accesorios y componentes.
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá garantizar las condiciones de garantía y soporte técnico establecidas para los equipos suministrados y entregar los manuales e información necesaria para su adecuada operación, mantenimiento y conservación.
Medio de verificación:

Certificados de garantía, manuales, actas de entrega, registros de capacitación y documentación de soporte técnico.
























































ANEXO C
PROPUESTA ECONÓMICA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO
UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	
Serie de drones compactos y multisensor inteligentes diseñados para operaciones empresariales avanzadas, equipado con funciones de IA detección inteligente (vehículos, embarcaciones y sujetos durante operaciones) con características para operaciones de topografía y fotogrametría. 

	Especificaciones 
	Valor 

	Funciones IA 
	detección inteligente (vehículos, embarcaciones y sujetos

	Peso estándar de la aeronave (incluida la batería, las hélices y una tarjeta microSD). El peso real del producto puede variar debido a diferencias en los materiales del lote y factores externos.
Peso al despegue (con hélices de bajo ruido)
	Entre 1200 g a 1400 g

	Carga útil máxima

	Entre 200 g a 300 g 

	Tamaño de la hélice

	9 pulgadas a 12 pulgadas

	Velocidad máxima de ascenso 
	Entre 9 m/s a 12 m/s

	Velocidad máxima de descenso

	Entre 6 m/s a 10 m/s


	Velocidad horizontal máxima 
	Entre 18 a 23 m/s

	Altitud máxima
6000 m

	Entre 4000 m a 7000 m s. n. m.

	Tiempo máximo de vuelo
	Entre 40 minutos y 49 minutos

	Temperatura de funcionamiento

	De acuerdo con características propias del drone 


	GNSS

	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS*


	Precisión del GNSS RTK

	Corrección RTK:
1 cm + 1 ppm (horizontal), 1,5 cm + 1 ppm (vertical) o mejor


	Sensor de imagen  

	Gran angular:  obturador mecánico 20 MP o mejor 
Teleobjetivo medio: 48 MP o mejor
Teleobjetivo: 48 MP o mejor

	Rango ISO
	Modo normal: ISO 100 a ISO 25600
Cámara gran angular: ISO 100 a ISO 204800
Cámara telescópica mediana: ISO 100 a ISO
Telecámara: ISO 100 a ISO 409600

	Formato de foto
	Gran angular: JPEG/DNG (RAW)
Medio Telecámara: JPEG
Teleobjetivo: JPEG

	Telémetro láser
	Rango de medición: 1800 m (1 Hz) o mejor 

	Sistema de estabilización
	3 ejes (inclinación, giro, paneo)

	Tipo de detección
	Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior de la aeronave.


	Sistema de transmisión de vídeo
	Con sistema transmisión incorporado


	Distancia máxima de transmisión
	Entre 12 a 25 km 

	Velocidad máxima de descarga
	Entre 15 y 20 MB/s

	Compatible para tarjetas de memoria 
	SD y microSD



Batería del drone

	Especificación
	Valor

	Capacidad
	6741 mAh o De acuerdo con requerimiento del drone 

	Voltaje estándar
	14,76 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Voltaje máximo de carga
	17,0 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Tipo de célula
	Li-ion 4S

	Energía
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Peso
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Temperatura de recarga
	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

	Tasa de descarga
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Potencia de carga máxima
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Recuento cíclico
	200 o mejor



   Adaptador de corriente (100W)

	Especificación
	Valor

	Entrada
	100-240 V (CA), 50-60 Hz, 2,5 A o de acuerdo a requerimiento del drone

	Salida
	Entre 82 W usando varios puertos a la vez y Máx. 100 W (total) o de acuerdo a requerimiento del drone

	Potencia nominal
	100 W o de acuerdo a requerimiento del drone



   HUD de carga

	Especificación
	Valor

	Entrada
	USB-C: 5-20 V, máx. 5 A o de acuerdo a requerimiento del drone

	Salida
	Interfaz de batería: 11,2 V a 17 V, o de acuerdo a requerimiento del drone

	Potencia nominal
	100 W o de acuerdo a requerimiento del drone

	Tipo de carga
	4 baterías se cargan en secuencia o de acuerdo a requerimiento del drone

	Temperatura de carga
	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)



Controlador de radio (control del drone)

	Especificación
	Valor

	Sistema de transmisión de video
	Sistema incorporado y compatible con el dron

	Distancia máxima de transmisión 
	De 12 km a 25 km 

	Banda de operación de la transmisión de imágenes
	2,4000 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz; 5,1 GHz 

	Antena
	Antena multihaz integrada

	Transmisión 4G
	Adaptador celular

	Wi‑Fi
	Integrado  

	Bluetooth
	Integrado Bluetooth 5.2 o superior

	Resolución de pantalla
	1920 × 1200 o mejor 

	Tamaño de pantalla
	Entre 7 a 9 pulgadas

	Velocidad de fotogramas de pantalla
	60 fps o superior 

	Brillo
	1400 nits o superior

	Control táctil
	Integrado y funcional 

	Batería integrada
	Batería Li‑ion 

	Tipo de carga
	 carga rápida admitida

	Capacidad de almacenamiento
	ROM de 128 GB + expansión mediante microSD o superior 

	Autonomía batería interna
	3,5 horas o superior

	Puerto de salida
	HDMI 

	Indicadores
	Estado, encendido y autorización; luz tricolor con ajuste automático de brillo

	Altavoz
	Admite zumbador

	Audio
	Micrófono 

	GNSS
	Compatible con GPS, Galileo y BeiDou; admite actualización dinámica del punto de inicio

	Versión del sistema
	Android 11 o superior 

	Accesorio
	Soporte de cintura/correa 

	Garantía 
	por 1 Año para los equipos y accesorios



Incluye: 

01 aeronave no tripulada (drone)
01 maleta de transporte rígido
01 batería (batería del drone).  
01 hud de carga para 4 baterías
01 controlador 
01 tarjeta micro SD de 64 GB o superior
01 cable de carga 
01 manual de usuario
01 protector de estabilizador de cámara
02 pares de hélices de repuesto
01 adaptador de corriente CA 100W
01 cable USB -C a USB -C 
01 cable USB -A a USb -C

	
Unidad
	
5
	
	

	
2
	
Kit baterías (drone) 

	Especificación
	Valor

	Capacidad
	6741 mAh o De acuerdo con requerimiento del drone 

	Voltaje estándar
	14,76 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Voltaje máximo de carga
	17,0 V o De acuerdo con requerimiento del drone

	Tipo de célula
	Li-ion 4S

	Energía
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Peso
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Temperatura de recarga
	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

	Tasa de descarga
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Potencia de carga máxima
	De acuerdo con requerimiento del drone

	Recuento cíclico
	200 o mejor




	
Unidad
	
5
	
	

	

3
	
Equipo GNSS base receptora

Compatible con los drones DJI serie Matrice 4E con los que cuenta la Entidad, los drones ofertados en el item 1 y otros drones.

	Especificación
	Valor

	Canales
	Entre 1500 a 1600 canales

	Constelaciones GNSS compatibles
	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS e IRNSS

	Radio interna UHF
	De largo alcance, compatible con otras marcas

	Ejecutar el levantamiento gnss
	Estática y Estática rápida
b. Cinemática en tiempo real con Señal Satelital con inicialización menor a 3 min
c. Puntos de Navegación

	Comunicaciones
	Bluetooth, Wi‑Fi y NFC

	Precisión estática horizontal
	2,5 mm + 0,5 ppm o mejor

	Precisión estática vertical
	5 mm + 0,5 ppm o mejor

	Precisión RTK horizontal
	8 mm + 1 ppm o mejor

	Precisión RTK vertical
	15 mm + 1 ppm o mejor

	Correcciones NTRIP
	Incluye servicio NTRIP accesible y funcional

	Índice de protección
	IP65 o mejor 

	Micro SD
	Compatible 

	SimCard
	Compatible 

	ACCESORIOS
	Mochila de transporte, debe ser totalmente portable

	DOCUMENTACIÓN Y SOFTWARE
	Manuales de funcionamiento, medios de instalación para la descarga de datos en oficina, además software y facilidades para realizar postproceso.

	Garantía 
	por 1 Año para los equipos y accesorios



COLECTORA

	Especificación
	Valor

	MEMORIA RAM
	Mínimo 4 GB

	SISTEMA OPERATIVO
	Mínimo Android 8.0 o mejor

	ALMACENAMIENTO INTERNO
	Mínimo 64 GB

	ÍNDICE DE PROTECCIÓN
	Resistente al agua y al polvo IP65 o mejor


	INTERFAZ
	Pantalla táctil, teclado virtual y/o análogo

	SOFTWARE DE CAMPO
	El software debe permitir que se lleven a cabo todas las funciones de topografía necesarias por la entidad, como estáticos, cinemáticos o stop and go

	SOFTWARE DE CAMPO
	El software de campo debe permitir convertir y mostrar datos en diferentes sistemas de coordenadas y datum, incluyendo las creadas por el usuario. Debe permitir un método grafico para navegar hacia los puntos y trabajar una librería de códigos personalizada por el usuario.

	SOFTWARE DE CAMPO
	El software de campo debe tener la opción de conectarse dentro de la aplicación de una solución de gestión de proyectos base de la nube, y apoyar a la carga / descarga de datos del proyecto, de esta manera se podrían transferir datos en tiempo real del campo a la oficina.

	Garantía 
	por 1 Año para los equipos y accesorios



Incluye:

* 1 Batería Interna receptor (radio) 
* 1 Cargador de Batería Interna Antena
* 1 Cargador de Batería Interna Colectora
* 1 Antena UHF 
* 1 Interface USB
* 1 Colector de datos compatible con antena
* 1 licencia para controladora perpetua activada
* 1 Licencia para postproceso perpetua activada. 
* 1 Mochila de transporte, debe ser totalmente portable


	
Unidad
	
8
	
	

	
4

	Bastón de Extensión en Fibra de Carbono y Trípode Telescópico para bastón.

	
Unidad
	
8
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL
	





2
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