[bookmark: _GoBack]INSTRUMENTOS BANDA DE MARCHA
FICHA TÉCNICA
BASTÓN DE MANDO DE 1.20 MTS
	Descripción
	Bastón de mando para banda de marcha
Cordón tricolor

	Especificaciones
	Bastón De Mando para Banda de marcha de 1.20 mts fabricado en Materiales De Alta Resistencia Y Con Excelentes Terminados. Incluye Cordón De Lujo Tricolor
Material Bastón: Rollo en Frío. 
Guaripola: Aluminio. Cordón De Lujo: 3. 40 Mts. aproximadamente.

	Gama del instrumento
	Estudiante

	Accesorios 
	Cordón De Lujo: 3. 40 Mts. aprox.
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FICHA TÉCNICA
LIRA INGLESA SOPRANO DE 25 TECLAS CON NOTAS
	Descripción
	Lira inglesa soprano para bandas de marcha
Portador y/o correa portadora, golpeador en pasta

	Especificaciones
	Lira inglesa fabricada con marco resistente fundido en aleación de aluminio y o acero. 25 teclas en platina de alta calidad. 4 rieles de descanso de las teclas con agujeros totalmente roscados permitiendo un excelente ajuste de las teclas. Juego de 4 fieltros de alta calidad. Tubo de aluminio o aleación de calidad y llave ajustable que permite su ubicación en el porta instrumentos.
Marco: en tubería de acero, 5/8" de diámetro calibre 20
Terminación: en pintura electrostática/cromo
Teclas: platina de aluminio 1" de ancho x 1/4" de espesor
Parales: en barra cuadrada en aluminio de 3/8"
Terminación: Brillo al espejo
Rango: 2 octavas de LA ( A ) a LA ( A ).

Portador y/o correa portadora.

	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	1 de golpeador de pasta
Portador y/o correa portadora.





 









FICHA TÉCNICA
LIRA INGLESA TENOR 25 TECLAS CON NOTAS
	Descripción
	Lira inglesa Tenor para bandas de marcha
Portador y/o correa portadora, golpeador en pasta

	Especificaciones
	Lira inglesa fabricada con marco resistente fundido en aleación de aluminio y o acero. 25 teclas en platina de alta calidad. 4 rieles de descanso de las teclas con agujeros totalmente roscados permitiendo un excelente ajuste de las teclas. Juego de 4 fieltros de alta calidad. Tubo de aluminio o aleación de calidad de 65 cm aproximadamente y llave ajustable que permite su ubicación en el porta instrumentos.
Marco: en tubería de acero, 7/8" de diámetro calibre 20
Terminación: en pintura electrostática/cromo
Teclas: platina de aluminio 1" de ancho x 3/8" de espesor
Parales: en barra cuadrada en aluminio de 3/8"
Terminación: Brillo al espejo
Rango: 2 octavas de LA ( A ) a LA ( A ).

Portador y/o correa portadora.

	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	1 golpeador de pasta
Portador y/o correa portadora
















FICHA TÉCNICA
PLATILLOS PARA BANDA DE MARCHA 14”
	Descripción
	Platillos de choque para banda de marcha 14”
Correas para sujetar.

	Especificaciones
	Platillos de choque para banda de marcha 14” con cuerpo de aleación de cobre y estaño martillado mecánica o manualmente. Acabado poco brillante con tendencia mate del cuerpo de los platillos.
Correas  para sujetar.

	Gama del instrumento
	Intermedio
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FICHA TÉCNICA
GÜIRO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE
	Descripción
	Güiro metálico de acero inoxidable
Trinche o raspador metálico

	Especificaciones
	Güiro metálico de acero inoxidable de 30-32 cm aprox. de alto por 12 cm de diámetro aprox. con superficie ranurada para raspado y manija ergonómica
Dimensiones: Aprox. 30–32 cm de largo 
Material: Acero inoxidable calibre 26 
Acabado: Pulido brillante
Diseño: Superficie ranurada para raspado
Agarre: Manija ergonómica
Sonido:
Brillante
Seco
Definido

	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	Trinche o raspador metálico
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FICHA TÉCNICA
CAJA REDOBLANTE  14" PARA BANDA DE MARCHA
	Descripción
	Caja Redoblante  14" para banda de marcha
Correa en charol
Par de Baquetas

	Especificaciones
	Redoblante Tenor 14": Medida de 14" x 12". Anillo de 4mm con borde de aleación en aluminio. Casco de Madera, Metales (Acero, Aluminio, Latón, Cobre, Bronce, etc.) 

Cargadera: Acorde con diámetro de redoblante (14") acero inoxidable, latón, bronce o carbono. Acolchado en hombros y abdomen.

	Gama del instrumento
	Estudiante / intermedio

	Accesorios
	Correa en Charol
1 pares de baquetas: 40.6 x 1,4 cm (Medida aproximada según marca) en maderas naturales como: nogal, arce, roble, maple entre otras y con punta redondeada






FICHA TÉCNICA
GRANADERA  14" PARA BANDA DE MARCHA
	Descripción
	Granadera  14" para banda de marcha
Correa en charol
Par de Baquetas

	Especificaciones
	Granadera de 14” pulgadas 
Material del vaso (cuerpo): Madera estándar o triplex de alta densidad, a menudo recubierto con formica blanca o de colores.
Herrajes y Aros: Aluminio fundido o acero cromado de alta resistencia.
Sistema de tensión: Entre 6 y 8 tornillos de afinación (según el fabricante).
Parches: Nylon de alta resistencia (en ambas caras).
Accesorios incluidos: Correa o cargador de reata/cuero y un par de baquetas de madera.


	Gama del instrumento
	Estudiante / intermedio

	Accesorios 
	Correa en Charol
1 pares de baquetas: 40.6 x 1,4 cm (Medida aproximada según marca) en maderas naturales como: nogal, arce, roble, maple entre otras y con punta redondeada





FICHA TÉCNICA
JAM BLOK COLOR ROJO
	Descripción
	Jam block color rojo con soporte de lata resistencia para varillas de 3/8”

	Especificaciones
	Color: Rojo
· Tono: Medio (Medium Pitch)
· Material: Plástico (fórmula de alta resistencia)
· Sonido: Rico, penetrante y similar al de un bloque de madera tradicional
· Durabilidad: Diseñado para resistir impactos fuertes sin agrietarse ni romperse
· 

	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	soporte de lata resistencia para varillas de 3/8”
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FICHA TÉCNICA
SET DE CONGAS EN MADERA CON BASE TIPO ARBOL
	Descripción
	Set de congas hechas de madera de 10” y 11” aprox. (segun marca) con ganchos de 8 mm y aros de 2 mm de espesor aprox. Tiene parches de piel y están terminadas en brillo. Incluyen stand tipo árbol

	Especificaciones
	Material madera
Ganchos de 8 mm aprox.
Aros de 2 mm aprox.
Parches de piel.
Terminado en brillo.


	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	stand tipo árbol
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FICHA TÉCNICA
TIMBA O TAMBORA DE 18” 
	Descripción
	Timba o Tambora de 18” para Banda Marcial con correa de Charol y Masetas 

	Especificaciones
	Tambora (Timba) Nacional
Tamaño: 18 pulgadas de diámetro
Material del vaso (cuerpo): Madera estándar o triplex de alta densidad, a menudo recubierto con formica blanca o de colores.
Herrajes y Aros: Aluminio fundido o acero cromado de alta resistencia.
Sistema de tensión: Entre 6 y 8 tornillos de afinación (según el fabricante).
Parches: En nylon de alta resistencia y tapa en aluminio.


	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	Correa o cargador de Charol o reata.
Golpeadores: mango de aluminio de 5/8" con punta en fieltro microporoso de 6 cms de diámetro aproximadamente.
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FICHA TÉCNICA 
BOMBOS DE MARCHA DE 18"
	Descripción
	Bombo de marcha
Cargadera de Charol o Reata.
Golpeadores

	Especificaciones
	Bombo de marcha, 
Tamaño: 18 pulgadas de diámetro
Material del vaso (cuerpo): Madera estándar o triplex de alta densidad, a menudo recubierto con formica blanca o de colores.
Herrajes y Aros: Aluminio fundido o acero cromado de alta resistencia.
Sistema de tensión: Entre 6 y 8 tornillos de afinación (según el fabricante).
Parches: En nylon de alta resistencia y tapa en aluminio.
de madera natural y/o acero inoxidable con terminaciones cromadas. Parches, tensores individuales, tornillo tensor y aro inferior.

	Gama instrumento
	Estudiante / intermedio

	Accesorios
	Correa de Charol o Reata. 
Golpeadores: mango de aluminio de 5/8" con punta en fieltro microporoso de 6 cms de diámetro aproximadamente.




FICHA TÉCNICA 
TROMPETA EN Bb EN METAL DORADO O PLATEADO CON BOQUILLA
	Descripción
	Trompeta en Bb en metal dorado o plateado con boquilla en acabado plateado. Estuche original de la marca

	Especificaciones
	Trompeta en Bb en yellow brass aleación con monel, acabado plateado, o dorado con pistones de alta duración en aleación de monel ó acero inoxidable, tapas de pistón y pulsadores, dos gatillos/ argollas de afinación de modelo profesional, dos desagües con tapón en corcho. 
Campana: Yellow brass, acabado dorado o plateado de 122 a 125 mm 
Tubería (bore) de 11.60 a 11.80 mm 
Estuche original de la marca

	Gama del instrumento
	Estudiante / intermedio

	Accesorios
	Kit de limpieza: 
aceite, grasa, paños de limpieza, cepillo o guaya. 
1 boquilla estándar para trompeta el Si Bemol.
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FICHA TÉCNICA 
BARÍTONO O TROMBÓN DE MARCHA EN Bb
	Descripción
	Barítono o trombón de marcha en Bb en metal dorado o plateado con boquilla en acabado plateado. Estuche original de la marca

	Especificaciones
	Barítono o trombón de marcha en Bb en yellow brass aleación con monel, acabado plateado, o dorado con pistones de alta duración en aleación de monel ó acero inoxidable, tapas de pistón y pulsadores, con un gatillo deslizante de la primera válvula y un anillo de dedo deslizante de la tercera válvula, desagües con tapón en corcho. 
Estuche original de la marca

	Gama del instrumento
	Estudiante / intermedio

	Accesorios
	1 boquilla estándar para trompeta el Si Bemol.
Estuche original de la marca
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FICHA TÉCNICA 
TROMBÓN TENOR Bb/F CON ROTOR
	Descripción
	Trombón tenor Bb/F con rotor sistema abierto o cerrado.
Boquilla
Estuche semiduro.

	Especificaciones
	Bore 13,9 mm
campana Latón amarillo de 215 mm
diapositiva de afinación
Tonalidad: B ♭ / F
Terminado Acabado lacado, Latón amarillo
Boquilla
Estuche semirrígido


	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	1 boquilla estándar para trombón.
Estuche semirrígido de la marca




	












FICHA TÉCNICA 
TUBA PARA BANDA VERTICAL O DE MARCHA
	Descripción
	Tuba en Si bemol (Bb) con boquilla. 
Estuche original de la marca 

	Especificaciones
	Tuba en Si bemol (Bb) en latón amarillo con terminado dorado o plateado, con válvulas rotativas o pistones de acción superior o frontal 
Campana: entre 17,25” y 17,70” aprox. 
Acabado: laca transparente 
Altura: 99cm a 101,8 cm 
Bore de 0.728” a 0.768” ó 0.732” a 0.788” 
Estuche original de la marca 

	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	1 boquilla estándar para tuba. 
Estuche original de la marca
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FICHA TÉCNICA 
CORNO FRANCÉS DE MARCHA Bb 3 PISTONES

	Descripción
	Corno Francés de marcha Bb con boquilla y campana fija 
Estuche original de la marca 


	Especificaciones
	Corno Francés con campana fija
Tres pistones
Tamaño de campana: mínimo de 10 pulgadas 
Bore o tubería desde 12 mm o 0.472” 
Camisa de pistón en níquel plata o latón amarillo. 
Acabado: Laca transparente 
Estuche original de la marca 

	Gama del instrumento
	Intermedio

	Accesorios
	1 boquilla estándar para corno. 
Estuche original de la marca
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FICHA TÉCNICA 
SET DE TIMBALES LATINO 14” 15” PARA BANADA MARCIAL

	Descripción
	Set de timbales latino 14” 15” para Banda Marcial
Arnés
Jam block o Cencerro
Campana o Pachanguero
Baquetas


	Especificaciones
	Set de Timbales de estudio con jam block, platillo en bronce, campana, baquetas y arnés ergonómico o base

	Gama del instrumento
	Estudio

	Accesorios
	Jam block o cencerro
Platillo en bronce 
Campana o Pachanguero
Baquetas
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