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FORMATO 1 ANEXO PARA PRESENTACIÓN OFERTA ECONOMICA
Lugar y fecha: Pasto 9 de octubre de 2026
Señores 
Instituto Departamental de Salud de Nariño
Pasto

Referencia: PROCESO NÚMERO MCSG5126
El suscrito ________________________________________ actuando como Representante Legal (o apoderado) de la firma comercial _____________________ presento la siguiente propuesta económica, sobre los bienes de que trata el presente proceso de contratación: (ir al formato de presentación de oferta económica).
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
	
	

	



	[bookmark: _Hlk237526058]MUEBLES DE ALMACENAMIENTO

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cant
	Valor unitario 2026
	Valor Total 2026
	Valor Unitario Ofertado
	Valor Total Ofertado

	1
	LOCKER: Elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo. Locker conformado por 1 Cuerpo vertical divididos en 3 compartimentos. Cada espacio cuenta con 1 entrepaño en Acero galvanizado de altura regulable. La instalación de este mueble se encuentra bajo la dirección de un profesional con conocimientos normativos y procedimentales de los laboratorios, Locker con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos:
ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.
Dimensiones: 62 x 30 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 2.697.531
	$ 2.697.531
	
	

	2
	ESTANTERÍA PARA LABORATORIO: Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías. 
- Bordes anti-vuelco.
- Espacio para rotular el contenido.
- Estructura en Acero Galvanizado.
- Entrepaños en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección
IQ PUR.
- Regulación de los niveles de carga.
Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014 y SEFA 8M-2020x;
ANSI/BIFMA X5.9-2019;DIN EN 13150 y DIN EN 16121.Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras:
ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14.
Dimensiones: 72 x 40 x 175 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 1.404.274
	$ 1.404.274
	
	

	3
	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO GENERAL DE LABORATORIOS: Estructura elaborada en Acero Galvanizado cal 18 pintado con pintura epóxica en polvo, aplicada de manera electrostática (color a elección por el cliente). El mueble internamente cuenta con guías de extracción total; cuenta con 4 entrepaños en acero galvanizado cal 18 de altura regulable. Marco estructural construido en acero galvanizado cal 18, pintado con pintura electrostática epoxy. Puertas batientes o corredizas mediante rieles superiores e inferiores con vidrio templado 5 mm de espesor transparente; cuenta con cerradura de seguridad y llave. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos). Niveladores de las patas en nitrilo, resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica.
Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014 y SEFA 8M-2020x;
ANSI/BIFMA X5.9-2019;DIN EN 13150 y DIN EN 16121.Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras:
ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14.
Dimensiones: 92 x 45 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 3.458.103
	$ 3.458.103
	
	

	4
	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLES: Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuerpo entamborado con retardante al fuego. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete:
Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta  con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo.
Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable.
4 x Bandejas de contención Antiderrame.
1 x Cubeto de contención Antiderrame.
4 x Porta etiquetas.
- Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 110 x 46 x 165 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 7.688.597
	$ 7.688.597
	
	

	5
	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS CORROSIVOS: Construido en acero galvanizado calibre 18, con un recubrimiento interno en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido, protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Internamente cuenta con perforaciones deventilación, con 1 entrepaño fijo con cubierta vinílica resistente a reactivos, extraíbles mediante correderas full extension y 1 bandeja antiederrames bajo el entrepaño y 1 cubeto de contención. Acabado externo del Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Cuenta con rejilla que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Incluye filtro de carbón activado. Cuenta niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante base en Zócalo.
Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 92 x 64 x 89 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 6.397.847
	$ 6.397.847
	
	

	6
	MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO: Conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en  acero galvanizado con troqueles. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de
poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 2 entrepaños metálicos en acero galvanizado.
Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014 y SEFA 8M-2020x;
ANSI/BIFMA X5.9-2019;DIN EN 13150 y DIN EN 16121.Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras:
ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 100 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 2.715.147
	$ 2.715.147
	
	

	7
	MESÓN REGULABLE PERIMETRAL PARA LABORATORIO: Conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 1 entrepaño metálico con regulación de altura.
Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014 y SEFA 8M-2020x;
ANSI/BIFMA X5.9-2019;DIN EN 13150 y DIN EN 16121.Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras:
ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 76 x 76 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 2.147.459
	$ 2.147.459
	
	

	8
	GRADILLA DE 2 PASOS: Práctica y resistente estructura tubular metálica EQUIMEDIC Y FISIOTERAPIA, fabricada en tubo de 7/8ʺ, diseñada para garantizar durabilidad y estabilidad. Cuenta con un paso recubierto en bocel negro, que brinda un acabado moderno y funcional. El producto está protegido con un acabado en pintura electrostática, que asegura una excelente resistencia al desgaste y la corrosión, disponible en elegantes colores almendra o blanco, ideales para adaptarse a cualquier espacio o necesidad. Dimensiones: 35 x 40 cm (Ancho x alto)
	Unidad
	1
	$ 166.858
	$ 166.858
	
	

	9
	ESCALERA TUBULAR PLEGABLE DE 5 PELDAÑOS TIPO TIJERA: Fabricada en tubo de acero, plegable para facil almacenamiento y transporte, con bloqueo de seguridad, perdaños anti errapantes, tacones plasticos para máxima estabilidad, alcance maximo para persona de 1.68 m de altura. Especificaciones:
Tipo: I Capacidad de Carga: 150 kg, Peldaños: 5, Altura: 166 cm, Alcance maximo: 179 cm Apertura Lateral: 101 cm, Volumen: 0,788 m3, Peso: 9,4 kg, Altura máxima: 179 cm
	Unidad
	1
	$ 426.064
	$ 426.064
	
	

	10
	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS COMBURENTES:
Construido en acero galvanizado calibre 18, con un recubrimiento interno en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido, protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Internamente cuenta con perforaciones de ventilación, con 4 entrepaños fijos en tablex RH con cubierta vinílica resistente a reactivos, extraíbles mediante correderas full extension y 1 bandeja antiederrames bajo cada entrepaño . Acabado externo del Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Cuenta con rejilla que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante base en Zócalo.
Equipamiento: 4 x Entrepaños fijos extraibles mediante correderas. 4 x Bandeja antiderrame metalica.4 x porta etiquetas.
- Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos.
Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 50 x 50 x 200 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 8.349.719
	$ 8.349.719
	
	

	11
	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLES
Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuerpo entamborado con retardante al fuego. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo.
Equipamiento:
4 x Entrepaños de altura regulable.
4 x Bandejas de contención Antiderrame.
1 x Cubeto de contención Antiderrame.
4 x Porta etiquetas.
- Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 – 1 Dimensiones: 50 x 50 x 200 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 9.398.765
	$ 9.398.765
	
	

	12
	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS CORROSIVOS
Construido en acero galvanizado calibre 18, con un recubrimiento interno en tablex  RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido, protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Internamente cuenta con perforaciones de ventilación, con 4 entrepaños fijos con cubierta vinílica resistente a reactivos, extraíbles mediante correderas full extension, 1 bandeja antiederrames bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrames. Acabado externo del Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Cuenta con rejilla que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante base en Zócalo. 
Equipamiento:
4 x Entrepaños fijos extraibles mediante correderas.
4 x Bandeja antiderrame metalica.
1 x Cubeto de contención antiderrames.
4 x porta etiquetas.
- Incluye CAJA DE EXTRACCIÓN en acero galvanizado con botones de encendido/apagado, conexión eléctrica y filtro de carbón activado, bañada en pintura epoxica aplicada de manera electroestática, resistente a químicos. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 70 x 50 x 200 cm (Ancho x Fondo x Alto)
	Unidad
	1
	$ 9.096.158
	$ 9.096.158
	
	

	TOTAL
	53.946.520
	
	








	
	


Atentamente, 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
C. C. No. _____________________
image1.jpeg
Departamental
o Solod de Nortio
F-PGED0S.07 01




