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ANEXO. No. 1
PROPUESTA TÉCNICA
REF.: Invitación pública No. MIC-XXX-00X-2026
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE.

Yo  _____________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. _________________ expedida en ______________________, actuando en Nombre y Representación de la firma ____________________identificada con NIT No. __________, por medio del presente documento me manifiesto al Municipio que acepto todas y cada una de las condiciones de carácter técnico mínimo exigidas, tales como:

El Municipio de Sibaté requiere la contratación para la prestación del servicio de transporte escolar para el Municipio de Sibaté, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
	ITEM
	ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA

	1
	Lector de Código de Barras o  un escáner láser omnidireccional de presentación.
	Lector de código de barras/escáner omnidireccional de presentación, nuevo y original, con tecnología de lectura omnidireccional. Debe permitir la lectura de códigos de barras 1D y códigos 2D, incluyendo QR Code y DataMatrix; contar con conectividad USB o interfaz compatible con el sistema utilizado por la entidad; permitir lectura en diferentes ángulos sin requerir alineación manual del código; ser compatible con sistemas operativos Windows y con aplicaciones que utilicen interfaz estándar de teclado/USB; incluir base o soporte de presentación cuando corresponda, Un lector inalámbrico (Bluetooth o 2.4 GHz) con memoria interna de almacenamiento, protección IP54 o IP65 y batería de 2000 mAh (miliamperio-hora).
Facilita un registro sin contacto (bioseguro). Permite automatizar las estadísticas de asistencia para la Casa de la Cultura (necesarias para reportes de gestión) sin necesidad de que alguien escriba manualmente en una planilla.
Omnidireccional: A diferencia de los lectores manuales que proyectan una sola línea (y te obligan a alinear el código perfectamente), este crea una trama de 20 líneas láser en distintas direcciones. Esto permite que el usuario pase el carnet en cualquier posición y el lector lo capture en buen estado .
	UNIDAD
	10

	2
	Tablet
	Tablet nueva, de línea comercial o empresarial, con sistema operativo Windows en versión vigente compatible con el aplicativo institucional; procesador de mínimo cuatro (4) núcleos o el equivalente; pantalla táctil de tamaño y resolución definidos por TICS; cámara trasera; conectividad Wi-Fi y Bluetooth; puerto(s) USB/USB-C según necesidad; batería, cargador y accesorios necesarios para su funcionamiento; garantía mínima de un (1) año.
Procesador: mínimo cuatro (4) núcleos físicos, frecuencia base mínima de 2,0 GHz, arquitectura de 64 bits, con rendimiento equivalente o superior a un procesador de gama empresarial de entrada destinado a equipos portátiles, tabletas o dispositivos móviles profesionales. con mínimo 64GB y 4RAM., Pantalla 8" a 10", Resolución: HD+ (1280x800) o FHD, Conectividad: USB OTG (Tipo-C) + Bluetooth 5.0+ + Wi-Fi Dual Band (2.4/5GHz), Autonomía (Batería) ≥ 6,000 mAh a 8,000 mAh (10–12 horas),  Puerto USB con soporte de carga simultánea, con dos puertos USB-C que permitan cargar la tablet mientras el lector está en uso.
Modo de entrada USB (Keyboard Wedge / HID): La tablet debe permitir reconocer el lector como un teclado físico para que el código escaneado se escriba automáticamente en cualquier casilla de texto sin necesidad de programación compleja.
Resistencia física, certificación de caída (MIL-STD-810H) y protección contra polvo/agua IP65 para soportar el entorno de trabajo
Garantiza que el lector de códigos de barras funcione de inmediato sin necesidad de adaptadores complejos o aplicaciones intermedias que podrían fallar además es una terminal completa donde se pueden editar fichas de los abuelos, imprimir reportes en PDF y sincronizar  los desarrollos de forma nativa y segura.
Ficha técnica oficial del fabricante y verificación de las características del procesador mediante las propiedades del sistema o herramienta técnica equivalente.
	UNIDAD 
	10

	3
	QNAP NAS  
	Marca reconocida en el mercado nacional e internacional , procesador de mínimo 4 núcleos, arquitectura 64 bits, memoria RAM de mínimo 8 GB, expandible, capacidad para alojar al menos cuatro (4) discos duros de tipo SATA o superior (bahías), Incluye mínimo 4 discos duros de 20 TB cada uno, tecnología NAS (rotación 7200 RPM o superior), compatible con arreglos RAID 0, 1, 5, 6, 10, puerto(s) de red Gigabit Ethernet, con posibilidad de agregación de enlaces (Link Aggregation), sistema operativo integrado para administración de almacenamiento (QTS o equivalente), soporte de servicios de red: FTP, NFS, SMB/CIFS, WebDAV, acceso multiusuario con gestión de permisos por carpetas, compatibilidad con respaldo automático y sincronización con servicios en la nube, capacidad de crear copias de seguridad programadas, interfaz web de administración en español, fuente de poder redundante o tolerancia a fallos (si aplica)compatibilidad con protocolos de seguridad: cifrado AES, autenticación por usuarios, bitácora de acceso.
El contratista deberá suministrar, instalar, configurar, realizar pruebas de funcionamiento y dejar el equipo operativo y a satisfacción de la entidad.   
Sistema equipado con una CPU de la serie R de AMD de alto rendimiento y eficiente, e incluye dos ranuras PCIe para una mayor funcionalidad. Con tarjeta de expansión QNAP para añadir almacenamiento en caché SSD M.2/conectividad 10GbE; una tarjeta inalámbrica compatible  como punto de acceso inalámbrico; y una tarjeta gráfica básica para mejorar el rendimiento del sistema para el funcionamiento del vídeo. Debe tener capacidad de mínimo  80 TB.
	UNIDAD
	1

	4
	impresora de carné
	Impresora requerida para la producción de tarjetas de identificación en PVC, nueva y original. Debe ser compatible con el tipo y tamaño de tarjeta definido por la entidad y permitir la impresión con la calidad requerida para carnés. Las características de resolución, método/sistema de impresión, número de colores, alimentación de tarjetas, impresión a una o dos caras, conectividad, compatibilidad con Windows, accesorios consumibles básicos como: cintas de impresión (Ribbons):YMCKO (Color): Para imprimir a todo color por una cara con capa protectora transparente. Un kit inicial estándar rinde de 100 a 300 Impresiones.
Para imprimir a color texto o códigos de barras. Rinde entre 1,000 y 2,000 impresiones. Tarjetas de PVC (Blank Cards):Tamaño estándar CR80 (mismo tamaño que una tarjeta de crédito, grosor de 30 mil / 0.76 m).Paquete inicial mínimo recomendado: 100 a 500 tarjetas. Opción: Tarjetas RFID / Proximidad (Mifare o EM) para carnés se usarán para control de acceso, kit de limpieza inicial: Incluye tarjetas impregnadas en alcohol isopropílico y hisopos/rodillos adhesivos, para limpiar el equipo cada vez que se cambia la cinta es obligatorio para no perder la garantía del cabezal.
Software de diseño e impresión Programas como CardStudio, BarTender o CardExchange para gestionar plantillas y bases de datos. Condiciones de Garantía estándar:Garantía del equipo (Chasis y electrónica): De 2 a 3 años contra defectos de fábrica, Garantía del cabezal de impresión (Printhead): De 1 a 3 años (o limitada por número de impresiones).
Esta impresora 3 en 1 te permite imprimir fotografías en calidad premium, imprimir tarjetas PVC e imprimir discos, ya sea de CD y/o de DVD, a dos caras.
	UNIDAD
	1

	5
	PAQUETE TARJETAS TIPO CARNÉ
	Paquete de quinientas (500) tarjetas tipo carné en PVC, tamaño aproximado 8,5 cm x 5,4 cm, compatibles con la impresora definida para el proceso, aptas para impresión por ambas caras cuando así se requiera, sin banda magnética, sin ranuras y sin perforaciones, con el espesor/calibre que sea compatible con el equipo seleccionado. El calibre de medida Estándar (CR80), Grosor / Calibre 0.76 mm (30 mil / 760 micras) Ancho x Alto 85.60 mm × 53.98 mm (3.375" × 2.125")  Referencia común del mismo grosor y tamaño que una tarjeta de crédito o débito
	UNIDAD
	2


1. El contratista deberá realizar la entrega, transporte cuando corresponda según el plazo de ejecución del contrato, además, instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de los equipos que lo requieran objeto del contrato, en coordinación con el supervisor del contrato
2. Los bienes deberán ser nuevos, originales, estar en perfecto estado de funcionamiento y corresponder a las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el proceso.

3. El contratista deberá entregar los equipos y elementos con sus accesorios, manuales y demás componentes necesarios para su correcto funcionamiento.

4. Para el servidor NAS, el contratista deberá realizar la instalación, configuración y pruebas de funcionamiento en el lugar que determine la entidad, con acompañamiento o validación de la Oficina de TICS.

5. El contratista deberá garantizar que los equipos sean compatibles con la infraestructura y los sistemas definidos por la entidad, dentro de los límites de las especificaciones técnicas establecidas.

6. La entrega de los bienes estará sujeta a verificación por parte del supervisor y de las dependencias técnicas que correspondan
7. En caso de que un bien presente defectos de fabricación, daño, incompatibilidad con las especificaciones exigidas o no corresponda a lo ofertado, el contratista deberá realizar su reemplazo o corrección en los términos establecidos en el proceso y contrato
Los precios ofertados por el proponente serán inmodificables durante la ejecución del contrato, y no estarán sujetos a variación por ningún motivo..
VALIDEZ DE LA OFERTA XXXXXXXXXX DIAS

NOMBRE DEL PROPONENTE
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