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FICHA TECNICA


SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA No. CCTA-SASI-002 -2026

“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL EN MÚSICA “LUIS ÁNGEL RAMÍREZ ALZATE”, PARA FORTALECER EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”
Especificaciones técnicas
[bookmark: _GoBack]La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, establecerá las siguientes especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del decreto 1082 de 2015:
Lote I – Instrumentos Musicales 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	CLASIFICADOR DE BIENE Y SERVICIOS UNSPSC

	1
	
CORTINA CHIMES
	
Cortina de chimes LP de 36 barras.
Fabricada en material metálico resistente con aleación de aluminio templado y un soporte de madera dura de alta resistencia con sistema anti-torsión, lo que garantiza un sonido brillante, resonante y una estabilidad profesional en cualquier escenario, debe ofrecer un sonido claro y resonante, adecuado para presentaciones en vivo.

	60131400 


	2
	EUPHONIUM EN SIb
 4 PISTONES
	
Características
• Afinación: Si - b
• Diámetro: .571"
• Posición de la campana: Vertical
• Válvulas: Niqueladas
• Número de válvulas: 4
• Posición de la válvula: Posición superior (en línea), ofrece una configuración tradicional cómoda para la mano derecha.
• Sistema: Estándar
• Características: tudel de latón dorado; Carcasa de válvula de latón amarillo
 Estuche de plástico ABS original de la marca estuche rígido de alta resistencia con las siguientes características: ligero resistente a impactos.
Interior: Forrado con un material suave (terciopelo o felpa) que proteja el acabado lacado del instrumento contra arañazos, que Incluya cierres metálicos robustos de alta durabilidad.
• Boquilla: SL- 48M
• Caño de la boquilla: Delgado
• Acabado: Dorado o plateado
• Con  tono fuerte y cálido, que sea extremadamente fácil de tocar y ofrezca una entonación precisa.
(Respaldo Técnico de Garantía por dos Años) Material del Cuerpo: Latón amarillo (Yellow Brass) con receptor de boquilla de latón dorado (Gold brass) para mejorar la resistencia a la corrosión.
Campana: 280 mm (11 pulgadas) con salida hacia arriba (upright), fabricada mediante soldadura láser de alta energía para vibraciones continuas y uniformes.
Calibre (Bore): Dual de 14.5-15.5 mm (0.571"-0.610").
Válvulas: 4 pistones de aleación de níquel (nickel-plated) que ofrezcan una acción rápida y duradera.   El instrumento a ofertar debe estar libre de plomo la soldadura.
	60131100 


	3
	HORN FRENCH F/Bb nivel 
	
Corno Francés Doble Dorado, plata, niquel
Afinación en F/Bb. Tubería (bore) de 12mm (0.472") 
Campana M de latón amarillo, fija. 
Camisas de latón amarillo. 
Mecanismo de cuerdas. 
Acabado lacado transparente. 
Con una envoltura Geyer y un diseño de tudel de latón dorado cónico para una mejor respuesta y entonación, además de una palanca ajustable para el pulgar para tocar cómodamente.
• Tipo de campana: Fijo
• Garganta de Campana: Media
• Material de la campana: Latón amarillo
• Tudel: Fijo
• Material del tudel: Latón dorado
• Envoltura: Geyer
• Enlace: Cadena
• Características: envoltura Geyer; campana de garganta mediana; Llave de agua de tudel
• Estuche de plástico ABS original de la marca estuche rígido de alta resistencia coon las siguientes características:
Material Exterior: Fabricado en plástico ABS moldeado por soplado, ligero resistente a impactos.
Interior: Forrado con un material suave (terciopelo o felpa) que proteja el acabado lacado del instrumento contra arañazos, que Incluya cierres metálicos robustos de alta durabilidad.
• Boquilla: # 32 - C4 o equivalente
• Acabado: Lacado    Especificaciones Técnicas Principales
Sistema: Doble completo en Fa/Si bemol (F/Bb).
Diseño (Wrap): Estilo Geyer, que facilita una posición de mano más natural y un flujo de aire más suave en comparación con otros diseños.
Material: Cuerpo de latón amarillo (yellow brass) con acabado en laca transparente.
diseñado para una respuesta fácil y un centrado de notas seguro.
Válvulas: 4 cilindros rotatorios sólidos con accionamiento por hilo (string linkage) para una operación silenciosa y fluida.                                                                                                   El instrumento a ofertar debe estar libre de plomo la soldadura.


	60131108 


	4
	BATERIA ACUSTICA
	Batería acustica con cascos 100 % de abedul, con medidas (bombo de 22” x 16” + tom de piso de 16” x 15” + tom de 12” x 8” + tom de 10” x 7” + redoblante de 14” x 5,5” + sujeciones de tom CL940LB x 2)

HARDWARE INCLUIDO:1 Base de redoblante.1 Base de platillo.1 Base de hit hat "Charles".

Material de los Cascos: 100% Abedul chino de 6 capas con un grosor de 7.2 mm.
Acabado: Lacado a mano de alto brillo.
Herrajes de los tambores: Bellotas (Lugs): Modelo Absolute con mecanismo de bloqueo interno para evitar que los tornillos se aflojen al tocar. Aros: De acero de 1.5 mm o 1.6 mm con triple brida (triple-flanged).
Ganchos del bombo: Fundidos a presión (die-cast) con inserciones de goma para proteger los aros de madera.
Parches: Remo UT (Ambassador Clear en toms y Powerstroke 3 en bombo). Sistema de Montaje Y.E.S.S. Este soporte sujeta los toms en el "punto nodal" (donde el casco vibra menos), minimizando el contacto del herraje con la madera para permitir una resonancia máxima y natural.
Sistema Air Seal: Proceso de fabricación exclusivo donde las capas de madera se sellan con aire a alta presión para asegurar que cada casco sea perfectamente redondo y de grosor uniforme, lque facilita una afinación precisa y duradera.
Montura de Bola y Abrazadera: Soporte de los toms de bola de resina dura que permita posicionar los tambores en prácticamente cualquier ángulo con gran estabilidad y sin deslizamientos.
	60131400


	5
	TIMPANI 26"
	
Timbal de 26" (66 cm). Tesitura desde A-F. Caldera de aluminio, Ancho x Largo x Alto (cm) 80 x 90 x 79-82, peso 19 (Kg), con pedal de afinación del instrumento, indicador de afinación, llave de afinación, parche Remo o estándar de calidad, protector para el parche, par de macetas, patas con ruedas para su transporten con bloqueo o freno para cuando no se este desplazando con posibilidad de ajustar la longitud de las patas. 

	

60131400 


	6
	TIMPANI 29"
	
Timbal sinfónico de 29" (74cm). Tesitura desde  F-Db. Caldera de aluminio.con pedal de afinación del instrumento,  indicador de afinación, Ancho x Largo x Alto (cm) 88 x 94 x 79-82, Peso 22 (Kg),con pedal de afinación del instrumento, indicador de afinación, llave de afinación, parche Remo o estándar de calidad, protector para el parche, par de macetas, patas con ruedas para su transporten con bloqueo o freno para cuando no se este desplazando con posibilidad de ajustar la longitud de las patas.  
	60131400 


	7
	TIMPANI 32"
	
Timbal sinfónico de 32" (81cm). Tesitura D-Bb. Caldera de aluminio. Ancho x Largo x Alto (cm) 95 x 98 x 79-82 cm, Peso 24 (Kg) con pedal de afinación del instrumento, indicador de afinación, llave de afinación, parche Remo o estándar de calidad, protector para el parche, par de macetas, patas con ruedas para su transporten con bloqueo o freno para cuando no se este desplazando con posibilidad de ajustar la longitud de las patas. 
	60131400


	8
	FLAUTA DULCE SOPRANO
	Flauta dulce de pico Soprano en Do con sistema alemán Material resina ABS óplástico. Con su respectiva funda.
Longitud entre 30 y 33 CMS. 3 piezas.
	60131200


	9
	CLAVES
	Claves en madera de 22 cm de largo y 10 cm de diametro
	60131400 


	10
	CAJAS CHINAS
	Caja china en madera 15 cm x 4,5 cm con golpeador de punta redonda en madera.
	60131400 


	11
	PANDERO MEDIA LUNA
	 Panderos media luna de plástico con sonajeros metálicos y mango sintético
	60131400 


	12
	PANDERETAS
	Pandereta con marco en plástico o madera, parche en cuero y con 5 anillos. Tamaño mediano con diámetreo de entre 17 cm a 20 cm.
	60131400 


	13
	MARACAS EN CUERO
	Maracas en cuero natural con mango de madera
	60131400


	14
	GÜIRA
	Güiro o Güira en madera de 32 cm x 9.5 cm con trinche (golpeador) metálico
	60131400


	15
	BONGOS
	Bongoes con boca superior cubiera por cuero sin pelo que se tensa con un anillo de metal a través de llaves metálicas.
	60131400


	16
	CAMPANA DE MANO
	Cencerro metálico
	60131400


	17
	REDOBLANTE SINFÓNICO CON BASE
	
Redoblante sinfónico con las siguientes características: 
- Vaso de acero de 1 mm
- Medidas 14" x 5.5"
- 10 tensores de una sola pieza
- Entorchado de 20 cuerdas de acero
- Parche superior tipo coated
- Parche inferior tipo clear
Con base tipo SS-745A o similares de acero cromado de altura ajustable y mariposa de agarrar.
Estuche original de la marca o suministrado por el proponente de fabricación nacional o extranjera.

	60131400


	18
	Shakers
	Huevos sonoros en pasta,ideales para crear efectos rítmicos suaves y definidos en conciertos, ensayos 
	60131400


	19
	PAR DE CONGAS
	
Par de congas con las siguientes características: 
Conchas de roble Siam de 28" de altura con acabado Dark Wood
Cabezas de cuero crudo de 10" y 11"
Herrajes con recubrimiento de polvo negro
Orejetas de 9/32" de diámetro
Soporte de conga doble y llave de afinación incluidos

	60131400


	20
	TROMPETA EN Bb
	
Trompeta en Bb en yellow brass aleación con monel, acabado
plateado, o dorado con pistones de alta duración en aleación de monel ó acero inoxidable, tapas de pistón y pulsadores, dos gatillos/argollas de afinación de modelo profesional, dos desagües con tapón en corcho.
Campana: Yellow brass, acabado dorado o plateado de 122 a 125mm Tubería (bore) de 11.60 a 11.80 mm
Estuche original de la marca, 

	60131100

	21
	SAXOFÓN TENOR EN Bb
	
Saxofón tenor en si Bemol (Bb) fabricado en latón con campana
grabada o estampada y apoya pulgar metálico.
Cuerpo, tudel y campana en latón con acabado en laca dorada, tanto su cuerpo como todas sus llaves.
Zapatillas en cuero impermeable.
Agujas y muelles en acero inoxidable o acero azul.
llave de SI Bemol (Bb) grave
llave de FA sostenido (F#) agudo.
Botones en sus respectivas llaves en polietileno, plástico o nácar.
Boquilla: Para saxofón tenor, abertura sugerida 176, longitud de tabla; medio – corto. Metálica o plástica
Abrazadera: Saxofón tenor; Metal, concepto: Contacto a través derieles, laca, preferiblemente dorada ú original de la marca.
Estuche original de la marca.  
	60131100

	22
	CLARIENTE SOPRANO EN Bb
	Clarinete soprano en Bb cuerpo y campana en resina ABS. Mecanismo Boehm con mínimo 17 llaves y 6 anillos
Llaves en níquel- plata niqueladas
Muelle y agujas en acero inoxidable
Barrilete 65mm en resina ABS
Apoyo de pulgar ajustable a la altura que resulte más cómoda para cada practicante, reduciendo así las molestias y la fatiga del pulgar.
Boquilla con tapa de metal o plástico con abrazadera en metal. Estuche original de la marca. 
	60131100

	23
	FLAUTA TRAVERSA EN C
	Flauta Traversa, en Do (C) con cabeza/boquilla en níquel - plata; cuerpo y pie en níquel - plata, sistema abierto o francés, sistema de sol desalineado (Offset G Key), sistema de tornillos de inserción o tornillos de ajuste ocultos y mecanismo de Mi partido. Pie en Do. Estuche original de marca 
	60131200

	24
	CONTRABAJO 3/4
	Contrabajo tapa delantera tallada en madera de pino abeto, tapa trasera y fajas en madera de arce laminado resistente. El diapasón en madera de ébano. Tiracuerdas en madera de ébano.
Clavijas: máquina y clavijas de afinación en dos placas pulidas brillantes, cada una de ellas con dos clavijas en metal de latón sólido. 
	60131300

	25
	CONTRABAJO 2/4
	
Contrabajo tapa delantera tallada en madera de pino abeto, tapa trasera y fajas en madera de arce laminado resistente. El diapasón en madera de ébano. Tiracuerdas en madera de ébano.
Clavijas: máquina y clavijas de afinación en dos placas pulidas brillantes, cada una de ellas con dos clavijas en metal de latón sólido. 
	60131300

	26
	VIOLÍN 3/4
	Violín 3/4 construido con madera de pino, diapason de arce, barbilla de arce, clavijas de arce y tiracuerdas metalico con microafinadores
	60131300

	27
	VIOLÍN 4/4
	Violín 4/4 construido con madera de pino, diapason de arce, barbilla de arce, clavijas de arce y tiracuerdas metalico con microafinadores
	60131300

	28
	VIOLA 3/4
	Viola 3/4 construido con madera de pino, diapason de arce, barbilla de arce, clavijas de arce y tiracuerdas metalico con microafinadores
	60131300

	29
	CELLO 3/4
	Cello 3/4 construido en madera de Pino de abeto Aleman, con tiracuerdas metalico con 4 microafinadores, con clavijas en arce.
	60131300




Dirección: Carrera 19A entre Calles 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso. 
Tel –3183401185 y 3183401189.  C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónclientecorpocultura@gmail.com
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